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Раздел 1 Перспективные показатели развития муниципального образования

1.1.	Характеристика муниципального образования с краткой характеристикой
Батыревский муниципальный округ расположен в юго-восточной части Чувашской Республики. Граничит с Шемуршинским, Яльчикским, Комсомольским, Ибресинским и Алатырским муниципальными округами Чувашской Республики, Буинским районом Республики Татарстан.
Административный центр – село Батырево, один из старейших населенных пунктов в округе, основан в 1508 году, находится на расстоянии 131 км от столицы республики г. Чебоксары, 108 км от г. Ульяновск, и 56 км от г. Канаш.
Через территорию муниципального округа проходит автомагистраль федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск», связывающая округ со многими субъектами России.
[bookmark: _GoBack]Территория муниципального округа составляет 94,4 тыс. га, из которых 57% составляют земли сельскохозяйственного назначения, 36% земли лесного фонда, 6% земли населенных пунктов, остальные приходятся на земли иных категорий земель.
Постоянное население составляет 30,8 тыс. человек, из них 73% - чуваши, 25% - татары, остальную часть населения составляют русские, мордва и другие национальности.
В границах Муниципального округа расположено 56 населенных пунктов, все населенные пункты – сельские.
Сегодня Батыревский муниципальный округ – один из крупных и густонаселенных в республике с динамично развивающейся инфраструктурой. Муниципальный округ многонационален, богат плодородными почвами и лесами.
Законом Чувашской Республики от 29.03.2022 № 16 «О преобразовании муниципальных образований Батыревского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» (далее – Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 16) Батыревский район и все входящие в его состав сельские поселения были преобразованы в Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики.
Административно-территориальная граница Батыревского муниципального округа соответствует границе Батыревского района и установлена Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» (далее – Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37). 

Таблица 1.1.1
Перечень населенных пунктов, входящих в состав Батыревского муниципального округа, сведения об их административных границах
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Границы населенного пункта
внесены в ЕГРН, реестровый номер (при наличии)

	1
	2
	3
	4

	1.
	деревня
	Абамза
	21:08-4.16

	2.
	село
	Алманчиково
	21:08-4.1

	3.
	деревня
	Бакашево
	21:08-4.9

	4.
	село
	Балабаш-Баишево
	21:08-4.42

	5.
	деревня
	Балабаш-Нурусово
	21:00-4.13

	6.
	село
	Батырево
	21:08-4.40

	7.
	деревня
	Бахтигильдино
	21:08-4.53

	8.
	село
	Большое Чеменево
	21:08-4.12

	9.
	деревня
	Булаково
	21:08-4.41

	10.
	деревня
	Верхнее Атыково
	21:08-4.28

	11.
	деревня
	Верхнее Турмышево
	21:08-4.25

	12.
	деревня
	Верхние Бюртли-Шигали
	21:08-4.30

	13.
	деревня
	Долгий Остров
	21:08-4.157

	14.
	деревня
	Именево
	21:08-4.15

	15.
	деревня
	Кзыл-Камыш
	21:08-4.22

	16.
	деревня
	Кзыл-Чишма
	21:08-4.14

	17.
	деревня
	Козловка
	21:08-4.3

	18.
	деревня
	Кокшаново
	21:08-4.24

	19.
	деревня
	Красномайск
	21:08-4.49

	20.
	поселок
	Люля
	21:08-4.4

	21.
	деревня
	Малое Батырево
	21:08-4.31

	22.
	деревня
	Малое Чеменево
	21:08-4.38

	23.
	деревня
	Малые Арабузи
	21:08-4.17

	24.
	деревня
	Малые Шихирданы
	21:08-4.43

	25.
	деревня
	Нижнее Атыково
	21:08-4.29

	26.
	деревня
	Нижнее Турмышево
	21:08-4.52

	27.
	село
	Новое Ахпердино
	21:08-4.6

	28.
	деревня
	Новое Бахтиарово
	21:08-4.33

	29.
	деревня
	Новое Котяково
	21:08-4.26

	30.
	деревня
	Новые Чепкасы
	21:08-4.23

	31.
	село
	Норваш-Шигали
	21:08-4.37

	32.
	село
	Первомайское
	21:08-4.48

	33.
	деревня
	Подлесные Шигали
	21:08-4.55

	34.
	деревня
	Полевое Чекурово
	21:08-4.50

	35.
	деревня
	Полевые Бикшики
	21:08-4.18

	36.
	деревня
	Сигачи
	21:08-4.13

	37.
	деревня
	Сидели
	21:08-4.46

	38.
	деревня
	Старое Ахпердино
	21:08-4.51

	39.
	деревня
	Старое Котяково
	21:08-4.39

	40.
	деревня
	Старые Тойси
	21:08-4.19

	41.
	село
	Сугуты
	21:08-4.27

	42.
	село
	Тарханы
	21:08-4.2

	43.
	деревня
	Татарские Сугуты
	21:08-4.7

	44.
	деревня
	Татарские Тимяши
	21:08-4.20

	45.
	деревня
	Татмыш-Югелево
	21:08-4.11

	46.
	деревня
	Тигашево
	21:08-4.44

	47.
	село
	Тойси
	21:08-4.35

	48.
	село
	Туруново
	21:08-4.32

	49.
	поселок
	Ульяновка
	21:08-4.34

	50.
	поселок
	Хурама-Твар
	21:08-4.5

	51.
	деревня
	Чувашские Ишаки
	21:08-4.21

	52.
	деревня
	Шаймурзино
	21:08-4.8

	53.
	выселок
	Шигали
	21:08-4.10

	54.
	село
	Шыгырдан
	21:08-4.45

	55.
	деревня
	Яншихово
	21:08-4.36

	56.
	поселок
	Ясная Поляна
	21:08-4.54



Климат территории муниципального округа умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым, иногда жарким летом.
Солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность, составляет 136,4 кал/см²•мин. Облачность в 1.5 раза снижает приход солнечной радиации и в среднем за год составляет 86,9 кал/см²•мин. Продолжительность солнечного сияния равна 1937 часов, что составляет 46% от возможной.
В годовом ходе температура воздуха изменяется от –12,3ºС в январе до +18,5ºС в июле. Среднегодовая температура равна +3,1ºС. Абсолютные температуры равны –42ºС в январе и +37ºС в июле, однако практически ежегодно температура воздуха в январе может опускаться до – 32ºС, а в июле подниматься до +32ºС.
 
Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет –32º, продолжительность отопительного периода 215 дней.
Территория муниципального округа относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75% с максимумом в холодный период с октября по март (88%). Осадки связаны с циклонической деятельностью. В среднем за год выпадает 490 мм осадков с максимумом в тёплый период.
Реки, протекающие по территории Батыревского муниципального округа – малые водотоки, Основной рекой является верхнее течение р. Булы с группой ее очень небольших притоков. На юге территории берут начало несколько притоков реки Бездны, река Карла и протекает приток р. Карлы – р. Сугуты. Озера на территории округа единичные и очень малы по своим размерам.

1.2.	Прогноз численности и состава населения
За период с 2018 по 2024г. численность населения Батыревского муниципального округа сократилась на 3,3 тыс. чел., или на 9,8%, то есть наблюдается усиление негативного демографического тренда. Анализируемый период характеризуется увеличением миграционного оттока населения с территории муниципального округа. Основной причиной миграции является сокращение объектов сельскохозяйственного производства, отсутствие рабочих мест, низкий уровень развития социальной сферы и сферы услуг.
В округе население моложе трудоспособного возраста составляет 19%, трудоспособное – 52% и старше трудоспособного возраста – 29%. Сложившаяся регрессивная возрастная структура населения повлекла за собой достаточно высокую демографическую нагрузку.
В последние годы эта величина колеблется от 900 до 960 человек нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного населения.
По данным последних переписей населения большинство населения Муниципального округа составляют чуваши (почти 70%).
Батыревский муниципальный округ, наряду с Комсомольским муниципальным округом, являются территориями с наибольшей дислокацией татарского населения в Республике Чувашия (порядка 27%).
На территории Батыревского муниципального округа расположено самое крупное татарское село Республики Чувашия – с. Шыгырдан.
Кроме того, татарским селами являются: дер. Долгий Остров, Полевые Бикшики, Татарские Сугуты, Татарские Тимяши, Кзыл-Чишма, Кзыл-Камыш, Новые Чепкасы, Малые Шихирданы и с. Сугуты.
Мордовские семьи издавна проживают преимущественно в чувашских селах – Батырево и Балабаш-Нурусово.
Все население Батыревского муниципального округа проживает в 56 населенных пунктах. Среди сельских населенных пунктов самыми крупными являются: с. Батырево – административный центр Батыревского муниципального округа, дер. Полевые Бикшики, с.с. Шыгырдан, Первомайское.
Численность населения Батыревского муниципального округа, по данным генерального плана, составит к 2034 году – 27,0 тыс. чел.

1.3.	Прогноз развития промышленности
Промышленное производство на территории Батыревского муниципального округа не получило должного развития. Большая часть промышленных предприятий в районе была утрачена. В настоящее время на территории Батыревского муниципального округа отсутствуют крупные промышленные предприятия.
Слабое развитие промышленности представлено обрабатывающим производством (преимущественно сельхозпродукцией) и производством и распределением энергии, газа и воды.
В настоящее время на территории муниципального округа функционируют небольшие предприятия перерабатывающей промышленности, представленные производством хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, молочной продукции. 
Кроме того, имеются предприятия небольшой мощности лесной и деревообрабатывающей отрасли и предприятия по ремонту сельхозтехники.
Перспективы развития промышленного производства на территории муниципального округа определяются следующими факторами:
-	выгодным экономико-географическим положением;
-	развитыми транспортными связями с другими регионами;
-	устойчивым функционированием агропромышленного комплекса;
-	значительным ресурсным потенциалом для развития перерабатывающей промышленности;
-	наличием месторождений глин и песка для развития базы стройиндустрии.
Перспективное развитие промышленного комплекса Батыревского муниципального округа будет происходить, как на базе существующих производств, так и в результате строительства новых объектов.
Пищевая (перерабатывающая промышленность) будет развиваться в приоритетных направлениях – молочного, хлебопекарного, консервного, производства по переработке мяса и пр.
На ближайшую   перспективу   в   Муниципальном   округе   в   рамках   реализации
«Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035г.» предусматриваются следующие мероприятия по развитию перерабатывающей промышленности:
-	строительство 2-х сыроварен;
-	строительство цеха по переработке молока, мощностью 400 тонн молока в год
-	строительства цеха по глубокой переработке картофеля;
-	строительства цеха по глубокой переработке мяса мощностью 110 тонн в год.
Таким образом, реализация мероприятий в рамках направления развития обрабатывающей промышленности в экономике Муниципального округа предполагает решение следующих задач:
-	развитие промышленных предприятий, активно использующих местные ресурсы;
-	эффективное использование природно-ресурсного потенциала территории;
-	развитие производственной инфраструктуры муниципального округа.

1.4.	Прогноз развития застройки муниципального образования
Новое жилищное строительство, предусматривается, как на свободных территориях, так и за счет внутренних резервов жилых зон.
Основные площадки нового жилищного строительства предусматриваются в с. Батырево и с. Шыгырдан.
Кроме того, территории под новое жилищное строительство будут выделяться и в других населенных пунктах.
Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства Батыревского муниципального округа на прогнозный период представлен ниже.

Таблица 1.4.1
Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства 
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Расчетный период

	1.
	Существующий жилой фонд
	тыс. кв. м общей площади
	1067,4

	2.
	Убыль жилого фонда
	------»-----
	80,0

	3.
	Существующий сохраняемый жилой фонд
	------»-----
	987,4

	4.
	Жилищная обеспеченность
	кв. м общей площади на 1 чел.
	38

	5.
	Прогнозируемая численность населения
	тыс. чел.
	27,0

	6.
	Требуемый жилой фонд
	тыс. кв. м общей площади
	1026,0

	7.
	Новое строительство (округленно)
	------»-----
	39,0

	8.
	Среднегодовой объем
нового жилищного строительства
	------»-----
	3,9


1.5.	Прогноз изменения доходов населения
Таблица 1.5.1
Прогнозируемый доход населения Батыревского муниципального округа
	 Показатели
	 Единица измерения
	Прогноз

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:
	руб./мес.
	13010
	14044
	15228
	16578
	18058
	23328

	трудоспособного населения
	руб./мес.
	14181
	15308
	16598
	18098
	19798
	25598

	пенсионеров
	руб./мес.
	11189
	12078
	13096
	14196
	15396
	19696

	детей
	руб./мес.
	12620
	13623
	14771
	15721
	16821
	20471

	Средний размер пенсии
	руб./мес.
	19643
	20743
	21843
	23043
	24243
	29243

	Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей
	рублей
	29600
	30600
	31711
	32822
	33933
	40600



Раздел 2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Количественное определение перспективных показателей развития Батыревского муниципального округа осуществляется на основе Обосновывающих материалов, представленных в разделе 5 «Обосновывающих материалов».

Раздел 3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения
3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
На территории Батыревского муниципального округа две организации оказывают услуги по электроснабжению: ООО «Чувашэнерго», ООО «Нэск».
Основной задачей предприятий является обеспечение надежного функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса, а также подключение новых потребителей к распределительным сетям.
В Батыревском муниципальном округе договоры электроснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на отпуск электроэнергии заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения
3.1.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения
Электроснабжение Батыревского муниципального округа осуществляется от филиала энергосистемы ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (Южное производственное отделение). Сбыт электроэнергии осуществляет Батыревское отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания». Основной питающей подстанцией является подстанция 110/35/10 кВ Батырево (с двумя трансформаторами 25 МВА и 40 МВА). Подстанция связана ВЛ-110кВ с подстанциями 110/35/10 кВ Комсомольская (2*16 МВА), подстанцией 100/35/10 кВ Шемурша (20 МВА и 10 МВА) и с подстанцией 110/10 кВ Сугуты (2*10 МВА).
Остаточный ресурс
По результатам анализа состояния электрических сетей, выявлены их достаточная надёжность и эффективность.
Ограничения использования мощностей
Анализ технического состояния источников электроснабжения не выявил ограничения использования мощностей.
Качество эксплуатации, наладки и ремонтов
Качество эксплуатации, наладки и ремонтов источников электроснабжения удовлетворяет требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»3 и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». 
Системы учета ресурсов
Доля поставки электроэнергии потребителям по приборам учета составляет 100% (по данным сайта https://dom.gosuslugi.ru/).
Расход ресурсов
Суммарное фактическое количество электроэнергии, отпущенной за 2023 год, по населению, бюджетофинансируемым организациям, промышленным предприятиям и прочим потребителям не представлено.
Имеющиеся проблемы и направления их решения
Анализ системы электроснабжения выявил, что в целом система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии, достаточно развита и пригодна для дальнейшей эксплуатации. На перспективу необходимо предусмотреть планомерную замену и реконструкцию изношенных, а также строительство новых трансформаторных подстанции для обеспечения гарантированного подключения новых потребителей электроэнергии.

3.1.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения
Создание кольца ВЛ-110 кВ обеспечивает надежность электроснабжения муниципального округа. В состав кольца входят следующие элементы:
· ВЛ-110 кВ Сугуты-Шемурша
· ВЛ 110 кВ Канаш - Батырево I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Батырево - 1);
· ВЛ 110 кВ Канаш - Батырево II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Батырево - 2);
· ВЛ-110 кВ Сугуты-Слава;
· ВЛ-110 кВ Батырево-Сугуты;
· ПС 110/10 кВ Сугуты;
· ПС 110/35/10 кВ Батырево.
От ПС 35/10 кВ на напряжении 35 кВ запитаны подстанции:
· ПС 35/10 кВ Красномайская;
· ПС 35/10 кВ Первомайская;
· ПС 35/10 кВ Тойси.
По территории муниципального округа проходят ВЛ-35 кВ:
· ВЛ-35 кВ Шемурша - Первомайская;
· ВЛ 35 кВ Первомайская - Тимерчеево;
· ВЛ-35 кВ Батырево – Шимкуссы;
· ВЛ 35 кВ Яльчики - Тойси;
· ВЛ-35 кВ Батырево – Тойси;
· ВЛ 35 кВ Тойси Яманчурино I цепь (ВЛ 35 кВ Яманчурино - 1);
· ВЛ 35 кВ Тойси Яманчурино II цепь (ВЛ 35 кВ Яманчурино - 2)
· ВЛ-35 кВ Батырево - Первомайская.
Распределение электроэнергии между потребителями Батыревского муниципального округа осуществляется на напряжении 10 кВ. Потребителям электроэнергия подается через трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по линиям на напряжении 0,4 кВ.
Резервирование 
Резервирование электрических сетей отсутствует.
Применяемые графики работы
Применяемый график работы системы электроснабжения – круглосуточный. Обоснованность подобного графика работы системы электроснабжения объясняется выполнением требований бесперебойного предоставления электроэнергии потребителям. Графики временного отключения, ограничения мощности и электроэнергии утверждены в установленном порядке и строго соблюдается организацией.
Статистика отказов и среднего времени восстановления работы
Данные о статистике отказов и времени восстановления работы электрических сетей не представлены.
Качество эксплуатации
Качество эксплуатации электросетей удовлетворяет требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» утверждённым Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384).
Безопасность работы системы электроснабжения обеспечивается за счёт реализации комплекса мер, учитывающих:
- общие требования безопасности;
- функции систем безопасности, зависящие от электроснабжения;
- электробезопасность;
- пожарную безопасность;
- информационную безопасность (сохранность информации, предотвращение несанкционированного доступа по цепям питания, защита от преднамеренного воздействия на цепи питания).
Кроме того, в целях осуществления мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, на территории муниципального округа организовано оперативно-диспетчерское управление. Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пусконаладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.
Качество диспетчеризации
Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций создана Единая дежурно-диспетчерская служба. Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия. На объекты электросетевого хозяйства отправляется оперативно-выездная группа.
Перечень выявленных бесхозяйных электрических сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные сети на территории муниципального округа отсутствуют.
Имеющиеся проблемы и направления их решения
Система энергоснабжения округа работает стабильно, потребители обеспечены электроэнергией в соответствии с требуемой категорией надежности, проблемы в системе не выявлены.

3.1.2.3. Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения
Зона действия источников электроснабжения охватывает полностью муниципальный округ.



3.1.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов
Для территории муниципального округа имеется резерв мощности, позволяющий производить технологическое присоединение объектов как существующих, так и запланированных к строительству.

3.1.2.5. Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения
Показатели готовности системы электроснабжения определяются в целом для филиалов электросетевых компаний без разбивки по населенным пунктам. Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

3.1.2.6. Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения
Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий
Понижающие станции, расположенные на территории муниципального образования, не оказывают воздействия на окружающую среду, прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, соответственно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы линий электропередач), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:
- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
- аккумуляторные батареи;
- масляные кабели.
Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе строительства выполняются:
- своевременный техосмотр и техобслуживание техники, проводить контроль за токсичностью выхлопных газов;
- сокращаются нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем планирования маршрута.
Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей автомобилей является правильная их эксплуатация.
Проблемы и направления их решения
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон линий электропередач при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.
Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также аккумуляторные батареи несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.
Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву.
Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией, либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы
Таблица 3.1.3.1
Финансовые показатели деятельности ПАО «Россети Волга»
	Наименование показателя
	За январь-март 2024 года
	За январь-март 2023 года

	Доходы и расходы по обычным видам деятельности
	
	

	Выручка 
	20 688 739
	20 124 192

	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
	(18 846 881)
	(18 366 945)

	Валовая прибыль
	1 841 858
	1 757 247

	Коммерческие расходы
	-
	-

	Управленческие расходы
	441 157
	298 342

	Прибыль (убыток) от продаж 
	1 400 701
	1 458 905

	Прочие доходы и расходы
	
	

	Доходы от участия в других организациях
	-
	-

	Проценты к получению
	67 587
	59 553

	Проценты к уплате
	(356 630)
	(234 431)

	Прочие доходы
	1 351 335
	111 082

	Прочие расходы
	(623 492)
	(494 636)

	Прибыль (убыток) для налогообложения
	1 839 501
	900 473

	Налог на прибыль
	(328 745)
	(263 081)

	в т.ч.
	
	

	Текущий налог на прибыль
	(328 745)
	(147 804)

	Отложенный налог на прибыль
	(67 894)
	(115 277)

	Прочее 
	4 955
	60 642

	Чистая прибыль (убыток)
	1 447 817
	698 034



Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2023 №55-21тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2024 год», установлены стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, включающее в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий сетевым организациям на территории Чувашской Республики, в следующих размерах:
с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. в размере 4 457 руб. за кВт (с учетом НДС) 
и с 1 июня 2024 г. по 31 декабря 2024 г. в размере 5 571 руб. за кВт (с учетом НДС).
Тарифы на электрическую энергию представлены в таблице 3.1.3.2. Тарифы утверждены Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 08 апреля 2024 г. № 12-4/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Чувашской Республике на 2024 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10 апреля 2024 г., регистр. № 9225). 
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Таблица 3.1.3.2
Тарифы на электрическую энергию
	N п/п
	Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток
	Цена (тариф) в руб./кВт.ч (с учетом НДС)

	
	
	с 01.05.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	
	
	диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности)

	
	
	первый
(до 11 000 включительно)
	второй
(свыше 11 000 до 15 000 включительно)
	третий
(свыше 
15 000)
	первый
(до 11 000 включительно)
	второй
(свыше 11 000 до 15 000 включительно)
	третий
(свыше 
15 000)

	1.
	Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2-5

	1.1.
	Одноставочный тариф
	4,05
	4,05
	4,05
	4,41
	4,42
	5,56

	1.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,58
	4,58
	4,58
	5,02
	5,03
	6,04

	
	Ночная зона
	2,56
	2,56
	2,56
	3,00
	3,01
	4,45

	1.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,81
	4,81
	4,81
	5,96
	5,97
	6,78

	
	Полупиковая зона
	4,05
	4,05
	4,05
	4,41
	4,42
	5,56

	
	Ночная зона
	2,56
	2,56
	2,56
	3,00
	3,01
	4,45

	 2.
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками

	2.1.
	Одноставочный тариф
	2,84
	2,84
	2,84
	3,09
	3,10
	3,89

	2.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,21
	3,21
	3,21
	3,52
	3,52
	4,23

	
	Ночная зона
	1,79
	1,79
	1,79
	2,10
	2,11
	3,11

	2.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,37
	3,37
	3,37
	4,17
	4,18
	4,75

	
	Полупиковая зона
	2,84
	2,84
	2,84
	3,09
	3,10
	3,89

	
	Ночная зона
	1,79
	1,79
	1,79
	2,10
	2,11
	3,11

	3.
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками

	3.1.
	Одноставочный тариф
	2,84
	2,84
	2,84
	3,09
	3,10
	3,89

	3.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,21
	3,21
	3,21
	3,52
	3,52
	4,23

	
	Ночная зона
	1,79
	1,79
	1,79
	2,10
	2,11
	3,11

	3.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,37
	3,37
	3,37
	4,17
	4,18
	4,75

	
	Полупиковая зона
	2,84
	2,84
	2,84
	3,09
	3,10
	3,89

	
	Ночная зона
	1,79
	1,79
	1,79
	2,10
	2,11
	3,11

	4.
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами

	4.1.
	Одноставочный тариф
	2,84
	2,84
	2,84
	3,09
	3,10
	3,89

	4.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,21
	3,21
	3,21
	3,52
	3,52
	4,23

	
	Ночная зона
	1,79
	1,79
	1,79
	2,10
	2,11
	3,11

	4.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	3,37
	3,37
	3,37
	4,17
	4,18
	4,75

	
	Полупиковая зона
	2,84
	2,84
	2,84
	3,09
	3,10
	3,89

	
	Ночная зона
	1,79
	1,79
	1,79
	2,10
	2,11
	3,11

	5.
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах

	5.1.
	Одноставочный тариф
	2,84
	2,84
	2,84
	3,09
	3,10
	3,89

	5.2.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,21
	3,21
	3,21
	3,52
	3,52
	4,23

	
	Ночная зона
	1,79
	1,79
	1,79
	2,10
	2,11
	3,11

	5.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

	
	Пиковая зона
	3,37
	3,37
	3,37
	4,17
	4,18
	4,75

	
	Полупиковая зона
	2,84
	2,84
	2,84
	3,09
	3,10
	3,89

	
	Ночная зона
	1,79
	1,79
	1,79
	2,10
	2,11
	3,11




Нормативы потребления представлены в таблице 3.1.3.3. Нормативы утверждены Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики и о признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики» №215 от 31 мая 2017 г.
Таблица 3.1.3.3
Утвержденные нормативы потребления электрической энергии, кВт×ч на 1 чел. в месяц
	№ пп
	Категория 
жилых помещений
	Единица измерения
	Кол-во комнат в жилом помещении
	Норматив потребления

	
	
	
	
	количество человек, проживающих в помещениях

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	1.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	кВтч в месяц на человека
	1
	74
	46
	36
	29
	25

	
	
	
	2
	96
	59
	46
	37
	33

	
	
	
	3
	108
	67
	52
	42
	37

	
	
	
	4 и более
	117
	73
	56
	46
	40

	2.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	кВтч в месяц на человека
	1
	106
	66
	51
	41
	36

	
	
	
	2
	137
	85
	66
	53
	47

	
	
	
	3
	155
	96
	74
	61
	53

	
	
	
	4 и более
	168
	104
	81
	65
	57

	3.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период
	кВтч в месяц на человека
	1
	168
	104
	81
	66
	57

	
	
	
	2
	217
	135
	104
	85
	74

	
	
	
	3
	246
	152
	118
	96
	84

	
	
	
	4 и более
	266
	165
	128
	104
	90

	4.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода
	кВтч в месяц на человека
	1
	98
	61
	47
	38
	33

	
	
	
	2
	127
	78
	61
	49
	43

	
	
	
	3
	143
	89
	69
	56
	49

	
	
	
	4 и более
	155
	96
	74
	60
	53

	5.
	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
	кВтч в месяц на человека
	1
	298
	185
	143
	116
	101

	
	
	
	2
	384
	238
	185
	150
	131

	
	
	
	3
	435
	270
	209
	170
	148

	
	
	
	4 и более
	471
	292
	226
	184
	160





3.2. Система теплоснабжения
На территории Батыревского муниципального округа отсутствует централизованное теплоснабжение. Тепловую энергию вырабатывают приобъектные котельные. Многоквартирные дома оснащены индивидуальным отоплением. 
Всего на территории Батыревского муниципального округа насчитывается 119 котельных, обслуживающих социально-культурные учреждения.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на 01.01.2024 года составляет 12,5 км, из которых нуждается в замене 1,4 км. 
Перечень действующих котельных на территории муниципального округа представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2.1 
Характеристика котельных
	Наименование котельной, адрес
	Дата ввода в эксплуатацию здания
	Марка котла, количество котлов

	1
	2
	3

	с.Алманчиково
	
	

	Котельная МБОУ «Алманчиковская ООШ», с. Алманчиково, ул. Ленина, д. 20а
	2003
	Ишма-100 2 шт.

	Котельная Алманчиковский детский сад, с. Алманчиково, ул. А.Г. Хитрова
	1985
	Ишма-100 2 шт.

	Котельная сельский дом культуры с. Алманчикова, ул.Центральная д.3
	1985
	Ишма-100 2 шт.

	c. Балабаш-Баишево
	
	

	Котельная школы,
с. Балабаш-Баишево, ул. Аптечная, д. 50.
	1983
	Хопер-100 3 шт.

	Котельная сельского дома культуры
с. Балабаш- Баишево, ул. Аптечная д.3
	1985
	Ишма-100 2 шт.

	с.Батырево
	
	

	Котельная МОУ «Батыревская СОШ №1»
	2005
	КОВ-630

	с. Батырево, пр. Ленина, д. 30.
	
	3 шт.

	Котельная МОУ «Батыревская СОШ №1», начальная школа
с. Батырево, ул. Табакова, д.29а.
	2018
	Бакси 2 шт.

	Котельная МБОУ «Батыревская СОШ№2» с.Батырево, ул. Табакова, д.11
	1971
	Витаплекс-150 (1шт.) Витаплекс -175(1шт.)

	Блочно-модульная котельная для МАДОУ
«Сказка»
с. Батырево, пр.Ленина, д22
	2012
	PROTERM BISON NO – 510
2 шт.

	Котельная МБДОУ «Василек»
с. Батырево, ул. Мичурина, д 25а
	1975
	КЧМ - 5 (9 секций)
3 шт.

	Котельная МБДОУ «Солнышко» с. Батырево, ул. Мичурина, д 20
	2007
	КЧМ – 5 (1 шт.)
Хопер-63 (1 шт.)

	Блочно-модульная котельная для МБДОУ
«Центральный»
с. Батырево, пр.Ленина, д. 4.
	2014
	Микро 75
2 шт.

	Котельная АПОУ «Батыревский
агропромышленный техникум» с. Батырево, ул. К. Маркса, д.65
	2004
	н/д

	Котельная культурно-досугового центра с. Батырево, ул. Советская д. 6а.
	1982
	Геркулес-100 2 шт.

	Котельная центральной библиотеки с.Батырево, пр.Ленина д.20.
	2003
	Микро 50
2 шт.

	д. Татмыш-Югелево
	
	

	Котельная «Татмыш Югелевский детский сад» д. Татмыш-Югелево, ул. Школьная д.1
	н/д
	Хопер-63 2 шт.

	д. Бахтигильдино
	
	

	Котельная МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» д.Бахтигильдино, ул. Школьная, д. 37
	1987
	Хопер-100 2 шт.

	Котельная сельского дома культуры в д. Бахтигильдино
д. Бахтигильдино, ул. Школьная д.33
	2018
	BAXI
1 шт.

	д. Балабаш Нурусово
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Балабаш Нурусово
д. Балабаш Нурусово, ул. Советская д.22
	1966
	АОГВ
1 шт.

	д. Ульяновка
	
	

	Котельная сельского дома культуры д.Ульяновка д. Ульяновка, ул. Советская д.44
	1992
	АОГВ
1 шт.

	д. П.Бикшики
	
	

	Котельная МБОУ «Полевобикшикская СОШ» д.П.Бикшики, ул. Камалетдинова, д.1
	1975
	Хопер-100 3 шт.

	Котельная ДДОУ при МБОУ «Полевобикшикская СОШ»
д. П.Бикшики, ул. Камалетдинова, д.3
	1978
	Микро 95
1 шт.

	Котельная сельского дома культуры д. П.Бикшики д. П.Бикшики, ул. Камалетдинова, д.2
	н/д
	н/д

	д. М.Арабузи
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. М.Арабузи д. М.Арабузи, ул. Садовая, д.19
	н/д
	н/д

	д. Яншихово
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Яншихово д. Яншихово, ул. Центральная, д.4
	н/д
	н/д

	д. Именево
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Именево д. Именево, ул. Бр. Шигабетдиновых, д.1
	н/д
	н/д

	д. Тигашево
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Тигашево д. Тигашево, ул. Первомайская, д.33б
	н/д
	н/д

	с. Большое Чеменево
	
	

	Котельная МБОУ «Большечеменевская СОШ» с. Большое Чеменево, ул. Туптова д.40
	1997
	Хопер-100 3 шт.

	Котельная ДДОУ при МБОУ «Большечеменевская СОШ»
с. Большое Чеменево, ул. Туптова д.40
	1991
	Хопер-63 (1 шт.)
КЧМ-5 (7 секц.) – 1 шт.

	д. Бакашево
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Бакашево д. Бакашево, ул. Новая 73
	н/д
	н/д

	д. Долгий Остров
	
	

	Котельная положена МБОУ «Долгоостровская СОШ»
д. Долгий Остров, ул. Школьная д.3
	1987
	Хопер-100 2 шт.

	Котельная сельского дома культуры д. Долгий Остров
д. Долгий Остров, ул. Апанаева, д.10
	н/д
	н/д

	д. Чувашские Ишаки
	
	

	Котельная ДДОУ при МБОУ «Долгоостровская СОШ»
д. Чувашские Ишаки, ул. Школьная, д.24
	1990
	Хопер-63 (1 шт.)
КЧМ-5 (7 секц.) – 1 шт.

	Котельная сельского дома культуры д. Чувашские Ишаки
д. Чувашские Ишаки, ул.Л.П. Куракова, д.34
	н/д
	н/д

	д. Красномайск
	
	

	Котельная положена МБОУ «Красномайская начальная школа сад»
д. Красномайск, ул. Молодежная д.28
	1976
	Ишма-100 2 шт.

	Котельная сельского дома культуры д.
Красномайск
д. Красномайск, ул. Центральная, д.58
	н/д
	н/д

	д. Кзыл-Чишма
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Кзыл-
Чишма
д. Кзыл-Чишма, ул. Центральная, д.1
	н/д
	н/д

	с. Новое Ахпердино
	
	

	Котельная МБОУ «Новоахпердинская ООШ» и Новоахпердинский детский сад «Сеспель»
с. Новое Ахпердино, ул. Школьная д.17
	1992
	Хопер-100 3 шт.

	Котельная сельского дома культуры с.Новое Ахпердино
с Новое Ахпердино, ул.Ленина д.47
	н/д
	н/д

	д. Старое Котяково
	
	

	Котельная сельского дома культуры д Старое Котяково
д. Старое Котяково, ул.Школьная д.3.
	н/д
	Ишма-63 2 шт.

	с. Норваш Шигали
	
	

	Котельная МБОУ «Норваш-Шигалинская СОШ»
	1990
	КЧМ-5-9

	с. Норваш Шигали, ул. Молодцыгина д.59
	
	4 шт.

	Котельная сельского дома культуры с.Норваш-
Шигали
с Норваш Шигали, ул. Главной дороги д.8
	н/д
	н/д

	c. Первомайское
	
	

	Котельная МБОУ «Первомайская СОШ»
c. Первомайское ул. Кирова д.71
	2001
	RS-A- 300 (1 шт.) RS-A-200 RS-A-200

	Котельная сельского дома культуры с.Первомайское
с Первомайское, ул. Чернышевского д.32
	н/д
	н/д

	д. Кокшаново
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Кокшаново д. Кокшаново, ул. Советская д.89
	н/д
	н/д

	д. Полевое Чекурово
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Полевое Чекурово, ул. Нижняя д.8
	н/д
	н/д

	д. Верхние Бюртли-Шигали
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Верхние Бюртли-Шигали
д. Верхние Бюртли-Шигали, ул.Колхозная д.3
	н/д
	н/д

	д. Сигачи
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Сигачи д. Сигачи ул. Победы, д.2
	н/д
	н/д

	с. Сугуты
	
	

	Котельная МАОУ «Сугутская СОШ» и сельский дом культуры с. Сугуты
с. Сугуты, ул. Советская, д.6
	1988
	ALPHA-340
2 шт.

	Котельная детского сада
с. Сугуты, ул. Советская, д.6
	1987
	Ишма-63 2 шт.

	с. Тарханы
	
	

	Котельная МБОУ «Тарханская СОШ» с. Тарханы, ул. Школьная, д.1
	1970
	Хопер-100 3 шт.

	Котельная МБДОУ «Тарханский детский сад» с. Тарханы, ул. Центральная д.34
	1987
	Хопер-63 2 шт.

	Котельная сельского дома культуры с. Тарханы с. Тарханы, ул. Кокеля д.12
	н/д
	н/д

	д. Абамза
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Абамза д. Абамза, ул. Центральная д.7
	н/д
	н/д

	д. Татарские Сугуты
	
	

	Котельная МАОУ «Татарско-Сугутского СОШ» д. Татарские Сугуты, ул. Школьная д.22
	2013
	ALPHA-240
2 шт.

	Котельная сельского дома культуры д. Татарские Сугуты
д. Татарские Сугуты, ул. Школьная д.29
	н/д
	н/д

	с. Тойси
	
	

	Котельная МБОУ «Тойсинская СОШ» с. Тойси, ул. Школьная, д.5
	1970
	Хопер-100 2 шт.
КЧМ -5 1 шт.

	Котельная ДДОУ при МБОУ «Тойсинская СОШ» с. Тойси, ул. Коммунистическая, д.1
	н/д
	н/д

	с. Старые Тойси
	
	

	Котельная ДДОУ при МБОУ «Тойсинская СОШ»
	н/д
	н/д

	с. Старые Тойси, ул. Школьная д.2
	
	

	д. Булаково
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Булаково д. Булаково, ул. Канашская д.2а
	н/д
	н/д

	д. Старое Ахпердино
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Старое Ахпердино
д. Старое Ахпердино, ул. Калинина д.36
	н/д
	н/д

	с. Туруново
	
	

	Котельная ДДОУ при МБДОУ «Новокотяковский детский сад» с. Туруново, ул. Магистральная д.34.
	1979
	Микро-50 2 шт.

	Котельная сельского дома культуры с. Туруново с. Туруново, ул.Магистральная, д.35
	н/д
	н/д

	д. Малое Батырево
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Малое Батырево
д. Малое Батырево, ул. Крепкова д.38
	н/д
	н/д

	д. Новое Котяково
	
	

	Котельная сельского дома культуры д. Новое Котяково
д. Новое Котяково, ул. Напольная д.32
	н/д
	н/д

	Котельная МБДОУ «Новокотяковский детский сад»
д. Новое Котяково, ул. Центральная, д. 35
	1990
	Микро-95 3 шт.

	с. Шаймурзино
	
	

	Котельная МБОУ «Шаймурзинская ООШ» с. Шаймурзино, ул. Николаева. д.1
	1988
	Хопер-100 3 шт.

	Котельная сельского дома культуры д.
Шаймурзино
д. Шаймурзино, ул.Николаева д.22
	н/д
	н/д

	д. Нижнее Турмышево
	
	

	«Нижнетурмышевская школа- сад»
д. Нижнее Турмышево, ул. Школьная, д.17
	1968
	СарЗЭМ-100
2 шт.

	с. Шыгырдан
	
	

	Котельная МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» с. Шыгырдан, ул.Наримана, д.78
	1976
	RS-A 150
2 шт., RS-A 200 -1 шт

	Котельная МАОУ «Шыгырданская СОШ им. профессора Феизова»
с. Шыгырдан, ул. Ленина д.58
	2008
	ПРОТЕРМ-БИЗОН-НО- 350
2 шт.

	Котельная детского сада «Ромашка» с. Шыгырдан, ул. Ленина д.35
	1985
	Микро-95 3 шт.

	Котельная детского сада «Сандугач» с. Шыгырдан, ул. Наримана д.91а
	2012
	ICI REX 300
2 шт.

	д. Кзыл- Камыш
	
	

	Котельная ДДОУ при МАОУ «Шыгырданская СОШ им. профессора Феизова»
д. Кзыл- Камыш, ул. Школьная, д. 7
	н/д
	н/д



Основными проблемами в теплоснабжении муниципального округа являются:
- износ котельных, требуется замена изношенных котельных на блочно-модульные котельные;
- имеющееся оборудование котельных требует модернизации для повышения надежности обеспечения потребителей в отопительный период.

3.3. Система газоснабжения
3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Газоснабжение Батыревского муниципального округа представляет собой сложный комплекс технологических и инженерных сооружений и развивается в основном на базе природного газа. Организационная структура системы газоснабжения Чувашской Республики основана на совместной деятельности предприятия-поставщика в регион природного газа, газотранспортной организации осуществляющей транспортировку газа в регион по магистральным газопроводам, а также газораспределительной организации, транспортирующей газ конечным потребителям по местным газовым сетям. Указанные организации осуществляют взаимодействие на основании заключённых трёхсторонних технических соглашений, а также иных договоров. Реализация природного газа осуществляется на основании договоров поставки (купли – продажи) между поставщиком и конечными потребителями. Газораспределительная организация осуществляет договорную работу в процессе газификации населённых пунктов региона (при строительстве газовых сетей и подключении газоиспользующего оборудования к данным газораспределительным сетям, а также в процессе их дальнейшего технического обслуживания). 
АО «Газпром газораспределение Чебоксары» является газораспределительной организацией по транспортировке природного газа по распределительным сетям до потребителей Чувашской Республики и эксплуатации объектов газового хозяйства.
Направления использования газа: 
- промышленные и коммунально-бытовые потребители, котельные; 
- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).
В муниципальном округе договоры газоснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на услугу газоснабжения заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения
3.3.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников газоснабжения
Природный газ подается по газопроводу-отводу от магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на ГРС «Батырево» откуда по сетям высокого и среднего давления подается к населенным пунктам. На территории округа имеются газорегуляторные пункты (ГРП) от которых по сетям газоснабжения низкого давления газ подается потребителю.
Ограничения использования мощностей
Проведённый анализ технических и технологических характеристик ГРС, расположенных на территории Батыревского муниципального округа, не выявил ограничения использования мощностей.
Качество эксплуатации, наладки и ремонтов
Качество эксплуатации, наладки и ремонтов ГРС удовлетворяет требованиям ГОСТ 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования», утверждённым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012 г.  №250-ст. 
Расход ресурсов
Расход газа ограничивается расходом потребления на нужды потребителей.
Собственные нужды 
На территории Батыревского муниципального округа расход газа на собственные нужды отсутствует.
Имеющиеся проблемы и направления их решения 
Отсутствуют.

3.3.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения
Одиночное протяжение уличной газовой сети на 01.01.2024 года составляет 541,85 км.
Система газоснабжения округа работает стабильно, потребители обеспечены природным газом. Вместе с тем имеется возможность подать заявку на догазификацию. В Чувашской Республике с 2021 года реализуется программа социальной догазификации населенных пунктов.
Резервирование 
Резервирование газопроводов отсутствует.
Применяемые графики работы 
Применяемый график работы системы газоснабжения – круглосуточный. Обоснованность подобного графика работы системы газоснабжения объясняется выполнением требований бесперебойного предоставления газа потребителям. Штатный режим работы газового оборудования и газопроводов предполагает технологические перерывы.  
Статистика отказов и среднего времени восстановления работы 
Данные о статистике отказов и времени восстановления работы сетей газораспределения отсутствуют, поэтому провести их анализ не представляется возможным.
Качество эксплуатации 
Качество эксплуатации газопроводов удовлетворяет требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 г. №542. 
Безопасность работы системы газоснабжения обеспечивается за счёт реализации комплекса мер, учитывающих: 
- эксплуатацию объектов систем газораспределения и газопотребления; 
- особые требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения котельных; 
- газоопасные работы; 
- пожарную безопасность. 
Следует отметить, что с целью установления предельного срока эксплуатации участков газораспределительных сетей, проводятся работы по их диагностированию. По истечении установленного предельного срока эксплуатация данных участков прекращается. Таким образом, АО «Газпром газораспределение Чебоксары» обеспечивает надлежащее содержание и эксплуатацию газопроводов. Кроме того, в целях осуществления мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования газоснабжения и предотвращения возникновения аварийных ситуаций в предприятием организовано оперативно-диспетчерское управление.   
Качество диспетчеризации 
Диспетчеризация предусматривает: 
- подачу сигнала тревоги на единый диспетчерский пульт предприятия при аварийной ситуации; 
- возможность управления системой газоснабжения как в ручном, так и в автоматическом режиме. 
Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций создана Единая дежурно-диспетчерская служба. Учреждение совместно с аварийно-диспечерским подразделением АО «Газпром газораспределение Чебоксары» осуществляют круглосуточный приём заявок.  Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия.
Имеющиеся проблемы и направления их решения
Высокий уровень газификации природным газом является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Батыревского муниципального округа.
Развитие системы газоснабжения Батыревского муниципального округа следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития Батыревского муниципального округа.

3.3.2.3. Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения
В настоящее время централизованным газоснабжением в Батыревском муниципальном округе пользуется большинство населения. Негазифицировано только два населенных пункта муниципального округа. 

3.3.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов
Дефициты мощности в системе газоснабжения на территории Батыревского муниципального округа отсутствуют.
Свободные мощности на газораспределительных станциях по состоянию на 08.11.2024 в Батыревском муниципальном округе составляют 1,391 тыс. м3/ч (по данным сайта https://www.chsetgaz.ru/tp.asp).

3.3.2.5. Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 №1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г. №1021» определяются показатели надежности и качества транспортировки газа. 
Надежность услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется: 
а) количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям; 
б) продолжительностью прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям; 
в) количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям. 
Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется: 
а) обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования; 
б) соответствием физико-химических характеристик газа требованиям, установленным в нормативно-технических документах. 
Фактические показатели готовности систем газоснабжения на территории муниципального округа не предоставлены. В целом готовность систем оцениваются как удовлетворительная.

3.3.2.6. Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения
Основными факторами воздействия системы газоснабжения (газораспределения) на окружающую среду являются выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, шумовые и вибрационные воздействия, образование и размещение отходов (химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п.)
Воздействие системы газоснабжения Батыревского муниципального округа на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий газоснабжения.

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы
Таблица 3.3.3.1
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Чебоксары» на 2024 год 
	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения 
	Всего

	1
	Расходы на транспортировку газа по данным бухгалтерского учета всего, в том числе:
	тыс. руб. 
	1 366 578,74

	1.1
	Фонд оплаты труда
	тыс. руб. 
	593 335,64

	1.2
	Отчисление на уплату страховых взносов
	тыс. руб. 
	174 619,12

	1.3
	Материальные затраты, в том числе:
	тыс. руб. 
	130 140,86

	1.3.1
	сырье и материалы
	тыс. руб. 
	44 356,28

	1.3.2
	газ на собственные и технологические нужды
	тыс. руб. 
	7 774,04

	1.3.3
	технологические и эксплуатационные потери
	тыс. руб. 
	43 812,79

	1.3.4
	прочие
	тыс. руб. 
	34 163,43

	1.3.5
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб. 
	34,32

	1.4
	Амортизация основных средств
	тыс. руб. 
	110 791,42

	1.5
	Прочие затраты, в том числе:
	тыс. руб. 
	357 691,69

	1.5.1
	Арендная плата (лизинг), в том числе:
	тыс. руб. 
	248 403,17

	1.5.1.1
	аренда (лизинг) здания, транспорта
	тыс. руб. 
	0,42

	1.5.1.2
	аренда газопроводов у юридических и физических лиц
	тыс. руб. 
	245 912,32

	1.5.1.3
	аренда (концессия) газопроводов, находящихся в государственной и муниципальной собственности
	тыс. руб. 
	2 451,74

	1.5.1.4
	аренда земельного участка
	тыс. руб. 
	38,69

	1.5.2
	Страховые платежи, в том числе:
	тыс. руб. 
	1 255,17

	1.5.2.1
	страхование опасных производственных объектов (ответственность перед третьими лицами)
	тыс. руб. 
	245,24

	1.5.2.2
	страхование машин и оборудования
	тыс. руб. 
	1 009,93

	1.5.3
	Налоги, в том числе:
	тыс. руб. 
	44 571,22

	1.5.3.1
	налог на имущество
	тыс. руб. 
	43 101,78

	1.5.3.2
	единый транспортный налог
	тыс. руб. 
	1 140,46

	1.5.3.3
	земельный налог
	тыс. руб. 
	328,97

	1.5.4
	Услуги сторонних организаций
	тыс. руб. 
	40 823,85

	1.5.4.1
	услуги средств связи
	тыс. руб. 
	2 951,69

	1.5.4.2
	оплата вневедомственной охраны
	тыс. руб. 
	15,93

	1.5.4.3
	информационно-вычислительные услуги
	тыс. руб. 
	2 684,94

	1.5.4.4
	аудиторские услуги
	тыс. руб. 
	826,03

	1.5.4.5
	прочие, в том числе:
	тыс. руб. 
	34 345,26

	1.5.4.5.1
	услуги по техническому обслуживанию газораспределительных сетей
	тыс. руб. 
	1 604,00

	1.5.4.5.2
	услуги по диагностированию газораспределительных пунктов, шкафных регуляторных пунктов, подземных газопроводов и обследованию дюкеров
	тыс. руб. 
	15 512,55

	1.5.4.5.3
	услуги по регистрации объектов газораспределения
	тыс. руб. 
	5 436,35

	1.5.4.5.4
	прочие
	тыс. руб. 
	11 792,36

	1.5.5
	Капитальный ремонт
	тыс. руб. 
	5 593,87

	1.5.6
	Другие затраты, в том числе:
	тыс. руб. 
	17 044,41

	1.5.6.1
	командировочные расходы
	тыс. руб. 
	628,78

	1.5.6.2
	охрана труда и подготовка кадров
	тыс. руб. 
	7 268,08

	1.5.6.3
	канцелярские и почтово-телеграфные расходы
	тыс. руб. 
	2 658,75

	1.5.6.4
	НИОКР
	тыс. руб. 
	0,00

	1.5.6.5
	затраты по оплате услуг по транспортировке транзитных потоков газа
	тыс. руб. 
	0,00

	1.5.6.6
	прочие
	тыс. руб. 
	6 488,81

	2
	Прочие доходы
	тыс. руб. 
	13 772,60

	3
	Прочие расходы
	тыс. руб. 
	15 085,57

	3.1
	Услуги банков
	тыс. руб. 
	1 806,41

	3.2
	Проценты по целевым краткосрочным кредитам
	тыс. руб. 
	0,00

	3.3
	Социальное развитие и выплаты социального характера
	тыс. руб. 
	12 954,09

	3.4
	Резерв по сомнительным долгам
	тыс. руб. 
	0,00

	3.5
	Прочие
	тыс. руб. 
	325,07

	4
	Общий объем тарифной выручки
	тыс. руб. 
	1 367 891,71

	
	Справочная информация
	
	

	1
	Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности
	человек 
	1 107

	2
	Протяженность трубопроводов
	км 
	13 093,49

	3
	Количество газорегуляторных пунктов
	единиц 
	1 856

	4
	Средняя загрузка трубопроводов
	% 
	39



Согласно постановлению Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 декабря 2023 г. № 73-21/г «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению», розничные цены  за  природный  газ  с 01  января  по  30  июня 2024 г. и с 01 июля 2024 г. составляют:


Таблица 3.3.3.2
	
№ 
п/п
	
Направления использования газа
	Розничные цены с 01.01.2024 по 30.06.2024 (с НДС), рублей
	Розничные цены с 01.07.2024 (с НДС), рублей

	
1
	Газ, реализуемый на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа), куб. м.
	
6,75
	
7,42

	

2
	Газ, реализуемый на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа), куб. м.
	

6,75
	

7,42

	

3
	Газ, реализуемый на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа), куб. м.
	

6,75
	

7,42

	


4

	Газ, реализуемый на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений  в многоквартирных домах),  тыс. куб. м.
	

6747,19
	

7416,35

	

5

	Газ, реализуемый на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений  в  многоквартирных  домах,  тыс. куб. м.
	

6747,19
	

7416,35



Таблица 3.3.3.3
Размер платы за природный газ, реализуемый населению с 01 января по 30 июня 2024г. и с 01 июля 2024г.
	№
 п/п
	Типы домов и виды направления использования газа
	Единица измерения
	Утвержденный норматив потребления, куб. м. в месяц
	Размер платы
с 01  января  
по  30  июня 2024 г., рублей
	Размер платы
с 01 июля 2024 г., рублей

	
1
	Дома (квартиры) с центральным отоплением и горячим водоснабжением, где установлены только газовые плиты (без приборов учета газа)
	1 чел.
	12
	81,00
	89,04

	
2
	Дома (квартиры) без горячего водоснабжения, где установлены только газовые плиты (без приборов учета газа)
	1 чел.
	20
	135,00
	148,40

	
3
	Дома (квартиры) без горячего водоснабжения, где установлены газовые плиты и колонки (без приборов учета газа)
	1 чел.
	31
	209,25
	230,02



Примечание: Утвержденный норматив потребления природного газа при отсутствии прибора учета газа на отопление составляет 10 куб. м. на 1 кв. м. в месяц.



3.4. Система водоснабжения
3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Централизованная инженерная инфраструктура систем водоснабжения в Батыревском муниципальном округе имеет слабое локальное развитие. Лишь незначительная часть территории – сектора многоэтажной и общественно-деловой застройки имеют централизованное водоснабжение. В населенных пунктах округа около 63,5% жилищного фонда оборудовано водопроводом.
Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Водоснабжение в населенных пунктах Батыревского муниципального округа не оборудованных водопроводом (53 населенных пункта), а также восточная часть территории с. Батырево осуществляется из локальных колодцев - каптаж грунтовых вод и локальных артезианских подземных скважин.

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
3.4.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения
Площадные объекты
Объекты недропользования – участки недр для добычи подземных вод, расположенные на территории Батыревского муниципального округа. Для питьевых нужд населением используется вода из шахтных колодцев, показатели которой не соответствуют СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по содержанию нитратов, железа, мутности, сухому остатку.
Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, мелового, юрского и пермского возрастов. В настоящее время большинство населённых пунктов округа для целей водоснабжения используют подземные воды с минерализацией 1,0 – 3,0 г/дм3.
Муниципальный округ в целом необеспечен пресными подземными водами для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Из-за удалённости разведанных участков от потребителя – 26 – 45 км, месторождение относится к группе с неблагоприятными условиями освоения.
Для обеспечения питьевой водой населения округа в 2021 году начато строительство группового водопровода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов Чувашской Республики от водохранилища на р. Карла в Шемуршинском районе. Строительство осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Во исполнении указанного федерального проекта разработан региональный проект «Чистая вода», который утвержден протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 13 декабря 2018 г. № 12. Целью регионального проекта является: повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики. Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году составит 86,7 %.
Групповой водовод для южных округов республики включает в себя строительство 11 пусковых комплексов общей протяженностью 305,8 км и комплекса водозаборных и сооружений очистки воды. Потенциальное количество благополучателей – более 40 тысяч человек в 90 населенных пунктах. На сегодняшний день завершено строительство шести пусковых комплексов водовода протяженностью 190,4 км и комплекса водозаборных сооружений очистки воды. В текущем году планируется завершить строительство еще двух. Объект строится в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В Батыревском муниципальном округе началось строительство VIII пускового комплекса группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского округов Чувашской Республики. Работы выполняет подрядная организация АО «ПМК-8». Срок исполнения контракта - конец 2024 года.
VIII пусковой комплекс включает в себя прокладку порядка 14 км трубопроводов и строительство насосной станции с двумя резервуарами. В настоящее время к работам привлечены 30 человек и 6 единиц строительной техники, осуществляется завоз труб.
В настоящее время завершено проектирование внутрипоселковых распределительных сетей водоснабжения для восточной части села Батырево, села Шыгырдан, деревень Старое Ахпердино и Новое Бахтиарово общей протяженностью порядка 142 км.
Качество эксплуатации, наладки и ремонтов
Эксплуатация водозаборных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов («Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - МДК 3.02.2001 и пр.).
Информация о качестве эксплуатации, наладки и ремонтов не предоставлена. 
Системы учета ресурсов
По данным Схемы водоснабжения и водоотведения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на период с 2023 по 2033 годы, утвержденной Постановлением Администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 27.10.2023 №1304, в с. Батырево источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются шесть скважин. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлен погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  
Доля потребителей оснащённых коммерческими приборами учета холодной воды составляет 100%.
Расход ресурсов
По данным Схемы водоснабжения и водоотведения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на период с 2023 по 2033 годы, расход питьевой воды составляет:
Таблица 3.4.2.1
	Показатель
	Единица измерения
	Значение

	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м.
	130,3

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	97,8

	- население
	тыс. куб. м.
	97,8

	-бюджетная сфера
	тыс. куб. м.
	0,0

	- организации
	тыс. куб. м.
	

	Потери
	тыс. куб. м.
	32,5



Собственные нужды
Потребление холодной воды на собственные нужды не осуществляется.
Проблемы и направления их решения
Описание существующих технических и технологических проблем водоснабжения в муниципальном округе:
-	малый процент охвата централизованным водоснабжением населения;
-	водопроводная сеть на территории муниципального округа не обеспечивает подачу воды населению соответствующей требованиям нормативов СанПиН; 
-	неудовлетворительное состояние качества воды подземных источников водоснабжения замедляет развитие округа;
-	муниципальный округ в целом не обеспечен пресными подземными водами для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ведется строительство группового водовода для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

3.4.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения
Линейные объекты водоснабжения
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в округе на 01.01.2024 года составило 25,719 км, из которых нуждаются в замене 1,2 км. По населенным пунктам одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет:
-	с. Батырево - 15,7 км;
-	с. Новое Ахпердино – 6,8 км;
-	с. Тарханы – 3,2 км, из которых 1,2 км нуждаются в замене.
Резервирование
Резервирование водопроводных сетей отсутствует.
Применяемые графики работы и их обоснованность
Применяемый график работы системы водоснабжения – круглосуточный. Обоснованность подобного графика работы объясняется выполнением требований бесперебойного предоставления холодной воды потребителям.
Качество эксплуатации
Прямым показателем качества эксплуатации, наладки и ремонтов выступает обеспечение потребителей водой в требуемом количестве заданного качества.
Количество часов бесперебойного предоставления услуг в 2023году составило 8760 часов. Случаев подачи воды по графику (менее 24 часов в сутки) за 2023год не отмечено.
Качество диспетчеризации
Функционирует диспетчерская служба, осуществляющая круглосуточный оперативно-диспетчерский контроль за соблюдением режимов и управление режимами работы систем водоснабжения в целях обеспечения потребителей водой.
Отсутствуют единые автоматизированные системы диспетчеризации и автоматизации производственных процессов.
При проведении мероприятий по уменьшению водопотребления, рекомендуется предусмотреть установку на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов.
Проблемы и требуемые мероприятия:
На качество обеспечения населения водой влияет то, что часть сетей муниципального образования тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 
Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация. 
Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:
- замена изношенных сетей;
- оптимизация гидравлического режима.

3.4.2.3. Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения
Необходимо завершение строительства группового водопровода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов Чувашской Республики от водохранилища на р. Карла в Шемуршинском районе.



3.4.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов
Запас производственной мощности водозаборных сооружений рассчитать не представляет возможности в виду отсутствия данных.

3.4.2.5. Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения
Подготовка объектов водоснабжения начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.
Насосное оборудование имеет резерв как по производительности, так и взаимозаменяемости в случае нештатных ситуаций.
Качество услуг водоснабжения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

3.4.2.6. Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения
На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
На территории с. Батырево Батыревского муниципального округа находится станция водоочистки, которая расположена по адресу ул. Комарова, д. 23. Станция оборудована современным насосным оборудованием от компании Lovato, что гарантирует его надежную и эффективную работу. Насосы, установленные на станции, способны обрабатывать большой объем воды - до 600 кубических метров в сутки.
Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
1. Соблюдение требований к учету и документированию использования химических реагентов, особенно в отношении реагентов, подлежащих лицензированию или регулированию.
2. Обеспечение соответствия хранилищ и контейнеров для химических реагентов нормам и требованиям безопасности, включая предотвращение утечек и возможность аварийного сброса.
3. Регулярное обучение персонала по безопасному обращению с химическими реагентами, включая соблюдение правил хранения, использования и утилизации.
4. Принятие мер для предотвращения загрязнения водных ресурсов, включая установку систем фильтрации и очистки сточных вод, а также контроль за соблюдением норм и разрешений на сброс химически загрязненных отходов.
5. Разработка и регулярное обновление экологических программ и планов действий, включающих меры по сокращению использования химических реагентов, применение эффективных технологий и подходов к водоочистке.
6. Соблюдение требований по маркировке и хранению химических реагентов, включая правила обозначения опасных свойств в соответствии с классификацией и отметками о безопасности.
7. Проведение регулярной проверки и анализа качества воды, используемой в процессе снабжения и хранения химических реагентов, с целью предотвращения загрязнений и своевременной реакции на возможные проблемы.
8. Обязательное соблюдение всех действующих законов, нормативных актов и требований в области экологической безопасности для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду.

3.4.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы
Действующие нормативы потребления холодного водоснабжения утверждены Постановлением Кабинетом министров Чувашской Республики от 4 сентября 2012 года N 370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики».
Таблица 3.4.3.1
	Степень благоустройства многоквартирного дома
	Этажность многоквартирных домов или жилых домов
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров в месяц на 1 человека

	
	
	холодное водоснабжение (ХВС)
	горячее водоснабжение (ГВС)
	водоотведение

	1
	2
	3
	4
	5

	Климатическая зона "Батырево" 

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации)
	1
	2,614
	
	

	
	2
	2,614
	
	

	
	3
	2,614
	
	

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации)
	1
	3,248
	
	

	
	2
	3,248
	
	

	
	3
	3,248
	
	

	
	4
	3,248
	
	

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	1
	4,029
	
	4,029

	
	2
	4,029
	
	4,029

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1
	4,029
	
	4,029

	
	2
	4,029
	
	4,029

	
	3
	4,029
	
	4,029

	
	4
	4,029
	
	4,029

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1
	7,363
	
	7,363

	
	2
	7,363
	
	7,363

	
	3
	7,363
	
	7,363

	
	4
	7,363
	
	7,363



3.5. Система водоотведения
3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Централизованная система водоотведения, включающая в себя комплекс очистных сооружений и сети водоотведения, действует только в селе Батырево. Локальные системы очистки стоков имеются при детских садах и школах в с. Шыгырдан, с. Сугуты, д. Татарские Сугуты.

3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
3.5.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоотведения
Площадные объекты
Магистральные сети канализации в с. Батырево введены в эксплуатацию в 2012 году. Трубопроводы проложены 4 коллекторами общей протяженностью 11,4 км, по которым стоки подаются на очистные сооружения. Канализация, в основном, самотечная. Подкачка по имеющимся участкам напорной канализации осуществляется 4 насосными станциями.
В связи с износом, постоянным выходом из строя насосного оборудования, канализационные насосные станции работают с перебоями, не обеспечивая подачу стоков на очистные сооружения в нормальном режиме работы. Три из четырех КНС требуют реконструкции (замены). В 2022 году было запланировано проведение проектных работ по реконструкции канализационных насосных станций системы водоотведения с. Батырево.
Существующие канализационные очистные сооружения с. Батырево были введены в эксплуатацию в 2010 году. Очистные сооружения принимают сточные воды от жилой застройки, предприятий и учреждений центральной и западной частей села.
Производительность 600 м3/сутки была принята с расчетом на прием стоков от работающего на тот момент маслозавода. В настоящее время предприятие не существует, и в перспективе его строительство не планируется (по данным Коммунального паспорта Батыревского района Чувашской республики).
Комплекс очистных сооружений включает станцию биологической очистки в 3 линии, технологическую насосную станцию, иловую площадку и пескоуловитель, узел обеззараживания, сбросный коллектор с береговым выпуском.
Качество эксплуатации, наладки и ремонтов
На сегодняшний день работает только одна линия биологической очистки из трех. Оборудование очистных сооружений устарело, работает с перебоями, износ составляет более 80%, не обеспечивается очистка стоков до нормативного состояния. В связи с этим, подготовлена проектная документация «Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Батырево Батыревского района». Проектная организация - ООО «АРКОСТ». 
Исходя из того, что в среднем за сутки на очистку поступают стоки в количестве 200 м3, проектом принята производительность с учетом перспективы - 300 м3/сутки.
Проектом реконструкции подразумевается:
-	Частичная перепланировка помещений очистных сооружений
-	Замена существующих линий очистки на модульную линию очистки
-	Замена сетей канализации от КНС до очистных сооружений
-	Замена кабеля электроснабжения
-	Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
-	Строительство сливной станции производительностью 50 м3/сут.
В составе проекта реконструкции без изменения остается следующие объекты: трансформаторная подстанция и система электроснабжения и электроосвещения, иловые площадки, КНС, система сброса очищенных стоков, котельная, система пожаротушения, система транспортирования стоков до очистных сооружений.
Решением Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии установлена санитарно-защитная зона объекта, получено заключение о согласовании планируемой деятельности по проекту от Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, откорректированы инженерно-экологические изыскания.
С выполнением реконструкции, очистными сооружениями будет обеспечена очистка поступающих стоков от центральной и западной частей села Батырево до нормативного состояния.
Жилой фонд и предприятия восточной части с. Батырево централизованными сетями водоотведения не обеспечены, неочищенные стоки отводятся в индивидуальные септики и сборники стоков, что может служить источником загрязнения подземных вод.
В 2022 году планировалась разработка проекта «Водоотведение восточной части с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики». Протяженность проектируемых сетей - около 19 км (уточняется при проектировании). Магистральные трубопроводы предполагается проложить в пределах красных линий улиц. Канализация самотечная, с общим уклоном в северо-восточном направлении. В случае необходимости, предусматривается строительство участков напорной канализации с насосными станциями. Планируемое общее количество подключенных абонентов около 2000 чел.
Общий уклон рельефа местности с. Батырево - в северо-восточном направлении. В этой связи прокладка сетей самотечной канализации, принимающей стоки от восточной части села, к существующим очистным сооружениям, расположенным на северо-западной окраине, не представляется возможным. В целях сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения, улучшения экологических условий в населенном пункте, для отвода стоков от восточной части села, планируется проектирование и строительство канализационных очистных сооружений на северо-восточной окраине с. Батырево производительностью 100 - 150 м3/сутки (уточняется при проектировании). 
Со строительством группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов от водохранилища на р. Карла, населенные пункты будут обеспечиваться сетями водоснабжения. В связи с этим, в ближайшей перспективе необходимо строительство сетей водоотведения и канализационных очистных сооружений в 51 населенном пункте округа.
Системы учета ресурсов
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.
Расход ресурсов


Таблица 3.5.2.1
	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения.
	Кол-во

	1
	Сброс сточных вод, в т.ч.
	тыс. м3/год
	97,8

	1.1
	-население
	тыс. м3/год
	97,8

	1.2
	-бюджетные организации
	тыс. м3/год
	

	1.3
	-прочие потребители
	тыс. м3/год
	



Проблемы 
-	Централизованная система канализации имеется только в центральной и западной части с.Батырево. Остальные населенные пункты муниципального округ не канализованы;
-	Лишь 10,2% застройки оборудована централизованными системами канализации с очисткой стоков;
-	Большая часть населения использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям нормативной документации. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам и сбрасывается без очистки, что систематически загрязняет водоносные горизонты;
-	Имеющиеся очистные сооружения морально и физически устарели, изношены, не обеспечивают должную очистку стоков и требуют модернизации;
Направления решения
Имеющиеся КНС и КОС требуют реконструкции. 

3.5.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения
Линейные объекты водоснабжения
Одиночное протяжение уличной канализационной сети в муниципальном округе на 01.01.2024 года составило 11,9 км, из которых 11,4 км в с. Батырево, 0,5 км в с.Тарханы. 
Резервирование
Резервирование канализационных сетей отсутствует.
Применяемые графики работы и их обоснованность
Применяемый график работы системы водоотведения – круглосуточный. Обоснованность подобного графика работы объясняется выполнением требований бесперебойного отведения сточных вод от потребителей.
Качество эксплуатации
Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет более 80%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. 
Качество диспетчеризации
Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.
При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.
Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.
Внедрение системы позволит:
- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;
-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;
-сократить потери воды при транспортировке;
-сократить затраты на ремонт оборудования;
-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;
-производить комплексный коммерческий и технический учет;
На предприятии ООО «Жилград» имеется Диспетчерская служба в составе, которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения, по работе КНС, КОС. 
КНС работает круглосуточно, КОС также работает круглосуточно.
Проблемы:
Высокий износ сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
Требуемые мероприятия:
Необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

3.5.2.3. Анализ зон действия объектов водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения
В населенных пунктах Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 1 января 2024 года 54,6% жилищного фонда оборудовано канализацией, в том числе к сетям централизованной канализации подключены 10,2%. По большей части стоки отводятся в индивидуальные септики и сборники стоков.

3.5.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов
Таблица 3.5.2.4.1
	Год
	Мощность КОС, м3/сут
	Сброс сточных вод, м3/сут
	Резерв (+)/
дефицит (-)

	с. Батырево Батыревского муниципального округа

	2023
	600
	267,945
	+332,055

	2024
	600
	268,882
	+331,118

	2025
	650
	269,819
	+380,181

	2026
	650
	270,589
	+379,411

	2027
	650
	271,647
	+378,353

	2028
	650
	272,586
	+377,414

	2029-2034
	650
	276,789
	+373,211



3.4.2.5. Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения
Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в канализационную сеть, затем по сети трубопроводов водоотведения сточные воды попадают на канализационную очистную станцию. Затем по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения канализации.
Канализационные насосные станции предназначена для перекачивания сточных вод на очистные сооружения. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.
В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.
Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

3.4.2.6. Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо проводить реконструкцию существующих сооружений канализации с внедрением новых технологий. 
Так, реконструкция оборудования и коммуникаций вторичных отстойников и насосной станции активного ила, строительство дополнительной секции аэротенка позволят довести показатели очистки по биогенным элементам до требований к сбросу в водоприемник.

3.4.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы
Действующие нормативы водоотведения утверждены Постановлением Кабинетом министров Чувашской Республики от 4 сентября 2012 года N 370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики».

3.6. Система по обращению твердых коммунальных отходов
3.6.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
На территории Батыревского муниципального округа осуществляет деятельность региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Ситиматик Чувашия». В муниципальном округе организован централизованный сбор, транспортировка, размещение твердых коммунальных отходов на полигоне ООО «Полигон».
Оплата услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами осуществляется по установленному тарифу. В муниципальном округе применяется контейнерная система.
Селективный сбор и переработка отходов на территории не осуществляются. Пункты приема вторичного сырья на территории отсутствуют. Утилизация отходов посредством сжигания не производится.
Размещение отходов
Источниками образования твердых коммунальных отходов являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
Многоквартирные дома, садовые, дачные и огороднические партнерства, коттеджные поселки, группы жилых домов, здания и помещения входят в состав источников образования твердых коммунальных отходов (населенных пунктов), на территории (части территории) которых они находятся и являются их неотъемлемой частью.
К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.
Проблема сбора, утилизации, обеззараживания коммунальных и промышленных отходов на территории округа до конца не решена. На территории Батыревского муниципального округа есть один полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) включенный в ГРОРО.

Таблица 3.6.1
Объекты размещения ТКО на территории Батыревского муниципального округа
	Код
	Наименовани е
	Назначение
	Эксплуатирующ ая организация
	Населенный пункт
	Дата включени я в ГРОРО
	Годовая проектная мощность (тонн в год)

	21-00024-З-
00592-
250914
	Полигон ТКО
	Захоронение
	ООО «Полигон», лицензия
№ 21.0003.16 от
19.01.2016
	Чувашская Республика, с. Батырево
	25.09.2014
	15000



Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий населенных пунктов округа осуществляется на транспорте ООО «Полигон» по графику. ООО «Полигон» включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Полигон размещен в южной части с.Батырево на расстоянии 3,3 км. от села, ориентировочный размер санитарно-защитной зоны соблюдается.
Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской республике» на полигон ТКО с. Батырево поступает 15,237 тыс. м3/год с Батыревского муниципального округа и с прилегающих округов.
Сбор, вывоз и обезвреживание опасных отходов
При выполнении работ по сбору и обезвреживанию биологических отходов соблюдаются требования Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Единые требования к организации системы сбора, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности установлены санитарными правилами.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае использования ртутьсодержащих ламп обеспечивают выполнение мероприятий по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности.

3.6.2.	Анализ существующего технического состояния системы по обращению твердых коммунальных отходов
На территории муниципального образования оборудовано 804 мест накопления ТКО с установленными на них 1515 шт. контейнеров емкостью 0,75 м3.
3.6.3.	Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов по обращению твердых коммунальных отходов
Остаточный ресурс 
Данные отсутствуют.


Системы учета
Учет ТКО производится количество специальных машин по транспортировке ТКО.
Проблемы и направления их решения
На территории округа сортировка отходов от населения на этапе сбора (на контейнерные площадках) не производится. Участки сортировки отсутствуют. Содержащиеся в отходах вторичные ресурсы безвозвратно теряются, нанося ущерб окружающей среде.
Проблемы:
1. по удалению отходов в жилищно-коммунальном секторе, такие как: несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок, неудовлетворительная организация сбора, хранения и вывоза крупногабаритных отходов; несоблюдение санитарных правил размещения контейнеров для сбора коммунальных отходов вблизи жилых зданий;
2. в населенных пунктах не внедрен раздельный сбор, сортировка и переработка твердых коммунальных отходов, учитывающий изменившуюся структуру образующихся отходов, нет контейнеров для накопления и вывоза на специализированные предприятия бумажных, стеклянных, пластмассовых отходов, отходов древесины для облегчения дальнейшей ее сортировки.
Направления решения: 
Строительство мусоросортировочного комплекса в Батыревском муниципальном округе. 

3.6.2.2. Анализ зон действия объектов по обращению твердых коммунальных отходов и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения
Зона действия объектов по обращению твердых коммунальных отходов действует на всей территории муниципального округа.

3.6.2.3. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе по обращению твердых коммунальных отходов и ожидаемых резервов, и дефицитов
Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» (корректировка от 21.11.2022 года) (далее – Схема) к 2030 году на территории Батыревского муниципального округа будет образовываться порядка 6,41 тыс. тонн/год твердых коммунальных отходов.
На перспективу Схемой предлагается строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) Батыревского муниципального округа, мощностью 30 тыс. тонн/год. А далее   с   МСК    отходы    предлагается    вывозить    на    объект    переработки    ТКО    в г. Новочебоксарск.
Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий.
Вся территория муниципального образования должна быть охвачена планово- регулярной или заявочной системой очистки.
Планово-регулярная система включает в себя:
-	удаление отходов с территорий домовладений и организаций;
-	организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;
-	организацию сбора и переработки утильных фракций;
-	осуществление	захоронения	(обезвреживания) неутильной части коммунальных отходов.
В качестве основной системы сбора и удаления ТКО на территории Батыревского муниципального округа предлагается система несменяемых контейнеров, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволяет снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления ТКО при наличии экономической целесообразности. Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО, установлены постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра».
Согласно п. 2.4 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» для определения количества мусоросборников (контейнеров и бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, хозяйствующим субъектам необходимо исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления ТКО. Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО.
В период с 2019 по 2024 годы в России реализуется Национальный проект «Экология», нацеленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления. В рамках нацпроекта «Экология» в российских регионах постепенно внедряется практика раздельного сбора коммунальных отходов.
По статистике, среднестатистический россиянин выбрасывает около 450 килограмм мусора в год. Внедрение раздельного сбора ТКО позволит сократить количество отходов, которое попадает на объекты размещения, как минимум, в два раза. Это в свою очередь приведет к сокращению вырубки деревьев, добычи нефти, металлов, уменьшению влияния на изменение климата.
Специальной программой в муниципальном образовании необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья необходимо приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку.
Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.
Для решения проблем со сбором и утилизацией опасных отходов от многоквартирных домов и у других образователей отходов является установка на каждой контейнерной площадке специальных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная компания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами ТКО.
Накопление, транспортирование и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных коммунальных отходов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.
 Исходя из вышеизложенного, ниже представлены проектные предложения по организации управления отходами:
1.	Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование.
2.	Внедрение «Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» на территории Батыревского муниципального округа.
3.	Недопущение образования несанкционированных свалок на территории округа.
4.	Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
5.	Приведение всех контейнерных площадок в соответствие с нормативными требованиями. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.
6.	Организация	планово-регулярной	механизированной	уборки усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.
7.	Внедрение селективного сбора отходов, организация специализированных контейнерных площадок.

3.6.2.4. Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения
Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий
В воздушный бассейн района расположения полигона ТКО поступает ряд специфических загрязняющих веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека. Под воздействием микрофлоры в складируемых на полигоне ТКО идёт биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих. Конечным продуктом этого процесса является биогаз. Перечень наиболее вероятных компонентов биогаза, определённых согласно «Методике расчёта количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твёрдых бытовых отходов», приведён в таблице 3.6.2.4.1. 

Таблица 3.6.2.4.1
	№ п/п
	Наименование вещества
	Класс опасности
	ПДК м.р. для населённых мест, мг/м3

	1
	Метан 
	-
	50

	2
	Углерод диоксид
	-
	-

	3
	Толуол 
	-
	0,06

	4
	Аммиак 
	4
	0,20

	5
	Ксилол 
	3
	0,20

	6
	Углерод оксид
	4
	5,0

	7
	Азота диоксид 
	3
	0,2

	8
	Формальдегид 
	2
	0,035

	9
	Сернистый ангидрид 
	3
	0,5

	10
	Этилбензол 
	2
	0,04

	11
	Бензол
	2
	0,3

	12
	Сероводород 
	2
	0,008

	13
	Фенол 
	2
	0,3



Сбросы и шумовые воздействия отсутствуют. 
Как известно, полигон ТКО служит источником пищи синантропным видам — переносчикам инфекции, прежде всего, крысам. Банки, бутылки и прочие ёмкости с остатками органики играют роль ловушек для насекомых.
 В целях борьбы с грызунами и насекомыми на полигоне регулярно проводятся дератизация и дезинсекция. 
Анализ деятельности предприятия по эксплуатации полигона захоронения ТКО показал, что реализуемые организацией мероприятия существенно снижают негативное влияние полигона на окружающую среду. Таким образом, можно сделать вывод, что полигон эксплуатируется с соблюдением технических, санитарных норм и правил, надлежащая степень экологической безопасности для окружающей природной среды обеспечена практически полностью.
Имеющиеся проблемы и направления их решения
«Центр экспертизы и ценообразования в строительстве» Минстроя Чувашии выдал положительное заключение по проекту строительства мусоросортировочного комплекса твёрдых коммунальных отходов в Батыревском муниципальном округе. Проектную документацию подготовила НПО «Проектор». Строительство в рамках концессионного соглашения будет осуществлять компания «Экосфера-Ч».
Мусоросортировочный комплекс ТКО в Батыревском муниципальном округе разместится напротив полигона ТКО южнее райцентра на участке площадью 5 гектаров. Его мощность составит 30 тысяч тонн в год.
Запуск мусоросортировочной станции позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, сократить объемы вывозимых на полигоны отходов и снизить риск загрязнения окружающей среды. Также это позволит получить ценное вторичное сырье, которое можно будет использовать в производстве.
Кроме того, согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике», предлагается закрытие и рекультивация свалки ТКО ООО «Полигон» (кадастровый участок 21:08:240101:26).

3.6.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы
Таблица 3.6.3.1
Единый тариф на услуги регионального оператора и плата по обращению с ТКО для населения
	Категория потребителей
	Размер тарифа, рублей/ куб. м
	Изменение по отношению к декабрю 2023 г
	Изменение по отношению к декабрь2023 г. январю 2024 г.

	
	Декабрь 2023 г.
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	
	

	Единый тариф
	442,62
	437,4
	409,61
	-33 руб. 01 коп. (-7,5 %) 
	-27 руб. 79 коп. (-6,4 %)



Таблица 3.6.3.2
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов
	Категория потребителей
	Нормативы накопления ТКО, м3 на 1 проживающего (в год)

	
	с 01.01.2024 по 25.06.2024
	с 26.06.2024 по 31.12.2024

	
	
	ИЖС
	2,0411

	Сельское население 
	1,57
	МКД
	1,75

	
	
	ИЖС
	2,0411



Раздел 4 Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации
4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном округе
Постановлением Администрации Батыревского района Чувашской Республики от 17.08.2022 №752, утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года».
Цели муниципальной программы: 
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. 
Задачи муниципальной программы:
- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета;
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
- ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального округа;
- определение потенциала энергосбережения в промышленном секторе с последующим снижением энергоемкости производимой продукции;
- увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;
- снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения;
- создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива. 
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы:
- формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов, их учет, экономия, нормирование и лимитирование муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального округа в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения. 
Направление развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
В Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики насчитывается суммарно 6439 бюджетных учреждений осуществляющих свою деятельность в 121 зданиях (строениях, сооружениях). Без наличия соответствующего приборного обеспечения учета потребляемых энергоресурсов невозможно реализация комплексной программы по энергосбережению, соответственно первоочередным направлением в данном секторе является полное оснащение приборами учета тех топливно-энергетических ресурсов, за потребление которых производится оплата. Следующее направление развития – достижение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в сопоставимых условиях.
Направление развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищном фонде
Жилой фонд в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики представлен 85 многоквартирным жилым домом и 13 012 индивидуальным жилым домостроением. 
Первое направление развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде определено задачей по упорядочиванию расчетов за электрическую, тепловую энергию и водоснабжение, потребляемые жилыми домами, находящимися на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, а также в целях стимулирования потребителей к сбережению тепловой, электрической энергии и воды устанавливаются общедомовые и индивидуальные приборы учета топливно-энергетических ресурсов.
Следующее направление Муниципальной программы по данному сектору определяется необходимостью в повышении количества энергоэффективных капитальных ремонтов, увеличением контроля органами местного самоуправления над застройщиками и организациями проводящими капитальный ремонт с целью увеличения количества многоквартирных домов имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше. По данному направлению помимо контроля, присвоения класса энергетической эффективности входит информационная поддержка населения, пропаганда в области энергосбережения, организационно-просветительская деятельность в части реализации наиболее энергоэффективных мероприятий.
Заключительное направление определено необходимостью выработки системной политики в области энергосбережения в жилищном фонде, что подразумевают под собой реализацию конкретных беззатратных мероприятий и разработку ряда нормативных документов. Например по данному направлению предполагается проведение энергетического мониторинга использования тепловой, электрической энергии, природного газа и воды в жилищном фонде, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов), ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности и так далее (конкретный перечень мероприятий приведен в соответствующем приложении).
Направление развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре
Соответствующая ситуация в коммунальной сфере определяет первое направление по энергосбережению в данном секторе решающую задачу по снижению потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на собственные нужды и при транспортировке. Реализация данного направления производится за счет существующих программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности а так же инвестиционных и производственных программ. Вторым направлением в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» определена постоянная работа по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и организацией управления данными объектами.
Следующее направление определяет повышение энергетической эффективности источников теплоснабжения, водоснабжения а так же снижение удельных затрат электрической энергии на подготовку, транспортировку воды, водоотведение. 
Направление развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности
Основными потребителями в данном секторе выступают следующие предприятия. 
ООО «АГРОФИРМА «ИСТОК» с выпуском основной продукции - однолетние культуры и ориентировочном потреблении топливно-энергетических ресурсов свыше 80 т у.т.
ООО «МОЛВЕСТ» с выпуском основной продукции - молочная продукция и ориентировочном потреблении топливно-энергетических ресурсов свыше 60 т у.т.
СПС СПК «МОЛОЧНЫЕ ЗОРИ» с выпуском основной продукции - молочная продукция и ориентировочном потреблении топливно-энергетических ресурсов свыше 60 т у.т.
Основное направление по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в данном секторе направлено на оценку потенциала в области энергосбережения на основании энергетического обследованию специализированными организациями, после которого будет сформирован конкретный перечень мероприятий, реализация которых позволит снизить энергоемкость производимой продукции.
Направление развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Основным направлением по развитию энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе определяется переход на использование альтернативных видов моторного топлива - природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, электрическая энергия вместо бензина и дизельного топлива.
На территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в настоящее время функционирует 1 газозаправочная станция, что позволяет реализовать мероприятия отраженные в Муниципальной программе.
Второе направление в данном секторе включает в себя строительство автомобильных станций для зарядки автотранспортных средств с автономным источником электрического питания. 
Направление развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в уличном освещении
Данное направление нацелено на целевую замену всех источников уличного освещения на энергоэффективное в соответствии с определениями Постановления Правительства РФ № 2255 от 24 декабря 2020 г. «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2022–2035 годах составляют 57421,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году - 90 тыс. рублей;
в 2023 году - 622 тыс. рублей;
в 2024 году - 2319,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 2678 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 году - 16087 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 году - 35625 тыс. рублей.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).
Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:
- установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями.
Анализ состояния учета потребления ресурсов, по данным муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года», представлен в таблице 4.2.1.



Таблица 4.2.1.
Анализ состояния учета потребления ресурсов
	№ п.п.
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Ед.
изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года"

	1.
	Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями 
	%
	80,3
	80,3
	90,2
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями 
	%
	100
	100

	100
	100
	100
	100
	100




Раздел 5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований[footnoteRef:1]: [1:  Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»)] 

· критерии доступности коммунальных услуг для населения;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок;
· показатели качества поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата потребителей приборами учета;
· показатели надежности поставки ресурсов;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса[footnoteRef:2]. [2:  Приказ Минрегиона РФ от 14 апреля 2008года №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»] 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива и так далее.
Основанием могут быть производственная и инвестиционная программы организаций коммунального комплекса, осуществляющих данный вид деятельности, и утвержденные в них показатели.[footnoteRef:3] [3:  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».] 


Таблица 5.1
Целевые индикаторы и показатели развития коммунальных систем
	№ 
пп
	Индикатор мониторинга
	Описание механизма расчёта
	Ед. изм.
	Факт
	Плановые значения

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029- 2034 годы

	1.
	Система электроснабжения

	1.1.
	Надёжность электроснабжения

	1.1.1.
	Аварийность системы электроснабжения
	Отношение количества аварий на системах электроснабжения к протяженности сетей
	ед./км.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Перебои в электроснабжении потребителей
	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения охваченного услугой
	час. на одного человека
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Уровень потерь
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Коэффициент потерь
	Отношение объема потерь к протяженности сети
	кВтч/км.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Сбалансированность системы электроснабжения

	1.2.1.
	Спрос на услуги электроснабжения
	Потребление электрической энергии
	млн. кВт.ч/год
	нд
	72,34
	71,50
	70,66
	69,82
	68,98
	63,09

	
	
	Присоединенная нагрузка
	МВт
	нд
	13,37
	13,22
	13,06
	12,91
	12,75
	11,82

	
	
	Величина новых нагрузок
	МВт
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	Отношение фактической производительности оборудования к установленной
	%
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	1.3.
	Доступность услуги электроснабжения для потребителей

	1.3.1.
	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения
	Отношение среднемесячного платежа за услуги электроснабжения к среднемесячным денежным доходам населения
	%
	н/д
	2,4
	2,4
	2,4
	2,5
	2,5
	2,6

	1.3.2.
	Удельное электропотребление
	Отношение объема потребления электроэнергии к численности населения
	кВтч/чел в год
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170

	1.4.
	Эффективность деятельности

	1.4.1.
	Производительность труда 
	Отношение объема электроснабжения к численности персонала
	млн. кВт∙ч/тыс. чел.
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	1.4.2.
	Эффективность использования персонала
	Отношение численности персонала к протяженности сетей
	чел/км
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	2.
	Система водоснабжения

	2.1.
	Производственная программа 

	2.1.1.
	Объём добычи воды
	тыс. куб.м.
	нд
	3019,95
	2987,73
	2955,43
	2923,07
	2890,65
	2151,97

	2.1.2
	Объём реализации воды
	тыс. куб.м.
	нд
	2415,58
	2387,51
	2359,44
	2331,37
	2303,30
	1707,91

	
	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	тыс. куб.м.
	нд
	1932,46
	1910,01
	1887,55
	1865,10
	1842,64
	1707,91

	
	Промышленность и с/х производство
	тыс. куб.м.
	нд
	289,87
	286,50
	283,13
	279,77
	276,40
	256,19

	
	Прочие
	тыс. куб.м.
	нд
	193,25
	191,00
	188,76
	186,51
	184,26
	170,79

	2.1.3.
	Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением
	Отношение численности населения, получающего услугу централизованного водоснабжения к общей численности населения
	%
	63,5
	79
	80
	81
	82
	83
	90

	2.1.4.
	Обеспеченность водоснабжения приборами учета
	Отношение объема воды, реализованной по приборам учета, к общему объему реализации воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1.5.
	Уровень потерь
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
	%
	25
	25,02
	25,14
	25,26
	25,38
	25,5
	26

	2.1.6.
	Коэффициент потерь
	Отношение объема потерь к протяженности сети
	куб.м./км
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	2.1.7.
	Удельное водопотребление
	Отношение объема реализации воды к численности населения, получающего услугу централизованного водоснабжения
	куб.м./чел
	168,48
	168,48
	223,44
	248,4
	248,88
	242,52
	252,72

	2.2.
	Качество водоснабжения

	2.2.1.
	Уровень контроля качества воды
	Отношение фактического количества проб на системах водоснабжения к нормативному
	%
	95,3
	96
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.2.
	Соответствие качества воды установленным требованиям
	Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб
	%
	80,5
	81,4
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.3.
	Надёжность водоснабжения

	2.3.1.
	Аварийность системы водоснабжения
	Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей
	ед./км.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
	%
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	2.4.
	Доступность услуги водоснабжения для потребителей

	2.4.1.
	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения
	Отношение среднемесячного платежа за услуги водоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650-1700 мм с душами
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Эффективность деятельности

	2.5.1.
	Эффективность использования электрической энергии
	Отношение расхода электрической энергии к объёму реализации воды
	кВтч/м.куб.
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931
	0,931

	2.5.2.
	Производительность труда 
	Отношение объема реализации воды к численности персонала
	тыс.м.куб./
чел
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	2.5.3.
	Эффективность использования персонала
	Отношение численности персонала к протяженности сетей
	чел/км
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	3
	Система водоотведения

	3.1.
	Производственная программа

	3.1.1.
	Объём водоотведения
	тыс. куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	Уровень обеспеченности населения централизованным водоотведением
	Отношение численности населения, получающего услугу централизованного водоотведения к общей численности населения
	%
	49,5
	58,6
	67,7
	68,9
	70,1
	71,3
	83

	3.2.
	Качество водоотведения

	3.2.1.
	Доля очищаемых сточных вод
	Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков
	%
	65,7
	67,9
	70,3
	71,9
	73,5
	75,1
	90,0

	3.2.2.
	Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям
	Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб
	%
	нд
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.3.
	Надёжность водоотведения

	3.3.1.
	Аварийность системы водоотведения
	Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей
	ед./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.2.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети
	%
	51,8
	52,5
	43,2
	44,3
	43,2
	42,1
	22,0

	3.4.
	Доступность услуги водоотведения для потребителей

	3.4.1.
	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения
	Отношение среднемесячного платежа за услуги водоотведения к среднемесячным денежным доходам населения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	Эффективность деятельности

	3.5.1.
	Эффективность использования электрической энергии на очистку сточных вод
	Отношение расхода электрической энергии к объёму очищенных стоков
	кВтч/м.куб.
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	3.5.2.
	Производительность труда 
	Отношение объема водоотведения к численности персонала
	тыс.м. куб./чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5.3.
	Эффективность использования персонала
	Отношение численности персонала к протяженности сетей
	чел/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Система газоснабжения

	4.1.
	Производственная программа 

	4.1.1.
	Спрос на услуги газоснабжения
	Расход природного газа (без учета нужд отопления)
	млн. м3
	н/д
	8,06
	7,97
	7,87
	7,78
	7,69
	6,28

	4.1.2.
	Уровень обеспеченности услугой по газоснабжению
	Отношение численности населения, получающего услугу газоснабжения к общей численности населения
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	4.1.3.
	Охват потребителей природного газа приборами учета
	Доля объемов потребляемого природного газа расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2.
	Доступность услуги газоснабжения для потребителей

	4.2.1.
	Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения
	Отношение среднемесячного платежа за услуги газоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Сбор и утилизация ТКО

	5.1.
	Производственная программа 

	5.1.1.
	Объем вывоза ТКО 
	тыс.тонн
	нд
	6,41
	6,41
	6,41
	6,41
	6,41
	6,41

	5.1.2.
	Уровень обеспеченности услугой по вывозу и утилизации ТКО
	Отношение численности населения, получающего услугу по вывозу и утилизации ТКО к общей численности населения
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5.1.3.
	Удельное образование ТКО
	Отношение объема ТКО к численности населения, получающего услуги
	куб.м./чел.
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	5.2.
	Надёжность вывоза и утилизации ТКО

	5.2.1.
	Уровень наполняемости полигона, %
	Отношение накопленного объема ТКО к проектной вместимости
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3.
	Доступность услуги по вывозу и утилизации ТКО

	5.3.1.
	Доля расходов на оплату услуг по вывозу и утилизации ТКО в совокупном доходе населения
	Отношение среднемесячного платежа за услуги по вывозу и утилизации ТКО к среднемесячным денежным доходам населения
	%
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2





Таблица 5.2
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года»
	№ п.п.
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2030 г.
	2035 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года»

	1.
	Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	80,3
	80,3
	90,2
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м2
	24,433
	24,433
	24,316
	24,228
	24,051
	23,198
	21,495

	5.
	Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	3,152
	3,152
	3,13
	3,114
	3,082
	2,928
	2,618

	6.
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	289,647
	289,647
	288,683
	287,967
	286,534
	279,591
	265,71

	7.
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м2
	10,094
	10,094
	10,012
	9,955
	9,836
	9,262
	8,125

	8.
	Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453

	9.
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	230,73
	230,73
	229,772
	229,035
	227,635
	220,782
	207,001

	10.
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м2
	91,152
	91,152
	89,696
	88,593
	86,43
	75,882
	54,843

	11.
	Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	7,256
	7,256
	7,158
	7,086
	6,94
	6,235
	4,826

	12.
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	602,385
	602,385
	599,67
	597,407
	592,882
	572,068
	530,077

	13.
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м2
	32,472
	32,472
	32,315
	32,202
	31,961
	30,811
	28,509

	14.
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	7,051
	7,051
	6,997
	6,957
	6,877
	6,489
	5,711

	15.
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	376,626
	376,626
	375,456
	374,579
	372,825
	364,345
	347,854

	16.
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м2
	24,232
	24,232
	24,087
	23,978
	23,761
	22,71
	20,61

	17.
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	3,404
	3,404
	3,377
	3,357
	3,317
	3,125
	2,741

	18.
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	291,708
	291,708
	290,695
	289,932
	288,418
	281,097
	266,457

	19.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	20.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	21.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	22.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	23.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	24.
	Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше
	%
	2,4
	2,4
	2,4
	2,8
	3,8
	9,4
	22,1

	25.
	Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	0
	0
	0
	16,7
	25
	33,3
	50

	26.
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м2
	27,761
	27,761
	27,761
	27,749
	27,721
	27,561
	27,202

	27.
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики
	м3/чел.
	20,812
	20,812
	20,812
	20,812
	20,812
	20,812
	20,812

	28.
	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих врежиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	29.
	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Батыревского района Чувашской Республики
	т у.т./млн. кВтч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	320

	30.
	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Батыревского района Чувашской Республики
	т у.т./тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120

	31.
	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Батыревского района Чувашской Республики
	т у.т./тыс. Гкал
	159,8
	159,8
	159,8
	159,73
	159,41
	158,01
	156,62

	32.
	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02
	7
	6,94
	6,88

	33.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	20
	20
	20
	20
	19,8
	19,2
	18,6

	34.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на территории Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м3
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,95
	1,93
	1,9

	35.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды на территории Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м3
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,95
	1,93
	1,9

	36.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод на территории Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м3
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,77
	1,75
	1,73

	37.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод на территории Батыревского района Чувашской Республики
	кВтч/м3
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,77
	1,75
	1,73

	38.
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории  Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	39.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории  Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	40.
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории  Батыревского района Чувашской Республики
	%
	99,3
	99,3
	99,3
	99,4
	99,5
	99,9
	100

	41.
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Батыревского района Чувашской Республики
	ед.
	0
	0
	1
	4
	5,5
	10,5
	13

	42.
	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Батыревского района Чувашской Республики с которыми заключены энергосервисные договора (контракты)
	%
	0
	0
	1,6
	6,3
	8,6
	16,4
	20,3

	43.
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (однолетние культуры)
	кг у.т./ед. продукции
	3,106
	3,106
	3,106
	3,013
	3,013
	3,013
	3,013

	44.
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (молочная продукция)
	кг у.т./ед. продукции
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,025
	0,025
	0,025

	45.
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (молочная продукция)
	кг у.т./ед. продукции
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,026
	0,026

	46.
	Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	47.
	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Батыревского района Чувашской Республики (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
	МВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	48.
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Батыревского района Чувашской Республики
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	49.
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Батыревском районе Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Батыревском районе Чувашской Республики
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	51.
	Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Батыревского района Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	ед.
	10
	10
	13
	16
	19
	28
	30

	52.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Батыревского района Чувашской Республики
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	53.
	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Батыревского района Чувашской Республики
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	4




Раздел 6 Перспективная схема электроснабжения муниципального образования
Планируемые мероприятия в области электроснабжения отражены в Генеральном плане Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.
В инвестиционных программах сбытовых организаций отсутствует информация о мероприятиях реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу на территории муниципального округа.
Перечень мероприятий и проектов в сфере электроснабжения, обеспечивающих увеличение покрытия электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры приведён в Разделе 12.
Мероприятия в целом отражают положения проекта схемы электроснабжения и направлены, в основном, на повышение уровня охвата населения качественной услугой централизованного электроснабжения. Основные показатели работы системы электроснабжения с учётом внедрения мероприятий приведены в Разделе 5.
Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в Разделе 13.
Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для развития системы электроснабжения с целью расширения перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной.

Раздел 7 Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования
Планируемые мероприятия в области теплоснабжения отражены в Генеральном плане Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.
Перечень мероприятий и проектов в сфере теплоснабжения, обеспечивающих увеличение покрытия теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры приведён в Разделе 12.
Мероприятия в целом отражают положения проекта схемы теплоснабжения и направлены, в основном, на повышение уровня охвата населения качественной услугой централизованного теплоснабжения. Основные показатели работы системы теплоснабжения с учётом внедрения мероприятий приведены в Разделе 5.
Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в Разделе 13.
Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для развития системы теплоснабжения с целью расширения перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной.

Раздел 8 Перспективная схема газоснабжения муниципального образования
Планируемые мероприятия в области газоснабжения отражены в Генеральном плане Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.
В инвестиционных программах сбытовых организаций отсутствует информация о мероприятиях реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу на территории муниципального округа. 
Перечень мероприятий и проектов в сфере газоснабжения, обеспечивающих увеличение системой газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры приведён в Разделе 12.
Мероприятия в целом отражают положения проекта схемы газоснабжения и направлены, в основном, на повышение уровня охвата населения централизованным газоснабжением. Основные показатели работы системы газоснабжения с учётом внедрения мероприятий приведены в Разделе 5.
Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в Разделе 13.
Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для развития системы газоснабжения с целью расширения перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной.

Раздел 9 Перспективная схема водоснабжения муниципального образования
Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа разработана и утверждена Постановлением Администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 27.10.2023 №1304.
Перечень мероприятий и проектов в сфере водоснабжения, обеспечивающих надежное водоснабжение по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры приведён в Разделе 12.
Мероприятия в целом отражают положения проекта схемы водоснабжения и направлены, в основном, на снижения сетевых потерь, экономию ресурсов и повышения уровня охвата населения качественной услугой централизованного водоснабжения. Основные показатели работы системы водоснабжения с учётом внедрения мероприятий приведены в Разделе 5.
Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в Разделе 13.
Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для развития системы водоснабжения с целью расширения перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной.

Раздел 10 Перспективная схема водоотведения муниципального образования
Схема водоотведения Батыревского муниципального округа разработана и утверждена Постановлением Администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 27.10.2023 №1304.
Перечень мероприятий и проектов в сфере водоотведения обеспечивающих надежное водоотведение по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры приведён в Разделе 12.
Мероприятия в целом отражают положения проекта схемы водоснабжения и Схемы территориального планирования Чувашской Республики, и направлены, в основном, на улучшение экологической обстановки, экономию ресурсов и повышения уровня охвата населения качественной услугой централизованного водоотведения. Основные показатели работы системы водоотведения с учётом внедрения мероприятий приведены в Разделе 5.
Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в Разделе 13.
Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для развития системы водоотведения с целью расширения перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной.

Раздел 11 Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами муниципального образования
Генеральная схема санитарной очистки территории Батыревского муниципального округа отсутствует.
В инвестиционных программах сбытовых организаций отсутствует информация о мероприятиях реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу на территории муниципального округа.
Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами в Батыревском муниципальном округе определена на основании Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики.
Перечень мероприятий и проектов в сфере обращения с ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры приведён в Разделе 12.
Мероприятия в целом направлены на улучшение экологической обстановки Батыревского муниципального округа. Основные показатели работы схемы обращения с ТКО с учётом внедрения мероприятий приведены в Разделе 5.
Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в Разделе 13.
Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для развития системы водоотведения с целью расширения перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной.





Раздел 12 Общая программа проектов
Таблица 12.1
Общая инвестиционных программа проектов
	№ 
п/п
	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)
	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения
	Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд)
	Значение показателя
	График реализации мероприятия (объекта)

	
	
	
	
	
	
	Год начала 
	Год завершения

	
	
	
	
	
	
	
	

	Система электроснабжения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения

	Не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем электроснабжения, за исключением сетей электроснабжения 

	Не планируется

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем электроснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей электроснабжения

	Не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения

	Не планируется

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем электроснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	3.1
	Реконструкция трансформаторных подстанций
	В соответствии с Генеральным планом Батыревского муниципального округа
	д. Долгий Остров, д. Малое Батырево, д. Полевые Бикшики, д. Старые Тойси, д. Татарские Сугуты, с. Батырево, с. Новое Ахпердино, с. Норваш-Шигали, с. Первомайское, с. Сугуты, с. Тарханы, с. Тойси, с. Шыгырдан
	Мощность трансформаторной подстанции рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и количества потребителей на центре питания.
	Количество трансформаторов рассчитывается на следующих стадиях проектирования
	2025
	2034

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем электроснабжения не включенные в прочие группы мероприятий

	Не планируется

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем электроснабжения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей электроснабжения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения 

	Не планируется

	Система теплоснабжения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения

	Не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем теплоснабжения, за исключением сетей теплоснабжения 

	Не планируется

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем теплоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей теплоснабжения

	Не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения

	2.2.1
	Строительство блочно-модульных котельных
	Генеральный план Батыревского муниципального округа
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 25А,
с. Батырево, МБУ ДО «Батыревская ДШИ",
с. Шыгырдан, МБДОУ «Шыгырданский 
дет. сад «Ромашка»,
с. Норваш-Шигали, МБОУ "Норваш-Шигалинская СОШ",
д. Полевые Бикшики, МБОУ "Полевобикши-кская СОШ"
	Производительность котельной рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и площади отапливаемых помещений.
	-
	2029
	2034

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей теплоснабжения 

	Не планируется

	3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения

	3.2.1
	Реконструкция котельных (26 шт.)
	Генеральный план Батыревского муниципального округа
	с. Алманчиково (2 шт.), с. Балабаш-Баишево (2 шт.), с.Батырево (2 шт.), д.Бахтигильдино (1 шт.), д. Балабаш Нурусово (1 шт.), д. Ульяновка (1 шт.), д.П.Бикшики (1 шт.), с. Большое Чеменево (2 шт.), д. Долгий Остров (1 шт.), д. Чувашские Ишаки (1 шт.), д. Красномайск (1 шт.), с. Новое Ахпердино (1 шт.), с. Сугуты (2 шт.), с. Тарханы (2 шт.), с. Тойси (1 шт.), д. Новое Котяково (1 шт.), с. Туруново (1 шт.), с. Шаймурзино (1 шт.), д. Нижнее Турмышево (1 шт.), с. Шыгырдан (1 шт.)
	Производительность котельной рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и площади отапливаемых помещений.
	-
	2024
	2034

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий

	Не планируется

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем теплоснабжения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей теплоснабжения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения 

	5.2.1
	Ликвидация котельных (4 шт.)
	Генеральный план Батыревского муниципального округа
	с. Батырево (1 шт.), 
с. Шыгырдан (1 шт.),
с. Норваш Шигали (1 шт.), д. П.Бикшики (1 шт.)
	Ликвидация объекта в связи со строите-льством нового на том же месте
	
	2024
	2034

	Система водоснабжения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1.1
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево
	Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность
	870 м
	2025
	2029

	1.1.2
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1250 м
	2025
	2029

	1.1.3
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов
	
	с. Батырево
	Протяженность
	190 м
	2025
	2029

	1.1.4
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная
	
	с. Батырево
	Протяженность
	930 м
	2025
	2029

	1.1.5
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1600 м
	2025
	2029

	1.1.6
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма
	
	с. Батырево
	Протяженность
	700 м
	2025
	2029

	1.1.7
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1280 м
	2025
	2029

	1.1.8
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Канашская
	
	с. Батырево
	Протяженность
	610 м
	2025
	2029

	1.1.9
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская
	
	с. Батырево
	Протяженность
	920 м
	2025
	2029

	1.1.10
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1100 м
	2025
	2029

	1.10.11
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова
	
	с. Батырево
	Протяженность
	310 м
	2025
	2029

	1.10.12
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова
	
	с. Батырево
	Протяженность
	4200 м
	2025
	2029

	1.10.13
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина
	
	с. Батырево
	Протяженность
	220 м
	2025
	2029

	1.10.14
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Овражная
	
	с. Батырево
	Протяженность
	410 м
	2025
	2029

	1.10.15
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская
	
	с. Батырево
	Протяженность
	900 м
	2025
	2029

	1.10.16
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1250 м
	2025
	2029

	1.10.17
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная
	
	с. Батырево
	Протяженность
	620 м
	2025
	2029

	1.10.18
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира
	
	с. Батырево
	Протяженность
	240 м
	2025
	2029

	1.10.19
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая
	
	с. Батырево
	Протяженность
	180 м
	2025
	2029

	1.10.20
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная
	
	с. Батырево
	Протяженность
	380 м
	2025
	2029

	1.10.21
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаевам
	
	с. Батырево
	Протяженность
	280 м
	2025
	2029

	1.10.22
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина
	
	с. Батырево
	Протяженность
	290 м
	2025
	2029

	1.10.23
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1500 м
	2025
	2029

	1.10.24
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа в поле от А.П. Табакова до ул. Талвира
	
	с. Батырево
	Протяженность
	530 м
	2025
	2029

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	Не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

	Не планируется

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	Не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	Не планируется

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения 

	3.1.1
	Реконструкция участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево 
	Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность  
	4,5 км
	2025
	2033

	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	Не планируется

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий

	4.1
	Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Туруновском сельском поселении Батыревского округа
	Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"
	Батыревский муниципальный округ
	строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями на 100 м3
	
	2024
	2024

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения 

	Не планируется

	Система водоотведения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1.1
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. 50 лет Победы, Батырево
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	740
	2025
	2029

	1.1.2
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Калинина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	900
	2025
	2029

	1.1.3
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Комарова
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1202,8
	2025
	2029

	1.1.4
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по пр-кту Ленина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1400,85
	2025
	2029

	1.1.5
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Мелиораторов
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	190
	2025
	2029

	1.1.6
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Молодежная
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	720
	2025
	2029

	1.1.7
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Советская
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	2140
	2025
	2029

	1.1.8
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Федора Моисеева
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	390
	2025
	2029

	1.1.9
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Юхма
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1040
	2025
	2029

	1.1.10
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. А П Табакова
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1220
	2025
	2029

	1.1.11
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Дружбы
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	580
	2025
	2029

	1.1.12
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Красноармейская
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	900
	2025
	2029

	1.1.13
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Ленина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1290
	2025
	2029

	1.1.14
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Кирова
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	640
	2025
	2029

	1.1.15
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Крепкова
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	3120
	2025
	2029

	1.1.16
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Мичурина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	560
	2025
	2029

	1.1.17
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Славянская
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	710
	2025
	2029

	1.1.18
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Талвира
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	900
	2025
	2029

	1.1.19
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Южная
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	550
	2025
	2029

	1.1.20
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Мира
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	240
	2025
	2029

	1.1.21
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. О.Кошевого
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	330
	2025
	2029

	1.1.22
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Садовая
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	180
	2025
	2029

	1.1.23
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Солнечная
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	380
	2025
	2029

	1.1.24
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Чапаева
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	280
	2025
	2029

	1.1.25
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по пер. Гагарина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	290
	2025
	2029

	1.1.26
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. К.Маркса
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	960
	2025
	2029

	1.1.27
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево от ул. Мира до ул. Дружбы
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	470
	2025
	2029

	1.1.28
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево от ул. Славянская до ул. Советская
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	740
	2025
	2029

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	1.2.1
	Строительство КОС
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Мощность 
	150 м3/сут
	2024
	2033

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	Не планируется

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей водоотведения

	Не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	Не планируется

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	Не планируется

	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения 

	3.2.1
	Реконструкция КОС
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Мощность
	500 м3/сут
	2024
	2033

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения не включенные в прочие группы мероприятий

	Не планируется

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения 

	Не планируется

	Система газоснабжения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.1. Строительство новых сетей газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем газоснабжения за исключением сетей газоснабжения

	Не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем газоснабжения, за исключением сетей газоснабжения 

	Не планируется

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем газоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей газоснабжения

	2.1.1
	Строительство сетей газоснабжения низкого давления 
	Генеральный план Батыревского муниципального округа
	с. Шыгырдан
	Диаметр сети и пропускная способность рассчитывается на следующих стадиях проектирования.
	Протяжен-ность 4,0 км
	2029
	2034

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем газоснабжения за исключением сетей газоснабжения

	Не планируется

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем газоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	Не планируется

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем газоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий

	Не планируется

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем газоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей газоснабжения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей газоснабжения

	Не планируется

	Обращение с ТКО

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов в системе обращения с ТКО

	1.1
	Строительство мусоросортировочного комплекса
	Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики  
	с. Батырево
	Мощность, т/год
	30 000
	2025
	2025

	Группа 2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов в системе обращения с ТКО

	2.1
	Строительство мусоросортировочного комплекса
	Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики  
	с. Батырево
	Мощность, т/год
	30 000
	2025
	2025



Раздел 13 Финансовые потребности для реализации программы
13.1. Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов
План мероприятий и финансовые потребности для реализации инвестиционных проектов представлены в таблице ниже.
Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 791521,24 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года» составляют 57421,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.
Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться в том числе, за счет средств бюджетов всех уровней.
С целью уменьшения нагрузки на бюджет, повышения эффективности и темпов реализации мероприятий источники финансирования для их реализации определены исходя из следующих соображений:
-	для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения рекомендуется использование собственных средств предприятия, местный бюджет и бюджет Чувашской Республики;
-	для финансирования мероприятий в сфере электроснабжения рекомендуется использование собственных средств предприятия;
-	для финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения рекомендуется использование собственных средств предприятия, местный, местный бюджет и бюджет Чувашской Республики;
-	для финансирования мероприятий в сфере газоснабжения рекомендуется использование собственных средств предприятия;
-	для финансирования мероприятий в сфере обращения с ТКО рекомендуется использование собственных средств предприятия, местный бюджет и бюджет Чувашской Республики.




Таблица 13.1.1
План мероприятий и финансовые потребности
	№ п/п
	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)
	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения
	Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд)
	Значе-ние показа-теля
	График реализации мероприятия (объекта)
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
	График ввода объекта в эксплуатацию, год
	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС
	в тч. за счет платы за подклю
чение
	Источник финансирова-ния

	
	
	
	
	
	
	Год начала 
	Год завер-шения
	1 этап
	2 этап
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024 год
	2025
год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	
	
	
	

	Система электроснабжения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения

	Не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем электроснабжения, за исключением сетей электроснабжения 

	Не планируется

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем электроснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей электроснабжения

	Не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения

	Не планируется

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем электроснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	3.1
	Реконструкция трансформаторных подстанций
	В соответствии с Генеральным планом Батыревского муниципального округа
	д. Долгий Остров, д. Малое Батырево, д. Полевые Бикшики, д. Старые Тойси, д. Татарские Сугуты, с. Батырево, с. Новое Ахпердино, с. Норваш-Шигали, с. Первомайское, с. Сугуты, с. Тарханы, с. Тойси, с. Шыгырдан
	Мощность трансформаторной подстанции рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и количества потребителей на центре питания.
	Количество трансформаторов рассчитывается на следующих стадиях проектирования
	2025
	2034
	
	
	
	
	
	
	2034
	Нет данных
	
	Внебюд-жетные источники

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем электроснабжения не включенные в прочие группы мероприятий

	Не планируется

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем электроснабжения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей электроснабжения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения 

	Не планируется

	
	Итого по системе электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	Система теплоснабжения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения

	Не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем теплоснабжения, за исключением сетей теплоснабжения 

	Не планируется

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем теплоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей теплоснабжения

	Не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения

	2.2.1
	Строительство блочно-модульных котельных
	Генеральный план Батыревского муниципального округа
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 25А,
с. Батырево, МБУ ДО «Батыревская ДШИ",
с. Шыгырдан, МБДОУ «Шыгырданский детский сад «Ромашка»,
с. Норваш-Шигали, МБОУ "Норваш-Шигалинская СОШ",
д. Полевые Бикшики, МБОУ "Полевобикшикская СОШ"
	Производительность котельной рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и площади отапливаемых помещений.
	-
	2029
	2034
	
	
	
	
	
	100000
	2034
	100000
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	
	Итого по группе 2 системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	100000
	
	100000
	
	

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей теплоснабжения 

	Не планируется

	3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения

	3.2.1
	Реконструкция котельных (26 шт.)
	Генеральный план Батыревского муниципального округа
	с. Алманчиково (2 шт.), с. Балабаш-Баишево (2 шт.), с.Батырево (2 шт.), д.Бахтигильдино (1 шт.), д. Балабаш Нурусово (1 шт.), д. Ульяновка (1 шт.), д.П.Бикшики (1 шт.), с. Большое Чеменево (2 шт.), д. Долгий Остров (1 шт.), д. Чувашские Ишаки (1 шт.), д. Красномайск (1 шт.), с. Новое Ахпердино (1 шт.), с. Сугуты (2 шт.), с. Тарханы (2 шт.), с. Тойси (1 шт.), д. Новое Котяково (1 шт.), с. Туруново (1 шт.), с. Шаймурзино (1 шт.), д. Нижнее Турмышево (1 шт.), с. Шыгырдан (1 шт.)
	Производительность котельной рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и площади отапливаемых помещений.
	-
	2024
	2034
	
	3000
	3000
	3000
	3000
	66000
	2034
	78000
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	
	Итого по группе 3 системы теплоснабжения
	
	3000
	3000
	3000
	3000
	66000
	
	78000
	
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий

	Не планируется

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем теплоснабжения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей теплоснабжения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения 

	5.2.1
	Ликвидация котельных (4 шт.)
	Генеральный план Батыревского муниципального округа
	с. Батырево (1 шт.), 
с. Шыгырдан (1 шт.),
с. Норваш Шигали (1 шт.), д. П.Бикшики (1 шт.)
	Ликвидация объекта в связи со строите-льством нового на том же месте
	
	2024
	2034
	
	
	
	
	
	4800
	2034
	4800
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	
	Итого по группе 5 системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	4800
	
	4800
	
	

	 
	Итого по системе теплоснабжения
	
	3000
	3000
	3000
	3000
	170800
	
	182800
	0,00
	

	Система водоснабжения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1.1
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево
	Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность
	870 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	9504,564
	2029
	9504,564
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.2
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1250 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	13655,98
	2029
	13655,98
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.3
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов
	
	с. Батырево
	Протяженность
	190 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	2075,709
	2029
	2075,709
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.4
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная
	
	с. Батырево
	Протяженность
	930 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	10160,05
	2029
	10160,05
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.5
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1600 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	17479,66
	2029
	17479,66
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.6
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма
	
	с. Батырево
	Протяженность
	700 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	7647,35
	2029
	7647,35
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.7
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1280 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	13983,73
	2029
	13983,73
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.8
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Канашская
	
	с. Батырево
	Протяженность
	610 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	6664,119
	2029
	6664,119
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.9
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская
	
	с. Батырево
	Протяженность
	920 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	10050,8
	2029
	10050,8
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.10
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1100 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	12017,26
	2029
	12017,26
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.11
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова
	
	с. Батырево
	Протяженность
	310 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	3386,684
	2029
	3386,684
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.12
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова
	
	с. Батырево
	Протяженность
	4200 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	45884,1
	2029
	45884,1
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.13
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина
	
	с. Батырево
	Протяженность
	220 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	2403,453
	2029
	2403,453
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.14
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Овражная
	
	с. Батырево
	Протяженность
	410 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	4479,162
	2029
	4479,162
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.15
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская
	
	с. Батырево
	Протяженность
	900 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	9832,307
	2029
	9832,307
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.16
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1250 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	13655,98
	2029
	13655,98
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.17
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная
	
	с. Батырево
	Протяженность
	620 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	6773,367
	2029
	6773,367
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.18
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира
	
	с. Батырево
	Протяженность
	240 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	2621,949
	2029
	2621,949
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.19
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая
	
	с. Батырево
	Протяженность
	180 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	1966,461
	2029
	1966,461
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.20
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная
	
	с. Батырево
	Протяженность
	380 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	4151,419
	2029
	4151,419
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.21
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаевам
	
	с. Батырево
	Протяженность
	280 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	3058,94
	2029
	3058,94
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.22
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина
	
	с. Батырево
	Протяженность
	290 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	3168,188
	2029
	3168,188
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.23
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса
	
	с. Батырево
	Протяженность
	1500 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	16387,18
	2029
	16387,18
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.10.24
	Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа в поле от А.П. Табакова до ул. Талвира
	
	с. Батырево
	Протяженность
	530 м
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	5790,137
	2029
	5790,137
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	Не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

	Не планируется

	
	Итого по группе 1 системы водоснабжения
	
	
	
	
	
	226798,55
	
	226798,55
	
	

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	Не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	Не планируется

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

	3.1.1
	Реконструкция участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа
	Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность  
	4,5 км
	2025
	2033
	
	
	
	
	
	49161,537
	2033
	49161,537
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

	Не планируется

	
	Итого по группе 3 системы водоснабжения
	
	
	
	
	
	49161,537
	
	49161,537
	
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий

	4.1
	Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Туруновском сельском поселении Батыревского района
	Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"
	Батыревский муниципальный округ
	строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями на 100 м3
	
	2024
	2024
	25900
	
	
	
	
	
	2024
	25900
	
	Федеральный бюджет и бюджет Республики 

	
	Итого по группе 4 системы водоснабжения
	25900
	
	
	
	
	
	
	25900
	
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения 

	Не планируется

	 
	Итого по группе системы водоснабжения
	25900
	
	
	
	
	275960,09
	
	301860,09
	0,0
	 

	Система водоотведения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1.1
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	740
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	4554,841
	2029
	4554,841
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.2
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	900
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	5539,671
	2029
	5539,671
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.3
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Комарова
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1202,8
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	7403,463
	2029
	7403,463
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.4
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пр-кту Ленина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1400,85
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	8622,498
	2029
	8622,498
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.5
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	190
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	1169,486
	2029
	1169,486
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.6
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	720
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	4431,737
	2029
	4431,737
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.7
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	2140
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	13172,11
	2029
	13172,11
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.8
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Федора Моисеева
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	390
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	2400,524
	2029
	2400,524
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.9
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1040
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	6401,398
	2029
	6401,398
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.10
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1220
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	7509,332
	2029
	7509,332
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.11
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Дружбы
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	580
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	3570,01
	2029
	3570,01
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.12
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	900
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	5539,671
	2029
	5539,671
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.13
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	1290
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	7940,195
	2029
	7940,195
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.14
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	640
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	3939,322
	2029
	3939,322
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.15
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	3120
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	19204,19
	2029
	19204,19
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.16
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	560
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	3446,906
	2029
	3446,906
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.17
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	710
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	4370,185
	2029
	4370,185
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.18
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	900
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	5539,671
	2029
	5539,671
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.19
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	550
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	3385,355
	2029
	3385,355
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.20
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	240
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	1477,246
	2029
	1477,246
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.21
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. О.Кошевого
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	330
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	2031,213
	2029
	2031,213
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.22
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	180
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	1107,934
	2029
	1107,934
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.23
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	380
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	2338,972
	2029
	2338,972
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.24
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаева
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	280
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	1723,453
	2029
	1723,453
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.25
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	290
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	1785,005
	2029
	1785,005
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.26
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	960
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	5908,982
	2029
	5908,982
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.27
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа от ул. Мира до ул. Дружбы
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	470
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	2892,939
	2029
	2892,939
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.1.28
	Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа от ул. Славянская до ул. Советская
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Протяженность, м  
	740
	2025
	2029
	
	
	
	
	
	4554,841
	2029
	4554,841
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	1.2.1
	Строительство КОС
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Мощность 
	150 м3/сут
	2024
	2033
	
	
	
	
	
	30000
	2033
	30000
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	Не планируется

	
	Итого по группе 1 системы водоотведения
	
	
	
	
	
	171961,15
	
	171961,15
	
	

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей водоотведения

	Не планируется

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

	Не планируется

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

	Не планируется

	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения 

	3.2.1
	Реконструкция КОС
	Схема водоотведения Батыревского муниципального округа
	с. Батырево
	Мощность
	500 м3/сут
	2024
	2033
	
	
	
	
	
	40000
	2033
	40000
	
	Бюджет. и внебюдж. средства

	
	Итого по группе 3 системы водоотведения
	
	
	
	
	
	40000
	
	40000
	
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения не включенные в прочие группы мероприятий

	Не планируется

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения 

	Не планируется

	
	Итого по группе системы водоотведения
	
	
	
	
	
	211961,15
	
	211961,15
	0,0
	

	Система газоснабжения

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем газоснабжения за исключением сетей газоснабжения

	Не планируется

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Не планируется

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем газоснабжения, за исключением сетей газоснабжения 

	Не планируется

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем газоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей газоснабжения

	2.1.1
	Строительство сетей газоснабжения низкого давления 
	Генеральный план Батыревского муниципального округа
	с. Шыгырдан
	Диаметр сети и пропускная способность рассчитывается на следующих стадиях проектирования.
	Протяжен-ность 4,0 км
	2029
	2034
	
	
	
	
	
	28600
	2034
	28600
	
	Внебюд-жетные источники

	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем газоснабжения за исключением сетей газоснабжения

	Не планируется

	
	Итого по группе 2 системы газоснабжения
	
	
	
	
	
	28600
	
	28600
	
	

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем газоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	Не планируется

	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем газоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий

	Не планируется

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем газоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей газоснабжения 

	Не планируется

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей газоснабжения

	Не планируется

	
	Итого по группе системы газоснабжения
	
	
	
	
	
	28600
	
	28600
	0,0
	

	Обращение с ТКО

	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов в системе обращения с ТКО

	1.1
	Строительство мусоросортировочного комплекса
	Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики  
	с. Батырево
	Мощность, т/год
	30 000
	2025
	2025
	
	
	
	
	
	
	2025
	Нет данных
	
	Федеральный бюджет и бюджет Республики

	Группа 2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов в системе обращения с ТКО

	2.1
	Закрытие и рекультивация свалки ТКО 
	Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики  
	с. Батырево
	Площадь, га
	3,9
	2025
	2025
	
	66300
	
	
	
	
	2025
	66300
	
	Федеральный бюджет и бюджет Республики

	
	Итого по группе системы обращения с ТКО
	
	66300
	
	
	
	
	
	66300
	0,0
	

	
	Итого по программе
	25900,00
	69300,00
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	687321,24
	
	791521,24
	0,00
	



Таблица 13.1.2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года»
	Статус
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия
	Задача муниципальной программы Чувашской Республики
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. рублей

	
	
	
	
	главный распорядитель бюджетных средств
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (подгруппа) вида расходов
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, соисполнители - отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Батыревского района Чувашской Республики, управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики (по согласованию), муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики (по согласованию), ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики
	x
	x
	x
	x
	всего
	90,0
	622,0
	2319,2
	2678,0
	16087,0
	35625,0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	90,0
	147,0
	552,0
	117,0
	896,0
	1538,0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0,0
	475,0
	1767,2
	2561,0
	15191,0
	34087,0

	Цель «повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду»

	Основное мероприятие 1
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях
	снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	194
	605,1
	266
	1600,1
	3123

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	0
	59
	503
	64
	620
	1169

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	135
	102,1
	202
	980,1
	1954

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 1
	Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	80,3
	90,2
	100
	100
	100
	100

	
	Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2
	x
	24,433
	24,316
	24,228
	24,051
	23,198
	21,495

	
	Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	3,152
	3,13
	3,114
	3,082
	2,928
	2,618

	
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	289,647
	288,683
	287,967
	286,534
	279,591
	265,71

	
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2
	x
	10,094
	10,012
	9,955
	9,836
	9,262
	8,125

	
	Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453

	
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	230,73
	229,772
	229,035
	227,635
	220,782
	207,001

	
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2
	x
	91,152
	89,696
	88,593
	86,43
	75,882
	54,843

	
	Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	7,256
	7,158
	7,086
	6,94
	6,235
	4,826

	
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	602,385
	599,67
	597,407
	592,882
	572,068
	530,077

	
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2
	x
	32,472
	32,315
	32,202
	31,961
	30,811
	28,509

	
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	7,051
	6,997
	6,957
	6,877
	6,489
	5,711

	
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	376,626
	375,456
	374,579
	372,825
	364,345
	347,854

	
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2
	x
	24,232
	24,087
	23,978
	23,761
	22,71
	20,61

	
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	3,404
	3,377
	3,357
	3,317
	3,125
	2,741

	
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	291,708
	290,695
	289,932
	288,418
	281,097
	266,457

	Мероприятие 1.1
	Обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	12
	12
	42
	66
	60

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	12
	12
	42
	66
	60

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.2
	Оснащение приборами учета бюджетных учреждений
	 
	участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	32
	32
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	32
	32
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	Мероприятие 1.3
	Замена устаревших систем освещения на светодиодные
	 
	участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	105,2
	78,8
	158,2
	763,2
	1526

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	11
	8
	16
	76
	153

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	94,2
	70,8
	142,2
	687,2
	1373

	Мероприятие 1.4
	Установка оборудования для автоматического освещения
	 
	участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	18,3
	13,7
	27,5
	132,7
	265,4

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	2
	1
	3
	13
	27

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	16,3
	12,7
	24,5
	119,7
	238,4

	Мероприятие 1.5
	Автоматизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения с регулированием подачи теплоты
	 
	участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	1,3
	1
	1,8
	9
	17,5

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	1,3
	1
	1,8
	9
	17,5

	Мероприятие 1.6
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
	 
	участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	1,1
	0,9
	1,6
	7,9
	15,4

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	1,1
	0,9
	1,6
	7,9
	15,4

	Мероприятие 1.7
	Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации
	 
	участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	5,4
	4,3
	7,5
	37,8
	74

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	5,4
	4,3
	7,5
	37,8
	74

	Мероприятие 1.8
	Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков
	 
	участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	7,5
	6
	10,6
	52,9
	103,5

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	7,5
	6
	10,6
	52,9
	103,5

	Мероприятие 1.9
	Применение экономичной водоразборной арматуры
	 
	участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	11,2
	8,4
	16,8
	82,6
	165,2

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	2
	2
	3
	17
	33

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	9,2
	6,4
	13,8
	65,6
	132,2

	Мероприятие 1.10
	Разработка и корректировка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	448
	0
	448
	896

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	448
	 
	448
	896

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	0
	 
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде
	снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	505,2
	1088,4
	5789,5
	12617,1

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	0
	0
	0
	2
	10
	22

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	0
	505,2
	1086,4
	5779,5
	12595,1

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 2
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, %
	x
	2,4
	2,4
	2,8
	3,8
	9,4
	22,1

	
	Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	0
	0
	16,7
	25
	33,3
	50

	
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2
	x
	27,761
	27,761
	27,749
	27,721
	27,561
	27,202

	
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	20,812
	20,812
	20,812
	20,812
	20,812
	20,812

	Мероприятие 2.1
	Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов в том числе интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации
	 
	участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.2
	Оснащение индивидуальными приборами учета жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) в том числе интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации
	 
	участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 2.3
	Проведение энергетических обследований жилищного фонда
	 
	участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	35
	175
	385

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	35
	175
	385

	Мероприятие 2.4
	Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов,пофасадное регулирование)
	 
	участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	70
	70
	190
	190

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	70
	70
	190
	190

	Мероприятие 2.5
	Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	2
	10
	22

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	2
	10
	22

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.6
	Повышение энергетической эффективности системы освещения
	 
	участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	17,3
	41,6
	234,9
	528,5

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	17,3
	41,6
	234,9
	528,5

	Мероприятие 2.7
	Внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков
	 
	участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	45
	45
	130
	130

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	45
	45
	130
	130

	Мероприятие 2.8
	Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	 
	участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	364,6
	875
	4937,7
	11109,9

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	364,6
	875
	4937,7
	11109,9

	Мероприятие 2.9
	Установка оборудования для автоматического освещения в жилищном фонде
	 
	участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	8,3
	19,8
	111,9
	251,7

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	8,3
	19,8
	111,9
	251,7

	Основное мероприятие 3
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре
	энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - ресурсоснабжающие организации, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	96,9
	680,3
	2980,9
	7980,9

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	0
	96,9
	680,3
	2980,9
	7980,9

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 3
	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих врежиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	
	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Батыревского района Чувашской Республики, т у.т./млн. кВтч
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	320

	
	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Батыревского района Чувашской Республики, т у.т./тыс. Гкал
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	120

	
	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Батыревского района Чувашской Республики, т у.т./тыс. Гкал
	x
	159,8
	159,8
	159,73
	159,41
	158,01
	156,62

	
	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	7,02
	7,02
	7,02
	7
	6,94
	6,88

	
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	20
	20
	20
	19,8
	19,2
	18,6

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м3
	x
	1,96
	1,96
	1,96
	1,95
	1,93
	1,9

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м3
	x
	1,96
	1,96
	1,96
	1,95
	1,93
	1,9

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м3
	x
	1,78
	1,78
	1,78
	1,77
	1,75
	1,73

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м3
	x
	1,78
	1,78
	1,78
	1,77
	1,75
	1,73

	Мероприятие 3.1
	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 3.2
	Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию,электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 3.3
	Реализация мероприятий отраженных в инвестиционных и производственных программах производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 3.4
	Реализация мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	15
	55
	55

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	15
	55
	55

	Мероприятие 3.5
	Внедрение установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-утилизатором, газотурбинных установок, газопорпшевых установок, турбодетандерных установок
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	5000

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	5000

	Мероприятие 3.6
	Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	69,7
	233,65
	233,65

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	69,7
	233,65
	233,65

	Мероприятие 3.7
	Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабженияжилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	39,2
	162,4
	162,4

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	39,2
	162,4
	162,4

	Мероприятие 3.8
	Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе заменеоборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	20,6
	123,6
	598,9
	598,9

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	20,6
	123,6
	598,9
	598,9

	Мероприятие 3.9
	Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии,холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	72,9
	315,9
	1387,1
	1387,1

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	72,9
	315,9
	1387,1
	1387,1

	Мероприятие 3.10
	Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции,инженерных коммуникаций)
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	3,4
	37,4
	200,1
	200,1

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	3,4
	37,4
	200,1
	200,1

	Мероприятие 3.11
	Внедрение реле-регуляторов светильников
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	40,3
	181,35
	181,35

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	40,3
	181,35
	181,35

	Мероприятие 3.12
	Мероприятия по установке осветительных устройств с использованием светодиодов
	 
	участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	39,2
	162,4
	162,4

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	39,2
	162,4
	162,4

	Мероприятие 3.13
	Разработка и корректировка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
	 
	участники - автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 4
	Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
	ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, исполнители - отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Батыревского района Чувашской Республики, управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики, участники - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, ресурсоснабжающие организации, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики, органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	90
	145
	136
	168,3
	310
	450

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	90
	63
	24
	26
	190
	330

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	82
	112
	142,3
	120
	120

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 4
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории  Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории  Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории  Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	99,3
	99,3
	99,4
	99,5
	99,9
	100

	
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Батыревского района Чувашской Республики, ед.
	x
	0
	1
	4
	5,5
	10,5
	13

	
	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Батыревского района Чувашской Республики с которыми заключены энергосервисные договора (контракты), %
	x
	0
	1,6
	6,3
	8,6
	16,4
	20,3

	Мероприятие 4.1
	Разработка и корректировка муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, исполнители - отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Батыревского района Чувашской Республики, управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	90
	25
	0
	0
	0
	120

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	90
	25
	 
	 
	 
	120

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	0
	 
	 
	 
	0

	Мероприятие 4.2
	Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов)
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.3
	Организационно и нормативно-правовое обеспечение осуществление деятельности подведомственных организаций для возможности организации учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.4
	Проведение энергетического мониторинга использования тепловой, электрической энергии, природного газа и воды в муниципальных учреждениях и жилищном фонде
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.5
	Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетическойэффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - ресурсоснабжающие организации
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.6
	Введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.7
	Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	20
	0
	0
	60
	80

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	20
	 
	 
	60
	80

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	0
	 
	 
	0
	0

	Мероприятие 4.8
	Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	20
	35
	40
	200
	200

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	8
	14
	16
	80
	80

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	12
	21
	24
	120
	120

	Мероприятие 4.9
	Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.10
	Определение целевого уровня снижения потребления муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.11
	Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 4.12
	Распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	10
	10
	10
	50
	50

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	10
	10
	10
	50
	50

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.13
	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	70
	91
	118,3
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	70
	91
	118,3
	 
	 

	Мероприятие 4.14
	Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов и муниципальных учреждениях на предмет выявленияположений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе
	определение потенциала энергосбережения в промышленном секторе с последующим снижением энергоемкости производимой продукции
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	199
	892
	391
	154,5
	398

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	199
	892
	391
	154,5
	398

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 5
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (однолетние культуры), кг у.т./ед. продукции
	x
	3,106
	3,106
	3,013
	3,013
	3,013
	3,013

	
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (молочная продукция), кг у.т./ед. продукции
	x
	0,027
	0,027
	0,027
	0,025
	0,025
	0,025

	
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (молочная продукция), кг у.т./ед. продукции
	x
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,026
	0,026

	Мероприятие 5.1
	Проведение энергетических обследований
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	199
	96
	103
	0
	398

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	199
	96
	103
	 
	398

	Мероприятие 5.2
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разработанные на основании проведенных энергетических обследований
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	796
	288
	154,5
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	796
	288
	154,5
	 

	Основное мероприятие 6
	Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы
	увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	11000

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	11000

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 6
	Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	
	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Батыревского района Чувашской Республики (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Мероприятие 6.1
	Внедрение/реконсервация возобновляемых источников энергии
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	7000

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	7000

	Мероприятие 6.2
	Использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов,бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	4000

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	4000

	Основное мероприятие 7
	Увеличение использования энергоэффективных источников наружнего освещения
	снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 7
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Батыревского района Чувашской Республики, %
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Мероприятие 7.1
	Внедрение энергоэффективных источников освещения в системах уличного освещения
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 8
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе
	создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	84
	84
	84
	5252
	56

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	0
	25
	25
	25
	76
	17

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	0
	59
	59
	59
	5176
	39

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 8
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Батыревском районе Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, ед.
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Батыревском районе Чувашской Республики, ед.
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Батыревского района Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед.
	x
	10
	13
	16
	19
	28
	30

	
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Батыревского района Чувашской Республики, ед.
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Батыревского района Чувашской Республики, ед.
	x
	0
	0
	0
	0
	2
	4

	Мероприятие 8.1
	Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	84
	84
	84
	252
	56

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	25
	25
	25
	76
	17

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	59
	59
	59
	176
	39

	Мероприятие 8.2
	Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие 8.3
	Строительство автомобильных станций для зарядки автотранспортных средств с автономным источником электрического питания
	 
	ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	всего
	0
	0
	0
	0
	5000
	0

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	5000
	 


	

13.2. Величина изменения совокупных эксплуатационных затрат
В данном подразделе приведены ожидаемые эффекты от реализации предложенных Программой проектов в системах коммунальной инфраструктуры для основных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ресурсоснабжения.
В результате проведенных расчетов определено изменение себестоимости производства ресурса и, как следствие, изменение тарифа за счет снижения эксплуатационных затрат, а также денежные потоки организации, прогнозируемые на весь период действия Программы.
Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний.
В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на длительный срок прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.
Предметом настоящего обоснования не являются изменения в оборотных активах и краткосрочных обязательствах, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов, определяющих формирование дебиторской и кредиторской задолженности.

Раздел 14 Организация реализации проектов
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
- проекты, реализуемые действующими организациями;
- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального округа;
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, обращения с ТКО.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа). Согласно требованиям Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года), на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики.
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов
Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 марта 2003года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009года № 977. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.
Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.
Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов РФ по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.
Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.
Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 № 154-э/4.
Раздел 15 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)
15.1. Формирование проектов
В соответствии с нормативно-правовыми актами определены основы формирования и утверждения инвестиционных программ по каждому виду коммунальных услуг.
На территории муниципального образования не утверждены платы (тарифы) за подключения для организаций коммунального комплекса в индивидуальном порядке.
Данные представлены в таблицах 15.1.1, 15.1.2. 
Таблица 15.1.1
Система электроснабжения (услуги по передаче электрической энергии)
	
	Инвестиционная программа 
в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа
	Инвестиционная программа в части подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям

	Законодательство
	Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики регулируетсяв соответствии с:
- Федеральными законами: № 35-ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями);
- постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 16.02.2015 № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией»
	Утверждение платы за технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с:
- Законом № 35-ФЗ;
- постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства № 1178 (далее – Основы ценообразования); 
- приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее – Методические указания № 209-э/1);
- приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям» (далее – Методические указания № 215-э/1).

	Срок
	В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (с изменениями) (далее – Правила) сетевая организация не позднее дня размещения информации об инвестиционной программе в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», но не позднее 05 апреля года, предшествующего периоду реализации инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт системы) заявление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на утверждение инвестиционной программы
	В соответствии с п. 87 Основ ценообразования сетевые организации ежегодно, не позднее 01 ноября, представляют в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам прогнозные сведения о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год, а также сведения о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение.

	Необходимые документы
	Заявление и информация в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с п. 12, 13 Правил. Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта инвестиционных проектов направляются в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	Рассмотрение проекта
	Органы и организации, указанные в п. 19 Правил рассматривают проект инвестиционной программы в соответствии со сроками, установленными Правилами

	Утверждение
	Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу с учетом результатов осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ в предыдущих периодах (при реализации инвестиционных программ в предыдущих периодах) при отсутствии замечаний и предложений к проекту инвестиционной программы, предусмотренных п. 49, 50, 55 Правил, в срок до 1 ноября года, предшествующего периоду реализации инвестиционной программы, а в случаях, предусмотренных п. 58-61 Правил – в течение 15 рабочих дней после размещения субъектом электроэнергетики на официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной программы в соответствии с п. 62 Правил.
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу при наличии заключений (отчетов) по результатам проведения технологического и ценового аудита в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации является обязательным
	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам утверждает на период регулирования:
- стандартизированные тарифные ставки;
- ставки за единицу максимальной мощности;
- формулы платы за технологическое присоединение.
Территориальные сетевые организации представляют в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам прогнозные сведения о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с Методическими указаниями № 209-э/1 с учетом стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединяемой максимальной мощности.
На основе представленных сведений Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам на очередной календарный год устанавливает не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному году, плату за технологическое присоединение к электрическим сетям (за исключением платы по индивидуальному проекту и платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей и объектов по производству электрической энергии максимальной мощностью не менее 8900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ).
Территориальные сетевые организации представляют в Государственую службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам сведения о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, в соответствии с Методическими указаниями № 215-э/1.
Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, включается в тариф на услуги по передаче электрической энергии.

	Отчет о реализации
	Сетевые организации ежегодно, до 1 апреля, размещают на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия информации отчеты о реализации инвестиционных программ за предыдущий год и не позднее рабочего дня, соответствующего дню раскрытия указанной информации, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта системы в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также в органы и организации, участвующие в утверждении соответствующих инвестиционных программ, уведомление, содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте системы (точный электронный адрес) указанной информации.
В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в установленные сроки отчетов об их выполнении (счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ, кредитные договоры, платежные поручения) средства, учтенные в необходимой валовой выручке регулируемых организаций на реализацию инвестиционной программы, подлежат исключению из необходимой валовой выручки (п. 18 Порядка)

	Особенности расчета
	
	Стандартизированные тарифные ставки на строительство воздушных и кабельных линий электропередач, строительство подстанций утверждаются единые для всех территориальных сетевых организаций Чувашской Республики. Для перевода стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Чувашской Республики в текущий уровень цен, необходимо использовать индексы изменения сметной стоимости строительства, разработанные к сметно-нормативной базе 2001 года и рекомендуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Ставки за единицу максимальной мощности для территориальных сетевых организаций Чувашской Республики утверждаются индивидуально. 
С 01 октября 2015 года размер включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.
На основании п. 7 Методических указаний № 209-э/1 по обращению сетевой организации плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ утверждаются по индивидуальному проекту без привязки к сроку предоставления материалов.



Таблица 15.1.2
Система водоснабжения и водоотведения (Холодное водоснабжение, водоотведение)
	
	Инвестиционная программа 
в части инвестиционной составляющей в структуре тарифа
	Инвестиционная программа в части подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и (или) водоотведения

	Законодательство
	Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, регулируется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 641.
	Утверждение платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с:
- Законом № 416-ФЗ; 
- постановлениями Правительства РФ: № 406 от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 29.07.2013 № 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения», от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения», от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
- приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания № 1746-э).

	Срок
	В соответствии с утвержденным Порядком регулируемые организации с учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных образований в Чувашской Республике, на территориях которых расположены объекты, вошедшие в инвестиционную программу, направляют в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам проекты инвестиционных программ в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включая услуги в сферах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – в срок до 15 апреля года, предшествующего периоду их реализации.
	Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения устанавливаются до начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования.

	Формы
	Проекты инвестиционных программ направляются в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам по формам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

	Необходимые документы
	Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включая услуги в сферах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения включают в себя документы и материалы в соответствии с разделом III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ № 641.
Кроме этого, согласно Порядку в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам дополнительно представляются:
а) перечень инвестиционных проектов с подтверждающими обосновывающими материалами (проекты, дефектные ведомости, счета, сводные сметные расчеты и локальные сметные расчеты);
б) финансовая (бухгалтерская) отчетность организации на последнюю отчетную дату: форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», а также аудиторское заключение;
в) предписания государственных надзорных органов (при наличии таковых).

	Рассмотрение проекта
	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам рассматривает проект инвестиционной программы в течение30 дней со дня получения. Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам готовит заключение о влиянии реализации инвестиционных программ на уровень тарифов, подлежащих государственному регулированию
	

	Утверждение
	Проект инвестиционной программы разрабатывается на основе технического задания на разработку инвестиционной программы регулируемой организации. Техническое задание разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления муниципального образования до 01 марта года, предшествующего году начала планируемого срока действия инвестиционной программы.
Утверждение инвестиционной программы в отсутствие утвержденной в установленном порядке схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.
Утверждение инвестиционных программ в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (включая услуги в сфере централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения) производится распоряжением Правительства Чувашской Республики не позднее 01 декабря года, предшествующего периоду их реализации.
	Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э по следующей формуле:
 
 [image: ], 
где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;
[image: ]   - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;
 [image: ] - -ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;
L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

	Внесение изменений
	Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации.
Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (включая услуги в сфере централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения), утверждаются до 01 декабря текущего года.

	Отчет о реализации
	Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, представляют отчеты о выполнении инвестиционных программ в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам по установленной форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"
- ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала;
- ежегодно, за предыдущий год, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности.
Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя регулируемой организации (уполномоченного лица) и лица, ответственного за их составление, заверенные печатью.
В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в установленные сроки отчетов об их выполнении (счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ, кредитные договоры, платежные поручения) средства, учтенные в необходимой валовой выручке регулируемых организаций на реализацию инвестиционной программы, подлежат исключению из необходимой валовой выручки (п. 18 Порядка).

	Особенности расчета
	
	По решению органа регулирования ставки тарифов за подключаемую нагрузку и протяженность водопроводной и канализационной сети могут устанавливаться дифференцированно.
В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам в индивидуальном порядке с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Для справки: условный диаметр присоединяемого трубопровода с площадью поперечного сечения 300 кв. сантиметров соответствует 200 миллиметрам (по принятому в производстве типоразмеру). Отсутствие утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы не является основанием для не установления органом регулирования организациям водопроводно-канализационного хозяйства платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке.
При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) наличие утвержденной инвестиционной программы для установления органом регулирования платы за подключение не требуется.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке устанавливается органом регулирования без привязки к сроку представления материалов.





15.2. Обоснование источников финансирования

Инвестиционные программы (проекты) дифференцируются по источникам финансирования:
1) в части собственных средств предприятия:
-	амортизационные отчисления.
2) в части подключения (технологического присоединения):
-	мероприятия по новому строительству за счет средств новых абонентов, в соответствии с утвержденной платой за подключение.
3) в части бюджетных источников:
-	местный бюджет;
-	республиканский бюджет;
-	федеральный бюджет.

15.3. Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса
Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат для организаций коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на весь прогнозный период представлены в Разделе 13.

15.4. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс
Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые коммунальные услуги.
Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний. Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные в Долгосрочном прогнозе индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора и в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2034 года включительно.
Индексы изменения цен и тарифов приведены в таблице 16.1. В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.
При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.
Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс для населения муниципального образования установлены тарифы на коммунальные услуги, представленные в Разделе 16.

Раздел 16 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В данном разделе приведены следующие показатели, характеризующие влияние состояние коммунальной инфраструктуры муниципального образования на перспективные расходы населения на соответствующие услуги:
1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;
2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг; 
3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Таблица 16.1
Индексы изменения цен и тарифов
	№ пп
	Вид коммунальной услуги
	Ед. изм.
	Прогнозные значения

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы

	1
	Электроэнергия, рост тарифов
	%
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	2
	Водоснабжение и водоотведение, рост тарифов
	%
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	3
	Газоснабжение, рост тарифов
	%
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	4
	Система по обращению с ТКО, рост тарифов
	%
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4



Таблица 16.2
Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс для населения Батыревского муниципального округа на расчетный период
	[bookmark: _Hlk58767950]№ пп
	Вид коммунальной услуги
	Ед. изм.
	Прогнозные значения

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы

	1
	Электроснабжение
	руб./кВт*ч
	3,89
	4,07
	4,26
	4,46
	4,67
	5,78

	2
	Газоснабжение
	руб./куб.м.
	7,42
	7,77
	8,13
	8,51
	8,91
	11,02

	3
	Водоснабжение
	руб./куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Водоотведение 
	руб./куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Система по обращению с ТКО
	руб./куб.м.
	409,61
	428,79
	448,86
	469,88
	491,88
	608,16



16.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение)) без учета льгот и субсидий

Для прогноза максимальных расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления, исходными данными для которого приняты данные для однокомнатной квартиры, расположенной в благоустроенном многоквартирном доме, в которой проживает 1 человек. В доме оборудована газовая плита, присутствует холодное водоснабжение с ванной, раковиной, унитазом, мойкой кухонной, централизованное водоотведение. Отсутствует централизованное отопление и горячее водоснабжение.
Приняты средние утвержденные тарифы на 2024 год и прогнозные тарифы до 2034 года. Расчеты для последующих периодов (2025-2034 годы) проведены аналогично, с учетом роста тарифов при сохранении потребления ресурсов на текущем уровне.


Таблица 16.1.1 
Расчет изменения совокупного платежа населения до 2034 года в соответствии с прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленным Правительством РФ
	№ пп
	Вид коммунальной услуги
	Ед. изм.
	Прогнозные значения

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы

	
	Совокупный платеж за коммунальные услуги
	руб. в месяц
	3441,24
	3602,04
	3770,46
	3947,08
	4132,15
	5110,18

	1
	Электроснабжение
	руб./кВт*ч
	3,89
	4,07
	4,26
	4,46
	4,67
	5,78

	
	Норматив потребления
	кВт*ч на 1 чел.
	181
	181
	181
	181
	181
	181

	
	Совокупный платеж
	руб./мес.
	704,09
	736,67
	771,06
	807,26
	845,27
	1046,18

	2
	Водоснабжение
	руб./куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Норматив потребления
	куб.м./1 проживающего
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20

	
	Совокупный платеж
	руб./мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Водоотведение
	руб./куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Норматив потребления
	куб.м./1 проживающего
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20
	4,20

	
	Совокупный платеж
	руб./мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Газоснабжение
	руб./ куб.м.
	7,42
	7,77
	8,13
	8,51
	8,91
	11,02

	
	Норматив потребления на пищеприготовление и нагрев воды
	куб.м./1 проживающего
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	
	Норматив потребления на отопление
	куб.м./1 кв.м.
	2447,40
	2561,98
	2681,93
	2807,50
	2938,95
	3633,71

	
	Совокупный платеж
	руб./мес.
	230,02
	240,87
	252,03
	263,81
	276,21
	341,62

	5
	Система по обращению с ТКО
	руб./куб.м.
	409,61
	428,79
	448,86
	469,88
	491,88
	608,16

	
	Норматив потребления
	куб.м./1 проживающего
	0,1458
	0,1458
	0,1458
	0,1458
	0,1458
	0,1458

	
	Совокупный платеж
	руб./мес.
	59,73
	62,52
	65,44
	68,51
	71,72
	88,67



16.2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения

При реализации мероприятий Программы тарифы на коммунальные услуги в муниципальном образовании будут изменяться, однако определены предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, что является максимальным критерием при выполнении расчетов. Документом, определяющим прогнозные значения роста тарифов на коммунальные услуги, является прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
В случае, если при реализации мероприятий рост тарифов выше предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденного на территории Чувашской Республики, потребители (население) оплачивают величину предельного индекса, а величина превышения оплачивается в рамках субсидий и расходов бюджета на социальную поддержку. Также субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг предоставляются при превышении расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, над суммой, соответствующей (эквивалентной) максимально допустимой доле расходов граждан (=22 %) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Данные расходы бюджета принимаются за год, предшествующий году реализации, с учетом утвержденных тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, а также в соответствии с социально-экономическим положением на территории муниципального образования.
В таблице 16.2.1 представлено сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения.
Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей. В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 года №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся: 
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
[bookmark: _Toc528549017]Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 года №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице ниже.
Таблица 16.2.1
Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги
	№ пп
	Критерий
	Показатель на 2024 год
	Уровень доступности

	
	
	
	Высокий
	Доступный
	Недоступный

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, %
	11,6
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	Нет данных
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	Нет данных
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	Нет данных
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15



16.3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения
Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. 
При переходе от оплаты коммунальных ресурсов по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться, как правило, в меньшую сторону.
Предельная стоимость оказываемых ЖКУ на человека установлена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.02.2024 №51 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2006 г. N 158». 
Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвержденным стандартом предельной стоимости ЖКУ представлен в таблице 16.3.1.



Таблица 16.3.1
Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы

	1
	Средняя заработная плата на территории муниципального образования
	руб./мес.
	29600
	30600
	31711
	32822
	33933
	40600

	2
	Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения Чувашской Республики
	руб./мес.
	13010
	14044
	15228
	16578
	18058
	23328

	3
	Совокупный платеж по коммунальным услугам на 1 человека при заданных условиях расчета
	руб./мес.
	3441,24
	3602,04
	3770,46
	3947,08
	4132,15
	5110,18

	4
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе
	%
	11,6
	11,8
	11,9
	12,0
	12,2
	12,6



Таблица 16.3.2
Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвержденным стандартом предельной стоимости ЖКУ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы

	1
	Совокупный платеж по коммунальным услугам на 1 человека при заданных условиях расчета
	руб./мес.
	3441,24
	3602,04
	3770,46
	3947,08
	4132,15
	5110,18

	2
	Размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека
	руб./мес.
	3207,56
	3322
	3442
	3567
	3998
	4583

	3
	Разница между предельной стоимостью ЖКУ и удельным прогнозируемым расходом
	руб./мес.
	-233,68
	-280,04
	-328,46
	-380,08
	-134,15
	-527,18



Раздел 17 Модель для расчета программы
Для расчета Программы применялась линейная модель. 
Для моделирования инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции объектов основных средств, в модели отражены стоимостные характеристики и объемные показатели работ.
Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации муниципального образования, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.
За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования в соответствии с:
· Генеральным планом муниципального образования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
· Схемы водоснабжения и водоотведения.
С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.
Все расчёты выполнялись с использованием программы Microsoft Excel.
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