Чăваш Республики
Шупашкар хула
администрацийě

ЙЫШĂНУ		Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	

25.03.2024 № 988

О проведении инвентаризации заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства на территории Чебоксарского городского округа	

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», в целях наращивания инженерной защиты, актуализации фонда заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, используемого и приспосабливаемого в период мобилизации и в военное время для защиты населения, а также определения их фактического состояния администрация города Чебоксары 
п о с т а н о в л я е т: 
1.	Органам местного самоуправления, руководителям управ по Калининскому (Михайлов Я.Л.), Ленинскому (Андреев М.А.), Московскому (Романова Е.В.) районам администрации города Чебоксары, начальнику Заволжского территориального управления (Крутиков С.И.), руководителям муниципальных организаций (учреждений, предприятий) (балансодержателям) заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства (подвалы зданий, гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные подземные тоннели, подземные переходы и т.п.):
1.1.	В период с 1 апреля до 6 мая 2024 года провести инвентаризацию всех заглубленных помещений, расположенных на территории Чебоксарского городского округа.
1.2.	В срок до 6 мая 2024 года направить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» инвентаризационные ведомости определения технических показателей заглублённых помещений, находящихся на подведомственных территориях, по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3.	При проведении инвентаризации заглубленных помещений руководствоваться положениями ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования».
2.	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»:
2.1.	Оказать методическую помощь при проведении инвентаризации заглубленных помещений.
2.2.	В срок до 15 мая 2024 года подготовить информацию по результатам инвентаризации заглубленных помещений Чебоксарского городского округа, планируемых для использования в период мобилизации и в военное время для защиты населения (сотрудников).
3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

Глава города Чебоксары                                                                      Д.В. Спирин

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 25.03.2024 № 988

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей заглублённых помещений, находящихся
на территории ___________________________ (наименование субъекта) по состоянию на ____________ 2024 г.

Наименование
организации	Форма собственности	Наименование субъекта РФ	Район	Город (населённый пункт)	Улица	Дом	Корпус (строение)	Адрес здания близлежащей администрации	Количество заглублённых этажей	Размеры в плане заглублённой части	Отметка верха перекрытия помещения относительно отметки земли	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Отметка уровня пола заглублённого помещения относительно отметки земли	Высота заглублённого помещения	Общая площадь заглублённого помещения	Площадь заглублённого помещения с высотой более 1,7 м	Строительный объём заглублённого помещения	Материал наружных стен заглублённого помещения	Тип перекрытия заглублённого помещения	Материал перекрытия заглублённого помещения	Кол-во дверных проёмов в наружных стенах заглублённого помещения	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Размеры дверных проёмов в наружных стенах заглублённого помещения	Количество оконных проёмов в наружных стенах заглублённого помещения	Размеры оконных проёмов в наружных стенах заглублённого помещения	Наличие отопления заглубленного помещения	Наличие транзитных сетей в заглублённом помещении	Наличие водоразборных кранов холодного водоснабжения	Наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения	Наличие канализации в заглублённом помещении	Наличие унитазов в заглублённом помещении	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Наличие силового электроснабжения в заглублённом помещении	Наличие освещения в заглублённом помещении	Наличие принудительной вентиляции	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглублённого помещения	Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи(коммуникационный колодец) заглублённого помещения	Определение возможного количества укрываемый из расчёта 0,6 м2на человека	Номер типовой серии здания с заглублённым помещением	
31	32	33	34	35	36	37	
							
________________________________________________