
	ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ

МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ
	АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



	ЙЫШǍНУ

16.07.2026 ҫ. № 553
Комсомольски ялӗ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2026 г. №553
село Комсомольское


Об установлении границ зоны транспортной безопасности, ее частей и критических элементов объекта транспортной инфраструктуры - Мост через реку Кубня на км 0+360 автомобильной дороги общего пользования местного значения 97- 221- 000 ОП МР 02 «Цивильск–Ульяновск» - Починок-Инели»- д. Новый Сундырь Комсомольского района Чувашской Республики, реестровый номер ДХА0008403
В соответствии с требованиями п.п. 9 п. 7 «Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства», а также в целях реализации мер по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры Мост через реку Кубня на км 0+360 автомобильной дороги общего пользования местного значения 97- 221- 000 ОП МР 02 «Цивильск–Ульяновск» - Починок-Инели»- д. Новый Сундырь Комсомольского района Чувашской Республики, реестровый номер ДХА0008403 (далее – ОТИ) администрация Комсомольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на основании утвержденных результатов проведенной дополнительной оценки уязвимости ОТИ границы:

а) зоны транспортной безопасности ОТИ:

- вдоль верхних граней пролетных строений №№ 1-5 от уровня задней стенки опоры (устоя) № 1 до уровня задней стенки опоры (устоя) № 6;

- поперек мостового полотна по уровню задней стенки опоры (устоя) № 1, по уровню задней стенки опоры (устоя) № 6;

- подмостовое пространство с границей на удалении 0,5 м от нижней части пролетных строений;

- подмостовое пространство, с границей на удалении 1,0 м от места сопряжения опоры № 1 (устой) с пролетным строением № 1 вдоль плоскости от нижней части пролетного строения до конуса насыпи;

- подмостовое пространство вокруг опоры № 2 с границей на удалении 0,5 м от внешних границ опоры до земли;

- подмостовое пространство вокруг опоры № 3 с границей на удалении 0,5 м от внешних границ опоры до поверхности воды;

- подмостовое пространство вокруг опоры № 4 с границей на удалении 0,5 м от внешних границ опоры до поверхности воды;

- подмостовое пространство вокруг опоры № 5 с границей на удалении 0,5 м от внешних границ опоры до земли;

- подмостовое пространство, с границей на удалении 1,0 м от места сопряжения опоры № 6 (устой) с пролетным строением № 5 вдоль плоскости от нижней части пролетного строения до конуса насыпи;
б) сектора свободного доступа зоны транспортной безопасности ОТИ на мостовом полотне:

- вдоль верхних граней пролетных строений №№ 1-5 от уровня задней стенки опоры (устоя) № 1 до уровня задней стенки опоры (устоя) № 6, в пределах границ зоны транспортной безопасности ОТИ;

- поперек мостового полотна по уровню задней стенки опоры (устоя) № 1, по уровню задней стенки опоры (устоя) № 6, в пределах границ зоны транспортной безопасности ОТИ;
в) критических элементов ОТИ, включающих в себя:

КЭ № 1 - опорная часть пролетного строения № 1 с опорой № 1 (устоем), границы которого определены от нижнего края балки пролетного строения до верхней поверхности ригеля опоры (устоя) № 1 в пределах его длины и ширины (включая места сопряжения);

КЭ № 2 - опорная часть пролетных строений №№ 1, 2 с опорой 

№ 2, границы которой определены от нижнего края балок пролетных строений №№ 1, 2 до верхней поверхности ригеля опоры № 2 в пределах её длины и ширины, (включая места сопряжения);

КЭ № 3 - опорная часть пролетных строений №№ 2, 3 с опорой 

№ 3, границы которой определены от нижнего края балок пролетных строений №№ 2, 3 до верхней поверхности ригеля опоры № 3 в пределах её длины и ширины, (включая места сопряжения);

КЭ № 4 - опорная часть пролетных строений №№ 3, 4 с опорой 

№ 4, границы которой определены от нижнего края балок пролетных строений №№ 3, 4 до верхней поверхности ригеля опоры № 4 в пределах её длины и ширины, (включая места сопряжения);

КЭ № 5 - опорная часть пролетных строений №№ 4, 5 с опорой 

№ 5, границы которой определены от нижнего края балок пролетных строений №№ 4, 5 до верхней поверхности ригеля опоры № 5 в пределах её длины и ширины, (включая места сопряжения);

КЭ № 6 - опорная часть пролетного строения № 5 с опорой № 6 (устоем), границы которой определены от нижнего края балки пролетного строения до верхней поверхности ригеля опоры № 6 в пределах его длины и ширины, (включая места сопряжения).
2. Технологический сектор зоны транспортной безопасности на ОТИ отсутствует.

3. Изменять при необходимости границы зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, сектора свободного доступа и критических элементов объекта транспортной инфраструктуры после проведения дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и утверждения плана объекта транспортной инфраструктуры, учитывающих такие изменения.
 
       4. Утвердить прилагаемую схему ОТИ с указанием границ зоны транспортной безопасности, её частей и критических элементов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио главы Комсомольского

муниципального округа                                                                                                   А.Г.Кузьмин
Приложение к Постановлению от 16.07.2026 года № 553
Схема ОТИ с указанием границ зоны транспортной безопасности, её частей и критических элементов
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