|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чӑваш Республикин**  **КАНАШ ХУЛА**  **АДМИНИСТРАЦИЙЕ**  **ЙЫШАНУ**  **\_ №**  **Канаш хули** | **C:\Users\gkan152\Desktop\kanash_gerb.jpg** | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **№ \_\_\_\_**  **г. Канаш** |

**Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемой подведомственными администрации города Канаш Чувашской Республики учреждениями энергетических ресурсов, а также потребляемой ими воды**

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 1289 от 7 октября 2019 г. «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 425 от 15 июля 2020 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, подведомственных администрации города Канаш Чувашской Республики, **Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:**

1.Установить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемой подведомственными администрации города Канаш Чувашской Республики учреждениями энергетических ресурсов, а также потребляемой ими воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Подведомственным учреждениям администрации города Канаш Чувашской Республики скорректировать программы энергосбережения на очередной трехлетний период в соответствии с установленными целевыми уровнями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы –начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канаш Чувашской Республики Козлова Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города В.Н. Михайлов

Приложение

Утверждены

постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики

от\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемой подведомственными администрации города Канаш Чувашской Республики учреждениями энергетических ресурсов, а также потребляемой ими воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование организации** | **ИНН организации** | **Наименование/адрес объекта** | **Наименование ресурса** | **Целевой уровень снижения потребления** | | | | | | | **Минимальный уровень экономии в натуральном выражении** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Единица измерения** | **Удельное годовое значение** | **Потенциал снижения потребления, %** | **Целевой уровень экономии, %** | **Целевой уровень снижения на 2024 год** | **Целевой уровень снижения на 2025 год** | **Целевой уровень снижения на 2026 год** | **Единица измерения** | **Объем потребления** | **Минимальный уровень экономии за 2024 год** | **Минимальный уровень экономии за 2024-2025 годы** | **Минимальный уровень экономии за 2024-2026 годы** | **Примечание** | **Тип организации в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций** | **Функционально-типологическая группа в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций** | **Номера таблиц Рекомендаций с удельными показателями в соответствии с приложением П1-2 Рекомендаций** | **Площадь** | **Кол-во людей** | **Потребление** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.1. | МАДОУ Детский сад №20 "Василек" | 2123021830 | здание детского сада [429336, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Репина ул, д. 20, 0] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 7,774 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 164,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Потенциал установлен равным нулю (год введения в эксплуатацию менее 5 лет). Раздел 6.4, 4 абзац 425 Приказа. | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 4082,3 | 180 | 164,230 |
| Горячая вода | м3/чел | 4,214 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 758,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Потенциал установлен равным нулю (год введения в эксплуатацию менее 5 лет). Раздел 6.4, 4 абзац 425 Приказа. | П4-1-2 | 758,520 |
| Холодная вода | м3/чел | 6,774 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 1219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Потенциал установлен равным нулю (год введения в эксплуатацию менее 5 лет). Раздел 6.4, 4 абзац 425 Приказа. | П4-1-2 | 1219,380 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,067 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 81920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Потенциал установлен равным нулю (год введения в эксплуатацию менее 5 лет). Раздел 6.4, 4 абзац 425 Приказа. | П4-1-1 | 81920,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 " города Канаш Чувашской Республики | 2123003541 | здание детского сада [429335, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Первомайская ул, д. 9] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 23,213 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 227,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 2218,8 | 333 | 227,145 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 6,063 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 2019,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-2 | 2019,084 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 26,474 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 58740,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-1 | 58740,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 " города Канаш Чувашской Республики | 2123003527 | здание детского сада [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Разина ул, д. 4А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 34,423 | 2,40% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 968 | 155 | 146,953 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 9,600 | 54,70% | 12,80% | 9,293 | 8,986 | 8,371 | м3 | 1488,0 | 47,6 | 95,2 | 190,5 |  | П4-1-2 | 1488,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 49,554 | 47,30% | 8,40% | 48,513 | 47,472 | 45,391 | кВтч | 47968,0 | 1007,3 | 2014,7 | 4029,3 |  | П4-1-1 | 47968,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 4.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5" города Канаш Чувашской Республики | 2123003492 | здание детского сада [429333, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Спортивный пер, д. 4] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 20,990 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 155,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1677,9 | 169 | 155,323 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 8,757 | 49,70% | 9,80% | 8,543 | 8,328 | 7,899 | м3 | 1480,0 | 36,3 | 72,5 | 145,0 |  | П4-1-2 | 1480,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 25,010 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 41964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 41964,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 5.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 " города Канаш Чувашской Республики | 2123003485 | здание детского сада [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Л.Толстого ул, д. 11] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 46,168 | 27,70% | 2,80% | 45,845 | 45,521 | 44,875 | Гкал | 186,9 | 1,3 | 2,6 | 5,2 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 918 | 169 | 186,911 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 4,710 | 5,70% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 796,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-2 | 796,060 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 46,224 | 43,80% | 6,30% | 45,496 | 44,768 | 43,312 | кВтч | 42434,0 | 668,3 | 1336,7 | 2673,3 |  | П4-1-1 | 42434,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 6.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19 "города Канаш Чувашской Республики | 2123013050 | здание детского сада [429337, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Машиностроителей ул, д. 34] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 41,715 | 19,40% | 1,90% | 41,517 | 41,319 | 40,922 | Гкал | 567,9 | 2,7 | 5,4 | 10,8 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 3086,66 | 313 | 567,851 |
| Горячая вода | м3/чел | 4,721 | 44,20% | 6,50% | 4,644 | 4,568 | 4,414 | м3 | 1477,7 | 24,0 | 48,0 | 96,1 |  | П4-1-2 | 1477,735 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,645 | 41,20% | 4,70% | 7,556 | 7,466 | 7,286 | м3 | 2393,0 | 28,1 | 56,2 | 112,5 |  | П4-1-2 | 2393,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 18,480 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 57040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 57040,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 7.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" города Канаш Чувашской Республики | 2123003735 | здание детского сада [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Кирова ул, д. 49] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 44,402 | 23,90% | 2,40% | 44,136 | 43,869 | 43,336 | Гкал | 200,2 | 1,2 | 2,4 | 4,8 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1022,3 | 126 | 200,186 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,635 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-2 | 332,032 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 44,180 | 40,60% | 4,40% | 43,694 | 43,208 | 42,236 | кВтч | 45165,0 | 496,8 | 993,6 | 1987,3 |  | П4-1-1 | 45165,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 8.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 " города Канаш Чувашской Республики | 2123004626 | здание детского сада [429334, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Ленина пр-кт, д. 32] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 23,911 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1045,9 | 164 | 110,289 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 9,195 | 51,30% | 10,80% | 8,947 | 8,699 | 8,202 | м3 | 1508,0 | 40,7 | 81,4 | 162,9 |  | П4-1-2 | 1508,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 43,503 | 40,60% | 4,40% | 43,025 | 42,546 | 41,589 | кВтч | 55350,0 | 500,5 | 1001,0 | 2002,0 |  | П4-1-1 | 55350,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 9.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16 " города Канаш Чувашской Республики | 2123003703 | здание детского сада [429332, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Заводская ул, д. 11] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 57,016 | 41,20% | 4,70% | 56,347 | 55,677 | 54,337 | Гкал | 382,1 | 4,5 | 9,0 | 18,0 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1519,7 | 354 | 382,130 |
| Горячая вода | м3/чел | 3,049 | 13,50% | 1,40% | 3,039 | 3,028 | 3,007 | м3 | 1079,5 | 3,8 | 7,6 | 15,1 |  | П4-1-2 | 1079,520 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,393 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 1201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-2 | 1201,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 37,123 | 30,20% | 3,00% | 36,845 | 36,566 | 36,009 | кВтч | 56416,0 | 423,1 | 846,2 | 1692,5 |  | П4-1-1 | 56416,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 10.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15" города Канаш Чувашской Республики | 2123003710 | здание детского сада [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 19] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 59,526 | 43,80% | 6,30% | 58,589 | 57,651 | 55,776 | Гкал | 176,4 | 2,8 | 5,6 | 11,1 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 672,1 | 122 | 176,440 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 6,262 | 28,10% | 2,80% | 6,218 | 6,175 | 6,087 | м3 | 764,0 | 5,3 | 10,7 | 21,4 |  | П4-1-2 | 764,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 44,636 | 42,20% | 5,30% | 44,045 | 43,453 | 42,270 | кВтч | 30000,0 | 397,5 | 795,0 | 1590,0 |  | П4-1-1 | 30000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 11.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14" города Канаш Чувашской Республики | 2123003598 | здание детского сада [429337, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Машиностроителей ул, д. 8] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 39,974 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 138,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 707,7 | 113 | 138,000 |
| Горячая вода | м3/чел | 3,661 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 413,7 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-2 | 413,710 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,965 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 335,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-2 | 335,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 34,760 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 24600,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-1 | 24600,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 12.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" города Канаш Чувашской Республики | 2123003580 | здание детского сада [429337, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Машиностроителей ул, д. 7] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 27,637 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 213,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1752,4 | 238 | 213,586 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 4,660 | 5,70% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 1109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-2 | 1109,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 27,751 | 7,30% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 48630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 48630,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 13.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1" города Канаш Чувашской Республики | 2123003502 | здание детского сада [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, пер. Б. Хмельницкого, д. 4] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 39,949 | 16,60% | 1,70% | 39,779 | 39,609 | 39,269 | Гкал | 164,4 | 0,7 | 1,4 | 2,8 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 933 | 105 | 164,375 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,971 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-2 | 312,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 49,386 | 47,30% | 8,40% | 48,349 | 47,312 | 45,237 | кВтч | 46077,0 | 967,6 | 1935,2 | 3870,5 |  | П4-1-1 | 46077,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 14.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 " города Канаш Чувашской Республики | 2123003534 | здание детского сада [429336, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Восточный мкр, д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 34,212 | 2,40% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1734 | 217 | 261,626 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,613 | 41,20% | 4,70% | 7,523 | 7,434 | 7,255 | м3 | 1652,0 | 19,4 | 38,8 | 77,6 |  | П4-1-2 | 1652,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 49,977 | 49,00% | 9,40% | 48,802 | 47,628 | 45,279 | кВтч | 86660,0 | 2036,5 | 4073,0 | 8146,0 |  | П4-1-1 | 86660,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 15.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 " города Канаш Чувашской Республики | 2123003573 | здание детского сада [429333, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Пролетарская ул, д. 19] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 53,828 | 37,20% | 3,70% | 53,330 | 52,832 | 51,836 | Гкал | 269,3 | 2,5 | 5,0 | 10,0 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1134,4 | 150 | 269,293 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 9,719 | 54,70% | 12,80% | 9,408 | 9,097 | 8,475 | м3 | 1457,8 | 46,7 | 93,3 | 186,6 |  | П4-1-2 | 1457,840 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 45,303 | 42,20% | 5,30% | 44,703 | 44,102 | 42,902 | кВтч | 51391,7 | 680,9 | 1361,9 | 2723,8 |  | П4-1-1 | 51391,729 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 16.1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" города Канаш Чувашской Республики | 2123003566 | здание детского сада [429336, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Восточный мкр, д. 22] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 19,010 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 3197 | 300 | 268,023 |
| Горячая вода | м3/чел | 2,631 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 789,4 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-2 | 789,354 |
| Холодная вода | м3/чел | 4,643 | 5,70% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 1393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-2 | 1393,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 17,028 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 54440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 54440,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 17.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9" города Канаш Чувашской Республики | 2123003245 | Учебно-образовательное ( 1 этажное) [429333, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, улица Чкалова, д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 13,207 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 507,2 | 35 | 31,640 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,800 | 45,60% | 7,40% | 2,748 | 2,696 | 2,593 | м3 | 98,0 | 1,8 | 3,6 | 7,3 |  | П4-2-2 | 98,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,818 | 35,90% | 3,60% | 21,621 | 21,425 | 21,032 | кВтч | 11066,0 | 99,6 | 199,2 | 398,4 |  | П4-2-1 | 11066,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 17.2. | Учебно-образовательное (2 этажное) [429333, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, улица Чкалова, д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 14,388 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 116,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1868,7 | 105 | 116,670 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,450 | 54,10% | 12,40% | 3,343 | 3,236 | 3,022 | м3 | 362,3 | 11,2 | 22,5 | 44,9 |  | П4-2-2 | 362,280 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,836 | 35,90% | 3,60% | 21,640 | 21,443 | 21,050 | кВтч | 40805,4 | 367,2 | 734,5 | 1469,0 |  | П4-2-1 | 40805,430 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 17.3. | Учебно-образовательное (3 этажное) [429333, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, улица Чкалова, д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 16,261 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 110,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1770,6 | 472 | 110,560 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,727 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 343,310 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,839 | 35,90% | 3,60% | 21,643 | 21,446 | 21,053 | кВтч | 38668,3 | 348,0 | 696,0 | 1392,1 |  | П4-2-1 | 38668,270 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 18.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" города Канаш Чувашской Республики | 2123003213 | Здание общеобразовательной школы [429336, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Восточный мкр, д. 23] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 40,688 | 31,30% | 3,10% | 40,372 | 40,057 | 39,426 | Гкал | 1224,8 | 9,3 | 18,6 | 37,2 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 8639,4 | 1186 | 1224,840 |
| Горячая вода | м3/чел | 0,335 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 397,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 397,790 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,425 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 1690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 1690,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 9,247 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 79889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-1 | 79889,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л | 0,00001239 | Не устанавливается | 6,00% | 0,00001220 | 0,00001202 | 0,00001165 | т у.т. | 5,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  | 5,501 |
| 19.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города Канаш Чувашской Республики | 2123003206 | Здание школы [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Московская ул, д. 20] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 39,259 | 28,50% | 2,80% | 38,984 | 38,709 | 38,160 | Гкал | 508,0 | 3,6 | 7,1 | 14,2 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 2982 | 811 | 508,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,880 | 17,40% | 1,70% | 1,872 | 1,864 | 1,848 | м3 | 1525,0 | 6,5 | 13,0 | 25,9 |  | П4-2-2 | 1525,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 26,147 | 46,60% | 7,90% | 25,630 | 25,114 | 24,081 | кВтч | 77970,0 | 1539,9 | 3079,8 | 6159,6 |  | П4-2-1 | 77970,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 20.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советсксого Союза Ивана Андреевича Кабалина" города Канаш Чувашской Республики | 2123003260 | здание школы [429332, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Ленина пр-кт, д. 60] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 43,804 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 406,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 2414,1 | 728 | 406,080 |
| Горячая вода | м3/чел | 0,596 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 434,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-2 | 434,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,357 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 988,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-2 | 988,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 23,666 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 57131,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 57131,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 21.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежедние "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Канаш Чувашской Республики | 2123003164 | здание школы [429333, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Пролетарская ул, д. 18] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 30,107 | 7,80% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 3883 | 438 | 453,000 |
| Горячая вода | м3/чел | 0,158 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 69,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,326 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 581,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,710 | 35,90% | 3,60% | 21,515 | 21,319 | 20,928 | кВтч | 84300,0 | 758,7 | 1517,4 | 3034,8 |  | П4-2-1 | 84300,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 22.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8" города Канаш Чувашской Республики | 2123003238 | Основное здание школы [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Пушкина ул, д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 66,645 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 441,9 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1528,1 | 574 | 441,913 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,221 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 701,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-2 | 701,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,710 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 45400,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 45400,072 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 22.2. | Склад [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Пушкина ул, д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 95,3 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,710 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 2831,4 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 2831,377 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 22.3. | Теплица [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Пушкина ул, д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 64,504 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 25,2 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 92,6 | 15 | 25,207 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 5,000 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 75,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 75,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,710 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 2751,2 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 2751,159 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 22.4. | Тир [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Пушкина ул, д. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 64,504 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 36,3 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 133,2 | 25 | 36,259 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,280 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 7,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 7,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,710 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 3957,4 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 3957,391 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 23.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" города Канаш Чувашской Республики | 2123003220 | Здание школы [429337, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Машиностроителей ул, д. 22] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 26,610 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 3274,1 | 879 | 339,421 |
| Горячая вода | м3/чел | 0,094 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 82,400 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,357 | 33,30% | 3,30% | 2,337 | 2,318 | 2,279 | м3 | 2071,6 | 17,1 | 34,2 | 68,4 |  | П4-2-2 | 2071,553 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 26,219 | 46,60% | 7,90% | 25,702 | 25,184 | 24,148 | кВтч | 85844,9 | 1695,4 | 3390,9 | 6781,8 |  | П4-2-1 | 85844,939 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 24.1. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Канаш Чувашской Республики | 2123003171 | административное [429335, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Кооперативная ул, д. 10] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 59,194 | 50,20% | 10,10% | 57,700 | 56,205 | 53,216 | Гкал | 104,8 | 2,6 | 5,3 | 10,6 |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 381,4 | 15 | 104,804 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,067 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-20-2 | 1,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 2,412 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-20-1 | 920,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 24.2. | нежилое [429335, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Кооперативная ул, д. 10] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 40,391 | 30,10% | 3,00% | 40,088 | 39,785 | 39,179 | Гкал | 1076,9 | 7,6 | 15,1 | 30,3 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 7309,5 | 1164 | 1076,866 |
| Горячая вода | м3/чел | 0,988 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 1150,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-2 | 1150,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,954 | 47,60% | 8,50% | 2,892 | 2,829 | 2,703 | м3 | 3439,0 | 73,1 | 146,2 | 292,3 |  | П4-2-2 | 3439,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,096 | 33,20% | 3,30% | 20,922 | 20,748 | 20,400 | кВтч | 154200,0 | 1272,2 | 2544,3 | 5088,6 |  | П4-2-1 | 154200,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 25.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" города Канаш Чувашской Республики | 2123003252 | здание начальной школы [429334, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Разина ул, д. 11] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 72,710 | 61,20% | 16,70% | 69,674 | 66,638 | 60,567 | Гкал | 200,0 | 8,4 | 16,7 | 33,4 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 633,9 | 198 | 200,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,768 | 9,90% | 1,00% | 1,763 | 1,759 | 1,750 | м3 | 350,0 | 0,9 | 1,8 | 3,5 |  | П4-2-2 | 350,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 58,369 | 66,10% | 19,70% | 55,494 | 52,619 | 46,870 | кВтч | 37000,0 | 1822,3 | 3644,5 | 7289,0 |  | П4-2-1 | 37000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 25.2. | здание основной школы [429334, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Ленина пр-кт, д. 29] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 23,824 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1566,6 | 350 | 161,956 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,465 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 512,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 512,616 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 18,154 | 22,20% | 2,20% | 18,054 | 17,954 | 17,754 | кВтч | 28439,5 | 156,4 | 312,8 | 625,7 |  | П4-2-1 | 28439,540 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 26.1. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей государственной службы и управления" города Канаш Чувашской Республики | 2123012120 | Учебное здание [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, О.Кошевого ул, д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 100,598 | 65,10% | 19,10% | 95,794 | 90,991 | 81,384 | Гкал | 443,1 | 21,2 | 42,3 | 84,6 |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1147 | 650 | 443,089 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,554 | 39,20% | 3,90% | 2,529 | 2,504 | 2,454 | м3 | 1660,0 | 16,2 | 32,4 | 64,7 |  | П4-2-2 | 1660,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 38,840 | 64,50% | 18,70% | 37,025 | 35,209 | 31,577 | кВтч | 44550,0 | 2082,7 | 4165,4 | 8330,9 |  | П4-2-1 | 44550,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" города Канаш Чувашской Республики | 2123004841 | библиотека [429334, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Разина ул, д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 35,544 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 46,8 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 312,1 | 50 | 46,815 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,600 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-2 | 80,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 27,033 | 56,50% | 13,90% | 26,094 | 25,154 | 23,275 | кВтч | 8437,0 | 293,2 | 586,4 | 1172,7 |  | П4-16-1 | 8437,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.2. | библиотека 1 [429332, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Трудовая ул, д. 5] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 25,961 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 20,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 183,6 | 35 | 20,115 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,571 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-2 | 20,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 9,286 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 1705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-1 | 1705,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.3. | библиотека 2 [429333, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Фрунзе ул, д. 19] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 31,789 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 18,5 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 137,9 | 35 | 18,500 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,571 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-2 | 20,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,305 | 42,00% | 5,20% | 20,041 | 19,777 | 19,249 | кВтч | 2800,0 | 36,4 | 72,8 | 145,6 |  | П4-16-1 | 2800,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.4. | библиотека 3 [429336, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Восточный мкр, д. 10] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 23,102 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 3,5 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 35,9 | 20 | 3,500 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,750 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 15,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-16-2 | 15,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 40,669 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 1460,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-16-1 | 1460,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.5. | библиотека 3(2) [429336, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Восточный мкр, д. 14] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 32,116 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 8,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 59,1 | 2 | 8,010 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-16-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.6. | библиотека 6 [429337, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Машиностроителей ул, д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 33,665 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 18,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 127,4 | 35 | 18,100 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,429 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-2 | 15,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 9,812 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-1 | 1250,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.7. | библиотека детская [429334, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Ленина пр-кт, д. 41] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 29,628 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 19,2 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 153,56 | 35 | 19,200 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,629 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-2 | 22,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 18,859 | 35,80% | 3,60% | 18,689 | 18,520 | 18,180 | кВтч | 2896,0 | 26,1 | 52,1 | 104,3 |  | П4-16-1 | 2896,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.8. | библиотека для слепых [429335, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, д. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 27,825 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 3,1 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 26,4 | 10 | 3,100 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,500 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 5,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-16-2 | 5,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-16-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 28.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей" города Канаш Чувашской Республики | 2123007313 | здание музея [429335, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Железнодорожная ул, д. 85] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Музеи, выставки и т.п. | П4-17-1 | 760,8 | 510 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,288 | 42,60% | 5,60% | 0,284 | 0,280 | 0,272 | м3 | 147,0 | 2,1 | 4,1 | 8,2 |  | П4-17-2 | 147,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 11,619 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 8840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-17-1 | 8840,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 63,767 | 6,00% | 6,00% | 62,810 | 61,854 | 59,941 | м3 | 25379,0 | 380,7 | 761,4 | 1522,7 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 25379,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 29.1. | Автономное учреждение "Канашский городской парк культуры и отдыха" города Канаш Чувашской Республики | 2123013998 | административное здание Туслах [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 61,589 | 53,20% | 11,90% | 59,757 | 57,925 | 54,260 | Гкал | 213,0 | 6,3 | 12,7 | 25,3 |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 819,5 | 50 | 213,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,200 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 360,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-20-2 | 360,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,943 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 4050,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-20-1 | 4050,380 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 30.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Канаш Чувашской Республики | 2123005115 | Здание МБУ ДО "Дом детского творчества" г. Канаш [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 13] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 51,148 | 38,30% | 3,80% | 50,663 | 50,177 | 49,205 | Гкал | 457,2 | 4,3 | 8,7 | 17,4 |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | Школы искусств (художественные, хореографические) | П4-5-1 | 2118,2 | 500 | 457,219 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-5-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,890 | 49,00% | 9,40% | 0,869 | 0,848 | 0,806 | м3 | 445,0 | 10,5 | 20,9 | 41,8 |  | П4-5-2 | 445,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,942 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 18940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-5-1 | 18940,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 31.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" города Канаш Чувашской Республики | 2123004880 | Здание детской художественной школы [429334, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Ленина пр-кт, д. 20] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 85,850 | 63,20% | 17,90% | 82,008 | 78,166 | 70,482 | Гкал | 201,4 | 9,0 | 18,0 | 36,1 |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | Школы искусств (художественные, хореографические) | П4-5-1 | 555,9 | 156 | 201,400 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-5-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,936 | 52,20% | 11,30% | 0,909 | 0,883 | 0,830 | м3 | 146,0 | 4,1 | 8,2 | 16,5 |  | П4-5-2 | 146,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 14,181 | 22,30% | 2,20% | 14,103 | 14,025 | 13,869 | кВтч | 7883,0 | 43,4 | 86,7 | 173,4 |  | П4-5-1 | 7883,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 32.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа имени народного артиста СССР Максима Дормидонтовича Михайлова" города Канаш Чувашской Республики | 2123004873 | здание детской музыкальной школы [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 15] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 127,420 | 77,00% | 26,20% | 119,074 | 110,728 | 94,036 | Гкал | 437,0 | 28,6 | 57,2 | 114,5 |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | Школы искусств (художественные, хореографические) | П4-5-1 | 812,7 | 310 | 437,013 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-5-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,904 | 49,00% | 9,40% | 0,883 | 0,862 | 0,819 | м3 | 280,3 | 6,6 | 13,2 | 26,3 |  | П4-5-2 | 280,310 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,788 | 34,50% | 3,50% | 16,642 | 16,495 | 16,201 | кВтч | 13644,0 | 119,4 | 238,8 | 477,5 |  | П4-5-1 | 13644,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 33.1. | Автономное учреждение "Городской Дворец культуры" г. Канаш Чувашской Республики | 2123005267 | Главное здание [429334, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Ленина пр-кт, д. 28] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 22,293 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Гкал | 413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 | 4625,8 | 950 | 413,432 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-19-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,705 | 52,60% | 11,60% | 1,656 | 1,606 | 1,507 | м3 | 1620,0 | 47,0 | 94,0 | 187,9 |  | П4-19-2 | 1620,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,488 | 46,20% | 7,70% | 16,171 | 15,853 | 15,219 | кВтч | 76271,2 | 1468,2 | 2936,4 | 5872,9 |  | П4-19-1 | 76271,190 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-19-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-19-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 34.1. | Автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Локомотив" города Канаш Чувашской Республики | 2123009448 | Нежилое одноэтажное кирпичное здание [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, ул. К. Маркса, д. 9А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 28,805 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 96,6 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | ДЮСШ (включая спортивные школы, школы олимпийского резерва и т.п.) | П4-4-1 | 794,9 | 50 | 96,630 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,720 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-4-2 | 36,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 28,431 | 31,30% | 3,10% | 28,211 | 27,991 | 27,550 | кВтч | 50000,0 | 175,2 | 350,3 | 700,6 |  | П4-4-1 | 50000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 34.2. | Нежилое четырехэтажное здание [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, ул. К. Маркса, д. 9А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | ДЮСШ (включая спортивные школы, школы олимпийского резерва и т.п.) | П4-4-1 | 3402,5 | 250 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,409 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 6979,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-4-2 | 6979,630 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 31,845 | 40,10% | 4,10% | 31,518 | 31,192 | 30,539 | кВтч | 137851,0 | 1110,6 | 2221,2 | 4442,4 |  | П4-4-1 | 137850,990 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 81,542 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 132078,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 132078,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 35.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова" города Канаш Чувашской Республики | 2123005193 | дополнительное образование [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Комсомольская ул, д. 38] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | ДЮСШ (включая спортивные школы, школы олимпийского резерва и т.п.) | П4-4-1 | 316,5 | 98 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-4-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-4-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 36.1. | Муниципальное казенное учреждение "Центр закупок и бухгалтерского обслуживания города Канаш Чувашской Республики" | 2123013324 | Здание администрации города Канаш Чувашской Республики (аренда) [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-20-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 37.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" город Канаш Чувашской Республики | 2123014007 | Гараж [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 15] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 98,281 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 13,8 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 33,2 | 244 | 13,770 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,080 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 19,5 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 19,500 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 41,485 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 1377,3 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 1377,300 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л | 0,00001124 | Не устанавливается | 6,00% | 0,00001107 | 0,00001090 | 0,00001057 | т у.т. | 20,2 | 0,3 | 0,6 | 1,2 |  |  | 20,228 |
| 37.2. | Гараж 2 [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 15] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 123,180 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 78,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 150,1 | 980 | 78,027 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,113 | 6,00% | 6,00% | 0,111 | 0,109 | 0,106 | м3 | 110,5 | 1,7 | 3,3 | 6,6 | Нетиповой объект. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | - | 110,500 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 51,997 | 6,00% | 6,00% | 51,217 | 50,437 | 48,877 | кВтч | 7804,7 | 117,1 | 234,1 | 468,3 | Нетиповой объект. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | - | 7804,700 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 38.1. | Финансовый отдел администрации города Канаш | 2123010806 | Административные помещения [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-20-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 39.1. | Муниципальное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Азамат" города Канаш Чувашской Республики | 2123005436 | помещение центра [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Комсомольская ул, д. 31] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.) | Собесы, биржи труда, центры занятости | П4-21-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-21-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-21-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-21-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-21-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 40.1. | Автономное учреждение "Бюро технической инвентаризации" города Канаш Чувашской Республики" | 2123013821 | Главное помещение [429335, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, Железнодорожная ул, д. 20, помещение 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-20-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л | 0,00001206 | Не устанавливается | 6,00% | 0,00001188 | 0,00001170 | 0,00001134 | т у.т. | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,431 |
| 41.1. | Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской Республики" | 2123007105 | Административное здание [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-20-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 42.1. | Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры, по делам национальностей и архивного дела администрации города Канаш Чувашской Республики" | 2123007056 | Администрация города Канаш Чувашской Республики [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 1 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-20-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 43.1. | Администрация города Канаш | 2123007000 | здание администрации [429330, Чувашская Республика - Чувашия, Канаш г, 30 лет Победы ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 71,907 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 448,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 1869,2 | 0 | 448,103 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | 609,0 |  |  |  |  | П4-20-2 | 609,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 77,103 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 144120,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-20-1 | 144120,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Моторное топливо | тут/л |  |  |  |  |  |  | т у.т. | - |  |  |  |  |  | 0,000 |