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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

	ЙĚПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ
ЙЫШĂНУ

15.05.2026      40/4 №
хула евěрлě Йěпреç поселокě
	
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

15.05.2026    № 40/4
поселок городского типа Ибреси



	Об утверждении внесения изменений в генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	






В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Ибресинского муниципального округа, Собрание депутатов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики решило:
1. Утвердить внесение изменений в генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа от 27.12.2023 № 20/2, согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему решению.
[bookmark: sub_4]2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в издании «Ибресинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации Ибресинского муниципального округа - начальника Управления по развитию территорий Федорова Н.Г.

	

Председатель Собрания депутатов
Ибресинского муниципального округа
Чувашской Республики                                                                                          В. Е. Романов


Глава Ибресинского 
муниципального округа
Чувашской Республики                                                                                          И. Г. Семенов 


	


	Приложение №1  к решению Собрания депутатов  Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики от 15.05.2026 № 40/4














ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИБРЕСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



























	


















ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ







[bookmark: _Hlk122700509]ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
	№ п/п
	Наименование материалов
	Масштаб
	Инв. №

	1
	2
	3
	4

	I
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
	
	

	1
	Положение о территориальном планировании
	
	

	1.1
	Текстовые материалы
	
	

	1.1.1
	Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании
	
	59001

	1.2
	Графические материалы
	
	

	1.2.1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа
	1:10 000
	59002

	1.2.2
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
	1:10 000
	59003

	1.2.3
	Карта функциональных зон
	1:10 000
	59004

	2
	Материалы по обоснованию
	
	

	2.1
	Текстовые материалы
	
	

	2.1.1
	Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию
	
	59005

	2.2
	Графические материалы
	
	

	2.2.1
	Проектный план (Основной чертеж)
	1:10 000
	59006

	2.2.2
	Карта инженерной инфраструктуры. Карта транспортной инфраструктуры 
	1:10 000
	59007

	2.2.3
	Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств.
	1:10 000
	59008

	2.2.4
	Карта социальной инфраструктуры и инвестиционных площадок
	1:10 000
	59009

	2.2.5
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10 000
	59010




СОКРАЩЕНИЯ
д. – деревня;
с. – село.
СОДЕРЖАНИЕ
Положение о территориальном планировании
I.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	Ошибка! Закладка не определена.
II.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.5
2.1. Параметры функциональных зон. На территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики устанавливаются следующие функциональные зоны:
[bookmark: undefined]2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Приложение	Ошибка! Закладка не определена.23




6

I. [bookmark: _Toc141965406]СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА[footnoteRef:1] [1:  Согласно положениям Закона Чувашской Республики от 07.12.2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности в Чувашской Республике».] 

	№ п/п
	Мероприятие, наименование объекта
	Местоположение объекта, функциональная зона
	Назначение объекта
	Характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
	Очередность строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0. [bookmark: _Toc76134286][bookmark: _Toc123303639][bookmark: _Toc141965407]Планируемые объекты местного значения в области образования

	1.1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0. [bookmark: _Toc123303640][bookmark: _Toc141965408]Планируемые объекты местного значения в области здравоохранения

	1.2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0. [bookmark: _Toc76134287][bookmark: _Toc123303641][bookmark: _Toc141965409]Планируемые объекты местного значения в области культуры, досуга

	1.3.1
	Большеабакасинский центральный сельский Дом культуры 
	д. Большие Абакасы,

	учреждение культуры и досуга
	центральный сельский Дом культуры на 150 мест
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.3.2
	Хормалинский центральный сельский Дом культуры
	с. Хормалы
	учреждение культуры и досуга
	центральный сельский Дом культуры на 150 мест
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.3.3
	 Буинский центральный сельский Дом культуры
	пос. Буинск
	учреждение культуры и досуга
	центральный сельский Дом культуры на 150 мест
	не предусматривается
	Расчетный срок

	0. [bookmark: _Toc76134289][bookmark: _Toc123303642][bookmark: _Toc141965410]Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

	[bookmark: _Toc141965411]1.4.1
	Детская спортивная площадка
	п. Бугуян

	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.2
	Детская спортивная площадка
	д. Вудоялы
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.3
	Детская спортивная площадка
	с. Климово
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.4
	Детская спортивная площадка
	п. Березовка
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.5
	Детская спортивная площадка
	с. Хормалы
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.6
	Детская спортивная площадка
	д. Новые Высли
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.7
	Детская спортивная площадка
	п. Эконом
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры

	2.1. Планируемые объекты местного значения в области газоснабжения

	2.1.1
	Строительство пункта редуцирования газа
	д. Вудоялы
	Газоснабжение населения
	Давление 0,3-0,6 МПа
	10 метров охранная зона
	Расчетный срок

	2.1.2
	Строительство пункта редуцирования газа
	с. Новое Чурашево
	Газоснабжение населения
	Давление 0,3-0,6 МПа
	10 метров охранная зона
	Расчетный срок

	2.1.3.
	Газоснабжение территории под индивидуальную усадебную застройку 1-2 этажами домами у деревни Сюрбеевка Андреевского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики
	Д. Сюрбеевка
	Газоснабжение населения
	Протяженность 8101,2 м
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2. Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения

	2.2.1. 
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2
2.2.2
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.3
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.4
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.5
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.6
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.7
	Реконструкция насосной станции
	Вблизи пгт Ибреси
	Водоснабжение населения
	Производительность до 1000 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.8
	Строительство артезианской скважины
	с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.9
	Строительство артезианской скважины
	с. Климово
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.10
	Строительство водозабора
	с. Климово
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.11
	Реконструкция артезианской скважины
	с. Климово
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.12
	Реконструкция водонапорной башни
	с. Климово
	Водоснабжение населения
	Объем 25 м3 
	ЗСО 10 метров
	Расчетный срок

	2.2.13
	Строительство водозабора
	Вблизи п. Тымар
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.14
	Строительство водозабора
	Вблизи п. Костер
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.15
	Строительство водозабора
	Вблизи п. Малиновка
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.16
	Строительство водозабора
	Вблизи д. Кубня
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.17
	Строительство водозабора
	Вблизи д. Кубня
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.18
	Реконструкция артезианской скважины
	д. Вудоялы
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.19
	Реконструкция артезианской скважины
	д. Айбечи
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.20
	Реконструкция водозабора
	пгт Ибреси
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.21
	Реконструкция водозабора
	пгт Ибреси
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.22
	Реконструкция водозабора
	пгт Ибреси
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.22.23
	Водоснабжение улицы Тимофея Петрова д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики» (водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и д. Ширтаны)
	Д. Ширтаны
	Водоснабжение населения
	Протяженность 1,91 км
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.3. Планируемые объекты местного значения в области водоотведения

	2.3.1 
	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	пгт Ибреси
	Обеспечение водоотведением население
	Производительность 2700 м3/сут
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.3.2 
	Реконструкция канализационной насосной станции
	пгт Ибреси
	Обеспечение водоотведением население
	Производительность 2700 м3/сут
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.3.3 
	Строительство сетей водоотведения
	пгт Ибреси
	Обеспечение водоотведением население
	25,07 км
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.3.4 
	Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул. Герцена в пгт. Ибреси Чувашской Республики
	пгт Ибреси
	Обеспечение водоотведением население
	0,55 км.
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.4. Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения

	2.4.1
	Реконструкция котельной  Бугуянской ЦСДК
	п. Бугуян
	Теплоснабжение населения
	Производительность от 0,2 Гкал/ч
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.4.2
	Реконструкция котельной Экономского СК
	п. Эконом
	Теплоснабжение населения
	Производительность от 0,2 Гкал/ч
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.4.3
	Реконструкция котельной  Березовского СДК
	п. Березовка 
	Теплоснабжение населения
	Производительность 0,15  Гкал/ч
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.4.4
	Строительство сетей теплоснабжения
	пгт Ибреси
	Теплоснабжение населения
	0,035 км
	Охранная зона 3 метра
	Расчетный срок

	2.5. Планируемые объекты местного значения в области электроснабжения

	 2.5.1
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи п. Тарнвар
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.2
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи  п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.3
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.4
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.5
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.6
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.7
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.8
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Эконом
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.9
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Эконом
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.10
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Эконом
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.11
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Спотара
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.12
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Спотара
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.13
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Спотара
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.14
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Спотара
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.15
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Сирикли
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.16
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Сирикли
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.17
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Сирикли
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.18
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.19
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.20
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.21
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.22
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.23
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.24
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.25
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.26
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.27
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.28
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.29
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.30
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.31
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.32
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.33
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.34
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.35
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д.Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.36
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.37
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.38
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.39
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.40
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.41
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Новое Климово
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.43
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Савка
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.44
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.45
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.46
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.47
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.48
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.49
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.50
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.51
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.52
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.53
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.54
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.55.
	Электроснабжение ул. Канашская с. Климово Ибресинского района Чувашской Республики»
	С. Климово
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 3.   Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения

	3.1
	а/д «Аниш» - Савка – Н.Климово
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность3,4 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.2
	Климово-Мерезень-Алшихово
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 
5,2 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.3
	Большие Абакасы-Шибегечи 
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,0 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.4
	Большие Абакасы-Шоркасы 
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,5 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.5
	Большие Абакасы-Молния (от МТФ д. Н.Абакасы)
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 8,3 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.6
	Буинск - Сехнер
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 2,3 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.7
	Малые Кармалы - Кубня
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,9 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.8
	а/д «Ибреси-Березовка-Кудеиха» - 11 лет Чувашии - Калиновка
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,9 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.9
	«Чувашские Тимяши – Ленино» - Хормалы
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 3,6 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.10
	а/д «Аниш» – Кожакпось
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,4 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.11
	«Климово-Мерезень-Алшихово» - Климовское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,552 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.12
	Тойси-Паразуси  - Тойсипаразусинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,296 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.13
	Новое Чурашево - Новочурашевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,746 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.14
	Савка – Савкинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,457 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.15
	Айбечи - Айбечское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,703 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.16
	Андрюшево – Андрюшевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,304 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.17
	Нижнее Кляшево – Нижнекляшевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,723 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.18
	Русские Тимяши – Русско-Тимяшское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,578 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.19
	Хомбусь-Батырево -  Хомбусь-Батыревское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,290 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.20
	а/д «Аниш» - Кошмаш-Тойсинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,055 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.21
	 Кожакпось – Кожакпосинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,477 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.22
	Сюрбеевка – Сюрбеевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,864 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.23
	 Кубня – Кубнинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,952 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.24
	 Малиновка – Малиновское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,527 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.25
	Липовка – Липовское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,780 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.26
	Орел – Орлинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,326 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.27
	11 лет Чувашии - кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,467 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.28
	Калиновка – Калиновское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,319 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.29
	Тарнвар – Тарнварское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,299 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.30
	Бугуян – Бугуянское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,316 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.31
	Эконом – Экономское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,337 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.32
	А/д «Калинино-Батырево-Яльчики» – Большеабакасинское кладбище – Большие Абакасы
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,028 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.33
	«Большие Абакасы – Шоркасы» - Шоркасинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,254 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.34
	Нижние Абакасы – Нижнеабакасинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,382 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.35
	Молния – Молниевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,246 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.36
	Ибреси – Ибресинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,682 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.37
	«Аниш»-Хормалы-Новые Высли» - Нововыслинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,094 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.38
	Нижнее Кляшево – Нижнекляшевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,723 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.39
	Верхнее Кляшево – Верхнекляшевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,395 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.40
	Смычка - Смычкинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,771 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.41
	а/д «Аниш» – Нижнее Кляшево
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 2,840 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.42
	Улицы в жилой застройке
	Ибресинский МО
	Транспортные связи внутри населенных пунктов
	Протяженность 13,4 км
	Не устанавливается
	Расчетный срок

	3.43
	Буинск – Буинское христианское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,410 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.44
	Огонек – Огоньковское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,085 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.45
	а/д «Аниш» – Ширтанское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,370 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.46
	«а/д «Аниш» – Сосновка» – Сосновское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,442 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.47
	Сехнер – Сехнерское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,442 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	4. Иные планируемые объекты местного значения

	4.1.
	Кладбище п. Ленино
	Ибресинский МО
	Сельские кладбища
	0,5 га
	СЗЗ 50 метров
	Расчетный срок
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III. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ[footnoteRef:2] [2:  За исключением линейных объектов.] 

1. Параметры функциональных зон
На территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики устанавливаются следующие функциональные зоны:
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Описание назначения функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование объекта, значение, местоположение)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Для размещения и обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов
	Площадь-4096,37 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,3;
коэффициент плотности застройки – 0,4
	Объекты местного значения:
- Реконструкция котельной Экономского СК, п. Эконом;
- Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Бугуян (2 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Эконом (2 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Спотара (4 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Сирикли (1 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в с. Новое Чурашево (4 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Вудоялы (3 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Айбечи (3 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Новое Климово;
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Савка;
- Реконструкция трансформаторной подстанции в пгт.Ибреси (8 шт);
- Строительство пункта редуцирования газа, с. Новое Чурашево;
- Строительство пункта редуцирования газа, д. Вудоялы;
- Реконструкция артезианской скважины д. Вудоялы;
- Реконструкция артезианской скважины д.Айбечи;
- Реконструкция артезианской скважины с. Климово;
- Реконструкция артезианской скважины с. Климово;
- Строительство артезианской скважины с. Новое Чурашево.
- Водоснабжение улицы Тимофея Петрова д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики» (водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и д. Ширтаны);
- Газоснабжение территории под индивидуальную усадебную застройку 1-2 этажами домами у деревни Сюрбеевка Андреевского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
- Электроснабжение ул. Канашская с. Климово Ибресинского района Чувашской Республики».

	2. 
	Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
	Для формирования жилых районов из земельных участков, предназначенных для размещения малоэтажных жилых домов этажностью не выше 4 надземных этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения и для формирования кварталов с умеренной плотностью застройки для размещения среднеэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду
	Площадь- 31,78 га
Предельное количество этажей – 8,
коэффициент застройки – 1;
коэффициент плотности застройки – 3,0

	Объект местного значения:
- Реконструкция трансформаторной подстанции в пгт.Ибреси (2 шт);
- Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул. Герцена в пгт. Ибреси Чувашской Республики

	3. 
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Для размещения административных объектов, объектов делового, финансового назначения, торговли, общественного питания, предпринимательской деятельности, объектов коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан
	Площадь-27,47 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 1,0;
коэффициент плотности застройки – 3,0
	Объекты местного значения:
- Реконструкция трансформаторной подстанции в с. Новое Чурашево.



	4. 
	Зона специализированной общественно-деловой застройки
	Для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, социального назначения, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан
	Площадь-125,8 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,8;
коэффициент плотности застройки – 2,4

	Объекты регионального уровня:
· «Строительство БУ «Ибресинский дом-интернат» в пгт. Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики» (100 мест спальный корпус 1535,5 кв. м);
· ФАП, с. Чувашские Тимяши;
· ФАП, п. Буинск;
· ФАП, п. Березовка;
· ФАП, с. Климово.

Объект местного значения:
· Большеабакасинский центральный сельский Дом культуры, д.Большие Абакасы;
· Хормалинский центральный дом культуры,с. Хормалы;
· Буинский центральный сельский Дом культуры, пос.Буинск;
·  Реконструкция котельной Бугуянской ЦСДК, п. Бугуян;
·  Реконструкция котельной Березовского СДК, п. Березовка;
· Реконструкция трансформаторной подстанции в с. Новое Чурашево;
· Реконструкция трансформаторной подстанции в пгт.Ибреси (1 шт).

	5. 
	Производственная зона
	Для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов
	Площадь- 135,28 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,8;
коэффициент плотности застройки – 2,4

	

	6. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов
	Площадь- 13,29 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,6;
коэффициент плотности застройки – 1,8

	· Объекты местного значения:
· Реконструкция БОС вблизи пгт Ибреси.
· Реконструкция КНС пгт Ибреси;
· Реконструкция водозабора пгт Ибреси (3 шт.) ;
· Реконструкция водопроводной насосной станции пгт Ибреси;
· Строительство водозабора Малокармалинский территориальный отдел.

	7. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов
	Площадь- 1232,43 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,6;
коэффициент плотности застройки – 1,8
	

	8. 
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Для размещения пашен, сенокосов, пастбищ, залежей и земель, занятыми многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)
	Площадь- 29960,23 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	Объекты местного значения:
·  Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи п. Бугуян;
· Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи п. Тарнвар;
· Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи д. Сирикли (2 шт.);
· Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи с. Новое Чурашево (4 шт.);
· Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи д. Вудоялы;
-     Строительство артезианской скважины вблизи с.Климово;
· Строительство водозабора вблизи с.Климово;
· Строительство водозабора вблизи с. Малые Кармалы;
· Строительство водозабора вблизи п.Малиновка;
· Строительство водозабора вблизи п.Костер;
· Строительство водозабора вблизи п. Тымар;
· Строительство водозабора вблизи с.Кубня;

	9. 
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Площадь- 181,17 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	10. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Для размещения сельскохозяйственных предприятий и их инфраструктуры
	Площадь- 602,52 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	Объекты местного значения:
· Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи с. Новое Чурашево (3 шт.);
· Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи п. Бугуян (2 штуки);
· Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи п. Эконом;
· -     Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи д. Айбечи (3 шт.);
· Реконструкция артезианской скважины вблизи с.Новое Чурашево (6 шт.);

	11. 
	Зона рекреационного назначения
	Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования
	Площадь- 83 558 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	12. 
	Зона отдыха
	Для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом
	Площадь- 13,64 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	13. 
	Зона лесов
	Для размещения земель лесного фонда
	Площадь-83324,4 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	14. 
	Зона озелененных территорий общего пользования
	Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования
	Площадь- 220,75 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	15. 
	Зона кладбищ
	Для размещения гражданских захоронений
	Площадь- 57,6 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	16. 
	Зона складирования и захоронения отходов
	Для размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов
	Площадь- 4,3 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	Объекты регионального уровня:
– Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки твердых коммунальных отходов возле с. Ширтанское Ибресинского муниципального округа

	17. 
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Для организации территорий зеленых насаждений с целью защиты от предприятий, объектов и сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры, являющихся источником загрязнения окружающей среды, а также защитное озеленение береговых линий
	Площадь- 12,98 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

	

	18. 
	Зона режимных территорий
	Для размещения объектов обороны, безопасности и космической деятельности, аэродромов, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказание, установления санитарно-защитных зон указанных объектов, размещения иных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне режимных территорий, либо с обслуживанием таких объектов.
	Площадь- 0,45 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

	



1. 
Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения 
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Статус
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение объекта, функциональная зона
	Зона с особыми условиями использования территории

	1. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	2.1.1
	Автомобильная дорога «Калинино – Батырево – Яльчики» на участке км 50+060 - км 59+217
	Планируемый к размещению
	Линейный объект
	автотранспортное обслуживание территории
	9,105 км / III
	Ибресинский район, Чувашско-Тимяшское сельское поселение, Комсомольский район, Тугаевское сельское поселение
	придорожные полосы – 50 м

	2.1.2
	Автомобильная дорога Ибреси – Березовка – Кудеиха км 24+260 - км 26+670 в Порецком и Ибресинском районах с реконструкцией участка автомобильной дороги км 26+670 – км 35+043
	Планируемый к размещению
	Линейный объект
	автотранспортное обслуживание территории
	10,5 км / IV
	Ибресинский район, Березовское сельское поселение, Порецкий район, Кудеихинское сельское поселение
	придорожные полосы – 50 м

	2.1.3
	Автомобильная дорога в обход пгт Ибреси
	Планируемый к размещению
	Линейный объект
	автотранспортное обслуживание территории
	9,0 км / III
	Ибресинский МО, Ибресинский т.о, Андреевский т.о., Чувашско-Тимяшский т.о., Ширтанский т.о.
	придорожные полосы автомобильных дорог – 50 м

	2. Объекты в области социального обеспечения и социальной защиты населения

	2.2.1
	Здание бюджетного учреждения Чувашской Республики «Ибресинский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Планируемый к размещению
	Здание
	оказание социальной поддержки населению
	100 мест
	Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики, 
пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 49
	не устанавливаются

	3. Объекты в области здравоохранения регионального значения

	2.3.1
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Планируемый к размещению
	Здание
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	20 посещений в смену
	с. Чувашские Тимяши
	не устанавливаются

	2.3.2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Планируемый к размещению
	Здание
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	20 посещений в смену
	п. Буинск
	не устанавливаются

	2.3.3
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Планируемый к размещению
	Здание
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	15 посещений в смену
	п. Березовка
	не устанавливаются

	2.3.4
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Планируемый к размещению
	Здание
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	15 посещений в смену
	с. Климово
	не устанавливаются

	4. Объекты размещения отходов регионального значения

	2.4.1
	Ликвидация объекта размещения отходов
	Ликвидация, рекультивация
	Полигон
	накопление, уплотнение, захоронение отходов
	[bookmark: _GoBack3]площадь 4,3 га, вместимость 90000 тонн
	Ибресинский район, Ширтанское сельское поселение
	не устанавливаются



Приложение
Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения

В связи с размещением планируемых объектов местного значения поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1.2.1. Охранные зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.2.2. Охранные зоны трубопроводов (газопроводов)
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
· вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
· вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;
· вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
· вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

1.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения
Требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Размеры зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения, для которых не разработаны проекты зон санитарной охраны составляют: 
· первого пояса – не менее 30 метров при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров – при использовании недостаточно защищенных подземных вод;
· граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, размер второго пояса в зависимости от гидрогеологических условий может составлять от 100 до 400 метров.
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 метров;
· от водонапорных башен – не менее 10 метров;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 метров.

1.2.4. Санитарно-защитные зоны
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. Содержание режима в границах санитарно-защитных зон определено в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.
В соответствии с пунктом 4.20 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» санитарно-защитные зоны от сооружений водоотведения до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.





	
	Приложение №2  к решению Собрания депутатов  Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики от ____.____.2026 № ____



Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Карта планируемого размещения объектов местного значения.
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	Приложение №3  к решению Собрания депутатов  Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики от ____.____.2026 № _____



	Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).
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	Приложение №4  к решению Собрания депутатов  Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики от 15.05.2026 № 40/4



	Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Карта функциональных зон.
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	Приложение №1 к генеральному плану Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
	№ п/п
	Наименование материалов
	Масштаб
	Инв. №

	1
	2
	3
	4

	I
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
	
	

	1
	Положение о территориальном планировании
	
	

	1.1
	Текстовые материалы
	
	

	1.1.1
	Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании
	
	59001

	1.2
	Графические материалы
	
	

	1.2.1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения 
	1:10 000
	59002

	1.2.2
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
	1:10 000
	59003

	1.2.3
	Карта функциональных зон
	1:10 000
	59004

	2
	Материалы по обоснованию
	
	

	2.1
	Текстовые материалы
	
	

	2.1.1
	Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию
	
	59005

	2.2
	Графические материалы
	
	

	2.2.1
	Проектный план (Основной чертеж)
	1:10 000
	59006

	2.2.2
	Карта инженерной инфраструктуры. Карта транспортной инфраструктуры 
	1:10 000
	59007

	2.2.3
	Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств.
	1:10 000
	59008

	2.2.4
	Карта социальной инфраструктуры и инвестиционных площадок
	1:10 000
	59009

	2.2.5
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10 000
	59010














Список используемых сокращений
АХОВ – аварийно-химически опасное вещество;
г. – город;
чел. – человек;
д. – деревня;
ЗСО – зоны санитарной охраны; 
КФХ – крестьянское фермерское хозяйство;
ООО – общество с ограниченной ответственностью
с. – село;
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
СХПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ул. – улица;
ЧС – чрезвычайная ситуация.
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2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	129
2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	129
2.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения	134
2.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа	134
2.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чувашской Республики применительно к территории муниципального округа	134
2.3 Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории	136
2.4 Основные направления социально-экономического развития	140
2.4.1 Развитие экономической базы	140
2.4.2 Прогноз численности населения	152
2.4.3 Жилищное строительство	154
2.4.4 Развитие объектов обслуживания населения	156
2.5 Развитие транспортной инфраструктуры	165
2.6 Развитие инженерной инфраструктуры	169
2.6.1 Водоснабжение	169
2.6.2 Водоотведение	171
2.6.3 Электроснабжение	171
2.6.4 Теплоснабжение	172
2.6.5 Газоснабжение	173
2.6.6 Связь	174
2.7 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории	174
2.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	176
2.8.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	178
2.8.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	180
2.8.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	187
2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	187
2.9.1.	Противопожарные мероприятия	187
2.9.2.	Система оповещения и связи	198
2.9.3.	Защитные сооружения	198
1.10	Предложения по установлению границ населенных пунктов Муниципального округа	199
1.11	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие его территории	203
2.12	Перспективные направления развития отдельных территорий в границах Ибресинского муниципального округа	204
2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	207
[bookmark: _Toc293814553][bookmark: _Toc293814852][bookmark: _Toc303955547][bookmark: _Toc293814554][bookmark: _Toc411507973][bookmark: _Toc415072508]
[bookmark: _Toc141977444][bookmark: _Toc226015498]ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской республики (Чувашия) (далее – Генеральный план) разработан ООО «БТИ» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» по заказу Администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской республики в соответствии с Муниципальным контрактом № 52 от 08.07.2024.
Объект территориального планирования – Ибресинский муниципальный округ Чувашской республики (далее – Муниципальный округ, Ибресинский муниципальный округ, округ).
Разработка Генерального плана осуществляется в отношении территории, границы которой установлены законом Чувашской республики от 29.03.2022 года № 18 «О преобразовании муниципальных образований Ибресинского района Чувашской республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».
Этапы проектирования:
· исходный год проектирования – 2024 г.;
· расчетный срок – 2044 г.
В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Цели территориального планирования:
· Разработка генерального плана с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики».
· Определение назначения территорий муниципального округа исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
· Обеспечение устойчивого развития территории, учет интересов юридических и физических лиц при определении направлений и параметров пространственного развития исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.
· Обеспечение принятия органом местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, указанных объектов.
Основные задачи:
· Разработка Проекта в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
· Разработка Проекта в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».
· Разработка Проекта с учетом данных Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), актуальных на момент начала разработки.
· Разработка Проекта в соответствии с действующими на территории Ибресинского муниципального округа документами (программы, проекты и т.д) и нормативными актами всех уровней (федеральный, Республиканский, местный). 
1. Федеральное законодательство:
· Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 № 51-ФЗ;
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
· Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	ог 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ);
· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60- ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200- ФЗ;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах	организации местного	самоуправления	в Российской Федерации»;
· Федеральный	закон	от 18.06.2001	№ 78-ФЗ «О землеустройстве»;
· Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
· Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
· Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждане Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно ­ защитной зоны»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»
· Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
· Постановление   Правительства Российской   Федерации от 12 апреля 2012 г. № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»; 
· Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203                       «Об	утверждении Перечня	сведений,	отнесенных	к  государственной тайне»;
· п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 31.08.2013 № 693;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации                    от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении методических	рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 	

Документы, необходимые для учета при подготовке Проекта:
· Приказ Минэкономразвития России от 26 декабря 2025 г. № 853                                 «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации                          от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
· Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического	 описания местоположения	 границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных	территорий,	зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения	границ населенных	пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных	зон, особо	охраняемых	природных территорий,	зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;
· Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
· Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»; иными законами и нормативными правовыми актами и РФ.
· Приказ Министерства строительства и жилищнo-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр «Об утверждении                          «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
· иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы по разработке документов территориального планирования.


2. Законодательство Чувашской Республики:
· Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522;
· Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. № 4 «О стратегическом планировании Чувашской Республики»;
· Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»; 
· Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики»;
· Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении	границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа»;
· Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 11                                     «О регулировании градостроительной	деятельности	в Чувашской Республике»;
· Закон Чувашской республики от 29 марта 2022 г. № 18 «О преобразовании муниципальных образований Ибресинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

3. Местные нормативно-правовые акты:
Устав Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Все нормативно-правовые акты и техническая литература использовались в актуальной на дату разработки редакции. 

При разработке Генерального плана учитывалась следующая градостроительная документация:
1.	Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522;
2.	Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. № 4 «О стратегическом планировании Чувашской Республики»;  
3.	Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;
4.	Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208; 
5.	Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254; 
6.	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р; 
7.	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;
8.	Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;
9.	Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15  ноября  2025 г. № 3321-р;
10.	Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;
11.	План мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 г. № 1259-р;  
12.	Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 993-р;
13.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики»;
14.	Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа»;
15.	Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике»;
16.	Закон Чувашской республики от 29 марта 2022 г. № 18 «О преобразовании муниципальных образований Ибресинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа»;
17.	Устав Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;
18.	Программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
19.	Утвержденная документация по планировке территории;
20.	Программы комплексного развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (при наличии);
21.	Иные сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП);
22. Документы выполненной проектной документации по транспортно-планировочному решению объектов улично-дорожной сети (при наличии).
Предоставление (при наличии) Заказчиком цифровой топографической подосновы М 1:10 000, а также иных актуальных топографических материалов в векторном формате, ортофотопланов.
Генеральный план разработан на цифровых векторных картах масштаба 1:10 000.
Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo Pro 15.0, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.
При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана учтены нормативно-правовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, Ибресинского муниципального округа, регулирующие градостроительные отношения в области использования территорий, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.
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[bookmark: _Toc226015499][bookmark: _Toc141977445]ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
[bookmark: _Toc226015500][bookmark: _Toc141977446]Общая характеристика территории
Ибресинский муниципальный округ расположен в центральной части Чувашской Республики, в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности.
Ибресинский муниципальный округ имеет смежные границы с другими Муниципальными округами:
· на севере - с Канашским, Вурнарским и Шумерлинским;
· на западе - с Порецким; 
· на востоке - с Комсомольским;
· на юге - с Алатырским и Батыревским.
Границы Ибресинского муниципального округа установлены на основании Закона Чувашской Республики от 28 сентября 2022г. № 80 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа», принятого Государственным Советом Чувашской Республики 22 сентября 2022г.
В состав округа входят 57 населенных пунктов, из которых 2 – городские: пгт Ибреси, являющийся административным центром Муниципального округа, и пгт Буинск, остальные 55 населенных пункта – сельские.
Численность населения Муниципального округа по состоянию на 01.01.2022г. составляет – 22,1 тыс. чел., в том числе городское – 8,2 тыс. чел., сельское – 13,9 тыс. чел.
На рассматриваемой территории достаточно развита транспортная сеть: автодорожные и железнодорожные пути сообщения.
К территории Муниципального округа подходят основные территориальные автодороги с 5-ти направлений, обеспечивающие въезд на федеральные дороги Чувашской Республики – «Волга» и «Цивильск - Ульяновск» и транспортные связи со всеми районами Чувашской Республики.
Административный центр округа – пгт Ибреси, расположенный на республиканской автодороге Канаш - Алатырь с выходом на автодорогу федерального значения Сызрань - Нижний Новгород. Расстояние до г. Чебоксары – 120 км.
Территорию округа пересекает железнодорожная магистраль Красный Узел - Канаш – Чебоксары, обеспечивающая связь с общей сетью железных дорог России.
Общая площадь Ибресинского муниципального округа 1201,2 кв. км, что составляет порядка 6,5% от территории Чувашской Республики. Плотность населения – 18,4 чел. на кв. км.
Большая часть (69,3%) данной территории занята землями гослесфонда, земли с/х – порядка 26%.
В настоящее время экономика Муниципального округа имеет сельскохозяйственную направленность. Развитие получает и сфера малого предпринимательства.
Кроме того, рассматриваемая территория обладает значительным потенциалом для развития новой для округа отрасли – туризма и рекреации. Имеет место также достаточно обширное историко-культурное наследие, объекты которого расположены на территории Муниципального округа.
Таким образом, существующий потенциал территории Ибресинского муниципального округа может составлять мощную ресурсную базу для его дальнейшего перспективного развития.
Вместе с тем, существует множество проблем, которые требуют особого внимания и первоочередной поддержки со стороны Администрации муниципального округа, содействия Министерств и Ведомств Республики Чувашия и более активных действий со стороны предприятий и организаций округа.
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Согласно данным Министерства культуры Чувашской республики  на территории Ибресинского  муниципального округа Чувашской республики  в настоящее время расположено 6 объектов культурного наследия регионального значения (памятники градостроительства и архитектуры)  (таблица 1.2-1) и 2 памятников археологии федерального значения (таблица 1.2-2), внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании Федерального законы от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Территории объекта культурного наследия определены только для одного памятника археологии, для остальных информация об установлении территории отсутствует.
Зоны охраны для всех объектов культурного наследия на территории Ибресинского муниципального округа не установлены. 
Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками истории и  архитектуры, испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи, повышенная пожароопасность и другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях. 
Основными задачами по сохранению объектов культурного наследия являются мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 
Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством Чувашской республики до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.
Необходимо установить территории объектов культурного наследия для тех памятников, у которых территории не определены на сегодняшний день. 
Для объектов культурного наследия до утверждения проектов зон охраны в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ вокруг объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, устанавливается защитная зона. Её размер в населённых пунктах составляет 100 метров от границы территории памятника и 150 от границ территории ансамбля. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В границе защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Исключение в соответствии с ч.2 ст.34.1 ч.2 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» составляют объекты археологического наследия, некрополи, захоронения, расположенные в границах некрополей, произведения монументального искусства, а также памятники и ансамбли, расположенные в границах достопримечательного места, для них защитная зона не устанавливается.
Требуется осуществить разработку проектов зон охраны в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для по памятников, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. В границах зон охраны объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Необходима популяризация объектов культурного наследия среди населения Ибресинского муниципального округа и Чувашской республики, Российской Федерации в целом - проведение патриотических и краеведческих мероприятий, дней памяти, религиозных праздников, сбор пожертвований на восстановление и обустройство храмов, включение посещения памятников в туристские и экскурсионные маршруты. 

Таблица 1.2. – 1 Объекты культурного наследия регионального значения



	№
п/п
	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав.

	Тип памятника.
	Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав
	Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия. 

Реестровый номер ОКН
	Сведения о территории, зонах охраны, защитной зоне
	Фото 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Дом жилой, 1930-е годы
	Памятник градостроительства и архитектуры.
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, п. Ибреси, 
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993.
Реестровый номер ОКН 211410132710005
	Сведения об установлении территории и зон охраны объекта культурного наследия отсутствуют.
Защитная зона - 200 метров от линии внешней стены памятника.
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	2. 
	Дом жилой, 1930-е годы
	Памятник градостроительства и архитектуры.
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, п. Ибреси, 
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993.
Реестровый номер ОКН
211410132790005
	Сведения об установлении территории и зон охраны объекта культурного наследия отсутствуют.
Защитная зона - 200 метров от линии внешней стены памятника.
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	3. 
	Амбар, начало XX в.
	Памятник градостроительства и архитектуры.
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.31
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993.
Реестровый номер ОКН  
211510206090005

	Сведения об установлении территории и зон охраны объекта культурного наследия отсутствуют. 
Защитная зона - 200 метров от линии внешней стены памятника.
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	4. 
	Мельница ветряная, начало XX в.
	Памятник градостроительства и архитектуры.
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.31
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993.
Реестровый номер ОКН
211410132700005
	Сведения об установлении территории и зон охраны объекта культурного наследия отсутствуют.
Защитная зона - 200 метров от линии внешней стены памятника.
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	5. 
	Камень-часовня, средние века
	Памятник градостроительства и архитектуры.
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, с. Хомбусь-Батырево, ул. Советская
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 299 от 23.10.1990 г.
Реестровый номер ОКН
211510255250005

	Сведения об установлении территории и зон охраны объекта культурного наследия отсутствуют.
Защитная зона - 200 метров от линии внешней стены памятника.

	[image: ]

	6. 
	Казанская церковь, 1906 г.
	Памятник градостроительства и архитектуры
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, с. Хормалы, ул. Николаева, д. 24
	Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального (республиканского) значения и утверждении границ их территорий» № 01-07/540 от 28.12.2018 г.
Реестровый номер ОКН
211911342940005
	Сведения об установлении территории и зон охраны объекта культурного наследия отсутствуют.
Защитная зона - 200 метров от линии внешней стены памятника.

	[image: ]





Таблица 1.2 – 2 Объекты культурного наследия федерального значения – памятники археологии

	№
п/п
	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, дата создания
	Местонахождение объекта культурного наследия 
	Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия. 

Реестровый номер ОКН 
	Границы территорий (реквизиты НПА).

Зоны охраны. 
Предмет охраны.


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Курган, бронзовый век
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, с. Новое Чурашево

	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993.

Реестровый номер ОКН 
211440103260006
	Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 10.08.2020 № 01-07/456



	2.
	Курган, бронзовый век
	Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, с. Хормалы

	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993.

Реестровый номер ОКН 
211440103280006
	Информация отсутствует













1.1 [bookmark: _Toc226015502][bookmark: _Toc141977448]Социально-экономическая ситуация
[bookmark: _Toc226015503][bookmark: _Toc141977449]Экономическая база
[bookmark: _Hlk120279941]Отраслевая специализация экономики Ибресинского муниципального округа представлена такими основными направлениями, как сельское хозяйство, промышленное производство, малое предпринимательство.
В стадии формирования находится новая для рассматриваемой территории отрасль – рекреация и туризм.
В экономическую систему Ибресинского муниципального округа входят и коммерческие компании, которые формируют различные отрасли экономики, создавая тем самым общие условия хозяйственной деятельности.
Перспективы формирования конкурентноспособной экономики базируются, прежде всего, на анализе отдельных сфер экономики, сложившихся в Муниципальном округе в последние годы.
В настоящее время, в соответствии с данными статистической отчетности, среднесписочная численность работников, задействованных в организациях Муниципального округа, составляет порядка 1900 человек.
Приоритетными видами экономической деятельности являются:
·  сельское, лесное хозяйство, рыбоводство;
·  сфера обеспечения электрической энергией, газом и пр.;
·  торговля, ремонт автотранспортных средств;
·  государственное управление, образование, здравоохранение и пр.;
[bookmark: _Hlk120280700]За 2022 год отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям Муниципального округа на сумму 81,5 млн. руб. 
[bookmark: _Hlk120452202]Анализ динамики объемов собственного производства по чистым видам экономической деятельности свидетельствует об их снижении за период с 2017г. по 2021г. на 22%.
Отрицательная динамика – результат сложной социально-экономической ситуации в Муниципальном округе, в силу сложившихся причин социального, экономического и демографического характера. 
Таблица 1.3.1-1 Динамика объемов производства на территории Ибресинского муниципального района/округа 
	Наименование показателя
	Годы

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (млн. руб.)
	104,5
	74,9
	90,7
	75,3
	81,5


[bookmark: _Hlk137406870]Ниже представлены сведения о существующем состоянии основных сфер экономики Ибресинского муниципального округа.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство, входящее в состав агропромышленного комплекса, является основой экономики Ибресинского муниципального округа, формируя агропромышленный рынок, продовольственную и экономическую безопасность Муниципального округа, его трудовой и поселенческий потенциал.
Территория Ибресинского Муниципального округа составляет 120,1 тыс. га, что составляет 6,5 % территории Чувашской Республики 
Муниципальный округ расположен в центральной сельскохозяйственной зоне Чувашской Республики, характеризующейся благоприятными условиями для организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство в Ибресинском муниципальном округе специализируется на мясомолочном скотоводстве, свиноводстве, производстве зерна, картофеля, овощей. 
[bookmark: _Hlk119955605]В 2021[footnoteRef:3]\ году всеми категориями хозяйств Ибресинского муниципального округа в общем объеме производства продукции сельского хозяйства Чувашской Республики было произведено: зерна 2,6%, картофеля – 2,2%, овощей – 1,6%, мяса – 2,4%, молока – 3,7%, яиц – 1,2%.  [3: \ Статсборник «Сельское хозяйство в Чувашской Республике», «Чувашстат», Чебоксары, 2022г.] 

Производством сельскохозяйственной продукции на территории Муниципального округа занимаются хозяйства разных форм собственности: сельскохозяйственные предприятия, организации, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства населения.
В 2022 году осуществляли свою деятельность[footnoteRef:4]\: 11 сельскохозяйственных организаций: 2 колхоза, 7 обществ с ограниченной ответственностью, 1 отрытое акционерное общество – свинокомплекс с единовременным содержанием 9 тыс. голов свиней, 1 сельскохозяйственный кооператив. [4: \ Итоги социально-экономического развития Ибресинского района за 2022г. (доклад главы Администрации)] 

Кроме того, производственную деятельность осуществляют 52 К(Ф)Х.
Список сельскохозяйственных предприятий, организаций Ибресинского муниципального округа, занимающихся сельскохозяйственным производством, представлен ниже в таблице.
Таблица 1.3.1-2 Список сельскохозяйственных предприятий, организаций Ибресинского муниципального округа, занимающихся сельскохозяйственным производством
	№ п/п
	Наименование предприятия

	Местонахождение предприятия (почтовый адрес)

	1. 
	ООО «Агрофирма «Империя»
	429707, Ибресинский район,
с. Чувашские Тимяши, ул. Колхозная, д.1

	2. 
	ООО «Агрофирма «Пионер»
	429700, Ибресинский район,
п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 49

	3. 
	ООО «Агрофирма «Трудовик»
	429712, Ибресинский район,
д. Большие Абакасы, пер. Парковый, д.4

	4. 
	ООО «Агрофирма «Путиловка»
	429713, Ибресинский район,
д. Нижние Абакасы, ул. Ленина, 33 «Г»

	5. 
	ООО «Агрофирма «Заря»
	429721, Ибресинский район,
п. Малиновка, ул. Лесная, д.26

	6. 
	ООО «Агрофирма «Дружба»
	429706, Ибресинский район,
с. Хормалы, ул. Николаева, д. 2

	7. 
	ОАО «Рассвет»
	429704, Ибресинский район,
д. Тойси-Паразуси

	8. 
	Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Патман»
	429706, Ибресинский район,
д. Новые Высли, ул. Ленина, д.23А

	9. 
	Колхоз имени Кирова
	429709, Ибресинский район,
д. Бугуян, ул. Школьная, д.37

	10. 
	Колхоз «Красный Партизан»
	429705, Ибресинский район,
с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.22

	11. 
	ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» (ООО «ВПП»)
	429705, Ибресинский район,
с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 38


[bookmark: _Hlk119191246][bookmark: _Hlk138250036]Продукция сельского хозяйства Муниципального округа в 2021[footnoteRef:5] году составила (в фактических ценах) в хозяйствах всех категорий всего – 1342,1 млн. руб. (100%), в том числе растениеводство – 560,5 млн. руб. (44%), животноводство 781,6 млн. руб. (56%).  [5:  \Статсборник «Сельское хозяйство в Чувашской Республике», «Чувашстат», Чебоксары, 2022г.] 

Принимаемые федеральными и региональными органами исполнительной власти меры по государственной поддержке агропромышленного комплекса в последние годы позволили добиться преодоления наиболее опасных кризисных явлений и дали существенный импульс к технологическому перевооружению отрасли.
В агропромышленном комплексе Муниципального округа ежегодно реализовываются инвестиционные проекты в новом строительстве и реконструкции, как непосредственно в сельскохозяйственном производстве, так и в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, закупки сельхозтехники, текущем ремонте объектов потребительского рынка Ибресинского райпо.
Основные показатели развития отраслей сельского хозяйства по всем категориям хозяйств Ибресинского муниципального района/округа за 2017-2021-2022гг. представлены ниже в таблице.
Таблица 1.3.1-2 Основные показатели развития отраслей сельского хозяйства Ибресинского муниципального района/округа по всем категориям хозяйств [footnoteRef:6]\ (округленно) [6: \ Статсборник «Сельское хозяйство в Чувашской Республике», «Чувашстат», Чебоксары, 2022г] 

	[bookmark: _Hlk120532685]Показатели
	Годы
	% изменения 2021г.
к 2017г.

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022[footnoteRef:7] [7:  \Федеральная служба государственной статистики, муниципальная статистика, база данных показателей муниципальных образований, раздел_ Сельское хозяйство] 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Растениеводство
	
	
	
	
	
	
	

	Посевная площадь[footnoteRef:8]\ – всего (тыс. га) [8: \ Федеральная служба государственной статистики, муниципальная статистика, база данных показателей муниципальных образований, раздел_ Сельское хозяйство] 

	21,3
	21,6
	22,5
	22,4
	21,5
	21,05
	-1 

	Валовое производство продукции (тыс. тонн)
	
	
	
	
	
	
	

	- зерно и зернобобовые (в весе после доработки)
	21,6
	14,5
	23,8
	23,6
	14,8
	
	-31,5

	- картофель
	7,6
	10,5
	11,0
	9,45
	7,15
	
	- 6

	- овощи – всего 
	2,1
	2,4
	2,7
	2,9
	2,4
	
	+14

	Животноводство
	
	
	
	
	
	
	

	Поголовье скота и птицы на конец года (тыс. голов)
	
	
	
	
	
	
	

	- крупный рогатый скот
	7,8
	7,6
	7,6
	7,8
	7,7
	8,1
	-1

	в том числе: коровы
	3,5
	3,5
	3,4
	3,5
	3,5
	3,3
	0

	- свиньи
	10,9
	11,3
	11,3
	11,3
	11,6
	11,1
	+6

	- птица
	33,65
	33,4
	33,8
	34,8
	35,4
	34,8
	+ 5

	- лошади
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0

	- овцы и козы
	7,8
	7,1
	6,7
	7,1
	6,5
	6,3
	-17

	- пчелосемьи (тыс. ед.)
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9
	1,8
	-5

	Валовое производство продукции (тыс. тонн)
	
	
	
	
	
	
	

	- молоко
	15,5
	15,6
	15,9
	16,8
	16,6
	15,9
	+2,5

	- скот и птица на убой (ж/в)
	2,85
	2,85
	3,0
	2,9
	2,8
	3,0
	+5

	- яйца (млн. штук)
	3,6
	3,5
	3,5
	3,6
	3,75
	3,85
	+7


[bookmark: _Hlk120398160]За период с 2017г. по 2022г. в Муниципальном округе отмечается:
· в растениеводстве: сохранение посевных площадей практически на одном уровне (при наличии ресурсов пахотных плодородных земель – использование пашни в настоящее время составляет 73%.) и колебание объемов производства продукции под влиянием погодных условий;
· в животноводстве: сохранение численности поголовья скота и птицы (кроме поголовья овец и коз) практически на одном уровне и незначительное увеличение объемов продукции животноводства.
[bookmark: _Hlk137311633]Таблица 1.3.1-3 Сравнительная структура основных показателей сельского хозяйства по категориям хозяйств Ибресинского муниципального района за 2021 год, %
	Показатели
	2021г.

	
	Хозяйства всех категорий
	в том числе

	
	
	сельхоз организации
	личные подсобные хозяйства населения
	крестьянские (фермерские) хозяйства 

	1
	2
	3
	4
	5

	Растениеводство
	
	
	
	

	Посевная площадь – всего 
	100,0
	70,0
	18,0
	12,0

	Валовое производство 
	
	
	
	

	- зерно и зернобобовые (в весе после доработки)
	100,0
	88,0
	0,4
	11,6

	- картофель
	100,0
	1,0
	96,0
	3,0

	- овощи – всего (открытого и закрытого грунта)
	100,0
	1,0
	95,0
	4,0

	Животноводство
	
	
	
	

	Поголовье скота и птицы
	
	
	
	

	- крупный рогатый скот
	100,0   
	34,0
	56,0
	10,0

	в том числе: коровы
	100,0
	26,0
	63,0
	11,0

	- свиньи
	100,0
	86,0
	н/д
	 н/д

	- птица
	100,0
	-
	100,0
	-

	- овцы и козы
	100,0
	-
	100,0
	-

	- пчелосемьи
	100,0
	
	95,0
	5,0

	Валовое производство
	
	
	
	

	- молоко
	100,0
	30,0
	60,0
	10,0

	- скот и птица на убой (ж/в)
	100,0
	57,0
	39,0
	4,0

	- яйца (млн. штук)
	100,0
	-
	100,0
	-

	Производство продукции – всего[footnoteRef:9]  [9:  \Федеральная служба государственной статистики, муниципальная статистика, база данных показателей муниципальных образований, раздел_ Сельское хозяйство

] 

	100,0
	37,9
	54,4
	7,7

	в т. ч. - растениеводство
	41,8
	14,0
	24,5
	3,3

	           - животноводство
	58,2
	23,9
	29,9
	4.4


[bookmark: _Hlk120398349]Исходя из вышеизложенных показателей прослеживается: 
·  сосредоточение в сельскохозяйственных организациях посевных площадей сельскохозяйственных культур и производства зерна, мяса;
·  сохранение в личных подсобных хозяйствах населения основных объемов производства: овощей – 95%, картофеля – 96%, яиц – 100%, молока – 60%. 
[bookmark: _Hlk138250165][bookmark: _Hlk119980327]Основными путями повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства являются рост валовой продукции, снижение затрат на ее производство и совершенствование каналов реализации.
Сдерживающее влияние на развитие сельского хозяйства оказывает:
·  сезонность деятельности предприятий агропромышленного комплекса (высокая зависимость от кредитных денежных средств);
·  диспаритет цен сельскохозяйственной продукции;
·  нестабильность цен на рынке удобрений и семян;
·  техническое отставание действующих производств и хозяйств.
Для дальнейшего успешного развития сельского хозяйства Ибресинского муниципального округа необходимо решение следующих задач:
·  продолжение работы по вводу в оборот плодородных пахотных угодий;
·  повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
·  устойчивое развитие сельских территорий за счёт развития социальной и инженерной инфраструктуры села;
·  улучшение жилищных условий сельского населения.
Промышленное производство
Промышленное производство на территории Ибресинского муниципального округа не получило должного развития. 
В настоящее время на территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют крупные промышленные предприятия.
На территории Муниципального округа функционируют предприятия металлообрабатывающего производства, переработки сельскохозяйственной продукции и ряд производств вспомогательного назначения. Большинство этих расположены в административном центре – пгт Ибреси и пгт Буинск.
Отраслевая структура промышленности обусловлена природно-территориальными особенностями территории (большие площади лесных массивов и аграрная направленность экономики Муниципального округа).
По объему промышленного производства лидируют металлообрабатывающие производства и пищевая отрасль по переработке сельскохозяйственной продукции.
Также имеется несколько небольших предприятий деревообрабатывающей отрасли и отрасли по производству строительных материалов.
Малое предпринимательство
Сфера малого и среднего предпринимательства, являясь относительно самостоятельным сектором рыночной экономики, имеет большое социально-экономическое значение для развития Ибресинского муниципального округа, способствуя формированию конкурентной среды, росту занятости и увеличению налоговых поступлений в бюджет.
Данная отрасль занимает большой удельный вес в экономике Муниципального округа, так как все сельхозпроизводители являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес является основой экономики Ибресинского муниципального округа и имеет большое социально-экономическое значение, обеспечивая социальную и экономическую стабильность, территории.
В настоящее время сектор малого и среднего предпринимательства занимает устойчивое положение в Муниципальном округе, объединяя порядка 2,5 тыс., занятых в данной сфере. 
Доля занятых в предпринимательской деятельности составляет порядка 44% от общей численности занятых в экономике Муниципального округа.
Предпринимательской деятельностью охвачены практически все отрасли экономики.
Приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Муниципальном округе являются:
· производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
· строительство и ремонт жилья;
· деятельность в сфере социального предпринимательства.
Однако, уровень развития данной сферы экономики еще недостаточно высок. Основными причинами данной ситуации являются:
·  недостаток стартового капитала для начала деятельности;
·  недостаток квалифицированных кадров;
·  неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая платежеспособность населения);
·  слабая информированность субъектов МСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Туризм и рекреация
На современном этапе отрасль туризма и рекреации в Ибресинском муниципальном округе не получила достаточного развития и находится в стадии формирования.
К числу благоприятных факторов, способствующих развитию одной из перспективных отраслей экономики Муниципального округа, относятся:
·  выгодное экономико-географическое положение Муниципального округа, расположенного в центральной части Чувашской Республики, между крупными её центрами – г. Шумерля, г. Канаш, пгт. Вурнары и г. Алатырь, а также обеспеченного удобными транспортными связями;
·  благоприятные климатические условия;
·   значительный ландшафтно-рекреационный потенциал;
·   лесные массивы с богатой флорой и фауной;
·   наличие охотничьих угодий;
·   водные объекты – река Кубня с притоком Хома, верхние течения рек Киря, Кошлаушка, верховья рек Булы и Урюма, небольшие озера;
·   объекты историко-культурного наследия и объекты археологии;
·   богатое историческое прошлое и национальный фольклор;
·   наличие ценных в экологическом отношении природных территорий.
Территория Ибресинского муниципального округа:
·  это природный заповедник Чувашии (¾ территории Муниципального округа занимают   хвойные и разнолиственные леса);
·  это самый благополучный ареал на экологической карте Республики Чувашия;
·  на территории Муниципального округа находятся:
· аграрные поля и поселения, населенные их возделывателями – две   исторические местности «Кушлаваш уйе» и историческое «Камаево поле»;
· места компактного проживания мордовской диаспоры (с. Малые Кармалы и Липовка);
· это уникальный паломнический центр, сохранивший шедевры чудотворных икон с горы Афон – Иверской Божией Матери и целителя Пантелеимона.
Наряду с перечисленными факторами, благоприятствующими развитию туризма и рекреации в Муниципальном округе, территория имеет ряд характерных особенностей, которые будут способствовать становлению отдельных направлений развития туризма и рекреации.
· Расположение на территории Ибресинского муниципального округа следующих особо охраняемых природных территорий:
· «Бугуяновский» государственный природный заказник регионального значения. 
· Наличие объектов культурно-познавательного туризма на территории Ибресинского муниципального округа: 
·  Уникальный историко-архитектурный объект (единственный в Чувашской Республике) – этнографический объект под открытым небом, в котором находятся крестьянские усадьбы конца XIX в. и первой половины XX в.: курная изба, деревянный дом, 2-х этажный амбар, клеть, лась-пивоварня, колодец «Журавль»;
· [bookmark: _Hlk135841769] Православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Климово);
·  Православная церковь Святой Троицы (с. Малые Кармалы);
·  Церковь Святого Николая (пос. Ибреси);
·  Мечеть (пос. Буинск);
·  Церковь святого благоверного князя Александра Невского (пос. Буинск);
·  Хормалинская церковь Казанской иконы Божией Матери (с. Хормалы);
·  Святой источник в честь великомученика и целителя «Пантелеимона» (дер. Сюрбеевка);
· [bookmark: _Hlk135841691] Часовня Святой Троицы и Богоявления Господня (с. Новое Чурашево);
·  Часовня в честь священномученика Германа (пос. Ибреси);
·  Храм Казанской иконы Божией Матери (с. Хормалы);
· [bookmark: _Hlk135842390] Николо-Иверский женский монастырь (дер. Кубня).
По Ибресинскому муниципальному округу разработаны и функционируют следующие туристические маршруты:
·  посещение базы отдыха «Глухариная роща» с исключительными возможностями для организации сельского туризма, Часовни Святой Троицы и Богоявления Господня в с. Новое Чурашево, Православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Климово, Святого источника в честь великомученика и целителя «Пантелеимона» в дер. Сюрбеевка, Ибресинского этнографического музея под открытым небом
· «Память, живущая в нас на века» (посещение музея просветителя мордовского народа М. Е. Евсевьева в с. Малые Кармалы, Николо-Иверского женского монастыря в дер. Кубня) и музея Героя России Л. С. Константинова в пос. Липовка;
· «По святыням Ибресинской земли» (посещение паломнических объектов);
· «По местам пребывания героя Советского Союза А. П. Маресьева».
· Сохранившиеся традиции самобытного жизненного уклада, местные обычаи, народный фольклор компактно проживающего на территории Муниципального округа коренного населения (чуваши, татары, мордва), которые являются предпосылкой к развитию туризма, связанного с этническими особенностями территории.
Но вместе с тем, основными факторами, сдерживающими развитие туризма в Муниципальном округе, являются:
·  недостаточное количество объектов туристической инфраструктуры, отвечающих требованиям современного устройства для размещения туристов;
·  отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма;
·  невысокая степень благоустройства сельских населенных пунктов;
·  низкий уровень продвижения туристических услуг на внешнем и внутреннем   рынках;
·  отсутствие комплексного подхода к формированию туристического продукта.
В настоящее время в Муниципальном округе имеет место неорганизованный туризм, который не обеспечивает установленных отчислений в местный бюджет.
Выводы:
Ибресинский муниципальный округ в настоящее время представляет территорию с развивающимся сельскохозяйственным производством, малым бизнесом, и обладает ресурсным потенциалом для своего дальнейшего развития.
Наряду с этим, Ибресинский муниципальный округ представляет из себя уникальный природный комплекс со значительным ландшафтно-рекреационным потенциалом, наличием большого количества объектов, представляющих интерес для культурно-познавательного туризма, для развития туризма, связанного, с этническими особенностями территории, что дает импульс к развитию новой для Муниципального округа отрасли – туризма и рекреации.
[bookmark: _Toc226015504][bookmark: _Hlk118972928][bookmark: _Toc128573154][bookmark: _Toc141977450]Население и трудовые ресурсы
Демографический потенциал Ибресинского муниципального округа во многом определяет возможности его развития, экономическое и социальное благополучие и стабильность.
Ибресинский муниципальный округ по численности населения является незначительным по величине, занимая 8 место среди муниципальных округов, входящих в состав Республики Чувашия.
Численность населения Ибресинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года составила всего – 22,1[footnoteRef:10] тыс. чел., в том числе: городское – 8,2 тыс. чел., сельское – 13,9 тыс. чел. [10:  Статсборник «Районы и города Чувашии. Социально-экономические показатели» (Чувашстат), Чебоксары, 2022г.] 

Демографическая ситуация Муниципального округа, в основном, характеризуется теми же процессами, которые типичны для России в целом, однако, и имеет свои специфические особенности.  Это, прежде всего, процесс депопуляции населения, вызванный снижением естественного прироста и миграционным оттоком населения.
Динамика численности населения Ибресинского муниципального района/округа и показатели естественного и миграционного движения населения за ряд последних лет представлены ниже в таблице.
Таблица 1.3.2-1 Динамика численности населения Ибресинского муниципального района/округа за период 2018-2022 гг. (на 1 января года) человек[footnoteRef:11] [11:  Статсборник «Районы и города Чувашии. Социально-экономические показатели» (Чувашстат), Чебоксары, 2022г.
] 


	Показатели
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Численность населения 
	23,3
	22,9
	22,7
	22,4
	22,1

	Естественный - прирост (+)
                         - убыль (-)
	
-4,9
	
-5,5
	
-5.4
	
-8,1
	
-10,5

	Миграционный - прирост (+)
                           - убыль (-)
	
-31,6
	
-134,6
	
-50,5
	
-25,7
	
-60,7




[image: ]
[bookmark: _Hlk119926985]Рисунок 1.3.2-1 Динамика численности населения Ибресинского муниципального района / округа (на 1 января года)
Данные таблицы свидетельствуют об устойчивой тенденции сокращения численности населения Муниципального округа.
За период с 2018 года численность населения Ибресинского муниципального округа сократилась на 1,2 тыс. чел., или на 5%, то есть наблюдается усиление негативного демографического тренда. 
Основными факторами, оказывающими влияние на динамику численности населения, являются естественное и механическое движение населения.
Величина естественного прироста за 2022 год, составляющая -10,5 чел. на 1000 человек населения, превышает аналогичный показатель в целом по Чувашской Республике (7,8 чел. на 1000 человек населения).
Суммарная убыль населения определяется и отрицательным сальдо миграции. Анализируемый период характеризуется увеличением миграционного оттока населения с территории Муниципального округа.
Миграционная убыль населения в Ибресинском муниципальном округе составила на 01.01.2022г. -60,7 чел. на 10000 жителей, что значительно превышает коэффициент миграции на 10000 жителей Чувашской Республики -0,6 чел. на 10000 жителей. 
Основной причиной миграции является сокращение объектов сельскохозяйственного производства, отсутствие рабочих мест, низкий уровень развития социальной сферы и сферы услуг.
Необходимо отметить, что удельный вес численности населения Муниципального округа в общей численности населения Республики Чувашия, имеет незначительную тенденцию к уменьшению. Так, за 2017 год – удельный вес Ибресинского района составил 1,9%, в 2022 году округа – 1,8 %.
Немаловажным показателем, характеризующим демографическую ситуацию в Муниципальном округе, является и возрастная структура населения, которая за ряд последних лет является регрессивной.
Таблица 1.3.2-2 Возрастная структура населения Ибресинского муниципального района/округа
	Возрастная структура населения
	Годы (на начало года)

	
	2018г.
	2022г.

	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	- моложе трудоспособного возраста 
	4606
	20,0
	4029
	18,0

	- трудоспособный возраст 
	12976
	56,0
	12582
	57,0

	- старше трудоспособного возраста
	5748
	24,0
	5436
	25,0

	Итого
	23330
	100,0
	22047
	100,0


[bookmark: _Hlk119927514][image: ]
Рисунок 1.3.2-2 Динамика изменения возрастной структуры населения Ибресинского муниципального района / округа (на 1 января года)
Сложившаяся регрессивная возрастная структура населения влечет за собой достаточно высокую демографическую нагрузку.
В последние годы эта величина колеблется от 790 до 750 нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста.
По данным переписи населения 2010 года национальный состав Ибресинского муниципального района достаточно однороден.
Большинство населения – чуваши (порядка 83%). Имеется одно мордовское село – Малые Кармалы большинство русских проживает в городских условиях (пгт. Буинск и Ибреси).
Татарское население, в основном, проживает в г. Буинске.
Все население Ибресинского муниципального округа проживает в 57 населенных пунктах.
Таблица 1.3.2-3 Численность населения Ибресинского муниципального района/округа
	№ 
п/п
	Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа
	ВПН-2010
 (на 14.10.2010г.)[footnoteRef:12] [12: \ Всероссийская перепись населения на 14 октября 2010г., Чувашстат] 

	ВПН-2020
(на 01.10.2021г.)[footnoteRef:13] [13: \ Всероссийская перепись населения на 1 октября 2021г., Чувашстат] 


	1
	2
	3
	4

	1. 
	пос. 11 Лет Чувашии
	46
	25

	2. 
	д. Айбечи
	890
	741

	3. 
	пос. Алшихово
	29
	15

	4. 
	д. Андреевка
	388
	299

	5. 
	д. Андрюшево
	442
	363

	6. 
	пос. Берёзовка
	201
	138

	7. 
	д. Большие Абакасы
	844
	673

	8. 
	пос. Бугуян
	373
	262

	9. 
	пгт. Буинск
	1220
	973

	10. 
	д. Верхнее Кляшево
	247
	189

	11. 
	д. Вудоялы
	828
	653

	12. 
	пгт. Ибреси
	8415
	7254

	13. 
	пос. Калиновка
	21
	8

	14. 
	с. Климово
	1015
	740

	15. 
	пос. Кожакпось
	26
	28

	16. 
	пос. Костер
	113
	80

	17. 
	д. Кошмаш-Тойси
	227
	161

	18. 
	пос. Красная Заря
	62
	38

	19. 
	д. Кубня
	533
	382

	20. 
	пос. Ленино
	76
	71

	21. 
	пос. Липовка
	409
	233

	22. 
	пос. Малиновка
	169
	135

	23. 
	д. Малое Батырево
	154
	132

	24. 
	с. Малые Кармалы
	522
	342

	25. 
	д. Малый Кукшум
	150
	100

	26. 
	пос. Мерезень
	47
	18

	27. 
	пос. Мирный
	6
	2

	28. 
	пос. Молния
	60
	39

	29. 
	д. Нижнее Кляшево
	210
	176

	30. 
	д. Нижние Абакасы
	366
	274

	31. 
	пос. Новая жизнь
	100
	82

	32. 
	д. Новое Климово
	37
	24

	33. 
	с. Новое Чурашево
	1447
	1200

	34. 
	д. Новые Высли
	538
	448

	35. 
	пос. Огонек
	163
	105

	36. 
	пос. Орел
	78
	54

	37. 
	пос. Паральша
	-
	-

	38. 
	пос. Первомайск
	-
	-

	39. 
	д. Русские Тимяши
	154
	95

	40. 
	д. Савка
	47
	41

	41. 
	пос. Сехнер
	11
	4

	42. 
	д. Сирикли
	243
	191

	43. 
	пос. Смычка
	163
	105

	44. 
	д. Сосновка
	190
	148

	45. 
	пос. Спотара
	76
	23

	46. 
	д. Сюрбеевка
	219
	180

	47. 
	пос. Тарнвар
	116
	95

	48. 
	д. Тойси-Паразуси
	658
	469

	49. 
	пос. Тымар
	96
	74

	50. 
	с. Хомбусь-Батырево
	311
	200

	51. 
	д. Хом-Яндобы
	266
	179

	52. 
	с. Хормалы
	1256
	917

	53. 
	с. Чувашские Тимяши
	850
	664

	54. 
	д. Шибегечи
	88
	54

	55. 
	д. Ширтаны
	615
	588

	56. 
	с. Шоркасы
	127
	70

	57. 
	пос. Эконом
	254
	145

	
	Итого
	26192
	20699


Среди населенных пунктов самыми крупными являются городские: пгт. Ибреси – административный центр Ибресинского муниципального округа и пгт. Буинск, а также сельские: с. Климово, дер. Айбечи, дер. Вудоялы, дер. Большие Абакасы, с. Новое Чурашево, с. Хормалы и пр. 
Трудовые ресурсы во многом определяют социально-экономическое развитие территории.
Таблица 1.3.2-4 Динамика показателей занятости населения в экономике Ибресинского муниципального района/округа (на начало года)
	№ п/п
	Показатели
	Един. измерения
	Годы
	% изменения

	
	
	
	2017
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Численность населения
	тыс. чел.
	23,3
	22,1
	- 5

	2. 
	Численность работников, занятых в организациях по отдельным видам экономической деятельности
	тыс. чел.
	2,2
	1,9
	- 14

	3. 
	Уровень зарегистрированной безработицы в % от численности населения в трудоспособном возрасте
	 %
	0,49
	0,72
	+47


Анализ вышеприведенных показателей в сфере занятости свидетельствует о некоторой напряженности ситуации на рынке труда в Муниципальном округе.
Уменьшение численности экономически активного населения, занятого в экономике Муниципального округа, явилось результатом усугубления регрессивности возрастной структуры, по причине миграционного оттока с территории округа населения самого активного возраста.
Среди отрицательных тенденций необходимо отметить и рост численности зарегистрированных безработных, уровень которых увеличился от численности населения в трудоспособном возрасте в 2017 года с 0,49% до 0,72% в 2022 году.
[bookmark: _Hlk118289138]Общие выводы:
Результаты выполненного анализа демографической ситуации Ибресинского муниципального округа позволяют выявить следующие особенности изменения в этой сфере: 
· [bookmark: _Hlk123732572] демографическая ситуация Муниципального округа характеризуется, как достаточно неблагоприятная, наблюдается процесс депопуляции населения, сопровождающийся не только замедленными темпами естественного прироста населения, но и значительным увеличением процессов миграции;
·  происходит процесс старения населения, что влияет на качественные характеристики трудовых ресурсов Муниципального округа и потенциал мобильности населения, необходимый для дальнейшего развития территории;
·  продолжаются процессы обезлюдения территории Муниципального округа, что влечет за собой усиление диспропорции территориального развития округа;
·  наблюдается рост напряженности на рынке труда, связанный с уменьшением численности экономически активного населения, из-за оттока населения наиболее активных возрастных групп, а также рост численности зарегистрированных безработных.
Настоящим проектом отмечается, что дальнейшее социально-экономическое развитие Муниципального округа невозможно без решения вышеуказанных проблем.
Главная цель демографической политики Ибресинского муниципального округа должна заключаться в стабилизации численности населения, что возможно при повышении уровня благосостояния населения, расширении возможностей занятости, внедрении новых мер по стимулированию повышения рождаемости, по оптимизации миграционных потоков.
[bookmark: _Toc226015505][bookmark: _Toc141977451]Жилищный фонд
Общая площадь жилого фонда по состоянию 01.01.2023г. в Ибресинском муниципальном округе составляет 852,87 тыс. кв. м общей площади.
Весь жилой фонд представлен, преимущественно, 1-2-х этажными индивидуальными домами с приусадебными участками.
Площадь многоквартирных жилых домов составляет 13% от общего жилого фонда Муниципального округа.
Значительное количество жилого фонда (порядка 56%) сосредоточено в наиболее крупных населенных пунктах Муниципального округа (пгт. Ибреси, пгт. Буинск, с. Новое Чурашево, с. Хормалы и пр.).
[bookmark: _Hlk120656658]Таблица 1.3.3-1 Динамика годового ввода жилья Ибресинского муниципального округа
	Показатели
	Един.
измерения
	Годы

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Жилые здания
	тыс. кв. м
общей площади
	21,5
	21,5
	10,7
	2,7
	3,8
	4,7
	2,9
	9,5


[bookmark: _Hlk120657104]По сравнению с 2014 годом годовой объем жилищного строительства уменьшился в Ибресинском муниципальном округе на 56%, т. е более чем в 2 раза. 
Среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет – 9,7 тыс. кв. м общей площади.
Существующая жилищная обеспеченность по Ибресинскому муниципальному округу составляет в настоящее время 38,6 кв. м общей площади на 1 человека.
 Жилищная обеспеченность в целом по Чувашской Республике – 27,4 кв. м общей площади на 1 человека.
Характеристика существующего жилищного фонда по уровню благоустройства в целом по Ибресинскому муниципальному округу приводится в таблице ниже.  
[bookmark: _Hlk120657280]Таблица 1.3.3-2 Уровень благоустройства жилого фонда Ибресинского муниципального округа на 01.01.2023г., %
	[bookmark: _Hlk120657585]Оборудование жилого фонда
	Ибресинский муниципальный округ

	1
	2

	Водоснабжением
	37 (100)*\

	в том числе централизованным
	19 (62)

	Канализацией (водоотведением)
	37 (75)

	в том числе централизованным
	14 (62)

	Отоплением
	100 (100)

	в том числе централизованным
	8 (62)

	Горячим водоснабжением
	30 (75)

	в том числе централизованным
	- (-)

	Газом сетевым
	96 (100)

	в том числе централизовано
	100 (100)


*\ в том числе во многоквартирных домах
Из приведенных данных следует, что жилой фонд Муниципального округа имеет достаточно низкий уровень благоустройства.
Центральным водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением, в основном, оборудованы многоквартирные жилые дома пгт Ибреси и наиболее крупных населенных пунктов Муниципального округа.
Распределение жилого фонда по степени износа представлено в нижеследующей таблице.
Таблица 1.3.3-3 Распределение жилого фонда Ибресинского муниципального округа по степени износа (без учета аварийного)
	Наименование показателей (по проценту износа)
	Индивидуальные жилые дома
	Многоквартирные дома

	
	Общая площадь (тыс. м2)
	в %
к итогу
	Общая площадь (тыс. м2)
	в %
к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	от 0% до 30%
	293,21
	40
	64,5
	57

	от 31% до 65%
	424,93
	58
	48,0
	42

	от 66% до 70%
	1,32
	-
	0,8
	1

	свыше 70%
	12,31
	2
	-
	-

	Итого
	731,77
	100,0
	116
	100,0




Таблица 1.3.3-4 Распределение жилого фонда Ибресинского муниципального округа по годам ввода
	№ п/п
	Наименование показателей
	Годы

	
	
	до 1920
	1921-1945
	1946-1970
	1971-1995
	после 1995

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Многоквартирные жилые дома 
	-
	9
	89
	157
	16

	· 
	в % к итогу
	-
	3
	33
	58
	6

	2. 
	Индивидуальные жилые дома (индивидуально-определенные) 
	-
	309
	1875
	5642
	3120

	· 
	в % к итогу
	-
	3
	17
	52
	28


Площадь многоквартирных домов составляет порядка 7% от общего жилого фонда. Почти весь жилой фонд Муниципального округа (98,3%) находится в частной собственности.
[bookmark: _Hlk138341089]Основной объем жилищного строительства в Муниципальном округе был осуществлен в период с 1971года.
[bookmark: _Hlk136627884]Согласно республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации», утвержденной Кабинетом Министров Чувашской Республики постановлением №92 от 28 марта 2019г. (с изменениями от 16 февраля 2023г.), аварийный жилой фонд в Ибресинском муниципальном округе составляет 1552,5 кв. м общей площади. Аварийный фонд расположен в пгт Ибреси и Буинск.
[bookmark: _Toc226015506][bookmark: _Toc141977452]Объекты обслуживания
[bookmark: _Hlk136952938]Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения – системы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта т. д.
Уровень развития социальной сферы определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и пр.
Анализ сложившегося уровня развития социальной инфраструктуры включает в себя оценку состояния существующих объектов, определение уровня обеспеченности населения учреждениями обслуживания, а также степень рациональности размещения данных объектов.
Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально-значимых объектов: образования, здравоохранения, культуры, спорта и пр.


Образование
Образование в Ибресинском муниципальном округе является приоритетным направлением развития и обеспечения социальной стабильности.
В настоящее время система образования в Ибресинском муниципальном округе представлена:
·  13-ю муниципальными образовательными учреждениями: 8 – средних и 5 – основные школы;
·  9-ю муниципальными образовательными учреждениями: 7-ю детскими дошкольными учреждениями и 7-ю дополнительными группами при 5-ти общеобразовательных школах и 1 группы кратковременного пребывания при Березовской ООШ);
·  3-мя учреждениями дополнительного образования.
Общее количество мест в общеобразовательных школах составляет 4913 мест, количество обучающихся – 2028 чел. 
Общее количество мест в детских дошкольных учреждениях – 1150 мест, количество воспитанников – 463 чел. 
В рамках регионального проекта «Современная школа» проводится капитальный ремонт образовательных учреждений, при школах создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Таблица 1.3.4-1 Сведения об общеобразовательных учреждениях Ибресинского муниципального округа
	№
п/п
	Наименование общеобразовательных учреждений
	Проектная мощность, чел.
	Посещаемость,
учащихся
	Адрес

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Общеобразовательные школы

	1.
	МБОУ «Ибресинская СОШ №1»
	1120
	798
	пгт. Ибреси, ул. Школьная, д. 4

	2.
	МБОУ «Ибресинская СОШ №2»
	443
	265
	пгт. Ибреси, ул.Мира, влд. 23

	3.
	МБОУ «Айбечская СОШ»
	360
	128
	д. Айбечи, ул. Центральная, д.35

	4.
	МБОУ «Буинская СОШ»
	280
	79
	пгт. Буинск, ул. Горняка, д. 10, д.9

	5.
	МБОУ «Климовская СОШ»
	428
	128
	с. Климово, ул. Школьная, зд. 16, зд.17

	6.
	МБОУ «Малокармалинская СОШ »
	305
	88
	с. Малые Кармалы, ул. Школьная, д. 1, д.5

	7.
	МБОУ «Новочурашевская СОШ»
	400 
	161
	с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 32

	8.
	МБОУ «Хормалинская СОШ»
	540
	158
	с.  Хормалы, ул. Школьная, д. 1

	9.
	МБОУ «Чуваштимяшская ООШ»
	260
	68
	д. Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д. 45

	10.
	МБОУ «Андреевская ООШ»
	100
	85
	д. Андреевка, ул. Молодежная, д. 4

	11.
	МБОУ «Березовская ООШ»
	192
	30
	пос. Березовка, ул. Школьная, д.4

	12.
	МБОУ «Большеабакасинская ООШ им. С.В.Эльгера »
	280
	93
	д. Большие Абакасы, ул. Мира, д. 8

	13.
	МБОУ «Липовская ООШ им. имени Героя Российской Федерации Л.С. Константинова »
	205
	35
	пос. Липовка, ул. Школьная, д. 1

	II. Детские дошкольные учреждения

	1. 
	МБДОУ «Ибресинский детский сад «Радуга»
	337
	200
	пгт. Ибреси, ул. Кирова, зд. 70

	2. 
	МБДОУ «Ибресинский детский сад «Рябинка»
	70
	44
	пгт. Ибреси пгт, ул. Советская, влд. 21

	3. 
	МБДОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко»
	169
	72
	пгт. Ибреси, ул. Сельхозтехники, зд. 20

	4. 
	МБДОУ «Айбечский детский сад «Аистенок»
	137
	42
	д. Айбечи, ул. Центральная, д. 34

	5. 
	МБДОУ Новочурашевский детский сад «Колосок»
	144
	49
	с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 34

	6. 
	МБДОУ «Хормалинский детский сад «Весна»
	88

	33
	с. Хормалы, ул. Молодежная, д. 1а

	7. 
	МБДОУ «Чуваштимяшский детский сад «Колосок»
	89

	23
	д. Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д. 13

	III. Учреждения дополнительного образования

	1. 
	МБУДО «Ибресинская детская школа искусств»
	
	
	пгт. Ибреси, ул. Школьная. д. 3а 

	2. 
	МБОУДО «Дом детского творчества»
	
	
	пгт. Ибреси, ул. Маресьева, д. 39

	3. 
	МАУДО «ДЮСШ – ФОК «Патвар»
	
	
	пгт. Ибреси, ул. Никольская, д. 9


[bookmark: _Toc115292000]Кроме вышеперечисленных учреждений образования в Ибресинском муниципальном округе функционирует учреждение образования БОУЧР – «Ибресинская общеобразовательная школа-интернат» для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенная в пгт Ибреси (ул. Комсомольска, д. 33).
Это учреждение является участником федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
В настоящее время в школе обучается порядка 106 детей из 11 регионов Чувашской Республики.
Из-за сложной демографической ситуации в Муниципальном округе продолжается снижение количества учащихся в образовательных учреждениях, в результате выявлено недостаточное комплектование классов, особенно в небольших селах и деревнях (с. Малые Кармалы, пос. Липовка, д. Большие Абакасы, пос. Березовка, с. Хормалы, с. Новое Чурашево и др.).
В перспективе это может вызвать необходимость оптимизации сети общеобразовательных учреждений, с закрытием школ малой наполняемостью. Относительно детских дошкольных учреждений выявлено, что из 1181 детей дошкольного возраста, проживающих на территории Муниципального округа, 767 чел. охвачены дошкольным образованием, при фактическом количестве мест в детских дошкольных учреждениях – 1150 мест.
Здравоохранение	
Одним из ключевых элементов социальной сферы Ибресинского муниципального округа является здравоохранение, направленное на укрепление физического и социального благополучия населения и удовлетворение потребности в медицинской помощи.
Население Ибресинского муниципального округа медицинской помощью обеспечивают следующие медицинские учреждения:
· БУ «Ибресинская ЦРБ» на 58 койко-мест;
· поликлиника на 395 пос./смену;
· 6 отделений врачей общей практики;
· 20 фельдшерско-акушерских пункта.
Лечебные учреждения Муниципального округа обслуживают население в размере 22,0 тыс. чел.
В настоящее время сохраняется достаточно низкий уровень обеспеченности населения в больничных и амбулаторно-поликлинических учреждениях, уровень технической оснащенности, функционирующих в Муниципальном округе ФАПов, также не соответствует современным требованиям.
Сведения об объектах здравоохранения приводятся ниже в таблице (по данным Министерства здравоохранения Чувашской республики).
[bookmark: _Hlk136019689]Таблица 1.3.4-2 Сведения об объектах здравоохранения Ибресинского муниципального округа
	[bookmark: _Hlk121062621]№ п/п
	Наименование учреждений
	Местонахождение

	Мощность (мест, пос/смену)
	Год постройки

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	БУ «Центральная районная больница»
	пгт. Ибреси,
ул. Кооперативная, д. 27
	58
	1971

	2. 
	Поликлиника
	пгт. Ибреси,
ул. Кооперативная, д. 27
	395
	1971

	3. 
	Отделение врача общей практики (семейного врача)
	пгт. Ибреси,
ул. Кооперативная, д. 27
	25
	1971

	4. 
	Отделение врача общей практики (семейного врача)
	с. Малые Кармалы
ул. Школьная, д 5
	25
	2025

	5. 
	Отделение врача общей практики (семейного врача)
	д. Чувашские Тимяши,
ул. Школьная, д.13
	20
	1988

	6. 
	Отделение врача общей практики (семейного врача)
	с. Новое Чурашево,
ул. Ленина, д. 15
	25
	1995

	7. 
	Отделение врача общей практики (семейного врача)
	пгт. Буинск, 
ул. Горняка, д. 10
	25
	2003

	8. 
	Отделение врача общей практики (семейного врача)
	с. Хормалы,
ул. Молодежная, д. 1а
	25
	1985

	9. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Большие Абакасы,
пер. Мирный, д. 20
	15
	2018

	10. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	пос. Огонек,
ул. Малиновка, д. 2а
	15
	2013

	11. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	с. Климово,
ул. Школьная, д. 21
	15
	1979

	12. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Новые Высли,
ул. Ленина, д. 32
	15
	2019

	13. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Нижние Абакасы, 
ул. Ленина, д. 26Б пом.1-7
	15
	1981

	14. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Андрюшево, 
ул. Ленина, д. 2а
	15
	1964

	15. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Верхнее Кляшево, 
ул. Октябрьская, д. 15
	15
	2017

	16. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	пос. Липовка,
ул. Школьная, д. 1 пом.1-10
	15
	1973

	17. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Андреевка,
ул. Молодежная, д. 1в
	15
	2016

	18. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	пос. Березовка,
ул. Солнечная, д. 38 пом.7-13
	15
	1987

	19. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	пос. Бугуян,
ул. Кирова, д. 8
	15
	1976

	20. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Сирикли,
ул. Ленина, д. 40 
	15
	1991

	21. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Тойси-Паразуси,
ул. Кооперативная, д. 11
	15
	1991

	22. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Хом-Яндобы,
ул. Центральная, д. 31
	15
	2018

	23. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Айбечи,
ул. Центральная, д. 31
	15
	1965

	24. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Вудоялы,
 ул. Советская, д. 38а
	15
	2021

	25. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	пос. Малиновка,
ул. Лесная, д. 53а
	15
	2015

	26. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	д. Сосновка,
ул. Московская, д. 69 
	15
	2015

	27. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	пос. Эконом,
ул. Ульяново, д. 8
	15
	1990

	28. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	с. Хомбусь-Батырово,
ул. Комсомольская, д. 2
	15
	2014


Социальная защита населения
Вопросами социальной защиты и поддержки населения занимается в Ибресинском муниципальном округе Бюджетное Управление «Ибресинский центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашской Республики, находящийся на территории административного центра Муниципального округа – пгт Ибреси.
Деятельность этого учреждения направлена на оказание услуг гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании.
На оперативном управлении находятся 2 здания: административное здание и здание Дома ветеранов (с. Хормалы).
В настоящее время в Управлении работают 4 структурных подразделения:
· отделение социального обслуживания на дому;
· отделение срочного социального обслуживания;
· отделение социальной помощи семье и детям;
· отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинский психоневрологический интернат», емкостью – 405 мест).

В настоящее время в Ибресинском муниципальном округе действует муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрацией Ибресинского муниципального округа от 16.03.2023г. №251.
Основная цель программы – создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социальных услуг для граждан.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Социальная защита», входящей в состав муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики», предусматривает увеличение расходов за счет всех источников финансирования с 7,1 млн. руб. до 35,2 млн. руб. к 2035 году.
Физическая культура и спорт
Основными направлениями развития физической культуры в Муниципальном округе являются формирование здорового образа жизни людей, вовлечение широких масс населения в занятие спортом, развитие материально-технической базы спортивных учреждений.
В настоящее время к услугам населения на территории Муниципального округа представляется 124 единицы спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1920 чел., в том числе: 19 спортзалов, 2 бассейна, 88 плоскостных сооружений (футбольные поля, хоккейные площадки, стадионы и т. д.). 
Кроме того, на территории Муниципального округа функционирует МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа ФОК «Патвар» (пгт Ибреси) и стадион «Спартак».
Сведения об объектах физкультуры и спорта регионального и местного значения Ибресинского муниципального округа по данным Министерства Физкультуры и спорта Чувашской Республики за 2022 год представлены ниже.
Таблица 1.3.4-3 Сведения об объектах физкультуры и спорта Ибресинского муниципального округа
	№
п/п
	Наименование 
	Месторасположение

	1
	2
	3

	1. 
	МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа – физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар»
	пгт. Ибреси, ул. Никольская, д.9

	2. 
	Стадион «Спартак»»
	пгт. Ибреси, ул. Илларионова, д. 2а

	3. 
	Спортивный зал
	пгт. Ибреси, ул. Никольская, д. 9

	4. 
	Бассейны (малый, большой)
	пгт. Ибреси, ул. Никольская, д. 9

	5. 
	Детская спортивная площадка 
	д. Сосновка, ул. Московская

	6. 
	Детская и спортивная площадка
	с. Новое Чурашево, ул. Ленина

	7. 
	Детская игровая площадка
	д. Сюрбеевка, ул. Горького

	8. 
	Детская игровая спортивная площадка
	д. Андреевка, ул. Николаева

	9. 
	Детская игровая спортивная площадка
	д. Кошмаш-Тойси, ул. Чапаеав

	10. 
	Детская площадка
	п. Буинск, ул. Горняка

	11. 
	Детская площадка
	д. Нижние Абакасы, ул. Ленина, д. 26 «Б»

	12. 
	Детская спортивно-игровая площадка
	д. Шибегечи

	13. 
	Детская спортивно-игровая площадка
	д. Шоркасы

	14. 
	Детская спортивно-игровая площадка
	д. Малый Кукшум

	15. 
	Спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол
	с. Малое Чурашево, ул. Ленина

	16. 
	Спортивная площадка
	д. Андреевка, ул. Молодежная

	17. 
	Детская игровая площадка
	д. Савка

	18. 
	Детская игровая площадка
	д. Тымары

	19. 
	Детская игровая площадка
	д. Ширтаны

	20. 
	Детская игровая площадка
	п. Спотары

	21. 
	Детская игровая площадка
	д. Ширтаны, ул. Южная, д. 40


Несмотря на позитивную динамику в вопросах строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию спортивных сооружений, обеспеченность населения этими объектами остается на достаточно низком уровне.
Значительная часть существующих объектов спортивного назначения требует замены и капитального ремонта.
Учреждения культуры и досуга
Учреждения культуры представляют населению, проживающему на территории Ибресинского муниципального округа, услуги, которые направлены на организацию досуга населения, развитие его творческих и интеллектуальных способностей. 
Отрасль культуры и досуга в Ибресинском муниципальном округе представлена многопрофильной сетью учреждений культуры и досуга по всем видам культурной деятельности, в том числе:
· досуговыми учреждениями (домами культуры, клубами);
· общедоступными библиотеками;
· музеями.
На территории Муниципального округа функционирует и МБУ «Центр развития культуры Ибресинского муниципального округа», созданный в административном центре – пгт Ибреси и занимающийся проведением зрелищных мероприятий, кружково-досуговой работой, методической помощью при организации мероприятий районного масштаба.
Проблемными факторами развития учреждений культуры и досуга в Муниципальном округе является то обстоятельство, что значительная часть зданий нуждается в ремонте и техническом оснащении с учетом современных требования.
Более 40% клубных учреждений Муниципального округа находятся в приспособленных зданиях.
Перечень существующих учреждений культуры и досуга приводится ниже в таблицах.
Таблица 1.3.4-4 Перечень существующих сельских Домов культуры и клубов Ибресинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Вместимость
(зрительских месть)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Айбечский сельский Дом культуры 
	д. Айбечи, ул. Центральная, д.31
	170

	2. 
	Андреевский сельский Дом культуры 
	д. Андреевка, ул. Молодежнаяя, д.2
	150

	3. 
	Березовский сельский Дом культуры
	пос. Березовка,  ул. Солнечная д.38 
	180

	4. 
	Буинский поселковый Дом культуры
	пос. Буинск, ул. Калинина, д.82
	100

	5. 
	Новочурашевский центральный сельский Дом культуры
	с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.32б
	150

	6. 
	Сириклинский сельский клуб
	д. Сирикли, ул. Ленина, д. 42
	50

	7. 
	Климовский центральный сельский Дом Культуры
	с. Климово, ул. Комсомольская, д.14
	120

	8. 
	Тойсипаразусинский
сельский Дом культуры
	д. Т. Паразуси, ул. Кооперативная, д. 10
	100

	9. 
	Хормалинский
центральный сельский Дом культуры
	с. Хормалы,ул. Центральная, д.1
	74

	10. 
	Хормалинский
центральный сельский Дом культуры
	с. Хормалы, ул. Николаева
	150

	11. 
	Андрюшевский 
сельский Дом культуры 
	д. Андрюшево, ул. Ленина, д.2а
	100

	12. 
	Нововыслинский 
сельский Дом культуры 
	д. Н. Высли, ул. Ленина, д. 11
	50

	13. 
	Хом-яндобинский сельский Дом культуры
	д. Х. Яндоба, ул. Центральная, д. 23а
	50

	14. 
	Большеабакасинский
центральный сельский Дом культуры 
	д. Б. Абакасы, пер. Мирный, д.11
	50

	15. 
	Нижнеабакасинский
сельский Дом культуры
	 д. Н. Абакасы, ул. Советская, д.80
	100

	16. 
	Молниевский
сельский клуб 
	д. Молния, ул. Октябрьская, д.25
	30

	17. 
	Кировский
центральный сельский Дом культуры 
	д. Бугуяны, ул. Кирова, д. 8
	200

	18. 
	Экономский
сельский клуб
	пос. Эконом,  ул. Ульянова, д.158
	20

	19. 
	Ширтанский
центральный сельский Дом культуры
	д. Ширтаны, ул. Ленина, д. 2а
	175

	20. 
	Сосновский
сельский клуб
	д. Сосновка,  ул. Московская, д. 2а
	70

	21. 
	Огоньковский
сельский клуб
	пос. Огонек, ул. Школьная, д. 1
	7

	22. 
	Чувашскотимяшский
центральный сельский Дом культуры
	с. Ч. Тимяши, ул. Школьная, д. 4
	142

	23. 
	Верхнекляшевский сельский Дом культуры
	д. В. Кляшево,ул. Октябрьская, д. 19
	30

	24. 
	Хомбусьбатыревский сельский клуб
	д. Х. Батырево,ул. Советская, д.53
	30

	25. 
	Малокармалинский
центральный сельский Дом культуры
	с. Малые Кармалы, ул. Школьная, д.3а
	150

	26. 
	Липовский сельский клуб
	пос. Липовка, ул. Заводская, д. 39
	20

	27. 
	Смычкинский сельский клуб
	пос. Смычка,ул. Лесная, д. 53
	50


Таблица 1.3.4-5 Перечень существующих сельских библиотек
 Ибресинского муниципального округа (тыс. ед. хранения)
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Тыс. ед. хранения

	1
	2
	3
	4

	 Сельские библиотеки
	

	1. 
	Центральная библиотека

	пгт. Ибреси, ул. Маресьева, д. 39
	33,0

	2. 
	Детская библиотека
	пгт. Ибреси, ул. Маресьева, д. 39
	19,4

	3. 
	Айбечская
сельская библиотека
	д. Айбечи, ул. Центральная, д .35
	8,4

	4. 
	Андреевская
сельская библиотека
	 д. Андреевка, ул. Молодежная, д. 2
	12,6

	5. 
	Андрюшевская
сельская библиотека
	 д. Андрюшево, пр. Ленина, д. 1а
	8,8

	6. 
	Березовская
сельская библиотека
	пос. Березовка,  ул. Солнечная, д. 38
	7,0

	7. 
	Большеабакасинская
сельская библиотека
	д. Большие Абакасы, пер. Мирный, д. 15
	10,2

	8. 
	Буинская
сельская библиотека
	пос. Буинск,  ул. Калинина, д. 28
	19,4

	9. 
	Верхнекляшевская
сельская библиотека
	д. Верхнее Кляшево, ул. Октябрьская, д. 18
	7,5

	10. 
	Кировская
сельская библиотека
	пос. Бугуян, ул. Кирова, д. 8
	11,6

	11. 
	Климовская
сельская библиотека
	с. Климово, ул. Комсомольская, д. 14
	11,9

	12. 
	Липовская
сельская библиотека
	пос. Липовка, ул. Школьная, д. 1
	10,8

	13. 
	Малокармалинская
сельская библиотека им. А.В. Рогожина
	с. Малые Кармалы, ул. Школьная, д. 1
	11,9

	14. 
	Нижнеабакасинская
сельская библиотека
	д. Нижние Абакасы,  ул. Ленина, д. 26а
	7,2

	15. 
	Нововыслинская
сельская библиотека
	д. Новые Высли, ул. Ленина, д. 11а
	7,7

	16. 
	Новочурашевская
сельская библиотека
	д. Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 35
	12.5

	17. 
	Огоньковская
сельская библиотека
	пос. Огонек, ул. Школьная д. 1
	7,9

	18. 
	Сосновская
сельская библиотека
	д. Сосновка,  ул. Московская, д. 2
	7,3

	19. 
	Тойси-Паразусинская
сельская библиотека
	д. Тойси-Паразуси,ул. Кооперативная, д. 16
	9,6

	20. 
	Хом-Яндобинская
сельская библиотека
	д. Хом-Яндомы,  ул. Центральная, д. 23а
	6,7

	21. 
	Хомбусь-Батыревская
сельская библиотека
	д. Хомбусь-Бтырево, ул. Советская, д. 53
	7,7

	22. 
	Хормалинская
сельская библиотека
	с. Хормалы, ул. Школьная, д.1
	13,7

	23. 
	Чувашско-Тимяшская
сельская библиотека
	 д. Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д. 4
	13,9

	24. 
	Ширтанская
сельская библиотека
	д. Ширтаны, ул. Ленина, д. 2а
	5,5


Таблица 1.3.4-6 Перечень существующих музеев
Ибресинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес

	1
	2
	3

	Музеи

	1. 
	Ибресинский этнографический музей под открытым небом
	пгт. Ибреси,
ул. Комсомольская, д. 31

	2. 
	МБУ ДО «Ибресинская детская школа искусств»
	пгт. Ибреси,
ул. Школьная, д. 3а

	3. 
	МБУ «Центр развития культуры»
	пгт. Ибреси,
ул. Маресьева, д. 20
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В Ибресинском муниципальном округе развиты автодорожные и железнодорожные пути сообщения.
К муниципальному округу подходят основные территориальные автодороги с 5 направлений, обеспечивающие выезд на федеральные дороги М-7 “Волга” и А-151 “Цивильск - Ульяновск” и транспортные связи со всеми муниципальный округами Чувашии. Муниципальный округ пересекает ж/д магистраль Красный Узел - Канаш - Чебоксары, обеспечивающая связь с общей сетью железных дорог страны.
Автомобильные дороги
Основные автодороги регионального значения, проходящие через Ибресинский муниципальный округ, пересекаются в райцентре Ибреси, который является крупным автодорожно-железнодорожным узлом в южной части Республики. Расстояние до г.Чебоксары – 115 км, время в пути - 4 часа 35 мин.
Основные автодороги регионального значения, формирующие каркас транспортной сети муниципальный округа:
1)	Участок автодороги “Аниш” (а/д “Волга” - Урмары - Канаш - Ибреси - Алатырь), проходящей через пять муниципальный округов Республики с северо-востока на юго-запад. Автодорога пересекает федеральную трассу “Цивильск - Ульяновск” и выходит на трассу “Волга”. В южном направлении дорога выходит на а/д “Чебоксары - Сурское” в Алатырском муниципальном округе.
2)	Широтная дорога “Ибреси - Березовка - Кудеиха”, соединяющая Ибресинский муниципальный округ с меридиональной дорогой “Чебоксары - Сурское” в Порецком муниципальном округе. До пос. Порецкое существует грунтовая лесная дорога.
3)	А/д Калинино - Вурнары - Ибреси - Батырево - Яльчики, проходящая от а/д «Чебоксары – Сурское» через пять муниципальный округов с северо-запада на юго-восток. Автодорога имеет грунтовый разрыв по территории лесного массива, проходящего в Ибресинском и Комсомольском муниципальный округах до пос. Тугаево. Поэтому связь с Комсомольским и Батыревским муниципальный округами затруднена.
На основании данных, представленных Ибресинским муниципальным округом, в отчете 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» по состоянию на 01.01.2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования составляет 137,8 км.
Таблица 1.4 – 1 Автомобильные дороги общего пользования Ибресинского муниципальный округа
	№
	Идентификационные номера
	Наименование автомобильной дороги 
	Категория 
	Протяженность дороги, км

	
	
	
	
	

	1
	 
	3
	4
	5

	1
	97-213 ОП МР 97Н-001
	Аниш-Хормалы
	IV
	8,28

	2
	97-213 ОП МР 97Н-002
	Аниш-Айбечи
	IV
	7,4

	3
	97-213 ОП МР 97Н-003
	Хормалы-Новые Высли
	IV
	3,72

	4
	97-213 ОП МР 97Н-004
	Хормалы-Хом Яндоба
	V
	3,94

	5
	97-213 ОП МР 97Н-005
	Аниш-Климово
	V
	1,14

	6
	97-213 ОП МР 97Н-006
	Аниш-Хормалы-Андрюшево
	V
	2,428

	7
	97-213 ОП МР 97Н-007
	Климово-Мерезень
	V
	3,042

	8
	97-213 ОП МР 97Н-008
	Климово-Мерезень-Алшихово
	V
	1,74

	9
	97-213 ОП МР 97Н-009
	Калинино-Батырево-Яльчики-Чувашские Тимяши
	IV
	4,12

	10
	97-213 ОП МР 97Н-010
	Чувашские Тимяши-Верхнее Кляшево
	IV
	3,25

	11
	97-213 ОП МР 97Н-011
	Верхнее Кляшево-Нижнее Кляшево
	V
	1,822

	12
	97-213 ОП МР 97Н-012
	Подъезд к с.Чувашские Тимяши
	V
	1,6

	13
	97-213 ОП МР 97Н-013
	Подъезд к школе в с.Чувашские Тимяши
	IV
	0,647

	14
	97-213 ОП МР 97Н-014
	Подъезд к школн в с.Хормалы
	IV
	0,705

	15
	97-213 ОП МР 97Н-015
	Калинино-Батырево-Яльчики-Нижние Абакасы
	IV
	7,0

	16
	97-213 ОП МР 97Н-016
	Большие Абакасы-Шибегечи
	IV
	1,03

	17
	97-213 ОП МР 97Н-017
	Большие Абакасы-Шоркасы
	IV
	1,55

	18
	97-213 ОП МР 97Н-018
	Калинино-Батырево-Яльчики-Хомбусь Батырево
	V
	1,738

	19
	97-213 ОП МР 97Н-019
	Березовка-Орел
	V
	3,51

	20
	97-213 ОП МР 97Н-020
	Калиновка-Березовка
	IV
	4,6

	21
	97-213 ОП МР 97Н-021
	Канаш-Ибреси-Андреевка
	IV
	1,2

	22
	97-213 ОП МР 97Н-022
	Канаш-Ибреси-Андреевка
	V
	1,15

	23
	97-213 ОП МР 97Н-023
	Ибреси-Канаш-АБЗ
	V
	0,5

	24
	97-213 ОП МР 97Н-024
	Аниш-Кошмас Тойси
	IV
	0,59

	25
	97-213 ОП МР 97Н-025
	Аниш-Кожакпось
	V
	0,44

	26
	97-213 ОП МР 97Н-026
	Ибреси-Ширтаны
	IV
	1,04

	27
	97-213 ОП МР 97Н-027
	Ибреси-Березовка-Кудеиха-Тымары
	V
	2,1

	28
	97-213 ОП МР 97Н-028
	Аниш-Хормалы-Сирикли
	IV
	0,637

	29
	97-213 ОП МР 97Н-029
	Аниш-Хормалы-Новое Чурашево
	V
	1,09

	30
	97-213 ОП МР 97Н-030
	Подъезд к с.Новое Чурашево
	V
	1,273

	31
	97-213 ОП МР 97Н-031
	Калинино-Яльчики-Бугуяны
	IV
	15,48

	32
	97-213 ОП МР 97Н-032
	Бугуяны-Тарнвары
	V
	3,65

	33
	97-213 ОП МР 97Н-033
	Аниш-Малые Кармалы-Липовка
	IV
	20,32

	34
	97-213 ОП МР 97Н-034
	Аниш-Буинск
	IV
	1,6

	35
	97-213 ОП МР 97Н-035
	Малые Кармалы-Кубня
	V
	1,61

	36
	97-213 ОП МР 97Н-036
	Сехнеры-Малые-Кармалы-Липовка-Кубня
	IV
	1,775

	37
	97-213 ОП МР 97Н-037
	Ибреси-Березовка-Кудеиха-Новая Жизнь
	IV
	0,835

	38
	97-213 ОП МР 97Н-038
	Ибреси-Березовка-Кудеиха-Костер
	IV
	1,2

	39
	97-213 ОП МР 97Н-039
	Калинино-Батырево-Яльчики-Малый Кукшум
	IV
	1,315

	40
	97-213 ОП МР 97Н-040
	Аниш-Савка-Новое Климово
	IV
	3,294

	41
	97-213 ОП МР 97Н-041
	Аниш-Тойси Паразуси
	IV
	0,97

	42
	97-213 ОП МР 97Н-042
	Аниш-Сюрбеевка-Малое Батырево
	IV
	0,5

	43
	97-213 ОП МР 97Н-043
	Калинино-Яльчики-Тарнвары-Спотары
	V
	1,455

	44
	97-213 ОП МР 97Н-044
	Чувашские Тимяши-Хормалы-Ленино
	V
	2,383

	45
	97-213 ОП МР 97Н-045
	Ибреси-Березовка-Кудеиха-Красная Заря
	V
	0,5

	46
	97-213 ОП МР 97Н-046
	Тарнвары-Березовка-Орел-11 лет Чувашии
	V
	0,53

	47
	97-213 ОП МР 97Н-047
	Молния-Большие Абакасы-Шибегечи (участок Молния-Нижние Абакасы)
	IV
	6,158

	48
	97-213 ОП МР 97Н-048
	Аниш-Ширтаны
	IV
	0,63

	49
	97-213 ОП МР 97Н-049
	Аниш-Сосновка
	V
	0,31

	
	Итого
	
	
	137,797

	Техническая категория
	IV
	101,456

	Техническая категория
	V
	36,341



Железнодорожный транспорт
По территории Ибресинского муниципального округа проходит участок однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Красный Узел –Канаш Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На территории муниципального образования расположены железнодорожные станции Ибреси, Буинск, 265 км, 235 км, а также остановочный пункт 252 км.
На территории Ибресинского муниципальный округа расположено пять переездов через ж/д пути на пересечении с автодорогами IV категории.
Таблица 1.4 – 3 Перечень переездов на участке в пределах муниципальный округа  
	Местонахождение 
км + м
	Категория пересекаемых дорог
	Наибольшая суточная работа (ед.)
Поездов машин в т. ч. автобус

	243 + 742
	лесопункт IV
	8
	462
	-

	256 + 663
	Березовка IV
	8
	2284
	32

	258 + 603
	Ибреси-Вурнары 
	8
	2019
	24

	270 + 448
	для с/хIV
	8
	33
	-

	272 + 583
	для с/хоз IV 
	8
	21
	-


На участке Алатырь - Ибреси - Канаш организовано пригородное ж/д сообщение. В настоящее время среднесуточная интенсивность движения составляет 8 поездов. 
Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена не только проходящими по их территории внешними автомобильными дорогами, но и внутренними улицами и проездами в жилой застройке. Большая часть улиц и дорог населенных пунктов не имеет твердого покрытия, что делает её труднопроезжаемой особенно в весенне-осенний период. На основании данных, представленных Ибресинским муниципальным округом, в отчете 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» по состоянию на 01.01.2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов (улично-дорожная сеть) составляет 239,9 км.
Автотранспорт
Общее количество автомобилей в муниципальном округе – 1467 ед. Обеспеченность автомобилями низкая - 51,3 ед. на 1 тыс. чел., в том числе в собственности граждан, включая легковые, пикапы и фургоны, автобусы – 31 ед. на 1 тыс. чел. или 60% от всего автотранспорта в муниципальном округе, из них легковые личные 25,1 ед. на 1 тыс. чел.
Обеспеченность легковыми личными машинами в Ибресинском муниципальном округе в 2,5 раза ниже, чем в среднем по Республике Чувашия (63,7 ед. на 1тыс. чел.) и значительно ниже средних показателей по РФ (122 ед. на 1 тыс. чел.).
Однако в период с 2015 г по 2020 год количество легкового индивидуального транспорта в Ибресинском муниципальном округе увеличилось в 1,6 раза.
Техническое обслуживание автотранспорта
В поселке Ибреси функционируют две стационарные АЗС, расположенные на автодороге «Ибреси – Канаш» в черте пгт. Ибреси.
Сельхозпредприятия имеют на территории муниципальный округа свои автозаправки.
Техническое обслуживание автотранспорта осуществляют 4 СТО, также расположенных в пгт. Ибреси. 
Автобусное сообщение
В Ибресинском муниципальном округе транспортное обслуживание населения осуществляется автобусами Канашского ПАТП и Чебоксарского ПАТП - 1, автобусами средней и малой вместимости.
В п.г.т.Ибреси расположены автостанция, от которой осуществляется регулярное пассажирское сообщение с центрами соседних муниципальных округов и с большинством населенный пунктов округа. 
Таблица 1.4 – 4 Перечень пригородных и междугородных автобусных маршрутов
	№ п/п
	Наименование
	длина, 
км
	время в пути, час
	количество рейсов/сут.

	Пригородные маршруты

	1
	Ибреси - Буинск
	15,0
	0-20
	2

	2
	Ибреси - Айбечи
	21,0
	0-35
	2

	3
	Ибреси - Кармалы
	24,0
	0-35
	2

	4
	Ибреси – Н.Абакасы – Путиловка
	17,0
	0-30
	4

	5
	Ибреси - Березовка
	20,0
	0-35
	3

	6
	Ибреси - Н. Высли
	26,0
	0-50
	4

	7
	Ибреси - Чувашские Тимяши
	10,0
	0-20
	3

	8
	Ибреси - Вурнары
	26,0
	0-45
	3

	9
	Канаш - Айбечи
	28,0
	0-45
	2

	10
	Канаш - Ибреси
	40,0
	1-00
	8

	Транзитные междугородные рейсы

	11
	Мал. Кармалы - Ибреси - Чебоксары
	139,0
	-
	2

	12
	Буинск - Ибреси - Чебоксары
	130,0
	-
	1

	Междугородные маршруты

	13
	Чебоксары
	115,0
	2-35
	2

	14
	Новочебоксарск
	137,0
	3-10
	1


Все поселковые и сельские администрации соединены с райцентром автодорогами с усовершенствованным покрытием
Воздушный транспорт
В пределах Ибресинского муниципальный округа расположены два аэропорта (посадочные площадки) сельскохозяйственной авиации – в муниципальном округе д. Ширтаны и с. Новое Чурашево, не классифицированные с ВПП класса Е. В настоящее время эксплуатируется площадка в селе Новое Чурашево.
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В Ибресинском муниципальном округе централизованным водоснабжением  обеспечиваются следующие населенные пункты: п. Вудоялы, д. Айбечи, с. Новое Чурашево, с. Климово, д. Андреевка, д с. Хормалы, д. Малый Кукшум, д. Сосновка, д. Ширтаны, пгт. Ибреси, пгт. Буинск.
Централизованная система водоснабжения отсутствует в следующих населенных пунктах: с. Малые Кармалы, д. Кубня, п. Липовка, п. Березовка, п. Бугуян, п. Тарнвар, п. Калиновка, п. Эконом, п. Огонек, с. Хомбусь-Батырево, д. Шибегечи, д. Нижние Абакасы, д. Тойси-Паразуси, . Нижнее Кляшево, д. Верхнее Кляшево, д. Андрюшево, с. Чувашские Тимяши, п. Ленино, д. Шоркасы, д. Большие Абакасы, п. Алшихово, д. Молния, п. Мерезень, д. Новое Климово, д. Савка, д. Сирикли, п. Кожакпось, д. Кошмаш-Тойси, д. Русские Тимяши. п. Костер, п. Тымар, д. Малое Батырево, д. Сюрбеевка, д. Новые Высли, п. Первомайск. П. Сехнер, п. Мирный. П. Малиновка, п. Смычка, п. Красная Заря, п. Орел, п.Новая Жизнь, п. Паральша, п. ХI лет Чувашии.  
Источниками централизованного водоснабжения населенных пунктов поселения большинства территориальных отделов, являются подземные воды, добываемые посредством артезианских скважин, колодцев и родников.
Источником централизованного водоснабжения Ибресинского территориального отдела является искусственное водохранилище в верхней части реки Киря. 
Гидроузел представляет собой искусственное водохранилище в верхней части р. Киря. Площадь зеркальной поверхности гидроузла около 100 тыс. кв. м., емкость - 500,0 тыс. куб. м. воды. Насосная станция I - го подъема осуществляет забор воды из гидроузла и её подачу по водоводам сырой воды d = 225 мм до площадки насосной станции II - го подъема в п. Буинск. Две параллельные линии, протяженность водоводов около 2,2 км каждый. Вода перед подачей потребителям проходит обработку на станции водоподготовки производительностью 3200 м3 в сутки, где после резервуаров - усреднителей в воду добавляются реагенты, а затем вода проходит по цепочке смеситель - контактный осветлитель - скорый фильтр. Очищенная вода поступает в накопительные резервуары, откуда насосами второго подъема направляется в поселки Ибресинского муниципального округа. 
Обеззараживание воды производится гипохлоридом натрия. Очищенная вода по водоводам поступает в насосную станцию III-го подъема в пгт. Ибреси, а также в распределительные сети пгт. Буинск. Протяженность водовода до пгт. Ибреси 20,4 км, диаметр трубы 315-160 мм. В насосной станции III-го подъема в пгт. Ибреси происходит накопление питьевой воды в 2-х резервуарах по 500 куб. м каждая. Из резервуаров питьевая вода подается в распределительные водопроводные сети пгт. Ибреси. Протяженность водопроводных сетей около 50 км, в том числе кольцевая (напорная) линия - 11 км, уличные сети - 39 км. Протяженность распределительных сетей в пгт. Буинск около 21 км. 
Централизованная система водоснабжения Ибреинского муниципального округа обеспечивает потребителей следующими видами водоснабжения:
· хозяйственно-питьевые нужды;
· поливка и мойка территорий, поливка зеленых насаждений, работа фонтанов и т. п.;
· тушение пожаров.
Сети и объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности Ибресинского муниципального округа.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).
В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения. Проекты указанных зон разрабатываются на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.
В настоящее время в ряде населенных пунктов вода из скважин не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
В населенных пунктах, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, в качестве источника водоснабжения население использует индивидуальные колодцы и родники.
Таким образом, система централизованного водоснабжения в Ибресинском муниципальном округе развита недостаточно. В ряде населенных пунктах требуется обустройство централизованной системы водоснабжения. Требуется усовершенствование водоочистных сооружений. Кроме того, наблюдается значительный износ сетей водоснабжения.
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Централизованная система канализации во всех территориальных отделах муниципального округа кроме Ибресинского отсутствует.  
В Ибресинском территориальном отделе выполнено обустройство системы централизованной хозяйственно-бытовой канализации.
Хозяйственно - бытовые сточные воды от жилых домов, общественных зданий и объектов соцкультбыта, а также производственные сточные воды от предприятий отводятся на биологические очистные сооружения. Очищенные стоки сбрасываются в р. Кошлаушка.
Сбор хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в канализационные сети, и далее по самотечным и напорным сетям поступают на канализационные очистные сооружения (КОС) проектной производительностью 1000 м3/сут. Фактическая производительность КОС составляет 600 м3/сут.
Централизованная система водоотведения Ибресинского ГП включает в себя: 
· КНС по ул. Кооперативная; 
· КНС по ул. Сельхозтехники; 
· КНС по ул. Маресьева;
· КНС по ул.Энгельса.  
Протяженность напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 3,0 км, самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации - 17,0 км. 
Основной проблемой водоотведения в Ибресинском территориальном отделе на данный момент являет износ сетей канализации, доходящий на некоторых участках до 50%.
Сети и объекты централизованной хозяйственно-бытовой канализации находятся в собственности Ибресинского муниципального округа.
В населенных пунктах, не имеющих централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, хозяйственно-бытовые стоки поступают в индивидуальные и групповые септики, а также в подомовые надворные туалеты. Ряд объектов административного назначения и социального обеспечения используют автономную систему канализации.
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Централизованное теплоснабжение на территории Ибресинского муниципального округа представлено только в Ибресинском и Новочурашевском территориальных отделах.
Всего на территории муниципального округа эксплуатируется 19 котельных.
Таблица 1.5.3-1 Перечень  котельных централизованного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование эксплуатирующей организации
	Вид собственности (муниципальная / ведомственная)
	Основной вид топлива
	Наименование теплоисточника, с указанием юридического адреса, месторасположения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ибресинский территориальный отдел
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котел наружного размещения по ул. Мира

	2
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Квартальная»
п. Ибреси, ул. Пионерская

	3
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная
«РТП»
п. Ибреси, ул. Сельхозтехники

	4
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная
«ЦРБ»
п. Ибреси, ул. Кооперативная

	5
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная
«БМК-1»
п. Ибреси, ул. Комсомольская

	6
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная
«ФОК»
п. Ибреси, ул. Никольская

	7
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная
«Радуга»
п. Ибреси, ул. Комсомольская

	8
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная
«РДК»
п. Ибреси, ул. Маресьева

	9
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Энгельса»
п. Ибреси, ул. Энгельса 57а

	10
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 5
п. Ибреси, ул. Маресьева

	11
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 6
п. Ибреси, ул. Советская

	12
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 7
п. Ибреси, ул. Свердлова

	13
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 9
п. Ибреси, ул. Леспромхозная

	14
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная № 10
п. Ибреси, ул. Дмитрова

	15
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Баня»
п. Ибреси, ул. Мира

	16
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Кооперативная 26»  п. Ибреси, ул. Кооперативная, д.26

	17
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Кирова 28б» п. Ибреси, ул. Кирова, д.28б

	18
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котел наружного размещения  по ул. Воинов Интернационалистов

	19
	 
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	муниципальная
	газ
	Котельная «Новое Чурашево» по ул. Ленина


  

Потребителями тепловой энергии являются жилые и административные здания, объекты социального обеспечения, образования, здравоохранения, сельскохозяйственное производство, прочие потребители.
Индивидуальные жилые дома и дома, неохваченные централизованным отоплением и расположенные в черте территориальных отделов, обеспечиваются от автономных теплоисточников, работающих на природном газе и твердом топливе.
Существующая схема теплоснабжения – двухтрубная, прокладка тепловых сетей, подземная и наземная.
Промышленные предприятия Ибресинского муниципального округа снабжаются теплом от собственных котельных. 
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Источниками электроснабжения Ибресинского муниципального округа являются электрические подстанции ПС 110/10 кВ Буинск, ПС 110/10 кВ Ибреси, ПС 110/10 кВ Рассвет.
Характеристики источников электроснабжения представлены в таблице 20.
Таблица 1.5.4-1 Характеристики источников электроснабжения Ибресинского муниципального округа.
	№ п/п
	Наименование подстанции
	Наименование трансформатора
	S ном, МВ·А
	Год ввода

	1
	ПС 110/10 кВ Буинск
	Т-1
	6,3
	1963

	
	
	Т-2
	10
	1971

	2
	ПС 110/10 кВ Ибреси
	Т-1
	10
	1967

	
	
	Т-2
	10
	1998

	3
	ПС 110/10 кВ Рассвет
	Т-1
	10
	1978

	
	
	Т-2
	10
	1978


Всего в муниципальном округе имеется 3 подстанций, на которых установлены 6 трансформаторов общей мощностью 56,3 МВА. По сетям 10 кВ запитаны РП, ТП-10/0,4 кВ, от которых по ВЛ-0,4 электроэнергию получают промышленные, коммунально-бытовые и сельские потребители муниципального округа.
Питание электрических подстанций осуществляется по линии ВЛ-110 кВ "Канаш-Буинск" с заходами на ПС Ибреси и ПС Рассвет.
Источники генерации электроэнергии на территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют.
Основные проблемы и трудности системы электроснабжения муниципального округа:
· Высокая степень износа воздушных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ.
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Газоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляется природным газом. Источником централизованного газоснабжения является ГРС «Ибреси».
В муниципальный округ сетевой природный газ поступает по газопроводу высокого давления. 
Уровень газификации района находится на высоком уровне – 80% населенных пунктов. В настоящее время на территории Ибресинского муниципального района не газифицированы следующие населенные пункты:пос. Красная Заря, пос. Первомайск, пос. Спотара,  пос. Сехнер,  пос. Мирный.

Таблица 1.5.5-1 Перечень источников газоснабжения Ибресинского муниципального округа 
	№ п/п
	Название ГРС 
	Проектная производительность, тыс.м3/ч
	Загрузка ГРС, тыс. м3/ч  
	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/час
	Наличие свободной пропускной способности с учетом выданных ТУ, тыс. м3/час

	1
	Ибреси
	27,6
	8
	0,008
	19,592



Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).
Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание газопроводов осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».
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На территории округа развиты следующие виды связи: почтовая связь, стационарная телефонная связь, мобильная телефонная связь, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.
Услуги мобильной телефонной связи на территории округа предоставляются 6 крупнейшими операторами сотовой связи, осуществляющими свою деятельность в границах Российской Федерации: Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, Yota, Тинькофф-мобайл, обеспечивающих покрытие территории округа. 
Передача данных на территории поселения осуществляется посредством базовых станций, расположенных на крышах зданий в зоне плотной городской застройки и посредством вышек сотовой связи. Жителям всей территории округа, обеспеченной мобильной связью, доступен мобильный интернет в сети 3G и 4G. 
Телерадиотрансляционная сеть
Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и телевизионных каналов в цифровом и аналоговом форматах на территории Чувашской Республики осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал РТРС «РТПЦ Чувашской Республики».
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Ибресинский муниципальный округ расположен в самом центре Чувашской Республики.
Климат территории умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым иногда жарким летом. 
Средняя температура января составляет –12.3ºС, июля - +18.7º С. Среднегодовая температура равна +3.1ºС. Абсолютные температуры равны – 42ºС в январе и +37ºС в июле.
Территория муниципального округа относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75 % с максимумом в холодный период с октября по март (88 %). Осадки связаны с циклонической деятельностью. В среднем за год выпадает 530 мм осадков, с максимумом в тёплый период.
Снежный покров появляется в конце октября, а через три недели образуется устойчивый снежный покров, который держится до конца первой декады апреля. К середине апреля снег сходит. Средняя высота снежного покрова составляет 46 см, а в наиболее снежные зимы может достигать 83 см.
В среднем за год преобладают юго-западные ветры. Зимой наблюдается увеличение юго-восточных ветров, а летом преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра равна 4.2 м/сек с максимумом 4.7 м/сек в марте. К наиболее часто наблюдаемым атмосферным явлениям относятся туманы, метели и грозы. 
К неблагоприятным метеорологическим явлениям на территории муниципального округа относятся туманы, метели, грозы, усиление ветра до 18-23 м/сек, сильная жара, сильные морозы. Некоторые метеорологические явления имеют место раз в год, другие повторяются гораздо чаще.
По территории муниципального округа протекают малые реки – верхние течения рек: Киря, Кошлаушка, р. Кубня с притоком Хома, незначительные по протяженности верховья рек Булы и Урюм. Озера на территории округа единичны и очень малы по своим размерам.
Киря —правый приток реки Суры (бассейн Волги). Длина — 106 км. Площадь бассейна — 810 км². Дно русла песчаное, супесчаное, суглинистое. В верхнем течении средняя скорость течения – 0,5- 0,6 м/с, в быстринах – до 0,8-1 м/с. Прозрачность реки – 0,8 м. В нижнем течении скорость течения и прозрачность немного уменьшаются. Средняя ширина при слиянии Большой и Малой Кирки достигает 4-5 м, при впадении в Суру – 20-25 м. В пойме реки, в увлажненных местах господствует смешанный лес с молодой порослью. Преобладающими породами в таких местах являются осина, береза, ольха, липа, ель. Во многих местах вдоль берега произрастают ива, черемуха, кусты смородины, шиповника, заросли ежевики, малины, хмеля. В пойме часто встречаются очень мощные высокие ели. Во многих местах в верхнем и среднем течении они образуют завалы в русле реки.
Длина реки Кошлаушка составляет 28 км, площадь бассейна 213 км². Долина реки глубокая, с узким дном и резко выраженной асимметрией склонов. Имеет 16 притоков.
Кубня – левый приток Свияги. Длина — 193,5 км, площадь водосборного бассейна — 2468 км2. Река Кубня в верхнем течении мелководная (глубина 0,2—0,4 м), ниже течения р. Хома глубина возрастает до 1—2 м. Длинные плесы здесь чередуются с короткими перекатами. Преобладающая ширина реки 10—15 м и только в отдельных местах увеличивается до 50—60 м. Пойма появляется ниже д. Кубня узкой полосой и на участке от устья р. Хома до границы достигает ширины 600—700 м. Пойма двусторонняя, ровная, луговая, сложена песчано-илистыми грунтами. Ширина долины местами составляет 3–4 км. Река извилистая, в долине наблюдаются небольшие озёра-старицы. Питание реки в основном снеговое (80 %), подземное питание составляет менее 1 %.
После впадения рек Урюм, Ута, Аль ширина и глубина возрастают. В некоторых местах появляются плесы глубиной 5—6 м. В реке обитают многие виды рыб, наиболее крупными из них являются сомы. На берегу Кубни и ее притоков много зарослей ивняка, ольхи, ежевики, малины, а также черемухи, смородины. В прибрежных лесах преобладают сныть, борец высокий, папоротник, кислица. Долина реки богата земляникой, клубникой.
Левый приток Кубни - река Хома. Длина ее 30 км, площадь бассейна 212 км². Образуется слиянием рек Ибреска (длина 10,0 км) и Хорна. Имеет 15 притоков. Русло зарегулировано в районе впадения притока – р. Ибреска.
В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень, прерываемая паводками, и устойчивая продолжительная зимняя межень.
Интенсивный прогрев речных вод начинается сразу после вскрытия рек от ледостава. Устойчивый ледостав устанавливается 20–25 ноября, его средняя продолжительность 130 – 140 дней. Толщина льда к концу зимы на более крупных реках достигает 40 – 50 см.
Преобладающая ширина русел рек, протекающих по территории муниципального округа 10 – 20 м, местами русла расширяются до 30 – 50 м. Поймы узкие, для большей части рек двухсторонние. Берега невысокие, дно преимущественно – песчаное. Глубины небольшие 0,2 – 0,4 м и лишь на отдельных плесах до 1,0 м; скорость течения 0,2 – 0,3 м/сек.
Самые верхние участки более крупных рек и отдельные их притоки в теплую часть года часто пересыхают, превращаясь в цепь отдельных малых прудов. На отдельных реках на северо-востоке муниципального округа, особенно в верховьях, построено большое количество запруд и небольших водохранилищ, часто в каскаде.
По химическому составу воды рек рассматриваемой территории носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией, изменяющейся от малой и средней в период половодья (100 – 200 мг/л) в период весеннего половодья, до средней и повышенной (500 – 800 мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой до умеренно жесткой.
Территория муниципального образования расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна и отличается довольно сложными гидрогеологическими условиями. 
За счет высокой расчлененности территории поверхностными водотоками и оврагами водоносные горизонты верхней гидрогеологической (гидродинамической) зоны в значительной степени сдренированы, а горизонты нижней гидродинамической зоны отличаются повышенной минерализацией. Мощность зоны пресных подземных вод, как правило, не превышает 30 – 50 м, в отдельных случаях она достигает 60 – 70 м.
Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, юрского, мелового и пермского возраста.
В толще четвертичные отложения подземные воды связаны с элювиально-делювиальными и флювиогляциальными образованиями. В настоящее время воды четвертичных отложений используются местным населением для хозяйственно-питьевых целей посредством колодцев.
Водоупорный, локально слабоводоносный комплекс готерив-баремских терригенных отложений мелового возраста может рассматриваться как региональная водоупорная кровля нижележащих водоносных горизонтов. Мощность водоносных прослоев в толще глины невыдержанна как по мощности (от долей метра до 1 – 3 м), так и по простиранию. Глубина залегания вод изменяется от долей метра до 5 – 6 м. Водоносные прослои характеризуются крайне низкой водообильностью – от сотых до десятых долей л/сек.
Волжско-Валанжинский водоносный горизонт терригенного комплекса верхней юры – нижнего мела развит на водораздельных участках. Водовмещающими породами являются пески, песчаники с галькой фосфоритов, прослои горючих сланцев. Глубина залегания водоносного горизонта – 18 – 56 м, мощность – 5 – 11 м. Воды напорные. Воды пресные с минерализацией 0,3 – 0,6 г/дм3, гидрокарбонатно-кальциево-натриевые по химическому составу.
Подземные воды на территории Ибресинского муниципального округа отличаются природным несоответствием качества по ряду компонентов, в том числе: минерализации, железу, сульфатам и бору.
Территория муниципального округа расположена в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности, с абсолютными отметками от 100,0 до 235,0 м.
Значительную часть территории (южную и юго-западную) занимает холмистая равнина водноледникового происхождения, в пределах которой выделяются отдельные холмы высотой до 10 – 20 м, как правило, с пологими склонами. Поверхность равнины расчленена отдельными оврагами протяжённостью до 0,5 км, глубиной от долей метра до 3 – 5 м.
В северной и северо-восточной части муниципального округа развито холмистое плато с относительными превышениями до 70 – 80 м, расчленённое многочисленными оврагами на ряд возвышенностей и пологих увалов. Длина оврагов достигает 5,0 – 8,0 км при глубине до 3 – 8 м.
Территория муниципального округа расчленена долинами рек Киря, Кубня, Хома и их притоков, в пределах которых развита, как правило, только пойменная терраса, шириной от 30 – 50 м до 200 – 400 м. На отдельных участках склоны речных долин крутые, обрывистые, разрушаемые во время прохождения паводков, высота их составляет 2 – 5 м.
В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие сложный комплекс осадочных пород пермского, юрского, мелового и четвертичного возраста. 
Отложения пермского возраста развиты повсеместно, залегают на глубине 60 – 110 км. Нижний ярус пермских отложений (казанский) представлен карбонатно-терригенной толщей, в составе которой выделяются известняки, песчаники, алевролиты, мергели, доломиты с прослоями гипса, глин. Верхний ярус пермских отложений (татарский) также сложен карбонатно-терригенными образованиями, но в их составе несколько преобладают песчаники, пески, алевролиты. Юрские отложения также имеют повсеместное распространение, по долинам рек на отдельных участках выходят на дневную поверхность. Представлены они преимущественно глинами и мергелями. На водораздельных пространствах широко развиты глины мелового возраста, залегают они на глубине от долей метра до 15 – 20 м, редко более.
Четвертичные отложения представлены комплексом флювиогляциальных, аллювиальных, покровных, элювиально-делювиальных и овражных образований. Флювиогляциальные отложения широко развиты в южной и юго-западной части муниципального округа. Они сложены песками мелкозернистыми, мощность которых изменяется от долей метра до 15 – 17 м. В долинах рек развиты аллювиальные образования – пески с прослоями супесей и суглинков, с включением обломочного материала. Мощности толщи изменяются от 1 – 2 м в верховьях рек, увеличиваясь вниз по течению до 5 – 8 м и более. Овражные отложения характеризуются малой мощностью – до 1,0 – 1,5 м, литологический состав их – пески и суглинки с примесью щебня. На водораздельных участках широко развиты покровные отложения – лессовидные суглинки и глины, мощностью до 2,0 – 3,0 м.
Из полезных ископаемых в муниципальном округе представлены месторождения кирпично-черепичного сырья, песка строительного, торфа. Подраздел составлен на основе информации, предоставленной Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, также с использованием общедоступных актуализированных данных из ГИС-Атласа «Недра России» в сети Internet.
Кирпично-черепичное сырье (глины и суглинки)
1. Учтенные балансом:
· Больше-Абакасинское, 0,6 км западнее д. Большие Абакасы, 7 км севернене п. Ибреси - сырье с добавками к суглинкам и глинам I уступа 15 % опилок, а к глинам II уступа 10 % песка пригодно для производства керамического кирпича марки «100» и более по ГОСТ 530-95, запасы составляют С2 - 3309,4 тыс. куб. м, Р1 - на глубину 24 м – 1758,2 тыс. куб. м.
· Ибресинское, 0,5 км восточнее пос. Ибреси - Суглинок для производства керамического полнотелого кирпича марки 100 по ГОСТ 530-80, запасы составляют А+В+С1 – 729 тыс. куб. м.
Кирпично-черепичное сырье (пески-отощители)
1. Учтенные балансом:
· Ибресинское, 7 км юго-западнее с. Ибреси, в 38 квартале Кубнинского лесничества Ибресинского лесхоза - Песок-отощитель для Ибресинского КЗ, запасы составляют В+С1 – 206 тыс. куб. м.
Песок строительный
1. Учтенные балансом:
· Молния, в 22 км юго-западнее г. Канаш, на правом берегу р. Егиска, на опушке лесного массива, в 1,5 км южнее д. Молния - песок строительный, запасы составляют С1 – 610,45 тыс. куб. м.
· Кошлаушское, в 4 км западнее п. Ибреси, в 104 квартале Кошлаушского участкового лесничества Ибресинского лесничества - песок строительный по ГОСТ 8736-2014, запасы составляют С1 - 548,9 тыс. куб. м, С2 - 515,2 тыс. куб. м.
· Кошлаушское -1, в 4 км западнее п. Ибреси, в 104 квартале Кошлаушского участкового лесничества Ибресинского лесничества - песок строительный по ГОСТ 87362014, запасы составляют С1 – 272,2 тыс. куб. м.
· Мерезеньское, в 2 км западнее п. Мерезень, на землях лесного фонда Кошлаушского участкового лесничества Ибресинского лесничества - песок строительный по ГОСТ 87362014, запасы составляют С1 - 616,0 тыс. куб. м., С2 - 213,9 тыс. куб. м.
· Первомайское, в 2 км северо-западнее п. Первомайск, на землях лесного фонда Нововыслинского участкового лесничества Ибресинского лесничества - песок строительный по ГОСТ 8736-2014, запасы составляют С1 - 966,3 тыс. куб. м, С 2 - 164,5 тыс. куб. м.
· Нововыслинское – II, в 2 км южнее п. Костёр - песок строительный для штукатурнокладочных растворов и для дорожного строительства, запасы составляют С 1 - 117,4 тыс. куб. м.
· Хоминское, в 1,8 км восточнее северо-восточной окраины д. Новые Высли - песок строительный, запасы составляют С1 - 446,5 тыс. куб. м.
· Чернореченское, в 4 км СЗ пос. Ибреси, в 88 кв., выдел 17 Кошлоушского лесничества - песок строительный для штукатурно-кладочных растворов и в качестве основания для дорожного полотна, запасы составляют С 1 - 280,52 тыс. куб. м.
· Чернореченское-1, кв. 168 Кошлоушского уч. Ибресинского лесничества - песок строительный, запасы составляют С1 - 412,16 тыс. куб. м.
2. Участки недр, включенные в перечень недр местного значения:
· Участок недр «Молния-3», 10 км северо-восточнее п. Ибреси, 2,4 км южнее п. Молния - песок строительный.
Торф
Мелкозалежные:
· Восточнее КВ. 24 № 367- торф, забалансовые запасы составляют - 11тыс. т.
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В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по двум направлениям:
· состояние природной среды, включающий обзор воздушного бассейна, водных ресурсов, почв, радиационной обстановки;
· санитарная очистка территории, объединяющий данные по очистке, ТКО и скотомогильникам.
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Качество воздуха значительно влияет на здоровье людей. Результаты многочисленных гигиенических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о существенном влиянии загрязнителей атмосферного воздуха на заболеваемость населения, прежде всего, болезнями органов дыхания. Через воздух при неблагоприятной среде люди получают намного больше вредных веществ, чем с пищей или водой, поэтому охрана и поддержание чистоты воздушного бассейна необходимы для обеспечения качественной жизни населения. 
По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в 2021 году в соответствии с программой лабораторных исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга, в ходе проведения мероприятий по контролю, производственного лабораторного контроля лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» и его филиалов для оценки качества атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях исследованы 8 358 проб атмосферного воздуха (в 2020 г. – 11 809, 2019 г. – 11 003).
Концентрации загрязняющих веществ превышали предельно допустимые значения в 7 пробах (0,08 %): по взвешенным веществам (1 проба), хлору и его соединениям (6 проб), в т.ч. по хлору – 5 проб и одна проба по хлорвинилу (г. Новочебоксарск).
В городских поселениях удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов составил в 2021 году 0,099 % (в 2020 г. – 0,07 %, 2019 г. – 0,09 %).
Показатели загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях Чувашской Республики за последние годы остаются стабильными, в сельских поселениях – улучшились: удельный вес нестандартных проб воздуха в сельских поселениях снизился с 0,21 % в 2019 году до 0,0 % в 2021 году.
По данным федерального статистического наблюдения «Сведения об охране атмосферного воздуха» по форме № 2-ТП (воздух) за 2021 год (по информации Волжско-Камского межрегионального Управления Росприродназора) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Чувашии в 2021 г. составили 27,087 тыс. тонн.
По Ибресинскому муниципальному округу в 2021 году в атмосферу поступила 219 т. загрязняющих веществ, из них:
- твердые загрязняющие вещества – 23 т;
- газообразные и жидкие вещества – 195 т, из них:
· диоксид серы – 0 т;
· оксид углерода – 17 т;
· оксид азота – 8 т;
· углеводороды (без летучих органических соединений) – 157 т;
· летучие органические соединения – 10 т;
- прочие газообразные и жидкие – 3 т.
По сравнению с соседними муниципальными округами, количество выбросов в атмосферу по Ибресинскому муниципальному округу небольшое. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального округа являются автомобильный транспорт, котельные, работающие на твердом топливе. Основная часть предприятий расположена в п.г.т. Ибреси.
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[bookmark: _Toc132107850]По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в 2021 году находились 1 612 источников централизованного питьевого водоснабжения (в 2020 г. – 1 628), в т.ч. 6 поверхностных и 1 606 подземных.
В 2021 году санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения улучшилось, продолжилось снижение доли источников, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Основной причиной несоответствия источников централизованного питьевого водоснабжения населения санитарно-эпидемиологическим требованиям является отсутствие зон санитарной охраны.
В 2021 году доля проб воды в источниках централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 21,89 %, по микробиологическим показателям – 1,06 %. Из поверхностных источников централизованного водоснабжения 29 % проб воды по санитарно-химическим показателям не отвечали гигиеническим нормативам, по микробиологическим показателям нестандартными были 4,35 % проб.
Качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию бора, лития, бария, железа, сухому остатку, жесткости, мутности, что связано с природным составом воды подземных водоносных горизонтов, отсутствием системы очистки и доочистки воды на подземных источниках водоснабжения.
В 2021 году в Чувашской Республике 96,35% источников нецентрализованного водоснабжения находились в сельской местности. Удельный вес источников нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях, не соответствующих санитарным нормам и правилам, составил 8,74%.
Из нецентрализованных источников водоснабжения в сельских поселениях в 2021 году исследованы по санитарно-химическим показателям 136 проб питьевой воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 34 пробы, что составило 25,0%.
По микробиологическим показателям в 2021 году из нецентрализованных источников в сельской местности исследованы 223 пробы воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 13 проб, что составило 5,83%.
По данным Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Чувашской республики на 15.12.2022 год на территории Ибресинского муниципального округа для водоснабжения населения используются подземные воды водоносного титон-валанжинского терригенного горизонта, отличающиеся природным несоответствием качества по ряду компонентов, в том числе: минерализации (до 1,2 ПДК), железу (до 5 ПДК), сульфатам (до 1,38 ПДК) и бору (до 8,4 ПДК). Подземные воды используются для водоснабжения сельских населенных пунктов и отдельных предприятий. Использование воды в большинстве случаев происходит без предварительной очистки.
В границах Ибресинского муниципального округа отсутствуют гидрологические посты, регулярный мониторинг поверхностных вод не проводится.
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В 2021 году в Чувашской Республике исследовано 239 проб почвы (в 2020 г. – 303, 2019 г. – 267) по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 0,83%.
По микробиологическим показателям исследовано 226 проб почвы, по паразитологическим – 565. Не соответствовали гигиеническим нормативам соответственно 6,19% и 0,53% проб.
Все пробы почвы по санитарно-химическим показателям, отобранные в селитебной зоне в 2021 году, как и в 2020 году и 2019 году, соответствовали гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям удельный вес нестандартных проб составил 8,25%, по паразитологическим показателям – 0,63%.
Все нестандартные пробы почвы по микробиологическим показателям с селитебной территории отобраны с территорий детских дошкольных учреждений и детских игровых площадок в г. Чебоксары.
Все исследованные пробы почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим показателям на содержание тяжелых металлов соответствовали гигиеническим нормативам.
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Радиационная обстановка в 2021 году остается удовлетворительной. Коллективная доза облучения населения республики в 2020 году (1 212,84 тыс. человек) за счет всех источников облучения составила 4 409,25 чел.-Зв.
Установлено, что годовую эффективную дозу население в 82,8% получает от природных источников, 17,05% – от медицинских рентгенодиагностических процедур, от глобальных выпадений и прошлых радиационных аварий – 0,14% и деятельности предприятий, использующих источники ионизирующих излучений – 0,01%.
Мощность дозы гамма-излучения на территории республики в среднем за 2021 год составила 0,08 мкЗв/ч, что не превышает уровни естественного гамма-фона за последние 4 года.
Значение поверхностной активности 137Cs на почве в 2021 году составило 2,25кБк/м2. В 2021 году среднее содержание изотопа цезий-137 в почве на территории Чувашской Республики составляет менее 5,0 Бк/кг или 1,7 кБк/м2.
В 2021 году на территории Ибресинского муниципального округа проводились исследования почв на наличие радионуклидов. В двух пробах, отобранных на территории муниципального округа, превышений обнаружено не было.
В Чувашской Республике проведено 101 исследование пробы воды из подземных источников питьевого водоснабжения на содержание радона-222, случаи превышения контрольных уровней не обнаружены.
В Ибресинском муниципальном округе в 2021 году были проведены исследования концентрации радона в воде колодцев. Было отобрано 2 пробы. Средняя активность радона-222 составила 8,1 Бк/кг в колодцах. Превышений обнаружено не было.  
В 2021 году в Чувашской Республике исследованы 184 пробы питьевой воды из источников питьевого водоснабжения по суммарной альфа- и бета- активности, из них с превышением контрольного уровня не обнаружены.
В Ибресинском муниципальном округе в 2021 году на суммарную альфа- и бета-активность были исследованы 2 пробы воды из колодцев. Суммарные активности по результатам исследований минимальные.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» в 2021 году проведено исследование 171 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание цезия-137 и 135 проб на содержание стронция-90, случаев превышения гигиенических нормативов не отмечено.
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Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее ТКО) являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
На территории муниципальных образований Чувашской Республики сбор и первичное накопление ТКО осуществляется в местах накопления в мусорные контейнеры. Далее специализированным транспортом отходы вывозятся на объекты обработки и размещения отходов.
На территории Ибресинского муниципального округа создано 494 контейнерных площадок и размещено 1267 контейнеров.
Согласно схеме потоков, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 955-ТС (с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 января 2021 г. № 41, от 21 марта 2022 г. № 136, от 23 декабря 2022 г. № 813, от 28 июля 2025 г. № 578, от 30 сентября 2025 г. № 700, от 8 декабря 2025 г. № 900, от 29 января 2026 г. № 44) «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами в Чувашской Республики» транспортировка ТКО производиться на объекты размещения ТКО Ибресинского муниципального округа.
На территории Ибресинского муниципального округа осуществляет деятельность региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Ситиматик Чувашия». В муниципальном округе организован централизованный сбор, транспортировка, размещение ТКО на объект размещения отходов, который находится на земельном участке с кадастровым номером 21:10:010101:953.
Объект размещения отходов на территории Ибресинского муниципального округа включен в ГРОРО № 21-00035-З-00705-021116. Годовая мощность объекта 4400 тонны. Эксплуатирующая организация - МУП "Водоканал" Ибресинского муниципального округа. Организация имеет лицензию №21.0003.17 от 23.01.2017.
Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 20 ноября 2025 г. № 832 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики».
Таблица 1.8-1  Нормативы накопления ТКО на территории Чувашской Республики для жилых зданий
	№ п/п
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Среднегодовая норма накопления твердых коммунальных отходов

	
	
	
	куб. м
	кг

	1.
	Жилые помещения в многоквартирных домах
	1 проживающий
	2,0002
	177,60

	2.
	Жилые дома
	1 проживающий
	2,1478
	194,64



Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий.
Вся территория муниципального образования должна быть охвачена плановорегулярной или заявочной системой очистки.
Планово-регулярная система включает в себя:
· удаление отходов с территорий домовладений и организаций;
· организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;
· организацию сбора и переработки утильных фракций;
· осуществление захоронения (обезвреживания) неутильной части коммунальных отходов.
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Система зеленых насаждений наряду с ее архитектурно-художественным значением способствует оздоровлению условий жизни населения (улучшает микроклимат населенного места, снижает уровень шума, выполняет ветрозащитную и снегозащитную функции, является одним из важнейших факторов защиты почвы). Кроме того, зеленые насаждения являются важным элементом благоустройства и ландшафтного оформления населенных пунктов. В озеленении применяются новые архитектурно-планировочные решения улиц, парков и скверов, расширяется ассортимент растений.
Для создания устойчивых насаждений необходимо учитывать климатические, зональные особенности произрастания тех или иных видов растений. Ибресинский муниципальный округ расположен в лесной зоне, в подзоне широколиственных смешанных лесов. 
Преобладают мягколиственные породы, занимающие 60,6% покрытых лесом земель: береза, липа, осина. Реже встречаются дубравы, растет тополь, клен, вяз. Значительную площадь занимают хвойные породы: сосна и ель.
В местах массовых вырубок пробивается малина, в подлеске растут можжевельник, ежевика. На берегах лесных рек много зарослей ивняка, встречается черемуха, смородина.
Для сокращения содержания пыли в населенных пунктах, необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений, что наиболее необходимо для многоэтажной застройки. Посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая хвойными
Производственные и прочие территории, требующие организацию санитарно-защитных зон, должны предусматривать организацию зеленых насаждений специального назначения, для снижения негативного влияния на расположенные вблизи жилые и общественные территории. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 16 «О проведении ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики» ежегодно с 31 мая по 10 августа проводится смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта по пяти направлениям:
первое - озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории; 
второе - оформление цветников и уголков отдыха; 
третье - озеленение и благоустройство улиц частного сектора; 
четвертое - озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов; 
пятое - озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов.
По результатам смотра-конкурса победитель получает грант на благоустройство населенных пунктов.
Согласно данным Муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности», которая рассчитана на реализацию до 2035 года, площадь озеленения Ибресинского муниципального округа необходимо увеличить на 37 % к 2035 году.
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В соответствии с действующим законодательством к ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. 
Среди функций ООПТ выделяются синтетические (поддержание экологического равновесия, сохранение биоразнообразия), ресурсные (ресурсоохранная, ресурсообогащающая, ресурсовосстановительная) и социально-экономические (информационная, просветительская, эстетическая, рекреационная).
В границах Ибресинского муниципального округа расположен Государственный природный заказник «Бугуяновский», образован Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.04.2010 № 125 «Об образовании особо охраняемых природных территорий в Чувашской Республике».
Создан на базе существовавшего ранее Бугуяновского государственного охотничьего заказника. Леса представлены в основном смешанными, дубовыми насаждениями; в поймах ивняки. Имеется значительное количество сосновых посадок. Водно-болотная растительность выражена слабо и представлена осоками, широколиственными травами, болотно-луговым разнотравьем.
На территории заказника отмечены следующие виды растений и животных, включенные в Красную книгу Чувашской Республики:
1) растительные объекты: купальница европейская, синюха голубая, вязель разноцветный, володушка золотистая, яблоня лесная, веретеница ломкая, чесночница обыкновенная;
2) животные: норка европейская, выдра, медведь бурый, горностай, рысь, косуля сибирская;
3) птицы: гнездовка настоящая, серый журавль, серая неясыть, осоед обыкновенный.
Охранная зона у ООПТ отсутствует.
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[bookmark: bookmark218]Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Перечень объектов электросетевого хозяйства Ибресинского муниципального округа приведен в разделе «Электроснабжение».
Охранные зоны составляют:
вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
· 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) – для линий электропередачи до 1 кВ;
· 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) – для линий электропередачи 1-20 кВ;
· 15 метров - для линий электропередачи 35 кВ;
· 20 метров - для линий электропередачи 110 кВ;
· 25 метров - для линий электропередачи 220 кВ;
· 30 метров - для линий электропередачи 500 кВ.
· вдоль подземных кабельных линий - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
· вдоль подводных кабельных линий - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
· вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов - на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
· вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
[bookmark: bookmark220]Охранные зоны трубопроводов (газопроводов), газораспределительных сетей
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов для магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты и природный газ, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9 (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. № 61), а также в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083 (для магистральных газопроводов), устанавливаются охранные зоны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) 	перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
б) 	открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) 	устраивать объекты размещения отходов, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) 	разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
д) 	бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) 	разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) 	возводить любые постройки и сооружения;
б) 	высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) 	сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) 	производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) 	производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
[bookmark: bookmark225]Охранные зоны линий и сооружений связи
По территории муниципального округа проходят линейно-кабельные сооружения связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
1) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
2) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
· при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
3) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.
Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
6) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
[bookmark: bookmark227]Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО) - территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Подземные источники водоснабжения
Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются на расстояниях:
· 30 м – при использовании защищенных подземных вод;
· 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.
Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.
На территории первого пояса ЗСО (строгого режима):
1. Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверхностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
На территории второго и третьего пояса ЗСО:
1. Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:
1. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:
1. Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод.
2. Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Поверхностные источники водоснабжения
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
1) для водотоков:
· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
· по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летнеосенней межени;
· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
2) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Границы второго пояса ЗСО водотоков и водоемов определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.
Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток - для I-А, I-B климатический районов и не менее 3 суток - для I-Д климатического района, в пределах которых расположены поверхностные источники.
Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.
Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:
1) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;
2) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10 %.
Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м.
В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.
На территории первого пояса ЗСО:
Необходимо предусмотреть отвод поверхностного стока за ее пределы, озеленение, ограждение, обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
На территории второго и третьего пояса ЗСО:
Для объектов, загрязняющих источники водоснабжения, должны быть разработаны конкретные водоохранные мероприятия, согласованные с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Должно производиться регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.
Не допускается отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора только при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.
Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:
Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
Запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.
Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.
Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Водопроводные сооружения и водоводы
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима) водоводов - санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
· от водонапорных башен - не менее 10 м;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
1) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;
2) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.
Охранные зоны особо охраняемых природных территорий
В рамках реализации статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны на территории Российской Федерации.
Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.
Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для таких земельных участков, особого правового режима.
Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости. Границы охранных зон обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.
Решения о создании охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения и об установлении их границ принимаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, регионального значения – высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Минимальная ширина охранной зоны государственного природного заповедника или национального парка - один километр.
Информация о созданных охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков (природных парков) и памятников природы федерального и регионального значения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 устанавливает запрет на осуществление в границах охранных зон деятельности, оказывающей негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.
Хозяйственная деятельность в границах охранных зон должна осуществляться с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».
ООПТ, расположенные в границах Ибресинского муниципального округа, не имеют разработанных охранных зон (информация с официального сайта http://oopt.aari.ru/). 
Зоны охраны объектов культурного наследия
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. №7З-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:
· охранная зона территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 
· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;
· зона охраняемого природного ландшафта территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
Статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлены защитные зоны объектов культурного наследия.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1. для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2. для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию, В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34.l Федерального закона от 25.06 2002 №7З-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за окружающей средой
Охранные зоны создают вокруг стационарных пунктов наблюдения в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (далее Закон о гидрометеорологической службе). В соответствии с п. 3 Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, утвержденным Постановлением № 972 (далее Положение о создании охранных зон). Согласно п. 6 Положения в пределах охранных зон устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. Охранная зона представляет собой земельный участок, ограниченный на плане местности замкнутой линией. Отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правильно, не менее 200 метров во все стороны.
Основная цель установления охранной зоны – предотвращение застройки территории, так как возведение зданий и сооружений в пределах границы охранной зоны и в непосредственной близости от гидрометеорологических пунктов наблюдения оказывает существенное влияние на точность измерений, ведет к недостоверности сведений о состоянии окружающей среды, её загрязнении. Всё это создает опасть причинения вреда в будущем для жизни и здоровья граждан, вследствие получения недостоверных сведений об экологической и метеорологической обстановке.
В охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:
· возводить любые здания и сооружения;
· сооружать оросительные и осушительные системы;
· производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;
· высаживать деревья, складировать удобрения, устаивать свалки, выливать растворы солей, кислот, щелочей;
· устраивать стоянки автомобильного, водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;
· сооружать причалы и пристани;
· перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;
· выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.
Запрет на возведение любых зданий и сооружений в охранных зонах гидрометеорологических станций установлен п. 14.6 Свода правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 42.13330.2016, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820.
Согласно п. 14 постановления Правительства РФ от 17 марта 2021 года № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19» - предельные размеры охранной зоны составляют:
 а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха; 
б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а” настоящего пункта.
На территории Ибресинского муниципального округа стационарный пункты наблюдения за окружающей средой отсутствуют.
Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов 
Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
· до десяти километров – в размере 50 м;
· от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;
· от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 
Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Особые условия пользования береговой полосой предусматривают ограничения при осуществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются для обеспечения безопасности судоходства.
Порядок пользования береговой полосой в пределах внутренних водных путей устанавливается Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в следующей таблице.
Таблица 1.111 Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос
	Зона
	Запрещается
	Допускается

	1
	2
	3

	Водоохранная зона
	1). использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
	проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.


	Прибрежная защитная полоса
	Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

	- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

	Береговая полоса
	Использование для передвижения механических транспортных средств.
Не допускается использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства.
Установка на береговой полосе каких- либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Установка иных огней осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей с ограждением их со стороны судовых ходов.
	Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
При использовании береговой полосы поверхностных водных объектов (далее в настоящей статье - береговая полоса), а также земель и земельных участков в целях судоходства администрации бассейнов внутренних водных путей имеют право: использовать береговую полосу для проведения работ по обеспечению судоходства и возведению зданий, сооружений в целях судоходства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования; осуществлять рубки древесно- кустарниковой растительности для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования; использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, в том числе донный.
За границами населенных пунктов организации внутреннего водного транспорта вправе использовать безвозмездно в целях судоходства береговую полосу при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.
Использование береговой полосы в пределах внутренних водных путей в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.


Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Таблица 1.11–2 Ширина водоохраной зоны наиболее значительных рек Ибресинского муниципального округа
	№ п/п
	Название водотока
	Общая протяженность (км)
	Ширина водохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Ширина береговой линии (береговая полоса), м

	1
	р. Киря
	106
	200
	50
	20

	2
	р. Кошлаушка
	28
	100
	50
	20

	3
	р. Кубня
	193,5
	200
	50
	20

	4
	р. Хома
	30
	100
	50
	20


Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов». Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.). 
По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:
· I класса с СЗЗ 1000 м;
· II класса с СЗЗ 500 м;
· III класса с СЗЗ 300 м;
· IV класса с СЗЗ 100 м;
· V класса с СЗЗ 50 м.
Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. СЗЗ не может быть использована под расширение предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки в границах СЗЗ рекомендуется высадка зеленых насаждений специального назначения.
Регламенты использования территории СЗЗ предприятий сооружений и иных объектов представлены в следующей таблице.
Таблица 1.113 Регламенты использования территории санитарно-защитных зон
	Разрешенные виды использования
	Запрещенные виды использования

	1
	2

	Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),
здания управления,
конструкторские бюро,
здания административного назначения,
научно-исследовательские лаборатории,
поликлиники,
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,
бани, прачечные,
объекты торговли и общественного питания,
мотели, гостиницы,
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,
пожарные депо,
местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции,
нефте- и газопроводы,
артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,
канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения,
автозаправочные станции,
станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека
	жилая застройка, включая отдельные жилые дома,
ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха,
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
спортивные сооружения,
детские площадки,
образовательные и детские учреждения,
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
объекты пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции


Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития муниципальных образований, как селитебных, так и промышленных, и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
[bookmark: bookmark231]Придорожные полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос устанавливаются в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог федерального значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:
· 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
· 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
· 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;
· 100 м – для автомобильных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек;
· 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения определен статьей 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Месторождения полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.
Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода, утвержденным приказом Роснедр от 22.04.2020 № 161 (зарегистрирован Минюстом России 17.09.2020, регистрационный № 59938).
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В данном разделе приводятся сведения об утверждённых документах стратегического планирования, указанных в части 5_2 статьи 9 Градостроительного Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.
В данном разделе также приводятся сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.
Таблица 2.1-1 – Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, действующих в настоящее время на территории городского округа
	№ п/п
	Наименование программы
	Нормативно-правовой акт об утверждении программы

	1
	2
	3

	1. Федеральный уровень

	1.1
	Приоритетные национальные проекты 
демография;
здравоохранение;
образование;
жилье и городская среда;
экология;
безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости;
наука;
цифровая экономика;
культура;
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт;
туризм и индустрия гостеприимства;
комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года»
	указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

	1.2
	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р

	1.3
	Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р

	1.4
	Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129

	1.5
	Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р

	1.6
	Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р

	1.7
	Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года 
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р

	1.8
	Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1931-р

	1.9
	Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р

	1.10
	Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
	утверждена указом Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. № 1666

	1.11
	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р

	1.12
	Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р

	1.13
	Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы
	утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203

	1.14
	Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р

	1.15
	Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года
	утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208

	1.16
	Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации
	утверждена указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20

	1.17
	Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 165-р

	1.18
	План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1535-р

	2
	Республика Чувашия

	2.1
	Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года
	утверждена Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 102

	2.2
	Схема территориального планирования Чувашской Республики
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 N 522

	2.3
	Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года
	утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.09.2019 N 380

	2.4
	Прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2023 - 2025 годы
	утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.06.2022 N 617-р

	2.5
	Бюджетный прогноз Чувашской Республики на период до 2035 года
	утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.01.2020 N 24

	3
	Ибресинский муниципальный округ

	3.1
	Стратегия социально-экономического развития Иберсинского района Чувашской Республики до 2035 года
	решение Собрания депутатов Иберсинского района Чувашской Республики от 10.12.201 года № 44/03 


Сведения о действующих на территории Ибресинского муниципального округа целевых, отраслевых программах, приведенные ниже в таблице.
Таблица 2.1-2 – Характеристика целевых, отраслевых программам, действующих в настоящее время на территории Ибресинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование программы
	Нормативно-правовой акт об утверждении программы

	1
	2
	3

	1. Государственные программы Чувашской Республики 

	1.1
	«Развитие здравоохранения»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.11.2018 N 461

	1.2
	«Социальная поддержка граждан»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2018 N542

	1.3
	«Доступная среда»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.12.2018 N 500

	1.4
	«Развитие физической культуры и спорта»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2018 N 517

	1.5
	«Содействие занятости населения»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.12.2018 N 489

	1.6
	«Развитие образования»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 N 531

	1.7
	«Развитие культуры»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 N 434

	1.8
	«Развитие туризма и индустрии гостеприимства»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.12.2021 N 695

	1.9
	«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2018 N 405

	1.10
	«Развитие строительного комплекса и архитектуры»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2018 N 520

	1.11
	«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 N 588

	1.12
	«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 N 343

	1.13
	«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 N 599

	1.14
	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2018 N 525

	1.15
	«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 N 606

	1.16
	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.11.2018 N 459

	1.17
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.09.2018 N 385

	1.18
	«Экономическое развитие Чувашской Республики»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.12.2018 N 496

	1.19
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 N 433

	1.20
	«Развитие промышленности и инновационная экономика»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.12.2018 N 522

	1.21
	«Цифровое общество Чувашии»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.10.2018 N 402

	1.22
	«Развитие земельных и имущественных отношений»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.2018 N 366

	1.23
	«Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.09.2018 N 388

	1.24
	«Развитие потенциала государственного управления»
	утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 N 432

	2. Муниципальные программы Ибресинского муниципального округа 

	2.1
	«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа №957 от 01.09.2023г.

	2.2.
	«Обеспечение граждан в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 306 от 28.03.2023г.

	2.3.
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 273 от 20.03.2023г.

	2.4.
	«Развитие земельных и имущественных отношений»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 132 от 13.02.2023г.

	2.5.
	«Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 216 от 13.03.2023г.

	2.6.
	«Комплексное развитие сельских территорий»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 561 от 25.05.2023г.

	2.7.
	«Социальная поддержка граждан»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 251 от 16.03.2023г.

	2.8.
	«Развитие культуры и туризма»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 129 от 13.02.2023г.

	2.9.
	«Развитие физической культуры и спорта»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 252 от 16.03.2023г.

	2.10.
	«Содействие занятости населения»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 250 от 16.03.2023г.

	2.11.
	«Развитие образования»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 201 от 07.03.2023г.

	2.12.
	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 717 от 29.06.2023г.

	2.13.
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 320 от 31.03.2023г.

	2.14.
	«Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 956 от 01.09.2023г.

	2.15.
	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 321 от 31.03.2023г.

	2.16.
	«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 70 от 30.01.2023г.

	2.17.
	«Развитие потенциала муниципального управления»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 200 от 06.03.2023г.

	2.18.
	«Цифровое общество»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 958 от 01.09.2023г.

	2.19.
	«Развитие строительного комплекса и архитектуры»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 489 от 10.05.2023г.

	2.20.
	«Экономическое развитие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 1040 от 22.09.2023г.

	2.21.
	«Цифровая трансформация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 533 от 18.05.2023г.

	2.22.
	«Молодежь»
	утверждена постановлением администрации Ибресинского муниципального округа № 1371 от 29.12.2025г.
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Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения
[bookmark: _Toc226015528][bookmark: _Toc128573170][bookmark: _Toc128573165][bookmark: _Toc141977474]Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа
Таблица 2.2.1-1 – Характеристика мероприятий, утвержденных Схемами территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа
	№ п/п
	Наименование планируемого мероприятия (объекта капитального строительства)
	Местоположение
	Характеристики объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р, с изменениями от 18.03.2026 г.)

	1.1
	-
	-
	-
	-

	2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р, с изменениями от 17.12.2025 г.)

	2.1
	-
	-
	-
	-

	3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р, с изменениями от 27.11.2024 г.)

	3.1
	строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань
	городское поселение Ибресинское, сельские поселения Андреевское, Климовское, Чувашско-Тимяшское, Хормалинское, Новочурашевское, Айбечское Ибресинского района
	Скоростная автомобильная дорога, категории IБ, с 4-6 полосами движения с последующей эксплуатацией на платной основе
	-

	4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р, с изменениями от 01.11.2024 г.)

	4.1
	-
	-
	-
	-

	5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15  ноября  2025 г. № 3321-р;

	5.1
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc226015529][bookmark: _Toc128573166][bookmark: _Toc141977475]Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чувашской Республики применительно к территории муниципального округа
Таблица 2.2.2-1 – Характеристика мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования Чувашской Республики (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 N 522 (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2018 № 270,                       от 01.12.2021 № 609, 24.12.2025 № 706))  применительно к территории Ибресинского МО
	№ п/п
	Наименование планируемого мероприятия (объекта капитального строительства)
	Местоположение
	Характеристики объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Объекты образования

	1.1
	Капитальный ремонт МБОУ «Хормалинская СОШ»




	Чувашская Республика, Ибресинский МО, с. Хормалы, ул. Школьная, д. 1
	Вместимость 540
	не устанавливаются

	2. Объекты культуры и молодежной политики

	2.1
	-
	-
	-
	-

	3. Объекты физической культуры и спорта

	3.1
	-
	-
	-
	-

	4. Объекты здравоохранения

	4.1
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Ибресинский МО, пос. Березовка
	15 посещений в смену
	не устанавливаются

	4.2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Ибресинский МО, с. Чувашские Тимяши
	20 посещений в смену

	не устанавливаются

	4.3
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Ибресинский МО, пгт. Буинск
	20 посещений в смену

	не устанавливаются

	4.4
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Ибресинский МО, с. Климово
	15 посещений в смену
	не устанавливаются

	5. Объекты социального обслуживания

	5.1
	Здание бюджетного учреждения Чувашской Республики «Ибресинский  психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	пгт. Ибреси
	100 мест
	не устанавливаются


	6. Объекты иного назначения

	6.1
	-
	-
	-
	-

	7. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

	7.1
	Ликвидация объекта размещения отходов
	Ибресинский МО, Ширтанский т.о.
	площадь 4,3 га, вместимость 90000 тонн
	не устанавливаются


	8. Объекты инженерной инфраструктуры

	8.1
	Водоснабжение улицы Тимофея Петрова д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики» (водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и д. Ширтаны) 
	Ибресинский МО, Ширтанский т.о.
	Число жителей, улучшивших условия в результате реализации 500 человек

	не устанавливаются


	8.2. 
	Газоснабжение территории под индивидуальную усадебную застройку 1-2 этажами домами у деревни Сюрбеевка Андреевского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики
	Ибресинский МО, Андреевский т.о.
	Число жителей, улучшивших условия в результате реализации 500 человек


	не устанавливаются


	8.3. 
	Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул. Герцена в пгт. Ибреси Чувашской Республики
	Ибресинский МО, Ибресинкий т.о.
	Число жителей, улучшивших условия в результате реализации 7554 человек

	не устанавливаются


	9. Объекты транспортной инфраструктуры

	9.1
	Автомобильная дорога «Калинино – Батырево – Яльчики» на участке км 50+060 – км 59+217
	Ибресинский МО, Чувашско-Тимяшский т.о. 
	9,105 км / III
	придорожные полосы автомобильных дорог – 50 м

	9.2
	Автомобильная дорога Ибреси - Березовка - Кудеиха на участке км 24+260 - км 35+040 с ликвидацией грунтового разрыва в Ибресинском и Порецком муниципальных округах Чувашской Республики
	Ибресинский МО Березовский т.о.

	10,78 км / IV
	придорожные полосы автомобильных дорог – 50 м

	9.3
	Автомобильная дорога в обход пгт Ибреси
	Ибресинский МО, Ибресинский т.о, Андреевский т.о., Чувашско-Тимяшский т.о., Ширтанский т.о.
	9,0 км / III
	придорожные полосы автомобильных дорог – 50 м
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Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Предложения по функциональному зонированию территории муниципального округа и размещению планируемых объектов разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений. 
Архитектурно-планировочная организация муниципального округа основана на принципе функционального зонирования территории, предполагающего ясное разграничение функций и процессов жизни населения. Определяющим фактором при размещении функциональных зон послужила существующая ситуация расположения массивов жилых участков, производственных, социальных, культурно-бытовых объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для расселения постоянного населения, охраны природы, отдыха.
Функциональные зоны определены в соответствии с рекомендациями 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».
В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:
1. Жилые зоны.
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.
При выделении жилых зон настоящим Генеральным планом предусмотрена их дифференциация по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Таким образом на территории муниципального округа в состав жилых зон включены:
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами, выделенная для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов, а также объектов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;
- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), выделена для формирования кварталов со средней плотностью застройки для размещения малоэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), выделена для формирования кварталов с умеренной плотностью застройки для размещения среднеэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
2. Общественно-деловые зоны.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры включены:
- Коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
- Зона инженерной инфраструктуры, выделенная для размещения объектов инженерного обеспечения, в том числе коридоров пропуска коммуникаций;
- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта, объектов воздушного транспорта, объектов водного транспорта, объектов трубопроводного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры иных видов, объектов улично-дорожной сети.
- Производственная зона предназначена для размещения производственных предприятий и объектов промышленности
4. Зоны сельскохозяйственного использования.
В состав зон сельскохозяйственного использования на территории включены:
- Зона сельскохозяйственного использования предназначена для пашни, сенокосов, пастбищ, залежей, земель, занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, сельскохозяйственных предприятий с размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения.
- Зона сельскохозяйственных угодий включает пашни (пары) для производства зерновых культур, кормовых культур, луга, пастбища для выпаса скота и сенокошения.
- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий, предназначенная для размещения объектов первичной переработки сельскохозяйственной продукции, объектов для хранения и эксплуатации сельскохозяйственной техники, амбаров, силосных ям, башен, захоронения отходов сельскохозяйственного производства, объектов для содержания сельскохозяйственных животных, для ведения пчеловодства и разведения рыбы или водоплавающей птицы.
- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан предназначенная для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает участки, предназначенные для размещения садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, а также объектов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
5. Зона рекреационного назначения.
Зона рекреационного назначения предназначена для размещения городских парков, скверов, садов, бульваров, зоопарков, зеленых насаждений, предназначенных для благоустройства территории, объектов рекреационного назначения, отдельных спортивных объектов, объектов массового летнего отдыха, пляжей. 
6. Зона лесов.
Зона лесов включает в себя территории, занятые лесными массивами.
7. Зоны специального назначения.
Зоны специального назначения включают зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.
Таким образом в состав зон специального назначения включены:
-	Зона кладбищ, предназначенная для размещения кладбищ, крематориев и объектов их обслуживания;
-	Зона складирования и захоронения отходов, предназначенная для размещения скотомогильников, свалок бытовых отходов, объектов утилизации и захоронения иных отходов.
8. Зона режимных территорий.
Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.
9. Зона акваторий.
Зона акваторий включает в себя природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
[bookmark: _Hlk33697695]Таблица 2.3.1 – Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа.

Баланс территории поселения составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок, площади территорий уточняются в процессе межевания территорий. 
Графическое отображение функционального зонирования территории Ибресинского муниципального округа представлено на Карте функциональных зон поселения.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	га
	120306,08
	120306,08

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	га
	120285,83
	120285,83

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Жилые зоны
	га / %
	-
	4 128,1/3,43

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	-
	4096,37/3,4

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	-
	1,08/0,0009

	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	
	30,65/0,025

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	-
	153,27/0,13

	
	многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	-
	27,47/0,023

	
	зона специализированной общественной застройки
	га
	-
	125,8/0,104

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га / %
	-
	1 381/0,15


	
	производственная зона
	га
	-
	135,28/0,11

	
	коммунально-складская зона
	га
	-
	-

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	13,29/0,011

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	1232,43/1,02

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	-
	30 743,92/25,56

	
	зона сельскохозяйственного использования
	га
	-
	132,69

	
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	-
	29820,27/0,11

	
	зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	-
	181,17/0,15

	
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	-
	602,52/0,50

	
	иная зона сельскохозяйственного назначения
	га
	-
	7,27/0,006

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	-
	83 558,79/69,46

	
	зона отдыха
	га
	-
	13,64/0,011

	
	зона лесов
	га
	-
	83324,4/69,27

	
	зона озелененных территорий общего пользования
	га
	-
	220,75/0,18

	2.6
	Зоны специального назначения
	га / %
	-
	74,58/0,062

	
	зона кладбищ
	га
	-
	57,6/0,047

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	4,3/0,003

	
	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	12,98/0,01

	2.7
	Зона режимных территорий
	га / %
	-
	0,45/0,0003

	2.8
	Зона акваторий
	га / %
	-
	343,54/0,28

	2.9
	Иные зоны
	га / %
	-
	-



[bookmark: _Toc226015531][bookmark: _Toc141977477]Основные направления социально-экономического развития
[bookmark: _Toc226015532][bookmark: _Toc141977478]Развитие экономической базы
Данный раздел настоящего Генерального плана Ибресинского муниципального округа разработан на период расчетного срока и определяет вектор политики органов местного самоуправления на долгосрочную перспективу.
В основу перспективного развития Муниципального округа положены следующие основные принципы:
· всесторонний учет российских и областных направлений развития экономики на долгосрочную перспективу, программных документов Правительства Российской Федерации и Чувашской Республики, целевых программ муниципального уровня;
· закономерные изменения социально-экономической политики самого Муниципального округа и населенных пунктов, входящих в его состав;
· максимальная ориентация на собственный ресурсный потенциал.
Для обеспечения общего перспективного развития рассматриваемой территории, проектом предусматриваются территориальные планировочные мероприятия, направленные на обеспечение пространственной организации территории Муниципального округа в соответствии с целью его социально-экономического развития.
В целях реализации положений Закона Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» распоряжением № 374-р от 14.04.2023 года Кабинетом министров Чувашской Республики был утвержден перечень региональных опорных населенных пунктов Чувашской Республики. На их территории предусматривается выработка и внедрение единых подходов к планированию и реализации мероприятий, направленных на ускоренное развитие инфраструктуры. Уполномоченным исполнительным органом Чувашской Республики определено Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.
Всего на территории республики выделено 78 региональных опорных населенных пункта. Населенные пункты выбраны по наличию потенциала развития экономики: действующей бизнес, рабочие места и хорошей демографической ситуацией. Опорным населенным пунктам будет предоставляться приоритет, по реализации проектов программы «Комплексное развитие сельских территорий».
На территории Ибресинского МО расположено 4 опорных населенных пункта: п. Березовка, с. Малые Кармалы, с. Новое Чурашево, с. Хормалы. Эти населенные пункты станут драйверами развития территории округа в целом.
[bookmark: _Hlk137393726]Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития Ибресинского муниципального округа определены в «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035г.», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018г. №254, в ежегодном послании Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, в «Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики до 2035 года».
Согласно данным стратегических документов, функционирование экономики Ибресинского муниципального округа в долгосрочной перспективе будет определяться следующими факторами:
· активизацией инвестиционной деятельности, реализацией инвестиционных проектов;
· освоением новых рынков сбыта, повышением доли инновационной конкурентноспособной продукции;
· состоянием производственных фондов;
· развитием сложившихся в Муниципальном округе отраслей – агропромышленного комплекса и сферы малого предпринимательства.
При определении дальнейшего экономического развития Муниципального округа учитываются предложения Национального института Инвестиционного развития – проект «Инвестиционный профиль» (2022г.), целью которого явилась разработка и обоснование направлений инвестиционного развития Ибресинского муниципального округа с формированием пула инвестиционных экономически эффективных проектов для реализации.
Представленные в проекте бизнес-идеи являются, прежде всего, ориентиром для бизнеса и администрации, в части наиболее перспективных идей, обеспеченных ресурсами и спросом для реализации на территории Муниципального округа.
[bookmark: _Hlk138364847]Таким образом, основное направление дальнейшего экономического развития Ибресинского муниципального округа – диверсифицированная, сбалансированная, социально-ориентированная аграрно-промышленная экономика.
Целевое видение социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа на перспективу определяется:
· достижением устойчивого развития агропромышленного комплекса за счет внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное производство и более полного использования имеющегося природно-ресурсного потенциала;
· формированием самодостаточной конкурентноспособной отрасли промышленности, ориентированной, прежде всего, на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья, что позволит удовлетворить в полном объеме потребность населения в основных продуктах питания.
Потенциал указанных направлений связан с внедрением современных технологий.
Перспективным направлением экономики Муниципального округа является и туристическое направление: сельский, этнотуризм, культурно-исторический, рекреационный туризм и сфера малого предпринимательства.
Ниже приводятся сведения о перспективах развития основных сфер экономики Ибресинского муниципального округа.
Агропромышленный комплекс
Развитие сельского хозяйства, как основного сектора агропромышленного комплекса в целом, взаимосвязанного с другими отраслями экономики и видами деятельности с целью обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности сырьем и содействия устойчивому развитию сельских территорий, имеет большое значение для Ибресинского муниципального округа.
На территории Муниципального округа имеется потенциал для его дальнейшего развития:
·  благоприятные природно-климатические условия для выращивания экологически безопасных сельскохозяйственных культур; 
·  ресурсы неиспользуемых пахотных плодородных земель для введения их в оборот;
·  наличие инвестиционных площадок (земельных участков), находящихся в государственной собственности, собственности субъекта РФ или муниципальной собственности (перечень приводится в конце раздела).
Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики до 2035 года», развитие аграрного сектора, как отрасли специализации Ибресинского муниципального округа, масштабы развития сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции – определяются и поддерживаются ростом спроса на качественную экологически чистую продукцию на рынке продовольствия.
В рамках муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 31.03.2023г. №320, предусматривается комплексное развитие всех сфер деятельности агропромышленного комплекса Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:
· «Развитие ветеринарии»
· «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
· «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
· «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»
[bookmark: _Hlk138366760]Реализация подпрограмм предусматривается с 2023 по 2035 годы в 2 этапа (1 этап – 2023 – 2035 гг., 2 этап – 2031 – 2035гг.). 
Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства предусматривает следующий перечень мероприятий:
·  в растениеводстве – эффективное использование и воспроизводство земельных ресурсов, введение в оборот неиспользуемой пашни, внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
·  в животноводстве – рост поголовья скота и птицы, повышение их продуктивности, ремонт и модернизация ферм.
[bookmark: _Hlk138525957]Кроме того, к основным направлениям развития агропромышленного комплекса Ибресинского муниципального округа относятся:
·  повышение конкурентоспособности агропромышленного производства;
·  достижение   финансовой устойчивости сельского хозяйства;
·  создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса, развитие рыночной инфраструктуры, интеграция сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, развитие частно-государственного партнерства и привлечение частных инвестиций, в первую очередь на техническую и технологическую модернизацию отрасли, повышение квалификации кадров, укрепление сотрудничества с научными учреждениями;
·  обеспечение экономической устойчивости агропромышленного производства и уровня доходов сельхозтоваропроизводителей, повышение эффективности государственной поддержки, дальнейшее финансовое оздоровление сельхозпредприятий, организация интегрированных агропромышленных структур.
·  развитие переработки продукции сельского хозяйства на основе эффективного использования сырьевых ресурсов, модернизация производства, внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов;
·  создание условий для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
·  устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
·  повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.
Перспективное развитие агропромышленного комплекса Ибресинского муниципального округа будет происходить, как на базе существующих производств, так и в результате строительства новых объектов.
По данным инвестиционного портала Чувашской Республики на территории Ибресинского муниципального округа имеются инвестиционные площадки для реализации инвестиционных проектов под строительство новых объектов, их перечень представлен ниже в таблице. 
Таблица 2.4.1-1 Перечень инвестиционных площадок (земельных участков), находящихся в государственной собственности, собственности субъекта РФ или муниципальной собственности Ибресинского муниципального округа[footnoteRef:14] [14:   Инвестиционный портал Чувашской Республики] 

	№ п/п
	Месторасположение площадки (земельного участка)
	Кадастровый номер
	Площадь участка (га)
	Категория
земель
	Вид разрешенного использования

	1
	2
	3
	4
	
	5

	1. 
	Чувашская Республика,
Ибресинский район,
д. Андрюшево
	н/д
	1,4  
	Земли сельскохозяйствен- ного назначения
	Для сельскохозяйственного производства

	2. 
	Чувашская Республика,
Ибресинский район,
Березовское сельское поселение
	21:10:220401:148
	9,9347 
	Земли сельскохозяйствен- ного назначения
	Для сельскохозяйственного производства

	3. 
	Чувашская Республика,
Ибресинский район,
Березовское сельское поселение
	
21:10:000000:6325
	
5,5289
	Земли сельскохозяйствен- ного назначения
	Для иных видов
сельскохозяйственного производства

	4. 
	Чувашская Республика,
Ибресинский район,
пгт. Ибреси
	21:10:160127:76
	3,7776
	Земли населенных пунктов
	Для размещения промышленных объектов 

	5. [bookmark: _Hlk138512414]
	Чувашская Республика,
Ибресинский район,
Большеабакасинское сельское поселение
	21:10:060101:1538
	16,78
	Земли сельскохозяйствен- ного назначения
	Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий

	6. 
	Чувашская Республика,
Ибресинский район,
с. Хормалы
	21:10:100208:90
	1,0739
	Земли населенных пунктов
	Для обслуживания зданий и сооружений

	7. 
	Чувашская Республика,
Ибресинский район,
Климовское сельское поселение
	21:10:000000:6971
	35,0521
	Земли сельскохозяйствен- ного назначения
	Для сельскохозяйственного использования


Расположение площадки №2		 
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Расположение площадки №3    
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Расположение площадки №4
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Расположение площадки №5
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Расположение площадки №6
[image: ]
[bookmark: _Hlk138529054]Все перечисленные выше мероприятия и инвестиционные площадки (земельные участки) по размещению на территории Ибресинского муниципального округа объектов капитального строительства в области сельского хозяйства могут быть реализованы в результате привлечения частных инвестиций и не являются предметом утверждения в настоящем Генеральном плане.
Промышленность
Стратегической целью промышленной политики Ибресинского муниципального округа является создание отрасли с эффективным механизмом функционирования, обеспечивающим экономическую самостоятельность Муниципального округа, достойный уровень качества жизни населения.
Перспективы развития промышленного производства на территории Муниципального округа определяются следующими факторами:
· [bookmark: _Hlk138513394]выгодным экономико-географическим положением;
· развитыми транспортными связями с другими регионами;
· устойчивым функционированием агропромышленного комплекса;
· значительным ресурсным потенциалом для развития перерабатывающей промышленности;
· наличием месторождений глин и песка для развития базы стройиндустрии.
[bookmark: _Hlk138521589]Перспективное развитие промышленного комплекса Ибресинского муниципального округа будет происходить, как на базе существующих производств, так и в результате строительства новых объектов:
· [bookmark: _Hlk138514213]пищевая (перерабатывающая промышленность) будет развиваться в приоритетных направлениях – молочного, хлебопекарного, консервного, производства по переработке мяса и пр.;
· получит развитие промышленность строительной индустрии на базе имеющихся месторождений глин и песка;
· [bookmark: _Hlk138514507]в ближайшей перспективе (до 2025г.) в Ибресинском муниципальном округе в рамках реализации «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035г.» предусматривается, в части дальнейшего развития обрабатывающих производств, – организация серийного производства хомутов для сборки спортивного и игрового оборудования ООО «ИЛЗ» (2020-2025гг.).
[bookmark: _Hlk138677719]Таким образом, реализация мероприятий в рамках направления развития обрабатывающей промышленности в экономике Муниципального округа предполагает решение следующих задач:
· развитие промышленных предприятий, активно использующих местные ресурсы;
· эффективное использование природно-ресурсного потенциала территории;
· развитие производственной инфраструктуры муниципального округа.
Малое предпринимательство
[bookmark: _Hlk136193060][bookmark: _Hlk135924987]Разработка экономической политики в части развития Ибресинского муниципального округа невозможна без учета роли места малого предпринимательства, так как его развитие является ключевым звеном в решении социально значимых задач. 
В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Ибресинского района Чувашской Республики на период 2019-2035гг», утвержденной постановлением администрации Ибресинского района Чувашской республики от 14.03. 2019 года №124 рассматривается подпрограмма – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском районе Чувашской Республики», основной целью которой является создание условий для устойчивого развития малого и среднего бизнеса.
Это, прежде всего:
· создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях;
· развитие системы кооперации малых и средних компаний;
· рост инновационной активности и экспортная ориентация малых и средних предприятий;
· создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В период до 2035 года определены и основные виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ибресинском муниципальном округе:
· сельское хозяйство;
· обрабатывающие производства, в том числе производство потребительских товаров, сувенирной продукции с национальной символикой;
· строительство;
· реализация проектов в сфере социального предпринимательства.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит существенно усилить роль малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Ибресинского муниципального округа, в том числе обеспечить:
· устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики и в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции;
· повышение занятости населения, увеличение доли среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех организаций;
· создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала предприятий и мастеров народных художественных промыслов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Целевые индикаторы развития отрасли предпринимательства, определенные подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ибресинском муниципальном округе» к 2036 году, представлены в следующем виде:
· прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства – 4 % к предыдущему году;
· прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства – 2,5% к предыдущему году;
· доля среднесписочной численности работников малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения –48,5%;
· численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к 2035 году составит – 3100 человек.
Туризм и рекреация
[bookmark: _Hlk135751621]Основные направления развития туризма в Муниципальном округе на перспективные периоды определены в соответствии с предложениями «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035г.» и «Концепции развития туризма Чувашской республики до 2030г.», утвержденной постановлением             № 619-р   Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.07.2021г.
Кроме того, учитываются основные положения муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Ибресинском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Ибресинского муниципального округа №129 от 13.02.2023г., где определена главная цель в части развития туризма – формирование на территории Ибресинского муниципального округа конкурентноспособного туристического комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребности населения Муниципального округа Чувашской Республики, российских и зарубежных граждан в туристско-рекреационных услугах.
Мероприятия программы в Муниципальном округе определены по нескольким направлениям:
· формирование и продвижение туристского продукта;
· развитие приоритетных направлений туризма;
· развитие инфраструктуры туризма;
· развитие сети туристских маршрутов;
· стимулирование въездного туристского потока из зарубежных стран.
Учитывая имеющуюся в Муниципальном округе ресурсную базу для развития туризма, перспективными могут быть следующие виды туризма:
· сельский – предполагающий использование природных, культурно-исторических, социальных и иных ресурсов сельской местности для создания комплексного туристического продукта;
Развитие сельского туризма на территории Муниципального округа будет способствовать:
· сохранению малых населенных пунктов, сельского быта, занятости населения;
· стимулированию изучения и сохранения народных обычаев и обрядов;
· возрождению и пропаганде традиционных семейных ценностей и образа жизни;
· развитию народных промыслов;
· сохранению культурного и исторического наследия;
· событийный – связанный с привлечением туристических потоков на крупные культурные, спортивные мероприятия, проводимые в Муниципальном округе (национальные праздники, фестивали), с учетом сложившихся традиций, самобытного жизненного уклада, народного фольклора и пр.;
· промысловый (охота, рыбная ловля) – организуемый на базе богатого и разнообразного животного и растительного мира;
· экологический – предусматривающий широкое использование природного ландшафта Муниципального округа, с пребыванием отдыхающих в «исконно чистой природной среде» и посещением заказников и памятников природы;
· культурно-познавательный – организуемый на базе имеющихся объектов культуры и искусства, вовлекающий в туристический оборот музейную и культурную сеть Муниципального округа;
· паломнический – предполагающий посещение мест, имеющих религиозное или духовное значение (храм, мечеть, святилище или святое место, которое ассоциируется с определенной религией или верой);
· рекреационный туризм – рассматриваемый, как вид восстановительного отдыха, как для местного населения, так и пребывающего извне.
К основным мероприятиям по развитию туризма и рекреации на территории Ибресинского муниципального округа относится формирование полноценных туристско-рекреационных зон, включающих территории объектов туристской инфраструктуры:
· Сельский туризм:
· Зоной для организации данного вида туризма и привлечения туристов является, прежде всего, «Глухариная роща».
· Кроме того, по населенным пунктам Муниципального округа ведется работа по внедрению сельского туризма (жилые дома высокой культуры быта сдаются на прокат со всеми бытовыми условиями, при этом представляется развлекательная и познавательная часть программы).
· Событийный туризм:
Зона событийного туризма, связанного с этническими особенностями территории (проживание чувашей, татар, мордвы, русских, участие их в местных мероприятиях, проводимых с учетом сложившихся традиций, самобытного жизненного уклада), предусматривается со строительством туристических гостиниц, мини-отелей в пгт. Ибреси, с. Малые Кармалы, пос. Липовка, с. Новое Чурашево, пгт. Буинск, с. Хормалы, с. Климово.
· Промысловый туризм
· Зона для развития промыслового туризма организуется на базе имеющихся охотничьих угодий в Ибресинских лесах и на водных объектах Муниципального округа: плотина на реке Юпал и плотины – «Рассвет», «Охотничий пруд» - места для рыбаков, как для зимней ловли, так и промыслового летнего улова.
· Экологический туризм
Зона развития экологического туризма охватывает имеющиеся территории объектов ООПТ, «Змеиного озера», объекта экотуризма «Глухариная роща» и предусматривает возможность сбора и заготовки грибов, ягод, лекарственных трав, посещение экспозиций бортничества в Ибресинском этнографическом музее под открытым небом, дегустацию национальной чувашской кухни и пр.
· Паломнический туризм
Зона развития паломнического туризма включает посещение Ибресинской церкви Святого Николая, Хормалинской церкви Казанской иконы Божией Матери, Малокармалинской церкви Святой Троицкой, Климовской церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Буинской мечети.
· Культурно-познавательный туризм
Зоны культурно-познавательного туризма организуются на базе имеющихся объектов культуры и искусства.
· Рекреационный туризм
Зоны рекреации, как для местного населения, так и для внешнего потока отдыхающих предусматривают:
·  организацию зон отдыха с оборудованными пляжами на берегу озера в районе д. Сосновка и на берегу р. Черноречка в районе пгт Ибреси;
·  создание рекреационной зоны со строительством туристических баз, гостиничных комплексов в зоне отдыха в районе д. Сосновка;
·  возведение кемпингов, размещение баз отдыха в районе озера Змеиное.
Предлагаемые проектом новые зоны, благоприятные для различных видов туризма и рекреации, позволяют расширить использование существующего рекреационного потенциала территории Муниципального округа.
Успешное развитие туристической отрасли окажет стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономики, как услуги по размещению туристов, транспорт, связь и пр., даст импульс социально-экономического развития Муниципального округа.

В целом, развитие туризма будет способствовать росту интереса к Муниципальному округу, в том числе и со стороны инвесторов, и повышению социального потенциала жителей Муниципального округа.
[bookmark: _Toc226015533][bookmark: _Toc141977479]Прогноз численности населения
Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, рынка труда Ибресинского муниципального округа.
Прогноз численности населения Ибресинского муниципального округа на перспективу базируется на следующих положениях:
· [bookmark: _Hlk122967505]На результатах анализа ранее разработанных документов территориального планирования территории Ибресинского района («Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории», ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2004г.), а также документов стратегического и социально-экономического планирования территории Муниципального округа, в том числе программ комплексного развития.
· [bookmark: _Hlk135122034][bookmark: _Hlk135120741]С учетом решений «Схемы территориального планирования Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №522 от 25.12.2017г. (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2018 № 270,  от 01.12.2021 № 609, 24.12.2025 № 706)) , а также документов стратегического и социально-экономического развития территории республики (Закон Чувашской Республики «О стратегическом планировании Чувашской Республики» и Закон «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035г.»).
· [bookmark: _Hlk121318040]На основе прогноза Росстата «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года», в части учета тенденции изменения численности населения региона в целом (статистический бюллетень, Москва, 2020г.).
В разрезе этих работ были рассмотрены тенденции демографических процессов, протекающих на рассматриваемой территории и основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур, что позволяет принять их за основу при определении перспективной численности населения Муниципального округа.
Главная цель демографической политики Ибресинского муниципального округа – относительная стабилизация численности населения.
Однако, в силу влияния на закономерность течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения, сложного комплекса социально-экономических условий, при определении прогнозной численности населения основополагающую роль играют и предпосылки будущего воспроизводства.
К ним относятся – продолжающийся, хотя и в меньшей степени, процесс миграционного оттока населения и ухудшение демографической ситуации Муниципального округа.  
Таким образом, в связи с вышеизложенным и в следствии непредсказуемости будущей экономической ситуации, прогноз численности населения Ибресинского муниципального округа, в соответствии с решениями «Схемы территориального планирования Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №522 от 25.12.2017г. (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №270 от 12.07.2018г.) гипотетически рассматривается в 3-х сценариях: пессимистическом,  оптимистическом и вероятностном. 
[bookmark: _Hlk135125362]I сценарий – пессимистический, основанный на сохранении современных тенденций демографических процессов – естественного движения населения и миграционной убыли населения в трудоспособном возрасте, и характеризующийся низкими темпами социально-экономического развития и низким качеством жизни населения.
II сценарий – оптимистический, сохраняющий тенденцию сокращения численности населения, однако, при этом предполагается достаточно быстрая нейтрализация кризисных явлений последних лет, на основе форсированного развития всех сфер экономики. 
III сценарий – вероятностный, компромиссный, сочетающий те и другие моменты и отвечающий методам вероятностной оценки событий.
Данный сценарий будет исходит из следующих предпосылок:
· поступательного, но умеренного роста экономики, более интенсивного развития сельскохозяйственного производства, чем будет обусловлено не столь резкое падение численности сельского населения;
· совершенствования систем транспорта и связи;
· развития малого и среднего предпринимательства, как в традиционных, так и в новых сферах деятельности;
· создания эффективного туристско-рекреационного комплекса. 
Вероятностный сценарий в большей степени соответствует современной, более сложной модели муниципального управления, тесно связанной с процессами инвестирования и развитием человеческого капитала.
Исходя из вышеизложенного, настоящим проектом принят, в качестве основного, вероятностный сценарий развития территории Ибресинского муниципального округа.
Прогноз перспективной численности населения Муниципального округа был основан на прогнозе численности населения Росстата с небольшими расхождениями.
При этом на период до 2035 года, включительно, представленный прогноз соответствует прогнозу Росстата, а далее, к 2043 году, произведена пролонгация основных тенденций предыдущего периода.
С учетом показателей, заложенных в «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», при определении численности населения Ибресинского муниципального округа учитывались варианты перспективной динамики показателей естественного движения населения и наиболее благоприятны варианты развития миграционной ситуации.
Таким образом, согласно выбранному настоящим проектом основному сценарию развития, численность населения Ибресинского муниципального округа определена:
I очередь (2035г.)            – Всего – 19,4 тыс. чел., в т. ч. городское – 8,0 тыс. чел.
                                                                                               сельское – 11,4 тыс. чел.
[bookmark: _Hlk141302708]Расчетный срок (2043г.) – Всего – 18,0 тыс. чел., в т. ч. городское – 7,8 тыс. чел.
                                                                                               сельское – 10,2 тыс. чел.
Для реализации вероятностного сценария развития Муниципального округа проектом учитывается создание на перспективу на данной территории более благоприятных в экономическом отношении условий проживания, миграции из других регионов.
При этом, и основная политика должна быть направлена на улучшение демографических показателей – повышение рождаемости, снижение показателей смертности, увеличение продолжительности жизни и создание условий закрепления населения на территории Муниципального округа.
[bookmark: _Toc226015534][bookmark: _Toc141977480]Жилищное строительство
Реализация перспективных задач жилищного строительства Чувашской Республики в целом и отдельных её территорий, в частности территории Ибресинского муниципального округа, основывается на задачах жилищного строительства, содержащихся в Государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан Чувашской Республики доступным и комфортном жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров №405 от 16 октября 2018г. (с изменениями от 23.03.2023г.), а также на решениях Муниципальной программы «Обеспечение граждан в Ибресинском муниципальном округе доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением администрации Ибресинского округа №306 от 28.03. 2023г. 
Основной целью данных программ является обеспечение населения доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства через формирование рынка доступного жилья эконом класса и стимулирование спроса на рынке жилья.
Расчет объемов нового жилищного строительства на перспективу в настоящем проекте выполнен с учетом анализа тенденций увеличения объемов жилищного строительства и жилищной обеспеченности, предусмотренных в выше представленных документах.
Исходя из этого, рекомендуемая настоящим проектом жилищная обеспеченность на период расчетного срока составит – 46 м2 общей площади на 1 чел., на первую очередь – 42 м2 общей площади на 1 чел.
Категория жилого фонда, подлежащего убыли на период расчетного срока, ориентировочно определена в 126 тыс. кв. м общей площади.
В её составе учитывается следующее:
· доля ветхого и аварийного жилого фонда в размере 1552,5 кв. м общей площади, представленного многоквартирными домами в пгт Ибреси и Буинске, признанными аварийными в рамках Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
· спрогнозированная на период расчетного срока величина действующего жилого фонда, переходящего в категорию ветхого и аварийного с учетом его амортизации, и «старения» – порядка 126 тыс. кв. м общей площади.
· Величина этого фонда носит относительно условный характер и принята в соответствии с ориентировочным расчетом по методу определения хронологического возраста.
Новое жилищное строительство, предусматривается, как на свободных территориях, так и за счет внутренних резервов жилых зон.
Основные площадки нового жилищного строительства предусматриваются в пгт Ибреси и пгт Буинск.
Кроме того, территории под новое жилищное строительство будут выделяться и в других населенных пунктах.
Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства Ибресинского муниципального округа на прогнозные периоды представлен ниже.
[bookmark: _Hlk137732341]Таблица 2.4.3-1   Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства Ибресинского муниципального округа на прогнозные периоды 
	п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Расчетные периоды

	
	
	
	[bookmark: _Hlk137734998]I очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Существующий жилой фонд
	тыс. кв. м общей площади
	852,9
	852,9

	2. 
	Убыль жилого фонда
	------«-----
	60,0
	126,0

	3. 
	Существующий сохраняемый жилой фонд
	------«-----
	792,9
	726,9

	4. 
	Жилищная обеспеченность
	кв. м общей площади на 1 чел.
	42
	46

	5. 
	Прогнозируемая численность населения
	тыс. чел.
	19,4
	18,0

	6. 
	Требуемый жилой фонд
	тыс. кв. м общей площади
	814,8
	828,0

	7. 
	Новое строительство (округленно)
	------«-----
	22,0
	101,0

	8. 
	Среднегодовой объем нового жилищного строительства
	------«-----
	2,8
	5,1


При прогнозируемой численности населения Ибресинского муниципального округа на период расчетного срока, с учетом убыли жилого фонда, объем нового жилищного строительства определен в размере 101 тыс. кв. м общей площади – на период расчетного срока и, в том числе – 22,0 тыс. кв. м – на период I очереди.
Для достижения заданных параметров развития жилищного строительства, среднегодовой темп ввода жилья до конца расчетного срока составит 5,1 тыс. кв. м общей площади, до конца I очереди – 2,8 тыс. кв. м.
Увеличение объемов нового строительства на проектные периоды соответствует тенденции, предусмотренной в «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035г.», утвержденной постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 26 ноября 2020г. №102.
Настоящим проектом, исходя из сложившейся в Муниципальном округе тенденции структуры нового жилищного строительства, учитывающей спрос населения, принимается следующая структура нового жилищного строительства:
·  индивидуальная застройка с участками – 90%;
·  малоэтажная многоквартирная – 10%. 
Территория индивидуальной жилой застройки определена из величины средней нормы предоставления земельного участка – 0,12 га.
Исходя из возможностей застройщиков индивидуального фонда, средняя площадь дома ориентировочно принимается – 150 м2 общей площади.
Территория, необходимая для осуществления индивидуального строительства, составит:
90900 м2 общ. пл-ди : 150 м2 = 606 домов х 0,12 га = 73 га
Территория, необходимая для осуществления малоэтажного жилищного строительства в соответствии с минимальным размером территории для малоэтажной застройки, принятой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 7 га на 1тыс. чел., составит на период расчетного срока порядка – 3 га.
Общая территория для размещения нового жилищного строительства на территории Ибресинского муниципального округа определена на период расчетного срока в 76 га.
С учетом комплексного развития территории жилых зон, принимая во внимание сопутствующие объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктур, территория для нового жилищного строительства в целом по Муниципальному округу к концу расчетного срока составит порядка 115 га.
Таким образом, в результате реализации основных мероприятий в жилищной сфере, запланированных в Генеральном плане Ибресинского муниципального округа, ожидается достижение следующих результатов:
·  проектная обеспеченность населения общей площадью в Муниципальном округе возрастет до 45 м2 общей площади на 1 чел. на период расчетного срока и 41 м2 общей площади на 1 чел. – на I очередь;
·  непригодный для проживания жилищный фонд будет ликвидирован; 
·  уровень обеспеченности жилого фонда системами инженерной инфраструктуры обеспечит более комфортные условия проживания населению.
[bookmark: _Hlk123827150][bookmark: _Toc226015535][bookmark: _Toc141977481] Развитие объектов обслуживания населения
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие проектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. 
Уровень развития социальной сферы определяется состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и необходимой потребностью населения в объектах социальной инфраструктуры.
При расчете потребности населения Ибресинского муниципального округа в объектах культурно-бытового обслуживания учитывались основные положения «Местных нормативов градостроительного проектирования Ибресинского муниципального района». 
Размещение объектов образования
Целью образовательной политики является обеспечение населения Ибресинского муниципального округа доступным и качественным образованием, соответствующим запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития территории.
Образование в Муниципальном округе является приоритетным направлением развития и обеспечения социальной стабильности.
Муниципальная программа «Развитие образования Ибресинского муниципального района в 2019-2035гг.», утвержденная постановлением Администрации Ибресинского района №76 от 15.02.2019г., определяет цели, задачи и основные направления развития общего образования в Муниципальном округе и направлена на создание оптимальной сети образовательных учреждений и организаций.
Кроме того, решения муниципальной программы направлены на ресурсное обеспечение Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района «Развитие образования».
В рамках «Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики до 2035г.» также отведена значительная роль развитию системы образования, предусматривается реализация инвестиционных проектов образования в населенных пунктов Муниципального округа:
1) [bookmark: _Hlk137030309]Капитальный ремонт МБОУ «Хормалинская» (2028-2030гг.).
2) Капитальный ремонт МБОУ «Буинская» (2029гг.).

Ориентировочная потребность населения Ибресинского муниципального округа в учреждениях образования определяется по нормативам, предусмотренным в «Местных нормативах градостроительного проектирования Ибресинского района Чувашской Республики»:
· по детским дошкольным учреждениям – 45 мест на 100 чел. детей в возрасте 0-7 лет;
· по общеобразовательным учреждениям – 93,7 мест на 100 чел. детей в возрасте от7 до 18 лет;
· по образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы – 10 мест на 100 чел. детей в возрасте от 5 до 18 лет.
[bookmark: _Hlk124853701]Исходя из вышеизложенного, расчет потребности в учреждениях образования, представлен ниже в таблице.
Таблица 2.4.4-1   Расчет потребности населения Ибресинского муниципального округа в учреждениях образования (мест)
	№ п/п
	Показатели
	Потребность
	Существующие сохраняемые
	Новое строительство

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Детские дошкольные учреждения
	652
	810
	-

	2. 
	Общеобразовательные учреждения
	2866
	3270
	-

	3. 
	Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы
	300
	300
	-


Таким образом, принимая во внимание прогнозируемое уменьшение численности населения Муниципального округа на перспективу, проектом определяется избыток в общем количестве мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах.
Величина существующих сохраняемых объектов принята, отчасти условно, с учетом того обстоятельства, что некоторые здания детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, имея уже в настоящее время определенный процент износа, или, находясь в зданиях, не соответствующих современным требованиям, могут подлежать замене.
Мероприятия по перспективному развитию системы общеобразовательных учреждений могут быть конкретизированы в процессе реструктуризации сети общеобразовательных учреждений.
Необходимость в процессе реструктуризации обусловлена сложившейся тенденцией сокращения количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях и соответственно низким уровнем наполняемости этих учреждений (количество нормативных мест в школах – 4913, при фактическом количестве учащихся – 2353 чел.).
По сути – это процесс оптимизации системы образования, заключающийся в укрупнении школ и придании им статуса образовательных центров с филиальной сетью. Территориальная доступность общего и дошкольного образования на муниципальном уровне сохраняется, школа просто меняет статус, становится филиалом.
Исходя из сложившейся ситуации, по предварительной оценке, в качестве образовательных центров в Муниципальном округе могут быть рассмотрены:
· [bookmark: _Hlk136778419] МБОУ «Ибресинская СОШ №1» (пгт. Ибреси);
·  МБОУ «Ибресинская СОШ №2» (пгт. Ибреси);
·  МБОУ «Айбечская СОШ» (д. Айбечи);
·  МБОУ «Климовская СОШ» (с. Климово);
·  МБОУ «Хормалинская СОШ» (с. Хормалы);
· [bookmark: _Hlk136779208] МБОУ Новочурашевская СОШ» (с. Новое Чурашево).
Планируемые мероприятия  по некоторым из этих объектов предусматривают их капитальный ремонт.
Размещение объектов здравоохранения
Перспективы развития здравоохранения Ибресинского муниципального округа учитывают проектные предложения в разработанных документах территориального и стратегического планирования территории и предусматривают:
· [bookmark: _Hlk123831098] увеличение удовлетворения потребности населения в первичной медицинской помощи;
·  развитие лечебно-профилактических учреждений;
·  увеличение удовлетворения потребности населения в медико-социальных услугах.
Таблица 2.4.4-2 Расчет потребности населения Ибресинского муниципального округа в основных учреждениях здравоохранения
	№ п/п
	Наименование учреждений
	Един. изм.
	Современное состояние
	Норматив обеспе-ченности

	Уровень обеспе-ченности, % 
	Потреб-ность 
I очередь
расчетный срок
	Новое строительство
I очередь расчетный срок


	
	
	
	Всего
	на 1000 чел.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Центральная районная больница
	коек
	58
	2,6 
	4,7 коек на 1000 чел.
	55
	91
84
	33
26

	2. 
	Поликлиники
	пос./
смену
	395
	18
	21 пос./смену на 1000 чел.
	86
	407
378
	-

	3. 
	Пункты скорой помощи
	автомоб.
	4
	0,2
	0,3 автомоб. на 1000 чел.
	67
	6
6
	2
2

	4. 
	ФАПы
	объект
	20
	-
	1 объект на населенный пункт
	35
	57
57
	37
37


Приведенный анализ свидетельствует о том, что обеспеченность больничными койками находится не на достаточно высоком уровне. При этом Муниципальный округ испытывает потребность в размещении новых ФАПов и пунктов скорой помощи.
Настоящим проектом учтены следующие мероприятия регионального значения в области здравоохранения, предусмотренные «Схемой территориального планирования Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №522 от 25.12.2017г. (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №270 от 12.07.2018г.).
Перечень планируемых к размещению объектов здравоохранения регионального значения приводятся в нижеследующей таблице.
Таблица 2.4.4-3 Перечень планируемых к размещению объектов здравоохранения регионального значения в Ибресинском муниципальном округе
	№ п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение объекта

	1
	2
	3
	4

	1
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	с. Чувашские Тимяши

	2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	п. Буинск

	3
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	п. Березовка

	4
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
	с. Климово



Действующая в настоящее время «Программа Модернизации первичного звена здравоохранения», утвержденная Кабинетом Министром Чувашской Республики 15 декабря 2020г. постановлением №707 (с изменениями от 22 марта 2023г.) предусматривает развитие Ибресинского муниципального округа в части обеспечения доступности и качества первичной медицинской помощи, оказываемой в сельской местности.
Действие Программы рассчитано до 2025 года, и за этот период в Муниципальном округе предусматривается ряд мероприятий по улучшению качества первичной медицинской помощи населению.
Размещение объектов социальной защиты населения 
В соответствии со «Схемой территориального планирования Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №522 от 25.12.2017г. (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2018 № 270, от 01.12.2021 № 609, 24.12.2025 № 706)) , проектом предусматривается размещение в Ибресинском муниципальном округе (пгт. Ибреси) спального корпуса на 150 мест с пищеблоком в психоневрологическом интернате.
[bookmark: _Hlk137935617]Размещение объектов физической культуры и спорта
[bookmark: _Hlk124861026][bookmark: _Hlk124861656]В настоящее время на территории Ибресинского муниципального округа реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Ибресинского муниципального округа №252 от 16.03.2023г.
Одной из основных задач данной программы является развитие спортивной инфраструктуры с использованием принципов государственно-частного партнерства.
[bookmark: физульлтура_23_10_23]В соответствии с данными федерального статистического наблюдения № 1 – ФК «Сведения о физической культуре и спорте за 2022 год в Ибресинском муниципальном округе имеется 131 спортивное сооружение, в том числе:
−	94 плоскостных спортивных сооружений, площадью 43,5 тыс.кв.м;
−	19 спортивных залов, площадью 5,1 тыс. кв.м;
−	2 плавательных бассейна;
−	4 сооружения для стрелковых видов спорта (тир);
−	12 других спортивных сооружений.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2022 в Ибресинском муниципальном округе составляет в настоящее время – 95.4%. Единовременная пропускная способность – 2,4 тыс.чел.
Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен по расчетным показателям минимально доступного уровня обеспеченности объектами местного значения Ибресинского муниципального округа, принятыми на основании «Местных нормативов градостроительного проектирования Ибресинского муниципального района».
Расчетные показатели обеспеченности населения объектами местного значения:
1) Стадионы и плоскостные спортивные сооружения:
· количество посещений в смену на 1000 чел. – 2,8 
· количество мест на 1000 чел. – 24 
2) Плавательные бассейны:
· площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел. – 50
3) Физкультурно-оздоровительный комплекс
· количество посещений в смену на 1000 чел. – 8,14 
4) Спортивные школы:
· количество мест на 1000 чел. в возрасте от 5 до 18 лет – 89,45 

Исходя из вышеизложенного, расчет потребности в учреждениях физкультуры и спорта представлен ниже в таблице.
Перечень планируемых к размещению объектов физической культуры и спорта по данным администрации приводятся в нижеследующей таблице.
Таблица 2.4.4-4 Расчет потребности населения Ибресинского муниципального округа в спортивных сооружениях
	№ п/п
	Наименование сооружений
	Потребность
I очередь/расчетный срок

	1
	2
	3

	1. 
	Стадионы, плоскостные сооружения
	

	
	- количество мест 
	465/432

	
	- количество пос./смену
	54/50

	2. 
	Плавательные бассейны
	

	
	- кв. м зеркала воды 
	970/900

	3. 
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	

	
	- количество посещений в смену 
	158/146

	4. 
	Спортивные школы
	

	
	- количество мест для детей в возрасте от 5 до 18 лет*/
	429/402


*/количество детей от 5 до 18 лет – 4,8 тыс. чел.
Таблица 2.4.4-5 Перечень планируемых к размещению объектов физической культуры и спорта в Ибресинском муниципальном округе


	[bookmark: _Hlk139733188]№
п/п
	Наименование 
	Месторасположение

	1
	2
	3

	1. 
	Детская и спортивная площадка
	п. Бугуян, ул. Кирова, д. 8

	2. 
	Детская и спортивная площадка
	д. Вудоялы

	3. 
	Детская и спортивная площадка
	с. Климово

	4. 
	Детская и спортивная площадка
	п. Березовка, ул. Школьная

	5. 
	Детская и спортивная площадка
	с. Хормалы

	6. 
	Детская и спортивная площадка
	д. Новые Высли, ул. Кирова

	7. 
	Детская и спортивная площадка
	п. Эконом, ул. Ульяновая

	8. 
	Детская и спортивная площадка
	с. Новое Чурашево, ул. Ленина д.30


[bookmark: _Hlk137930215]Размещение объектов сферы культурно-досуговой деятельности
Сфера культурно-досуговой деятельности, наряду с блоком жизнеобеспечения, является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения.
Главным направлением деятельности учреждений культуры – сохранение и развитие национальных культур всех групп населения, проживающих в Муниципальном округе, и организация досуга населения.
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ибресинского района Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрации Ибресинского района №129 от 13.02.2023г., определяет цели, задачи и основные направления развития сферы культуры Муниципального округа на период до 2035г.
Основная цель – активизация культурного потенциала территории Муниципального округа, содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики.
Задачей муниципальной программы – выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры.
Целевые индикаторы – увеличение числа посещений учреждений культуры на 25% по отношению к 2023 году.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 428 о «Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Чувашия до 2035 года», определены основные мероприятия по развитию сферы культуры и досуга в Ибресинском муниципальном округе на ближайшую перспективу (до 2026г.), которые учитываются настоящим проектом:
· строительство Большеабакасинского центрального сельского Дома культуры на 150 посадочных мест (2023-2024гг.);
· строительство Хормалинского центрального сельского Дома культуры на 150 посадочных мест (2024г.);
· строительство Буинского центрального сельского Дома культуры на 150 посадочных мест (2025г.);

Ориентировочная потребность Ибресинского муниципального округа в объектах местного значения в области культуры и досуга определяется по нормативам градостроительного проектирования Ибресинского муниципального округа:
I.  Библиотеки
· [bookmark: _Hlk136890858]Межпоселенческая библиотека – 1 объект на Муниципальный округ;
· [bookmark: _Hlk136946411]Детская библиотека – 1 объект на Муниципальный округ;
· Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. – 1 объект на Муниципальный округ.
II. Музеи и выставочные залы
· Музей (краеведческий) – 1 объект на Муниципальный округ.
III. Концертные залы
· Концертный зал – 1 объект на Муниципальный округ.
IV. Учреждения клубного типа
· Центр культурного развития – 1 объект на Муниципальный округ;
· Передвижной многофункциональный культурный центр – 1 объект на Муниципальный округ.    
Исходя из вышеизложенного, расчет потребности в основных объектах местного значения в области культуры и досуга, представлен в таблице ниже.
Таблица 2.4.4-6 Расчет потребности населения в основных объектах местного значения в области культуры и досуга Ибресинского муниципального округа (объект)
	№ п/п
	Показатели
	Потребность

	Существующие сохраняемые
	Новое строительство

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Межпоселенческая библиотека
	1
	1
	-

	2. 
	Детская библиотека
	1
	1
	-

	3. 
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	1
	-
	1

	4. 
	Музей краеведческий
	1
	1
	-

	5. 
	Концертный зал
	1
	-
	1

	6. 
	Центр культурного развития
	1
	1
	-

	7. 
	Передвижной многофункциональный культурный центр
	1
	-
	1


В рамках «Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики до 2035г.» также отведена значительная роль развитию системы образования, предусматривается реализация инвестиционных проектов культуры в населенных пунктах Муниципального округа:
1). Капитальный ремонт здания Чувашскотимяшского сельского Дома культуры (2028-2029гг.);
2) Капитальный ремонт здания Андреевского сельского Дома культуры (2028гг.);

Капитальный ремонт  Чувашскотимяшской сельской библиотеки и создание Чувашскотимяшской модельной библиотеки (2028-2029гг.);
3) Создание Климовской модельной библиотеки (2026г.)
Размещение прочих объектов культурно-бытового обслуживания
[bookmark: _Hlk124106257]Развитие прочих видов деятельности в сфере культурно-бытового обслуживания будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения.
При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития рассматриваемой территории.
Появление и расширение прочих видов обслуживания будет развиваться преимущественно за счет частных инвестиций.
Наиболее массовыми видами прочих объектов культурно-бытового обслуживания является торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания.
[bookmark: _Hlk124088424]Ориентировочная потребность населения в прочих объектах культурно-бытового обслуживания населения Ибресинского муниципального округа определена в соответствии с предельными значениями расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности, установленных с учетом требований САНПинов.
Таблица 2.4.4-7 Ориентировочный расчет потребности населения в прочих объектах культурно-бытового обслуживания Ибресинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единицы измерений
	Фактическая вместимость
	Норматив обеспеченности на 
1 тыс.  чел.
	Потребность
Расчетный срок


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Гостиницы
	мест
	н/д
	6
	108

	2. 
	Бани
	мест
	34 объекта в сфере бытовых услуг
	7
	126

	3. 
	Прачечные, т. ч. прачечные самообслуживания
	кг белья в смену
	
	120
	2160

	4. 
	Химчистки
	кг вещей в смену
	
	11,4
	205

	5. 
	Торговые предприятия - всего
	кв. м торговых площадей
	11637
	390
	7020

	6. 
	Рыночные комплексы
	кв. м торговых площадей
	н/д
	40
	720

	7. 
	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	694
	40
	720

	8. 
	Пожарное депо
	автомобилей
	5
	0,3
	5

	9. 
	Кладбища традиционного захоронения
	га
	46,1
	0,24
	4,3


В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 30.09.2022 г. № Пр -1789 «О внедрении альтернатиных способов оказания почтовых услуг в сельских населённых пунктах, расположенных на территориях с низкой плотностью населения, при условии сохранения качества их оказания на территории Ибресинского муниципального округа определено на период 2023 -2024 гг.. разместить модульные отделения почтовой связи в следующих населенных пунктах:
· п.Березовка;
· п.Бугуян;
· д.Андреевка;
· п. Липовка.
· 
В Муниципальном округе территории существующих кладбищ традиционного захоронения значительно превосходят нормативные показатели и в ряде случаев необходима рекультивация некоторых из них.
В ряде случаев требуется расширение существующих кладбищ в с.Хормалы, пгт.Ибреси и п.Буинск.
Перечень кладбищ традиционного захоронения приводится ниже в таблице.
Таблица 2.4.4-8 Перечень кладбищ традиционного захоронения Ибресинского муниципального округа
	№ п/п
	Территориальные отделы 
Ибресинского муниципального округа
	Местоположение
	Площадь
(га)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Айбечский территориальный отдел
	
	

	
	
	д. Айбечи
	1,1

	
	
	д. Вудоялы
	1,5

	2. 
	Андреевский территориальный отдел
	
	

	
	
	д. Кожакпось
	0,2

	
	
	д. Кошмаш Тойси
	0,6

	
	
	д. Сюрбеевка
	0,9

	
	
	д. Андреевка
	1,0

	3. 
	Березовский территориальный отдел
	
	

	
	
	п. 11 лет Чувашии
	0,3

	
	
	п. Березовка
	0,6

	
	
	п. Калиновка
	0,3

	
	
	п. Красная Заря
	0,3

	
	
	п. Орел
	0,6

	4. 
	Большеабакасинский территориальный отдел
	
	

	
	
	д. Большие Абакасы
	1,1

	
	
	д. Большие Абакасы
	3,4

	
	
	д. Нижние Абакасы
	1,0

	
	
	д. Нижние Абакасы
	0,9

	
	
	д. Шоркасы
	0,9

	
	
	п. Молния
	0,9

	5. 
	Буинский территориальный отдел
	
	

	
	
	п. Буинск
	2,53

	
	
	п. Буинск
	2,0

	
	
	п. Сехнер
	0,11

	6. 
	Ибресинский территориальный отдел
	
	

	
	
	п. Ибреси
	2,5

	
	
	п. Ибреси
	4,1

	7. 
	Кировский территориальный отдел
	
	

	
	
	п. Бугуян
	1,3

	
	
	п. Эконом
	0,6

	
	
	п. Тарнвар
	0,4

	8. 
	Климовский территориальный отдел
	
	

	
	
	с. Климово
	2,3

	
	
	д. Тойси-Паразуси
	1,7

	9. 
	Малокармалинский территориальный отдел
	
	

	
	
	д. Кубня
	1,0

	
	
	с. Малые Кармалы
	1,4

	
	
	п.Малиновка
	0,4

	
	
	п. Липовка
	0,2

	
	
	п. Смычка
	0,1

	10. 
	Новочурашевский территориальный отдел
	
	

	
	
	с. Новое Чурашево
	2,9

	
	
	д. Сирикли
	1,1

	
	
	д. Савка
	0,7

	11. 
	Хормалинский территориальный отдел
	
	

	
	
	с.Хормалы
	1,4

	
	
	с.Хормалы
	1,7

	
	
	с.Хормалы
	1,7

	
	
	д.Хом-Яндобы
	0,5

	
	
	д.Новые Высли
	0,3

	12. 
	Чувашско-Тимяшский территориальный отдел
	
	

	
	
	д. Хомбусь-Батырево
	0,9

	
	
	д. Чувашские Тимяши
	2,1

	
	
	д. Русские Тимяши 
	0,5

	
	
	д. Нижнее Кляшево
	0,9

	
	
	д. Верхнее Кляшево
	0,8

	13. 
	Ширтанский территориальный отдел
	
	

	
	
	п. Огонек
	1,4

	
	
	д. Сосновка
	1,9

	
	
	д. Ширтаны
	1,4

	
	Итого по кладбищам
традиционного захоронения Ибресинского территориального округа
	
	56,44



[bookmark: _Toc226015536][bookmark: _Toc141977482]Развитие транспортной инфраструктуры
Согласно схеме территориального планирования РФ, в области транспорта предусматривается строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, по нормам 1Б категории, протяженность в границах проектирования – 42 км.
Схемой территориального планирования Чувашской Республики предусматривается:
· строительство автомобильной дороги «Калинино – Батырево – Яльчики» на участке 
км 50+060 – км 59+217 в Ибресинском и Комсомольском округах протяженностью 9,1 км, по нормам III технической категории; 
· строительство автомобильной дороги Ибреси – Березовка – Кудеиха км 24+260 – 
км 26+670 в Порецком и Ибресинском округах, протяженностью 10,5 км, по нормам IV технической категории; 
· строительство автомобильной дороги в обход пгт Ибреси (участок автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики (в том числе подъезд к с. Яльчики), протяженностью 9,0 км, по нормам III технической категории.
Государственная программа Чувашкой Республики «Развитие транспортной системы Чувашской республики» от 29 декабря 2018 г. N 599 (с изменениями на 7 апреля 2023 года) предусматривает следующие мероприятия:
· капитальный ремонт автомобильной дороги Калинино - Батырево - Яльчики км 42+680 - 50+060 в Ибресинском округе Чувашской Республики;
· капитальный ремонт автомобильной дороги Ибреси – Березовка – Кудеиха на участке км 0+000 – км 10+000 в Ибресинском округе Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:00:000000:261);
· ремонт моста через р. Киря на км 122+799 автомобильной дороги «Аниш» (а.д. «Волга» – Урмары – Канаш – Ибреси – Алатырь) в Ибресинском округе Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:19:000000:123). 
Таблица 2.5 – 1 Перечень объектов дорожного строительства местного значения в Ибресинском муниципальном округе
	№ 
п/п
	Наименование дорог
	Вид деятельности
	Протяженность, км
	Категория

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	а/д “Аниш” - Савка – Н.Климово
	Реконструкция
	3
	V

	2 
	Климово-Мерезень - Алшихово
	Реконструкция
	5,2
	V

	3 
	Большие Абакасы-Шибегечи
	Реконструкция
	1,0
	V

	4 
	Большие Абакасы-Шоркасы
	Реконструкция
	1,5
	V

	5 
	Большие Абакасы-Молния (от МТФ д. Н.Абакас)
	Реконструкция
	8,3
	V

	6 
	Буинск - Сехнер
	Строительство
	2,3
	V

	7 
	Малые Кармалы - Кубня
	Реконструкция
	0,9
	IV

	8 
	а/д “Ибреси-Березовка” - 11 лет Чувашии - Калиновка
	Реконструкция
	5
	IV

	9 
	Чувашские Тимяши - Хормалы через п. Ленино
	Строительство
	3,6
	V

	10 
	Тойси - Паразуси - Н.Кляшево
	Строительство
	1,9
	IV

	11 
	а/д “Аниш” - Кожакпось
	Реконструкция
	1,0
	IV

	12 
	«Климово-Мерезень-Алшихово» - Климовское кладбище
	Строительство
	0,552
	V

	13 
	Тойси-Паразуси  - Тойсипаразусинское кладбище
	Строительство
	0,296
	V

	14 
	Новое Чурашево - Новочурашевское кладбище
	Строительство
	0,746
	V

	15 
	Савка – Савкинское кладбище
	Строительство
	0,457
	V

	16 
	Айбечи - Айбечское кладбище
	Строительство
	1,703
	V

	17 
	Андрюшево – Андрюшевское кладбище
	Строительство
	0,304
	V

	18 
	Нижнее Кляшево – Нижнекляшевское кладбище
	Строительство
	0,723
	V

	19 
	Русские Тимяши – Русско-Тимяшское кладбище
	Строительство
	0,578
	V

	20 
	Хомбусь-Батырево -  Хомбусь-Батыревское кладбище
	Строительство
	0,290
	V

	21 
	а/д «Аниш» - Кошмаш-Тойсинское кладбище
	Строительство
	0,055
	V

	22 
	Кожакпось – Кожакпосинское кладбище
	Строительство
	0,477
	V

	23 
	Сюрбеевка – Сюрбеевское кладбище
	Строительство
	0,864
	V

	24 
	Кубня – Кубнинское кладбище
	Строительство
	0,952
	V

	25 
	Малиновка – Малиновское кладбище
	Строительство
	0,527
	V

	26 
	Липовка – Липовское кладбище
	Строительство
	0,780
	V

	27 
	Орел – Орлинское кладбище
	Строительство
	0,326
	V

	28 
	11 лет Чувашии - кладбище
	Строительство
	0,467
	V

	29 
	Калиновка – Калиновское кладбище
	Строительство
	0,319
	V

	30 
	Тарнвар – Тарнварское кладбище
	Строительство
	0,299
	V

	31 
	Бугуян – Бугуянское кладбище
	Строительство
	0,316
	V

	32 
	Эконом – Экономское кладбище
	Строительство
	0,337
	V

	33 
	А/д «Калинино-Батырево-Яльчики» – Большеабакасинское кладбище – Большие Абакасы
	Строительство
	1,028
	V

	34 
	«Большие Абакасы – Шоркасы» - Шоркасинское кладбище
	Строительство
	0,254
	V

	35 
	Нижние Абакасы – Нижнеабакасинское кладбище
	Строительство
	0,382
	V

	36 
	Молния – Молниевское кладбище
	Строительство
	0,246
	V

	37 
	Ибреси – Ибресинское кладбище
	Строительство
	0,682
	V

	38 
	«Аниш»-Хормалы-Новые Высли» - Нововыслинское кладбище
	Строительство
	0,094
	V

	39 
	Нижнее Кляшево – Нижнекляшевское кладбище
	Строительство
	0,723
	V

	40 
	Верхнее Кляшево – Верхнекляшевское кладбище
	Строительство
	0,395
	V

	41 
	Смычка - Смычкинское кладбище
	Строительство
	0,771
	V

	42 
	а/д «Аниш» – Нижнее Кляшево
	Строительство
	2,840
	V

	43 
	Улицы в жилой застройке
	Строительство
	13,4
	V

	44 
	Буинск – Буинское христианское кладбище
	Строительство
	0,410
	V

	45 
	Огонек – Огоньковское кладбище
	Строительство
	1,085
	V

	46 
	а/д «Аниш» – Ширтанское кладбище
	Строительство
	0,370
	V

	47 
	«а/д «Аниш» – Сосновка» – Сосновское кладбище
	Строительство
	0,442
	V

	
	Итого:
	
	68,19
	V


*) – К настоящему времени строительство дорог в муниципальном округе ведется в соответствии с вновь принятыми программами, утвержденными Кабинетом Министров Чувашской Республики, с учетом корректуры стоимости и объемов работ.
Выбор и очередность строительства дорог при соответствующем обосновании (обеспечение безопасности движения. необходимость организации автобусного сообщения, прочие социальные мероприятия, либо строительство новых объектов) могут быть изменены при наличии инвестиций по инициативе Администрации муниципальный округа или Департамента дорожного хозяйства.
В соответствии с распоряжениями Росавтодора от 27 октября 2020 г. № 3232-р, от 30 октября 2020 г. № 3305-р утверждена документация по планировке территории по объекту «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск»).
Железнодорожный транспорт
Стратегическими документами Российской Федерации в области федерального транспорта, а также документами ОАО «РЖД» как субъекта естественных монополий, на территории Ибресинского муниципального округа мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования не предусмотрены.

Сведения об ограничениях использования земельных участков, расположенных в полосе отвода железной дороги, установленных Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611
1. В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:
а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ (подпункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 года N 239 - см. предыдущую редакцию);
в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;
г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;
д) отделять границу полосы отвода на участках курсирования поездов от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.
2. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией (пункт дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 года N 239 - см. предыдущую редакцию).
3. В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Улично-дорожная сеть 
Развитие улично-дорожной сети на территории формирования новых участков индивидуального жилищного строительства в ряде населенных пунктов общей протяженностью 9,2 км.
Проектом, как и Муниципальной программой Иберисинского муниципального округа предусматривается благоустройство и реконструкция основных улиц в границах населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения). 
[bookmark: _Toc83699028]Автотранспорт
Прогнозируемая обеспеченность автомобилями на расчетный срок составляет 2340 ед. или 130 ед. на 1000 жителей. Прогноз определен с учетом сложившейся тенденции, выявившей увеличение доли транспорта в частной собственности
[bookmark: _Toc36151982][bookmark: _Toc36219031][bookmark: _Toc38019339][bookmark: _Toc38048121][bookmark: _Toc38094020][bookmark: _Toc38094983][bookmark: _Toc38127353][bookmark: _Toc80706783][bookmark: _Toc83699029]Техническое обслуживание автотранспорта
Анализ дорожной Схемы муниципальный округа выявил основные узлы, в которых рекомендуется перспетивное размещение АЗС с учетом интенсивности движения и равномерного размещения на территории муниципальный округа.
Проектом предлагается автосервисная зона на автодороге “Аниш”: в составе СТО, АГЗС, стоянок транзитного транспорта и машин торговых предприятий.
Хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в индивидуальной или блокированной жилой застройке, как и в настоящее время, будет осуществляется на придомовых участках.
Автобусное сообщение
Генеральным планом предлагается:
· организация регулярного (по расписанию) автобусного сообщения ко всем отдаленным поселкам;
· обустройство всех маршрутов, строительство автобусных павильонов на остановках;
· организация автобусного сообщения с Батыревским, Порецким и Алатырским муниципальный округами, а также Ибреси-Липовка через Малые Кармалы.
Воздушный транспорт
На перспективу базирование авиации общего назначения (санитарная, пожарная, сельскохозяйственная, деловая частная, коммерческая и МЧС) может быть организовано в базовом аэропорту, площадка которого должна быть выбрана специалистами с учетом требований Воздушного Кодекса. Там же организуется техническое обслуживание, заправка, подготовка летного состава и лицензирование в установленном порядке.
С учетом вероятности и необходимости возрождения малой авиации на территории Ибресинского муниципального округа необходимо сохранить посадочные площадки местных воздушных линий.
На перспективу в отдаленных поселках надо дополнительно предусмотреть вертолетные площадки размером 35 х 35 м.
[bookmark: _Toc226015537][bookmark: _Toc141977483]Развитие инженерной инфраструктуры
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[bookmark: _Toc141977485][bookmark: _Hlk141365047]Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (далее также - СП 31.13330.2021).
Нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях, а также расходы коммунальных объектов. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и принятой гипотезы развития муниципального округа.
Таблица 2.6.1-1 Удельные суточные нормы водопотребления
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями различного типа
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Нормы полива покрытий приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и составляет 50 л/сут. на человека. 
Согласно СП 31.13330.2012 количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами, и неучтённые расходы принимается дополнительно в размере 15 процентов общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды территориального отдела. В производственное водопотребление включено количество питьевой воды на содержание скота и птицы в личных приусадебных хозяйствах.
Таблица 2.6.1-2 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды и полив территории
	№
	Наименование района
	Население, человек
	Удельное водопотребление, л/сут/чел.
	Хозяйственно-питьевые нужды, м³/сут
	Неучтенные расходы, м³/сут
	Расходы на производственные нужды, м³/сут
	Полив, м³/сут
	Всего, м³/сут

	Расчетный срок

	1
	Ибресинский МО
	18000
	140
	2520,00
	252,00
	378,00
	900,00
	4050,00


Все расчетные показатели подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.
Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.
В соответствии со Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» принимаются в соответствии с таблицами ниже.
Таблица 2.6.1-3 Расход воды на пожаротушение в населенных пунктах Ибресинского муниципального округа
	Наименование
	Принятая величина

	Количество одновременных наружных пожаров
	1 пожар 

	Расход воды на один наружный пожар
	10 л/с


Проектом предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция централизованной системы водоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа. Предлагается сохранение существующей системы водоснабжения, а также строительство новых сетей для планируемой застройки и существующей, где сети водоснабжения в настоящее время отсутствуют.
В соответствии с ранее утвержденными документами территориального планирования на территории Ибресинского муниципального округа необходимо провести следующие мероприятия:
· Реконструкция шести артезианских скважин в с. Новое Чурашево;
· Реконструкция насосной станции в пгт Ибреси;
· Строительство артезианской скважины в с. Новое Чурашево;
· Строительство артезианской скважины в с. Климово;
· Строительство водозабора в с. Климово;
· Реконструкция артезианской скважины в с. Климово;
· Реконструкция водонапорной башни в с. Климово;
· Строительство водозабора в п. Тымар;
· Строительство водозабора в п. Костер;
· Строительство водозабора в п. Малиновка;
· Строительство водозабора в п. Кубня (2 шт);
· Реконструкция артезианской скважины в д. Вудоялы;
· Реконструкция артезианской скважины в д. Айбечи;
· Реконструкция водозабора в пгт Ибреси, (3 шт.);
· Водоснабжение улицы Тимофея Петрова д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики» (водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и д. Ширтаны).
[bookmark: _Toc226015539]Водоотведение
При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений согласно СП 32.13330.2018. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Таблица 2.6.2-1 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод
	№
	Наименование района
	Население, чел.
	Норма водоотведения, л/сут на чел.
	Расход хозяйственно-бытовых стоков, м³/сут
	Неучтенные расходы, м³/сут
	Расходы на производственные нужды, м³/сут
	Всего, м³/сут

	Расчетный срок

	1
	Ибресинский МО
	18000
	140
	2520,00
	126,00
	378,00
	3024,00



Все расчетные показатели подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.
Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации.
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации предназначена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий. 
В соответствии с ранее утвержденными документами территориального планирования на территории Ибресинского муниципального округа необходимо провести следующие мероприятия:
· Реконструкция канализационной насосной станции в пгт Ибреси;
· Реконструкция канализационной насосной станции в пгт.Ибреси;
· Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 25,07 км;
·  Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул. Герцена в пгт. Ибреси Чувашской Республики, протяженностью 0,550 км.
[bookmark: _Toc226015540][bookmark: _Toc141977486]Электроснабжение
Расчёт электрической нагрузки жилой застройки определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и согласно с «Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики».
Согласно нормативам, укрупнённой показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей:
· Для городских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 2300 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5350;
· Для сельских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 2170 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300.
Таблица 2.6.3-1 Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расчетный срок

	1
	Ибресинский муниципальный район
	39060,00



Таблица 2.6.3-2 Расчетная мощность, кВт/ч
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расчетный срок

	1
	Ибресинский муниципальный район
	8856,00



Уточнённые расчётные электрические нагрузки определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.
Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства планируется проектирование и строительство новых электрических сетей. В центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции - 10/0,4 кВ.  Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.
Местоположение новых ТП 10/0,4 кВ и трассы сетей к ним определяются на последующих стадиях планирования и рабочего проектирования.
Проектом предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.
В муниципальном округе не прогнозируется увеличение численности населения. Электропотребление будет увеличиваться за счет улучшения жилищных условий (увеличения обеспеченности жильем).
Также необходимо выполнить работы по приведению в соответствие с техническими нормативами сетей уличного освещения в населённых пунктах с установкой энергосберегающих устройств. 
Для обеспечения надежной и эффективной работы системы электроснабжения генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:
· Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Тарнвар;
· Реконструкция шести трансформаторных подстанций в п. Бугоян;
· Реконструкция трех трансформаторных подстанций в п. Эконом;
· Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в п. Спотара;
· Реконструкция четырех трансформаторных подстанций в д. Сирикли;
· Реконструкция двенадцати трансформаторных подстанций в с. Новое;
· Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Вудоялы;
· Реконструкция пяти трансформаторных подстанций в д. Айбечи;
· Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Новое Климово;
· Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Савка;
· Реконструкция одиннадцати трансформаторных подстанций в пгт.Ибреси;
· Электроснабжение ул. Канашская с. Климово Ибресинского района Чувашской Республики.
[bookmark: _Toc226015541][bookmark: _Toc141977487]Теплоснабжение
Генеральным планом предлагается сохранение централизованного теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в Ибресинского муниципальном округе.
Раздел выполнен на основании технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-02-2003), СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*). А также в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Чувашия».
Дополнительные тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и соответствующее увеличение потребления природного газа для нужд отопления необходимо уточнять на стадии разработки проектов планировки территории на основании проектных параметров застройки.
Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов.
[bookmark: _Hlk139896242]В соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:
· Реконструкция котельной Бугуянской ЦСДК в п. Бугуян;
· Реконструкция котельной Экономского СК в п. Эконом;
· Реконструкция котельной Березовского СДК в п. Березовка;
· Строительство тепловых сетей в пгт. Ибреси.
Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.
Основными направлениями развития теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе являются:
· Применение систем индивидуального теплоснабжения в индивидуальной жилой застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;
· Реконструкция существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
· Утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту.
[bookmark: _Toc226015542][bookmark: _Toc141977488]Газоснабжение
Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) (далее согласно СП 62.13330.2011), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Шемуршинского района» и составляет 31 м3/мес, на человека.
Таблица 2.6.5-1 Расходы природного газа (при 100% газификации по срокам проектирования)
	Наименование района
	Численность населения, человек
	Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/год

	
	на расчетный срок
	на расчетный срок

	Ибресинский МО
	18000
	6696000



Общая потребность (без учета нужд отопления) составит на расчетный срок – 6,696 млн. м3/год.
В соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией основными направлениями развития газоснабжения в Ибресинском муниципальном округе являются:
· Строительство пункта редуцирования газа в д. Вудоялы;
· Строительство пункта редуцирования газа в с. Новое Чурашево;
· Газоснабжение территории под индивидуальную усадебную застройку 1-2 этажами домами у деревни Сюрбеевка Андреевского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики.
[bookmark: _Toc226015543][bookmark: _Toc141977489]Связь
Проектом принята 100% телефонизация населения Ибресинского муниципального округа. Для обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.
Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.
Развитие радиовещания в поселении будет осуществляться за счет эфирного вещания коммерческих радиостанций.
Размещение дополнительных отделений почтовой связи на территории поселения не планируется.
Основные задачи: 
· Повышение надежности системы теле- и радиовещания в округе;
· Повышение качества предоставления услуг связи;
· Плановое развитие и расширение возможностей системы цифрового телевещания;
· Максимальный охват населения района услугами (номерной, сотовой) связи, расширение возможностей и повышение оперативности оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.
Приоритетные направления: 
· Развитие эфирного радиовещания;
· Внедрение услуг связи с цифровым оборудованием;
· Повышение надежности, качества и расширение возможности системы телевещания.
· Планируется развитие широкополосного доступа в интернет по технологии ADSL.
[bookmark: _Toc226015544][bookmark: _Toc141977490]Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
Раздел подготовлен в соответствии со следующими документами:
· Доклад «Об экологической ситуации в Чувашской Республике в 2021 году», подготовленный Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;
· Территориальная схема обращения с отходами в Чувашской Республике (с изменениями, внесенными Приказом Минприроды Чувашии от 26.01.2021 г. № 41).
Мероприятия по охране окружающей среды
[bookmark: bookmark198]В Ибресинском муниципальном округе в марте 2023 года утверждена Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности".
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Проектом предлагаются к выполнению следующие мероприятия в области охраны атмосферного воздуха:
· Перевод твердотопливных котельных на природный газ.
· Разработка проектов ПДВ на всех крупных предприятиях.
· Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях I-III класса опасности. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
· Организация регулярных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.
· Борьба с лесными пожарами. 
[bookmark: bookmark200]Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предлагаются к выполнению следующие мероприятия:
· Благоустройство и расчистка русел рек, озер, ручьев и прудов.
· Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закреплениюе их на местности специальными информационными знаками.
· Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
· Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
· Проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
· Разработки проектов ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
· Обустройство и обеспечение соблюдения особого режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
· Берегоукрепительные работы, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.
· Реконструкция системы водоснабжения в населенных пунктах.
· В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих сбросов неочищенных сточных вод.
· Реконструкция существующих очистных сооружений с целью предупреждения загрязнения водоемов сточными водами.
· Соблюдением технологии водоподготовки.
· Организация регулярных лабораторных исследований качества вод централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения.
· Проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.
Проектные предложения по санитарной очистке территории
Для решения проблем сбора и размещения твердых бытовых отходов на территории Ибресинского муниципального округа предлагаются к выполнению следующие мероприятия:
· организация системы планового сбора и удаления отходов производства и потребления в населенных пунктах муниципального округа для сокращения количества отходов и ликвидации незаконных свалок;
· организация системы раздельного сбора отходов;
· недопущение возникновения мест несанкционированного складирования отходов;
· ликвидация несанкционированных мест складирования отходов;
· -рекультивация полигона ТКО;
· оборудование дополнительных мест складирования ТКО;
· приведение всех площадок складирования ТКО в соответствие с нормативными требованиями. Площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м; площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод;
· обеспечение материально-технической базы объектов жилищно-коммунального хозяйства, способствующих санитарной очистке населенных мест (достаточное количество специализированного транспорта, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, санкционных мест для сбора отходов);
· создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов размещения и увеличение объемов их переработки.

[bookmark: _Toc226015545][bookmark: _Toc141977491]Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc500517228][bookmark: _Toc66979926][bookmark: _Toc141977492]Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС) природного и техногенного характера» в составе проекта генерального плана муниципального образования «Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики» разработан в соответствии с исходными данными и требованиями Заказчика.
Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС) природного и техногенного характера» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
· Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.1993 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;
· Постановление Правительства РФ № 420 от 03.5.1994 «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
· ГОСТ Р 22.3.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;
· ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменениями №1 от 01.07,2011г.) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»;
· ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;
· СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
· СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;
· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
· СП 104.1330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
· СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
· СП 134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
· СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;
· ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
· СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-зашитые зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
· СП 134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
Раздел содержит и учитывает перечень и характеристику основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проводится анализ наличия потенциально опасных объектов и возможные последствия при авариях на этих объектах, возможные потери и разрушения, даются рекомендации по защите от последствий этих аварий, даются предложения, направленные на предупреждение этих аварий. Делается анализ возможного влияния на население рассматриваемой территории при авариях и катастрофах на объектах близлежащих территорий, а также стихийных бедствий и неблагоприятных природных явлений.
[bookmark: _Toc226015546]Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера 
В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представленные в таблице ниже.
Таблица 2.8.1.1 – Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории Ибресинского муниципального округа 
	№ п/п
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные метеорологические явления и процессы

	1.1
	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)
	Аэродинамический
	Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление Вибрация

	1.2
	Сильные осадки
	
	

	1.2.1
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	1.2.2
	Град
	Динамический
	Удар

	2. Природные пожары

	2.1
	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)
	Теплофизический
	Пламя
Нагрев тепловым потоком
Тепловой удар
Помутнение воздуха
Опасные дымы

	
	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


В соответствии с СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов.
Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.
При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.
Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.
Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями на территории Ибресинского муниципального округа являются лесные пожары в летний период.
[bookmark: _Toc119613134][bookmark: _Toc106618188]Опасные гидрологические явления
Для рек, находящихся на территории Ибресинского муниципального округа, характерно кратковременное половодье, летом они сильно пересыхают. Наводнений и подтоплений на территории округа не происходит.
[bookmark: _Toc106618189][bookmark: _Toc119613135]Опасные метеорологические явления и процессы
К основным неблагоприятным природным явлениям на территории Ибресинского муниципального округа относятся: засухи, суховеи, град, ливни.
Ливневые дожди и град сопровождаются сильными ветрами. Ветры со скоростью 15 м/сек и больше в среднем по району отмечаются от 1 до 5 раз в год. В среднем один раз в пять лет скорость ветра может достигать 18-20 м/сек и один раз в 20-летие 23-26 м/сек.
[bookmark: _Toc106618190][bookmark: _Toc119613136]Природные пожары
По географическим особенностям Ибресинский муниципальный округ входит в число лесных территорий. Есть вероятность возникновения в пожароопасный период лесных пожаров. На территории района отсутствуют торфяные месторасположения, ввиду чего подземные торфяные пожары на территории округа невозможны.
На территории муниципального округа за последние 2 десятилетия происходило по 2-3 возгораний низовой подстилки в год, которые оперативно ликвидировались силами лесопожарной команды и отделений пожаротушения. Средняя площадь выгорания сухой травы составляет 0,01 га, в жаркий сухой летний сезон вероятное возникновение лесного пожара на площади до 0,5 га с экономическим ущербом до 100 тыс.р.
Меры предупреждения и снижения ущерба
1. Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории муниципального округа.
2. Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения.
3. Проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования.
4. Поддержание в готовности противопожарных формирований.
5. Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона.
6. Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки.
7. Запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются контрольные посты.
Комплекс мер по защите населения
1. Организация в пожароопасный сезон постоянный мониторинг лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания.
2. Организация контроля и прогнозирования распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки.
3. Своевременное оповещение должностных лиц и населения о развитии чрезвычайной ситуации.
4. Организация локализации и ликвидации очагов пожаров.
Комплекс мер для защиты населенных пунктов
1. Создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря.
2. Содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;
3. Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;
4. Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;
5. Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.
6. Создание противопожарных разрывов шириной от 10 до 20 м с устройством минерализованных полос по их краям и противопожарных опушек от 20 до 30 метров, очищенных от пожароопасного подлеска, проста хвойных пород деревьев, сухостоя, кустарников, валежника, и обрубкой веток и сучьев по высоте до 2 м.

[bookmark: _Toc226015547]Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 
Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».
Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:
· прямого действия или первичные;
· побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:
· физического действия;
· химического действия.
· К поражающим факторам физического действия относят:
· воздушную ударную волну;
· волну сжатия в грунте;
· сейсмовзрывную волну;
· волну прорыва гидротехнических сооружений;
· обломки или осколки;
· экстремальный нагрев среды;
· тепловое излучение;
· ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.
На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют химически- и радиационно-опасные объекты.
Возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на гидротехнических сооружениях нет, они все находятся вне зоны влияния катастрофического паводка.
Среднегодовая сумма осадков не превышает 376 – 432 мм, при испарении с водной поверхности 770 мм в год. Суточный максимум осадков достигает 59 мм.  Основываясь на вышесказанном, можно констатировать: в штатном режиме функционирования, вероятность потери устойчивости дамб-обвалований данных гидротехнических сооружений при существующем напоре воды исчезающе малы. 
Даже при нештатных ситуациях, скажем, гипотетических разрушениях данных сооружений, населенные пункты округа не подвергаются подтоплению.
На территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на следующих объектах:
· пожаро- и взрывоопасных объектах;
· электроэнергетических системах;
· коммунальных системах жизнеобеспечения;
· автомобильном, железнодорожном транспорте.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объекты, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек.
Определение перечня потенциально опасных объектов и их классов опасности осуществляется комиссией, формируемой уполномоченных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Учет потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения осуществляет МЧС России, региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
На территории поселка потенциально опасные объекты отсутствуют, однако на территории поселка функционируют опасные производственные объекты, не относящиеся к потенциально опасным, но которые могут стать источниками техногенных чрезвычайных ситуаций: автозаправочные станции, котельные.
В соответствии с действующим законодательством на опасных объектах в обязательном порядке разрабатывается паспорт безопасности опасного объекта.
Определение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте и показателей степеней риска для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения, размеры зон действия поражающих факторов от возможных чрезвычайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте осуществляется в паспорте безопасности опасного объекта. Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство объекта.
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах
К числу пожаро- и взрывоопасных объектов на территории муниципального округа относятся предприятия и объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.
Аварии, связанные с разливом нефтепродуктов, представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв. 
Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.
Аварии на объектах по хранению и реализации нефтепродуктов, связанные с разливом, горением, взрывом нефтепродуктов могут привести к чрезвычайным ситуациям с масштабами от локального до муниципального характера. Аварийные ситуации могут быть вызваны ошибками персонала, неисправностью оборудования, нарушением технологического процесса. При авариях на нефтебазах, складах хранения нефтепродуктов, базах топлива возможен разлив нефтепродуктов, воспламенение, разлив с горением, взрыв, образование огненного шара, загрязнение почвы, грунтовых вод и открытых водоемов, загрязнение воздуха продуктами горения.
Причинами возникновения аварийных ситуаций могут являться несоблюдение минимально допустимых расстояний до строящихся и проектируемых предприятий и других объектов, случаи ведения земных и строительных работ в охранных зонах трубопроводов и других ПВОО.
На территории Ибресинского муниципального округа к взрыво-, пожароопасным объектам относятся газопроводы, особенно газопровод-отвод от магистрального газопровода Уренгой –Ужгород. Давление внутри трубопровода колеблется от 50 до 70 атмосфер, составляет 33 км.
Аварии на электроэнергетических системах
Энергоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляется от 3 базовых подстанций (Ибресинская, Буинская, «Рассвет»). Общая протяженность электролиний в округе составляет 312 км. Всего имеется 144 подстанций. Из-за различных погодных условий и из-за неосторожного обращения с техникой во время работ могут произойти срывы подачи электроэнергии на отдельные участки муниципального округа.
При авариях на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, сельхозпредприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.
Аварии на электроэнергетических системах в муниципальном округе могут возникнуть вследствие опасных природных явлений таких как:
· сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и повреждению опор линий электропередач напряжением 10 и 35 кВ);
· сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередач);
· продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и повреждению опор линий электропередач);
· лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за сгорания опор линий электропередач).
Помимо опасных природных явлений причиной возникновения аварий на электроэнергетических системах может стать износ оборудования, несоблюдение сроков и невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств, отсутствие мероприятий по замене физически и морально устаревшей аппаратуры, механические повреждения в результате строительных и ремонтных работ, техногенные пожары и др.
Аварии на электроэнергетических системах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов. Возможными последствиями серьезных аварий для крупных населенных пунктов могут стать нарушение дорожного движения, отсутствие освещения в темное время суток, нарушение работы предприятий системы жизнеобеспечения и промышленных объектов с непрерывным циклом производства, отсутствие связи, бытовые неудобства и др. 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Система теплоснабжения Ибресинского муниципального округа находится в удовлетворительном состоянии. Большинство теплосетей подземные и имеют изоляцию, покрытую пенополиуританом. Для обеспечения надежного и бесперебойного подачи тепла предприятиям социальной сферы и населения при авариях на линиях теплоснабжения предусмотрен частичный перевод котельных на резервные виды топлива.
Чрезвычайные ситуации на территории муниципального образования на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть по причине:
· физического износа основного и вспомогательного оборудования;
· превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования;
· ветхости сетей;
· халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;
· низкого качества ремонтных работ;
· опасных природных явлений.
Выход из строя коммунальных систем жизнеобеспечения может привести к сбою в системах электросвязи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения.
Аварии на транспорте
На территории Ибресинского муниципального округа могут произойти следующие транспортные ЧС:
· аварии (катастрофы) на автодорогах;
· аварии (катастрофы) на железнодорожном транспорте.
Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).
Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. 
Транспортные происшествия на автомагистралях наиболее вероятны в районах: мостов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.  
С северо- востока на юго-запад территорию пересекает Горьковская железная дорога в направлении Казань- Рузаевка, которая обеспечивает транспортные перевозки пассажиров и народнохозяйственных грузов, относится к IV классу, что означает резкое снижение количества пассажиропотока и ограничение перевозки опасных грузов.
Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте могут явиться неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. 
При штатном режиме функционирования вероятность возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций сводится к минимуму.
При нештатном режиме могут произойти сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. 
В течение последних десятков лет случаи крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на железной дороге, проходящей по территории Ибресинского муниципального округа, не зарегистрированы.
Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ. 
Принимается, что при транспортном происшествии емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %).
· автодорожная емкость с хлором						1 т;
· автодорожная емкость с цианидом натрия				8 м3;
· емкость на очистных сооружениях с хлором				0,05 т;
· Толщина свободного разлития						0,05 м;
· Метеорологические условия – инверсия;
· Скорость приземного ветра							1 м/с;
· Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;
· Температура окружающего воздуха					+20 °С;
· Время от начала аварии							1 час.
Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автомобильном транспорте представлены в таблице ниже.
Таблица 2.8.2.1 – Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте.
	№ п/п
	Параметры
	аммиак

	
	
	8 куб. м

	1. 
	Степень заполнения цистерны, %
	95

	2. 
	Молярная масса АХОВ, кг/кМоль
	17.03

	3. 
	Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м
	0.00071

	4. 
	Пороговая токсодоза, мг*мин
	15

	5. 
	Коэффициент хранения АХОВ
	0.01

	6. 
	Коэффициент химико-физических свойств АХОВ
	0.025

	7. 
	Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2
	1

	8. 
	Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т
	5,18

	9. 
	Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т
	0,002

	10. 
	Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т
	0,150

	11. 
	Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин
	1:21

	12. 
	Глубина зоны заражения, км.
	

	13. 
	Первичным облаком
	0,079

	14. 
	Вторичным облаком
	1,491

	15. 
	Полная
	1,530

	16. 
	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	5

	17. 
	Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км
	1,53

	18. 
	Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км
	1,732

	19. 
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км
	

	
	Возможная
	3,66

	
	Фактическая
	0,19


При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:
в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;
Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по СП 165.1325800.2014, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.
Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:
тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);
емкость автомобильной цистерны с             – СУГ – 14,5 куб. м;
					               – ГСМ – 20 куб. м;
емкость железнодорожной цистерны с  	   – СУГ – 73 куб. м;
							   – ГСМ – 73 куб. м;
уровень заполнения при перевозке	   – ГСМ 95 %;
                                                                          – СУГ 85 %;
толщина слоя разлития		               – 0,05 м;
территория				               – слабо загроможденная;
температура воздуха и почвы	               – плюс 20оС;
скорость приземного ветра			   – 1 м/сек;
возможный дрейф облака ТВС		   – 15–100 м;
класс пожара					   – В1, С.

Таблица 2.8.2.2 – Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ
	Параметры
	а/д цистерна
	ж/д цистерна

	
	ГСМ
	СУГ
	ГСМ
	СУГ

	Объем резервуара, куб. м
	20
	14.5
	73
	73

	Масса топлива в разлитии, т
	14,63
	8,63
	53,4
	43,4

	Эквивалентный радиус разлития, м
	11
	8,9
	33,2
	19,9

	Площадь разлития, кв. м
	380
	246,5
	3468
	1241

	Масса топлива, участвующая в образовании ГВС
	0,02
	0,7
	0,02
	0,7

	Масса топлива в ГВС, т
	0,293
	6,039
	1,068
	30,405

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	10,6
	29,3
	16,4
	50,5

	Зона сильных разрушений, м
	26,4
	73,3
	40,9
	126,3

	Зона средних разрушений, м
	59,5
	164,9
	92,0
	284,2

	Зона слабых разрушений, м
	152,1
	421,4
	235,2
	726,2

	Зона расстекления (50 %), м
	251,2
	696,2
	388,5
	1199,7

	Порог поражения 99 % людей, м
	18,5
	51,3
	28,6
	88,4

	Порог поражения людей (контузия), м
	29,1
	80,6
	45,0
	138,9

	Параметры огневого шара

	Радиус огневого шара, м
	17,2
	45,9
	26,1
	77,6

	Время существования огневого шара, с
	3,3
	7,2
	4,6
	10,9

	Скорость распространения пламени, м/с
	35
	58
	43
	76

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м
	130
	220
	130
	220

	Индекс теплового излучения на кромке огневого шара
	2146
	9507
	3004
	14472

	Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, %
	0
	0
	0
	0

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, мин : сек
	16:44
	30:21
	16:44
	30:21

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м
	104
	176
	104
	176

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	29345
	59179
	29345
	59179

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	79
	100
	79
	100


Таблица 2.8.2.3 – Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений.
	Наименование степени
	Характеристика степени разрушения зданий и сооружений

	Полная
	Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений

	Сильная
	Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий.

	Средняя
	Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта

	Слабая
	Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов


При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте
Для предупреждения возможных ЧС на транспорте необходимо осуществлять:
· трассировку маршрутов перевозки пожаровзрывоопасных веществ по обходам;
· перевозку опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;
· устройство площадок для перегрузки (перекачки), железнодорожных путей для накопления, отстоя вагонов (цистерн) с опасным грузом с удалением на расстояние не менее 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, мест стоянки других поездов;
· постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;
· содержание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность их эксплуатации - своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;
· соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;
· поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;
· организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;
· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
· установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.
[bookmark: _Toc226015548]Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:
· инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);
· случаи заболевания животных бешенством (переносчиками болезни являются дикие животные);
· случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.
На территории муниципального округа природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Согласно многолетним данным 52-70 % от всех случаев инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания. Массовых заболеваний (эпидемий) не зарегистрировано.
Согласно данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Чувашской Республике в 2022 году» в Ибресинском муниципальном округе в 2021 году отмечались превышения республиканских значений по ряду заболеваний – анемия, тиреоидит, язва желудка и 12-перстной кишки. 
На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют скотомогильники.
На территории муниципального округа возникновение чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера маловероятно.
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0. [bookmark: _Toc226015550]Противопожарные мероприятия
Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения муниципального округа от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц).
Пожар – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
· пламя и искры; 
· тепловой поток;
· повышенная температура окружающей среды;
· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
· пониженная концентрация кислорода;
· снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
· воздействие огнетушащих веществ.
При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.
Обеспечение пожарной безопасности муниципального округа реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Основными направлениями по обеспечению пожарной безопасности территории муниципального округа в рамках проекта генерального плана являются:
· контроль обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики;
· обеспечение водой участков муниципального округа, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения;
· обеспечение беспрепятственного прохода и проезда ко всем объектам защиты; размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения; 
· обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и лесничествами;
· анализ мест дислокации пожарных депо, с учетом нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара – 10 мин на территории муниципального округа;
· постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, расселение жилья, расположенного в санитарно-защитных зонах предприятий (в том числе взрывопожароопасных);
· обеспечение пожарной безопасности в лесах.
Размещение взрывопожароопасных объектов на территории муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123 ФЗ, при градостроительной деятельности, взрывоопасные объекты должны размещаться, за границей муниципального округа, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва, при этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное вышеназванным законом.
При размещении взрывопожароопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципального округа допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123 ФЗ
В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.
Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должно быть обеспечено устройство:
· пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
· средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;
· противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.
На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра. 
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного снабжения». 
Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Рекомендуется предусматривать новые противопожарные пирсы на естественных водоемах с учетом проектных решений Генерального плана по размещению площадок нового строительства.
Противопожарное водоснабжение муниципального округа
На территории муниципального округа, а также на территории организаций в границах муниципального образования должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе, питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).
К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального округа относятся:
· наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
· водные объекты (естественные и искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;
· противопожарные резервуары.
Проектом предусматривается при новом строительстве и реконструкции территорию муниципального округа оборудовать противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Расходы воды для нужд пожаротушения муниципального округа принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 и СП 10.13130.2020 и составит - 10 л/с (1 пожара по 10 л/с). Дополнительно принят расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).
Пожарный запас для 3 х часового тушения составит: (10+10) х 3,6х3 = 216 м3.
Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды на площадках водоочистных сооружений.
Пополнение пожарных запасов осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. 
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 
На территории муниципального округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года, не менее чем двумя автомобилями одновременно.
Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта зашиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
Согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной зашиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм.
Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
На территории Ибресинского муниципального округа необходимо обустроить подъезды к естественным и искусственным водоемам по следующим адресам:
- п. Молния на пересечении ул. Комсомольская и Луговая, ул. Луговая;
- п. Новая Жизнь ул. Новая возле дома 8, ул. Новая возле дома 15, ул. Новая возле дома 22;
- п. 11 лет Чувашии ул. Мирная возле дома № 33, ул. Мирная возле дома № 17;
- п. Березовка ул. Солнечная возле дома № 10, ул Школьная возле дома № 3;
- ул. Мира п. Красная Заря;
- п. Тарнвар ул. Речная возле дома № 4, ул. Калинина возле дома № 7;
- п. Бугуян между улицами Кирова и Заречная, на пресечении улиц Набережная и Кирова по ул. Новая, ул. Зеленая возле дом № 22;
- д. Кошмаш-Тойси ул. Речная возле дома № 4, между улицами Лесная и Чапаева;
- п. Липовка ул. Школьная возле дома № 54, ул. Школьная возле дома № 45, ул. Константинова возле дома № 24, в конце ул. Чапаева;
- п. Тымар ул. Мира возле дома № 4, ул. Мира возле дома № 12, ул. Мира возле дома № 16, ул. Мира возле дома № 24;
- п. Огонёк ул. Малиновка возле дома № 18, ул. Садовая возле дома № 2;
- п. Костёр ул. Ленина возле дома № 31, ул. Ленина возле дома № 9, ул. Ленина возле дома № 17, ул. Молодежная возле дома № 8;
- д. Сосновка ул. Московская возле дома № 54, ул. Речная возле дома № 8;
- пгт. Ибреси ул. Кооперативная возле дома № 28, по ул. Леспромхозная около парка, по ул. Водопроводная (водокачка), по ул. Карла Маркса (симка), пруд на пересечении ул. Новая и пер. Юбилейный, на пересечении улиц Коминтерна и Кутузова, ул. Кооператвина.
Площадка (пирс) должна быть с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Необходимо обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения:
- пгт. Ибреси ул. Советская, ул. Сельхозтехники, ул. Плеханова, ул. Горького, ул. Надежды, ул. Коминтерна, ул. Заводская, ул. Кйбышева, ул. Зеленая, ул. Дзержинского, ул. Жерезнодорожная, ул. Карла Маркса;
- д. Кошмаш-Тойси ул. Лесная, ул. Чапаева, ул. Речная;
- п. Огонек ул. 40 лет Октября, ул. Малиновка, ул. Школьная;
- д. Сосновка ул. Зеленая;
- п. Липовка ул.Заводская.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)
В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123 ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 
Противопожарные расстояния на территории муниципального округа между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок, указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123 ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:
· от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);
· от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.
Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 1,ч. 1 ст. 6, ч.4 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах зашиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м.
Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.
Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м. если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м.
Необходимо организовать нормативное противопожарное расстояние от зданий, сооружений городского и сельских населенных пунктов Ибресинского муниципального округа до границ лесных насаждений: 
- пгт. Ибреси ул. Воинов Интернационалистов; ул. Пушкина; ул. Лесная: ул. Гагарина; ул. Зеленая; ул. Кутузова;
- ул. Лесная п. Первомайск;
- ул. Октябрьская п. Молния;
- ул. Лесная п. Калиновка;
- ул. Мира п. Красная Заря;
- ул. Лесная п. Спотара;
- п. Тарнвар ул. Калинина ул. Карла Маркса;
- ул. Кирова п. Бугуян;
- ул. Лесная п. Алшихово;
- ул. Новая п. Мерезень;
- ул. Полевая п. Сехнер;
- п. Мирный;
- п. Буинск ул. Пушкина ул. Лермонтова ул. Заводская ул. Мичурина;
- ул. Лесная д. Кошмаш-Тойси;
- ул. Зеленая д. Кожакспось;
- ул. Заводская п. Липовка;
- ул. 40 лет Октября п. Огонёк.

Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах муниципального округа
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории муниципального образования определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут в городских населенных пунктах, 20 минут в сельских населенных пунктах.
На данный момент территория Ибресинского муниципального округа существуют следующие пожарные части:
Таблица Подразделения пожарной безопасности на территории Ибресинского муниципального образования 
	Тип подразделения
	Название подразделения
	Адрес подразделения

	ФПС ГПС
	28 ПСЧ 9 ПСО
	п.Ибреси, ул.Кооперативная, д.28

	ПСС ГПС
	Общественное учреждение добровольная пожарная команда Кирово Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	п. Бугуян, ул. Кирова, д. 8

	
	Общественное учреждение Добровольная пожарная команда Малые Кармалы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	с. Марые Кармалы, ул. Евсевьева, д. 2

	ДПК
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина ООО Дом Быта "Мария"
	п. Ибреси 

	
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина Ибресинской центральной районной больницы"
	п. Ибреси 

	МПО
	МПО Буинского муниципального отдела
	пос. Буинск, ул. Горняка, д.7

	
	МПО Хормалинского муниципального отдела
	с. Хормалы, ул. Кирова, д.27а

	ВПО
	ВПО колхоза «Красный партизан»
	с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.15

	ЛПС
	ЛПС «Березовкая» БУ «Ибресинское лесничество Минприроды Чувашии (п. Березовка)
	Березовское участковое лесничество (кв. 105)

	
	ЛПС «Нововыслинская» БУ «Ибресинское лесничество Минприроды Чувашии (д. Новые Высли)
	Нововыслинское участковое лесничество (кв. 22)



Требования пожарной безопасности к содержанию территории 
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 на территории городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, предусмотрено проведение особых противопожарных мероприятий. 
Среди таких мероприятий выделяется:
· введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
· организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;
· подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
· проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается размещение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
Запрещается устройство свалок горючих отходов на территориях городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками) необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков) под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
Требования пожарной безопасности в лесах 
Охрана лесов от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69 ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации, Приказами Минсельхоза РФ.
Пожарная безопасность в лесах осуществляется по следующим направлениям:
· противопожарное обустройство лесов;
· создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;
· мониторинг пожарной опасности в лесах;
· разработка планов тушения лесных пожаров;
· тушение лесных пожаров;
· иные меры пожарной безопасности в лесах.
Противопожарное обустройство лесов включает:
· разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;
· распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;
· строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;
· устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
· прокладку просек, противопожарных разрывов;
· устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.
Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:
· устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;
· приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;
· организации систем связи и оповещения;
· строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
· снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;
· проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
· создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.
Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:
· наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;
· организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных средств;
· своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.
Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г. 
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.
Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.
Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.
Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.
Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 – 7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 – 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации, пребывание граждан в лесах может быть ограничено.
Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления. учреждения, организации. иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства. общественные объединения. индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией. прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности. пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.
Необходимо создание противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров в следующих населенных пунктах Ибресинского муниципального округа: пгт. Ибреси, д. Кошмаш-Тойси, д. Кожакпось, п. Буинск, п. Сехнер, п. Мирный, п. Тымар, п. Костер, п. Огонек, п. Сосновка, п. Тарнва, п. Спотара, п. Бугуян, п. Липовка, п. Алшихово, п. Мерезень, п. Молния, п. Первомайск, п. Новая Жизнь, п. 11 лет Чувашии, п. Калиновка, п. Березовка, п. Красная Заря, п. Паральша.
Мероприятия по повышению пожарной безопасности
В соответствии с планами развития Чувашской республики, а также в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:
Создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах, находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений.
Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:
Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров
· развитие добровольных пожарных дружин на территории поселения для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;
Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:
· строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;
· оборудование взрыво-пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;
· регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.
Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:
· своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
· содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;
· ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, на участках с пересечением оврагов в период гололеда;
· незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
· расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;
· обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;
· организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;
· произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.
[bookmark: _Toc226015551]Система оповещения и связи
Оповещение населения Чувашской республики осуществляется при помощи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) с использованием электросирен, громкоговорителей и по каналам телерадиовещания. 
Согласно исходным данным, предоставленным администрацией Ибресинского муниципального округа, в п.г.т. Ибреси, по адресу ул. Сельхозтехники, д.13 установлена сирена С-40.
Для Ибресинского муниципального округа в 2022 году разработан проект размещения средств оповещения в рамках развития Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чувашской Республики. Согласно проекту предусмотрено размещение 6 шт. средств оповещения в пгт. Ибреси, 2 шт. – в д. Айбечи, 1 шт. – в д. Андреевка, 1 шт. – в п. Березовка, 3 шт. – в д. Большие Абакасы, 2 шт. – в пгт. Буинск, 1 шт. – в п. Бугуян, 2 шт. – в с. Климово, 1 шт. – в с. Малые Кармалы, 3 шт. – в с. Новое Чурашево, 2 шт – в с. Хормалы, 2 шт. – в с. Чувашские Тимяши, 2 шт. – в д. Ширтаны.
На территории Ибресинского муниципального округа необходимо обеспечить системой оповещения населения о возможной ЧС, вызванной природными пожарами, следующие населенные пункты: северная часть пгт. Ибреси, район «Черноречка», д. Кошмаш-Тойси, д. Кожакпось, п. Буинск, п. Сехнер, п. Мирный, п. Тымар, п. Костер, п. Огонек, п. Сосновка, п. Тарнвар, п. Спотара, п. Бугуян, п. Липовка, п. Алшихово, п. Мерезень, п. Молния, п. Первомайск, п. Новая Жизнь, п. 11 лет Чувашии, п. Калиновка, п. Березовка, п. Красная Заря, п. Паральша. 
[bookmark: _Toc226015552]Защитные сооружения
В качестве укрытий используются подвалы жилых домов, предприятий и учреждений.
Согласно СНиП 2.01.51.90 фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки, создается заблаговременно и в мирное время. Для каждого защитного сооружения должен быть разработан план-график приведения убежища в готовность к приему укрываемых людей.
Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:
· комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:
· приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях, и сооружениях различного назначения;
· приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;
приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.
1.10 [bookmark: _Toc226015553] Предложения по установлению границ населенных пунктов Муниципального округа 
Граница Ибресинского муниципального округа определена законом Чувашской республики от 29.03.2022 года № 18 «О преобразовании муниципальных образований Ибресинского района Чувашской республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».
Площадь муниципального округа составляет 120306,08 га.
Настоящим Генеральным планом не предусматривается изменение границ Ибресинского муниципального округа.
С учетом сложившегося землепользования, существующего кадастрового деления территории, целевого назначения участков, а также в целях обеспечения перспективного развития населенных пунктов и рационального использования земельных ресурсов поселения Генеральным планом предлагаются новые планируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа: 
В графических материалах существующие и проектируемые границы населенных пунктов отображены на Карте границ населенных пунктов.
Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10 Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа
	№
	Кадастровый номер
	Населенный пункт
	Площадь, м2
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка

	1 1
	21:10:000000:45
	пгт. Ибреси
	1500
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	2 2
	21:10:000000:6571
	пгт. Ибреси
	8608
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Автомобильный транспорт

	3 3
	21:10:160106:278
	пгт. Ибреси
	1998
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	4 
	21:10:160106:279
	пгт. Ибреси
	1768
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	5 
	21:10:160106:280
	пгт. Ибреси
	1968
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	6 
	21:10:000000:6587
	пгт. Ибреси
	13894
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Автомобильный транспорт

	7 
	21:10:000000:6577
	пгт. Ибреси
	2049
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Автомобильный транспорт

	8 
	21:10:160103:36
	пгт. Ибреси
	16410
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Склады

	9 
	21:10:160103:339
	пгт. Ибреси
	45
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Коммунальное обслуживание

	10 
	21:10:160103:329
	пгт. Ибреси
	666
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	11 
	21:10:160104:276
	пгт. Ибреси
	810
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	12 
	21:10:160104:273
	пгт. Ибреси
	703
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	13 
	21:10:160104:281
	пгт. Ибреси
	598
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	14 
	21:10:160107:43
	пгт. Ибреси
	1276
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	15 
	21:10:160107:299
	пгт. Ибреси
	498
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Ведение огородничества

	16 
	21:10:160106:41
	пгт. Ибреси
	1500
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	17 
	21:10:160115:280
	пгт. Ибреси
	1208
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	18 
	21:10:160115:77
	пгт. Ибреси
	1108
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	19 
	21:10:160115:283
	пгт. Ибреси
	2099
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	20 
	21:10:160116:27
	пгт. Ибреси
	1920
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	21 
	21:10:160116:33
	пгт. Ибреси
	1232
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	22 
	21:10:160116:38
	пгт. Ибреси
	200
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	23 
	21:10:160116:200
	пгт. Ибреси
	1278
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	24 
	21:10:160115:56
	пгт. Ибреси
	604
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	25 
	21:10:160115:39
	пгт. Ибреси
	143485
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Отдых (рекреация)

	26 
	21:10:160115:7
	пгт. Ибреси
	1200
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	27 
	21:10:160115:15
	пгт. Ибреси
	1200
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	28 
	21:10:160115:64
	пгт. Ибреси
	800
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	29 
	21:10:000000:6832
	пгт. Ибреси
	161
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	30 
	21:10:160115:30
	пгт. Ибреси
	600
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	31 
	21:10:160107:45
	пгт. Ибреси
	1200
	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	32 
	21:10:160107:59
	пгт. Ибреси
	100
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	33 
	21:10:160116:31
	пгт. Ибреси
	1000
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	34 
	21:10:200106:5
	п. Буинск
	1245
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	35 
	21:10:200106:6
	п. Буинск
	1400
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	36 
	21:10:200106:7
	п. Буинск
	837
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	37 
	21:10:200106:11
	п. Буинск
	1015
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	38 
	21:10:200106:10
	п. Буинск
	1320
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	39 
	21:10:200106:14
	п. Буинск
	1960
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	40 
	21:10:200103:5
	п. Буинск
	1200
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	41 
	21:10:200106:77
	п. Буинск
	1217
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	42 
	21:10:200106:13
	п. Буинск
	958
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	43 
	21:10:200106:12
	п. Буинск
	559
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	44 
	21:10:200106:254
	п. Буинск
	2022
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	45 
	21:10:200106:255
	п. Буинск
	1543
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	46 
	21:10:200104:1
	п. Буинск
	2200
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	47 
	21:10:200110:62
	п. Буинск
	1000
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	48 
	21:10:200110:61
	п. Буинск
	900
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	49 
	21:10:000000:116
	п. Буинск
	3609
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Коммунальное обслуживание

	50 
	21:10:010101:1296
	с. Чувашские Тимяши
	3801
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	51 
	21:10:010101:1291
	с. Чувашские Тимяши
	3613
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	52 
	21:10:220101:604
	п. Березовка
	1250
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	53 
	21:10:221301:213
	п. Березовка
	1225
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Хранение автотранспорта

	54 
	21:10:221102:160
	п. Новая Жизнь
	24200
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	55 
	21:10:080101:1449
	д. Айбечи
	22671
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Отдых (рекреация)

	56 
	21:10:081305:203
	д. Айбечи
	12520
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	57 
	21:10:081305:208
	д. Айбечи
	564
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	58 
	21:10:081305:209
	д. Айбечи
	3276
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	59 
	21:10:070301:431
	д. Сирикли
	2492
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	60 
	21:10:070301:533
	д. Сирикли
	1568
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	61 
	21:10:070301:540
	с. Новое Чурашево
	28348
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	62 
	21:10:152401:1
	д. Ширтаны
	900
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	63 
	21:10:152401:2
	д. Ширтаны
	1400
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)



Границы населенных пунктов в ряде случаев подлежат изменению из-за пересечения существующих границ населенных пунктов, стоящих на кадастровом учёте, с земельными участками, учтёнными в едином государственном реестре недвижимости. 
Таким образом, для приведения существующих границ населенных пунктов в соответствие требованиям и нормам земельного законодательства в рамках разработки Генерального плана были устранены данные пересечения.
Включение в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, земельных участков из земель лесного фонда не предусматривается.
Перевод земель будет осуществляться по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ и Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую». Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов.
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с даты внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о категории земель или земельных участков.



1.11 [bookmark: _Toc226015554]Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие его территории
Комплексное развитие территории происходит под воздействием различных факторов, которые влияют на социальную атмосферу, качество жизни населения, человеческий капитал и экономический рост за счет использования внутренних и привлекаемых ресурсов. 
Комплексное развитие территории требует устойчивого развития всех сфер жизни общества. Достижение устойчивости означает создание таких условий, при которых развитие становится поступательным и однонаправленным. Это невозможно сделать без обеспечения благоприятного социального фона.
Одним из инструментов достижения целей комплексного развития территории является внесение изменений в генеральный план, разрабатываемые с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документов территориального планирования Российской Федерации, национальных проектов, стратегии пространственного развития Российской Федерации, документа территориального планирования субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
Планируемые генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения определены в соответствии с итогами проведенного анализа использования территории муниципального округа, существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей. Их размещение окажет комплексное воздействие на развитие территории округа и обеспечат достижение стратегической цели разработки генерального плана – повышение качества жизни населения за счет развития социальной инфраструктуры.
Оценка влияния планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения на комплексное развитие территории:
· обеспечение минимально допустимого уровня обеспеченности, планируемого на расчетный срок внесения изменений в генеральный план населения объекты социальной инфраструктуры местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности;
· формирование комфортных условий проживания для местного населения;
· повышение качества и уровня жизни населения;
· создание условий для развития человеческого капитала, в том числе раскрытие креативного потенциала, способствующего развитию инновационных технологий и отраслей экономики;
· формирование среды, способствующей повышению демографических показателей населения, социально-экономических показателей и росту инвестиционной привлекательности территории;
· создание условий, предоставляющих возможно регулярно занимающихся спортом большему числу желающих;
· повышение интереса населения к общественной жизни муниципального округа благодаря возможности организации массовых спортивных мероприятий;
· увеличение продолжительности активной жизни населения;
· улучшение здоровья населения;
· вовлечение населения в культурно-досуговую жизнь муниципального округа;
· предоставление возможности творческой реализации населения.
2.12 [bookmark: _Toc226015555]Перспективные направления развития отдельных территорий в границах Ибресинского муниципального округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 в генеральном плане рекомендуется определять перспективный срок реализации генерального плана до 30-40 лет.
При этом, определение приоритетных направлений развития населенных пунктов на долгосрочную перспективу за расчетным сроком генерального плана позволит обеспечить взаимоувязку краткосрочной политики и долгосрочных стратегических целей развития населенных пунктов.
Необходимость выделения перспективных направлений развития территории населенных пунктов при разработке генерального плана обусловлена следующими факторами:
· определенные земельные участки не могут быть включены в границы населенных пунктов или включены в состав определенных функциональных зон в связи с нерешенными техническими вопросами, например, не устраненные пересечения с землями лесного фонда, необходимость выделения функционального назначения для части земельного участка, которое отлично от его основного вида разрешенного использования согласно ЕГРН, нерешенные вопросы относительно собственника земельного участка и т. д.;
· при оценке потребности в территориях различного функционального назначения указанные территории не требуют освоения согласно расчетам на двадцатилетний срок. Учет указанных предложений в составе настоящего генерального плана не целесообразен в связи с отдаленной перспективой их освоения и вероятностью изменения представленных решений.
Выделение территорий для перспективного развития позволит органам государственной власти и местного самоуправления проводить политику, направленную на решение вопросов, не позволяющих учесть указанные территории в действующей градостроительной документации. Например, завершить процедуру прекращения права аренды на земельные участки, размежевать земельные участки, подготовить необходимые обоснования для последующих изменений в градостроительную документацию.
В рамках настоящего Генерального плана перспективные направления развития рассматриваются в отношении:
· Жилищного строительства
· Расширения кладбищ
· Рекреационных зон
· Транспортных зон
· Производственных зон
· Общественно-деловых зон
· Зоны отдыха
В Ибресинском муниципальном округе в процессе разработки генерального плана были выявлены населенные пункты, в которых есть территории для перспективного развития:
· Жилищное строительство в д. Вудоялы, с. Климово, п. Новая Жизнь, д. Тойси-Паразуси, д. Ширтаны, с. Новое Чурашево;
· Расширение кладбищ вблизи всех населенных пунктов;
· Транспортных зон до всех кладбищ
· Общественно-деловых зон вблизи п. Березовка
· Зоны отдыха вблизи д. Сосновка, д. Тойси-Паразуси, п. Огонёк, д. Кожакпось
· Производственные площадки вблизи д. Ширтаны
Основные характеристики территорий для перспективного развития представлены в таблице ниже:
Таблица 2.12.1 – Основные характеристики территорий для перспективного развития в границах Ибресинского муниципального округа
	Вид территории
	Местоположение
	Ориентировочная площадь
	Примечание

	Жилищное строительство
	д. Вудоялы
	5,2 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Жилищное строительство
	с. Климово
	10,29 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Жилищное строительство
	п. Новая жизнь
	0,10 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Жилищное строительство
	д. Тойси-Паразуси
	10,34 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Жилищное строительство
	д. Ширтаны
	2,04 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Жилищное строительство
	д. Новое Чурашево
	21,4 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	вблизи д. Новые Высли
	0,49 га
	Требуется размежевание земельного участка для учета в ЕГРН

	Расширение кладбищ
	с. Хормалы
	0,2 га
	Требуется размежевание земельного участка для учета в ЕГРН

	Расширение кладбищ
	вблизи пгт. Буинск
	2 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	вблизи пгт. Буинск
	2,5 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	вблизи пгт. Ибреси
	1,3 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Общественно-деловые зоны
	вблизи п. Березовка
	0,11 га
	Требуется размежевание земельного участка для учета в ЕГРН

	Зона отдыха 
	вблизи д. Сосновка
	30,06 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Производственные площадки
	вблизи д. Ширтаны
	5,32 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана


2. [bookmark: _Toc226015556]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	га
	120306,08
	120306,08

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	га
	120306,08
	120306,08

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Жилые зоны
	га / %
	-
	-

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	-
	4 128,1/3,43

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	-
	4096,37/3,4

	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	
	
	1,08/0,0009

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	-
	30,65/0,025

	
	многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	-
	153,27/0,13

	
	зона специализированной общественной застройки
	га
	-
	27,47/0,023

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га / %
	-
	125,8/0,104

	
	производственная зона
	га
	-
	1 381/0,15


	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	135,28/0,11

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	13,29/0,011

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	-
	1232,43/1,02

	
	зона сельскохозяйственного использования
	га
	-
	30 743,92/25,56

	
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	-
	29820,27/0,11

	
	зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	-
	181,17/0,15

	
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	-
	602,52/0,50

	
	иная зона сельскохозяйственного назначения
	га
	-
	7,27/0,006

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	-
	83 558,79/69,46

	
	зона отдыха
	га
	-
	13,64/0,011

	
	зона лесов
	га
	-
	83324,4/69,27

	
	Зона озелененных территорий общего пользования
	га
	-
	220,75/0,18

	2.6
	Зоны специального назначения
	га / %
	-
	74,58/0,062

	
	зона кладбищ
	га
	-
	57,6/0,047

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	4,3/0,003

	
	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	12,98/0,01

	
	Зона режимных территорий
	га
	-
	0,45/0,0003

	3
	Население
	
	
	

	3.1
	Численность населения всего
	тыс. чел.
	22,1
	18,1

	
	в том числе:
	
	
	

	3.1.1
	городское население
	тыс. чел.
	8,2
	7,8

	3.1.2
	сельское население
	тыс. чел.
	13,9
	10,2

	4
	Жилищный фонд

	4.1
	Жилищный фонд 
	тыс. кв.м общей площ.
	46809,324
	47262,939

	4.2
	Убыль жилищного фонда - всего 
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	-

	4.3
	Новое жилищное строительство – всего, в том числе:
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	453,615

	4.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м / чел.
	38,6
	46,0

	5
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	5.1
	Дошкольные образовательные организации
	место
	1150
	652

	5.2
	Общеобразовательные организации
	место
	4913
	2866

	5.3
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	75,4
	79,5

	5.4
	Объекты сферы культурно-досуговой деятельности, в том числе:
	объект
	4
	6

	5.4.1
	Музеи
	объект
	1
	1

	5.4.2
	Межпоселенческая библиотека
	объект
	1
	1

	5.4.3
	Детская библиотека
	объект
	1
	1

	5.4.4
	Концертный зал
	объект
	-
	1

	5.4.5
	Центр культурного развития
	объект
	1
	1

	5.4.6
	Передвижной многофункциональный культурный центр
	объект
	-
	1

	6
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	6.1
	Общая протяженность железных дорог
	км
	46
	46

	6.2
	Количество железнодорожных вокзалов (станций):
	единиц
	-
	-

	6.3
	Плотность транспортной сети
	
	
	

	6.3.1
	- железнодорожной
	км/100 кв.км
	38,3
	38,3

	6.3.2
	- автомобильной
	км/100 кв.км
	154,8
	233

	6.4
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего
	км
	241,2
	223,4

	
	в том числе:
	
	
	

	6.4.1
	- федерального значения
	км
	-
	-

	6.4.2
	- регионального или межмуниципального значения
	км
	103,4
	123,4

	6.4.3
	- местного значения
	км
	137,8
	142,1

	6.5
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	239,9
	249,1

	6.6
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
	км/%
	185,9/92
	280/100

	6.7
	Аэродром малой авиации
	единиц
	2
	2

	6.8
	Уровень автомобилизации
	ед. на 1000 чел
	75,6
	130

	7
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	7.1
	Водоснабжение
	
	
	

	7.1.1
	водопотребление - всего
	куб. м/ сут
	-
	4050,0

	
	в том числе:
	
	
	

	7.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/ сут
	-
	2520,00

	7.1.1.3
	на неучтенные расходы
	куб. м/ сут
	-
	252,0

	7.1.1.4
	полив
	куб. м/ сут
	-
	900,0

	7.2
	Водоотведение (канализация)
	
	-
	

	7.2.1
	общее поступление сточных вод - всего
	куб. м/ сут
	-
	3024,00

	
	в том числе:
	
	-
	

	7.2.1.1
	хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м/ сут
	-
	2520,00

	7.2.1.3
	на неучтенные расходы
	куб. м/ сут
	-
	126,00

	7.3
	Электроснабжение
	
	
	

	7.3.1
	потребность в электроэнергии - всего
	МВт
	-
	8,856

	7.3.2
	Годовое электропотребление
	тыс. кВт.ч/год
	-
	39060,0

	7.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	7.4.1
	котельные
	шт
	24
	25

	7.5
	Газоснабжение
	
	
	

	7.5.1
	потребление газа - всего
	млн. куб. м/ год
	-
	6,696

	
	в том числе:
	
	
	

	7.5.1.1
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. куб. м/ год
	-
	6,696

	7.6
	Связь
	
	
	

	7.6.1
	охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	7.6.2
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 1000 человек
	-
	-






	


	

	Приложение №2 к генеральному плану Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики

	


Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Материалы по обоснованию.
Проектный план (Основной чертеж).
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	Приложение №3 к генеральному плану Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики

	


Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Материалы по обоснованию.
Карта инженерной инфраструктуры. Карта транспортной инфраструктуры.
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	Приложение №4 к генеральному плану Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики

	


Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Материалы по обоснованию.
Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств
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	Приложение №5 к генеральному плану Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики

	


Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Материалы по обоснованию.
Карта социальной инфраструктуры и инвестиционных площадок.
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	Приложение №6 к генеральному плану Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики

	


Генеральный план Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Материалы по обоснованию.
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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	Приложение №7 к генеральному плану Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики



Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
пгт. Ибреси
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429700, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, Ибреси посёлок городского типа.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	6 434 589 ± 888 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	123                                    4                                     56

	21:10-4.52(1)

	1
	318 159,30
	1 216 580,59
	Картометрический метод
	0,10
	-

	2
	318 136,65
	1 216 582,12
	Картометрический метод
	0,10
	-

	3
	318 149,00
	1 216 830,42
	Картометрический метод
	0,10
	-

	4
	318 371,95
	1 216 807,50
	Картометрический метод
	0,10
	-

	5
	318 383,28
	1 216 896,28
	Картометрический метод
	0,10
	-

	6
	318 370,59
	1 216 896,68
	Картометрический метод
	0,10
	-

	7
	318 370,57
	1 216 914,51
	Картометрический метод
	0,10
	-

	8
	318 370,76
	1 217 068,69
	Картометрический метод
	0,10
	-

	9
	318 370,54
	1 217 118,94
	Картометрический метод
	0,10
	-

	10
	318 362,65
	1 217 119,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	11
	318 362,52
	1 217 126,73
	Картометрический метод
	0,10
	-

	12
	318 159,55
	1 217 138,90
	Картометрический метод
	0,10
	-

	13
	318 126,13
	1 217 156,05
	Картометрический метод
	0,10
	-

	14
	317 920,29
	1 217 185,31
	Картометрический метод
	0,10
	-

	15
	317 899,50
	1 217 115,32
	Картометрический метод
	0,10
	-

	16
	317 876,51
	1 217 118,71
	Картометрический метод
	0,10
	-

	17
	317 687,63
	1 217 165,03
	Картометрический метод
	0,10
	-

	18
	317 618,13
	1 217 182,25
	Картометрический метод
	0,10
	-

	19
	317 588,45
	1 217 207,83
	Картометрический метод
	0,10
	-

	20
	317 394,66
	1 217 374,53
	Картометрический метод
	0,10
	-

	21
	317 235,92
	1 217 510,64
	Картометрический метод
	0,10
	-

	22
	317 273,02
	1 217 567,36
	Картометрический метод
	0,10
	-

	23
	317 130,50
	1 217 667,43
	Картометрический метод
	0,10
	-

	24
	317 087,67
	1 217 781,35
	Картометрический метод
	0,10
	-

	25
	317 311,58
	1 218 073,43
	Картометрический метод
	0,10
	-

	26
	317 317,51
	1 218 117,72
	Картометрический метод
	0,10
	-

	27
	317 478,68
	1 218 313,72
	Картометрический метод
	0,10
	-

	28
	317 481,07
	1 218 316,60
	Картометрический метод
	0,10
	-

	29
	317 597,91
	1 218 458,70
	Картометрический метод
	0,10
	-

	30
	317 585,27
	1 218 468,37
	Картометрический метод
	0,10
	-

	31
	317 627,85
	1 218 520,97
	Картометрический метод
	0,10
	-

	32
	317 433,57
	1 218 732,95
	Картометрический метод
	0,10
	-

	33
	317 402,87
	1 218 767,22
	Картометрический метод
	0,10
	-

	34
	316 955,65
	1 218 367,21
	Картометрический метод
	0,10
	-

	35
	316 808,66
	1 218 235,74
	Картометрический метод
	0,10
	-

	36
	316 542,88
	1 217 998,27
	Картометрический метод
	0,10
	-

	37
	316 479,18
	1 217 941,35
	Картометрический метод
	0,10
	-

	38
	316 080,80
	1 217 585,39
	Картометрический метод
	0,10
	-

	39
	315 999,91
	1 217 519,16
	Картометрический метод
	0,10
	-

	40
	315 997,93
	1 217 517,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	41
	315 996,02
	1 217 516,25
	Картометрический метод
	0,10
	-

	42
	315 985,95
	1 217 509,41
	Картометрический метод
	0,10
	-

	43
	315 919,06
	1 217 463,98
	Картометрический метод
	0,10
	-

	44
	315 767,97
	1 217 376,74
	Картометрический метод
	0,10
	-

	45
	315 735,80
	1 217 364,99
	Картометрический метод
	0,10
	-

	46
	315 706,91
	1 217 354,43
	Картометрический метод
	0,10
	-



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	47
	315 696,56
	1 217 350,64
	Картометрический метод
	0,10
	-

	48
	315 600,61
	1 217 322,15
	Картометрический метод
	0,10
	-

	49
	315 603,48
	1 217 311,54
	Картометрический метод
	0,10
	-

	50
	315 426,94
	1 217 266,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	51
	314 980,52
	1 217 152,77
	Картометрический метод
	0,10
	-

	52
	314 975,83
	1 217 171,19
	Картометрический метод
	0,10
	-

	53
	314 970,41
	1 217 169,82
	Картометрический метод
	0,10
	-

	54
	314 957,53
	1 217 166,53
	Картометрический метод
	0,10
	-

	55
	314 741,47
	1 217 111,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	56
	314 679,84
	1 217 094,43
	Картометрический метод
	0,10
	-

	57
	314 625,11
	1 217 075,43
	Картометрический метод
	0,10
	-

	58
	314 599,37
	1 217 063,89
	Картометрический метод
	0,10
	-

	59
	314 558,56
	1 217 045,61
	Картометрический метод
	0,10
	-

	60
	314 522,29
	1 217 025,44
	Картометрический метод
	0,10
	-

	61
	314 502,81
	1 217 013,64
	Картометрический метод
	0,10
	-

	62
	314 383,03
	1 216 941,08
	Картометрический метод
	0,10
	-

	63
	314 347,66
	1 216 919,62
	Картометрический метод
	0,10
	-

	64
	314 368,73
	1 216 880,79
	Картометрический метод
	0,10
	-

	65
	314 375,02
	1 216 870,63
	Картометрический метод
	0,10
	-

	66
	314 388,98
	1 216 846,70
	Картометрический метод
	0,10
	-

	67
	314 417,05
	1 216 796,52
	Картометрический метод
	0,10
	-

	68
	314 423,60
	1 216 785,22
	Картометрический метод
	0,10
	-

	69
	314 435,20
	1 216 763,84
	Картометрический метод
	0,10
	-

	70
	314 444,63
	1 216 743,03
	Картометрический метод
	0,10
	-

	71
	314 444,18
	1 216 742,75
	Картометрический метод
	0,10
	-

	72
	314 472,58
	1 216 689,88
	Картометрический метод
	0,10
	-

	73
	314 483,72
	1 216 696,28
	Картометрический метод
	0,10
	-

	74
	314 525,38
	1 216 726,30
	Картометрический метод
	0,10
	-

	75
	314 563,12
	1 216 690,13
	Картометрический метод
	0,10
	-

	76
	314 591,95
	1 216 708,48
	Картометрический метод
	0,10
	-

	77
	314 551,06
	1 216 747,27
	Картометрический метод
	0,10
	-

	78
	314 607,46
	1 216 787,25
	Картометрический метод
	0,10
	-

	79
	314 649,09
	1 216 733,12
	Картометрический метод
	0,10
	-

	80
	314 804,78
	1 216 812,80
	Картометрический метод
	0,10
	-

	81
	314 836,23
	1 216 718,65
	Картометрический метод
	0,10
	-

	82
	314 842,35
	1 216 696,18
	Картометрический метод
	0,10
	-

	83
	314 883,78
	1 216 600,35
	Картометрический метод
	0,10
	-

	84
	314 999,88
	1 216 623,16
	Картометрический метод
	0,10
	-

	85
	315 095,80
	1 216 606,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	86
	315 216,60
	1 216 628,97
	Картометрический метод
	0,10
	-

	87
	315 238,66
	1 216 659,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	88
	315 168,35
	1 216 766,21
	Картометрический метод
	0,10
	-

	89
	315 202,17
	1 216 781,03
	Картометрический метод
	0,10
	-

	90
	315 220,67
	1 216 790,58
	Картометрический метод
	0,10
	-

	91
	315 246,99
	1 216 800,21
	Картометрический метод
	0,10
	-

	92
	315 342,67
	1 216 589,94
	Картометрический метод
	0,10
	-

	93
	315 427,90
	1 216 591,82
	Картометрический метод
	0,10
	-

	94
	315 504,52
	1 216 598,79
	Картометрический метод
	0,10
	-

	95
	315 651,06
	1 216 425,74
	Картометрический метод
	0,10
	-

	96
	315 696,85
	1 216 463,32
	Картометрический метод
	0,10
	-

	97
	315 683,69
	1 216 539,18
	Картометрический метод
	0,10
	-

	98
	315 624,33
	1 216 673,91
	Картометрический метод
	0,10
	-

	99
	315 684,08
	1 216 718,76
	Картометрический метод
	0,10
	-

	100
	315 704,98
	1 216 684,69
	Картометрический метод
	0,10
	-

	101
	315 742,13
	1 216 702,50
	Картометрический метод
	0,10
	-



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	102
	315 756,45
	1 216 797,70
	Картометрический метод
	0,10
	-

	103
	315 911,70
	1 216 968,35
	Картометрический метод
	0,10
	-

	104
	315 941,22
	1 216 932,92
	Картометрический метод
	0,10
	-

	105
	316 039,73
	1 216 978,83
	Картометрический метод
	0,10
	-

	106
	316 075,72
	1 217 023,31
	Картометрический метод
	0,10
	-

	107
	316 303,27
	1 216 814,75
	Картометрический метод
	0,10
	-

	108
	316 212,71
	1 216 718,00
	Картометрический метод
	0,10
	-

	109
	316 137,85
	1 216 785,72
	Картометрический метод
	0,10
	-

	110
	316 008,45
	1 216 655,95
	Картометрический метод
	0,10
	-

	111
	316 103,16
	1 216 567,58
	Картометрический метод
	0,10
	-

	112
	316 204,48
	1 216 510,07
	Картометрический метод
	0,10
	-

	113
	316 177,88
	1 216 479,56
	Картометрический метод
	0,10
	-

	114
	316 252,63
	1 216 369,59
	Картометрический метод
	0,10
	-

	115
	316 315,42
	1 216 424,37
	Картометрический метод
	0,10
	-

	116
	316 361,84
	1 216 394,51
	Картометрический метод
	0,10
	-

	117
	316 475,93
	1 216 385,92
	Картометрический метод
	0,10
	-

	118
	316 608,30
	1 216 519,89
	Картометрический метод
	0,10
	-

	119
	316 569,75
	1 216 597,34
	Картометрический метод
	0,10
	-

	120
	316 603,68
	1 216 600,12
	Картометрический метод
	0,10
	-

	121
	316 669,61
	1 216 679,12
	Картометрический метод
	0,10
	-

	122
	316 717,76
	1 216 630,40
	Картометрический метод
	0,10
	-

	123
	316 802,29
	1 216 565,18
	Картометрический метод
	0,10
	-

	124
	316 955,08
	1 216 441,51
	Картометрический метод
	0,10
	-

	125
	316 955,68
	1 216 441,01
	Картометрический метод
	0,10
	-

	126
	317 056,55
	1 216 356,75
	Картометрический метод
	0,10
	-

	127
	317 018,87
	1 216 300,98
	Картометрический метод
	0,10
	-

	128
	317 104,11
	1 216 262,47
	Картометрический метод
	0,10
	-

	129
	317 129,33
	1 216 153,73
	Картометрический метод
	0,10
	-

	130
	317 170,93
	1 216 143,00
	Картометрический метод
	0,10
	-

	131
	317 139,34
	1 216 027,73
	Картометрический метод
	0,10
	-

	132
	317 216,97
	1 216 020,91
	Картометрический метод
	0,10
	-

	133
	317 362,71
	1 216 048,69
	Картометрический метод
	0,10
	-

	134
	317 553,14
	1 216 117,56
	Картометрический метод
	0,10
	-

	135
	317 699,69
	1 216 133,70
	Картометрический метод
	0,10
	-

	136
	317 841,15
	1 216 131,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	137
	317 827,43
	1 215 864,16
	Картометрический метод
	0,10
	-

	138
	318 094,76
	1 215 873,56
	Картометрический метод
	0,10
	-

	139
	318 099,01
	1 216 148,33
	Картометрический метод
	0,10
	-

	140
	317 632,70
	1 216 154,96
	Картометрический метод
	0,10
	-

	141
	317 624,05
	1 216 319,82
	Картометрический метод
	0,10
	-

	142
	317 924,48
	1 216 316,29
	Картометрический метод
	0,10
	-

	143
	317 946,55
	1 216 329,06
	Картометрический метод
	0,10
	-

	144
	317 946,54
	1 216 367,77
	Картометрический метод
	0,10
	-

	145
	317 993,63
	1 216 366,71
	Картометрический метод
	0,10
	-

	146
	318 112,47
	1 216 351,75
	Картометрический метод
	0,10
	-

	147
	318 119,14
	1 216 363,89
	Картометрический метод
	0,10
	-

	148
	318 124,74
	1 216 528,83
	Картометрический метод
	0,10
	-

	149
	318 113,46
	1 216 537,59
	Картометрический метод
	0,10
	-

	150
	318 157,60
	1 216 532,00
	Картометрический метод
	0,10
	-

	151
	318 158,69
	1 216 563,32
	Картометрический метод
	0,10
	-

	1
	318 159,30
	1 216 580,59
	Картометрический метод
	0,10
	-

	21:10-4.52(2)

	152
	316 306,35
	1 218 899,51
	Картометрический метод
	0,10
	-

	153
	316 310,02
	1 218 886,67
	Картометрический метод
	0,10
	-

	154
	316 315,48
	1 218 888,82
	Картометрический метод
	0,10
	-



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	155
	316 387,77
	1 218 643,51
	Картометрический метод
	0,10
	-

	156
	316 380,24
	1 218 640,57
	Картометрический метод
	0,10
	-

	157
	316 388,25
	1 218 612,49
	Картометрический метод
	0,10
	-

	158
	316 319,77
	1 218 604,10
	Картометрический метод
	0,10
	-

	159
	316 302,34
	1 218 588,12
	Картометрический метод
	0,10
	-

	160
	316 249,25
	1 218 539,43
	Картометрический метод
	0,10
	-

	161
	316 175,45
	1 218 582,13
	Картометрический метод
	0,10
	-

	162
	316 160,30
	1 218 590,93
	Картометрический метод
	0,10
	-

	163
	316 144,59
	1 218 600,03
	Картометрический метод
	0,10
	-

	164
	316 122,63
	1 218 634,56
	Картометрический метод
	0,10
	-

	165
	316 053,59
	1 218 743,12
	Картометрический метод
	0,10
	-

	166
	315 750,55
	1 218 591,61
	Картометрический метод
	0,10
	-

	167
	315 598,48
	1 218 858,26
	Картометрический метод
	0,10
	-

	168
	315 370,90
	1 218 742,61
	Картометрический метод
	0,10
	-

	169
	315 427,10
	1 218 632,09
	Картометрический метод
	0,10
	-

	170
	315 535,43
	1 218 419,03
	Картометрический метод
	0,10
	-

	171
	315 566,30
	1 218 358,32
	Картометрический метод
	0,10
	-

	172
	315 358,09
	1 218 245,18
	Картометрический метод
	0,10
	-

	173
	315 319,15
	1 218 328,53
	Картометрический метод
	0,10
	-

	174
	315 308,64
	1 218 330,89
	Картометрический метод
	0,10
	-

	175
	315 301,71
	1 218 332,45
	Картометрический метод
	0,10
	-

	176
	315 286,08
	1 218 335,96
	Картометрический метод
	0,10
	-

	177
	315 267,12
	1 218 340,14
	Картометрический метод
	0,10
	-

	178
	315 168,37
	1 218 288,47
	Картометрический метод
	0,10
	-

	179
	315 142,31
	1 218 274,84
	Картометрический метод
	0,10
	-

	180
	315 087,52
	1 218 246,17
	Картометрический метод
	0,10
	-

	181
	314 772,32
	1 218 081,19
	Картометрический метод
	0,10
	-

	182
	314 732,71
	1 218 060,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	183
	314 723,10
	1 218 055,52
	Картометрический метод
	0,10
	-

	184
	314 722,03
	1 218 054,95
	Картометрический метод
	0,10
	-

	185
	314 712,61
	1 218 050,02
	Картометрический метод
	0,10
	-

	186
	314 702,49
	1 218 044,73
	Картометрический метод
	0,10
	-

	187
	314 696,97
	1 218 041,77
	Картометрический метод
	0,10
	-

	188
	314 722,48
	1 218 015,15
	Картометрический метод
	0,10
	-

	189
	314 801,86
	1 217 932,30
	Картометрический метод
	0,10
	-

	190
	314 792,49
	1 217 895,58
	Картометрический метод
	0,10
	-

	191
	314 738,53
	1 217 683,31
	Картометрический метод
	0,10
	-

	192
	314 757,32
	1 217 645,19
	Картометрический метод
	0,10
	-

	193
	314 817,37
	1 217 565,21
	Картометрический метод
	0,10
	-

	194
	314 657,15
	1 217 496,79
	Картометрический метод
	0,10
	-

	195
	314 609,05
	1 217 476,21
	Картометрический метод
	0,10
	-

	196
	314 536,68
	1 217 445,14
	Картометрический метод
	0,10
	-

	197
	314 489,15
	1 217 425,05
	Картометрический метод
	0,10
	-

	198
	314 443,93
	1 217 405,74
	Картометрический метод
	0,10
	-

	199
	314 251,67
	1 217 317,90
	Картометрический метод
	0,10
	-

	200
	314 251,65
	1 217 302,48
	Картометрический метод
	0,10
	-

	201
	314 245,99
	1 217 297,33
	Картометрический метод
	0,10
	-

	202
	314 234,63
	1 217 280,83
	Картометрический метод
	0,10
	-

	203
	314 224,90
	1 217 265,28
	Картометрический метод
	0,10
	-

	204
	314 217,26
	1 217 244,58
	Картометрический метод
	0,10
	-

	205
	314 189,74
	1 217 144,66
	Картометрический метод
	0,10
	-

	206
	314 175,53
	1 217 100,50
	Картометрический метод
	0,10
	-

	207
	314 165,54
	1 217 019,31
	Картометрический метод
	0,10
	-

	208
	314 157,36
	1 216 952,71
	Картометрический метод
	0,10
	-

	209
	314 150,39
	1 216 900,70
	Картометрический метод
	0,10
	-



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	210
	314 149,21
	1 216 879,33
	Картометрический метод
	0,10
	-

	211
	314 150,91
	1 216 865,93
	Картометрический метод
	0,10
	-

	212
	314 152,94
	1 216 859,85
	Картометрический метод
	0,10
	-

	213
	314 155,74
	1 216 854,64
	Картометрический метод
	0,10
	-

	214
	314 189,11
	1 216 874,90
	Картометрический метод
	0,10
	-

	215
	314 255,41
	1 216 915,12
	Картометрический метод
	0,10
	-

	216
	314 324,22
	1 216 956,87
	Картометрический метод
	0,10
	-

	217
	314 360,22
	1 216 978,72
	Картометрический метод
	0,10
	-

	218
	314 512,27
	1 217 070,17
	Картометрический метод
	0,10
	-

	219
	314 547,72
	1 217 088,96
	Картометрический метод
	0,10
	-

	220
	314 581,38
	1 217 104,05
	Картометрический метод
	0,10
	-

	221
	314 629,57
	1 217 161,08
	Картометрический метод
	0,10
	-

	222
	314 631,55
	1 217 163,41
	Картометрический метод
	0,10
	-

	223
	314 657,97
	1 217 170,35
	Картометрический метод
	0,10
	-

	224
	314 676,13
	1 217 175,39
	Картометрический метод
	0,10
	-

	225
	314 721,99
	1 217 188,11
	Картометрический метод
	0,10
	-

	226
	314 771,44
	1 217 200,69
	Картометрический метод
	0,10
	-

	227
	314 786,20
	1 217 204,45
	Картометрический метод
	0,10
	-

	228
	314 793,76
	1 217 174,72
	Картометрический метод
	0,10
	-

	229
	314 794,83
	1 217 170,53
	Картометрический метод
	0,10
	-

	230
	314 964,99
	1 217 213,82
	Картометрический метод
	0,10
	-

	231
	314 959,31
	1 217 236,11
	Картометрический метод
	0,10
	-

	232
	315 174,72
	1 217 290,93
	Картометрический метод
	0,10
	-

	233
	315 169,55
	1 217 311,28
	Картометрический метод
	0,10
	-

	234
	315 234,75
	1 217 326,75
	Картометрический метод
	0,10
	-

	235
	315 271,32
	1 217 335,62
	Картометрический метод
	0,10
	-

	236
	315 346,68
	1 217 353,32
	Картометрический метод
	0,10
	-

	237
	315 349,55
	1 217 354,00
	Картометрический метод
	0,10
	-

	238
	315 362,53
	1 217 357,05
	Картометрический метод
	0,10
	-

	239
	315 366,44
	1 217 357,96
	Картометрический метод
	0,10
	-

	240
	315 401,57
	1 217 366,21
	Картометрический метод
	0,10
	-

	241
	315 438,05
	1 217 372,72
	Картометрический метод
	0,10
	-

	242
	315 566,36
	1 217 393,85
	Картометрический метод
	0,10
	-

	243
	315 598,23
	1 217 399,19
	Картометрический метод
	0,10
	-

	244
	315 648,66
	1 217 407,13
	Картометрический метод
	0,10
	-

	245
	315 653,40
	1 217 407,87
	Картометрический метод
	0,10
	-

	246
	315 653,53
	1 217 407,90
	Картометрический метод
	0,10
	-

	247
	315 665,31
	1 217 409,73
	Картометрический метод
	0,10
	-

	248
	315 666,70
	1 217 403,89
	Картометрический метод
	0,10
	-

	249
	315 693,55
	1 217 410,25
	Картометрический метод
	0,10
	-

	250
	315 691,96
	1 217 416,98
	Картометрический метод
	0,10
	-

	251
	315 699,28
	1 217 419,65
	Картометрический метод
	0,10
	-

	252
	315 703,22
	1 217 421,07
	Картометрический метод
	0,10
	-

	253
	315 703,83
	1 217 419,04
	Картометрический метод
	0,10
	-

	254
	315 710,36
	1 217 420,98
	Картометрический метод
	0,10
	-

	255
	315 709,65
	1 217 423,38
	Картометрический метод
	0,10
	-

	256
	315 782,89
	1 217 449,86
	Картометрический метод
	0,10
	-

	257
	315 792,72
	1 217 454,17
	Картометрический метод
	0,10
	-

	258
	315 800,14
	1 217 457,55
	Картометрический метод
	0,10
	-

	259
	315 885,34
	1 217 496,25
	Картометрический метод
	0,10
	-

	260
	315 894,38
	1 217 500,40
	Картометрический метод
	0,10
	-

	261
	315 947,46
	1 217 536,37
	Картометрический метод
	0,10
	-

	262
	315 954,50
	1 217 541,15
	Картометрический метод
	0,10
	-

	263
	315 970,03
	1 217 551,67
	Картометрический метод
	0,10
	-

	264
	315 972,20
	1 217 553,33
	Картометрический метод
	0,10
	-
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	265
	316 052,92
	1 217 619,44
	Картометрический метод
	0,10
	-

	266
	316 156,82
	1 217 713,01
	Картометрический метод
	0,10
	-

	267
	316 224,76
	1 217 772,99
	Картометрический метод
	0,10
	-

	268
	316 268,94
	1 217 812,46
	Картометрический метод
	0,10
	-

	269
	316 337,97
	1 217 874,16
	Картометрический метод
	0,10
	-

	270
	316 451,39
	1 217 975,51
	Картометрический метод
	0,10
	-

	271
	316 544,06
	1 218 058,31
	Картометрический метод
	0,10
	-

	272
	316 582,54
	1 218 092,70
	Картометрический метод
	0,10
	-

	273
	316 617,71
	1 218 124,12
	Картометрический метод
	0,10
	-

	274
	316 608,38
	1 218 134,56
	Картометрический метод
	0,10
	-

	275
	316 584,41
	1 218 161,41
	Картометрический метод
	0,10
	-

	276
	316 595,59
	1 218 171,40
	Картометрический метод
	0,10
	-

	277
	316 978,79
	1 218 513,80
	Картометрический метод
	0,10
	-

	278
	317 179,08
	1 218 693,05
	Картометрический метод
	0,10
	-

	279
	317 178,61
	1 218 693,15
	Картометрический метод
	0,10
	-

	280
	317 171,80
	1 218 694,31
	Картометрический метод
	0,10
	-

	281
	317 175,07
	1 218 696,91
	Картометрический метод
	0,10
	-

	282
	317 046,81
	1 218 818,47
	Картометрический метод
	0,10
	-

	283
	316 910,18
	1 218 951,98
	Картометрический метод
	0,10
	-

	284
	316 900,47
	1 218 961,33
	Картометрический метод
	0,10
	-

	285
	316 886,09
	1 218 975,17
	Картометрический метод
	0,10
	-

	286
	317 029,52
	1 219 147,57
	Картометрический метод
	0,10
	-

	287
	317 025,81
	1 219 150,82
	Картометрический метод
	0,10
	-

	288
	317 021,20
	1 219 151,48
	Картометрический метод
	0,10
	-

	289
	316 832,72
	1 219 314,91
	Картометрический метод
	0,10
	-

	290
	316 817,04
	1 219 330,08
	Картометрический метод
	0,10
	-

	291
	316 751,71
	1 219 391,28
	Картометрический метод
	0,10
	-

	292
	316 725,68
	1 219 354,93
	Картометрический метод
	0,10
	-

	293
	316 671,57
	1 218 849,38
	Картометрический метод
	0,10
	-

	294
	316 627,78
	1 218 877,96
	Картометрический метод
	0,10
	-

	295
	316 604,62
	1 218 836,03
	Картометрический метод
	0,10
	-

	296
	316 523,12
	1 218 867,31
	Картометрический метод
	0,10
	-

	297
	316 503,32
	1 218 842,23
	Картометрический метод
	0,10
	-

	298
	316 499,71
	1 218 837,66
	Картометрический метод
	0,10
	-

	299
	316 493,07
	1 218 829,26
	Картометрический метод
	0,10
	-

	300
	316 389,59
	1 219 021,01
	Картометрический метод
	0,10
	-

	301
	316 326,63
	1 218 972,05
	Картометрический метод
	0,10
	-

	152
	316 306,35
	1 218 899,51
	Картометрический метод
	0,10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



	
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
пгт Буинск

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429720, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, Буинск посёлок городского типа.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	2 387 488 ± 541 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	123                                    4                                     56

	21:10-4.56(1)

	1
	304 652,32
	1 218 080,58
	Картометрический метод
	0,10
	—

	2
	304 670,76
	1 218 142,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3
	304 695,97
	1 218 167,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	4
	304 726,19
	1 218 197,36
	Картометрический метод
	0,10
	—

	5
	304 756,36
	1 218 255,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	6
	304 761,94
	1 218 262,30
	Картометрический метод
	0,10
	—

	7
	304 823,26
	1 218 339,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	8
	304 929,85
	1 218 403,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	304 993,74
	1 218 444,50
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	305 062,43
	1 218 519,83
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	305 082,65
	1 218 512,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	305 129,69
	1 218 488,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	305 141,37
	1 218 482,36
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	305 158,43
	1 218 487,00
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	305 181,32
	1 218 479,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	305 272,14
	1 218 645,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	17
	305 316,42
	1 218 765,02
	Картометрический метод
	0,10
	—

	18
	305 317,49
	1 218 909,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	19
	305 271,41
	1 218 930,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	20
	305 297,21
	1 218 983,18
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21
	305 318,87
	1 219 057,12
	Картометрический метод
	0,10
	—

	22
	305 337,10
	1 219 161,96
	Картометрический метод
	0,10
	—

	23
	305 323,60
	1 219 216,04
	Картометрический метод
	0,10
	—

	24
	305 289,90
	1 219 287,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	25
	305 306,26
	1 219 301,16
	Картометрический метод
	0,10
	—

	26
	305 331,71
	1 219 323,11
	Картометрический метод
	0,10
	—

	27
	305 329,05
	1 219 343,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	28
	305 318,00
	1 219 341,93
	Картометрический метод
	0,10
	—

	29
	305 311,67
	1 219 354,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	30
	305 320,02
	1 219 363,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	31
	305 314,55
	1 219 395,27
	Картометрический метод
	0,10
	—

	32
	305 277,87
	1 219 390,38
	Картометрический метод
	0,10
	—

	33
	305 281,31
	1 219 374,73
	Картометрический метод
	0,10
	—

	34
	305 284,95
	1 219 375,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	35
	305 286,74
	1 219 368,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	36
	305 276,56
	1 219 363,27
	Картометрический метод
	0,10
	—

	37
	305 275,47
	1 219 365,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	38
	305 272,74
	1 219 371,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	39
	305 264,11
	1 219 368,63
	Картометрический метод
	0,10
	—

	40
	305 252,44
	1 219 387,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	41
	305 225,05
	1 219 382,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	42
	305 216,62
	1 219 379,86
	Картометрический метод
	0,10
	—

	43
	305 217,12
	1 219 377,44
	Картометрический метод
	0,10
	—

	44
	305 198,49
	1 219 370,65
	Картометрический метод
	0,10
	—

	45
	305 202,07
	1 219 361,76
	Картометрический метод
	0,10
	—

	46
	305 183,53
	1 219 355,69
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	47
	305 173,33
	1 219 354,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	48
	305 170,97
	1 219 366,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	49
	305 157,46
	1 219 363,11
	Картометрический метод
	0,10
	—

	50
	305 138,92
	1 219 358,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	51
	305 142,20
	1 219 349,98
	Картометрический метод
	0,10
	—

	52
	305 136,74
	1 219 348,50
	Картометрический метод
	0,10
	—

	53
	305 131,28
	1 219 356,31
	Картометрический метод
	0,10
	—

	54
	305 122,14
	1 219 352,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	55
	305 130,38
	1 219 338,01
	Картометрический метод
	0,10
	—

	56
	305 111,84
	1 219 328,98
	Картометрический метод
	0,10
	—

	57
	305 101,13
	1 219 347,44
	Картометрический метод
	0,10
	—

	58
	305 060,87
	1 219 323,98
	Картометрический метод
	0,10
	—

	59
	305 055,15
	1 219 318,17
	Картометрический метод
	0,10
	—

	60
	305 066,18
	1 219 305,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	61
	305 014,15
	1 219 271,56
	Картометрический метод
	0,10
	—

	62
	304 959,79
	1 219 226,20
	Картометрический метод
	0,10
	—

	63
	304 910,96
	1 219 174,76
	Картометрический метод
	0,10
	—

	64
	304 867,43
	1 219 116,40
	Картометрический метод
	0,10
	—

	65
	304 844,82
	1 219 083,66
	Картометрический метод
	0,10
	—

	66
	304 813,05
	1 219 021,17
	Картометрический метод
	0,10
	—

	67
	304 803,98
	1 218 991,19
	Картометрический метод
	0,10
	—

	68
	304 790,41
	1 218 946,34
	Картометрический метод
	0,10
	—

	69
	304 707,88
	1 218 646,62
	Картометрический метод
	0,10
	—

	70
	304 691,89
	1 218 588,58
	Картометрический метод
	0,10
	—

	71
	304 678,25
	1 218 539,03
	Картометрический метод
	0,10
	—

	72
	304 666,92
	1 218 497,87
	Картометрический метод
	0,10
	—

	73
	304 589,70
	1 218 217,44
	Картометрический метод
	0,10
	—

	74
	304 566,68
	1 218 123,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	1
	304 652,32
	1 218 080,58
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21:10-4.56(2)

	75
	304 458,60
	1 217 878,32
	Картометрический метод
	0,10
	—

	76
	304 464,33
	1 217 942,84
	Картометрический метод
	0,10
	—

	77
	304 479,45
	1 218 119,41
	Картометрический метод
	0,10
	—

	78
	304 503,64
	1 218 134,54
	Картометрический метод
	0,10
	—

	79
	304 533,08
	1 218 324,61
	Картометрический метод
	0,10
	—

	80
	304 545,55
	1 218 411,17
	Картометрический метод
	0,10
	—

	81
	304 554,32
	1 218 471,99
	Картометрический метод
	0,10
	—

	82
	304 578,82
	1 218 562,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	83
	304 586,62
	1 218 560,33
	Картометрический метод
	0,10
	—

	84
	304 615,89
	1 218 553,57
	Картометрический метод
	0,10
	—

	85
	304 630,86
	1 218 607,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	86
	304 653,25
	1 218 689,26
	Картометрический метод
	0,10
	—

	87
	304 737,83
	1 218 991,78
	Картометрический метод
	0,10
	—

	88
	304 756,42
	1 219 040,89
	Картометрический метод
	0,10
	—

	89
	304 777,72
	1 219 088,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	90
	304 815,20
	1 219 153,49
	Картометрический метод
	0,10
	—

	91
	304 862,28
	1 219 216,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	92
	304 916,34
	1 219 273,30
	Картометрический метод
	0,10
	—

	93
	304 974,69
	1 219 321,98
	Картометрический метод
	0,10
	—

	94
	305 019,89
	1 219 351,56
	Картометрический метод
	0,10
	—

	95
	304 968,53
	1 219 402,80
	Картометрический метод
	0,10
	—

	96
	304 986,30
	1 219 432,28
	Картометрический метод
	0,10
	—

	97
	304 986,23
	1 219 432,43
	Картометрический метод
	0,10
	—

	98
	305 013,29
	1 219 477,72
	Картометрический метод
	0,10
	—

	99
	304 872,89
	1 219 581,15
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	100
	304 849,23
	1 219 591,04
	Картометрический метод
	0,10
	—

	101
	304 849,20
	1 219 591,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	102
	304 598,86
	1 219 695,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	103
	304 565,92
	1 219 716,96
	Картометрический метод
	0,10
	—

	104
	304 554,76
	1 219 721,41
	Картометрический метод
	0,10
	—

	105
	304 548,45
	1 219 723,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	106
	304 506,50
	1 219 734,81
	Картометрический метод
	0,10
	—

	107
	304 430,96
	1 219 774,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	108
	304 389,16
	1 219 720,52
	Картометрический метод
	0,10
	—

	109
	304 343,67
	1 219 738,90
	Картометрический метод
	0,10
	—

	110
	304 292,15
	1 219 768,99
	Картометрический метод
	0,10
	—

	111
	304 220,52
	1 219 632,79
	Картометрический метод
	0,10
	—

	112
	304 122,91
	1 219 676,90
	Картометрический метод
	0,10
	—

	113
	303 980,56
	1 219 336,26
	Картометрический метод
	0,10
	—

	114
	304 044,81
	1 219 316,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	115
	304 021,63
	1 219 162,47
	Картометрический метод
	0,10
	—

	116
	304 058,13
	1 219 153,59
	Картометрический метод
	0,10
	—

	117
	304 067,49
	1 219 062,16
	Картометрический метод
	0,10
	—

	118
	304 069,84
	1 219 028,41
	Картометрический метод
	0,10
	—

	119
	304 034,80
	1 219 032,39
	Картометрический метод
	0,10
	—

	120
	304 014,50
	1 218 834,36
	Картометрический метод
	0,10
	—

	121
	304 027,08
	1 218 729,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	122
	304 092,84
	1 218 612,49
	Картометрический метод
	0,10
	—

	123
	303 982,83
	1 218 608,30
	Картометрический метод
	0,10
	—

	124
	303 939,24
	1 218 523,32
	Картометрический метод
	0,10
	—

	125
	303 969,14
	1 218 446,64
	Картометрический метод
	0,10
	—

	126
	303 937,10
	1 218 430,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	127
	303 679,22
	1 218 309,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	128
	303 548,91
	1 218 359,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	129
	303 452,71
	1 218 310,24
	Картометрический метод
	0,10
	—

	130
	303 446,27
	1 218 336,00
	Картометрический метод
	0,10
	—

	131
	303 389,53
	1 218 562,96
	Картометрический метод
	0,10
	—

	132
	303 257,43
	1 218 557,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	133
	302 993,58
	1 218 538,55
	Картометрический метод
	0,10
	—

	134
	302 992,40
	1 218 418,31
	Картометрический метод
	0,10
	—

	135
	302 991,58
	1 218 334,65
	Картометрический метод
	0,10
	—

	136
	302 990,74
	1 218 165,85
	Картометрический метод
	0,10
	—

	137
	302 989,63
	1 218 135,78
	Картометрический метод
	0,10
	—

	138
	303 009,74
	1 218 118,55
	Картометрический метод
	0,10
	—

	139
	303 008,33
	1 218 069,81
	Картометрический метод
	0,10
	—

	140
	303 005,67
	1 217 977,85
	Картометрический метод
	0,10
	—

	141
	303 002,56
	1 217 870,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	142
	303 179,72
	1 217 858,86
	Картометрический метод
	0,10
	—

	143
	303 329,13
	1 217 848,09
	Картометрический метод
	0,10
	—

	144
	303 563,79
	1 217 846,34
	Картометрический метод
	0,10
	—

	145
	303 952,83
	1 217 804,39
	Картометрический метод
	0,10
	—

	146
	303 999,31
	1 217 798,88
	Картометрический метод
	0,10
	—

	147
	304 003,21
	1 217 791,57
	Картометрический метод
	0,10
	—

	148
	304 002,71
	1 217 781,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	149
	304 018,36
	1 217 699,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	150
	304 107,28
	1 217 720,99
	Картометрический метод
	0,10
	—

	151
	304 108,40
	1 217 721,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	152
	304 132,91
	1 217 727,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	153
	304 137,54
	1 217 727,98
	Картометрический метод
	0,10
	—

	154
	304 163,94
	1 217 750,29
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	155
	304 196,93
	1 217 762,82
	Картометрический метод
	0,10
	—

	156
	304 193,76
	1 217 755,91
	Картометрический метод
	0,10
	—

	157
	304 182,14
	1 217 743,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	158
	304 176,04
	1 217 736,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	159
	304 173,57
	1 217 734,81
	Картометрический метод
	0,10
	—

	160
	304 181,24
	1 217 736,27
	Картометрический метод
	0,10
	—

	161
	304 199,15
	1 217 741,31
	Картометрический метод
	0,10
	—

	162
	304 212,21
	1 217 748,88
	Картометрический метод
	0,10
	—

	163
	304 216,72
	1 217 744,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	164
	304 238,89
	1 217 720,44
	Картометрический метод
	0,10
	—

	165
	304 263,42
	1 217 742,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	166
	304 255,17
	1 217 773,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	167
	304 333,45
	1 217 819,89
	Картометрический метод
	0,10
	—

	75
	304 458,60
	1 217 878,32
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21:10-4.56(3)

	168
	303 879,38
	1 217 765,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	169
	303 891,59
	1 217 788,76
	Картометрический метод
	0,10
	—

	170
	303 970,14
	1 217 751,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	171
	303 952,40
	1 217 728,63
	Картометрический метод
	0,10
	—

	172
	303 944,35
	1 217 718,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	173
	303 938,73
	1 217 715,40
	Картометрический метод
	0,10
	—

	174
	303 932,44
	1 217 715,96
	Картометрический метод
	0,10
	—

	175
	303 923,22
	1 217 718,74
	Картометрический метод
	0,10
	—

	176
	303 885,71
	1 217 748,19
	Картометрический метод
	0,10
	—

	177
	303 878,15
	1 217 762,71
	Картометрический метод
	0,10
	—

	168
	303 879,38
	1 217 765,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21:10-4.56(4)

	178
	303 939,56
	1 217 574,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	179
	303 920,70
	1 217 652,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	180
	303 892,61
	1 217 682,32
	Картометрический метод
	0,10
	—

	181
	303 806,01
	1 217 655,35
	Картометрический метод
	0,10
	—

	182
	303 836,39
	1 217 527,86
	Картометрический метод
	0,10
	—

	183
	303 906,02
	1 217 539,90
	Картометрический метод
	0,10
	—

	178
	303 939,56
	1 217 574,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
деревня Чувашские Тимяши
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429707, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, деревня Чувашские Тимяши.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	1 496 096 ± 428 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	123                                    4                                     56

	21:10-4.50(1)

	1
	314 923,34
	1 226 270,71
	Картометрический метод
	—
	—

	2
	314 862,77
	1 226 208,77
	Картометрический метод
	—
	—

	3
	314 732,39
	1 226 224,17
	Картометрический метод
	—
	—

	4
	314 706,04
	1 226 062,65
	Картометрический метод
	—
	—

	5
	314 775,19
	1 226 020,25
	Картометрический метод
	—
	—

	6
	314 778,10
	1 226 017,80
	Картометрический метод
	—
	—

	7
	314 776,36
	1 226 004,74
	Картометрический метод
	—
	—

	8
	314 773,78
	1 225 974,27
	Картометрический метод
	—
	—

	9
	314 322,69
	1 226 044,98
	Картометрический метод
	—
	—

	10
	314 013,39
	1 226 078,25
	Картометрический метод
	—
	—

	11
	313 926,84
	1 226 081,81
	Картометрический метод
	—
	—

	12
	313 897,10
	1 226 054,71
	Картометрический метод
	—
	—

	13
	313 874,88
	1 225 903,02
	Картометрический метод
	—
	—

	14
	313 810,08
	1 225 772,21
	Картометрический метод
	—
	—

	15
	313 814,10
	1 225 668,66
	Картометрический метод
	—
	—

	16
	313 781,83
	1 225 469,91
	Картометрический метод
	—
	—

	17
	313 791,42
	1 225 468,74
	Картометрический метод
	—
	—

	18
	313 787,91
	1 225 442,81
	Картометрический метод
	—
	—

	19
	314 211,16
	1 225 384,02
	Картометрический метод
	—
	—

	20
	314 344,72
	1 225 365,47
	Картометрический метод
	—
	—

	21
	314 305,13
	1 225 059,56
	Картометрический метод
	—
	—

	22
	314 367,53
	1 225 057,93
	Картометрический метод
	—
	—

	23
	314 341,59
	1 225 031,95
	Картометрический метод
	—
	—

	24
	314 332,07
	1 225 003,78
	Картометрический метод
	—
	—

	25
	314 330,12
	1 224 996,58
	Картометрический метод
	—
	—

	26
	314 369,57
	1 224 982,76
	Картометрический метод
	—
	—

	27
	314 372,38
	1 224 860,70
	Картометрический метод
	—
	—

	28
	314 457,37
	1 224 864,76
	Картометрический метод
	—
	—

	29
	314 563,46
	1 224 849,53
	Картометрический метод
	—
	—

	30
	314 608,64
	1 225 063,08
	Картометрический метод
	—
	—

	31
	314 668,57
	1 225 057,76
	Картометрический метод
	—
	—

	32
	314 696,53
	1 225 227,77
	Картометрический метод
	—
	—

	33
	315 001,70
	1 225 181,61
	Картометрический метод
	—
	—

	34
	315 103,92
	1 225 176,43
	Картометрический метод
	—
	—

	35
	315 153,11
	1 225 413,34
	Картометрический метод
	—
	—

	36
	315 128,33
	1 225 419,20
	Картометрический метод
	—
	—

	37
	315 134,97
	1 225 456,53
	Картометрический метод
	—
	—

	38
	315 083,78
	1 225 464,56
	Картометрический метод
	—
	—

	39
	315 085,12
	1 225 473,08
	Картометрический метод
	—
	—

	40
	315 076,63
	1 225 474,60
	Картометрический метод
	—
	—

	41
	315 085,04
	1 225 524,86
	Картометрический метод
	—
	—

	42
	315 094,02
	1 225 578,52
	Картометрический метод
	—
	—

	43
	315 164,84
	1 225 554,75
	Картометрический метод
	—
	—

	44
	315 312,97
	1 225 580,55
	Картометрический метод
	—
	—

	45
	315 369,52
	1 225 573,27
	Картометрический метод
	—
	—

	46
	315 387,29
	1 225 570,33
	Картометрический метод
	—
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	47
	315 437,85
	1 225 560,44
	Картометрический метод
	—
	—

	48
	315 506,44
	1 225 527,50
	Картометрический метод
	—
	—

	49
	315 581,44
	1 225 527,32
	Картометрический метод
	—
	—

	50
	315 639,71
	1 225 748,28
	Картометрический метод
	—
	—

	51
	315 661,02
	1 225 953,87
	Картометрический метод
	—
	—

	52
	315 637,66
	1 226 016,25
	Картометрический метод
	—
	—

	53
	315 637,12
	1 226 036,53
	Картометрический метод
	—
	—

	54
	315 612,35
	1 226 107,58
	Картометрический метод
	—
	—

	55
	315 532,13
	1 226 214,93
	Картометрический метод
	—
	—

	56
	315 434,26
	1 226 226,22
	Картометрический метод
	—
	—

	57
	315 344,60
	1 226 200,90
	Картометрический метод
	—
	—

	58
	315 068,09
	1 226 250,08
	Картометрический метод
	—
	—

	1
	314 923,34
	1 226 270,71
	Картометрический метод
	—
	—

	21:10-4.50(2)

	59
	312 024,15
	1 225 579,92
	Картометрический метод
	—
	—

	60
	312 023,40
	1 225 568,94
	Картометрический метод
	—
	—

	61
	312 022,42
	1 225 538,00
	Картометрический метод
	—
	—

	62
	312 054,99
	1 225 536,20
	Картометрический метод
	—
	—

	63
	312 057,97
	1 225 536,48
	Картометрический метод
	—
	—

	64
	312 058,42
	1 225 544,50
	Картометрический метод
	—
	—

	65
	312 123,95
	1 225 540,94
	Картометрический метод
	—
	—

	66
	312 124,19
	1 225 572,26
	Картометрический метод
	—
	—

	67
	312 041,96
	1 225 579,07
	Картометрический метод
	—
	—

	68
	312 031,64
	1 225 579,51
	Картометрический метод
	—
	—

	69
	312 025,74
	1 225 579,69
	Картометрический метод
	—
	—

	59
	312 024,15
	1 225 579,92
	Картометрический метод
	—
	—

	21:10-4.50(3)

	70
	312 026,33
	1 225 624,27
	Картометрический метод
	—
	—

	71
	312 025,12
	1 225 585,27
	Картометрический метод
	—
	—

	72
	312 117,92
	1 225 577,34
	Картометрический метод
	—
	—

	73
	312 121,51
	1 225 618,87
	Картометрический метод
	—
	—

	70
	312 026,33
	1 225 624,27
	Картометрический метод
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
поселок Новая жизнь
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429708, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, Новая жизнь посёлок.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	406 832 ± 223 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	305 826,22
	1 201 140,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	2
	305 884,00
	1 201 140,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3
	305 935,57
	1 201 137,86
	Картометрический метод
	0,10
	—

	4
	305 948,63
	1 201 391,49
	Картометрический метод
	0,10
	—

	5
	305 857,75
	1 201 390,98
	Картометрический метод
	0,10
	—

	6
	305 857,80
	1 201 370,35
	Картометрический метод
	0,10
	—

	7
	305 737,39
	1 201 363,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	8
	305 645,90
	1 201 476,20
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	305 615,81
	1 201 494,13
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	305 590,85
	1 201 521,63
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	305 599,81
	1 201 551,09
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	305 619,98
	1 201 545,33
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	305 621,42
	1 201 570,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	305 632,78
	1 201 764,89
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	305 633,99
	1 201 773,76
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	305 604,78
	1 201 779,70
	Картометрический метод
	0,10
	—

	17
	305 556,83
	1 201 783,98
	Картометрический метод
	0,10
	—

	18
	305 559,24
	1 201 821,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	19
	305 590,76
	1 201 837,53
	Картометрический метод
	0,10
	—

	20
	305 599,84
	1 201 841,00
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21
	305 623,21
	1 201 841,80
	Картометрический метод
	0,10
	—

	22
	305 642,44
	1 201 837,26
	Картометрический метод
	0,10
	—

	23
	305 642,65
	1 201 837,20
	Картометрический метод
	0,10
	—

	24
	305 651,62
	1 201 902,93
	Картометрический метод
	0,10
	—

	25
	305 657,04
	1 201 945,70
	Картометрический метод
	0,10
	—

	26
	305 719,78
	1 201 934,63
	Картометрический метод
	0,10
	—

	27
	305 807,33
	1 202 411,41
	Картометрический метод
	0,10
	—

	28
	305 650,43
	1 202 424,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	29
	305 624,97
	1 202 429,20
	Картометрический метод
	0,10
	—

	30
	305 560,85
	1 202 442,39
	Картометрический метод
	0,10
	—

	31
	305 500,25
	1 202 352,15
	Картометрический метод
	0,10
	—

	32
	305 389,81
	1 202 249,79
	Картометрический метод
	0,10
	—

	33
	305 396,54
	1 202 032,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	34
	305 401,37
	1 201 902,52
	Картометрический метод
	0,10
	—

	35
	305 386,69
	1 201 808,56
	Картометрический метод
	0,10
	—

	36
	305 380,88
	1 201 727,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	37
	305 378,33
	1 201 605,49
	Картометрический метод
	0,10
	—

	38
	305 467,31
	1 201 430,72
	Картометрический метод
	0,10
	—

	39
	305 504,43
	1 201 437,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	40
	305 519,80
	1 201 349,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	41
	305 397,88
	1 201 375,61
	Картометрический метод
	0,10
	—

	42
	305 370,24
	1 201 299,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	43
	305 393,05
	1 201 248,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	44
	305 473,59
	1 201 214,72
	Картометрический метод
	0,10
	—

	45
	305 548,32
	1 201 154,59
	Картометрический метод
	0,10
	—

	46
	305 647,18
	1 201 148,11
	Картометрический метод
	0,10
	—

	47
	305 793,45
	1 201 142,66
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	23                                    4                                     5
	6

	1
	305 826,22        1 201 140,06        Картометрический метод               0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	23                                    4                                     5
	6

	—
	—           —
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
деревня Сирикли
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429705, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, деревня Сирикли.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	804 994 ± 313 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	322 421,45
	1 230 703,99
	Картометрический метод
	0,10
	—

	2
	322 477,31
	1 230 830,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3
	322 507,89
	1 230 974,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	4
	322 444,81
	1 231 065,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	5
	322 371,52
	1 231 109,18
	Картометрический метод
	0,10
	—

	6
	322 423,04
	1 231 228,84
	Картометрический метод
	0,10
	—

	7
	322 508,56
	1 231 331,87
	Картометрический метод
	0,10
	—

	8
	322 517,34
	1 231 326,27
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	322 553,74
	1 231 298,84
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	322 574,77
	1 231 326,90
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	322 584,33
	1 231 319,43
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	322 614,85
	1 231 354,58
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	322 568,23
	1 231 387,64
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	322 560,42
	1 231 393,54
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	322 582,03
	1 231 420,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	322 617,58
	1 231 498,48
	Картометрический метод
	0,10
	—

	17
	322 612,24
	1 231 500,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	18
	322 595,82
	1 231 507,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	19
	321 872,80
	1 231 802,99
	Картометрический метод
	0,10
	—

	20
	321 789,73
	1 231 700,46
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21
	321 643,53
	1 231 759,61
	Картометрический метод
	0,10
	—

	22
	321 607,54
	1 231 597,41
	Картометрический метод
	0,10
	—

	23
	321 280,89
	1 231 723,30
	Картометрический метод
	0,10
	—

	24
	321 202,94
	1 231 596,24
	Картометрический метод
	0,10
	—

	25
	321 257,99
	1 231 562,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	26
	321 243,96
	1 231 528,71
	Картометрический метод
	0,10
	—

	27
	321 251,86
	1 231 523,89
	Картометрический метод
	0,10
	—

	28
	321 251,89
	1 231 523,87
	Картометрический метод
	0,10
	—

	29
	321 275,69
	1 231 509,34
	Картометрический метод
	0,10
	—

	30
	321 225,34
	1 231 424,88
	Картометрический метод
	0,10
	—

	31
	321 320,95
	1 231 350,66
	Картометрический метод
	0,10
	—

	32
	321 790,40
	1 231 092,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	33
	322 107,81
	1 230 891,07
	Картометрический метод
	0,10
	—

	34
	322 387,67
	1 230 723,85
	Картометрический метод
	0,10
	—

	1
	322 421,45
	1 230 703,99
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
деревня Айбечи
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429710, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, деревня Айбечи.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	1 542 305 ± 429 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	319 677,99
	1 238 174,92
	—
	—
	—

	2
	319 642,39
	1 238 034,85
	—
	—
	—

	3
	319 637,03
	1 237 841,41
	—
	—
	—

	4
	320 144,93
	1 237 670,58
	—
	—
	—

	5
	320 258,74
	1 237 217,84
	—
	—
	—

	6
	320 284,03
	1 237 030,98
	—
	—
	—

	7
	320 386,21
	1 236 816,06
	—
	—
	—

	8
	320 572,32
	1 236 553,81
	—
	—
	—

	9
	320 712,72
	1 236 589,10
	—
	—
	—

	10
	320 766,91
	1 236 567,78
	—
	—
	—

	11
	320 826,23
	1 236 340,03
	—
	—
	—

	12
	320 878,85
	1 236 345,18
	—
	—
	—

	13
	320 862,20
	1 236 401,37
	—
	—
	—

	14
	320 888,84
	1 236 433,84
	—
	—
	—

	15
	321 241,13
	1 236 322,50
	—
	—
	—

	16
	321 358,33
	1 236 413,42
	—
	—
	—

	17
	321 375,26
	1 236 387,93
	—
	—
	—

	18
	321 406,93
	1 236 338,23
	—
	—
	—

	19
	321 419,03
	1 236 325,29
	—
	—
	—

	20
	321 409,89
	1 236 317,87
	—
	—
	—

	21
	321 404,19
	1 236 324,46
	—
	—
	—

	22
	321 362,63
	1 236 291,24
	—
	—
	—

	23
	321 396,35
	1 236 246,67
	—
	—
	—

	24
	321 496,95
	1 236 107,90
	—
	—
	—

	25
	321 550,58
	1 236 184,71
	—
	—
	—

	26
	321 564,28
	1 236 170,07
	—
	—
	—

	27
	321 591,56
	1 236 204,63
	—
	—
	—

	28
	321 597,55
	1 236 210,67
	—
	—
	—

	29
	321 621,74
	1 236 199,61
	—
	—
	—

	30
	321 846,94
	1 236 024,34
	—
	—
	—

	31
	321 894,25
	1 236 091,14
	—
	—
	—

	32
	321 970,68
	1 236 136,08
	—
	—
	—

	33
	321 888,40
	1 236 273,00
	—
	—
	—

	34
	321 734,42
	1 236 303,39
	—
	—
	—

	35
	321 723,60
	1 236 305,15
	—
	—
	—

	36
	321 677,32
	1 236 259,13
	—
	—
	—

	37
	321 657,16
	1 236 270,90
	—
	—
	—

	38
	321 659,28
	1 236 276,99
	—
	—
	—

	39
	321 621,81
	1 236 318,39
	—
	—
	—

	40
	321 600,22
	1 236 344,61
	—
	—
	—

	41
	321 566,79
	1 236 386,83
	—
	—
	—

	42
	321 558,50
	1 236 397,30
	—
	—
	—

	43
	321 550,30
	1 236 407,65
	—
	—
	—

	44
	321 525,51
	1 236 447,85
	—
	—
	—

	45
	321 517,86
	1 236 460,25
	—
	—
	—

	46
	321 502,08
	1 236 485,84
	—
	—
	—

	47
	321 493,29
	1 236 500,09
	—
	—
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
поселок Березовка
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429708, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, Березовка посёлок.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	716 599 ± 295 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	123                                    4                                     56

	21:10-4.25(1)

	1
	306 135,81
	1 203 690,82
	Картометрический метод
	0,10
	—

	2
	306 149,94
	1 203 690,68
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3
	306 150,08
	1 203 670,17
	Картометрический метод
	0,10
	—

	4
	306 249,64
	1 203 666,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	5
	306 334,01
	1 203 662,15
	Картометрический метод
	0,10
	—

	6
	306 391,13
	1 203 655,79
	Картометрический метод
	0,10
	—

	7
	306 423,40
	1 203 655,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	8
	306 432,14
	1 203 656,41
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	306 402,17
	1 203 551,50
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	306 388,65
	1 203 484,73
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	306 397,14
	1 203 416,79
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	306 412,20
	1 203 362,23
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	306 443,95
	1 203 211,11
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	306 459,07
	1 203 146,56
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	306 483,04
	1 203 151,39
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	306 447,88
	1 203 313,15
	Картометрический метод
	0,10
	—

	17
	306 453,59
	1 203 315,31
	Картометрический метод
	0,10
	—

	18
	306 531,45
	1 203 350,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	19
	306 621,92
	1 203 326,79
	Картометрический метод
	0,10
	—

	20
	306 626,93
	1 203 323,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21
	306 700,36
	1 203 275,54
	Картометрический метод
	0,10
	—

	22
	306 722,03
	1 203 232,63
	Картометрический метод
	0,10
	—

	23
	306 741,90
	1 203 193,28
	Картометрический метод
	0,10
	—

	24
	306 759,88
	1 203 157,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	25
	306 880,09
	1 203 016,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	26
	306 924,44
	1 202 909,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	27
	306 864,92
	1 202 424,73
	Картометрический метод
	0,10
	—

	28
	306 717,87
	1 202 372,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	29
	306 668,85
	1 202 263,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	30
	306 507,79
	1 202 277,68
	Картометрический метод
	0,10
	—

	31
	306 418,95
	1 202 386,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	32
	306 414,44
	1 202 355,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	33
	306 407,38
	1 202 274,52
	Картометрический метод
	0,10
	—

	34
	306 393,99
	1 202 275,38
	Картометрический метод
	0,10
	—

	35
	306 406,23
	1 202 402,02
	Картометрический метод
	0,10
	—

	36
	306 382,07
	1 202 403,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	37
	306 377,63
	1 202 406,30
	Картометрический метод
	0,10
	—

	38
	306 367,36
	1 202 452,17
	Картометрический метод
	0,10
	—

	39
	306 364,69
	1 202 455,18
	Картометрический метод
	0,10
	—

	40
	306 353,32
	1 202 461,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	41
	306 341,26
	1 202 469,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	42
	306 341,23
	1 202 469,86
	Картометрический метод
	0,10
	—

	43
	306 343,00
	1 202 469,87
	Картометрический метод
	0,10
	—

	44
	306 325,37
	1 202 502,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	45
	306 337,92
	1 202 526,32
	Картометрический метод
	0,10
	—

	46
	306 310,37
	1 202 538,87
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	47
	306 308,75
	1 202 557,57
	Картометрический метод
	0,10
	—

	48
	306 300,84
	1 202 563,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	49
	306 299,31
	1 202 573,82
	Картометрический метод
	0,10
	—

	50
	306 279,67
	1 202 606,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	51
	306 178,67
	1 202 665,15
	Картометрический метод
	0,10
	—

	52
	306 114,27
	1 202 737,96
	Картометрический метод
	0,10
	—

	53
	306 113,37
	1 202 742,61
	Картометрический метод
	0,10
	—

	54
	306 104,19
	1 202 760,78
	Картометрический метод
	0,10
	—

	55
	306 095,06
	1 202 762,56
	Картометрический метод
	0,10
	—

	56
	306 086,98
	1 202 776,31
	Картометрический метод
	0,10
	—

	57
	306 087,08
	1 202 777,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	58
	306 084,30
	1 202 778,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	59
	306 095,73
	1 202 864,60
	Картометрический метод
	0,10
	—

	60
	306 157,32
	1 202 931,25
	Картометрический метод
	0,10
	—

	61
	306 262,28
	1 202 885,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	62
	306 259,97
	1 202 846,68
	Картометрический метод
	0,10
	—

	63
	306 259,55
	1 202 839,58
	Картометрический метод
	0,10
	—

	64
	306 319,20
	1 202 836,70
	Картометрический метод
	0,10
	—

	65
	306 361,99
	1 202 865,36
	Картометрический метод
	0,10
	—

	66
	306 347,27
	1 202 893,90
	Картометрический метод
	0,10
	—

	67
	306 256,07
	1 202 971,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	68
	306 252,20
	1 203 005,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	69
	306 283,23
	1 203 042,33
	Картометрический метод
	0,10
	—

	70
	306 314,87
	1 203 127,04
	Картометрический метод
	0,10
	—

	71
	306 266,20
	1 203 145,99
	Картометрический метод
	0,10
	—

	72
	306 289,55
	1 203 260,37
	Картометрический метод
	0,10
	—

	73
	306 239,64
	1 203 256,57
	Картометрический метод
	0,10
	—

	74
	306 245,93
	1 203 263,43
	Картометрический метод
	0,10
	—

	75
	306 266,50
	1 203 286,53
	Картометрический метод
	0,10
	—

	76
	306 254,66
	1 203 303,16
	Картометрический метод
	0,10
	—

	77
	306 271,57
	1 203 338,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	78
	306 291,53
	1 203 356,63
	Картометрический метод
	0,10
	—

	79
	306 291,84
	1 203 356,85
	Картометрический метод
	0,10
	—

	80
	306 298,90
	1 203 363,18
	Картометрический метод
	0,10
	—

	81
	306 300,03
	1 203 378,40
	Картометрический метод
	0,10
	—

	82
	306 289,36
	1 203 376,30
	Картометрический метод
	0,10
	—

	83
	306 259,46
	1 203 363,75
	Картометрический метод
	0,10
	—

	84
	306 236,73
	1 203 351,34
	Картометрический метод
	0,10
	—

	85
	306 217,75
	1 203 339,79
	Картометрический метод
	0,10
	—

	86
	306 205,92
	1 203 307,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	87
	306 189,08
	1 203 306,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	88
	306 176,61
	1 203 304,60
	Картометрический метод
	0,10
	—

	89
	305 968,60
	1 203 527,63
	Картометрический метод
	0,10
	—

	90
	305 954,82
	1 203 623,80
	Картометрический метод
	0,10
	—

	91
	305 950,39
	1 203 649,15
	Картометрический метод
	0,10
	—

	92
	305 947,03
	1 203 659,73
	Картометрический метод
	0,10
	—

	93
	305 948,03
	1 203 675,71
	Картометрический метод
	0,10
	—

	94
	306 010,36
	1 203 674,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	95
	306 134,79
	1 203 670,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	1
	306 135,81
	1 203 690,82
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21:10-4.25(2)

	96
	306 192,82
	1 203 802,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	97
	306 195,12
	1 203 844,09
	Картометрический метод
	0,10
	—

	98
	306 164,13
	1 203 843,98
	Картометрический метод
	0,10
	—

	99
	306 161,04
	1 203 805,73
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	23                                    4                                     5
	6

	96
	306 192,82        1 203 802,92        Картометрический метод               0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	23                                    4                                     5
	6

	—
	—           —
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Андреевка

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Андреевка

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	955929 +/- 342 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	318826.87
	1223240.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	318823.43
	1223252.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	318771.93
	1223277.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	318697.09
	1223311.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	318653.81
	1223332.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	318637.06
	1223341.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	318623.34
	1223350.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	318612.75
	1223359.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	318624.89
	1223373.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	318635.24
	1223366.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	318647.13
	1223358.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	318653.00
	1223355.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	318662.72
	1223350.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	318705.66
	1223329.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	318721.71
	1223322.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	318769.23
	1223300.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	318771.46
	1223302.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	318780.41
	1223297.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	318780.43
	1223295.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	318816.63
	1223278.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	318815.42
	1223282.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	318849.06
	1223359.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	318853.80
	1223356.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	318889.51
	1223427.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	318803.08
	1223473.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	318956.22
	1223803.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	318597.32
	1223979.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	318633.84
	1224065.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	318551.01
	1224096.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	318567.44
	1224216.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	318477.08
	1224268.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	318365.57
	1224311.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	318271.37
	1224065.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	318125.73
	1224127.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	318002.38
	1223790.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	318025.77
	1223616.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	317922.43
	1223281.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	317994.35
	1223251.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	317879.44
	1222875.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	317869.61
	1222844.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	317781.76
	1222565.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	317910.57
	1222529.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	317918.36
	1222526.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	318149.01
	1222460.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	318147.30
	1222569.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	318118.94
	1222601.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	318155.25
	1222701.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	318250.54
	1222759.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	318261.32
	1222834.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	318310.67
	1222882.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	318303.87
	1223090.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	318428.20
	1223332.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	318442.55
	1223393.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	318410.13
	1223430.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	318407.37
	1223479.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	318459.24
	1223499.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	318486.78
	1223488.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	318616.22
	1223350.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	318679.10
	1223317.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	60
	318661.20
	1223278.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	61
	318702.05
	1223215.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	318717.82
	1223209.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	63
	318797.98
	1223174.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	318826.87
	1223240.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о
	характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо

	охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования

	территории

	Граница населенного пункта деревня Андрюшево

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Андрюшево

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	940739 +/- 339 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	317078.91
	1229092.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	317144.94
	1229208.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	317168.54
	1229240.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	317370.63
	1229518.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	317422.12
	1229589.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	317490.24
	1229738.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	317581.02
	1229694.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	317700.78
	1229871.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	317710.11
	1229946.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	317523.19
	1230017.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	317627.10
	1230167.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	317697.57
	1230127.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	317823.04
	1230373.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	317896.30
	1230490.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	317916.27
	1230517.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	318047.97
	1230687.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	317978.22
	1230731.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	317969.33
	1230735.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	317959.46
	1230742.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	317951.78
	1230767.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	317886.99
	1230827.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	317869.20
	1230835.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	317834.66
	1230789.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	317816.25
	1230788.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	317809.34
	1230774.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	317817.00
	1230722.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	317776.00
	1230701.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	317736.83
	1230657.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	317716.11
	1230658.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	317620.58
	1230508.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	317675.98
	1230465.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	317654.35
	1230425.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	317636.33
	1230398.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	317626.72
	1230380.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	317577.71
	1230318.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	317508.94
	1230332.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	317450.23
	1230282.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	317258.59
	1230453.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	317180.97
	1230366.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	316904.35
	1230573.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	316826.00
	1230493.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	316689.58
	1230247.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	317108.21
	1229914.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	317001.68
	1229767.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	316656.88
	1229289.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	316747.32
	1229231.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	316747.76
	1229224.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	316820.25
	1229173.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	316992.13
	1229094.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	317078.91
	1229092.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	317102.64
	1229634.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	317105.12
	1229638.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	317101.09
	1229641.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	317098.60
	1229637.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	317102.64
	1229634.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	317580.04
	1230305.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	317582.25
	1230309.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	317579.05
	1230311.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	317576.83
	1230307.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	317580.04
	1230305.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	317013.43
	1229703.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	317013.68
	1229703.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	60
	317013.59
	1229707.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	61
	317013.33
	1229707.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	317013.43
	1229703.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	317096.30
	1229642.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	63
	317096.45
	1229642.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	64
	317093.03
	1229645.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	65
	317092.87
	1229644.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	317096.30
	1229642.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	66
	317576.03
	1230311.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	67
	317576.21
	1230311.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	68
	317573.45
	1230315.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	69
	317573.26
	1230314.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	66
	317576.03
	1230311.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	70
	317050.13
	1229678.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	71
	317049.91
	1229679.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	72
	317049.76
	1229678.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	73
	317049.97
	1229678.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	70
	317050.13
	1229678.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	74
	316753.08
	1230355.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	75
	316752.87
	1230355.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	76
	316752.74
	1230355.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	77
	316752.97
	1230355.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	74
	316753.08
	1230355.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные)
	Метод определения
	Средняя квадратическая
	Описание обозначения

	
	
	координаты, м
	
	погрешность
	точки на

	характерных
	
	
	
	
	координат
	положения
	местности

	точек границ
	X
	Y
	X
	Y
	характерной точки
	характерной точки (Мt), м
	(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные)
	Метод определения
	Средняя квадратическая
	Описание обозначения

	характерных точек части
	
	координаты, м
	координат характерной
	погрешность положения
	точки на местности

	

	
	
	
	
	

	

	


	границы
	X
	Y
	X
	Y
	

	характерной
	(при

	
	
	
	
	
	
	точки (Мt), м
	наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо

	охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования

	территории

	Граница населенного пункта деревня Большие Абакасы

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Большие Абакасы

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	2020413 +/- 497 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	325941.52
	1216484.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	326019.09
	1216552.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	326077.70
	1216659.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	326082.10
	1216743.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	326118.26
	1216807.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	326376.94
	1217056.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	326467.73
	1217179.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	326597.95
	1217320.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	326523.97
	1217438.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	326477.29
	1217631.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	326414.85
	1217796.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	326191.52
	1218007.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	326112.30
	1217923.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	326092.80
	1217900.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	325903.20
	1217668.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	325832.56
	1217703.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	325813.30
	1217736.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	325809.06
	1217858.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	325767.98
	1217857.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	325763.49
	1217889.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	325754.39
	1217888.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	325736.63
	1217887.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	325720.95
	1217889.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	325694.24
	1217895.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	325672.79
	1217896.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	325673.01
	1217923.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	325662.62
	1217937.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	325614.72
	1217972.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	325564.03
	1217996.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	325565.75
	1218027.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	325424.61
	1218119.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	325322.81
	1217887.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	325169.17
	1217955.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	325165.37
	1217946.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	325107.68
	1217810.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	325098.73
	1217790.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	325075.37
	1217737.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	325067.33
	1217724.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	325056.33
	1217708.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	325051.54
	1217703.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	325047.92
	1217699.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	325030.94
	1217679.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	325026.03
	1217674.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	325012.92
	1217660.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	324978.25
	1217622.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	324976.55
	1217624.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	324925.70
	1217567.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	324904.19
	1217542.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	324856.12
	1217486.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	324847.79
	1217468.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	324846.59
	1217460.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	324847.67
	1217457.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	324843.85
	1217442.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	324839.90
	1217433.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	324839.33
	1217420.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	324811.44
	1217315.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	324897.01
	1217292.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	324863.02
	1217253.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	324833.47
	1217219.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	60
	324957.25
	1217158.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	61
	324906.56
	1217111.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	324763.63
	1216982.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	63
	324668.17
	1216896.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	64
	324603.33
	1216837.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	65
	324499.83
	1216744.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	66
	324412.51
	1216665.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	67
	324425.08
	1216653.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	68
	324389.97
	1216620.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	69
	324365.58
	1216596.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	70
	324335.31
	1216568.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	71
	324325.36
	1216558.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	72
	324317.91
	1216545.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	73
	324327.96
	1216533.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	74
	324648.05
	1216221.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	75
	324830.59
	1216392.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	76
	324833.30
	1216395.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	77
	324885.20
	1216440.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	78
	324945.10
	1216492.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	79
	324946.13
	1216492.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	80
	325071.11
	1216606.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	81
	325137.53
	1216632.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	82
	325241.47
	1216699.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	83
	325251.30
	1216754.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	84
	325226.93
	1216786.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	85
	325227.26
	1216786.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	86
	325276.00
	1216828.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	87
	325283.82
	1216843.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	88
	325280.14
	1216860.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	89
	325250.00
	1216885.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	90
	325287.63
	1216943.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	91
	325284.59
	1216989.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	92
	325315.36
	1217001.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	93
	325369.92
	1217053.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	94
	325393.33
	1217065.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	95
	325425.41
	1217069.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	96
	325477.63
	1217058.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	97
	325476.00
	1216995.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	98
	325487.14
	1216963.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	99
	325484.89
	1216941.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	100
	325529.17
	1216879.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	101
	325554.00
	1216870.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	102
	325569.79
	1216853.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	103
	325578.43
	1216844.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	104
	325588.54
	1216832.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	105
	325627.54
	1216783.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	106
	325648.95
	1216772.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	107
	325669.84
	1216771.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	108
	325757.12
	1216692.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	109
	325804.60
	1216631.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	110
	325826.05
	1216604.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	111
	325849.12
	1216580.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	112
	325861.96
	1216567.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	113
	325872.40
	1216557.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	114
	325889.30
	1216539.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	115
	325936.04
	1216490.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	325941.52
	1216484.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Верхнее Кляшево

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Верхнее Кляшево

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	511674 +/- 250 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	317316.10
	1227121.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	317368.66
	1227225.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	317550.92
	1227505.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	317665.10
	1227664.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	317758.35
	1227603.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	317806.20
	1227582.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	317865.84
	1227662.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	317868.46
	1227685.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	317848.49
	1227699.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	317848.79
	1227701.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	317850.74
	1227715.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	317859.52
	1227781.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	317891.84
	1227851.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	317869.33
	1227884.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	317826.98
	1227913.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	317996.90
	1228184.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	317885.44
	1228254.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	317765.69
	1228301.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	317640.72
	1228196.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	317598.05
	1228141.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	317598.30
	1228141.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	317598.16
	1228141.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	317597.90
	1228141.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	317458.72
	1227964.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	317347.43
	1227806.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	317315.11
	1227799.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	317264.33
	1227702.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	317174.19
	1227582.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	317033.16
	1227479.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	316988.60
	1227426.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	316867.77
	1227231.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	316985.47
	1227185.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	317122.45
	1227153.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	317129.36
	1227152.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	317160.03
	1227152.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	317163.52
	1227151.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	317316.10
	1227121.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	317645.38
	1228192.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	317645.19
	1228192.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	317645.02
	1228192.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	317645.21
	1228192.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	317645.38
	1228192.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Вудоялы

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Вудоялы

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	1415880 +/- 416 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	322116.88
	1235053.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	322167.15
	1235183.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	322169.07
	1235189.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	322171.97
	1235201.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	322179.08
	1235345.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	322048.67
	1235404.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	321949.21
	1235466.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	321985.21
	1235534.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	321978.59
	1235538.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	322097.41
	1235749.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	322101.84
	1235779.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	322078.51
	1235807.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	322009.40
	1235868.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	321595.34
	1236188.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	321600.35
	1236195.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	321595.18
	1236200.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	321591.56
	1236204.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	321564.28
	1236170.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	321508.74
	1236090.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	321435.41
	1235990.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	321379.87
	1235912.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	321336.10
	1235892.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	321275.07
	1235880.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	321212.82
	1235878.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	321068.69
	1236114.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	321059.15
	1236155.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	321061.82
	1236223.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	320781.77
	1236113.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	320774.47
	1236110.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	320726.34
	1236091.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	320724.72
	1235690.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	320758.13
	1235691.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	320762.88
	1235426.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	320802.55
	1235247.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	320778.17
	1235156.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	320686.84
	1235080.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	320642.22
	1234911.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	320683.81
	1234832.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	320835.28
	1234887.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	320925.14
	1234878.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	321050.42
	1234941.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	321535.93
	1234979.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	321575.66
	1234791.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	321592.79
	1234793.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	321603.37
	1234796.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	321596.77
	1234827.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	321572.61
	1234943.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	321595.18
	1234947.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	321588.99
	1234990.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	321648.07
	1234993.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	321735.24
	1235047.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	321845.84
	1235180.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	322012.40
	1235104.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	322075.99
	1235056.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	322116.88
	1235053.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Кошмаш-Тойси

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Кошмаш-Тойси

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	555231 +/- 261 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	319805.36
	1222746.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	319817.54
	1222804.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	320199.47
	1223683.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	319965.44
	1223801.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	319814.62
	1223489.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	319781.98
	1223508.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	319666.42
	1223278.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	319261.93
	1223276.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	319238.82
	1223237.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	319178.80
	1223234.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	319116.52
	1223084.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	319112.52
	1223072.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	319089.95
	1222985.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	319187.25
	1222962.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	319243.64
	1222888.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	319272.82
	1222898.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	319349.11
	1222844.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	319369.99
	1222675.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	319410.27
	1222538.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	319474.42
	1222560.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	319493.82
	1222646.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	319610.54
	1222653.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	319612.78
	1222727.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	319805.36
	1222746.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей)
	границы объекта
	
	

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о
	характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Кубня

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Кубня

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	889112 +/- 330 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	300592.77
	1229379.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	300633.68
	1229513.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	300622.65
	1229516.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	300625.38
	1229527.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	300636.33
	1229525.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	300646.27
	1229555.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	300871.47
	1230114.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	300903.19
	1230104.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	300957.98
	1230238.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	301043.03
	1230511.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	300878.11
	1230584.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	300840.99
	1230473.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	300724.94
	1230468.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	300690.91
	1230438.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	300682.40
	1230409.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	300530.00
	1230477.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	300527.09
	1230510.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	300463.85
	1230541.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	300427.43
	1230515.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	300392.72
	1230529.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	300361.96
	1230541.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	300361.33
	1230541.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	300360.46
	1230540.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	300360.23
	1230540.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	300361.08
	1230541.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	300197.22
	1230607.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	300088.15
	1230403.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	300042.51
	1230295.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	299952.77
	1230088.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	299956.53
	1230059.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	299973.42
	1230023.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	300044.79
	1229993.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	299982.89
	1229936.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	299929.89
	1229889.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	299922.08
	1229891.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	300074.62
	1229778.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	300019.42
	1229693.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	300145.49
	1229626.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	300162.88
	1229630.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	300210.04
	1229589.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	300126.74
	1229499.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	300161.83
	1229472.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	300160.15
	1229437.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	300190.01
	1229412.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	300318.48
	1229388.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	300360.15
	1229374.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	300382.81
	1229365.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	300397.00
	1229359.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	300418.03
	1229409.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	300592.77
	1229379.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	300354.13
	1230527.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	300354.58
	1230529.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	300353.31
	1230529.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	300352.86
	1230528.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	300354.13
	1230527.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	301010.65
	1230449.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	301010.67
	1230449.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	301004.85
	1230450.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	301004.83
	1230449.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	301010.65
	1230449.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	300892.64
	1230138.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	300892.39
	1230138.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	60
	300892.31
	1230138.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	61
	300892.56
	1230138.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	300892.64
	1230138.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	300941.08
	1230265.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	63
	300940.84
	1230265.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	64
	300940.75
	1230265.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	65
	300941.01
	1230265.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	300941.08
	1230265.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	66
	300962.68
	1230324.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	67
	300962.43
	1230324.10
	Картометрический метод
	0.10
	-



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	68
	300962.35
	1230323.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	69
	300962.59
	1230323.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	66
	300962.68
	1230324.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	70
	300986.45
	1230386.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	71
	300986.21
	1230386.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	72
	300986.11
	1230386.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	73
	300986.35
	1230386.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	70
	300986.45
	1230386.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	74
	300918.14
	1230205.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	75
	300917.90
	1230206.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	76
	300917.82
	1230205.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	77
	300918.07
	1230205.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	74
	300918.14
	1230205.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	78
	304500.23
	1229063.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	79
	304502.53
	1229062.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	80
	304581.75
	1229211.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	81
	304580.19
	1229214.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	82
	304581.38
	1229236.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	83
	304597.74
	1229276.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	84
	304620.08
	1229324.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	85
	304623.88
	1229351.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	86
	304634.34
	1229400.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	87
	304624.66
	1229403.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	88
	304606.99
	1229408.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	89
	304591.49
	1229412.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	90
	304586.57
	1229401.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	91
	304579.64
	1229384.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	92
	304567.74
	1229370.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	93
	304559.94
	1229343.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	94
	304557.65
	1229328.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	95
	304548.04
	1229327.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	96
	304532.76
	1229321.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	97
	304506.07
	1229323.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	98
	304496.65
	1229336.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	99
	304472.71
	1229329.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	100
	304468.24
	1229320.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	101
	304497.53
	1229306.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	102
	304519.66
	1229289.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	103
	304509.74
	1229277.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	104
	304486.51
	1229263.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	105
	304450.56
	1229255.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	106
	304429.99
	1229243.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	107
	304405.62
	1229218.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	108
	304395.11
	1229179.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	109
	304383.25
	1229159.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	110
	304404.00
	1229148.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	111
	304424.74
	1229137.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	112
	304444.64
	1229151.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	113
	304452.04
	1229142.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	114
	304430.37
	1229098.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	115
	304452.32
	1229087.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	116
	304477.66
	1229103.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	117
	304497.65
	1229104.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	118
	304512.34
	1229102.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	119
	304505.14
	1229080.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	78
	304500.23
	1229063.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Малое Батырево

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Малое Батырево

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	328860 +/- 201 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	316671.57
	1218849.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	316725.68
	1219354.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	316751.71
	1219391.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	316817.04
	1219330.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	316832.72
	1219314.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	317021.20
	1219151.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	317158.91
	1219324.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	316870.39
	1219590.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	316794.60
	1219661.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	316851.34
	1219738.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	316826.70
	1219850.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	316758.22
	1219806.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	316738.82
	1219719.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	316605.51
	1219655.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	316515.95
	1219452.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	316407.31
	1219297.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	316389.59
	1219021.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	316493.07
	1218829.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	316523.12
	1218867.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	316604.62
	1218836.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	316627.78
	1218877.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	316671.57
	1218849.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание обозначения

	

	X
	Y
	

	

	точки на
местности (при
наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Малый Кукшум

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Малый Кукшум

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	366913 +/- 212 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	313485.95
	1222504.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	313488.58
	1222504.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	313513.10
	1222500.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	313620.71
	1222478.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	313636.84
	1222475.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	313855.18
	1222420.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	313866.96
	1222418.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	313867.30
	1222416.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	313857.41
	1222418.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	313617.12
	1222460.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	313605.78
	1222462.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	313584.39
	1222467.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	313605.17
	1222443.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	313708.11
	1222424.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	313688.43
	1222330.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	313626.93
	1222300.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	313556.00
	1222166.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	313504.32
	1222136.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	313474.50
	1222035.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	313487.51
	1222008.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	313473.65
	1221902.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	313434.43
	1221896.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	313419.69
	1221808.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	313391.28
	1221815.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	313365.65
	1221773.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	313378.61
	1221714.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	313355.36
	1221661.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	313368.53
	1221641.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	313332.58
	1221572.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	313264.11
	1221582.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	313184.96
	1221406.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	313106.86
	1221452.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	313131.86
	1221505.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	313003.29
	1221558.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	313049.67
	1221699.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	313014.92
	1221713.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	313050.31
	1221825.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	313077.35
	1221954.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	313135.49
	1222233.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	313192.82
	1222223.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	313259.09
	1222253.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	313305.54
	1222481.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	313338.20
	1222499.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	313463.95
	1222496.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	313469.73
	1222501.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	313474.44
	1222503.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	313485.95
	1222504.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Нижнее Кляшево

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Нижнее Кляшево

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	504911 +/- 249 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	319549.27
	1227577.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	319647.07
	1227688.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	319656.55
	1227764.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	319633.83
	1227853.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	319657.54
	1227887.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	319817.60
	1227918.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	319849.88
	1228020.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	319953.30
	1228050.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	319985.57
	1228201.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	319979.37
	1228312.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	319889.73
	1228413.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	319837.04
	1228573.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	319754.70
	1228588.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	319724.72
	1228534.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	319310.08
	1228144.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	319236.31
	1228202.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	319160.55
	1228112.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	319039.17
	1228220.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	318970.05
	1228148.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	318959.10
	1228138.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	318759.81
	1227927.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	318867.63
	1227832.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	319057.47
	1228034.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	319136.68
	1227942.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	319429.01
	1227673.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	319549.27
	1227577.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Нижние Абакасы

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Нижние Абакасы

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	792042 +/- 311 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	328802.01
	1220654.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	328698.80
	1220837.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	328582.93
	1220990.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	328413.79
	1220836.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	328335.16
	1220810.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	328272.17
	1220885.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	328311.18
	1220919.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	328332.96
	1220938.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	328381.17
	1220994.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	328324.94
	1221049.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	328414.00
	1221121.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	328469.46
	1221185.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	328476.44
	1221260.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	328558.51
	1221348.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	328563.95
	1221412.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	328489.69
	1221453.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	328490.10
	1221470.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	328604.36
	1221628.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	328502.09
	1221703.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	328355.44
	1221501.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	328325.45
	1221511.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	328202.56
	1221256.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	328065.26
	1221127.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	327984.72
	1221037.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	327837.13
	1220935.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	327754.08
	1220845.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	327825.29
	1220794.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	327819.64
	1220788.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	327819.92
	1220782.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	327795.07
	1220744.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	327786.45
	1220744.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	327576.32
	1220512.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	327559.40
	1220466.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	327760.03
	1220269.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	327854.10
	1220288.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	327992.60
	1220136.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	328064.75
	1220195.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	328133.49
	1220250.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	328213.39
	1220314.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	328368.93
	1220412.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	328802.01
	1220654.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Новое Климово

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Новое Климово

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	202584 +/- 157 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	328147.70
	1230962.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	328273.02
	1231152.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	328308.53
	1231265.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	328575.63
	1231525.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	328279.95
	1231701.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	328231.50
	1231645.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	328062.92
	1231348.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	327922.40
	1231085.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	328147.70
	1230962.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Новые Высли

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Новые Высли

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	829182 +/- 319 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	313620.49
	1233858.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	313679.22
	1233928.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	313668.32
	1233936.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	313765.94
	1234061.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	313797.27
	1234070.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	313838.02
	1234056.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	313901.44
	1234161.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	314063.59
	1234398.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	314109.00
	1234477.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	314093.44
	1234517.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	314141.00
	1234615.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	314159.17
	1234661.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	314138.67
	1234677.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	314141.34
	1234740.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	314168.13
	1234821.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	314229.61
	1234836.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	314348.52
	1234816.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	314330.97
	1234727.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	314492.01
	1234702.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	314519.59
	1234888.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	314525.19
	1234946.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	314591.65
	1234942.01
	Картометрический метод
	0.10
	-
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	23
	314596.14
	1234970.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	314527.95
	1234975.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	314537.01
	1235069.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	314536.54
	1235101.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	314518.00
	1235138.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	314438.48
	1235137.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	314402.39
	1234988.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	314278.32
	1234993.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	314269.28
	1234996.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	314252.38
	1234956.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	314222.57
	1234962.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	314231.91
	1235000.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	314164.31
	1235018.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	314162.97
	1235037.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	314188.77
	1235124.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	314177.26
	1235142.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	314205.23
	1235228.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	314219.91
	1235223.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	314232.80
	1235264.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	314271.32
	1235275.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	314329.75
	1235428.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	314235.76
	1235551.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	314142.51
	1235615.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	314115.10
	1235549.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	314133.54
	1235540.65
	Картометрический метод
	0.10
	-
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	48
	314123.25
	1235515.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	314111.04
	1235486.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	314097.34
	1235456.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	314071.32
	1235401.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	313993.06
	1235442.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	313925.19
	1235267.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	313868.00
	1235203.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	313780.00
	1235196.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	313742.20
	1235168.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	313711.57
	1235112.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	313738.37
	1235060.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	313723.23
	1235007.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	60
	313615.31
	1234945.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	61
	313576.86
	1234966.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	313503.67
	1234976.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	63
	313419.26
	1235014.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	64
	313381.72
	1234977.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	65
	313380.37
	1234939.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	66
	313401.02
	1234923.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	67
	313402.94
	1234928.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	68
	313450.09
	1234901.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	69
	313478.40
	1234912.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	70
	313489.59
	1234944.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	71
	313493.81
	1234946.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	72
	313519.71
	1234934.40
	Картометрический метод
	0.10
	-
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	73
	313512.57
	1234917.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	74
	313538.78
	1234903.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	75
	313554.14
	1234897.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	76
	313572.81
	1234941.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	77
	313602.67
	1234927.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	78
	313604.40
	1234923.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	79
	313574.05
	1234855.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	80
	313571.67
	1234853.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	81
	313570.47
	1234852.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	82
	313566.21
	1234849.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	83
	313560.12
	1234847.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	84
	313558.77
	1234845.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	85
	313554.00
	1234840.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	86
	313518.22
	1234827.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	87
	313430.52
	1234686.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	88
	313429.89
	1234679.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	89
	313621.90
	1234622.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	90
	313670.50
	1234601.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	91
	313654.47
	1234563.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	92
	313651.75
	1234496.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	93
	313600.50
	1234516.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	94
	313535.89
	1234362.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	95
	313539.36
	1234287.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	96
	313522.00
	1234216.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	97
	313409.23
	1233978.68
	Картометрический метод
	0.10
	-
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	98
	313544.70
	1233911.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	313620.49
	1233858.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	99
	313805.26
	1234453.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	100
	313804.89
	1234457.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	101
	313799.99
	1234457.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	102
	313800.35
	1234453.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	99
	313805.26
	1234453.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	103
	313961.75
	1234277.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	104
	313960.45
	1234280.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	105
	313956.53
	1234279.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	106
	313957.84
	1234275.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	103
	313961.75
	1234277.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	107
	313658.99
	1234502.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	108
	313658.75
	1234502.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	109
	313657.24
	1234498.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	110
	313657.48
	1234498.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	107
	313658.99
	1234502.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	111
	313802.81
	1234449.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	112
	313802.61
	1234449.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	113
	313800.05
	1234446.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	114
	313800.25
	1234446.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	111
	313802.81
	1234449.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	115
	313966.08
	1234282.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	116
	313965.96
	1234282.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	117
	313962.15
	1234280.82
	Картометрический метод
	0.10
	-
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	118
	313962.27
	1234280.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	115
	313966.08
	1234282.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	119
	314190.15
	1235004.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	120
	314189.94
	1235004.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	121
	314187.78
	1235001.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	122
	314187.99
	1235000.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	119
	314190.15
	1235004.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	123
	314175.80
	1234863.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	124
	314175.54
	1234863.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	125
	314175.52
	1234863.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	126
	314175.79
	1234863.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	123
	314175.80
	1234863.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	127
	314172.61
	1234831.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	128
	314172.35
	1234831.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	129
	314172.33
	1234831.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	130
	314172.59
	1234831.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	127
	314172.61
	1234831.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	131
	314178.46
	1234890.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	132
	314178.20
	1234890.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	133
	314178.18
	1234890.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	134
	314178.44
	1234890.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	131
	314178.46
	1234890.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	135
	314154.63
	1234661.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	136
	314154.37
	1234661.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	137
	314154.34
	1234661.33
	Картометрический метод
	0.10
	-
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	138
	314154.60
	1234661.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	135
	314154.63
	1234661.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	139
	314153.47
	1234649.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	140
	314153.21
	1234649.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	141
	314153.18
	1234649.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	142
	314153.44
	1234649.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	139
	314153.47
	1234649.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	143
	313932.83
	1234392.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	144
	313932.58
	1234392.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	145
	313932.50
	1234392.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	146
	313932.74
	1234392.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	143
	313932.83
	1234392.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	147
	314181.62
	1234920.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	148
	314181.36
	1234920.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	149
	314181.34
	1234920.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	150
	314181.60
	1234920.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	147
	314181.62
	1234920.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	151
	314184.64
	1234951.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	152
	314184.38
	1234951.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	153
	314184.38
	1234950.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	154
	314184.64
	1234950.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	151
	314184.64
	1234951.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	155
	313728.81
	1234472.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	156
	313728.57
	1234472.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	157
	313728.47
	1234472.57
	Картометрический метод
	0.10
	-
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	158
	313728.71
	1234472.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	155
	313728.81
	1234472.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	159
	314002.31
	1234365.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	160
	314002.07
	1234365.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	161
	314001.97
	1234365.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	162
	314002.20
	1234364.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	159
	314002.31
	1234365.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	163
	313798.88
	1234444.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	164
	313798.64
	1234444.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	165
	313798.54
	1234444.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	166
	313798.78
	1234444.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	163
	313798.88
	1234444.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	167
	313867.52
	1234418.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	168
	313867.28
	1234418.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	169
	313867.17
	1234418.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	170
	313867.41
	1234417.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	167
	313867.52
	1234418.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	171
	314186.02
	1234964.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	172
	314185.76
	1234964.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	173
	314185.73
	1234964.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	174
	314185.98
	1234964.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	171
	314186.02
	1234964.50
	Картометрический метод
	0.10
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Русские Тимяши

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Русские Тимяши

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	470881 +/- 240 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	314503.89
	1223478.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	314367.65
	1223699.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	314360.53
	1223716.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	314160.93
	1224054.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	314168.32
	1224080.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	314138.73
	1224138.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	314160.16
	1224157.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	314082.29
	1224317.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	313839.49
	1224716.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	313700.24
	1224795.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	313586.45
	1224696.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	313716.72
	1224558.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	313575.28
	1224469.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	314087.90
	1223599.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	314118.97
	1223579.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	314129.97
	1223559.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	314156.01
	1223562.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	314161.05
	1223553.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	314151.98
	1223550.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	314125.62
	1223537.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	314270.36
	1223293.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	314418.07
	1223380.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	314408.38
	1223412.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	314503.89
	1223478.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характ
	ерных точках части (частей)
	границы объекта
	
	

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Савка

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Савка

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	282119 +/- 186 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	328273.67
	1233453.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	328202.92
	1233582.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	328163.45
	1233767.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	328189.52
	1233820.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	328151.53
	1233891.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	327936.53
	1233725.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	327741.22
	1233532.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	327758.88
	1233515.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	327669.39
	1233428.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	327751.61
	1233326.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	327632.51
	1233184.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	327816.94
	1233028.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	327853.96
	1233040.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	328018.92
	1233190.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	328273.67
	1233453.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Сюрбеевка

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Сюрбеевка

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	1042122 +/- 357 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	317345.18
	1219532.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	317458.09
	1219668.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	317476.71
	1219689.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	317497.51
	1219713.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	317572.39
	1219806.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	317680.54
	1219932.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	317714.19
	1219971.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	317526.17
	1220133.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	317591.84
	1220240.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	317511.77
	1220295.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	317554.13
	1220365.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	317229.83
	1220591.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	317102.86
	1220520.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	317081.56
	1220385.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	317191.14
	1220301.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	316881.59
	1219824.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	316925.98
	1219790.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	316886.92
	1219713.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	316927.76
	1219669.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	316899.90
	1219630.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	316906.74
	1219596.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	317177.91
	1219331.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	317289.69
	1219465.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	317296.79
	1219474.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	317301.31
	1219479.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	317345.18
	1219532.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	317175.07
	1218696.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	317175.90
	1218697.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	317179.08
	1218693.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	317508.31
	1218987.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	317781.17
	1219231.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	317853.71
	1219310.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	317907.01
	1219365.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	317969.54
	1219425.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	317952.60
	1219457.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	317932.69
	1219485.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	317920.12
	1219502.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	317918.44
	1219502.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	317911.60
	1219504.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	317902.03
	1219510.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	317882.62
	1219526.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	317825.36
	1219573.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	317783.94
	1219609.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	317688.06
	1219691.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	317593.90
	1219770.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	317527.20
	1219688.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	317487.79
	1219642.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	47
	317326.72
	1219449.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	48
	317193.25
	1219289.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	317123.97
	1219207.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	317123.98
	1219206.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	317123.74
	1219206.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	317114.24
	1219195.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	317114.36
	1219194.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	317114.11
	1219194.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	317114.01
	1219195.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	317062.27
	1219133.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	317034.12
	1219101.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	317019.18
	1219082.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	316953.04
	1219003.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	60
	316910.18
	1218951.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	61
	317046.81
	1218818.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	317175.07
	1218696.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Тойси-Паразуси

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Тойси-Паразуси

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	1616019 +/- 445 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	322104.86
	1224572.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	322080.06
	1224800.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	322077.99
	1224819.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	322082.23
	1224963.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	322037.81
	1224991.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	321956.93
	1225287.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	321901.30
	1225359.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	321849.78
	1225360.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	321858.49
	1225504.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	322017.72
	1225509.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	322174.11
	1225664.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	322359.77
	1225908.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	322438.09
	1226010.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	322392.51
	1226192.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	322519.79
	1226227.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	322592.12
	1226215.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	322566.17
	1226433.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	322522.50
	1226455.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	322429.39
	1226466.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	322234.52
	1226692.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	321912.90
	1226586.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	321845.17
	1226490.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	321637.68
	1226429.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	321357.30
	1226563.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	321234.82
	1226593.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	321142.63
	1226507.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	321142.46
	1226507.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	321133.04
	1226493.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	321155.77
	1226467.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	321171.51
	1226451.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	321197.55
	1226395.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	321208.57
	1226366.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	321250.60
	1226268.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	321301.39
	1226154.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	321329.42
	1226091.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	321372.56
	1225987.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	321284.49
	1225961.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	321223.04
	1225898.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	321220.30
	1225867.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	321262.41
	1225833.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	321333.98
	1225714.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	321392.53
	1225666.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	321529.49
	1225715.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	321556.49
	1225671.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	321581.79
	1225602.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	321573.52
	1225583.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	321608.18
	1225497.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	321396.63
	1225427.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	320995.18
	1225274.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	321052.91
	1225126.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	321034.30
	1225066.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	321170.23
	1225024.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	321218.40
	1225010.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	321228.51
	1225013.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	321419.89
	1225069.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	321611.27
	1225125.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	321775.81
	1224703.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	321825.38
	1224670.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	321922.93
	1224480.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	322104.86
	1224572.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	


	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Хом-Яндобы

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Хом-Яндобы

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	443541 +/- 233 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	317788.10
	1235380.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	317843.40
	1235433.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	317969.58
	1235622.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	317985.02
	1235784.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	317984.79
	1235903.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	318018.67
	1235910.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	318026.15
	1235967.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	317985.77
	1235972.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	317986.34
	1236115.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	317962.35
	1236116.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	317959.09
	1236213.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	317935.91
	1236213.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	317920.46
	1236430.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	317662.65
	1236453.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	317658.18
	1236405.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	317526.84
	1236414.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	317522.51
	1235888.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	317559.27
	1235887.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	317555.47
	1235763.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	317539.86
	1235732.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	317522.75
	1235573.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	317475.44
	1235390.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	317634.13
	1235388.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	317788.10
	1235380.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей)
	границы объекта
	
	

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Шибегечи

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Шибегечи

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	195024 +/- 154 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	323845.32
	1217127.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	323823.35
	1217158.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	323841.67
	1217195.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	323928.81
	1217293.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	323822.00
	1217375.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	323801.23
	1217353.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	323762.00
	1217379.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	323881.15
	1217527.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	323812.88
	1217578.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	323811.33
	1217580.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	323812.61
	1217582.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	323832.69
	1217624.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	323797.51
	1217633.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	323746.86
	1217646.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	323678.94
	1217576.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	323631.23
	1217526.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	323583.73
	1217573.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	323537.25
	1217580.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	323512.72
	1217555.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	323499.25
	1217515.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	323438.75
	1217445.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	323394.89
	1217419.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	323441.37
	1217354.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	323430.26
	1217345.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	323522.47
	1217207.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	323499.22
	1217190.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	323465.41
	1217166.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	323477.20
	1217149.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	323511.39
	1217170.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	323526.51
	1217146.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	323491.64
	1217120.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	323573.50
	1217018.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	323639.19
	1217062.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	323665.37
	1217022.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	323781.87
	1217097.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	323797.47
	1217107.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	323817.51
	1217107.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	323845.32
	1217127.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта деревня Шоркасы

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Шоркасы

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	478438 +/- 242 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	324759.28
	1219555.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	324704.69
	1219632.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	324730.45
	1219659.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	324668.18
	1219751.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	324560.52
	1219863.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	324364.96
	1219739.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	324384.89
	1219697.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	324353.95
	1219668.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	324307.40
	1219674.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	324291.90
	1219635.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	324175.31
	1219555.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	324278.62
	1219421.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	324124.38
	1219318.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	324056.61
	1219294.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	323967.31
	1219220.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	323860.13
	1219179.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	323759.23
	1219226.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	323559.97
	1219237.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	323534.28
	1219188.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	323662.39
	1219111.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	323633.71
	1219031.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	323687.32
	1218962.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	323536.94
	1218825.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	323524.37
	1218791.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	323593.64
	1218703.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	323654.69
	1218689.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	323750.25
	1218738.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	323899.00
	1218839.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	324091.26
	1218987.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	324605.13
	1219375.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	324720.23
	1219480.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	324759.28
	1219555.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта плселок 11 лет Чувашии

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок 11 лет Чувашии

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	325011 +/- 199 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	308485.50
	1199756.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	308431.71
	1199992.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	308408.60
	1200153.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	308378.32
	1200360.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	308374.80
	1200511.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	308486.80
	1200718.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	308494.24
	1200863.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	308507.29
	1200964.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	308499.93
	1201001.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	308280.30
	1201017.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	308289.32
	1200871.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	308355.62
	1200796.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	308362.39
	1200721.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	308241.51
	1200599.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	308219.91
	1200531.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	308218.96
	1200460.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	308183.78
	1200412.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	308165.74
	1200357.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	308205.43
	1200284.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	308211.74
	1200231.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	308169.34
	1200259.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	308139.58
	1200234.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	308144.99
	1200158.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	308079.91
	1200166.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	308058.91
	1200135.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	308051.22
	1199912.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	308050.32
	1199765.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	308095.70
	1199754.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	308221.97
	1199745.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	308261.12
	1199689.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	308279.49
	1199684.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	308327.52
	1199700.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	308363.55
	1199717.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	308372.42
	1199724.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	308465.10
	1199747.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	308485.50
	1199756.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Алшихово

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Алшихово

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	117942 +/- 120 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	326472.58
	1228492.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	326541.85
	1228545.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	326558.15
	1228656.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	326606.39
	1228774.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	326625.46
	1228879.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	326507.41
	1228942.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	326336.44
	1228942.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	326247.60
	1228689.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	326271.64
	1228620.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	326362.70
	1228579.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	326350.49
	1228554.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	326472.58
	1228492.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Бугуян

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Бугуян

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	1145294 +/- 374 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	319574.39
	1201964.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	319536.44
	1202053.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	319494.42
	1202174.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	319470.76
	1202242.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	319473.96
	1202313.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	319544.01
	1202305.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	319556.19
	1202462.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	319331.90
	1202481.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	319328.95
	1202421.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	319169.90
	1202418.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	319087.78
	1202416.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	319096.80
	1202517.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	319067.73
	1202520.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	319032.18
	1202525.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	319006.22
	1202528.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	318981.14
	1202531.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	318957.89
	1202534.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	318856.10
	1202546.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	318865.79
	1202653.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	318707.58
	1202616.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	318706.92
	1202632.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	318704.15
	1202657.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	318685.68
	1202713.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	318681.25
	1202727.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	318642.22
	1202807.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	318391.96
	1202752.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	318303.28
	1202656.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	318207.99
	1202810.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	318125.27
	1202812.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	318015.91
	1202783.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	317941.57
	1202641.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	317941.17
	1202564.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	317870.18
	1202459.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	317855.01
	1202398.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	317818.77
	1202342.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	317814.62
	1202326.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	317842.62
	1202325.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	317856.46
	1202326.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	317863.86
	1202326.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	317864.27
	1202314.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	317842.15
	1202313.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	317815.21
	1202308.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	317814.70
	1202301.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	317813.72
	1202291.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	317791.83
	1202064.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	318067.71
	1202107.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	318347.03
	1202137.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	318374.38
	1202032.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	318426.07
	1202083.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	318501.85
	1202094.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	318560.62
	1202038.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	318601.15
	1201937.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	318589.05
	1201761.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	318599.14
	1201761.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	319023.76
	1201760.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	319179.84
	1201839.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	319273.05
	1201923.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	319359.95
	1201912.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	319574.39
	1201964.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Калиновка

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Калиновка

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	282786 +/- 186 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	309209.96
	1199034.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	309218.96
	1199214.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	309310.03
	1199194.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	309321.62
	1199284.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	309271.88
	1199318.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	309274.01
	1199389.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	309352.47
	1199424.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	309357.79
	1199440.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	309402.17
	1199434.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	309411.72
	1199503.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	309383.50
	1199649.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	309382.22
	1199682.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	309374.33
	1199696.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	309106.23
	1199718.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	309095.61
	1199539.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	309098.49
	1199508.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	309082.01
	1199506.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	309014.44
	1199523.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	309005.81
	1199494.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	308965.52
	1199531.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	308916.68
	1199481.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	308866.36
	1199482.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	308862.05
	1199443.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	308802.40
	1199389.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	308794.50
	1199357.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	308789.75
	1199300.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	308784.64
	1199045.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	308876.57
	1199040.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	308906.37
	1199047.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	309209.96
	1199034.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Кожакпось

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Кожакпось

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	101919 +/- 112 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	319166.81
	1221647.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	319297.68
	1221705.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	319324.16
	1221716.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	319355.75
	1221743.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	319379.63
	1221757.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	319407.84
	1221783.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	319412.74
	1221797.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	319410.31
	1221815.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	319398.84
	1221836.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	319425.26
	1221918.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	319389.79
	1222027.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	319241.79
	1222081.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	319187.85
	1221930.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	319179.42
	1221910.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	319171.64
	1221907.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	319171.38
	1221906.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	319172.51
	1221906.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	319172.67
	1221906.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	319173.90
	1221905.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	319173.28
	1221904.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	319170.93
	1221905.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	319170.50
	1221904.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	319168.06
	1221905.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	319165.12
	1221904.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	319083.24
	1221865.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	319017.31
	1221730.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	319136.77
	1221664.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	319166.81
	1221647.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Костер

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Костер

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	286245 +/- 187 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	312610.09
	1212035.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	312577.51
	1212077.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	312595.21
	1212100.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	312517.21
	1212195.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	312403.22
	1212292.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	312348.09
	1212307.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	312290.26
	1212344.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	312227.55
	1212445.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	312174.65
	1212427.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	312101.45
	1212475.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	311991.24
	1212385.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	312070.57
	1212263.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	312057.76
	1212250.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	311925.53
	1212176.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	311887.17
	1212130.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	312104.39
	1211738.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	312279.85
	1211813.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	312366.60
	1211829.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	312420.74
	1211901.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	312413.22
	1212002.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	312445.30
	1212041.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	312484.58
	1212018.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание обозначения

	

	X
	Y
	

	

	точки на
местности (при
наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	312509.47
	1212043.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	312578.28
	1212001.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	312610.09
	1212035.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характ
	ерных точках части (частей)
	границы объекта
	
	

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание обозначения

	

	X
	Y
	

	

	точки на
местности (при
наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Красная Заря

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Красная Заря

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	504686 +/- 249 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	307994.22
	1208224.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	307971.05
	1208250.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	307917.38
	1208277.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	307758.53
	1208165.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	307733.14
	1208199.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	307752.96
	1208301.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	307708.14
	1208433.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	307663.95
	1208432.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	307591.41
	1208406.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	307442.94
	1208382.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	307300.97
	1208340.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	307217.88
	1208276.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	307017.18
	1208223.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	306816.58
	1208133.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	306856.23
	1208014.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	307082.73
	1207946.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	307064.59
	1207866.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	307065.89
	1207816.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	307138.46
	1207752.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	307164.97
	1207705.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	307198.67
	1207585.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	307234.49
	1207591.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	307299.77
	1207625.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	307449.19
	1207697.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	307558.71
	1207771.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	307678.59
	1207869.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	307857.40
	1208063.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	307994.22
	1208224.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о
	характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Ленино

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Ленино

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	181916 +/- 149 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	314780.75
	1227442.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	314822.30
	1227992.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	314642.94
	1228027.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	314606.94
	1228007.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	314499.51
	1228032.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	314489.20
	1227814.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	314468.42
	1227775.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	314473.07
	1227702.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	314469.38
	1227443.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	314608.63
	1227458.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	314780.75
	1227442.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Липовка

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Липовка

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	869470 +/- 326 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	295497.08
	1220347.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	295585.16
	1220514.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	295585.72
	1220515.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	295627.04
	1220597.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	295601.19
	1220740.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	295476.21
	1220816.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	295290.47
	1220875.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	295221.96
	1220869.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	294976.72
	1220989.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	295009.98
	1221169.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	295010.80
	1221228.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	294998.96
	1221279.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	294998.22
	1221444.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	294991.72
	1221459.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	294989.28
	1221502.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	294986.75
	1221547.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	294984.35
	1221590.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	294981.74
	1221636.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	294980.97
	1221649.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	294989.08
	1221830.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	294987.46
	1222061.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	294820.33
	1222056.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	294820.32
	1222343.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	294669.52
	1222340.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	294671.40
	1222227.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	294549.50
	1222219.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	294565.05
	1221485.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	294526.90
	1221396.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	294531.09
	1221306.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	294567.98
	1221304.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	294583.50
	1220956.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	294605.01
	1220633.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	294728.89
	1220647.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	294837.27
	1220647.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	294880.78
	1220641.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	294865.56
	1220915.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	294999.10
	1220836.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	295158.24
	1220717.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	295138.17
	1220656.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	295192.71
	1220626.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	295168.57
	1220575.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	295164.98
	1220553.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	295158.69
	1220522.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	295180.89
	1220513.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	295160.75
	1220426.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	295138.37
	1220410.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	295135.59
	1220387.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	295163.47
	1220382.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	295161.68
	1220374.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	295172.97
	1220371.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	295171.14
	1220369.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	295166.17
	1220344.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	295189.29
	1220344.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	295228.09
	1220337.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	295248.13
	1220337.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	295497.08
	1220347.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Малиновка

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Малиновка

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	332600 +/- 202 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	296738.74
	1225276.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	296763.79
	1225277.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	296813.91
	1225869.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	296776.38
	1225872.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	296660.42
	1225884.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	296640.81
	1225886.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	296639.46
	1225883.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	296637.01
	1225875.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	296634.61
	1225867.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	296633.74
	1225863.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	296499.08
	1225872.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	296490.08
	1225796.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	296458.47
	1225529.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	296446.79
	1225430.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	296442.81
	1225396.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	296439.33
	1225367.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	296432.41
	1225368.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	296430.45
	1225337.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	296435.76
	1225337.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	296424.02
	1225238.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	296421.49
	1225216.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	296436.52
	1225206.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	296437.52
	1225169.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	296425.50
	1225134.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	296415.07
	1225114.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	296449.25
	1225086.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	296459.70
	1225033.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	296468.25
	1225018.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	296457.69
	1225012.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	296430.54
	1224992.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	296402.23
	1224936.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	296367.64
	1224903.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	296365.32
	1224870.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	296454.45
	1224873.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	296500.91
	1224870.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	296505.08
	1224866.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	296502.49
	1224856.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	296446.36
	1224687.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	296419.07
	1224589.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	296430.02
	1224586.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	296431.94
	1224592.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	296489.60
	1224587.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	296507.13
	1224592.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	296511.04
	1224605.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	296533.24
	1224674.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	296578.27
	1224865.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	296672.96
	1224856.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	296702.66
	1224996.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	296688.27
	1225000.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	296694.78
	1225039.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	296691.90
	1225121.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	296726.53
	1225152.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	296734.89
	1225202.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	296738.74
	1225276.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Мерезень

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Мерезень

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	96058 +/- 108 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	325629.21
	1227156.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	325622.83
	1227207.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	325600.05
	1227221.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	325686.61
	1227458.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	325609.92
	1227492.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	325528.71
	1227484.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	325317.25
	1227569.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	325277.01
	1227441.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	325293.10
	1227435.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	325256.69
	1227326.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	325586.63
	1227210.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	325579.92
	1227182.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	325598.54
	1227175.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	325595.30
	1227157.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	325629.21
	1227156.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	-
	-
	-



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Мирный

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Мирный

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	62156 +/- 87 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	300117.95
	1214110.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	300099.05
	1214176.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	300086.09
	1214205.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	299963.77
	1214142.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	299952.90
	1214178.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	299966.99
	1214227.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	300002.68
	1214270.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	300104.31
	1214322.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	300187.34
	1214345.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	300206.67
	1214365.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	300171.03
	1214413.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	300039.55
	1214342.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	300023.81
	1214334.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	300029.00
	1214324.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	300040.82
	1214302.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	299873.40
	1214212.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	299862.53
	1214232.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	299807.76
	1214204.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	299819.27
	1214185.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	299876.76
	1214178.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	299914.08
	1214088.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	299952.38
	1214090.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	299999.46
	1214106.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	300017.51
	1214069.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	300117.95
	1214110.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	299972.31
	1214379.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	299958.08
	1214428.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	299891.00
	1214426.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	299860.72
	1214410.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	299803.32
	1214396.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	299802.27
	1214369.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	299623.58
	1214256.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	299657.84
	1214210.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	299839.34
	1214307.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	299972.31
	1214379.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Молния

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Молния

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	324694 +/- 199 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	328098.94
	1225235.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	328074.86
	1225285.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	328061.22
	1225278.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	328040.07
	1225318.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	328023.02
	1225309.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	328004.22
	1225345.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	327983.45
	1225334.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	327882.13
	1225420.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	327855.90
	1225387.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	327768.43
	1225437.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	327738.60
	1225463.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	327722.81
	1225542.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	327763.37
	1225562.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	327752.08
	1225615.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	327806.85
	1225633.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	327801.83
	1225665.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	327836.16
	1225673.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	327823.08
	1225724.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	327795.53
	1225732.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	327784.25
	1225831.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	327744.83
	1225829.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	327749.15
	1225801.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	327696.30
	1225786.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	327699.40
	1225732.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	327570.03
	1225710.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	327557.10
	1225765.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	327466.17
	1225729.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	327430.60
	1225700.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	327334.80
	1225916.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	327305.55
	1225915.40
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	327210.95
	1225878.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	327052.79
	1225869.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	326985.00
	1225896.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	326829.75
	1225937.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	326844.93
	1225982.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	326734.41
	1226018.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	326692.93
	1225902.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	326720.69
	1225845.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	326899.21
	1225760.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	327041.66
	1225618.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	327074.96
	1225600.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	327262.70
	1225558.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	327278.09
	1225618.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	327355.83
	1225603.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	327482.27
	1225614.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	327576.21
	1225556.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	327609.81
	1225489.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	327617.33
	1225415.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	327696.81
	1225308.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	327761.45
	1225253.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	327800.52
	1225229.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	327850.88
	1225201.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	327903.80
	1225154.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	327937.25
	1225131.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	327972.33
	1225154.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	327990.66
	1225163.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	328098.94
	1225235.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Огонек

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Огонек

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	430999 +/- 228 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	313031.53
	1214509.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	313020.87
	1214544.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	312990.33
	1214583.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	312919.93
	1214558.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	312908.92
	1214588.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	312725.89
	1214538.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	312576.55
	1214510.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	312423.77
	1214475.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	312199.85
	1214397.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	312042.96
	1214298.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	311923.83
	1214209.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	311983.06
	1213771.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	312082.42
	1213724.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	312085.56
	1213678.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	312295.86
	1213690.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	312295.19
	1213735.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	312270.81
	1213764.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	312276.83
	1213799.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	312326.92
	1213795.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	312333.50
	1213989.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	312324.31
	1214043.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	312276.81
	1214181.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	312516.57
	1214243.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	312547.79
	1214130.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	312824.85
	1214207.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	312830.71
	1214296.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	312929.24
	1214333.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	312928.14
	1214377.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	312967.35
	1214401.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	312980.40
	1214427.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	312970.05
	1214470.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	313031.53
	1214509.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Орел

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Орел

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	418301 +/- 226 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	303110.12
	1203325.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	303189.83
	1203768.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	303166.07
	1203833.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	303206.07
	1203839.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	303210.01
	1203858.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	303176.42
	1203853.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	303177.11
	1203865.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	303192.22
	1203900.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	303206.38
	1204265.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	303145.34
	1204283.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	303114.76
	1204304.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	303053.94
	1204307.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	303023.20
	1204302.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	302774.00
	1204323.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	302715.80
	1203996.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	302711.74
	1203962.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	302709.40
	1203931.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	302745.69
	1203926.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	302738.87
	1203845.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	302817.58
	1203845.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	302812.28
	1203830.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	302813.04
	1203796.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	302816.48
	1203641.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	302784.47
	1203480.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	302784.47
	1203380.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	302775.58
	1203246.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	302888.05
	1203249.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	302904.47
	1203249.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	302940.36
	1203234.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	302951.87
	1203222.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	303009.78
	1203218.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	303029.63
	1203236.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	303061.88
	1203332.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	303110.12
	1203325.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Паральша

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Паральша

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	76393 +/- 97 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	304599.27
	1200998.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	304615.13
	1201139.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	304664.90
	1201148.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	304717.66
	1201203.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	304697.82
	1201301.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	304616.59
	1201299.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	304577.61
	1201440.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	304506.13
	1201402.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	304485.55
	1201323.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	304349.09
	1201323.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	304343.68
	1201210.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	304508.29
	1201198.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	304505.05
	1200997.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	304599.27
	1200998.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Первомайск

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Первомайск

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	33861 +/- 64 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	309388.79
	1230366.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	309497.23
	1230495.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	309465.53
	1230529.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	309454.29
	1230585.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	309379.93
	1230652.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	309301.39
	1230556.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	309342.77
	1230513.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	309295.29
	1230457.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	309326.04
	1230396.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	309349.07
	1230360.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	309388.79
	1230366.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Сехнер

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, поселок Сехнер

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	174679 +/- 146 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	305969.43
	1216624.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	305859.26
	1216724.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	305836.17
	1216702.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	305737.85
	1216775.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	305531.92
	1216526.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	305439.22
	1216396.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	305320.13
	1216270.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	305302.55
	1216239.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	305305.99
	1216228.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	305324.21
	1216204.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	305344.60
	1216197.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	305373.01
	1216210.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	305406.43
	1216187.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	305490.97
	1216117.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	305539.83
	1216176.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	305572.21
	1216188.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	305646.26
	1216283.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	305651.16
	1216327.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	305728.10
	1216353.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	305848.61
	1216489.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	305921.70
	1216557.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	305969.43
	1216624.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Смычка

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Смычка

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	321165 +/- 198 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	296894.50
	1223888.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	296901.48
	1224050.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	296875.89
	1224059.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	296898.27
	1224258.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	296369.68
	1224286.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	296220.02
	1224285.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	296191.22
	1224287.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	296064.65
	1224264.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	296043.31
	1224217.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	296037.27
	1224155.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	296025.20
	1224120.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	296028.08
	1224028.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	296028.95
	1223923.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	296154.72
	1223909.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	296527.95
	1223898.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	296530.71
	1223898.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	296530.71
	1223898.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	296561.16
	1223897.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	296561.21
	1223897.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	296627.10
	1223896.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	296894.50
	1223888.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Спотара

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Спотара

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	546525 +/- 259 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	317478.94
	1204672.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	317610.12
	1204963.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	317703.74
	1205137.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	317572.56
	1205175.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	317582.29
	1205229.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	317489.65
	1205372.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	317345.97
	1205452.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	317176.00
	1205480.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	317110.90
	1205476.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	317065.13
	1205541.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	317025.17
	1205568.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	316898.83
	1205567.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	316868.90
	1204978.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	316880.84
	1204954.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	316870.09
	1204547.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	316968.86
	1204547.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	317047.37
	1204612.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	317089.62
	1204703.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	317182.28
	1204743.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	317160.53
	1204799.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	317252.70
	1204941.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	317312.36
	1204844.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	317284.28
	1204799.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	317284.93
	1204734.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	317330.69
	1204675.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	317478.94
	1204672.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Тарнвар

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Тарнвар

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	252466 +/- 176 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	315221.57
	1202104.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	315266.86
	1202199.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	315300.69
	1202191.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	315319.61
	1202252.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	315310.05
	1202315.07
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	315315.94
	1202331.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	315354.93
	1202412.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	315356.56
	1202491.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	315220.70
	1202483.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	315082.86
	1202486.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	314791.14
	1202467.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	314750.86
	1202476.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	314749.46
	1202472.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	314727.08
	1202471.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	314631.70
	1202450.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	314649.48
	1202321.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	314690.87
	1202288.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	314704.83
	1202235.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	314681.93
	1202225.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	314648.06
	1202241.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	314603.18
	1202112.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	314808.01
	1202029.65
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	314878.02
	1202031.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	314907.56
	1202117.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	314968.84
	1202140.26
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	315137.97
	1202133.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	315221.57
	1202104.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Тымар

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Тымар

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	287118 +/- 187 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	312960.02
	1215991.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	312933.22
	1216441.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	312845.43
	1216539.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	312844.31
	1216563.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	312815.48
	1216633.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	312725.45
	1216650.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	312648.33
	1216688.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	312523.34
	1216679.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	312488.01
	1216655.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	312497.19
	1216539.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	312471.02
	1216369.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	312472.70
	1216274.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	312637.42
	1216000.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	312640.84
	1215921.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	312858.79
	1215952.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	312882.28
	1215940.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	312915.07
	1215941.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	312960.02
	1215991.08
	Картометрический метод
	0.10
	-



	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	местности
(при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта поселок Эконом

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, деревня Эконом

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	514430 +/- 251 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	320245.69
	1205105.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	320241.46
	1205284.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	320231.03
	1205330.08
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	320191.34
	1205378.45
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	320072.88
	1205411.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	319961.88
	1205422.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	319812.78
	1205540.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	319734.36
	1205360.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	319582.38
	1205359.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	319435.12
	1205312.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	319373.06
	1205270.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	319238.19
	1205307.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	319079.32
	1205299.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	319085.86
	1204804.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	319083.19
	1204804.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	319085.89
	1204734.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	319104.95
	1204733.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	319514.89
	1204721.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	319514.58
	1204795.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	319504.00
	1204789.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	319502.68
	1204788.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	319522.34
	1204898.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание обозначения

	

	X
	Y
	

	

	точки на
местности (при
наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	319570.57
	1204906.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	319714.29
	1204954.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	319771.88
	1205094.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	320131.26
	1205079.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	320163.39
	1205119.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	320245.69
	1205105.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характ
	ерных точках
	части (частей)
	границы объекта
	
	

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Коорди
	наты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание обозначения

	

	X
	Y
	

	

	точки на
местности (при
наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	


	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	319570.57
	1204906.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	319714.29
	1204954.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	319771.88
	1205094.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	320131.26
	1205079.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	320163.39
	1205119.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	320245.69
	1205105.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	-
	-
	-



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта село Климово

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, село Климово

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	1948149 +/- 488 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	322632.74
	1227748.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	322659.86
	1227844.32
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	322656.40
	1227896.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	322657.94
	1228007.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	322954.17
	1228202.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	322954.17
	1228450.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	323127.42
	1228548.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	323362.44
	1228609.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	323328.30
	1229378.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	323260.30
	1229385.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	323260.29
	1229385.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	323260.08
	1229393.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	323207.74
	1229391.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	323207.66
	1229400.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	323202.43
	1229424.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	323160.19
	1229628.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	323270.81
	1229657.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	323281.19
	1229730.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	323180.79
	1229786.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	323128.82
	1229862.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	323205.46
	1229893.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	323198.81
	1229912.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	323168.37
	1229996.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	323099.34
	1230091.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	323078.54
	1230120.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	323030.56
	1230145.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	322859.70
	1230174.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	322796.60
	1230046.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	322690.07
	1230056.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	322602.68
	1230065.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	322585.06
	1230096.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	322566.54
	1230093.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	322502.63
	1230084.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	322499.35
	1230084.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	322443.14
	1230021.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	322439.44
	1230002.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	322436.35
	1229986.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	322431.52
	1229961.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	322366.85
	1229993.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	322277.17
	1229816.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	322204.92
	1229595.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	322176.69
	1229396.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	322176.56
	1229380.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	322185.50
	1229023.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	322237.78
	1229024.59
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	322242.55
	1228550.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	322451.69
	1228532.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	




	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	322455.15
	1228196.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	322435.86
	1228204.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	322419.04
	1228207.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	322387.75
	1228213.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	322368.40
	1228214.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	322287.37
	1228228.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	322269.18
	1228231.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	322233.37
	1228237.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	322222.90
	1228238.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	322221.06
	1228220.91
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	322218.57
	1228198.02
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	322202.48
	1228199.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	60
	322199.68
	1228190.38
	Картометрический метод
	0.10
	-

	61
	322216.98
	1228188.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	322199.22
	1228069.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	63
	322192.57
	1228052.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	322632.74
	1227748.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта село Малые-Кармалы

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, село Малые-Кармалы

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	1498494 +/- 428 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	300866.98
	1228095.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	300927.31
	1228196.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	301000.04
	1228297.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	300982.51
	1228313.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	300923.87
	1228368.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	300989.15
	1228491.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	300864.36
	1228608.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	300860.57
	1228613.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	300816.89
	1228679.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	300807.89
	1228687.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	300821.15
	1228743.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	300778.73
	1229011.72
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	300760.65
	1229027.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	300535.25
	1229221.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	300592.77
	1229379.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	300418.03
	1229409.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	300397.00
	1229359.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	300382.81
	1229365.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	300360.15
	1229374.90
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	300318.48
	1229388.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	300190.01
	1229412.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	300160.15
	1229437.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	300161.83
	1229472.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	300126.74
	1229499.34
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	300210.04
	1229589.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	300162.88
	1229630.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	300145.49
	1229626.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	300019.42
	1229693.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	300074.62
	1229778.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	299922.08
	1229891.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	299750.50
	1229663.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	299601.44
	1229435.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	299576.34
	1229452.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	299536.28
	1229477.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	299427.79
	1229550.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	299382.00
	1229592.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	299321.43
	1229647.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	299222.53
	1229468.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	299177.38
	1229462.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	299114.05
	1229501.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	299011.60
	1229490.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	298891.77
	1229546.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	298773.11
	1229243.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	298978.07
	1229153.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	299238.85
	1229067.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	299459.27
	1229006.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	299614.60
	1228947.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	299622.56
	1228945.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	299632.48
	1228943.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	299637.73
	1228941.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	299682.68
	1228926.63
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	299946.15
	1228811.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	299971.64
	1228795.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	299993.43
	1228775.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	300083.29
	1228674.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	300182.95
	1228555.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	57
	300229.29
	1228473.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	58
	300305.78
	1228388.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	59
	300338.01
	1228368.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	60
	300475.13
	1228354.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	61
	300563.37
	1228415.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	62
	300622.85
	1228364.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	63
	300650.76
	1228364.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	64
	300676.01
	1228340.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	65
	300731.10
	1228218.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	66
	300795.24
	1228167.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	67
	300812.63
	1228129.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	300866.98
	1228095.28
	Картометрический метод
	0.10
	-

	68
	300296.26
	1229305.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	69
	300298.24
	1229309.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	70
	300294.12
	1229311.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	71
	300293.63
	1229312.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	72
	300291.65
	1229307.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	73
	300292.24
	1229307.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	68
	300296.26
	1229305.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	74
	300145.11
	1228903.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	75
	300145.67
	1228904.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	76
	300144.44
	1228904.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	77
	300143.89
	1228903.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	74
	300145.11
	1228903.16
	Картометрический метод
	0.10
	-

	78
	300259.89
	1229137.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	79
	300259.76
	1229137.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	80
	300257.63
	1229136.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	81
	300255.01
	1229134.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	82
	300255.13
	1229134.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	78
	300259.89
	1229137.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	83
	300112.23
	1229237.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	84
	300112.37
	1229237.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	85
	300108.73
	1229239.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	86
	300108.59
	1229239.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	83
	300112.23
	1229237.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	87
	300168.12
	1229360.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	88
	300168.36
	1229360.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	89
	300166.77
	1229364.21
	Картометрический метод
	0.10
	-

	90
	300166.53
	1229364.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	87
	300168.12
	1229360.10
	Картометрический метод
	0.10
	-

	91
	300090.57
	1229027.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	92
	300090.68
	1229027.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	93
	300086.76
	1229029.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	94
	300086.65
	1229028.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	91
	300090.57
	1229027.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	95
	300287.55
	1229311.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	96
	300287.65
	1229312.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	97
	300283.66
	1229313.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	98
	300283.57
	1229313.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	95
	300287.55
	1229311.95
	Картометрический метод
	0.10
	-

	99
	299374.27
	1229277.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	100
	299374.04
	1229277.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	101
	299372.27
	1229273.57
	Картометрический метод
	0.10
	-

	102
	299372.50
	1229273.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	99
	299374.27
	1229277.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	103
	300094.08
	1229088.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	104
	300093.83
	1229088.14
	Картометрический метод
	0.10
	-

	105
	300093.44
	1229083.83
	Картометрический метод
	0.10
	-

	106
	300093.69
	1229083.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	103
	300094.08
	1229088.12
	Картометрический метод
	0.10
	-

	107
	300136.24
	1228912.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	108
	300136.47
	1228912.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	109
	300134.82
	1228916.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	110
	300134.59
	1228916.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	107
	300136.24
	1228912.68
	Картометрический метод
	0.10
	-

	111
	299343.21
	1229205.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	112
	299343.30
	1229205.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	113
	299339.25
	1229207.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	114
	299339.16
	1229207.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	111
	299343.21
	1229205.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	115
	300139.58
	1228899.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	116
	300139.44
	1228899.20
	Картометрический метод
	0.10
	-

	117
	300135.89
	1228896.75
	Картометрический метод
	0.10
	-

	118
	300136.03
	1228896.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	115
	300139.58
	1228899.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	119
	299375.18
	1229282.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	120
	299375.46
	1229283.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	121
	299374.55
	1229284.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	122
	299374.28
	1229283.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	119
	299375.18
	1229282.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	123
	300220.06
	1229109.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	124
	300219.90
	1229110.04
	Картометрический метод
	0.10
	-

	125
	300219.69
	1229109.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	126
	300219.85
	1229109.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	123
	300220.06
	1229109.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	127
	299326.59
	1229172.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	128
	299326.35
	1229172.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	129
	299326.26
	1229172.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	130
	299326.51
	1229172.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	127
	299326.59
	1229172.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	131
	300109.80
	1228879.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	132
	300109.66
	1228879.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	133
	300109.44
	1228879.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	134
	300109.58
	1228879.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	131
	300109.80
	1228879.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	135
	300149.32
	1229065.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	136
	300149.18
	1229065.66
	Картометрический метод
	0.10
	-

	137
	300148.96
	1229065.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	138
	300149.10
	1229065.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	135
	300149.32
	1229065.44
	Картометрический метод
	0.10
	-

	139
	300230.63
	1229336.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	140
	300230.40
	1229336.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	141
	300230.29
	1229336.64
	Картометрический метод
	0.10
	-

	142
	300230.52
	1229336.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	139
	300230.63
	1229336.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	143
	300072.71
	1228850.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	144
	300072.55
	1228851.18
	Картометрический метод
	0.10
	-

	145
	300072.35
	1228851.01
	Картометрический метод
	0.10
	-

	146
	300072.52
	1228850.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	143
	300072.71
	1228850.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	147
	299301.80
	1229115.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	148
	299301.57
	1229115.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	149
	299301.46
	1229114.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	150
	299301.69
	1229114.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	147
	299301.80
	1229115.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	151
	300103.79
	1229186.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	152
	300103.53
	1229186.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	153
	300103.51
	1229186.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	154
	300103.76
	1229186.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	151
	300103.79
	1229186.93
	Картометрический метод
	0.10
	-

	155
	300138.89
	1229304.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	156
	300138.66
	1229304.71
	Картометрический метод
	0.10
	-

	157
	300138.56
	1229304.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	158
	300138.80
	1229304.37
	Картометрический метод
	0.10
	-

	155
	300138.89
	1229304.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	159
	300109.94
	1228976.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	160
	300109.85
	1228976.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	161
	300109.61
	1228976.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	162
	300109.70
	1228976.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	159
	300109.94
	1228976.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	163
	299350.17
	1229224.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	164
	299350.09
	1229225.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	165
	299349.84
	1229225.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	166
	299349.92
	1229224.85
	Картометрический метод
	0.10
	-

	163
	299350.17
	1229224.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	167
	300018.10
	1228809.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	168
	300017.95
	1228809.50
	Картометрический метод
	0.10
	-

	169
	300017.75
	1228809.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	170
	300017.90
	1228809.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	167
	300018.10
	1228809.30
	Картометрический метод
	0.10
	-

	171
	300099.01
	1229139.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	172
	300098.77
	1229139.55
	Картометрический метод
	0.10
	-

	173
	300098.74
	1229139.29
	Картометрический метод
	0.10
	-

	174
	300098.99
	1229139.27
	Картометрический метод
	0.10
	-

	171
	300099.01
	1229139.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	характерных точек границ
	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение характерных
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	точек части границы
	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта село Хомбусь-Батырево

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, село Хомбусь-Батырево

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	713435 +/- 296 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	315914.31
	1220494.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	316065.78
	1220711.22
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	315945.65
	1220804.60
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	316028.72
	1220936.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	315829.92
	1221062.52
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	316248.20
	1221675.33
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	315933.24
	1221884.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	315712.45
	1221541.73
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	315619.24
	1221608.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	315601.09
	1221581.98
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	315547.16
	1221624.41
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	315470.11
	1221523.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	315462.37
	1221507.88
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	315454.92
	1221484.03
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	315548.66
	1221407.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	315619.14
	1221354.49
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	315515.69
	1221185.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	315480.94
	1221154.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	315388.69
	1221023.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	315262.36
	1220767.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	315272.80
	1220693.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	315245.57
	1220627.42
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	315324.18
	1220594.84
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	315406.71
	1220516.06
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	315451.50
	1220562.58
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	315627.39
	1220405.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	315737.66
	1220507.53
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	315789.80
	1220575.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	315914.31
	1220494.11
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории
Граница населенного пункта село Хормалы

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика (Чувашия), район Ибресинский, село Хормалы

	2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	2091805 +/- 506 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	-

	
	
	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат  МСК-21, Зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	315921.31
	1230750.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	2
	316019.58
	1230868.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3
	316079.19
	1230961.81
	Картометрический метод
	0.10
	-

	4
	316004.71
	1231013.80
	Картометрический метод
	0.10
	-

	5
	316261.89
	1231397.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	6
	316313.38
	1231465.23
	Картометрический метод
	0.10
	-

	7
	316367.56
	1231538.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	8
	316327.02
	1231567.67
	Картометрический метод
	0.10
	-

	9
	316300.67
	1231587.97
	Картометрический метод
	0.10
	-

	10
	316316.76
	1231613.25
	Картометрический метод
	0.10
	-

	11
	316234.86
	1231669.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	12
	316252.84
	1231699.09
	Картометрический метод
	0.10
	-

	13
	316269.28
	1231724.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	14
	316285.82
	1231749.92
	Картометрический метод
	0.10
	-

	15
	316321.09
	1231810.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	16
	316343.71
	1231852.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	17
	316372.37
	1231891.79
	Картометрический метод
	0.10
	-

	18
	316402.00
	1231878.82
	Картометрический метод
	0.10
	-

	19
	316495.00
	1232023.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	20
	316482.22
	1232079.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	21
	316305.06
	1232215.13
	Картометрический метод
	0.10
	-

	22
	316227.64
	1232191.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	316182.36
	1232114.74
	Картометрический метод
	0.10
	-

	24
	316183.02
	1232070.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	25
	316154.89
	1232028.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	26
	315912.82
	1232239.89
	Картометрический метод
	0.10
	-

	27
	315814.55
	1232314.78
	Картометрический метод
	0.10
	-

	28
	315802.65
	1232304.00
	Картометрический метод
	0.10
	-

	29
	315707.90
	1232379.15
	Картометрический метод
	0.10
	-

	30
	315681.45
	1232341.24
	Картометрический метод
	0.10
	-

	31
	315512.22
	1232467.48
	Картометрический метод
	0.10
	-

	32
	315452.29
	1232462.86
	Картометрический метод
	0.10
	-

	33
	315417.03
	1232401.61
	Картометрический метод
	0.10
	-

	34
	315356.65
	1232431.99
	Картометрический метод
	0.10
	-

	35
	315292.75
	1232313.46
	Картометрический метод
	0.10
	-

	36
	315271.81
	1232325.35
	Картометрический метод
	0.10
	-

	37
	315152.82
	1232067.96
	Картометрический метод
	0.10
	-

	38
	314983.14
	1232161.87
	Картометрический метод
	0.10
	-

	39
	314801.31
	1232243.17
	Картометрический метод
	0.10
	-

	40
	314745.00
	1232119.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	41
	314707.40
	1232002.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	42
	314825.13
	1231879.62
	Картометрический метод
	0.10
	-

	43
	315075.25
	1231693.36
	Картометрический метод
	0.10
	-

	44
	314666.82
	1231022.19
	Картометрический метод
	0.10
	-

	45
	314914.03
	1230885.54
	Картометрический метод
	0.10
	-

	46
	314928.93
	1230830.47
	Картометрический метод
	0.10
	-

	47
	315028.53
	1230740.56
	Картометрический метод
	0.10
	-

	



	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек
границ
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	315055.86
	1230674.43
	Картометрический метод
	0.10
	-

	49
	315254.18
	1230571.31
	Картометрический метод
	0.10
	-

	50
	315378.41
	1230559.51
	Картометрический метод
	0.10
	-

	51
	315438.51
	1230700.70
	Картометрический метод
	0.10
	-

	52
	315493.51
	1230706.94
	Картометрический метод
	0.10
	-

	53
	315515.62
	1230819.77
	Картометрический метод
	0.10
	-

	54
	315591.36
	1230959.76
	Картометрический метод
	0.10
	-

	55
	315744.45
	1230888.39
	Картометрический метод
	0.10
	-

	56
	315730.63
	1230855.05
	Картометрический метод
	0.10
	-

	1
	315921.31
	1230750.69
	Картометрический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек
части границы
	Координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат  -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы
	объекта
	
	

	Обозначение
характерных
точек части
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	-
	-
	-

	
	
	



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
село Новое Чурашево
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429705, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский район, село Новое Чурашево.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	2 484 610 ± 552 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	321 958,94
	1 234 461,72
	Картометрический метод
	0,10
	—

	2
	322 390,04
	1 234 119,99
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3
	322 403,07
	1 234 123,16
	Картометрический метод
	0,10
	—

	4
	322 401,79
	1 234 127,80
	Картометрический метод
	0,10
	—

	5
	322 394,50
	1 234 134,41
	Картометрический метод
	0,10
	—

	6
	322 408,10
	1 234 129,46
	Картометрический метод
	0,10
	—

	7
	322 409,93
	1 234 128,23
	Картометрический метод
	0,10
	—

	8
	322 410,76
	1 234 125,03
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	322 498,25
	1 234 146,33
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	322 512,10
	1 234 151,62
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	322 520,03
	1 234 153,68
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	322 585,15
	1 234 213,79
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	322 757,40
	1 234 192,56
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	322 802,35
	1 234 227,46
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	322 860,87
	1 234 165,34
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	322 908,49
	1 234 210,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	17
	323 015,64
	1 234 101,86
	Картометрический метод
	0,10
	—

	18
	323 098,01
	1 234 036,26
	Картометрический метод
	0,10
	—

	19
	323 393,67
	1 233 669,88
	Картометрический метод
	0,10
	—

	20
	323 155,12
	1 233 400,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21
	323 268,96
	1 233 292,80
	Картометрический метод
	0,10
	—

	22
	323 266,68
	1 233 290,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	23
	323 266,14
	1 233 290,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	24
	323 173,49
	1 233 215,23
	Картометрический метод
	0,10
	—

	25
	323 263,16
	1 233 050,47
	Картометрический метод
	0,10
	—

	26
	323 408,01
	1 233 149,26
	Картометрический метод
	0,10
	—

	27
	323 610,07
	1 233 287,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	28
	323 698,79
	1 233 176,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	29
	323 665,74
	1 233 154,95
	Картометрический метод
	0,10
	—

	30
	323 727,87
	1 233 074,76
	Картометрический метод
	0,10
	—

	31
	323 737,99
	1 233 081,72
	Картометрический метод
	0,10
	—

	32
	323 748,35
	1 233 068,91
	Картометрический метод
	0,10
	—

	33
	323 741,23
	1 233 062,63
	Картометрический метод
	0,10
	—

	34
	323 795,55
	1 232 994,26
	Картометрический метод
	0,10
	—

	35
	323 769,41
	1 232 974,03
	Картометрический метод
	0,10
	—

	36
	323 744,14
	1 232 945,80
	Картометрический метод
	0,10
	—

	37
	323 711,54
	1 232 929,43
	Картометрический метод
	0,10
	—

	38
	323 603,86
	1 232 845,87
	Картометрический метод
	0,10
	—

	39
	323 552,75
	1 232 638,90
	Картометрический метод
	0,10
	—

	40
	323 530,98
	1 232 632,24
	Картометрический метод
	0,10
	—

	41
	323 518,02
	1 232 647,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	42
	323 519,06
	1 232 647,86
	Картометрический метод
	0,10
	—

	43
	323 417,60
	1 232 778,48
	Картометрический метод
	0,10
	—

	44
	323 416,72
	1 232 777,81
	Картометрический метод
	0,10
	—

	45
	323 401,59
	1 232 797,59
	Картометрический метод
	0,10
	—

	46
	323 398,63
	1 232 788,34
	Картометрический метод
	0,10
	—

	47
	323 410,39
	1 232 773,02
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	48
	323 409,76
	1 232 772,54
	Картометрический метод
	0,10
	—

	49
	323 511,18
	1 232 641,61
	Картометрический метод
	0,10
	—

	50
	323 511,76
	1 232 642,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	51
	323 523,08
	1 232 629,82
	Картометрический метод
	0,10
	—

	52
	323 501,14
	1 232 623,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	53
	323 344,06
	1 232 575,03
	Картометрический метод
	0,10
	—

	54
	323 262,42
	1 232 550,04
	Картометрический метод
	0,10
	—

	55
	323 197,82
	1 232 386,78
	Картометрический метод
	0,10
	—

	56
	323 117,42
	1 232 183,57
	Картометрический метод
	0,10
	—

	57
	323 078,86
	1 231 852,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	58
	322 947,35
	1 231 850,20
	Картометрический метод
	0,10
	—

	59
	322 884,03
	1 231 868,56
	Картометрический метод
	0,10
	—

	60
	322 837,75
	1 231 745,68
	Картометрический метод
	0,10
	—

	61
	322 717,16
	1 231 479,89
	Картометрический метод
	0,10
	—

	62
	322 620,36
	1 231 539,18
	Картометрический метод
	0,10
	—

	63
	322 613,96
	1 231 542,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	64
	322 607,57
	1 231 544,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	65
	322 498,82
	1 231 583,24
	Картометрический метод
	0,10
	—

	66
	322 245,37
	1 231 684,68
	Картометрический метод
	0,10
	—

	67
	322 278,36
	1 231 754,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	68
	322 397,98
	1 232 006,29
	Картометрический метод
	0,10
	—

	69
	322 422,95
	1 232 058,91
	Картометрический метод
	0,10
	—

	70
	322 425,46
	1 232 078,49
	Картометрический метод
	0,10
	—

	71
	322 823,96
	1 232 932,27
	Картометрический метод
	0,10
	—

	72
	322 709,71
	1 232 957,30
	Картометрический метод
	0,10
	—

	73
	322 649,86
	1 232 979,62
	Картометрический метод
	0,10
	—

	74
	322 576,49
	1 233 034,54
	Картометрический метод
	0,10
	—

	75
	322 577,24
	1 233 036,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	76
	322 614,86
	1 233 116,74
	Картометрический метод
	0,10
	—

	77
	322 533,85
	1 233 165,33
	Картометрический метод
	0,10
	—

	78
	322 558,37
	1 233 204,85
	Картометрический метод
	0,10
	—

	79
	322 529,99
	1 233 222,85
	Картометрический метод
	0,10
	—

	80
	322 528,62
	1 233 222,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	81
	322 122,64
	1 233 523,48
	Картометрический метод
	0,10
	—

	82
	322 090,01
	1 233 459,62
	Картометрический метод
	0,10
	—

	83
	321 866,25
	1 233 498,03
	Картометрический метод
	0,10
	—

	84
	321 882,58
	1 233 645,91
	Картометрический метод
	0,10
	—

	85
	321 825,21
	1 234 013,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	86
	321 784,02
	1 234 394,75
	Картометрический метод
	0,10
	—

	87
	321 906,31
	1 234 399,80
	Картометрический метод
	0,10
	—

	88
	321 898,95
	1 234 449,71
	Картометрический метод
	0,10
	—

	1
	321 958,94
	1 234 461,72
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
деревня Ширтаны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429700, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, деревня Ширтаны.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	1 505 131 ± 429 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	123                                    4                                     56

	21:10-4.55(1)

	1
	314 817,37
	1 217 565,21
	Картометрический метод
	0,10
	-

	1
	314 787,81
	1 217 604,58
	Картометрический метод
	0,00
	—

	2
	314 757,32
	1 217 645,19
	Картометрический метод
	0,10
	-

	3
	314 738,53
	1 217 683,31
	Картометрический метод
	0,10
	-

	4
	314 792,49
	1 217 895,58
	Картометрический метод
	0,10
	-

	5
	314 801,86
	1 217 932,30
	Картометрический метод
	0,10
	-

	6
	314 722,48
	1 218 015,15
	Картометрический метод
	0,10
	-

	7
	314 696,97
	1 218 041,77
	Картометрический метод
	0,10
	-

	8
	314 702,49
	1 218 044,73
	Картометрический метод
	0,10
	-

	2
	314 672,38
	1 218 060,20
	Картометрический метод
	0,00
	—

	3
	314 661,89
	1 218 035,77
	Картометрический метод
	0,00
	—

	4
	314 655,10
	1 218 019,96
	Картометрический метод
	0,00
	—

	5
	314 648,31
	1 218 004,15
	Картометрический метод
	0,00
	—

	6
	314 644,00
	1 217 994,11
	Картометрический метод
	0,00
	—

	7
	314 634,73
	1 217 972,52
	Картометрический метод
	0,00
	—

	8
	314 663,03
	1 217 958,72
	Картометрический метод
	0,00
	—

	9
	314 451,37
	1 217 510,36
	Картометрический метод
	0,00
	—

	10
	314 487,99
	1 217 424,56
	Картометрический метод
	0,00
	—

	11
	314 663,20
	1 217 499,38
	Картометрический метод
	0,00
	—

	12
	314 736,27
	1 217 530,58
	Картометрический метод
	0,00
	—

	1
	314 817,37
	1 217 565,21
	Картометрический метод
	0,10
	-

	21:10-4.55(2)

	9
	314 723,10
	1 218 055,52
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	314 732,71
	1 218 060,55
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	314 940,12
	1 218 245,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	314 929,46
	1 218 265,02
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	314 904,28
	1 218 310,51
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	314 880,25
	1 218 353,91
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	314 854,93
	1 218 399,66
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	314 830,71
	1 218 443,40
	Картометрический метод
	0,10
	—

	17
	314 812,86
	1 218 475,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	18
	314 805,44
	1 218 489,08
	Картометрический метод
	0,10
	—

	19
	314 737,45
	1 218 458,09
	Картометрический метод
	0,10
	—

	20
	314 713,84
	1 218 462,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21
	314 692,99
	1 218 471,39
	Картометрический метод
	0,10
	—

	22
	314 623,05
	1 218 514,27
	Картометрический метод
	0,10
	—

	23
	314 597,74
	1 218 526,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	24
	314 523,34
	1 218 521,76
	Картометрический метод
	0,10
	—

	25
	314 451,01
	1 218 519,41
	Картометрический метод
	0,10
	—

	26
	314 378,17
	1 218 531,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	27
	314 334,81
	1 218 563,48
	Картометрический метод
	0,10
	—

	28
	314 270,05
	1 218 620,17
	Картометрический метод
	0,10
	—

	29
	314 200,06
	1 218 677,40
	Картометрический метод
	0,10
	—

	30
	314 172,87
	1 218 689,93
	Картометрический метод
	0,10
	—

	31
	314 222,98
	1 218 748,26
	Картометрический метод
	0,10
	—

	32
	314 228,62
	1 218 754,82
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	33
	314 596,99
	1 218 693,84
	Картометрический метод
	0,10
	—

	34
	314 762,63
	1 218 967,44
	Картометрический метод
	0,10
	—

	35
	314 891,40
	1 218 977,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	36
	314 869,75
	1 218 911,65
	Картометрический метод
	0,10
	—

	37
	314 929,18
	1 218 921,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	38
	314 909,71
	1 218 979,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	39
	314 999,97
	1 218 990,52
	Картометрический метод
	0,10
	—

	40
	314 901,45
	1 219 236,83
	Картометрический метод
	0,10
	—

	41
	314 832,40
	1 219 233,78
	Картометрический метод
	0,10
	—

	42
	314 802,78
	1 219 224,70
	Картометрический метод
	0,10
	—

	43
	314 769,44
	1 219 214,48
	Картометрический метод
	0,10
	—

	44
	314 764,46
	1 219 193,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	45
	314 270,65
	1 219 122,37
	Картометрический метод
	0,10
	—

	46
	314 252,91
	1 219 101,48
	Картометрический метод
	0,10
	—

	47
	314 102,88
	1 219 078,49
	Картометрический метод
	0,10
	—

	48
	313 999,66
	1 219 227,33
	Картометрический метод
	0,10
	—

	49
	313 926,67
	1 219 219,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	50
	313 923,79
	1 219 218,76
	Картометрический метод
	0,10
	—

	51
	313 920,42
	1 219 209,17
	Картометрический метод
	0,10
	—

	52
	313 910,85
	1 219 207,33
	Картометрический метод
	0,10
	—

	53
	313 917,25
	1 219 146,68
	Картометрический метод
	0,10
	—

	54
	313 917,59
	1 219 139,72
	Картометрический метод
	0,10
	—

	55
	313 878,46
	1 219 136,87
	Картометрический метод
	0,10
	—

	56
	313 880,38
	1 219 112,60
	Картометрический метод
	0,10
	—

	57
	313 880,28
	1 219 103,70
	Картометрический метод
	0,10
	—

	58
	313 881,01
	1 219 088,70
	Картометрический метод
	0,10
	—

	59
	313 881,15
	1 219 083,34
	Картометрический метод
	0,10
	—

	60
	313 817,90
	1 219 076,60
	Картометрический метод
	0,10
	—

	61
	313 785,19
	1 219 072,48
	Картометрический метод
	0,10
	—

	62
	313 788,62
	1 219 040,50
	Картометрический метод
	0,10
	—

	63
	313 791,18
	1 219 026,70
	Картометрический метод
	0,10
	—

	64
	313 739,24
	1 219 023,60
	Картометрический метод
	0,10
	—

	65
	313 615,75
	1 219 016,25
	Картометрический метод
	0,10
	—

	66
	313 604,89
	1 219 009,36
	Картометрический метод
	0,10
	—

	67
	313 573,55
	1 219 004,96
	Картометрический метод
	0,10
	—

	68
	313 583,44
	1 219 020,96
	Картометрический метод
	0,10
	—

	69
	313 514,62
	1 219 030,96
	Картометрический метод
	0,10
	—

	70
	313 504,08
	1 219 007,04
	Картометрический метод
	0,10
	—

	71
	313 451,01
	1 219 036,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	72
	313 408,99
	1 219 046,36
	Картометрический метод
	0,10
	—

	73
	313 192,79
	1 219 132,11
	Картометрический метод
	0,10
	—

	74
	312 939,73
	1 219 187,49
	Картометрический метод
	0,10
	—

	75
	312 856,23
	1 218 859,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	76
	313 137,33
	1 218 803,53
	Картометрический метод
	0,10
	—

	77
	313 072,88
	1 218 577,68
	Картометрический метод
	0,10
	—

	78
	312 849,54
	1 218 640,17
	Картометрический метод
	0,10
	—

	79
	312 716,02
	1 218 222,43
	Картометрический метод
	0,10
	—

	80
	312 931,43
	1 218 149,72
	Картометрический метод
	0,10
	—

	81
	312 957,48
	1 218 200,05
	Картометрический метод
	0,10
	—

	82
	313 036,61
	1 218 171,77
	Картометрический метод
	0,10
	—

	83
	313 132,30
	1 218 235,04
	Картометрический метод
	0,10
	—

	84
	313 193,21
	1 218 359,19
	Картометрический метод
	0,10
	—

	85
	313 165,95
	1 218 420,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	86
	313 231,30
	1 218 615,10
	Картометрический метод
	0,10
	—

	87
	313 356,16
	1 218 574,57
	Картометрический метод
	0,10
	—



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	88
	313 409,84
	1 218 690,02
	Картометрический метод
	0,10
	—

	89
	313 600,96
	1 218 693,26
	Картометрический метод
	0,10
	—

	90
	313 680,60
	1 218 606,44
	Картометрический метод
	0,10
	—

	91
	313 594,00
	1 218 501,82
	Картометрический метод
	0,10
	—

	92
	313 702,23
	1 218 389,06
	Картометрический метод
	0,10
	—

	93
	313 845,13
	1 218 288,14
	Картометрический метод
	0,10
	—

	94
	313 957,25
	1 218 411,31
	Картометрический метод
	0,10
	—

	95
	313 982,21
	1 218 468,04
	Картометрический метод
	0,10
	—

	96
	313 986,15
	1 218 470,54
	Картометрический метод
	0,10
	—

	97
	314 007,62
	1 218 439,21
	Картометрический метод
	0,10
	—

	98
	314 012,41
	1 218 433,32
	Картометрический метод
	0,10
	—

	99
	314 037,29
	1 218 412,40
	Картометрический метод
	0,10
	—

	100
	314 053,53
	1 218 401,56
	Картометрический метод
	0,10
	—

	101
	314 082,30
	1 218 384,93
	Картометрический метод
	0,10
	—

	102
	314 121,51
	1 218 363,44
	Картометрический метод
	0,10
	—

	103
	314 223,36
	1 218 311,04
	Картометрический метод
	0,10
	—

	104
	314 404,27
	1 218 218,90
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	314 723,10
	1 218 055,52
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон
	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	


	1
	2
	3

	—
	—
	—



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
деревня Сосновка
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	429700, Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ, деревня Сосновка.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	473 259 ± 241 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Кадастровый номер района: 21:10



Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат    МСК-21, зона 1

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границ
	Координаты, м
	Метод определения
координат характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при
наличии)

	

	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	312 100,80
	1 220 424,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	2
	312 057,95
	1 220 494,49
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3
	312 009,32
	1 220 656,84
	Картометрический метод
	0,10
	—

	4
	311 722,54
	1 220 645,65
	Картометрический метод
	0,10
	—

	5
	311 722,81
	1 220 612,23
	Картометрический метод
	0,10
	—

	6
	311 559,89
	1 220 613,29
	Картометрический метод
	0,10
	—

	7
	311 560,04
	1 220 757,09
	Картометрический метод
	0,10
	—

	8
	311 560,26
	1 220 976,16
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	310 964,07
	1 220 856,87
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	310 923,53
	1 220 836,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	310 935,73
	1 220 774,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	310 952,47
	1 220 742,67
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	310 993,37
	1 220 681,92
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	311 061,86
	1 220 594,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	311 113,73
	1 220 529,69
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	311 188,17
	1 220 439,87
	Картометрический метод
	0,10
	—

	17
	311 391,18
	1 220 188,66
	Картометрический метод
	0,10
	—

	18
	311 591,51
	1 220 195,35
	Картометрический метод
	0,10
	—

	19
	311 703,15
	1 220 353,62
	Картометрический метод
	0,10
	—

	20
	311 884,89
	1 220 364,29
	Картометрический метод
	0,10
	—

	21
	311 954,95
	1 220 412,50
	Картометрический метод
	0,10
	—

	22
	311 992,23
	1 220 337,28
	Картометрический метод
	0,10
	—

	1
	312 100,80
	1 220 424,45
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—



Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат   МСК-21, зона 1

	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных
точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные
(уточненные)
координаты, м
	Метод
определения
координат
характерной
точки
	Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
	Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)

	

	X
	Y
	X
	Y
	

	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
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