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ТРЕБОВАНИЯ
 к заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства, используемым в качестве укрытий в многоквартирных жилых домах Чувашской Республики
Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны», ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования», а также с учетом анализа практики применения укрытий в условиях специального режима на территории субъектов Российской Федерации.
1. Конструктивные и объемно-планировочные решения заглубленного помещения и другого сооружения подземного пространства, используемого в качестве укрытия в многоквартирном жилом доме ( далее- ЗППП) должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования». Допускается использование ЗППП с грунтовыми полами.
2. Использование затопленных (подтопленных) водой ЗППП не допускается. В случае затопления (подтопления) ЗППП в кратчайший срок принимаются исчерпывающие меры по откачке воды и просушке помещений. Восстановление ЗППП должно быть обеспечено не позднее 24 часов с момента обнаружения воды.
3. Относительная влажность воздуха в ЗППП должна составлять не более 70%. Допускается наличие участков с повышенной влажностью, если это не влияет на размещение укрываемых.
4. Захламление, складирование бытового мусора в ЗППП и при входах в помещение запрещается.
5. Наличие грызунов, насекомых в ЗППП исключается. Управляющая организация (УК, ТСЖ, ЖСК) обязана обеспечить проведение плановой дератизации и дезинсекции не реже одного раза в квартал с оформлением подтверждающих документов.
6.           ЗППП должно быть оборудовано сидячими местами для размещения укрываемых (могут быть выполнены в виде нар, лавок, конструкций из паллет и т.д.)
7.   В помещении необходимо оснащение запасом питьевой воды (не менее 20 л).
8. ЗППП должно быть оснащено первичными средствами огнетушения( огнетушитель, либо ящик с песком). Количество и объем первичных средств не нормируется.
 9.   В ЗППП необходимо наличие медицинской аптечки, пригодной для использования. Состав не регламентируется. Запрещается комплектовать аптечки медикаментами и имуществом, с истекшими сроками годности или нарушенной стерильностью.
10. В ЗППП необходимо наличие освещения, либо предусмотрено аварийное освещение приборами с запасом элементов питания. Использование свечей, газовых ламп запрещено.
11. На каждое ЗППП должно быть не менее двух комплектов ключей. Хранение ключей осуществляется у ответственных жильцов и персонала УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, обеспечивающий круглосуточный доступ к ним.
12. Время обеспечения доступа (открытия входной двери) в ЗППП ответственным лицом независимо от типа замка и порядка хранения ключей должно составлять не более 15 минут.
13. На фасадах многоквартирных жилых домов должны быть размещены указатели движения к ЗППП в виде стрелок с надписью «УКРЫТИЕ». Указатели должны быть размещены с частотой, позволяющей безошибочно определить направление движения к ЗППП. Указатели и информационные таблички должны быть читабельны, могут быть нанесены на фасад краской (через трафарет) либо напечатаны и заламинированы, защищены от атмосферных осадков. Пришедшие в негодность или утраченные указатели и информационные таблички должны быть немедленно восстановлены.
14. У входов в ЗППП должны быть размещены таблички с надписью «УКРЫТИЕ», содержащие основные сведения об ответственном лице и порядке обеспечения доступа в ЗППП.







