|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ПАТĂРЬЕЛ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĔ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **БАТЫРЕВСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
| **ЙЫШĂНУ**  **26.06.2023 ç., №697**  **Патăрьел ялě** | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **26.06.2023 г. №697**  **село Батырево** |

Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых подведомственными учреждениями администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики энергетических ресурсов и воды

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 1289 от 7 октября 2019 г. «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 425 от 15 июля 2020 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых подведомственными учреждениями администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год (прилагается).

2.Подведомственным учреждениям администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики скорректировать программы энергосбережения на очередной трехлетний период в соответствии с установленными целевыми уровнями.

3. Контроль за настоящим исполнением постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батыревского муниципального округа.

Глава Батыревского

муниципального округа Р.В. Селиванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Батыревского муниципального округа  Чувашской Республики  от 26.06.2023 г. №697 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Наименование организации** | **ИНН организации** | **Наименование/адрес объекта** | **Наименование ресурса** | **Целевой уровень снижения потребления** | | | | | | | **Минимальный уровень экономии в натуральном выражении** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Единица измерения** | **Удельное годовое значение** | **Потенциал снижения потребления, %** | **Целевой уровень экономии, %** | **Целевой уровень снижения на 2024 год** | **Целевой уровень снижения на 2025 год** | **Целевой уровень снижения на 2026 год** | **Единица измерения** | **Объем потребления** | **Минимальный уровень экономии за 2024 год** | **Минимальный уровень экономии за 2024-2025 годы** | **Минимальный уровень экономии за 2024-2026 годы** | **Примечание** | **Тип организации в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций** | **Функционально-типологическая группа в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций** | **Номера таблиц Рекомендаций с удельными показателями в соответствии с приложением П1-2 Рекомендаций** | **Площадь** | **Кол-во людей** | **Потребление** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.1. | МБДОУ "Батыревский детский сад "Центральный" | 2103006128 | Здание детского сада [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - | - |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 962 | 155 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 7,213 | 38,80% | 3,90% | 7,143 | 7,072 | 6,932 | м3 | 1118,0 | 10,9 | 21,8 | 43,6 |  | П4-1-2 | 1118,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 31,963 | 18,80% | 1,90% | 31,811 | 31,659 | 31,355 | кВтч | 30748,0 | 146,1 | 292,1 | 584,2 |  | П4-1-1 | 30748,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 59,948 | 6,00% | 6,00% | 59,048 | 58,149 | 56,351 | м3 | 31527,0 | 472,9 | 945,8 | 1891,6 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 31527,000 |
| 2.1. | МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" | 2103000711 | Здание детского сада [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, д. 22] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 3490,4 | 240 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 2,688 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-2 | 645,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 24,195 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 84450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 84450,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 45,495 | 6,00% | 6,00% | 44,813 | 44,130 | 42,765 | м3 | 86811,0 | 1302,2 | 2604,3 | 5208,7 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 86811,000 |
| 3.1. | МБДОУ "Батыревский детский сад "Солнышко" | 2103006174 | Здание детского сада [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Мичурина ул, влд. 20] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1021 | 130 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 5,592 | 20,60% | 2,10% | 5,563 | 5,534 | 5,475 | м3 | 727,0 | 3,8 | 7,6 | 15,3 |  | П4-1-2 | 727,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 34,760 | 25,00% | 2,50% | 34,543 | 34,326 | 33,891 | кВтч | 35490,0 | 221,8 | 443,6 | 887,3 |  | П4-1-1 | 35490,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 41,253 | 6,00% | 6,00% | 40,634 | 40,015 | 38,778 | м3 | 23026,0 | 345,4 | 690,8 | 1381,6 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 23026,000 |
| 3.2. | здание котельной [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Мичурина ул, влд. 20] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 25,6 | 2 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 4.1. | МБДОУ "Батыревский детский сад "Василек" | 2103006167 | Здание детского сада [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Мичурина ул, влд. 25А] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1535,5 | 190 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,758 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 714,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-2 | 714,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 30,473 | 16,20% | 1,60% | 30,351 | 30,229 | 29,985 | кВтч | 46790,9 | 187,2 | 374,3 | 748,7 |  | П4-1-1 | 46790,900 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 104,031 | 6,00% | 6,00% | 102,470 | 100,910 | 97,789 | м3 | 87327,0 | 1309,9 | 2619,8 | 5239,6 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 87327,000 |
| 5.1. | МБДОУ "Новокотяковский детский сад им. А.Т.Краснова" | 2103005847 | Котельная [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, д.Новое Котяково, Николая Кошкина ул, д. 35] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 26,4 | 15 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 43,371 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 1145,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 1145,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 64,907 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 896,4 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 896,400 |
| 5.2. | Образовательное учреждение (здание №2 - детский сад 1) [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, д.Новое Котяково, Николая Кошкина ул, д. 35] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 991,5 | 15 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 17,881 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 17729,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-1 | 17729,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 62,109 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 33665,3 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 33665,300 |
| 5.3. | Образовательное учреждение (здание №3 - детский сад 2) [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, д.Новое Котяково, Николая Кошкина ул, д. 35] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 645 | 16 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 17,374 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 11206,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-1 | 11206,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 62,109 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 21900,3 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 21900,300 |
| 5.4. | Котельная и гараж [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, с.Туруново, Магистральная ул, д. 34] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 133,7 | 6 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 17,120 | 6,00% | 6,00% | 16,864 | 16,607 | 16,093 | кВтч | 2289,0 | 34,3 | 68,7 | 137,3 | Нетиповой объект. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | - | 2289,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 70,757 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 4948,9 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 4948,900 |
| 5.5. | Образовательное учреждение (здание №5 - детский сад 3) [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, с.Туруново, Магистральная ул, д. 34] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 185,2 | 6 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 22,030 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 4080,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 61,552 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 6855,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 6855,100 |
| 6.1. | МБДОУ "Первомайский детский сад "Шусам" | 2103006223 | Здание детского сада [429364, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Кокшаново д, Советская ул, зд. 90а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 280,4 | 20 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 14,408 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 4040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 4040,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 87,620 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | т. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 7.1. | МБДОУ "Сугутский детский сад "Родник" | 2103006150 | Здание детского сада [429356, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Сугуты с, Советская ул, зд. 6] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1096,1 | 63 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 25,438 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 27882,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 27882,500 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 67,730 | 6,00% | 6,00% | 66,714 | 65,698 | 63,666 | м3 | 40584,9 | 608,8 | 1217,5 | 2435,1 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 40584,900 |
| 8.1. | МБДОУ "Тарханский детский сад "Сеспель" | 2103006110 | Здание детского сада [429362, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Тарханы с, Центральная ул, д. 34] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 660,6 | 60 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 41,326 | 37,20% | 3,70% | 40,944 | 40,562 | 39,797 | кВтч | 27300,0 | 252,5 | 505,1 | 1010,1 |  | П4-1-1 | 27300,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 73,063 | 6,00% | 6,00% | 71,967 | 70,871 | 68,679 | м3 | 26386,0 | 395,8 | 791,6 | 1583,2 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 26386,000 |
| 9.1. | МАДОУ "Шыгырданский десткий сад "Сандугач" | 2103000920 | Детский сад общеразвивающего вида [429360, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Шыгырдан с, Наримана ул, влд. 91б] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1198,3 | 140 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 44,813 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 53700,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-1 | 53700,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 72,649 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 47592,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 47592,000 |
| 9.2. | Котельная [429360, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Шыгырдан с, Наримана ул, влд. 91б] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 20 | 2 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 95,000 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 1900,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 1900,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 52,568 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 550,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 550,000 |
| 10.1. | МБДОУ "Новоахпердинский десткий сад "Сеспель" | 2103006103 | Здание детского сада [429353, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Новое Ахпердино с, Школьная ул, д. 16] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1221,6 | 41 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 41,247 | 37,20% | 3,70% | 40,865 | 40,484 | 39,721 | кВтч | 50387,0 | 466,1 | 932,2 | 1864,3 |  | П4-1-1 | 50387,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 11.1. | МБДОУ "Шыгырданский десткий сад "Ромашка" | 2103006209 | Здание детского сада [429360, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, с.Шыгырдан, Ленина ул, влд. 35] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 1319,9 | 140 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 35,578 | 26,70% | 2,70% | 35,338 | 35,098 | 34,618 | кВтч | 46960,0 | 317,0 | 634,0 | 1267,9 |  | П4-1-1 | 46960,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 81,766 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 59000,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 59000,000 |
| 11.2. | КОТЕЛЬНАЯ [429360, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, с.Шыгырдан, Ленина ул, влд. 35, Помещение 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 44,1 | 1 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 174,512 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 7696,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 7696,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 45,167 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 1042,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 1042,000 |
| 12.1. | МБОУ "Алманчиковская основная общеобразовательная школа" | 2103005734 | Здание школы 1 [429368, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Алманчиково с, Ленина ул, д. 20а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1004 | 63 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 19,920 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 20000,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 20000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 54,625 | 6,00% | 6,00% | 53,805 | 52,986 | 51,347 | м3 | 29500,0 | 442,5 | 885,0 | 1770,0 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 29500,000 |
| 12.2. | здание детского сада в с. Алманчиково [429368, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Алманчиково с, А.Г.Хитрова ул, влд. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 950 | 30 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 17,858 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 16965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 16965,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 72,591 | 6,00% | 6,00% | 71,502 | 70,413 | 68,235 | м3 | 37700,0 | 565,5 | 1131,0 | 2262,0 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 37700,000 |
| 12.3. | здание школы в д.Кзыл-Чишма [429355, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Кзыл-Чишма д, Ш.Рахимова ул, д. 2а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 10 | 1 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-2-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 12.4. | школа в д.Красномайск [429355, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Красномайск д, Молодежная ул, д. 28] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 560 | 35 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,661 | 11,50% | 1,20% | 15,614 | 15,567 | 15,473 | кВтч | 8770,0 | 26,3 | 52,6 | 105,2 |  | П4-2-1 | 8770,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 90,498 | 6,00% | 6,00% | 89,140 | 87,783 | 85,068 | м3 | 27260,0 | 408,9 | 817,8 | 1635,6 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 27260,000 |
| 13.1. | МБОУ "Балабаш-Баишевской средняя общеобразовательная школа" | 2103005935 | Здание школы [429366, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Балабаш-Баишево с, Аптечная ул, влд. 50] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 3449 | 33 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 13,905 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 47960,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 47960,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 42,787 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 79379,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 79379,000 |
| 14.1. | МБОУ "Батыревская вечерняя средняя общеобразовательная школа" | 2103006382 | Здание школы [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 18] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-2-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 15.1. | МБОУ "Батыревская средняя общеобразовательная школа №1" | 2103005893 | Основное здание школы [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 8780,5 | 1050 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,121 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 1177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 1177,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 22,413 | 37,30% | 3,70% | 22,206 | 21,999 | 21,584 | кВтч | 196800,0 | 1820,4 | 3640,8 | 7281,6 |  | П4-2-1 | 196800,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 23,578 | 6,00% | 6,00% | 23,225 | 22,871 | 22,164 | м3 | 98550,0 | 1478,3 | 2956,5 | 5913,0 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 98550,000 |
| 15.2. | Здание школы 2 [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, А.П.Табакова ул, д. 29] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1792,9 | 154 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,857 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 132,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 23,537 | 40,00% | 4,00% | 23,302 | 23,067 | 22,596 | кВтч | 42200,0 | 422,0 | 844,0 | 1688,0 |  | П4-2-1 | 42200,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 36,026 | 6,00% | 6,00% | 35,485 | 34,945 | 33,864 | м3 | 30746,0 | 461,2 | 922,4 | 1844,8 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 30746,000 |
| 15.3. | гараж [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 342 | 20 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 15.4. | котельная [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 30] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 246,6 | 6 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 16.1. | МБОУ "Батыревская средняя общеобразовательная школа №2" | 2103006343 | Здание школы основное [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, А.П.Табакова ул, д. 11] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 2582 | 425 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,701 | 7,30% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-2 | 723,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 20,345 | 30,60% | 3,10% | 20,187 | 20,029 | 19,714 | кВтч | 52530,0 | 407,1 | 814,2 | 1628,4 |  | П4-2-1 | 52530,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 37,511 | 6,00% | 6,00% | 36,948 | 36,385 | 35,260 | м3 | 52097,0 | 781,5 | 1562,9 | 3125,8 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 52097,000 |
| 16.2. | Здание детского сада 1 [429359, Чувашская Республика – Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Старое Котяково д, Школьный пер, д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 366 | 30 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 14,077 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 5152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 5152,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 68,652 | 6,00% | 6,00% | 67,622 | 66,593 | 64,533 | м3 | 15110,0 | 226,7 | 453,3 | 906,6 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 15110,000 |
| 16.3. | Здание детского сада 2 [429359, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Татмыш-Югелево д, Школьная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 472 | 30 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 12,994 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 6133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-1-1 | 6133,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 71,414 | 6,00% | 6,00% | 70,343 | 69,271 | 67,129 | м3 | 20270,0 | 304,1 | 608,1 | 1216,2 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 20270,000 |
| 16.4. | Котельная [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, А.П.Табакова ул, д. 11] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 147 | 2 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,340 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 4313,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 4313,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 17.1. | МБОУ "Бахтигильдинская основная общеобразовательная школа" | 2103006350 | зание школы [429365, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Бахтигильдино д, Школьная ул, д. 37] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1064 | 72 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 19,737 | 28,80% | 2,90% | 19,594 | 19,451 | 19,164 | кВтч | 21000,0 | 152,3 | 304,5 | 609,0 |  | П4-2-1 | 21000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 73,385 | 6,00% | 6,00% | 72,284 | 71,183 | 68,982 | м3 | 42000,0 | 630,0 | 1260,0 | 2520,0 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 42000,000 |
| 17.2. | здание столовой [429365, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Бахтигильдино д, Школьная ул, д. 37] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 107 | 44 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 14,206 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 1520,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 1520,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 6,324 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 354,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 354,000 |
| 18.1. | МБОУ "Большечеменевская средняя общеобразовательная школа" | 2103006022 | здание школы [429363, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Большое Чеменево с, Центральная ул, д. 6] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 19,849 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | Гкал | 355,8 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 4130,7 | 140 | 355,776 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,597 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 23120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-1 | 23120,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 20,015 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 44472,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 44472,000 |
| 18.2. | здание котельной школы [429363, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Большое Чеменево с, Центральная ул, д. 6а] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 178,1 | 1 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 24,705 | 6,00% | 6,00% | 24,335 | 23,964 | 23,223 | кВтч | 13940,0 | 66,0 | 132,0 | 264,0 | Нетиповой объект. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | - | 13940,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 179,888 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 16760,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 16760,000 |
| 18.3. | здание детского сада [429363, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Большое Чеменево с, Ф.Туптова ул, д. 40] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 805 | 25 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 28,323 | 50,80% | 10,50% | 27,580 | 26,836 | 25,349 | кВтч | 22800,0 | 598,5 | 1197,0 | 2394,0 |  | П4-2-1 | 22800,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 48,890 | 6,00% | 6,00% | 48,157 | 47,424 | 45,957 | м3 | 21170,0 | 317,6 | 635,1 | 1270,2 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 21170,000 |
| 18.4. | здание котельной садика [429363, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Большое Чеменево с, Ф.Туптова ул, д. 40] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 16,2 | 1 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 19.1. | МБОУ "Норваш-Шигалинская средняя общеобразовательная школа" | 2103006030 | Здание школы [429361, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Норваш-Шигали с, Молодцыгина ул, влд. 59] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 4673,1 | 250 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 12,931 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 60428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-1 | 60428,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 28,062 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 70539,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 70539,000 |
| 19.2. | Котельная [429361, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Норваш-Шигали с, Молодцыгина ул, влд. 59] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 29,9 | 4 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 505,251 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 15107,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 15107,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 1127,447 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 17635,0 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 17635,000 |
| 20.1. | МБОУ "Новоахпердинская основная общеобразовательная школа" | 2103006329 | Здание школы [429353, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Новое Ахпердино с, Школьная ул, д. 17] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1026,1 | 90 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,496 | 8,60% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 15900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-1 | 15900,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 130,268 | 6,00% | 6,00% | 128,314 | 126,360 | 122,452 | м3 | 71900,0 | 1078,5 | 2157,0 | 4314,0 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 71900,000 |
| 21.1. | МБОУ "Полевобикшикская средняя общеобразовательная школа" | 2103005950 | Здание садика [429371, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, д.Полевые Бикшики, Ф.Камалетдинова ул, влд. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 423,2 | 53 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 66,422 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 28110,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-1 | 28110,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 79,648 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 18427,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 18427,000 |
| 21.2. | Здание школы [429371, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Полевые Бикшики д, Ф.Камалетдинова ул, влд. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 2090 | 327 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 26,536 | 47,70% | 8,60% | 25,965 | 25,395 | 24,254 | кВтч | 55460,0 | 1192,4 | 2384,8 | 4769,6 |  | П4-2-1 | 55460,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 41,436 | 6,00% | 6,00% | 40,815 | 40,193 | 38,950 | м3 | 46583,0 | 698,7 | 1397,5 | 2795,0 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 46583,000 |
| 22.1. | МБОУ "Староахпердинская основная общеобразовательная школа" | 2103005928 | Здание школы [429354, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Старое Ахпердино д, Калинина ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1395 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 25,647 | 45,70% | 7,40% | 25,173 | 24,698 | 23,749 | кВтч | 35778,0 | 661,9 | 1323,8 | 2647,6 |  | П4-2-1 | 35778,020 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 101,557 | 6,00% | 6,00% | 100,033 | 98,510 | 95,463 | м3 | 76205,0 | 1143,1 | 2286,2 | 4572,3 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 76205,000 |
| 23.1. | МАОУ "Сугутская средняя общеобразовательная школа" | 2103005967 | Учебный корпус 1 [429356, Чувашская Республика – Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Сугуты с, Советская ул, д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 3588,7 | 200 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 19,918 | 30,60% | 3,10% | 19,764 | 19,609 | 19,301 | кВтч | 71480,0 | 554,0 | 1107,9 | 2215,9 |  | П4-2-1 | 71480,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 49,830 | 6,00% | 6,00% | 49,082 | 48,335 | 46,840 | м3 | 85123,0 | 1276,8 | 2553,7 | 5107,4 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 85123,000 |
| 24.1. | МАОУ "Татарско-Сугутская средняя общеобразовательная школа" | 2103005886 | Образование [429357, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Татарские Сугуты д, Школьная ул, д. 22] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 3301 | 290 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,963 | 35,90% | 3,60% | 21,765 | 21,568 | 21,172 | кВтч | 72500,0 | 652,5 | 1305,0 | 2610,0 |  | П4-2-1 | 72500,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 27,858 | 6,00% | 6,00% | 27,440 | 27,022 | 26,186 | м3 | 49464,0 | 742,0 | 1483,9 | 2967,8 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 49464,000 |
| 25.1. | МБОУ "Шыгырданская средняя общеобразовательная школа №1" | 2103005910 | Учебный корпус [429360, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Шыгырдан с, Наримана ул, влд. 78] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 4219,9 | 450 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,577 | 14,70% | 1,50% | 16,515 | 16,453 | 16,329 | кВтч | 69955,0 | 262,3 | 524,7 | 1049,3 |  | П4-2-1 | 69955,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 28,554 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 57357,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 57357,000 |
| 25.2. | Котельная [429360, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Шыгырдан с, Наримана ул, влд. 78] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 172,3 | 4 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,786 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 2720,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 2720,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 144,395 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 13015,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 13015,000 |
| 26.1. | МБОУ "Долгоостровская средняя общеобразовательная школа" | 2103005759 | Гараж-котельная [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Долгий Остров д, Школьная ул, д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 98 | 5 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 65,948 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 3380,9 |  |  |  | Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 3380,914 |
| 26.2. | Здание детского сада [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, д.Ишаки, Школьная ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 195 | 10 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 30,769 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 6000,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-1-1 | 6000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 80,815 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 9476,6 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 9476,636 |
| 26.3. | Столовая [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Долгий Остров д, Школьная ул, д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 146 | 55 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 92,466 | 6,00% | 6,00% | 91,079 | 89,692 | 86,918 | кВтч | 43000,0 | 202,5 | 405,0 | 810,0 | Нетиповой объект. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. | - | 43000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 65,948 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 5036,9 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 5036,871 |
| 26.4. | Учебный корпус [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Долгий Остров д, Школьная ул, д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 459 | 180 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 30,719 | 54,00% | 12,40% | 29,767 | 28,814 | 26,910 | кВтч | 24000,0 | 437,1 | 874,2 | 1748,4 |  | П4-2-1 | 24000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 64,137 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 15835,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 15835,096 |
| 26.5. | Учебный корпус Чувашские Ишаки [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Чувашские Ишаки д, Школьная ул, д. 24] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 340 | 50 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 4,118 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 1400,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 1400,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 83,003 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 16523,4 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 16523,364 |
| 26.6. | Шестиклассное помещение [429372, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, д.Долгий Остров, Школьная ул, д. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 433 | 60 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 1,940 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-2-1 | 840,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 58,922 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 14938,1 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 14938,119 |
| 27.1. | МБОУ "Первомайская средняя общеобразовательная школа им. В. Митты" | 2103005727 | гараж [429364, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Первомайское с, Кирова ул, д. 71] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 342,5 | 1 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 5,839 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 2000,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 2000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 27.2. | котельная [429364, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Первомайское с, Кирова ул, д. 71] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Нетиповой объект | Нетиповой объект | - | 259,8 | 4 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | - | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 36,028 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 9360,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | - | 9360,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | - |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | - |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 3,679 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 500,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 500,000 |
| 27.3. | Здание школы [429364, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Первомайское с, Кирова ул, д. 71] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 3546,01 | 230 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 6,258 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 22190,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 22190,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 45,640 | 6,00% | 6,00% | 44,955 | 44,270 | 42,901 | м3 | 77038,0 | 1155,6 | 2311,1 | 4622,3 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 77038,000 |
| 28.1. | МБОУ "Тарханская средняя общеобразовательная школа" | 2103005861 | Здание Абамзинского представительства [429362, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Абамза д, Новая ул, д. 51] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 806,8 | 1 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-2-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 28.2. | здание начальной школы [429362, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Тарханы с, Школьная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 351,2 | 50 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 9,194 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 3229,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 3229,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 35,895 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 7381,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 7381,000 |
| 28.3. | здание средней школы [429362, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Тарханы с, Школьная ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1454,2 | 180 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 34,383 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 50000,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 50000,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 51,677 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 44000,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 44000,000 |
| 29.1. | МБОУ "Тойсинская средняя общеобразовательная средняя школа" | 2103006336 | Здание школы [429358, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, д.Старые Тойси, Школьная ул, д. 2] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 1564 | 63 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 16,662 | 17,20% | 1,70% | 16,592 | 16,521 | 16,379 | кВтч | 26060,0 | 110,8 | 221,5 | 443,0 |  | П4-2-1 | 26060,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 71,745 | 6,00% | 6,00% | 70,669 | 69,592 | 67,440 | м3 | 60357,0 | 905,4 | 1810,7 | 3621,4 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 60357,000 |
| 29.2. | Здание детского сада [429354, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, с.Тойси, Коммунистическая ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации | Детские сады различного типа | П4-1-1 | 652 | 61 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-1-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 46,472 | 43,80% | 6,30% | 45,740 | 45,009 | 43,545 | кВтч | 30300,0 | 477,2 | 954,5 | 1908,9 |  | П4-1-1 | 30300,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-1-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-1-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 114,570 | 6,00% | 6,00% | 112,851 | 111,133 | 107,696 | м3 | 40837,0 | 612,6 | 1225,1 | 2450,2 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 40837,000 |
| 29.3. | Второе здание школы [429354, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Тойси с, Школьная ул, д. 5] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 2381 | 370 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 21,630 | 34,70% | 3,50% | 21,440 | 21,251 | 20,873 | кВтч | 51500,0 | 450,6 | 901,3 | 1802,5 |  | П4-2-1 | 51500,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 50,979 | 6,00% | 6,00% | 50,215 | 49,450 | 47,920 | м3 | 65291,0 | 979,4 | 1958,7 | 3917,5 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 65291,000 |
| 30.1. | МБОУ "Шаймурзинская основная общеобразовательная школы имени Г.Айхи" | 2103006375 | Здание школы [429367, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Шаймурзино д, Николаева ул, д. 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 2962,2 | 120 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 18,170 | 22,20% | 2,20% | 18,070 | 17,970 | 17,771 | кВтч | 53824,0 | 296,0 | 592,1 | 1184,1 |  | П4-2-1 | 53824,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 44,414 | 6,00% | 6,00% | 43,747 | 43,081 | 41,749 | м3 | 70767,0 | 1061,5 | 2123,0 | 4246,0 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 70767,000 |
| 31.1. | МАОУ "Шыгырданская средняя общеобразовательная школа имени профессора Э.З. Феизова" | 2103005999 | Кзыл-Камышская начальная школа детский сад [429356, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, д.Кзыл-Камыш, Школьная ул, влд. 7, 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 593 | 40 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,540 | 53,10% | 11,90% | 28,661 | 27,782 | 26,024 | кВтч | 23417,0 | 521,1 | 1042,3 | 2084,5 |  | П4-2-1 | 23417,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 82,433 | 6,00% | 6,00% | 81,197 | 79,960 | 77,487 | м3 | 28621,0 | 429,3 | 858,6 | 1717,3 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 28621,000 |
| 31.2. | Здание школы [429360, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Шыгырдан с, Ленина ул, влд. 58, 1] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения (средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, начальные и вечерние школы, гимназии, лицеи, колледжи) | П4-2-1 | 3625,3 | 370 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-2-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 24,160 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 87587,8 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-2-1 | 87587,780 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-2-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-2-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 31,506 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 54369,3 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 54369,340 |
| 32.1. | МБУ «Батыревский районный архив» Батыревского района Чувашской Республики» | 2103904883 | Помещение МБУ "Батыревский районный архив" Батыревского района Чувашской Республики [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, д. 18] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 155,9 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-16-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 33.1. | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ "ХЛЕБ" | 2103904788 | БУК БРИЭМ "ХЛЕБ" [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 21] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Музеи, выставки и т.п. | П4-17-1 | 169,9 | 15 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-17-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 24,868 | 26,00% | 2,60% | 24,706 | 24,544 | 24,221 | кВтч | 4225,0 | 27,5 | 54,9 | 109,9 |  | П4-17-1 | 4225,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 59,256 | 6,00% | 6,00% | 58,367 | 57,479 | 55,701 | м3 | 5530,0 | 83,0 | 165,9 | 331,8 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 5530,000 |
| 34.1. | АУ «Централизованная клубная система» Батыревского МО | 2103903390 | Здание ЦКС [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Советская ул, влд. 6] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения | Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы) | П4-19-1 | 1290 | 120 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-19-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,017 | 19,20% | 1,90% | 1,012 | 1,007 | 0,997 | м3 | 122,0 | 0,6 | 1,2 | 2,3 |  | П4-19-2 | 122,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,593 | 41,40% | 4,90% | 15,402 | 15,211 | 14,829 | кВтч | 20115,0 | 246,4 | 492,8 | 985,6 |  | П4-19-1 | 20115,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-19-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-19-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 52,296 | 6,00% | 6,00% | 51,511 | 50,727 | 49,158 | м3 | 35291,0 | 529,4 | 1058,7 | 2117,5 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 35291,000 |
| 35.1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Батыревского МО Чувашской Республики | 2103005036 | Балабаш-Баишевская сельская библиотека [429366, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Балабаш-Баишево с, Аптечная ул, влд. 3] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 111,3 | 26 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,437 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | кВтч | 939,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-16-1 | 939,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 35.2. | Большечеменевская сельская библиотека [429363, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Большое Чеменево с, Ф.Туптова ул, д. 41] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 105,6 | 18 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 11,525 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 1217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-1 | 1217,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 53,437 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 2952,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |  | 2952,000 |
| 35.3. | "Централизованная библиотечная система" Батыревского района [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 20] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций | Библиотеки, читальные залы, медиатеки | П4-16-1 | 376,3 | 73 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-16-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,726 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-16-2 | 126,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,644 | 23,20% | 2,30% | 15,554 | 15,465 | 15,285 | кВтч | 5887,0 | 33,9 | 67,7 | 135,4 |  | П4-16-1 | 5887,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 55,583 | 6,00% | 6,00% | 54,750 | 53,916 | 52,248 | м3 | 9957,0 | 149,4 | 298,7 | 597,4 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 9957,000 |
| 36.1. | МАУДО «ДЮСШ –ФСК «ПАТТАР | 2103904925 | административный корпус [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, П.Яковлева ул, д. 19] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | ДЮСШ (включая спортивные школы, школы олимпийского резерва и т.п.) | П4-4-1 | 209 | 612 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,000 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-4-2 | 0,010 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 17,990 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 3760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-4-1 | 3760,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 26,899 | 6,00% | 6,00% | 26,496 | 26,092 | 25,285 | м3 | 2941,0 | 44,1 | 88,2 | 176,5 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 2941,000 |
| 36.2. | Физкультурно-спортивный комплекс [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Гагарина ул, влд. 17] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения | Крытые спортивные сооружения (спортивные залы и спорткомплексы, физкультурно-досуговые комплексы, легкоатлетические манежи) | П4-14-1 | 3008,5 | 190 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел | 6,554 | Не устанавливается | Не устанавливается | - | - | - | м3 | 2226,0 |  |  |  | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. | П4-14-2 | 2226,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 1,589 | 40,80% | 4,50% | 1,571 | 1,553 | 1,517 | м3 | 2225,0 | 3,4 | 6,8 | 13,6 |  | П4-14-2 | 2225,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 29,174 | 38,50% | 3,80% | 28,897 | 28,620 | 28,066 | кВтч | 187571,0 | 833,8 | 1667,6 | 3335,3 |  | П4-14-1 | 187571,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 85,519 | 6,00% | 6,00% | 84,237 | 82,954 | 80,388 | м3 | 122472,0 | 1837,1 | 3674,2 | 7348,3 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 122472,000 |
| 37.1. | МБУ ДО "Детская школа искусств" | 2103903350 | помещение школы искусств 2 [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, с.Батырево, Ленина пр-кт, влд. 18] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | Школы искусств (художественные, хореографические) | П4-5-1 | 2044,1 | 280 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-5-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,907 | 49,00% | 9,40% | 0,886 | 0,865 | 0,822 | м3 | 254,0 | 6,0 | 11,9 | 23,9 |  | П4-5-2 | 254,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 15,060 | 28,60% | 2,90% | 14,951 | 14,842 | 14,623 | кВтч | 30784,0 | 223,2 | 446,4 | 892,7 |  | П4-5-1 | 30784,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 48,944 | 6,00% | 6,00% | 48,210 | 47,476 | 46,007 | м3 | 52337,0 | 785,1 | 1570,1 | 3140,2 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 52337,000 |
| 37.2. | помещения школы искусств [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, д. 12] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | Школы искусств (художественные, хореографические) | П4-5-1 | 1344,4 | 320 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-5-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 0,644 | 31,00% | 3,10% | 0,639 | 0,634 | 0,624 | м3 | 206,0 | 1,6 | 3,2 | 6,4 |  | П4-5-2 | 206,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 8,521 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | кВтч | 11456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-5-1 | 11456,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 21,960 | 6,00% | 6,00% | 21,630 | 21,301 | 20,642 | м3 | 15444,0 | 231,7 | 463,3 | 926,6 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 15444,000 |
| 38.1. | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" БАТЫРЕВСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 2103001955 | Помещения БИ [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, д. 16, 0] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 550,5 | 55 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,600 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-20-2 | 198,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 47,302 | 32,70% | 3,30% | 46,912 | 46,522 | 45,741 | кВтч | 26040,0 | 214,8 | 429,7 | 859,3 |  | П4-20-1 | 26040,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 75,356 | 6,00% | 6,00% | 74,225 | 73,095 | 70,834 | м3 | 19314,0 | 289,7 | 579,4 | 1158,8 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 19314,000 |
| 39.1. | МБУ ДО "Дом детского творчества" | 2103904700 | здание [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 18] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Внешкольные учреждения (школьников и молодежи) | Школы искусств (художественные, хореографические) | П4-5-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-5-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-5-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-5-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  |  |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 40.1. | Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | 2103003222 | Административные помещения [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 18] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-20-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 41.1. | Финансовый отдел администрации Батыревского МО Чувашской Республики | 2103903311 | административное здание [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 5] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-20-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 42.1. | ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ БАТЫРЕВСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 2103005491 | Административные помещения [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 5] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 0 | 0 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | кВтч | - |  |  |  |  | П4-20-1 | 0,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 43.1. | МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения | 2103903368 | здание [429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, Батырево с, Ленина пр-кт, влд. 27] | Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | Гкал | - |  |  |  |  | Учреждения органов управления | Административные здания | П4-20-1 | 489,1 | 59 | 0,000 |
| Горячая вода | м3/чел |  |  |  |  |  |  | м3 | - |  |  |  |  | П4-20-2 | 0,000 |
| Холодная вода | м3/чел | 3,915 | 0,00% | 0,00% | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | Здание эффективно. Не устанавливается | м3 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | П4-20-2 | 231,000 |
| Электрическая энергия | кВтч/м2 | 49,064 | 32,70% | 3,30% | 48,659 | 48,254 | 47,444 | кВтч | 23997,0 | 198,0 | 396,0 | 791,9 |  | П4-20-1 | 23997,000 |
| Природный газ для приготовления пищи | м3/м2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Природный газ используется для целей отопления и вентиляции | П4-20-3 |  |
| Твердое топливо (отопление и вентиляция) | Втч/(м2\*С\*сутки) |  |  |  |  |  |  | т. | - |  |  |  |  | П4-20-3 |  |
| Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ) | Втч/(м2\*С\*сутки) | 38,771 | 6,00% | 6,00% | 38,189 | 37,608 | 36,445 | м3 | 9920,0 | 148,8 | 297,6 | 595,2 | Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня. |  | 9920,000 |