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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Генеральный план) разработан ООО «Джи Динамика» по заказу Администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с муниципальным контрактом от 20.04.2023 №ИКЗ 233210000389821000100430017111244.
Объект территориального планирования – Янтиковский муниципальный округ Чувашской Республики (далее – Муниципальный округ, Янтиковский муниципальный округ, округ).

Разработка Генерального плана осуществляется в отношении территории, границы которой установлены законом Чувашской Республики от 24.11.2021 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа».

Этапы проектирования:

· исходный год проектирования – 2023 г.;

· первая очередь – 2033 г.;

· расчетный срок – 2043г.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цели территориального планирования:

· обеспечение устойчивого развития территории Янтиковского муниципального округа, создание благоприятных условий проживания населения в населенных пунктах муниципального образования, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов;

· определение долгосрочной стратегии и этапов развития Янтиковского муниципального округа и населенных пунктов, входящих в его состав, с учетом экономического потенциала территории;

· обоснование предложений по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Янтиковского муниципального округа;

· совершенствование архитектурно-планировочной организации, инженерно-транспортной и социально-бытовой инфраструктуры территории Янтиковского муниципального округа и населенных пунктов, входящих в его состав;

· создание Генерального плана, отвечающего всем потребностям местного самоуправления.

Основные задачи:

· выявление проблем градостроительного развития территории Янтиковского муниципального округа;

· определение (оптимизация) функционального использования территории;

· обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

· актуализация местоположения планируемых к размещению объектов федерального, регионального и местного значения

· разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения муниципального округа;

· создание генерального плана Янтиковского муниципального округа в цифровом виде на основе компьютерных технологий с учетом требований к формированию ресурсов федеральной геоинформационной системы территориального планирования.

1. Федеральное законодательство:

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. №60-ФЗ;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

· Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

· Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах;

· Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

· Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен​ного назначения»;

· Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

· Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

· Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

· Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

· Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

· Приказ Минрегиона России от 2.04.2013 г. № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

· Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении Классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

· Приказ Минрегиона России № 74, Минэкономразвития РФ № 120, Роскартографии № 20-пр от 01.08.2007 «Об утверждении Требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы схем территориального планирования Российской Федерации»;

· Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

· Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

· Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

· СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

· СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

· Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденных Постановлением Правительства от 08.09.2017 № 1083;

· Правила охраны магистральных трубопроводов (Минтопэнерго РФ 29.04.1992), Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, а также действовавшие на период утверждения документации на строительство объектов строительные нормы и правила, ведомственные нормативы, иные документы, в том числе, Письма операторов сетей или регулирующих организаций;

2. Законодательство Чувашской Республики:

· Закон Чувашской Республики от 4.06.2007 г. № 11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике»;

· Закон Чувашской Республики от 24.11.2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа»;

· Закон Чувашской Республики от 19.12.1997 г. № 28 «Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики»;

· Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

· Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 г. № 10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике»;

· Закон Чувашской Республики от 4.03.2016 г. № 3 «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики»;

· Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 г. № 546 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики»;

3. Местные нормативно-правовые акты:

· Устав Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики принят решением Собрания депутатов Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от от 15.11.2022 № 3/3;
· Местные нормативы градостроительного проектирования Янтиковского района, утвержденные решением Собрания депутатов Янтиковского района от 29.03.2018 № 24/1.
Все нормативно-правовые акты и техническая литература использовались в актуальной на дату разработки редакции. 
При разработке Генерального плана учитывалась следующая градостроительная документация:

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р (с изменениями).

2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями).

3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями).

4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р (с изменениями).

5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2607-р (с изменениями).

6. Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 г. № 522, с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.12.2021 г. № 609.
Материалы по обоснованию Генерального плана содержат информацию, предусмотренную статьей 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно:

1. сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2. обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального округа на основе анализа использования его территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3. оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие этих территорий;

4. утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях Муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5. перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6. перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
Генеральный план разработан на цифровых векторных картах масштаба 1:5000 и 1:25000.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo 12.5, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана учтены нормативно-правовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, Янтиковского муниципального округа, регулирующие градостроительные отношения в области использования территорий, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА

Целями пространственного развития Янтиковского муниципального округа является создание условий для реализации ключевых стратегических, программных и законодательных актов, а именно:

1.
Национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, в части создания условий для увеличения численности и повышения уровня жизни населения, создания комфортных условий для проживания;

2.
Плана мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 20-р, в части повышения качества документов территориального планирования;

3.
Целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части согласованности решений документов стратегического планирования и территориального планирования;

4.
Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» в части устранения противоречий сведений государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости;

5.
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, а также Закон «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», принят Государственным Советом Чувашской Республики 26.11.2020 № 102, в части реализации комплексного подхода к социально-экономическому развитию территорий, учета интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий, повышения устойчивости системы расселения путем социально-экономического развития городов и сельских территорий, обеспечения условий для развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций;

6.
Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, в части внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении (изменении) границ населенных пунктов, о территориальных зонах.

Задачами разработки генерального плана являются:

· обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

· обеспечение учета интересов граждан и их объединений Янтиковского муниципального округа, в том числе формирование комплекса мер и проектных предложений для создания комфортных социальных условий для проживающего на территории населения;

· обеспечение реализации на территории муниципального округа программ комплексного социально-экономического развития Янтиковского муниципального округа;
· мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Янтиковского муниципального округа;
· создание условий для повышения конкурентоспособности экономики, инвестиционной привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности, торговли, науки, туризма;

· обеспечение сохранения естественных условий окружающей среды природных комплексов, и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;

· обеспечение сохранения объектов культурного наследия на территории Янтиковского муниципального округа;
· подготовка предложений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· приведение ГП, ПЗиЗ в соответствие с нормами действующего законодательства.

· анализ реализации действующего ГП;

· актуализация положений ГП и карт планируемого размещения объектов местного значения Янтиковского муниципального округа;
· уточнение перечня планируемых объектов капитального строительства местного значения в Янтиковском муниципальном округе с отображением их местоположения и основных характеристик;

· приведение графических материалов ГП в соответствие с требованиями действующего приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».
Цели и задачи пространственного развития Янтиковского муниципального округа направлены на ликвидацию инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, повышение устойчивости системы расселения путем социально-экономического развития территории.
1 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
1.1 Общая характеристика территории
Административно-территориальное устройство Янтиковского муниципального округа регламентируется Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа».

Состав Янтиковского муниципального округа образуют 31 населенных пунктов: с. Алдиарово, д. Беляево, д. Нюшкасы, д. Уразкасы, д. Индырчи, д. Тенеево, д. Уразлино, в. Октябрь, с. Можарки, с. Гришино, д. Кичкеево, д. Новое Буяново, д. Старое Буяново, с. Турмыши, д. Латышево, с. Кармалы, д.  Амалыково, д. Бахтиарово, д. Тюмерево, с. Чутеево, д. Новое Ишино, с. Шимкусы, д. Нижарово, д. Ямбулатово, с. Янтиково, с. Русские Норваши, д. Иваново, д. Подлесное, д. Салагаево, с. Яншихово-Норваши, д. Норваш-Кошки. Административным центром Янтиковского муниципального округа является с. Янтиково. 
В 2023 г. подписаны документы по границам между Республикой Татарстан и Чувашской Республикой.
Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав округа, внесены в ЕГРН.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) «установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности», а именно главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ). Исходя из положений статьи 23 ГрК РФ следует, что утвержденные в генеральном плане границы населенных пунктов подлежат постановке на учет в ЕГРН.

Вновь разрабатываемый генеральный план округа актуализирует имеющиеся на сегодняшний день границы населенных пунктов, входящих в состав округа с учетом сведений ЕГРН и фактического землепользования территории, которые в дальнейшем в полном составе подлежат постановке на учет в ЕГРН и законодательному утверждению.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.04.2023   № 374-р утвержден Перечень региональных опорных населенных пунктов Чувашской Республики.

В Янтиковском муниципальном округе к региональным опорным населенным пунктам отнесены: д. Тюмерево, с. Шимкусы, с. Турмыши.

Таблица 1.1-1

Перечень региональных опорных населенных пунктов Чувашской Республики на территории Янтиковского муниципального округа

	№ пп
	Наименование регионального опорного населенного пункта 
	ОКТМО регионального опорного населенного пункта

	1. 
	д. Тюмерево
	97558000196

	2. 
	с. Шимкусы
	97558000211

	3. 
	с. Турмыши
	97558000171


Исполнительные органы Чувашской Республики осуществляют реализацию мероприятий по созданию, реконструкции, капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности на территории региональных опорных населенных пунктов в рамках мероприятий, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» и планами долгосрочного социально-экономического развития региональных опорных населенных пунктов, включающими планы комплексного развития инфраструктуры региональных опорных населенных пунктов.

1.2 Объекты культурного наследия

Согласно данным Министерства культуры Чувашской Республики  на территории Янтиковского  муниципального округа Чувашской Республики  в настоящее время расположено 13 объектов культурного наследия регионального значения (памятники истории, памятники градостроительства и архитектуры, достопримечательные места)  (Приложение 1)  и 5 памятников археологии федерального значения (Приложение 2), внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Выявленные объекты культурного наследия на территории Янтиковского  муниципального округа отсутствуют.

Из тринадцати объектов культурного наследия регионального значения – памятников истории и градостроительства и архитектуры – утрачены на сегодняшний день семь.

Территории объекта культурного наследия установлена только для одного достопримечательного места «Место совершения религиозных обрядов у озера Аль», для остальных объектов культурного наследия на территории Янтиковского муниципального округа территории не установлены.

Зоны охраны для всех объектов культурного наследия не установлены, не разработаны проекты зон охраны. 

Для объектов культурного наследия до утверждения проектов зон охраны в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ вокруг объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, устанавливается защитная зона. Её размер составляет 100 метров от границы территории памятника в населенном пункте. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В границе защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Исключение в соответствии с ч.2 ст.34.1 ч.2 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» составляют объекты археологического наследия, некрополи, захоронения, расположенные в границах некрополей, произведения монументального искусства, а также памятники и ансамбли, расположенные в границах достопримечательного места, для них защитная зона не устанавливается.

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками истории и  архитектуры, испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи, повышенная пожароопасность и другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях. 

Основными задачами по сохранению объектов культурного наследия являются мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

Для этого в первую очередь необходимо установить территории объектов культурного наследия. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством Чувашской Республики до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Далее требуется  осуществить разработку проектов зон охраны в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. В границах зон охраны объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Также необходима популяризация данных памятников среди населения Янтиковского муниципального округа и Чувашской Республики, Российской Федерации в целом - проведение патриотических и краеведческих мероприятий, дней памяти, религиозных праздников, сбор пожертвований на поддержание и обустройство храмов, включение посещения памятников в туристские и экскурсионные маршруты. 

Утраченные объекты культурного наследия следует воссоздать в порядке, установленном статьёй 47 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» либо исключить из Реестра объектов культурного наследия в соответствии с положениями статьи 23 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

1.3 Социально-экономическая ситуация

1.3.1 Экономическая база
Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс является приоритетным в экономике Янтиковского муниципального округа. 
В 2022 году агропромышленный комплекс Янтиковского муниципального округа объединял 6 сельскохозяйственных предприятий, 34 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7286 личных подсобных хозяйств. Основное направление сельского хозяйства – животноводство. Помимо него, активно развивается растениеводство.

За 2022 год объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств составил 1 млрд. 990 млн. руб, а индекс производства составил 133,6% к результатам прошлого года.

Таблица 1.3.1-1 Динамика основных показателей развития отраслей сельского хозяйства Янтиковского муниципального округа по всем категориям хозяйств
	Показатели
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Растениеводство

	Валовой сбор сельскохозяйственных культур (центнер)
	
	
	
	
	
	

	- пшеница озимая
	34408,3
	19586,5
	9498,7
	47431,6
	17755,7
	


	- рожь озимая
	13440,2
	12861,2
	3501,2
	22612,4
	9023,4
	

	- пшеница яровая
	88121,7
	74753,6
	93020,5
	88296,2
	80002,4
	

	- ячмень яровой
	108284,1
	105570,0
	130043,4
	132479,0
	87101,5
	

	- овёс
	8453,7
	16804,9
	18910,4
	14238,8
	5047,2
	

	- зернобобовые культуры – всего
	1194,9
	984,8
	4770,0
	5309,4
	2720,8
	

	- овощи – всего 
	24333,0
	24321,4
	25055,5
	27023,2
	23040,0
	

	Животноводство

	Поголовье скота и птицы (голов)
	
	
	
	
	
	

	- птица
	30053
	29885
	30280
	31201
	31720
	31152

	- крупный рогатый скот
	8201
	8232
	8382
	8686
	8738
	8807

	в том числе: коровы
	3539
	3550
	3529
	3619
	3578
	3580

	- свиньи
	588
	783
	789
	781
	763
	693

	- овцы и козы
	5736
	5446
	5191
	5607
	5532
	5352

	Валовое производство (тонн)
	
	
	
	
	
	

	- молоко (тыс.тонн)
	17,6
	18,2
	18,9
	20,6
	21,2
	22,7

	- скот и птица на убой (ж/в)
	1157,02
	1246,92
	1218,35
	1229,02
	1297,45
	1319,75

	- яйца (тыс. штук)
	3231,1
	3171,0
	3097,0
	3204,0
	3358,5
	3447,0

	- шерсть
	11,32
	9,46
	10,87
	13,04
	10,82
	12,02

	- мёд
	25,9
	29,0
	24,6
	18,5
	30,1
	32,0


По данным отчета администрации «Об итогах социально-экономического развития Янтиковского муниципального округа за 2022 год и задачах на 2023 год» в 2022 году на 2% увеличилось поголовье скота в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, оно составило 8824 головы, из которых 3598 – коровы. Племенной скот составляет 57% от всего поголовья. Среди коров племенными являются 68% животных. 

В течение последних пяти лет наблюдается стабильный рост производства мяса и молока. Только за 2022 год прирост производства мяса составил 1,1%, а молока 5,9%. Средний надой от одной фуражной коровы также увеличился и составил 6997 кг. 

Основной растениеводческой отраслью в районе является производство зерна, картофеля и овощей. В 2022 начали возделывать подсолнечник.

Посевная площадь во всех категориях составила 23 069 га (100,6% к 2021 году), в том числе зерновые и зернобобовые культуры на площади 12 782 га, 10057 га кормовых культур и 230 га технических. В 2022 году был получен рекордный урожай за последние 30 лет. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 38,5 тыс. тонн (2021 – 19,4 тыс. тонн).

Продолжается увеличение государственной поддержки сельскохозяйственной области. В 2022 году было выделено 115,7 млн рублей (101,5% к 2021), поддержку получил 31 производитель. 17 самозанятых получили субсидию на общую сумму 1 млн. 769 тыс. рублей. на покупку коровы, сельхозтехники, оборудования для трактора и материалы для занятия пчеловодством. В 2022 году хозяйствами муниципального округа приобретено 7 единиц тракторов, 41 единица сельскохозоборудования и 1 комбайн.

Начиная с 2020 года в округе реализуется муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики», целями которой являются: 

· повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

· стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

· активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения; 

· сохранение доли сельского населения в общей численности населения Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики.

Промышленное производство

Промышленность в Янтиковском муниципальном округе представлена предприятиями по переработке молока, хлебопекарными производствами, швейными цехами и изготовлению металлических изделий. 

В промышленности преобладают предприятия частной формы собственности, которые выпускают разнообразную пищевую продукцию. Основная доля производимой промышленной продукции приходится на два крупных социально и экономически значимых предприятия округа. Это ООО «Аккондмолоко» и ООО «Янтиковский хлеб».

ООО «Аккондмолоко» - одно из стабильно развивающихся и ведущих предприятий района. Ассортимент выпускаемой молочной продукции на сегодняшний день насчитывает более 15 наименований. Из года в год увеличивается объем выработанной продукции, так как предприятие выпускает свою продукцию исходя из потребности населения, что напрямую влияет на показатели товарной продукции. В 2022 году обеспечен прирост промышленного производства в ООО «Аккондмолоко» на 9 %.

ООО Янтиковский хлеб», входит в число экономически значимых предприятий округа. На предприятии вырабатываются хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

Объем отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций за 2022 год составил 540 млн. руб. (109 % к 2021 году).

Оборот организаций (без учета субъектов малого бизнеса) за 2022 год составил 1 млрд. 564 тыс. рублей. (или 124,2% к уровню прошлого года).

Основными задачами промышленной политики являются диверсификация рисков бюджетообразующих предприятий за счет реструктуризации и модернизации существующих производственных мощностей, увеличения рентабельности, финансовой устойчивости, внедрения инновационных, ресурсосберегающих технологий и повышения конкурентоспособности предприятий.

Потребительский рынок

В Янтиковском муниципальном округе потребительский рынок ‒ активно развивающаяся экономическая сфера.  А создание условий для его дальнейшего развития и совершенствования механизма его регулирования важная составляющих экономической политики округа.

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2022 году составил 440,3 млн. руб., что составляет 116% к уровню 2021 года (379,6 млн. руб.).
Оборот общественного питания в январе-декабре 2022 года составил 4,8 млн руб. и по сравнению с январем-декабрем 2021 года в сопоставимых ценах увеличился на 11,5%. Стоит отметить, что с 2018 года оборот общественного питания систематически снижался, особенно сильно упав в 2020 году, но в 2022 году совершил значительный скачок, вернувшись к показателям пятилетней давности.

На территории Янтиковского муниципального округа действуют 137 торговых точек, 7 предприятий и организаций общественного питания. В округе оказывают услуги по ремонту одежды, обуви, мебели, бытовой техники, ремонту автотранспортных средств. Осуществляют свою деятельность 6 парикмахерских. Оказываются услуги фотографии.

Фактический уровень обеспеченности населения Янтиковского муниципального округа площадью торговых объектов на 01.04.2023 г. составил 492,3 кв.м. на 1000 человек. 

Малое и среднее предпринимательство

Значительная доля платных услуг населению оказывается субъектами малого и среднего предпринимательства. Эффективным механизмом привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса, являются благоприятные организационные и экономические условия ведения предпринимательской деятельности. В этих целях принята муниципальная программа «Экономическое развитие Янтиковского муниципального округа» и созданная в её рамках подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Янтиковском муниципальному округе».

По состоянию на 1 января 2023 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Янтиковском муниципальном округе составило 909 организаций, в том числе: 33 малых предприятия, 34 КФХ, 2 средних предприятия, 235 индивидуальных предпринимателя и 605 самозанятых. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в 2022 году составила 2207 человек. Особенно сильно увеличилось количество самозанятых, их число возросло на 48,6% по сравнению с 2021 годом. 

Основными отраслями деятельности малых и средних предприятий являются сельское хозяйство, торговля и общественное питание, промышленность и строительство. 

В 2022 году объём оборота малых и средних предприятий составил 2,7 млрд. рублей или 116,8 % к уровню 2021 года. Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет Муниципального округа составило 23,8 млн.рублей. что в 2 раза больше показателя 2021 года.
Инвестиции

Важнейшая роль в развитии экономики и социальной сферы принадлежит их инвестиционной составляющей. Тема привлечения инвестиций является одной из стратегических задач развития Янтиковского муниципального округа. В 2021 году для Янтиковского муниципального округа разработан инвестиционный профиль - документ тактики муниципалитета для достижения развития инвестиционной активности Муниципального округа.

В рамках разработки инвестпрофиля проведено глубокое аналитическое исследование разных сфер жизни и экономической активности территории Янтиковского муниципального округа для разработки и обоснования направлений инвестиционного развития Янтиковского муниципального округа на период до 2026 года.

В 2022 году в экономику муниципального округа было вложено свыше 242,6 млн. рублей (113,5 % к 2021 году). 

На конец 2022 года продолжалась работа по реализации 4 инвестиционных проектов: «Строительство комбикормового цеха» К(Ф)Х Грачева В.Г., «Строительство цеха по производству сыра» в СХПК «Чутеевский», «Строительство цеха по переработке рыбы» в К(Ф)Х Новикова Е.Г., Строительство цеха по переработке молока, производства сыра и кисломолочных продуктов К(Ф)Х Илларионова С.Р. Общая сумма 95 млн. рублей и готовность всех проектов более 90%.

С целью привлечения инвестиций в экономику муниципального округа администрацией сформированы инвестиционные площадки. На данный момент свободно 7 площадок под реализацию проектов разных направлений. 

Туризм и рекреация

Янтиковский муниципальный округ в полной мере пока не реализовал свой туристический потенциал и имеет значительные перспективы в этой области. С целью улучшения туристического климата и повышение качества предоставляемых услуг была разработана муниципальная программа «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Янтиковском муниципальном округе».

На северной и южной территории округа растут живописные леса. Основными лесообразующими древесными породами в настоящее время являются из хвойных – сосна, ель, из лиственных - дуб, липа. В составе лесных насаждений есть остролистный клен, вязь, рябина, черемуха и многие кустарники - калина, орешник, шиповник. Животный мир района представлен рябчиками, тетеревами, утками, бекасами, зайцами-русаками. Из крупных животных есть лось, кабан, лисица. 

 Вместе с этим, на территории муниципального округа ограниченные ресурсы поверхностных вод. Реки представлены малыми водотоками, озер мало и расположены они в основном в стоке реки Кубня. Однако, ихтиофауна рек и озер разнообразна и представлена окунем, ершом, красноперкой, шиповкой, плотвой, пескарем, карасем и карпом. 

Наиболее привлекательными для туристов будут являться памятники природы, которых на территории округа три:

· Покрытые карры – уникальное явление для республики, встречается только в одном месте – у юго-западной окраины д. Новое Буяново. Редкая форма проявления карста.

· Группа родников «Черные ключи» в долине р. Турмышка представляет собой неповторимый красивейший ландшафт. Это излюбленное место отдыха населения.

· Озеро Аль – одно из красивейших мест в округе и в Чувашии, раскинувшееся в предгорьях села Алдиарово. Благодаря чистейшей воде и значимости для местного фольклора, в 1992 году озеро было объявлено памятником природы. 

Кроме привлекательных природных ресурсов на территории Янтиковского муниципального округа насчитывается 12 объектов культурного наследия регионального значения – памятники градостроительства и архитектуры, археологии и истории.

Туристам также могут быть интересны религиозные объекты: место упокоения Иеромонаха Дометиана, Храм во имя святых апостолов Петра и Павла Русской Древлеправославной церкви, Церковь Косьмы и Дамиана и т.п., а также Яншихово-Норвашский историко-мемориальный и Янтиковский народный краеведческий музеи.

Помимо культурно познавательного туризма у Янтиковского муниципального округа есть потенциал для развития видов туризма, где основным звеном выступает тесное взаимодействие человека с природой, отдых от городской жизни.

Такими направлениями могут быть:

· сельский туризм – семейный отдых в сельской местности с включением в программу отдыха элементов деревенского колорита (сенокосы, сбор ягод и грибов, домашнее консервирование);

· спортивный (активный) туризм – детские, юношеские, семейные турслёты, лыжные семейные прогулки и соревнования;

· экотуризм – отдых в тесной связи с природой с минимизацией воздействия на окружающую среду, возможно с элементами эковолонтерства, кемпинг;

· рыболовно-охотничий туризм – выезды в охотничье-рыболовные угодья, легальная и осознанная охота в том числе трофейная, комфортные условия для ловли рыбы. 
На данный момент в Янтиковском муниципальном округе есть туристический маршрут «Путешествие к истокам». В маршрут включены музеи, памятники исторического наследия, значимые природные объекты, и создан он с целью популяризации культурного наследия Янтиковского муниципального округа и Чувашской Республики. 

Ограничивающими факторами развития туризма в Янтиковском муниципальном округе и Чувашии являются дефицит квалифицированных кадров, наличие инфраструктурных ограничений, высокая стоимость заемных средств и низкая инвестиционную привлекательность. Помимо этого, следует отметить недостаточную известность комплексного туристского продукта.

Анализ основных направлений экономического развития Янтиковского муниципального округа за период 2010-2022 гг. выявил следующие особенности в тенденции развития рассматриваемой территории:

· экономическая система муниципального образования функционировала достаточно инерционно, имели место разнонаправленные колебания основных показателей социально-экономического развития, с позитивными и негативными трендами;

· формирование новых производств не происходило; имеющийся экономический потенциал рассматриваемой территории, базирующийся на экономико-географическом положении муниципального округа, на наличии земельных и прочих ресурсов, полностью реализован не был; 

· наблюдается тенденция увеличения привлекаемых инвестиций в экономику муниципального округа, что недостаточно имело место ранее, в силу отсутствия четких организационно-правовых механизмов для привлечения инвесторов;

· имеются все предпосылки для развития среднего и малого бизнеса, есть достаточные земельные ресурсы для наращивания объемов производства и расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции, сырьевая база для развития пищевой промышленности, ориентированной на переработку сельхозпродукции, человеческий потенциал, невостребованный в настоящее время и пр.

Реализация обозначенных возможностей позволит значительно расширить экономический потенциал муниципального округа, что позитивно отразится на уровне развития его территории.

По данным администрации Янтиковского муниципального округа с целью развития мест массового отдыха населения планируется благоустройство территории памятника природы «Черные кючи» до с. Турмыши, а также благоустройство территории озера «Торфяник» в с. Янтиково.
1.3.2 Население и трудовые ресурсы

Демографический потенциал Янтиковского муниципального округа во многом определяет возможности его развития, экономическое и социальное благополучие и стабильность.

Муниципальный округ занимает 18 место в Чувашии по численности населения среди муниципальных округов, входящих в состав республики и 23 место среди всех муниципальных образований республики. Численность населения Янтиковского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 года составляет 12 239
 человек.

Все население Янтиковского муниципального округа – сельское и проживает в 31 населенном пункте.

Таблица 1.3.2‑1 Численность населения Янтиковского муниципального округа на 1 января 2020-2022г.
 (чел.)

	№

п/п
	Наименование административной единицы (включая упраздненные единицы в составе муниципального округа)
	Состав муниципального округа 
	Численность населения (чел.)

	
	
	
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Янтиковский муниципальный округ – всего
	31 адм. единиц
	13684
	13377
	12954

	
	в т. ч.
	
	
	
	

	1. 
	Алдиаровское сельское поселение
	с. Алдиарово

д. Нюшкасы

д. Уразкасы

д. Беляево
	1112
	1084
	1043

	2. 
	Индырчское сельское поселение
	Д. Индырчи

Д. Уразлино

Д. Тенеево

выселок Октябрь
	1157
	1120
	1083

	3. 
	Можарское сельское поселение
	с. Можарки

с. Гришино

д. Кичкеево
	753
	733
	702

	4. 
	Новобуяновское сельское поселение
	д. Новое Буяново

д. Старое Буяново
	863
	850
	836

	5. 
	Турмышское сельское поселение
	с. Турмыши

д. Латышево
	1384
	1361
	1320

	6. 
	Тюмеревское сельское поселение 
	д. Тюмерево

с. Кармалы

д. Амалыково

д. Бахтиарово
	1478
	1445
	1371

	7. 
	Чутеевское сельское поселение 
	с. Чутеево

д. Новое Ишино
	687
	657
	621

	8. 
	Шимкусское сельское поселение 
	с. Шимкусы

д. Нижарово

д. Ямбулатово
	1346
	1324
	1282

	9. 
	Янтиковское сельское поселение
	с. Янтиково

д. Иваново

с. Русские Норваши

д. Подлесное

д. Салагаево
	3702
	3637
	3569

	10. 
	Яншихово-Норвашское сельское поселение
	с. Яншихово-Норваши

д. Норваш-Кошки
	1202
	1166
	1127


За период с 2016 по 2021 год численность населения Янтиковского муниципального округа сократилась на 2579 чел., то есть на 17,4. Основными факторами, оказывающими влияние на динамику изменения численности населения, являются естественный прирост и миграционное движение населения.

Анализ демографических особенностей основывается на изучении динамики изменения общей численности за ряд лет, которая представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.2‑2 Динамика численности населения Янтиковского муниципального района/округа за период 2017-2023 гг. (на 1 января года) человек

	Показатель
	Годы

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Все население
	14818
	14446
	14069
	13684
	13377
	12954
	12239

	Сельское население
	14818
	14446
	14069
	13684
	13377
	12954
	12239
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Рисунок 1.3.2-1
Динамика численности населения Янтиковского муниципального округа (на 1 января года)
Естественное движение населения

Основными причинами сокращения населения являются: низкая рождаемость, не обеспечивающая воспроизводства населения, высокая смертность. В течении анализируемого периода стабильно фиксировалась естественная убыль населения. 
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Рисунок 1.3.2 -2 Динамика естественного движения населения

В 2021 году на тысячу человек, проживающих в муниципальном округе, родилось 6,4, а умерло 25,3 человек. В общем, на одного родившегося в 2021 году приходилось 3,9 умерших. Величина естественного прироста за 2021 год, составила -18,9 чел. на 1000 человек населения.

На протяжении многих лет, в структуре причин общей смертности в округе преобладают болезни органов системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и болезни органов дыхания. Усугубляться ситуация начала в 2019 году.

Помимо этого, суммарная убыль населения округа определяется и отрицательным сальдо миграции. За 2021 год в округ прибыло 319 человек, а покинуло 489 человек, большая часть перемещений произошла в пределах региона. Таким образом, миграционная убыль составила 170 человек.

Основной причиной миграции является сокращение объемов сельскохозяйственного производства, отсутствие рабочих мест, низкий уровень развития социальной сферы и сферы услуг. 

Возрастная структура населения

Естественная убыль население и миграция отражаются на возрастной структуре населения, которая за ряд последних лет является регрессивной и меняется, в основном, за счет снижения доли трудоспособного населения и увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста. 

Таблица 1.3.2‑3  Возрастная структура населения Янтиковского муниципального округа

	Возрастная структура населения
	Годы (на начало года)

	
	2012г.
	2022г.

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	- моложе трудоспособного возраста

  (0 – 15 лет)
	2979
	18,5
	2089
	16,1

	- трудоспособный возраст: 

  женщины (16 -54)

  мужчины (16 -59)
	9270
	57,4
	7023
	54,2

	- старше трудоспособного возраста: 

  женщины (55 лет и старше -54)

  мужчины (60 лет и старше -59)
	3888
	24,1
	3842
	29,7

	Итого
	16137
	100,0
	12954
	100,0



[image: image3.png]JINHAMHKA H3MeHeHHsI BO3PACTHOI CTPYKTYPbI HaceJeHHsI

24.1
18,5

01.01.2012r.

542

29.7

16,1

01.01.2022r.

B MOJIOKe TPYAOCIOCOGHOr0 BO3pacTa
W TPyAOCTIOCOOHBI BO3pacT
M CTapIle TPYA0CIOCOGHOr0 BO3pacTa




Рисунок 1.3.2‑3 Динамика изменения возрастной структуры населения Янтиковского муниципального округа (на 1 января года)

За десять рассматриваемых лет количество людей нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста увеличилось с 741 человека в 2012 году до 845 человек в 2021 году, то есть на 14%. Сложившаяся регрессивная возрастная структура повлекла за собой увеличение демографической нагрузки.

Занятость
По состоянию на 30 мая 2023 г. численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 40 человек (01.06.2022 – 68 человек), уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 0,57%. В сравнении с прошлым годом уровень безработицы снизился на 0,39%.

Таблица 1.3.2‑4  Уровень безработицы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Янтиковский муниципальный округ
	%
	0,52
	0,48
	1,88
	0,77
	0,58


Результаты анализа демографической ситуации Янтиковского муниципального округа позволяют сделать следующие выводы:

· демографическая ситуация муниципального округа характеризуется, как достаточно неблагоприятная, наблюдается процесс депопуляции населения за счет естественной убыли и миграционного оттока населения,
· происходит процесс старения населения, что влияет на качественные характеристики трудовых ресурсов муниципального округа и потенциал мобильности населения, необходимый для дальнейшего развития территории;

· продолжаются процессы обезлюдения территории муниципального округа, что влечет за собой усиление диспропорции его территориального развития.
1.3.3 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Янтиковского муниципального округа по данным Базы данных «Показатели муниципальных образований (БД ПМО)» Федеральной службы государственной статистики на 2022 год составляет 495,65 тыс.кв. м., из них 44,45 тыс кв.м в многоквартирных домах. Все многоквартирные дома располагаются в селе Янтиково. В последние годы строились только индивидуальные жилые дома.

Таблица 1.3.3-1
Жилищный фонд и новое жилищное строительство, тыс. кв. м
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5

	Общая площадь всего жилищного фонда на конец года, тыс. кв. м
	485,8
	488,0
	493,0
	495,7

	Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв. м общей площади,
	3101
	2825
	6088
	3680

	в том числе: 
	
	
	
	

	многоквартирных жилых домов, кв. м
	-
	-
	-
	-

	индивидуальных жилых и садовых домов, кв. м
	3101
	2825
	6088
	3680

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м на чел.
	34,5
	35,7
	36,9
	38,3

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период, кв. м на чел.
	0,22
	0,21
	0,46
	0,28


1.3.4 Культурно-бытовое обслуживание

Образование

Муниципальная система образования Янтиковского муниципального округа представлена 18 образовательными организациями: 4 дошкольные образовательные организации, 10 общеобразовательных школ, 3 организации детского дополнительного образования, 1 центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В 2022 году численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 30 группах при количестве 676 мест составила 404 ребенка (за 2021 год – 486 детей) в возрасте от 1 до 7 лет. Охват детей дошкольными учреждениями составляет 53,6 %. Актуальная очередность в детские сады отсутствует. 

В дошкольных образовательных организациях и группах при школах работают 47 педагогов (в 2021 году – 49), в том числе 39 воспитателей, 1 педагог-психолог, 2 логопеда, 1 старший воспитатель и 4 музыкальных руководителей.

В 2022-2023 году в 10 средних общеобразовательных школах обучается 1371 ученик (в 2021-2022 – 1394 учеников). Наполняемость классов составила 12,5 учащихся, на одного педагогического работника – 9,5 человек. 

В 2022 году в школе работали 154 педагогических работника, из которых 32% имеют высшую квалификационную категорию, 55,5% первую квалификационную категорию. Средний возраст учителей составил 49,5 лет (в 2021 г. – 51,4 года).

Дополнительное образование реализуется по следующим направлениям: художественная, физкультурно-спортивная, техническая, естественно-научная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. Все образовательные организации района имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей. Охвачено дополнительным образованием 84,5% (1518 детей) от общей численности детей и молодежи от 5–18 лет.

В поддержку системы образования Янтиковского муниципального округа реализуется муниципальная программа «Развитие образования», направленная на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Таблица 1.3.4-1
Школы Янтиковского муниципального округа
	Название образовательного учреждения
	Месторасположение
(почтовый адрес, включая индекс)
	Проектная мощность

Количество мест по СанПин

	1
	2
	3

	МАОУ "Алдиаровская СОШ"
	Янтиковский муниципальный округ, с.Алдиарово, переулок Набережный 14
	140

	МБОУ "Индырчская СОШ"
	Янтиковский муниципальный округ, д.Индырчи, ул.Николаева, 1
	70

	МБОУ "Можарская СОШ"
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Можарки, ул. Новая, дом 12

Дошкольная группа: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Можарки, ул. Ленина, дом 34
	90

	МБОУ "Новобуяновская СОШ"
	Чувашская Республика, Янтиковский район, деревня Новое Буяново, Ул Комсомольская,1
	200

	МБОУ "Турмышская СОШ"
	Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Турмыши, ул. Советская, д. 13
	250

	МБОУ "Тюмеревская СОШ"
	Чувашская Республика, Янтиковский район, д. Тюмерево, ул. Калинина, дом 2
	250

	МБОУ "Чутеевская СОШ"
	Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Чутеево, ул. Лесная, д. 39
	200

	МБОУ "Шимкусская СОШ"
	Чувашская Республика, Янтиковский район, село Шимкусы, пер. 1-й Школьный, дом 17
	220

	МБОУ "Янтиковская СОШ"
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ , село Янтиково, пр. Ленина, 22а
	540

	МБОУ "Яншихово - Норвашская СОШ"
	Чувашская Республика, Янтиковский район, с.Яншихово-Норваши, ул. Школьная, д. 14
	210


Здравоохранение

Медицинскую помощь населению муниципального округа оказывает БУ ЧР «Янтиковская ЦРБ» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, в структуру которой входит:

·  поликлиника на 200 посещений в смену, в т. ч. детская поликлиника, стоматологическое отделение, отделение общей врачебной практики (семейной медицины);

· 6 врачебных амбулаторий;

· 19 фельдшерско-акушерских пункта;

· круглосуточный стационар на 50 коек, где оказывается медицинская помощь по терапевтическому, неврологическому, инфекционному, педиатрическому, хирургическому, гинекологическому, анестезиолого-реанимационному профилям;

· дневной стационар на 22 коек.

За 2022 года средняя продолжительность жизни увеличилась на 2 года и составила 72 года (женщины – 79 лет, мужчины – 66 лет). Наиболее распространенными причинами смерти являются: болезни органов кровообращения – 46,6%, болезни нервной системы – 13,0%, болезни органов дыхания – 4,8%.
В 2022 г. в с. Шимкусы построена врачебная амбулатория, сметной стоимостью 22 млн. 152 тыс. рублей и оснащена оборудованием на сумму 1 млн. 547 тыс. рублей.

На 2023 год планируется строительство врачебной амбулатории в с. Турмыши и капитальный ремонт врачебной амбулатории  д. Тюмерево.

На 2024 год планируется строительство ФАП д. Новое Буяново и д. Старое Буяново.

Физическая культура и спорт

В Янтиковском муниципальном округе работает одно учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа – физкультурно-спортивный комплекс «Аль». «Аль» играет большую роль в развитии детско-юношеского спорта и привлечении жителей округа всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой. 

Основными целями данного учреждения является максимально возможное привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой, организация здорового досуга для населения округа, укрепление здоровья жителей округа путем эффективного использования средств физической культуры и спорта, создание необходимых условий для спортивного совершенствования ведущих спортсменов.

Помимо специальных спортивных заведений многие организации округа продолжили работу по формированию здорового образа жизни и приобщению своих сотрудников к физической культуре и массовому спорту.

В 2022 году было проведено 55 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3180 человек. 
По данным федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по Янтиковскому муниципальному округу в 2021 году составила 48,37 %, в 2022 году – 51,65%.
В течение года спортсмены округа принимают участие в республиканских соревнованиях. 1017 человек в 2022 году получили медали ГТО и заняли второе место по Чувашской Республике. 

В Янтиковском муниципальном округе для вовлечения населения в занятия спортом и повышения его доступности действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Янтиковском муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Янтиковского муниципального округа от 28.06.2023 № 559.
Учреждения культуры и досуга

В Янтиковском муниципальном округе действуют два муниципальных бюджетных учреждения в сфере культуры:

· Централизованная клубная система;

· Централизованная библиотечная система.

Центральная клубная система объединяет в себе 25 домов культуры, использующиеся для проведения культурно досуговых мероприятий и клубной деятельности. 13 домов культуры сдаются в аренду для культурных мероприятий. Число посетителей культурно-массовых мероприятиях за 2022 год составило 86282 человека, всего было проведено 2302 мероприятия. В муниципальном округе насчитывается 156 клубных формирования. Всего в клубной деятельности было задействовано 3007 человек, из которых 1929 – дети до 14 лет и молодежь. Ежегодно творческие коллективы и библиотеки принимают участие в фестивалях, акциях и конкурсах.

Население округа обслуживается сетью из 18 библиотек: Центральная районная библиотека, Детская библиотека и 16 сельских библиотек. В 2022 году охват населения библиотечным обслуживанием составил 76,7%. Библиотечный фонд регулярно пополняется произведениями классической и современной литературы и составил в 2022 году 166,488 тыс. экземпляров, увеличившись на 2861 экземпляр. Обновляемость фонда составила 1,28% (в 2021 г. – 1,75%). Весь библиотечный фонд отражен в электронном каталоге – 100%.

Число пользователей библиотек в 2022 году составило 10238 человек. Количество посещений – 165617, книговыдача – 237186 экз.  

На безе библиотек действую 18 любительских клубов по интересам и 18 школ компьютерной грамотности. Также проводятся культурно-просветительские мероприятия. В 2022 было проведено 1094 мероприятия с участием 19485 человек.

На территории Янтиковского муниципального округа функционируют два музея: Янтиковский народно-краеведческий музей и Яншихово-Норвашский историко-мемориальный музей. Основной фонд музеев постоянно пополняется музейными предметами и в 2022 г. насчитывал 7446 единиц. Всего за 2022 год музеи посетили 2700 человек (в 2021 году- 2431 человек).

Прочие объекты 

Бытовое обслуживание

В Янтиковском муниципальном округе на январь 2023 года действуют 137 торговых объекта, в том числе пять аптек (все расположены в селе Янтиково). Общая площадь торговых объектов 6434,1 м2. На территории округа осуществляют свою деятельность торговые сети «Магнит», «Пятерочка».

Помимо этого, есть 7 объектов общественного питания и 21 предприятие бытового обслуживания населения в различных сферах. Подробнее об объектах бытового обслуживания в таблице ниже. 

Перечень предприятий бытового обслуживания отображен в таблице ниже.
Таблица 1.3.4-2. Список предприятий бытового обслуживания населения по состоянию на 01.04.2023 г.

	№

п/п
	Наименование предприятия бытового обслуживания
	Адрес, телефон
	Вид оказываемых услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Парикмахерская "Елена"
	с. Янтиково, пр. Ленина, д. 2
	парикмахерская

	2. 
	Парикмахерская "Аура"
	с. Янтиково, пр. Ленина, д. 5
	парикмахерская

	3. 
	Парикмахерская "Ираида"
	с. Янтиково, пр. Ленина, д. 40
	парикмахерская

	4. 
	Парикмахерская "Для Вас"
	с. Янтиково, пр. Ленина, д. 23
	парикмахерская

	5. 
	Парикмахерская "Дива"
	с. Янтиково, пр. Ленина, 7 
	парикмахерская

	6. 
	Парикмахерская "Валерия"
	с. Янтиково, пр. Ленина, 7 
	парикмахерская

	7. 
	Ремонт одежды
	с. Янтиково, пр. Ленина, 7  
	пошив швейных изделий

	8. 
	Ремонт одежды
	с. Янтиково, пр. Ленина, 1  
	пошив швейных изделий

	9. 
	Ремонт одежды
	с. Янтиково, пр. Ленина, 40
	пошив швейных изделий

	10. 
	Ремонт обуви
	с. Янтиково, пр. Ленина, 7 
	ремонт обуви

	11. 
	Фотоателье
	с. Янтиково, пр. Ленина, 7 
	услуги фотографий 

	12. 
	Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры
	с. Янтиково, пр. Ленина, 7 
	ремонт электрооборудования

	13. 
	Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры
	с. Янтиково, пр. Ленина, 2 
	ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры

	14. 
	Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры
	с. Янтиково, пр. Ленина, 1А 
	ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры

	15. 
	Ремонт транспортных средств (шиномонтаж)
	с. Янтиково, пр. Ленина (вблизи дома № 41)
	ремонт машин (шиномонтаж)

	16. 
	Ремонт транспортных средств (шиномонтаж)
	с. Янтиково, пр. Ленина (вблизи дома № 16)
	ремонт машин (шиномонтаж)

	17. 
	Ремонт транспортных средств
	с. Янтиково, пр. Ленина (вблизи дома № 5)
	ремонт машин (шиномонтаж)

	18. 
	Ремонт транспортных средств
	с. Янтиково, ул. Ленина (вблизи дома № 40)
	ремонт машин (шиномонтаж)

	19. 
	Ремонт транспортных средств
	с. Янтиково, ул. Ленина (вблизи дома № 51)
	ремонт машин (шиномонтаж)

	20. 
	Ремонт мебели
	с.Янтиково, пр.Ленина,25 
	ремонт мебели

	21. 
	Ремонт мебели
	д.Новое Буяново, ул.Новая, 12-А
	изготовление и ремонт мебели


Ритуальные услуги и захоронения

На территории Янтиковского муниципального округа ритуальные услуги предоставляют две организации: ООО «Обряд» и ИП Федорова Надежда Владиславовна.

Таблица 1.3.4-3. Перечень кладбищ традиционного захоронения

	№
	Адрес, место нахождения
	Территориальный отдел
	Открытое/ закрытое для захоронения
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, м2
	Религиозная принадлежность
	Примечание
	Количество мест для захоронений в ТО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала  21:26:030601
	 Алдиаровский ТО
	открытое
	21:26:030601:98
	17345
	христианство
	с. Алдиарово
	4

	2
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала  21:26:040301
	
	открытое
	21:26:040301:82
	7790
	христианство
	д. Беляево
	

	3
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Нюшкасы, установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир д.Нюшкасы.  Участок находится примерно в 1600 м от ориентира по направлению на северо-восток
	
	открытое
	21:26:030702:66
	14500
	христианство
	д. Нюшкасы
	

	4
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Уразкассы
	
	открытое
	21:26:000000:128
	10803
	христианство
	д. Уразкассы
	

	5
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Индырчи
	Индырчское ТО
	открытое
	21:26:100601:105
	17384
	христианство
	д. Индырчи
	4

	6
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Тенеево 
	
	открытое
	21:26:130101:55
	7468
	христианство
	д. Тенеево - В.Октября
	

	7
	Чувашская Республика Янтиковский муниципальный округ  д. Уразлино
	
	открытое
	21:26:100305:53
	10259
	христианство
	д. Уразлино
	

	8
	Чувашская Республика Янтиковский район выселок Октябрь
	
	закрытое
	21:26:130501
	400
	христианство
	выселок Октября
	


	9
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ,  с. Можарки, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 21:26:160104 
	Можарский ТО
	открытое
	21:26:160104:73
	9927
	христианство
	с. Можарки
	3

	10
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Можарки, ул. Ленина, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Можарки. Участок находится примерно в 50 м. от ориентира по направлению на юго-восток
	
	открытое
	21:26:160105:77
	19000
	христианство (староверы)
	с. Можарки
	

	11
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
	
	открытое
	21:26:150301:19
	11500
	христианство
	с. Гришино- д. Кичкеево
	

	12
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ,  д. Новое Буяново
	Новобуяновский ТО
	открытое
	21:26:060401:45
	10000
	христианство
	д. Новое Буяново
	2

	13
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Старое Буяново
	
	открытое
	21:26:060401:43
	10000
	христианство
	д. Старое Буяново
	

	14
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Турмыши
	Турмышское ТО
	открытое
	21:26:260118:37
	10000
	христианство
	с. Турмыши
	5

	15
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Турмыши
	
	закрытое
	21:26:260107:129
	6120
	христианство
	с. Турмыши
	

	16
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Турмыши
	
	закрытое
	21:26:260501:135
	9961
	христианство
	с. Турмыши
	

	17
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Латышево
	
	открытое
	21:26:260201:89
	2553
	христианство 
	д. Латышево
	

	18
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Латышево
	
	открытое
	21:26:260501:132
	12000
	христианство
	д. Латышево
	

	19
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Тюмерево
	Тюмеревский ТО
	открытое
	21:26:220301:121
	24500
	христианство
	д.Тюмерево
	4

	20
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ,  д. Амалыково
	
	открытое
	21:26:170301:102
	11000
	христианство
	д. Амалыково
	

	21
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ,  д. Бахтиарово
	
	открытое
	21:26:220301:466
	13695
	христианство
	д.Бахтиарово
	

	22
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ,  с. Кармалы
	
	открытое
	21:26:230301:3
	17000
	христианство
	с.Кармалы
	

	23
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с.Чутеево
	Чутеевский ТО
	открытое
	21:26:180301:52
	26000
	христианство
	с.Чутеево
	2

	24
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Новое Ишино
	
	открытое
	21:26:190301:39
	9000
	христианство
	д. Новое Ишино
	

	25
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 21:26:080201
	Шимкуский ТО
	открытое
	21:26:080201:30
	53441
	христианство
	с. Шимкуссы - д.Ямбулатово
	2

	26
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
	
	открытое
	21:26:070301:9
	16500
	христианство
	д. Нижарово
	

	27
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Янтиково 
	Янтиковский ТО
	открытое
	21:26:110106:707
	22551
	христианство
	с. Янтиково 
	7

	
	
	
	открытое
	21:26:110106:652
	10000
	христианство
	
	

	28
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Иваново 
	
	открытое
	21:26:250501:511
	7772
	христианство
	д. Иваново 
	

	
	
	
	открытое
	21:26:250501:513
	20000
	христианство
	
	

	29
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Иваново 
	
	открытое
	21:26:250501:512
	4657
	христианство (староверы)
	
	

	30
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Подлесное 
	
	открытое
	21:26:250501:458
	9951
	христианство
	д. Подлесное 
	

	31
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Подлесное 
	
	закрытое
	21:26:250103:69
	7837
	христианство
	
	

	32
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Салагаево 
	
	открытое
	21:26:120301:103
	11129
	христианство
	д. Салагаево 
	

	
	
	
	открытое
	21:26:110106:844
	2272
	христианство
	
	

	33
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Русские Норваши
	
	открытое
	21:26:280102:74
	2833
	христианство
	с. Русские Норваши
	

	34
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 21:26:010119
	Яншихово-Норвашское ТО
	открытое
	21:26:010119:95
	60304
	христианство
	с. Яншихово- Норваши
	3

	35
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ
	
	открытое
	21:26:260501:496
	3996
	христианство
	д. Норваш-Кошки
	

	36
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д.Норваш-Кошки, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 21:26:280202
	
	открытое
	21:26:280202:95
	2920
	христианство
	д. Норваш-Кошки
	

	
	Итого
	
	
	
	524368 м2  (52,4 га)
	
	36


1.4 Транспортная инфраструктура
Янтиковский муниципальный округ имеет выгодное экономико-географическое положение для развития транспортной системы.

Округ расположен в центре Чувашской Республики на расстоянии 100 км от г. Чебоксары.
1.4.1 Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Транспортный комплекс представлен автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения: 97 ОП РЗ 97К-002 «Аниш ("Волга- Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь")», 97 ОП РЗ 97К-015 Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы (до границы Республики Татарстан). Дороги федерального значения на территории муниципального образования отсутствуют. Общая протяженность дорог регионального значения по территории муниципального образования составляет 42,945 км
При наличии развитой транспортной системы, на территории Янтиковского муниципального округа существуют возможности для развития транспортного бизнеса, логистики, а также транзитного транспортного потока между различными городами и областями, что может способствовать развитию экономики региона.

Информация о постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и муниципального значения, а также земельных участков, расположенных в полосе отвода вышеуказанных автомобильных дорог в Янтиковском муниципальном округе Чувашской Республики по состоянию на 2023 год представлена в Приложении 3.

На территории Янтиковского муниципального округа находится 10 мостовых сооружений.

Таблица 1.4.1-1 Мостовые сооружения

	Тип
	Местоположение
	Протяженность

	Мост
	р. Аль 0+043 подъезд до МТП в с. Янтиково (а/д 97 658 ОП МР 051)
	34,35

	Мост
	0+184 ад по ул. восточная в с.Кармалы (а/д 97 658 ОП МР 034)
	13,9

	Мост
	0+210 ад по ул. Гагарина в д. Ямбулатово (а/д 97 658 ОП МР 019)
	15,2

	Мост
	1+060 ад Аниш-Ян-Норваши (а/д 97 658 ОП МР 001)
	23,1

	Мост
	4+070 ад Аниш-Ян-Норваши (а/д 97 658 ОП МР 001)
	23,1


	Мост
	0+184 ад 97 658 ОП МР 034), с. Кармалы
	13,9

	Мост
	р.Аль ад 0+940 Аниш-Нюшкасы-Новое Буяново (а/д 97 658 ОП МР 008)
	59,2

	Мост
	р.Аль ад 2+840 Аниш-Салагаево (а/д 97 658 ОП МР 022)
	35,15

	Мост
	р.Аль ад 8+540 Аниш-Нюшкасы (а/д 97 658 ОП МР 007)
	41,15

	Мост
	р.Ута ад 4+440 Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы-Кичкеево(а/д 97 658 ОП МР 028)
	47,2


Водный транспорт

Водный транспорт в Янтиковском муниципальном округе отсутствует.
Железнодорожный транспорт

По территории Янтиковского муниципального округа проходит небольшой участок  железнодорожных путей общего пользования участок Нижний Новгород – Казань. Ближайшие железнодорожные станции: Шоркистры и 684 км.
Индивидуальный  транспорт

Уровень автомобилизации по данным администрации Янтиковского муниципального округа представлен в таблице 1.4.1-2
Таблица 1.4.1-2 Уровень автомобилизации

	Наименование показателя
	На 01.01.2021
	На 01.01.2022
	На 01.01.2023

	1
	2
	3
	4

	Количество автомобилей:
	
	
	

	в том числе:

– легковые автомобили, находящиеся в собственности граждан;

– ведомственные автомобили; 

– такси;

– грузовые автомобили.
	354


	354
	354

	
	Информация отсутствует
	Информация отсутствует
	Информация отсутствует

	
	Информация отсутствует
	Информация отсутствует
	Информация отсутствует

	
	38
	38
	38

	Кол-во мототранспортных средств 


	5
	5
	5


Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Янтиковского муниципального округа отсутствует.
1.4.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

Улично-дорожная сеть является системой, которая связывает отдельные элементы планировки населенного пункта между собой и с его центром, а также обеспечивает доступ к земельным участкам, зданиям и сооружениям. Большая часть дорожно-уличной сети не имеет твердого покрытия.
Реестр улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлен в таблице 1.4.2-3.
Таблица 1.4.2-3 Реестр улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

	№ п/п
	Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Протяженность автомобильных дорог, км

	
	
	всего
	с твердым покрытием - асфальтобетон
	в том числе с переходным типом покрытия (из щебня, гравия, шлака) не обработанных вяжущими материалами

	1
	2
	3
	4
	5 

	 
	Алдиаровское ТО
	 
	 
	 

	с.Алдиарово  

	1
	ул.Воробьева
	0,450
	 
	0

	2
	ул.К.Маркса
	1,200
	 
	0

	3
	ул. Ленина
	1,280
	 
	0,023

	4
	пер.Овражный
	0,300
	 
	0

	5
	ул.Речная
	0,240
	 
	0,24

	6
	пер.Набережный
	0,300
	 
	0

	д.Беляево

	1
	"Аниш"-Беляево
	0,830
	0,830
	0,000

	2
	ул.Молодежная
	0,480
	 
	0

	3
	ул.Набережная
	0,400
	 
	0,35

	4
	ул.Новая
	0,360
	 
	0

	5
	ул. О.Кошевого
	0,580
	 
	0,58

	6
	ул.Пушкина
	1,050
	 
	0,45

	7
	ул.Чапаева
	0,575
	 
	0

	8
	пер.Овражный
	0,400
	 
	0

	 д.Нюшкасы

	 1
	ул.Гагарина
	0,434
	0,434
	0

	 2
	ул.Горького
	0,350
	 
	0

	 3
	ул.Заречная
	0,420
	 
	0

	 4
	ул.Ленина
	0,450
	 
	0,4

	 5
	ул.Лесная
	0,200
	 
	0

	 6
	ул.Овражная
	0,100
	 
	0

	 7
	ул.Октября
	0,775
	 
	0,28

	 8
	ул.Серго
	0,070
	 
	0,07

	 9
	ул.Тахти
	0,875
	 
	0,37

	 д.Уразкасы

	1
	"Аниш"-Уразкасы
	0,560
	0,560
	0,000

	2
	ул. Ильича
	0,060
	 
	0,06

	3
	ул. Горького
	0,360
	 
	0

	4
	ул. Интернациональная
	0,340
	 
	0,259

	5
	ул. Кирова
	0,260
	 
	0,178

	6
	ул. Кооперативная
	0,280
	 
	0

	7
	ул. Лесная
	0,460
	 
	0,46

	8
	ул. Молодежная
	0,620
	 
	0,75

	9
	ул. Николаева
	0,240
	 
	0

	10
	ул. Сормово
	0,375
	 
	0,375

	11
	ул. Тихая
	0,300
	 
	0

	12
	ул. Хуторская
	0,350
	 
	0

	13
	ул. Чайковского
	0,200
	 
	0

	 
	Итого по ТО:
	16,524
	1,824
	4,170

	 
	Грунтовые дороги
	10,530
	 
	 

	Индырчское ТО

	 д.Индырчи

	1
	ул.К.Маркса
	1,000
	 
	0,94

	2
	ул.Разина
	1,600
	 
	0,7

	3
	ул.Гагарина
	0,650
	 
	0,4

	4
	ул.Николаева
	0,700
	 
	0,57

	5
	ул.Мира
	0,800
	 
	0,765

	6
	ул.Лесная
	1,400
	 
	0

	7
	ул.Люксембурга
	0,500
	 
	0

	8
	пер.Заречный
	0,150
	 
	0

	9
	ул.Ленина
	0,300
	 
	0,1

	10
	ул.Л.Тимофеева
	0,500
	 
	0,15

	11
	пер.Чапаева
	0,300
	 
	0

	д.Тенеево

	 1
	ул.Ворошилова
	0,600
	 
	0,33

	 2
	ул.А.Егоровой
	0,700
	 
	0,1

	 3
	ул.Николаева
	0,800
	 
	0,8

	 4
	ул.Чапаева
	0,200
	 
	0,2

	 5
	ул.Охотничья
	0,300
	 
	0,3

	 6
	пер.Овражный
	0,200
	 
	0

	 7
	пер.Мира
	0,150
	 
	0,15

	д.Уразлино  

	1
	ул.Ленина
	0,350
	 
	0,35

	2
	ул.Комсомольская
	0,164
	 
	0

	3
	ул.Комсомольская
	0,586
	0,586
	0

	4
	ул.Дружба
	0,300
	 
	0,3

	5
	ул.Гвардейская
	0,300
	 
	0,3

	6
	ул.Чапаева
	0,300
	 
	0,12

	7
	ул.В.Семенова
	0,300
	 
	0

	8
	ул.В.Терешковой
	0,650
	 
	0,28

	9
	ул.Степана Абу
	0,250
	 
	0,22

	10
	ул. Винокурова
	0,250
	 
	0

	11
	пер.Чайка
	0,350
	 
	0,35

	 
	Итого по ТО:
	14,650
	0,586
	5,070

	 
	Грунтовые дороги
	8,994
	 
	 

	Можарское ТО

	 с.Можарки

	1
	«Янтиково»-Кайбицы»-Можарки (подъезд к школе)
	0,700
	0,7
	0

	2
	ул.Красноармейская
	0,800
	 
	0,8

	3
	ул.Ленина
	0,500
	0,172
	0

	4
	ул.Н.Крупской
	0,600
	 
	0,35

	5
	ул.Луговая
	0,600
	 
	0

	6
	ул.Октябрьская
	0,900
	 
	0,167

	7
	ул.Чехова
	0,500
	 
	0,2

	8
	ул. Советская
	0,500
	 
	0,13

	9
	ул.Чапаева
	0,600
	 
	0

	10
	ул.Новая
	0,800
	 
	0,034

	11
	ул.Пролетарская
	0,900
	 
	0

	12
	пер.Чапаева
	0,300
	 
	0

	13
	пер.Красноармейский
	0,300
	 
	0

	 д.Кичкеево

	1
	ул.Петра Сергеева
	0,500
	 
	0,4

	2
	ул.Первомайская
	1,700
	 
	0,883

	3
	ул.Южная
	0,600
	 
	0

	4
	ул .Молодежная
	0,800
	 
	0

	5
	ул.Чапаева
	0,600
	 
	0

	6
	ул.Ленина
	0,700
	 
	0

	7
	ул. Новая
	0,250
	 
	0

	8
	пер. Калинина
	0,150
	 
	0

	9
	пер.Кирова
	0,200
	 
	0

	 
	с.Гришино 

	1
	ул.Островского
	1,200
	 
	0

	2
	ул.Первомайская
	0,800
	 
	0,64

	3
	ул.Гагарина
	0,600
	 
	0,35

	4
	ул.К.Маркса
	0,800
	 
	0,75

	5
	ул.Чапаева
	0,500
	 
	0

	 
	Итого по ТО:
	17,400
	0,872
	4,704

	 
	Грунтовые дороги
	11,824
	 
	 

	Новобуяновское ТО

	 д.Новое Буяново

	1
	"Аниш"-Нюшкасы-Новое Буяново
	1,380
	1,380
	0,000

	2
	ул.Комсомольская
	0,480
	0,48 
	0

	3
	ул.Ленина
	 1,350
	0,78 
	0,57

	4
	ул.Новая
	1 
	0,08 
	0,2

	5
	ул. Гагарина
	0,400
	 
	0,4

	6
	ул. Горького
	1,100
	 
	1,1

	7
	ул. Кирова
	0,700
	 
	0,7

	8
	ул. Ленина
	0,75
	 
	0,75

	9
	ул. Мичурина
	0,300
	 
	0,3

	10
	ул. Молодежная
	0,300
	 
	0

	11
	ул. Николаева
	0,600
	 
	0,6

	12
	ул. Новая
	0,280
	 
	0,280

	13
	ул. Первомайская
	1,42
	 
	1,42

	14
	ул. Пушкина
	0,39
	 
	0,39

	15
	ул. Сеспеля
	0,300
	 
	0

	16
	ул. Терешковой
	0,2
	 
	0,2

	17
	ул. Чапаева
	0,450
	 
	0,450

	18
	ул. Школьная
	0,300
	 
	0,300

	19
	ул. Хуторная
	0,400
	 
	0,4

	д.Старое Буяново 

	1
	"Аниш"-Нюшкасы-Новое Буяново" д.Старое Буяново
	0,550
	0,550
	0,000

	2
	ул. Гагарина
	0,400
	 
	0,4

	3
	ул. Горького
	0,500
	 
	0,5

	4
	ул. Комсомольская
	0,300
	 
	0,300

	5
	ул. К. Маркса
	0,500
	 
	0,5

	6
	ул. Молодежная
	0,300
	 
	0,300

	7
	ул. Николаева
	0,600
	 
	0,600

	8
	ул. Пушкина
	0,500
	 
	0,30

	9
	ул. Сеспеля
	0,200
	 
	0

	10
	ул. Соловьева
	0,200
	 
	0

	11
	ул. Чапаева
	0,500
	 
	0,5

	 
	Итого по ТО:
	14520
	2,17
	12,12

	 
	Грунтовые дороги
	1,350
	 
	 

	Турмышское ТО

	с.Турмыши

	1
	ул.Ленина
	0,459
	 
	0,42

	2
	ул.Ленина
	0,491
	0,491
	0

	3
	ул.Ленина
	0,250
	0,250
	0,000

	4
	ул.Карла Маркса
	1,600
	 
	1,35

	5
	ул.Лесная
	0,400
	 
	0,4

	6
	ул.Энгельса
	0,600
	 
	0,43

	7
	ул.Чебоксарская
	0,600
	 
	0

	8
	ул.Октябрьская
	1,100
	 
	0,2

	9
	ул.Чапаева
	0,900
	 
	0

	10
	ул.Толстого
	0,530
	 
	0

	11
	ул.Сеспеля
	0,500
	 
	0

	12
	ул.Садовая
	1,000
	 
	0,55

	13
	ул.Восточная
	0,650
	 
	0

	14
	ул.Полевая
	0,650
	 
	0,3

	15
	ул.Суворова
	0,400
	 
	0

	16
	ул.Весенняя
	0,400
	 
	0,17

	17
	ул.Ярославская
	0,150
	 
	0

	18
	ул.Зеленая
	0,150
	 
	0

	19
	ул.Молодежная
	0,300
	0,300
	0,000

	20
	ул.Молодежная
	0,700
	 
	0,7

	21
	ул.Северная
	0,500
	 
	0,5

	22
	ул.Плеханова
	0,500
	 
	0,22

	23
	ул.Николаева
	0,750
	 
	0,774

	24
	ул.Володарского
	0,700
	 
	0,125

	 25
	ул.Мичурина
	0,400
	 
	0

	 26
	пер.Молодежный
	0,150
	 
	0,043

	 27
	пер.Лесной
	0,250
	 
	0,235

	 28
	пер.Володарского
	0,150
	 
	0

	 29
	ул.Южная
	0,450
	 
	0

	 30
	Проезд от ул.Октябрьская до ул.Восточная
	0,550
	 
	0

	 31
	ул.Октябрьская
	 
	 
	 

	 32
	ул.Восточная
	 
	 
	 

	 33
	Проезд от ул.К.Маркса до ул.Ленина
	0,750
	 
	0,2

	 34
	ул.Карла Маркса
	 
	 
	 

	 35
	ул.Ленина
	 
	 
	 

	 36
	Проезд от ул.Николаева до ул.Ленина
	0,400
	 
	0

	 37
	ул.Николаева
	 
	 
	 

	 38
	ул.Ленина
	 
	 
	 

	 д.Латышево

	1
	ул.Ленина
	0,900
	 
	0,26

	2
	ул.Карла Маркса
	0,450
	 
	0

	3
	ул.Чапаева
	0,800
	 
	0

	4
	ул.Суворова
	0,450
	 
	0

	5
	ул.Энгельса
	0,300
	 
	0

	 
	Итого по ТО:
	20,280
	1,041
	6,877

	 
	Грунтовые дороги
	12,362
	 
	 

	Тюмеревское ТО

	 д.Тюмерево 

	1
	"Янтиково-Кайбицы"-Тюмерево
	1,300
	1,300
	0,000

	2
	ул.Калинина
	 
	 
	 

	3
	ул.Ленина
	 
	 
	 

	4
	ул.Калинина
	0,500
	 
	0

	5
	ул.Ленина
	0,300
	 
	0

	6
	ул.Поповича
	0,400
	 
	0

	7
	ул.Пушкина
	0,500
	 
	0

	8
	ул.О.Кошевого
	0,900
	 
	0,5

	9
	ул.Николаева
	2,100
	 
	1,28

	10
	ул.Чапаева
	0,550
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	д.Амалыково

	 1
	"Янтиково-Кайбицы"-Амалыково
	2,000
	2,000
	0,000

	 2
	ул.Ленина
	 
	 
	 

	 3
	ул.Южная
	 
	 
	 

	 4
	ул.Восточная
	0,170
	0,170
	0,000

	 5
	ул.Восточная
	0,260
	 
	0

	 6
	по ул.Южная
	0,600
	 
	0

	 7
	ул.Молодежная
	0,200
	0,200
	0,050

	 8
	ул.Молодежная
	0,250
	 
	0,25

	 9
	ул.Советская
	0,550
	 
	0

	 10
	ул.Озерная
	0,400
	 
	0

	 11
	ул.Чапаева
	0,350
	 
	0,25

	 12
	ул.Мира
	0,310
	 
	0,31

	 13
	ул.Амура
	0,450
	 
	0,46

	 14
	ул.Новоюжная
	0,350
	 
	0,3

	 д.Бахтиарово

	 1
	ул.Пролетарская
	0,500
	 
	0

	 2
	ул.Спутник
	0,500
	 
	0

	 3
	ул.Комсомольская
	0,650
	 
	0

	 4
	ул.Ленина
	1,000
	 
	0,581

	 5
	ул.Чапаева
	0,550
	 
	0

	 6
	ул.Школьная
	0,800
	 
	0,13

	с.Кармалы

	 1
	ул.Школьная
	0,847
	0,847
	0

	 2
	ул.Афанасьева
	1,500
	 
	0,004

	 3
	ул.Лепешкина
	1,100
	 
	0,454

	 4
	ул.Октябрьская
	0,750
	 
	0,65

	 5
	ул.Советская
	0,800
	 
	0,8

	 6
	ул.Восточная
	0,220
	0,220
	0,000

	
	Итого по ТО:
	21,657
	4,737
	6,019

	
	Грунтовые дороги
	10,901
	 
	 

	Чутеевское ТО

	 с.Чутеево

	 1
	ул.Гагарина
	1,500
	 
	0,530

	 2
	ул.Лесная
	0,650
	 
	0,588

	 3
	ул.К.Маркса
	0,300
	 
	0,3

	 4
	пер.Суворова
	0,110
	 
	0

	 5
	ул.Николаева
	0,220
	 
	0

	 6
	ул.Чапаева
	1,680
	0,684
	0

	 7
	ул.Комсомольская
	0,220
	0,170
	0,000

	 8
	ул.Ключевая
	0,390
	 
	0

	 9
	ул.Молодежная
	0,360
	 
	0

	10 
	ул.Молодежная
	0,270
	0,270
	0,000

	11 
	ул.Кирова
	0,490
	 
	0

	 д.Новое Ишино

	 1
	ул.Гагарина
	1,240
	 
	0,4

	 2
	ул.Кирова
	0,960
	 
	0,34

	 3
	ул.Николаева
	1,440
	 
	0,4

	 4
	пер.Ленина
	0,200
	 
	0,024

	 5
	Проезд между ул.Ленина и ул.Кирова
	0,160
	 
	0

	 6
	ул.Ленина
	 
	 
	 

	 7
	Янтиково-Кайбицы-Новое Ишино
	0,650
	0,650
	0,000

	 8
	ул.Ленина
	 
	 
	 


	
	Итого по ТО:
	10,840
	1,774
	1,992

	 
	Грунтовые дороги
	7,074
	 
	 

	Шимкусское ТО

	д.Ямбулатово

	 1
	ул.Набережная
	0,588
	 
	0

	 2
	ул.Набережная
	0,512
	0,512
	0,195

	 3
	пер.Восточный
	1,100
	 
	0,2

	 4
	пер. 2-й Школьный
	0,300
	 
	0

	 5
	ул.Восточная
	0,750
	 
	0,355

	 6
	ул.Казанская
	0,500
	 
	0

	 7
	ул.Чебоксарская
	0,700
	 
	0,4

	 8
	ул.Канашская
	0,500
	 
	0,193

	 9
	ул.Октябрьская
	0,300
	 
	0

	 10
	ул.К.Маркса
	0,300
	 
	0

	с.Шимкусы

	 1
	"Аниш"-Шимкусы
	1,240
	1,240
	0,000

	 2
	пер.Мельничный
	0,300
	 
	0

	 3
	пер.Водопроводный
	0,250
	 
	0

	 4
	пер.1-й Школьный
	0,500
	 
	0

	 5
	ул.Некрасова
	1,360
	 
	0,25

	 6
	пер.1-й Заречный
	0,900
	 
	0

	 7
	ул.Николаева
	0,300
	 
	0

	 8
	1-й Нагорный
	0,300
	 
	0

	 9
	пер.2-й Нагорный
	0,250
	 
	0

	 10
	пер.3-й Нагорный
	0,450
	 
	0

	 11
	пер.2-й Заречный
	0,450
	 
	0,52

	 12
	пер.3-й Заречный
	0,400
	 
	0,09

	 13
	ул.Лермонтова
	0,400
	 
	0,24

	 д.Нижарово

	 1
	ул.Гагарина
	0,900
	 
	0,900

	 2
	ул.Чапаева
	0,500
	 
	0

	 3
	ул.Мусакова
	0,400
	 
	0

	 4
	ул.Толстого
	0,250
	 
	0

	 5
	ул.Садовая
	0,700
	 
	0,4

	 6
	ул.Николаева
	1,050
	 
	0

	 7
	пер.Кирова
	0,500
	 
	0

	 8
	ул.Пролетарская
	0,500
	 
	0

	 9
	ул.Кирова
	0,550
	 
	0

	 
	Итого по ТО:
	18,000
	1,752
	3,527

	 
	Грунтовые дороги
	12,721
	 
	 

	Янтиковское ТО

	 с.Янтиково

	1
	ул.Октябрьская
	0,385
	 
	0

	2
	ул.Комсомольская
	0,460
	 
	0,1

	3
	ул.К.Маркса
	0,830
	 
	0,215

	4
	ул.Куйбышева
	0,250
	 
	0

	5
	ул.Нагорная
	0,370
	 
	0

	6
	ул.Кирова
	0,300
	 
	0,300

	7
	ул.Западная 
	0,823
	0,693
	0,13

	8
	ул.Чапаева
	0,110
	0,11
	0,11

	9
	Проезд к ул.Полевая-1 и Полевая-2
	0,200
	 
	0,200

	10
	ул.Садовая
	0,420
	 
	0,35

	11
	ул.Полевая-1
	0,650
	 
	0,65

	12
	ул.Полевая-2
	0,650
	 
	0,65

	13
	Объезд с.Янтиково
	1,100
	1,100
	0,000

	14
	Автодорога до АЗС в с.Янтиково
	0,458
	0,458
	0,000

	15
	Проезд от ул. Чапаева до ул. Мира
	0,090
	 
	0,090

	д.Салагаево

	 1
	ул.Родник
	0,400
	 
	0,22

	 2
	ул.Николаева
	0,700
	 
	0

	 3
	ул.Полевая
	0,400
	 
	0

	 4
	ул.Кирова
	0,410
	 
	0

	 5
	ул.Некрасова
	0,400
	 
	0,28

	 6
	ул.Чапаева
	0,500
	 
	0,4

	д.Подлесное 

	 1
	ул.Ленина
	0,420
	 
	0,2

	 2
	ул.Октябрьская
	1,150
	 
	0,5

	 3
	ул.Ключевая
	0,800
	 
	0,09

	 4
	ул.Чкалова
	0,550
	 
	0

	д.Иваново 

	 1
	ул.Ленина
	0,730
	 
	0,885

	 2
	ул.Октябрьская
	0,270
	 
	0

	 3
	ул.Пушкина
	0,500
	 
	0,425

	 4
	ул. К.Маркса
	0,600
	 
	0

	 5
	ул.Кооперативная
	0,300
	 
	0,225

	 6
	ул.Молодежная
	0,400
	 
	0

	 7
	ул.Первомайская
	0,430
	 
	0

	с.Русские Норваши 

	 1
	ул.Центральная
	0,400
	 
	0,33

	 2
	ул.Берегового
	0,250
	 
	0

	 3
	ул.1-я Озерная
	0,100
	 
	0

	 4
	ул.2-я  Озерная
	0,120
	 
	0

	 5
	«Аниш» - Русские Норваши
	0,680
	0,680
	0,000

	
	Итого по ТО:
	17,606
	3,041
	6,350

	
	Грунтовые дороги
	8,215
	 
	 

	Яншихово-Норвашское ТО

	с.Яншихово-Норваши

	1
	"Аниш" - Яншихово-Норваши
	5,000
	5,000
	 

	2
	"Аниш" - Яншихово-Норваши до общественного центра с.Яншихово-Норваши
	1,300
	1,300
	 

	3
	ул.Парковая
	0,350
	 
	0,05

	4
	ул. Пролетарская
	0,527
	0,527
	0

	5
	ул. Данилова
	0,400
	 
	0,4

	6
	ул. Лесная
	0,800
	 
	0,3

	7
	ул. Колхозная
	0,950
	 
	0

	8
	ул. Зеленая
	0,700
	 
	0

	9
	ул. Кузнечная
	0,170
	 
	0

	10
	ул. 1-ая Овражная
	0,130
	 
	0

	11
	ул. 2-ая Овражная
	0,300
	 
	0

	12
	ул. К.Иванова
	0,350
	 
	0

	13
	пер.Зеленый
	0,230
	 
	0,23

	14
	ул. Х.Семеня
	0,460
	 
	0,35

	15
	ул. Чапаева
	0,530
	 
	0,335

	16
	ул. Ярослава
	0,200
	 
	0

	17
	ул. Ключевая
	0,400
	 
	0

	18
	ул. Гагарина
	0,550
	 
	0,323

	19
	ул. Комарова
	0,400
	 
	0,38

	20
	ул. Канашская
	0,450
	 
	0,204

	21
	ул. Речная
	0,200
	 
	0

	22
	ул. Чувашская
	0,500
	 
	0,05

	23
	ул. Полевая
	0,250
	 
	0

	24
	ул. Калинина
	0,400
	 
	0

	25
	ул. Максимова
	0,400
	 
	0,15

	26
	ул. Паварская
	0,200
	 
	0,2

	27
	ул. Мирная
	0,450
	 
	0,2

	28
	переул. Мирный
	0,180
	 
	0

	29
	ул. Дальная
	0,150
	 
	0

	30
	ул. Западная
	0,200
	 
	0

	31
	ул. Московская
	0,500
	 
	0,335

	32
	переул. Московский
	0,200
	 
	0

	33
	ул. Николаева
	1,000
	 
	0,709

	34
	ул. Спиридонова
	0,600
	 
	0

	35
	ул.Сверчкова
	0,300
	 
	0

	36
	ул.Молодежная
	0,300
	 
	0,1

	37
	Подъезд к кладбищу 
	0,300
	 
	0,23

	д.Норваш Кошки

	 1
	"Аниш"-Норваш Кошки
	0,512
	0,512
	0,000

	 2
	ул. Октябрьская
	0,300
	 
	0

	 3
	ул. Интернациональная
	0,650
	 
	0,22

	 4
	пер.Интернациональный
	0,150
	 
	0

	 5
	ул. Озерная
	0,400
	 
	0

	 6
	ул.Центральная
	0,500
	 
	0,2

	
	Итого по ТО:
	22,839
	7,339
	4,966

	
	Грунтовые дороги
	10,534
	 
	 

	 
	Всего Грунтовые дороги
	99,878
	0
	 

	 
	ИТОГО по ТО:
	172,496
	24,896
	47,722


Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных за границами населенных пунктов представлен в таблице 1.4.2-1.

Таблица 1.4.2-1 Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных за границами населенных пунктов

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность (км)
	Категория
	Тип покрытия

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	"Аниш" - Яншихово-Норваши
	4,800
	IV
	а/б

	2
	Автомобильная дорога по ул.Токсина в с.Яншихово-Норваши
	0,570
	V
	а/б

	3
	"Аниш" - Турмыши
	0,508
	IV
	а/б

	4
	"Аниш" - Латышево
	3,720
	V
	а/б

	5
	"Аниш" - Латышево, подъезд к школе в с.Турмыши
	1,780
	V
	а/б

	6
	"Аниш" - Норваш Кошки
	2,745
	V
	а/б

	7
	"Аниш" - Нюшкасы
	11,130
	IV
	а/б

	8
	"Аниш" - Нюшкасы - Новое Буяново
	2,370
	IV
	а/б

	9
	"Аниш" - Нюшкасы" - Новое Буяново - Старое Буяново
	0,660
	V
	а/б

	10
	Подъезд к зданию почты в с.Алдиарово
	0,182
	V
	а/б

	11
	Автомобильная дорога по ул.Воробьева с.Алдиарово
	0,835
	V
	а/б

	12
	Автомобильная дорога по ул.Молодежная в д. Беляево
	0,212
	V
	а/б

	13
	"Аниш" - Нюшкасы - ст.Шоркистры
	4,440
	IV
	а/б

	14
	"Аниш" - Октябрь
	7,642
	IV
	а/б

	15
	"Аниш" - выселок Октябрь
	2,630
	V
	щеб.

	16
	"Аниш" - В.Октябрь-до общественного центра д.Индырчи
	1,400
	V
	а/б

	17
	"Аниш" - Шимкусы
	4,000
	IV
	а/б

	18
	Автомобильная дорога по ул.Ленина в с.Шимкусы
	0,964
	V
	а/б

	19
	Автомобильная дорога по ул.Гагарина в д.Ямбулатово
	1,359
	V
	а/б

	20
	"Аниш" - Нижарово
	1,565
	IV
	а/б

	21
	"Аниш" - Уразлино
	0,723
	V
	а/б

	22
	"Аниш" - Салагаево
	3,079
	V
	а/б

	23
	Автомобильная дорога по ул.Родник в д.Салагаево (участок 1)
	0,050
	V
	а/б

	24
	Автомобильная дорога по ул.Родник в д.Салагаево (участок 2)
	0,175
	V
	а/б

	25
	"Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы" - Салагаево
	2,921
	IV
	а/б

	26
	"Подъезд к школе с.Янтиково от обходной дороги"
	0,835
	V
	а/б

	27
	"Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы" - Подлесное
	0,650
	V
	а/б

	28
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы" - Кичкеево
	11,370
	IV
	а/б

	29
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы" - Кичкеево" - Можарки
	0,860
	IV
	а/б

	30
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы" - Кичкеево" - Гришино
	0,620
	IV
	а/б

	31
	Автодорога до общественного центра в д.Кичкеево
	0,300
	V
	а/б

	32
	"Янтиково-Кайбицы" - Бахтиарово
	3,315
	V
	а/б

	33
	"Янтиково-Кайбицы" - Кармалы
	6,060
	IV
	а/б

	34
	Автомобильная дорога по ул.Восточная в с.Кармалы
	0,230
	V
	а/б

	35
	"Янтиково-Кайбицы" - Тюмерево
	1,200
	IV
	а/б

	36
	Автомобильная дорога по ул.Николаева в д.Тюмерево
	0,150
	V
	а/б

	37
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы" - Амалыково
	2,300
	IV
	а/б

	38
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы" - Новое Ишино
	4,700
	IV
	а/б

	39
	"Подъезд к МОУ "Чутеевская СОШ"
	0,435
	IV
	а/б

	40
	Автомобильная дорога по ул.Николаева в с.Чутеево
	0,264
	V
	а/б

	41
	Автомобильная дорога по ул.Октябрьская в с.Янтиково
	0,195
	IV
	а/б

	42
	Автомобильная дорога по ул.40 лет Победы в с.Янтиково
	0,750
	V
	а/б

	43
	Автомобильная дорога по ул.Кирова в с.Янтиково
	0,300
	V
	а/б

	44
	Автомобильная дорога по ул.Молодежная в с.Янтиково (участок 1)
	0,158
	V
	а/б

	45
	Автомобильная дорога по ул.Молодежная в с.Янтиково (участок 2)
	0,510
	V
	а/б

	46
	Автомобильная дорога по пер.Союзный в с.Янтиково
	0,300
	V
	а/б

	47
	Автомобильная дорога по ул.Союзная в с.Янтиково
	0,283
	V
	а/б

	48
	Автомобильная дорога по ул.Чапаева в с.Янтиково (участок 1)
	0,152
	V
	а/б

	49
	Автомобильная дорога по ул.Чапаева в с.Янтиково (участок 2)
	0,400
	V
	а/б

	50
	Подъезд к школе в с.Янтиково
	0,319
	V
	а/б

	51
	Подъезд до МТП в с.Янтиково
	0,800
	V
	а/б

	52
	Подъезд до производственной базы ОАО "Сельхозхимия"
	0,109
	IV
	а/б

	53
	Подъезд до производственной базы ООО "Дорстрой"
	0,140
	V
	а/б

	54
	Подъезд к полигону ТБО
	1,200
	V
	а/б

	55
	Подъезд до МТФ в с.Турмыши
	0,665
	V
	а/б

	56
	Подъезд до МТП в д.Уразкасы
	1,026
	V
	а/б

	57
	Подъезд до МТП в д.Подлесное
	0,160
	V
	а/б

	58
	Подъезд до МТФ в с.Гришино
	0,432
	V
	а/б

	59
	Подъезд до МТП в д.Индырчи
	0,126
	V
	а/б

	60
	Подъезд до МТФ в с.Шимкусы
	0,540
	V
	а/б

	61
	Подъезд до МТФ в д.Новое Ишино
	0,550
	V
	а/б

	62
	"Янтиково-Кайбицы"-Иваново
	0,900
	V
	а/б

	 
	ИТОГО:
	103,764
	 
	 


1.4.3 Общественный транспорт

На территории Янтиковского муниципального округа перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок не осуществляется. Перевозка пассажиров осуществляется по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

В Таблице 1.4.3-1 представлены маршруты общественного транспорта по данным Министерства дорожного хозяйства и транспорта на территории Янтиковского муниципального округа.
Таблица 1.4.3-1 Маршруты общественного транспорта
	Номер маршрута
	Маршруты общественного транспорта

	
	Маршрут
	Конечные пункты
	Выпуск (ед.)
	Интервал (мин)
	Частота (ед./ч)
	Существующий/ планируемый

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	538
	Чебоксары (АВ «Центральный») – Янтиково (ДКП с. Янтиково)
	Чебоксары (АВ «Центральный») – Янтиково (ДКП с. Янтиково)
	3 МК
	180
	0,3
	существующий

	556
	Чебоксары (АВ «Пригородный») – Янтиково (ДКП с. Янтиково)
	АВ «Пригородный», ДКП с. Янтиково
	2 МК
	240
	0,25
	существующий


Таблица 1.4.3-2 Маршрутный транспорт

	Наименование 

маршрута, проходящего через сельское поселение
	Название остановки

	Янтиково - Нюшкассы
	с.Янтиково

	
	д. Н. Буяново

	
	д.Уразкасы

	
	д. Алдиарово

	
	д. Нюшкассы

	Янтиково - Новое Ишино
	с. Янтиково

	
	д. Подлесное

	
	д. Чутеево

	
	д.Н.Ишино

	
	

	Янтиково - Шимкусы
	с.Янтиково

	
	д. Салагаево

	
	д. Уразлино

	
	

	
	с. Шимкусы

	Янтиково - Кичкеево
	с.Янтиково

	
	д. Подлесное

	
	с.Можарки

	
	д. Кичкеево

	Янтиково - Чувашское Чутеево
	с.Янтиково

	
	д.Подлесное

	Янтиково - Тенеево
	с.Янтиково

	
	д. Салагаево

	
	д. Уразлино

	
	д. Индырчи

	
	д.Новое Буяново

	Янтиково - Канаш
	с.Янтиково

	
	с. Русские Норваши

	
	с. Турмыши

	Канаш - Чув.Чутеево
	д.Бахтиарово

	
	д.Тюмерево

	
	д.Амалыково

	
	с заездом в с.Кармалы


1.4.4 Транспортное обслуживание населения

На территории Янтиковского муниципального округа расположено 2 автозаправочные станции (АЗС), 1 станция технического обслуживания автомобилей и 3 автосервиса. 
Таблица 1.3.4-11
Характеристики автозаправочных станций

	№

п/п
	Наименование АЗС
	Адрес
	Количество топливно-раздаточных колонок, ед
	Наличие сопутствующих услуг

	1
	АЗС
	с. Янтиково, ул. Строительная
	2
	-

	2
	АЗС «Токо»
	с. Янтиково, ул. Константина Иванова, 1А
	2
	Магазин (сопутствующие товары, продукты)


Таблица 1.3.4-12
Станции технического обслуживания (СТО), автомастерские

	№

п/п
	Наименование

(СТО, автомастерских)
	Адрес

	1
	Станция технического обслуживания автомобилей
	с. Янтиково, ул. Ленина, 51


1.5 Инженерная инфраструктура
1.5.1 Водоснабжение

На территории Янтиковского муниципального округа находится 31 населенный пункт. В настоящее время в 30 населенных пунктах (кроме выселка Октябрь) имеются централизованные системы водоснабжения.

В выселке Октябрь водоснабжение организовано из личных скважин и колодцев.

Водоснабжение в Янтиковском сельском поселении передано с 01.07.2023 г. в ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии - является исполнителем коммунальной услуги холодного водоснабжения. Сведения о доли населения, обеспеченной водоснабжением из централизованных систем представлена в таблице ниже.

Таблица 1.5.1-1 Сведения о доли населения, обеспеченной водоснабжением из централизованных систем

	№ п/п
	Наименование субъекта Российской Федерации, муниципальных образований
	Количество муниципальных образований
	Количество муниципальных образований, обеспеченных централизованными системами водоснабжения
	Численность населения
	Численность населения, обеспеченного питьевым водоснабжением
	Численность населения, обеспеченного централизованным водоснабжением
	Численность населения, обеспеченного нецентрализованным водоснабжением
	Численность населения, обеспеченного привозной водой
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения

	
	
	
	ед.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	%

	1
	Янтиковский муниципальный округ 
	10
	10
	14069
	14069
	13759
	310
	0
	77,12


Источником хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения на территории Янтиковского муниципального округа являются воды из подземных источников.

Вода, забираемая из артезианских скважин Янтиковского муниципального округа, проходит очистку в фильтровых колоннах, установленных в скважинах.

Рабочая часть фильтра каждой скважины: дырчатая или щелевая. Другие очистные сооружения на источниках воды отсутствуют.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Водоснабжение административных центров сельских поселений и крупных населенных пунктов состоит из артезианских скважин, регулирующих емкостей (водонапорных башен) и разводящих водопроводных сетей.

Источником водоснабжения Янтиковского муниципального округа являются подземные воды. Характеристика скважин, расположенных в Янтиковского муниципальном округе представлена в таблице ниже.

Таблица 2.5.1-2 Характеристика скважин Янтиковского муниципального округа

	№
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес)
	Год постройки
	Установленная (проект.) мощность, м3/сут
	Факт. Производительность, м3/сут
	Состояние оборудования, %

	Янтиковский МО

	1
	Артезианская скважина
	с. Алдиарово, Набережный пер.,7
	1968
	25
	25
	80

	2
	Артезианская скважина
	д. Нюшкассы
	2017
	25
	25
	40

	3
	Артезианская скважина
	с. Алдиарово, Набережный 25пер.,7
	1972
	25
	25
	40

	4
	Артезианская скважина
	с. Алдиарово, Набережный пер.,7
	1965
	25
	25
	42

	5
	Артезианская скважина
	с. Алдиарово, Набережный пер.,7
	1972
	25
	25
	45

	6
	Артезианская скважина
	д. Индырчи, ул.Николаева,2
	1970
	25
	25
	65

	7
	Артезианская скважина
	д. Индырчи, Лесная, 17
	1979
	25
	25
	68

	8
	Артезианская скважина
	д. Тенеево, ул.Ленина
	1979
	25
	25
	70

	9
	Артезианская скважина
	с. Можарки, ул.Гагарина,1
	1965
	25
	25
	72

	10
	Артезианская скважина
	с.  Гришино, ул.Первомайская,24
	1985
	25
	25
	70

	11
	Артезианская скважина
	с.  Гришино, ул.Первомайская,24
	1966
	25
	25
	74

	12
	Артезианская скважина
	д. Кичкеево, ул.Первомайская,53
	1985
	25
	25
	68

	13
	Разведочно-эксплуатационная скважина №1
	д.  Новое Буяново в восточной части д.Новое Буяново
	1960
	50
	50
	41

	14
	Разведочно-эксплуатационная скважина №2
	д.  Новое Буяново на восточной части деревни Старое Буяново
	1960
	50
	50
	42

	15
	Артезианская скважина
	д. Амалыково, ул.Амура, 1
	1979
	25
	25
	67

	16
	Артезианская скважина
	д. Амалыково, ул.Восточная, 20
	1979
	25
	25
	71

	17
	Артезианская скважина
	д. Бахтиарово, ул.Школьная,3
	1985
	25
	25
	75

	18
	Артезианская скважина
	д. Тюмерово, ул.Калинина, 89
	1985
	25
	25
	70

	19
	Артезианская скважина
	д. Тюмерово, ул.Ленина,25
	1971
	25
	25
	64

	20
	Артезианская скважина
	д. Тюмерово, ул.Николаева (МТП)
	1975
	25
	25
	72

	21
	Артезианская скважина
	д. Тюмерово, ул.Николаева, 152
	1987
	25
	25
	66

	22
	Артезианская скважина
	с. Кармалы, ул.Восточная,1
	1980
	25
	25
	60

	23
	Артезианская скважина
	с. Кармалы, ул.Советская,29
	1985
	25
	25
	49

	24
	Артезианская скважина
	с. Янтиково, пр.Ленина,21
	1985
	25
	25
	58

	25
	Артезианская скважина
	с. Чутеево, ул.Лесная,37 (100 м южнее деревни)
	1995
	25
	25
	51

	26
	Артезианская скважина
	с. Чутеево окраина деревни
	1996
	25
	25
	44

	27
	Артезианская скважина
	д. Ямбулатово
	1967
	25
	25
	70

	28
	Артезианская скважина
	с. Шимкусы
	1980
	15
	25
	78

	29
	Артезианская скважина
	с. Шимкусы
	1964
	25
	25
	60

	30
	Артезианская скважина
	д.Нижарово
	1974
	30
	25
	74

	31
	Артезианская скважина
	с. Янтиково, ул. 40 лет Победы,5
	1979
	25
	25
	70

	32
	Артезианская скважина
	с. Янтиково, ул. 40 лет Победы,5
	1981
	25
	25
	65

	33
	Артезианская скважина
	с. Янтиково, ул. 40 лет Победы,5
	1985
	25
	25
	64

	34
	Артезианская скважина
	с. Янтиково, пр.Ленина,21
	1974
	25
	25
	70

	35
	Артезианская скважина
	с. Янтиково, ул.Чапаева,1
	1988
	25
	25
	70

	36
	Артезианская скважина
	с. Янтиково, пр.Ленина,21
	1987
	25
	25
	64

	37
	Артезианская скважина
	с. Янтиково, пр.Ленина,21
	1974
	25
	25
	69

	38
	Артезианская скважина
	с. Яншихово-Норваши, северно-восточная
	1989
	25
	25
	67

	39
	Артезианская скважина
	с. Яншихово-Норваши, северная окраина
	1967
	25
	25
	41

	40
	Артезианская скважина
	с. Яншихово-Норваши, западная окраина
	1968
	25
	25
	74

	41
	Артезианская скважина 
	с. Турмыши, 
	1986
	25
	25
	50

	42
	Артезианская скважина
	с. Турмыши, 
	1986
	25
	25
	50

	43
	Артезианская скважина
	с. Турмыши, 
	1968
	25
	25
	74

	44
	Артезианская скважина
	д.  Амалыково
	1976
	25
	25
	67

	45
	Артезианская скважина
	д.  Амалыково
	1976
	25
	25
	67

	46
	Артезианская скважина
	д.  Бахтиарово
	1976
	25
	25
	н/д

	47
	Артезианская скважина
	д.  Беляево
	1971
	25
	25
	н/д

	48
	Артезианская скважина
	д.  Беляево
	1975
	25
	25
	н/д

	49
	Артезианская скважина
	д.  Латышево
	1973
	25
	25
	н/д

	50
	Артезианская скважина
	д.  Нижарово
	1971
	30
	25
	н/д

	51
	Артезианская скважина
	д.  Новое Ишино
	1983
	25
	25
	н/д

	52
	Артезианская скважина
	д.  Норваш-Кошки
	1976
	25
	25
	н/д

	53
	Артезианская скважина
	д.  Подлесное
	1970
	25
	25
	н/д

	54
	Артезианская скважина
	д.  Салачаево
	1975
	25
	25
	н/д

	55
	Артезианская скважина
	д.  Уразкасы
	1979
	25
	25
	н/д

	56
	Артезианская скважина
	с.  Кармалы
	1985
	25
	25
	н/д

	57
	Артезианская скважина
	с.  Кармалы
	1989
	25
	25
	н/д

	58
	Артезианская скважина
	с.  Русские Норваши
	1964
	25
	25
	н/д


В Янтиковском муниципальном округе за год подано 107,31 тыс. м3/год воды. Более подробные сведения указаны в следующей таблице 1.5.1-3.

Таблица 3.5.1-3 Сведения о потреблении воды в Янтиковском муниципальном округе за 2022 год

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расход воды, тыс. куб. м/год

	1
	Население
	73,00

	2
	Объекты общественно-делового назначения
	34,31

	3
	Производственные объекты
	0,00

	
	Всего
	107,31


Водоснабжение cела Янтиково

На территории села Янтиково 94% населения обеспечено централизованным водоснабжением.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории с. Янтиково являются подземные воды из семи артезианских источников. Производительность скважин 140 м3/сут. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*».

Вода подается с помощью семи водонапорных башен и семи насосных станций первого подъема.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ с. Янтиково представлены в таблице ниже.

Таблица 4.5.1-4 Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ с. Янтиково

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м./сут.
	Мощность двигателя, кВт

	1
	ул.40 лет Победы с.Янтиково
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	5,5

	2
	пр.Ленина с.Янтиково
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-141
	10
	140
	5,5

	3
	ул.Кирова с.Янтиково
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-142
	10
	140
	5,5

	4
	ул.Мира с.Янтиково
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-143
	10
	140
	5,5

	5
	МТФ с.Янтиково
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-144
	10
	140
	5,5

	6
	Акконд-агро с.Янтиково 
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-145
	10
	140
	5,5

	7
	пр.Ленина (Аккондмолоко) с.Янтиково
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-146
	10
	140
	5,5


Протяжённость сетей водоснабжения с. Янтиково – 20,563 км, период постройки – 1970-2010 год. 

Износ существующих сетей составляет 81,9% по состоянию на 01.01.2022 г.

Отобранные пробы воды из разводящих сетей Янтиковского сельского поселения для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  Во всех случаях вода из всех артезианских скважин соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водоснабжение cела Русские Норваши

На территории села Русские Норваши 72% населения обеспечено централизованным водоснабжением.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории с. Русские Норваши являются подземные воды из одной артезианской скважины. Производительность скважины 140 м3/сут. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*».

Вода подается с помощью водонапорной башни и одной насосной станций первого подъема.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ с. Русские Норваши представлены в таблице ниже.

Таблица 5.5.1-5 Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ с. Русские Норваши.
	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м./сут.
	Мощность двигателя, кВт

	1
	с. Русские Норваши
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	5,5


Протяжённость сетей водоснабжения с. Русские Норваши – 1,307 км, период постройки – 1964 год, материал -чугун. 

Износ существующих сетей составляет 96,7% по состоянию на 01.01.2022 г.

Отобранные пробы воды из разводящих сетей Янтиковского сельского поселения для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  Во всех случаях вода из всех артезианских скважин соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водоснабжение деревни Салагаево

На территории деревни Салагаево 85% населения обеспечено централизованным водоснабжением.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории д. Салагаево являются подземные воды из одной артезианской скважины. Производительность скважины 140 м3/сут. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*».

Вода подается с помощью водонапорной башни и одной насосной станций первого подъема.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ д. Салагаево представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1-6 Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ д. Салагаево

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м./сут.
	Мощность двигателя, кВт

	1
	д. Салагаево
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 5-6.5-120
	6,5
	80
	5


Протяжённость сетей водоснабжения д. Салагаево – 5,085 км, период постройки – 1975 год, материал -сталь. 

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2022 г.

Отобранные пробы воды из разводящих сетей Янтиковского сельского поселения для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  Во всех случаях вода из всех артезианских скважин соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водоснабжение деревни Подлесное и деревни Иваново

На территории деревни Подлесное 46% населения обеспечено централизованным водоснабжением.

На территории деревни Иваново 77% населения обеспечено централизованным водоснабжением.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории д. Иваново и д. Подлесное являются подземные воды из одной артезианской скважины, расположенной в д. Подлесное. Производительность скважины 140 м3/сут. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*».

Вода подается с помощью водонапорной башни и одной насосной станций первого подъема.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ д. Подлесное представлены в таблице ниже.

Таблица 7.5.1-7 Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ д. Поделесово

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м./сут.
	Мощность двигателя, кВт

	1
	д. Подлесное
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-6-110
	6
	110
	6


Протяжённость сетей водоснабжения д. Иваново и д. Подлесное – 4,702 км, период постройки – 1974 год, материал – чугун, полиэтелен. 

Износ существующих сетей составляет 81,8% по состоянию на 01.01.2022 г.

Отобранные пробы воды из разводящих сетей Янтиковского сельского поселения для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  Во всех случаях вода из всех артезианских скважин соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водоснабжение деревни Индырчи и деревни Уразлино

На территории деревни Индырчи и деревни Уразлино существует развитая, централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение д. Индырчи осуществляется из двух артезианских скважин. Производительность скважин – 160 м3/сутки. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.- 84*»

Вода подается с помощью двух водонапорных башен и двух насосных станций первого подъема.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ д. Индырчи представлены в таблице ниже.
Таблица 8.5.1-8 Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м./сут.
	Мощность двигателя, кВт

	1
	д. Индырчи, водонапорная башня находится юго-западной окраине с правой стороны асфальта при въезде в населенный пункт
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-10-140
	  10
	140
	5,5

	2
	д. Индырчи водонапорная башня находится примерно в 500 м севернее деревни, МТФ
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-6,5-125
	6,5
	125
	4


Протяжённость сетей водоснабжения д. Индырчи – 9,0 км, год постройки – 1970 год. 

Протяжённость сетей водоснабжения д. Уразлино– 1,2 км, год постройки – 1979 год

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2016 г., объектов ВКХ-85,67%.

Отобранные пробы воды из разводящих сетей Индырчского сельского поселения для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  Во всех случаях вода из всех артезианских скважин соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01

Водоснабжение деревни Тенеево

На территории деревни Тенеево существует развитая, централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение д. Тенеево осуществляется из одной артезианской скважины. Производительность скважины – 160 м3/сутки. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*»

Вода подается с помощью одной водонапорной башни и одной насосной станции первого подъема.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ д. Тенеево представлены в таблице ниже.

Таблица 9.5.1-9 Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м./сут.
	Мощность двигателя, кВт

	1
	д. Тенеево находится 55 30- сев. ширины 47 56 восточной долготы СХПК «Новый путь»
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-6,5-125
	6,5
	125
	4


Протяжённость сетей водоснабжения д. Тенеево – 4,6 км, год постройки – 1964 год. Износ существующих сетей составляет 100%, объектов ВКХ-85,67%.

Отобранные пробы воды из разводящих сетей Индырчского сельского поселения для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  Во всех случаях вода из всех артезианских скважин соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01

Водоснабжение деревни Новое Буяново

На территории деревни Новое Буяново существует развитая, централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение д. Новое Буяново осуществляется из двух артезианских скважин. Производительность скважин – 140 м3/сутки. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*»

Вода подается с помощью двух артезианских скважин и двух насосных станций первого подъема.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ д. Новое Буяново представлены в таблице ниже.

Таблица 10.5.1-10 Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м./сут.
	Мощность двигателя, кВт

	1
	д. Новое Буяново  водонапорная башня №1 находится в восточной части деревни д.Новое Буяново
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-6,5-140
	6,5
	140
	4

	2
	д. Новое Буяново водонапорная башня№2 находится восточной части деревни Старое Буяново
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-6,5-140
	6,5
	140
	4


Протяжённость сетей водоснабжения д. Новое Буяново – 5,563 км, год постройки – 2007 год, материал сетей – полиэтилен, диаметр – от 110 мм. Износ существующих сетей составляет 21%.

Отобранные пробы воды из разводящих сетей Новобуяновского сельского поселения для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  Во всех случаях вода из всех артезианских скважин соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01

Водоснабжение деревни Старое Буяново 

На территории деревни Старое Буяново существует развитая, централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение д. Старое Буяново осуществляется из одной артезианской скважины. Производительность скважины – 140 м3/сутки. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*»

Вода подается с помощью одной водонапорных башен и одной насосной станции первого подъема.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ д. Старое Буяново представлены в таблице ниже.

Таблица 11.5.1-11 Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м³
	Оборудование 

	
	
	
	марка насоса
	производ. м³/ч
	напор, м./сут.
	Мощность двигателя, кВт

	1
	д. Новое Буяново находится 55 30- сев. ширины 47 56 восточной долготы СХПК «Новый путь»
	нас. станция 1 подъёма
	ЭЦВ 6-6,5-140
	6,5
	140
	4


Протяжённость сетей водоснабжения д. Старое Буяново –– 4,470 км, год постройки – 2007 год, материал сетей – полиэтилен, диаметр – от 110 мм. Износ существующих сетей составляет 21%.

Отобранные пробы воды из разводящих сетей Новобуяновского сельского поселения для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  Во всех случаях вода из всех артезианских скважин соответствовала СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водоснабжение села Алдиарово

В селе Алдиарово 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 324 человека.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1961 году общей протяженностью 2,8 км. Материал водопроводной сети – полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 100%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Алдиаровского сельского поселения

Действующая артезианская скважина сооружена в 1964 году, ее глубина составляет 81 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. 

Водоснабжение деревни Нюшкассы

В деревне Нюшкассы 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 246 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 2017 году общей протяженностью 3,384 км. Материал водопроводной сети – полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 12%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Алдиаровского сельского поселения

Действующая артезианская скважина сооружена в 2017 году, ее глубина составляет 102 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды.
Водоснабжение деревни Беляево

В деревне Беляево 2 водонапорные башни и 2 водозаборные скважины снабжают питьевой водой население с численностью 4322 человека.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1970 году общей протяженностью 1,2 км. Материал водопроводной сети – полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 100%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Алдиаровского сельского поселения

Действующая артезианская скважина №1, расположенная на опушке леса сооружена в 1971 году, ее глубина составляет 123 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Действующая артезианская скважина №2, расположенная возле МТФ СХПК «Алдиаровский», сооружена в 1975 году, ее глубина составляет 112 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водоснабжение деревни Уразкасы

В деревне Уразкасы 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 220 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1970 году общей протяженностью 5,5 км. Материал водопроводной сети – полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 100%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Алдиаровского сельского поселения

Действующая артезианская скважина расположенная на опушке леса сооружена в 1979 году, ее глубина составляет 127 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды.

Водоснабжение села Гришино 
В селе Гришино 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 98 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1979 году общей протяженностью 3,1 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 88%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Можарского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина, расположенная на СХПК «Дружба» сооружена в 1991 году, ее глубина составляет 70 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водоснабжение села Можарки

В селе Можарки 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 534 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 2021 году общей протяженностью 7,86 км. Материал водопроводной сети – полиэтиленовые. 

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Можарского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина, расположенная в восточной окраине сооружена в 2021 году, ее глубина составляет 138 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды.

Водоснабжение деревни Кичкеево

В деревне Кичкеево 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 174 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1966 году общей протяженностью 3,6 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 100%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Можарского сельского поселения

Действующая артезианская скважина, расположенная на западной окраине, сооружена в 1975 году, ее глубина составляет 72 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды.

Водоснабжение села Турмыши

В селе Турмыши 2 водонапорные башни и 2 водозаборные скважины снабжает питьевой водой население с численностью 1277 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1973 году общей протяженностью 14,07 км.Реконструкция производилась в 2006г. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 60%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется Турмышским территориальным отделом.
Действующая артезианская скважина №1, расположенная на СХПК им.Ленина сооружена в 1968 году, ее глубина составляет 72 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Действующая артезианская скважина №2, расположенная юго-западнее окраины села, сооружена в 1986 году, ее глубина составляет 102 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водоснабжение деревни Латышево

В деревне Латышево 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 107 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1973 общей протяженностью 1,7 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 78%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется Турмышским территориальным отделом.
Действующая артезианская скважина сооружена в 1973 году, ее глубина составляет 76 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 30 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды

Водоснабжение села Кармалы

В селе Кармалы 2 водонапорные башни и 2 водозаборные скважины снабжают питьевой водой население с численностью 421 человека.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1985 году общей протяженностью 2,6 км. Материал водопроводной сети – полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 74%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Тюмеревского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина №1 сооружена в 1985 году, ее глубина составляет 120 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Действующая артезианская скважина №2 сооружена в 1980 году, ее глубина составляет 120 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водоснабжение деревни Тюмерево

В деревне Тюмерево 4 водонапорные башни и 4 водозаборные скважины снабжают питьевой водой население с численностью 567 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1972 году общей протяженностью 4,6 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 100%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Тюмеревского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина №1 сооружена в 1985 году, ее глубина составляет 65 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Действующая артезианская скважина №2 сооружена в 1971 году, ее глубина составляет 60 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Действующая артезианская скважина №3 сооружена в 1975 году, ее глубина составляет 55 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Действующая артезианская скважина №4 сооружена в 1987 году, ее глубина составляет 130 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водоснабжение деревни Амалыково
В деревне Амалыково 2 водонапорные башни и 2 водозаборные скважины снабжают питьевой водой население с численностью 567 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1979 году общей протяженностью 3,9 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 90%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Тюмеревского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина №1 сооружена в 1979 году, ее глубина составляет 54 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке. Состояние водонапорной башни на момент обследования можно оценить, как удовлетворительное.

Действующая артезианская скважина №2 сооружена в 1979 году, ее глубина составляет 80 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водоснабжение деревни Бахтиарово

В деревне Бахтиарово 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжают питьевой водой население с численностью 220 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1995 году общей протяженностью 3,5 км. Материал водопроводной сети – полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 74%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Тюмеревского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина сооружена в 1985 году, ее глубина составляет 80 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водоснабжение села Чутеево

В селе Чутеево 1 разведочно-эксплуатационная скважина с водонапорной башней ВБ-25 снабжает питьевой водой население с численностью 493 человека.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1984 общей протяженностью 4,6 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 82%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Чутеевского сельского поселения.

Действующая разведочно-эксплуатационная скважина с водонапорной башней ВБ-25  сооружена в 1984 году, ее глубина составляет 98 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-75, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водоснабжение деревни Новое Ишино

Действующая разведочно-эксплуатационная скважина с водонапорной башней ВБ-15 сооружена в 1976 году, ее глубина составляет 117 м.
 Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1983 году общей протяженностью 4,5 км. Материал водопроводной сети – чугун, полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 80%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Чутеевского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина сооружена в 1965 году, ее глубина составляет 165 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водоснабжение села Шимкусы

В селе Шимкусы 2 водонапорные башни и 2 водозаборные скважины снабжают питьевой водой население с численностью 487 человека.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1964 и 1980 гг. общей протяженностью 5,679 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 100%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Шимкусского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина №2, расположенная на западной окраине села, сооружена в 1964 году, ее глубина составляет 74 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-56, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Действующая артезианская скважина №1, расположенная в 200 м. от северной окраины села, сооружена в 1980 году, ее глубина составляет 71 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-57, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водоснабжение деревни Нижарово 

В деревне Нижарово 2 водонапорные башни и 2 водозаборные скважины снабжают питьевой водой население с численностью 415 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1971 и 1974 гг. общей протяженностью 3,976 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 100%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Шимкусского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина № 2, расположенная от территории МТП сооружена в 1971 году, ее глубина составляет 157 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-130, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Действующая артезианская скважина №3, расположенная в 70 м. восточнее от окраины деревни сооружена в 1974 году, ее глубина составляет 110 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-65, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водоснабжение деревни Ямбулатово 

В деревне Ямбулатово 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 444 человека.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1967 общей протяженностью 2,491 км. Материал водопроводной сети – чугун. Износ существующих сетей составляет 100%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Шимкусского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина, расположенная 0,2 км южнее окраины деревни сооружена в 1967 году, ее глубина составляет 70 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-65, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Водоснабжение села Яншихово Норваши 

В селе Яншихово Норваши 2 водонапорные башни и 2 водозаборные скважины снабжают питьевой водой население с численностью 1062 человека.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1972 году общей протяженностью 4,1 км. Материал водопроводной сети – полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 100%.

 Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Яншихово Норвашского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина №1, расположенная СЗ окраины села сооружена в 1967 году, ее глубина составляет 104 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-60, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. 

Действующая артезианская скважина №2, расположенная СВ окраины села сооружена в 1989 году, ее глубина составляет 70 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-50, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. 

Водоснабжение деревни Норваш Кошки 

В деревне Норваш Кошки 1 водонапорная башня и 1 водозаборная скважина снабжает питьевой водой население с численностью 140 человек.

Водопроводная сеть системы водоснабжения построена в 1970 году общей протяженностью 0,8 км. Материал водопроводной сети – полиэтилен. Износ существующих сетей составляет 100%.

Начало трассы от водонапорной башни, окончание трассы вводы в жилые дома, учреждения и водозаборные колонки. Обслуживание водопроводной сети осуществляется администрацией Яншихово Норвашского сельского поселения.

Действующая артезианская скважина, расположенная в 1,5 км от р.Соломенка сооружена в 1968 году, ее глубина составляет 85 м. Состоит из обсадной колонны и фильтровой колонны. Техническая документация на скважину отсутствует. Насосная станция первого подъема (погружной насос) обеспечивает перекачку воды из артезианской скважины в накопительный резервуар. Для подъёма воды используется погружной насос ЭЦВ 6-6,5-55, производительность насоса 6,3 м³/ч. Поддержание заданного давления воды осуществляется автоматической системой регулирования. В непосредственной близости от скважины располагается водонапорная башня типа ВБР-15-25. Общая высота башни составляет 25 м, высота опоры – 20 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Общая полезная вместимость башни 25 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке. Состояние водонапорной башни на момент обследования можно оценить, как удовлетворительное.

Общая протяжённость сетей водопроводных Янтиковском муниципальном округе составляет 101,3 км, износ сетей – 70%.

Основными проблемами в сфере водоснабжения Янтиковского муниципального округа являются:

· Недостаточная развитость системы централизованного водоснабжения,

· Износ водопроводных сетей,

· Отсутствие водопроводных очистных сооружений.

1.5.2 Водоотведение

Система централизованной хозяйственно-бытовой канализации в настоящее время на территории Янтиковского муниципального округа существует только в с. Янтиково.

На данный момент в Янтиковском муниципальном округе существует одна зона централизованного водоотведения – село Янтиково. Централизованно отводятся стоки от абонентов многоквартирных жилых домов, частных домов, муниципальных и частных организаций, промпредприятий с. Янтиково. Большая часть абонентов частной жилой застройки осуществляет водоотведение посредством автономных систем канализации.

Централизованная система водоотведения с. Янтиково включает в себя один выпуск сточных вод.

Сточные воды от абонентов централизованной системы водоотведения отводятся на биологические очистные сооружения, находящиеся в южной части села. Биологические очистные сооружения, которые построены по типовому проекту 90-2-267 «Станция биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления с аэробной стабилизацией осадка производительностью 700 м³/сутки» находятся в эксплуатации с 1986 года. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод от абонентов централизованной системы водоотведения следующая: сточная вода от жилых, административных и производственных зданий по наружной канализационной сети самотеком отводится до двух канализационных насосных станций. После биологических очистных сооружений сточные воды сбрасываются в реку Аль. В настоящее время биологические очистные сооружения полностью изношены и не выполняют свое назначение, т.е. канализационные стоки сбрасываются в водный объект р. Аль недостаточно очищенными.

Общая протяженность канализационной сети с. Янтиково - 13922,4 м, постройки -1990 г. Состояние сетей канализации рассматриваемой технологической зоны на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 80,0%.

Таблица 1.5.2-1 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Объем отведенных стоков, тыс. м3/год
	Доля отведенных стоков, %

	1
	Хозяйственно-бытовые объекты
	60,000
	100

	2
	Производственные объекты
	0
	0

	
	Всего
	60,000
	100


В остальных населенных пунктах муниципального округа жители пользуются септикам, выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» заключен муниципальный контракт на строительство объекта: «Станция биологической очистки сточных вод производительностью 500 м³ в сутки в с. Янтиково». Объект построен в 2021 году, но на сегодняшний день очистные сооружения не введены в эксплуатацию. 

Основными проблемами системы водоотведения являются:

· Отсутствие системы водоотведения в населённых пунктах;

· Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения реконструкции;

· Недостаточная степень очистки стоков существующими очистными сооружениями.

Энергоснабжение

Электроснабжение Янтиковского муниципального округа от электрических сетей филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго" через районную подстанцию «Янтиково» 110/35/10 кВ.

Таблица 1.5.3-1 - Перечень подстанций на территории Янтиковского муниципального округа напряжением 35 кВ и выше.

	Наименование подстанции
	Уровни напряжений, ВН/СН/НН, кВ
	Ведомственная принадлежность
	Кол-во и мощность трансформаторов МВА
	Возможность модернизации ПС

	ПС 110/35/10 кВ Янтиково
	110
	филиал ПАО "Россети Волга" - "Чувашэнерго"
	2 шт., 10 МВА
	ДА


Опорным пунктом электроснабжения муниципального округа служит подстанция 110/35/10 кВ «Янтиково», на которой установлены два трансформатора мощностью 10,0 МВА. Общая мощностью 20,0 МВА. 

Также на территории Янтиковского муниципального округа располагается подстанция ПС 35/6кВ «Бахтиарово», которая обслуживается МУП «Водоканал» МО г. Канаш ЧР.

Всего в муниципальном округе имеется 1 подстанция, на которых установлены 2 трансформатора общей мощностью 20,0 МВА. По сетям 10 кВ запитаны ТП-10/0,4 кВ, от которых по ВЛ-0,4 электроэнергию получают промышленные, коммунально-бытовые и сельские потребители муниципального округа.

В целях рационального использования энергоресурсов и экономии бюджетных средств, ежегодно устанавливаются лимиты на потребление электроэнергии бюджетными учреждениями. Бесхозяйных электросетей нет. 

Источников генерации электроэнергии на территории Янтиковского муниципального округа нет.

Размещенные на территории округа ПС 110кВ, ПС 35кВ и ТП 10/0,4 кВ не имеют часов загрузки до максимально допустимых значений.

Основные проблемы и трудности системы электроснабжения муниципального округа:

· устаревшее оборудование на подстанциях и сетях 110-35-10-0,4 кВ;

· отсутствие учета расхода электроэнергии абонентами.

1.5.3 Теплоснабжение
На территории Янтиковского муниципального округа отсутствует централизованная система теплоснабжения.

Котельные, расположенные на территории поселения отапливают бюджетные учреждения (школы, детские сады, ясли).

1.5.4 Газоснабжение

Газоснабжение Янтиковского муниципального округа осуществляется природным газом.

Природный газ подается по газопроводу-отводу от магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород через ГРС «Янтиково». На территории сельского поселения имеются газорегуляторные пункты (ГРП), одиночное протяжение уличной газовой сети в 2019 году составило 41,104 км.

В настоящее время от ГРС Янтиковское газифицированы населенные пункты Янтиковского муниципального округа по газопроводам высокого давления 6 кгс/см2.

Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 25,7 км.

Информация о сетях газопровода Янтиковского мунипального округа приведена в таблице ниже.

Газоснабжение потребителей Шимкусского сельского поселения (село Шимкусы, деревня Ямбулатово) и Индырчского сельского поселения (деревня Тенеево, выселок Октябрь) осуществляется природным газом, который подается по отводу диаметром 150 мм от магистрального газопровода Казань-Новгород на АГРС от ГРС Урмары.

Таблица 1.5.5-1 – Сведения о сетях газоснабжения Янтиковского муниципального округа
	Наименование газопровода
	Протяженность, км
	Наличие в ЕСГ
	Участок
	Давление, атм
	Диаметр, мм
	Изоляционное покрытие

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	с. Янтиково
	26
	да
	0 км - 25,7 км
	75
	219
	Ленточное


Таблица 1.5.5-2 - Перечень пунктов редуцирования системы газоснабжения в Янтиковском муниципальном округе

	Наименование ГРС
	Проектная производи​тельность (технически возможная пропускная способность), ГРС тыс. м3/час
	Загрузка ГРС, тыс. м3/час
	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/час
	Наличие свободной пропускной способности с учетом выданных ТУ, тыс. м3/час

	Янтиково
	20
	3,9
	0,26
	15,84


Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).

Уровень газификации Янтиковского муниципального округа составляет - 97% населенных пунктов. В настоящее время из населенных пунктов, входящих в Янтиковском муниципальном округе, газифицировано природным газом: село Алдиарово, деревня Беляево, деревня Нюшкасы, деревня Уразкасы, деревня Индырчи, деревня Уразлино, село Можарки, село Гришино, деревня Кичкеево, деревня Новое Буяново, деревня Старое Буяново, село Турмыши, деревня Латышево, деревня Тюмерево, деревня Амалыково, деревня Бахтиарово, село Кармалы, село Чутеево, деревня Новое Ишино, село Янтиково, деревня Иваново, деревня Подлесное, село Русские Норваши, деревня Салагаево, село Яншихово-Норваши, деревня Норваш-Кошки, село Шимкусы, деревня Ямбулатово, деревня Тенеево, выселок Октябрь.

1.5.5 Объекты информатики и связи
Населению Янтиковского муниципального округа предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

· почтовая связь;

· телефонная связь общего пользования;

· услуги доступа в сеть Интернет;

· проводное радиовещание;

· телевизионное вещание;

· услуги мобильной телефонной связи.

Телефонная связь

Телефонная связь обеспечивается через АТС.

Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения. 

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории Янтиковского муниципального округа представлена ведущими российскими операторами сотовой связи, такими как: Би Лайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2. Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне. 

Информатизация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Ростелеком». Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM/2G/3G/4G (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

В основе проблемы развития сельской телефонной связи в муниципальном округе лежат, главным образом, экономические причины — это высокие финансово-экономические затраты на содержание систем из-за износа оборудования, снижение бюджетной поддержки, как следствие, уменьшение технических возможностей сельской телефонной связи, сокращение количества пользователей этими услугами.

1.6 Состояние окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Состояние окружающей природной среды в целом по Янтиковскому муниципальному округу достаточно сложное и обусловлено техногенными нагрузками. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется значительными объемами выбросов в атмосферный воздух, водопотребления для промышленных целей, сброса сточных вод, образования и захоронения отходов.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по основным направлениям:

· Состояние атмосферного воздуха;

· Состояние водных ресурсов;

· Состояние почв;

· Санитарная очистка территории.

1.6.1 Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных (Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96 – ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания в виду многокомпонентности загрязнения и реализации прямого ингаляционного пути поступления токсических веществ в организм человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Качество атмосферного воздуха рассматриваемой территории определяется интенсивностью загрязнения его выбросами, как от стационарных (промышленные и коммунальные предприятия), так и передвижных (автомобильный и железнодорожный транспорт) источников. Результаты многочисленных гигиенических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о существенном влиянии загрязнителей атмосферного воздуха на заболеваемость населения, прежде всего, болезнями органов дыхания.

Также на качество атмосферного воздуха влияют ландшафтные особенности территории и климатические факторы.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в округе являются котельные и автотранспорт. Постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории округа нет.

Таблица 1.6.1-1
Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	сельские поселения
	сельские поселения
	сельские поселения

	Всего пооб
	112
	30
	12

	Из них: с превышением ПДК
	-
	-
	-

	В том числе: пыль
	-
	-
	-


Контроль загрязнения атмосферного воздуха в 2022 году осуществлялся по следующим ингредиентам: сера диоксид, азота диоксид, аммиак. Исследованные пробы атмосферного воздуха не превышают ПДК.
Основными проблемами для Янтиковского муниципального округа остается загрязнение атмосферного воздуха выбросами автотранспорта в связи с тем, что по территории округа пролегает автомагистраль межрегионального значения, село Янтиково расположены около автомагистральной дороги.

На территории Янтиковского муниципального округа крупных промышленных предприятий, загрязняющих атмосферный воздух, нет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 г. №60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» формируется федеральный информационный фонд данных социально-гигиенического мониторинга (далее – ФИФ СГМ), который представляет собой государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека для принятия мер по устранению вредного воздействия на население факторов среды обитания человека.

Программа исследований на 2022 год утверждена приказом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии от 24.01.2022 г. № 5 «Об организации лабораторно-инструментального контроля факторов среды обитания в целях социально-гигиенического мониторинга в 2022 году». В 2022 году в Янтиковском муниципальном округе контроль за качеством атмосферного воздуха в целях социально-гигиенического мониторинга не осуществлялся. Проведены исследования в ходе мероприятий по контролю и производственного лабораторного контроля. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха в сельских поселениях лабораториями филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» исследованы 12 проб атмосферного воздуха, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано.

1.6.2 Состояние водных ресурсов

Гидрография территории Янтиковского муниципального округа представлена малыми водотоками, относящимися к бассейну р. Кубни. По самой р. Кубне и ее притоку р. Инеш проходит южная – юго-восточная граница между Чувашской Республикой и Республикой Татарстан. Озера на территории округа единичные и очень малы по своим размерам.

Питьевая вода. К числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отнесены:
а) за счет поступления из источника водоснабжения: солей кальция и магния, железа, аммиака, бора, кадмия, марганца и его соединений, мышьяка и его соединений, нитратов, ПАВ, свинца и его неорганических соединений, сульфатов, фторидов, хлоридов, хрома, цинка и др.;
б) загрязняющие питьевую воду в процессе транспортирования: железо.
В 2022 году в соответствии с программой лабораторных исследований питьевой воды централизованно-питьевого водоснабжения в рамках социально-гигиенического мониторинга проведены исследования на обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация, общая жесткость, окисляемость перманганатная, на химические показатели; железо, кадмий, марганец, медь, никель, нитраты, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, хром, цинк, кремний, фториды, кобальт, аммиак, стронций, селен, аммоний, бор, барий, литий, бериллий, фосфаты, на радиологические показатели: альфа- и бета радиоактивность, содержание радона, на микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

В то же время нужно отметить, что несоответствие качества подземных вод по химическому составу (общая жесткость, литий) связано с явлениями природного характера.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Под надзором территориального отдела в 2022 году находились 43 источника централизованного водоснабжения, 33 водопровода, 15 источников нецентрализованной системы водоснабжения.

Все источники соответствуют санитарным нормам и правилам по зонам санитарной охраны источника водоснабжения.

Централизованным водоснабжением охвачено 98 % населения муниципального округа.

Количество населения округа, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения за отчетный период, составило 98,6%, по Чувашской Республике - 94,86%.

Таблица 1.6.2-1 – Гигиеническая характеристика воды из источников водоснабжения за 2020-2022 гг. (удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям)

	Наименование источников
	2020
	2021
	2022
	Чувашская Республика 2022 г.
	выше/ниже по сравнению с ЧР в 2022 г. (+-)

	Источники централизованного водоснабжения
	6,5
	0
	0
	17,1
	-17,1

	Водопроводная сеть
	8,3
	6,9
	8,3
	4,1
	+2,02


В 2022 году удельный вес несоответствующих проб воды из водопроводной сети по санитарно-химическим показателям составил 8,3%, что выше средне республиканского показателя в 2 раза. При проведении государственного санитарного надзора не соответствующие пробы воды из водопроводной сети установлены по содержанию жесткости общей, бора, лития.

Влияние химического состава питьевой воды на здоровье населения, бесспорно.

Известно, что несоответствие качества питьевой воды санитарно-гигиеническим требованиям по химическому составу при длительном ее употреблении может вызвать ухудшение состояния здоровья. Литературные данные свидетельствуют о влиянии повышенной жесткости на водно-солевой обмен и функцию почек, другие обменные процессы в организме человека. Это создает риск развития у населения мочекаменной болезни, предрасположенности к холециститу и камнеобразованию в желчных путях, артериальной гипертонии, образованию зубного камня. Недостаток йода способствует развитию заболеваний щитовидной железы.

В 2022 году выявлено незначительное улучшение качества питьевой воды в сети по микробиологическим показателям, не соответствующие пробы не выявлены из 96 исследованных из источника водоснабжения, в 2020 году 1 проба из 62 исследованных, что составило 1,6%.

Таблица 1.6.2-2 – Гигиеническая характеристики водопроводной воды централизованного водоснабжения 2020-2022 гг.

	Наименование
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	ЧР 2022 г.
	выше/ниже по сравнению с ЧР в 2022 г. (+-)

	Число исследованных проб на санитарно-химические показатели
	24
	29
	31
	3043
	

	Удельный вес несоответствующих гигиеническим нормам, %
	8,3
	6,8
	0
	4,17
	-4,17

	Число исследованных проб на микробиологические показатели
	62
	76
	96
	4933
	

	Удельный вес несоответствующих гигиеническим нормам, %
	1,6
	1,3
	0
	1,4
	-1,4


В сельских населенных пунктах не определены гарантирующие организации в сфере водоснабжения. Из эксплуатирующихся источников водоснабжения и водопроводных сетей не организован и не проводится соответствующий производственный контроль воды. Гарантирующий организацией в сфере водоснабжения с.Янтиково (ООО «Коммунальщик») не согласована программа производственного контроля воды.
1.6.3 Состояние почв

Почва, являясь главным фактором в возникновении эндемических заболеваний, накопителем химических, биологических и радиоактивных веществ, фактором передачи инфекционных заболеваний, непосредственно влияет на среду обитания и качество жизни населения. Поэтому проблемы сбора, хранения, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, благоустройства и санитарного содержания населённых мест продолжают оставаться одной из приоритетных задач.

Основными источниками загрязнения почвы являются выбросы промышленных предприятий, сточные воды, коммунальные отходы, автомобильный транспорт. 

В 2022 г. в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга на территории Янтиковского муниципального округа осуществлялся контроль состояния почвы.

Таблица 1.6.3-1
Показатели качества состояния почв
	Годы
	Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям
	Число исследованных проб по микробиологическим показателям
	Число исследованных проб по паразитологическим показателям

	
	Всего
	Из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям
	Удельный вес проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям
	Всего
	Из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим м требованиям
	Удельный вес проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям
	Всего
	Из них не соответствует санитарн о-эпидемиологическим требован ням
	Удельны йвес проб,не соответст

BYJOЩIIX

санитарн

о- эпидемно лоrnческ

им

требован

ням

	2020
	2
	-
	-
	3
	-
	-
	20
	-
	-

	2021
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	24
	-
	

	2022
	2
	-
	-
	4
	-
	-
	16
	-
	-


Все пробы почвы соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по исследуемым показателям.

1.6.4 Санитарная очистка территории

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания коммунальных и промышленных отходов на территории округа до конца не решена. На момент разработки генерального плана на территории Янтиковского муниципального округа есть один полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) включенный в ГРОРО.

Таблица 1.6.4-1
Объекты размещения ТКО на территории Янтиковского муниципального округа
	Код
	Наименование
	Назначение
	Эксплуатирующая организация
	Населенный пункт
	Дата включения в ГРОРО
	Годовая проектная мощность (тонн в год) 

	21-00005-З-00479-010814
	Полигон ТКО с. Янтиково
	Захоронение
	ООО «Коммунальник», лицензия № 21.0019.16 от 21.03.2016
	Чувашская Республика, с. Русские Норваши
	01.08.2014
	4700


Источниками образования твердых коммунальных отходов являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В 2022 г. на территории Янтиковского муниципального округа осуществляет деятельность региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Коммунальник». В округе организован централизованный сбор, транспортировка, и вывоз на размещение твердых бытовых отходов на полигон Янтиковского муниципального округа.

Промышленные отходы. Из ртутьсодержащих отходов в основном в округе имеются люминесцентные лампы, медицинские термометры, бактерицидные лампы организаций, учреждений и предприятий. Сбор ртутьсодержащих отходов организован от предприятий и учреждений, их утилизацию и переработка осуществляется в ООО НПК «Меркурий» г. Чебоксары. Для временного хранения ртутъсодержащих отходов в предприятиях, организациях выделены отдельные помещения.

Медицинские отходы. В БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава Чувашии разработаны и согласованы схемы сбора и удаления отходов. Сбор отходов класса опасности А, Б после дезинфекции осуществляется в одноразовую упаковочную тару. Отходы класса опасности А, кроме пищевых отходов, складируются в контейнеры для ТБО. Отходы класса Б дезинфицируются в соответствии нормативными правилами, собираются в разовые пакеты и складируются в контейнеры.

На территории Чувашской Республики разработаны нормативы накопления твердых коммунальных отходов, которые утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. № 03/1-03/1012 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики» (с изменениями на 8 июля 2020 года).

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» (корректировка от 21.11.2022 года) на полигон ТКО в районе с. Русские Норваши поступает 2,9 тыс. т/год.

На территории округа сортировка отходов от населения на этапе сбора (на контейнерные площадках) не производится. Участки сортировки отсутствуют. Содержащиеся в отходах вторичные ресурсы безвозвратно теряются, нанося ущерб окружающей среде.

Проблемы:

· по удалению отходов в жилищно-коммунальном секторе, такие как: несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок, неудовлетворительная организация сбора, хранения и вывоза крупногабаритных отходов; несоблюдение санитарных правил размещения контейнеров для сбора бытовых отходов вблизи жилых зданий;

· в населенных пунктах не внедрен раздельный сбор, сортировка и переработка твердых коммуальных отходов, учитывающий изменившуюся структуру образующихся отходов, нет контейнеров для накопления и вывоза на специализированные предприятия бумажных, стеклянных, пластмассовых отходов, отходов древесины для облегчения дальнейшей ее сортировки.

Система зеленых насаждений

Система озелененных пространств Янтиковского муниципального округа выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации территорий, природные компоненты обеспечивают художественную выразительность и неповторимость застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

Схема озеленения населенных пунктов решается в едином комплексе с архитектурно-планировочной и объемно-пространственной композицией застройки и представляет собой ряд озелененных пространств — площадей, общественных подцентров, скверов, бульваров, запроектированных по направлению основных пешеходных путей, а также озеленение закрытого кладбища и санитарно-защитных зон от него. 

Зеленые насаждения общего пользования связаны с внутриквартальными зеленными территориями, зеленью дворовых пространств усадебной застройки, озелененными участками школ и детских садов. 

Система озеленения населенных пунктов дополняется территориями санитарно-защитных зон и полезащитными лесополосами.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

· зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

· зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

· зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования
Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (парки, скверы, бульвары), используемые всем населением для отдыха и досуга. 

Для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений паркового типа необходимо проводить санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев и кустарников. Большое значение имеет правильное функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально распределять рекреационную нагрузку.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В данной группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50 % общей площади этих объектов.

Озеленение территорий промышленных предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных и железных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества ландшафта населенного пункта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц — это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральной части населенного пункта, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны — озелененные и благоустроенные территории между производственными предприятиями и селитебной зоной – являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Мероприятия по обеспечению сохранности существующих территорий озеленения общего пользования включают в себя:

· обеспечение своевременного проведения всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 

· осуществление обрезки и вырубки сухостоя и аварийных деревьев, вырезки сухих и поломанных сучьев и вырезки веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения; 

· доведение до сведения администрации поселения обо всех случаях массового появления вредителей и болезней, и принятие меры борьбы с ними, (производится замазка ран и дупел на деревьях); 

· проведение своевременного ремонта ограждений зеленых насаждений.

Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов жилой застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с администрацией муниципального образования. 

1.7 Особо охраняемые природные территории

Основную роль в сохранении биоразнообразия на территории Российской Федерации играет система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

К особо охраняемым природным территориям Янтиковского муниципального округа относится памятник природы регионального значения «Озеро Аль». Площадь ООПТ составляет 4,6 га.

В целях защиты и охраны особо охраняемых природных территорий в границах таких территорий устанавливается режим особой охраны, представляющий собой систему ограничений и запретов в отношении хозяйственной и иной деятельности, которая причиняет или может причинить вред природным комплексам и объектам особо охраняемых природных территорий.

Таблица 1.7-1 - Перечень ООПТ Янтиковского муниципального округа (утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19.01.2023 г. №11)

	№ п/п
	Название ООПТ
	Категория
	Значение
	Профиль
	Кластерность
	Площадь, га
	Площадь охранной зоны, га
	Местоположение
	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ
	Ведомственная подчиненность
	ЕГРН

	Памятники природы регионального значения

	1
	Озеро Аль
	памятник природы
	региональный
	комплексный
	1
	4,6
	8
	Янтиковский МО Чувашской Республики
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1999 № 88 «О создании особо охраняемых природных территорий»
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	21:26-6.39


1.8 Зоны с особыми условиями использования территории

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ (от 03.06.2006 № 74-ФЗ), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров – в размере 50 м;

· от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;

· от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Гидрография в границах округа представлена реками: Кубня, Ута, Инеш, Аль и др. и мелкими водотоками. Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос основных водотоков приведена в следующей таблице.

Таблица 1.8-1
Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос основных водных объектов Янтиковского муниципального округа
	№
	Название водотока/озера
	Общая протяженность/площадь, км2
	Ширина водоохранной зоны, м
	Прибрежная защитная полоса, м
	Ширина береговой полосы, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	р. Кубня
	176
	200
	50
	20

	2 
	р. Инеш
	14
	100
	50
	20

	3 
	р. Ута
	43
	100
	50
	20

	4 
	р. Сугутка
	21
	100
	50
	20

	5 
	р. Аль
	30
	100
	50
	20

	6 
	р. Норваш
	10
	100
	50
	20

	7 
	р. Варисирма
	10
	100
	50
	20

	8 
	р. Соломенка
	15
	100
	50
	20

	9 
	р. Турмышка
	8
	50
	50
	5

	10 
	р. Кубашсирма
	5
	50
	50
	5

	11 
	р. Хурынсар-Сирма
	5
	50
	50
	5

	12 
	р. Уйбусь-Сирма
	6
	50
	50
	5

	13 
	Озеро Аль
	0,05
	с акваторией менее 0,5 км2 отсутствует
	50
	5

	14 
	Для прочих малых водотоков (ручьев, каналов, рек) с протяженностью до 10 км
	-
	50
	50
	5


Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в следующей таблице.

Таблица 1.8-2 – Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

	Зона
	Запрещается
	Допускается

	Водоохранная зона
	1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
	проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

	Прибрежная защитная полоса
	Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

	Береговая полоса
	использование для передвижения механических транспортных средств
	Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств


Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28 февраля 2022 года). Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.). 

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

· I класса с СЗЗ 1000 м;

· II класса с СЗЗ 500 м;

· III класса с СЗЗ 300 м;

· IV класса с СЗЗ 100 м;

· V класса с СЗЗ 50 м.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. СЗЗ не может быть использована под расширение предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки в границах СЗЗ рекомендуется высадка зеленых насаждений специального назначения.

Регламенты использования территории СЗЗ предприятий сооружений и иных объектов представлены в следующей таблице.

Таблица 1.8-3 Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

	Разрешенные виды использования
	Запрещенные виды использования

	Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

здания управления,

конструкторские бюро,

здания административного назначения,

научно-исследовательские лаборатории,

поликлиники,

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,

бани, прачечные,

объекты торговли и общественного питания,

мотели, гостиницы,

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

пожарные депо,

местные и транзитные коммуникации,

ЛЭП, электроподстанции,

нефте- и газопроводы,

артезианские скважины для технического водоснабжения,

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,

канализационные насосные станции,

сооружения оборотного водоснабжения,

автозаправочные станции,

станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека
	жилую застройку, включая отдельные жилые дома,

ландшафтно-рекреационные зоны,

зоны отдыха,

территории курортов, санаториев и домов отдыха,

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

спортивные сооружения,

детские площадки,

образовательные и детские учреждения,

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности,

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.


По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в СЗЗ.

Ориентировочный, нормативный размер санитарно-защитной зоны определяется следующим образом: внешняя граница санитарно-защитной зоны устанавливается от границы предприятия, в зависимости от его санитарной опасности. Ориентировочный размер СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферу (предварительная СЗЗ), выполненных в проекте СЗЗ. Окончательная граница СЗЗ устанавливается на основании результатов натурных наблюдений и измерений, осуществляемых для подтверждения расчетных параметров, с периодичностью, установленной в СанПиН.

Согласно СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п.8.6 минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

· до 300 м – 60 %

· свыше 300 м до 1000 м – 50 %

· от 1000 до 3000 м – 40 %

· 3000 м – 20 %.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

В рамках реализации полномочий установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 по установлению СЗЗ объектов территориальным отделом Роспотребнадзора проведена инвентаризация объектов, расположенных на подконтрольных территориях по классам опасности и видам экономической деятельности, для которых требуется организация СЗЗ. Осуществляют деятельность без проекта организации СЗЗ, согласованного в установленном порядке в Янтиковском муниципальном округе – 1 объект (полигон ТКО ООО «Коммунальник»).

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения
Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

· вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

· вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;

· вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

· вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

· вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

Регламенты использования охранных зон объектов газораспределительной сети

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

· возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;

· сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

· перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

· устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

· огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

· разводить огонь и размещать источники огня;

· устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

· открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

· набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

· самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 18 февраля 2023 года) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

· для ВЛ до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

· для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

· ВЛ 35 кВ – 15 м;

· ВЛ 110 кВ – 20 м;

· ВЛ 220 кВ – 25 м.

На территории Янтиковского муниципального округа расположены следующие объекты электросетевого хозяйства: высоковольтные линии электропередачи 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и ниже, подстанции 110 кВ, 35 кВ.

Охранные зоны составляют:

· вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

· вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

· вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

· вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном выше для охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Регламенты использования охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

· проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

· размещать свалки;

· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

· убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
· производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
· осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

· аскладировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

· осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· устанавливать рекламные конструкции.

В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

· размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

· расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

· 1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 

· 1 метра - от глухих стен;

· расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

· 1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 

· 0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений;

· допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;

· расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

· 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35-110 кВ;

· 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

· 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 

· 20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

· 30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

· 40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

· под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи:

производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

· 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

· 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

· 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

· 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

· 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

· 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

· 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

· 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

· 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

· 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

· 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 

· 8,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

· 9 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

· 9,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

· 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

· 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

· 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 

· 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

· 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

· 8,5 метра (11 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

· 9,5 метра (15,5 метра - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

· 16 метров (23 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

· 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

· 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

· 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

· 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

· 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 

· 4,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

· 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

· 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

· 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

· 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

· в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

· горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

· дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

· проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

· проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

· полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

· посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны линий и сооружений связи
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

· создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

· при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изменениями на 25 сентября 2014 года), зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса подземных источников устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Мероприятия на территории ЗСО источников водоснабжения:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Не допускается:

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зоны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:

· охранная зона территории, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

· зона охраняемого природного ландшафта территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Защитные зоны объектов культурного наследия

Статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлены защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1. для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2. для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля;

3. для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Придорожные полосы автомобильных дорог

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

· 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

· 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

· 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

· 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

· 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.

Санитарные разрывы

Санитарный разрыв от автомобильных дорог, объектов водного и воздушного транспорта

Для автомобильных дорог, морских портов, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается санитарные разрывы от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающие эти воздействия до значений гигиенических нормативов. В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленными в разделе «Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства».

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Таблица 2.1-1
Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, действующих в настоящее время на территории муниципального округа

	№ п/п
	Наименование программы
	Нормативно-правовой акт об утверждении программы

	1. Федеральный уровень

	1.1
	Приоритетные национальные проекты демография;

здравоохранение;

образование;

жилье и городская среда;

экология;

безопасные и качественные автомобильные дороги;

производительность труда и поддержка занятости;

наука;

цифровая экономика;

культура;

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

международная кооперация и экспорт;

туризм и индустрия гостеприимства;

комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
	указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

	1.2
	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р

	1.3
	Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р

	1.4
	Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129

	1.5
	Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р

	1.6
	Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р

	1.7
	Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года 
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р

	1.8
	Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1931-р

	1.9
	Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р

	1.10
	Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
	утверждена указом Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. № 1666

	1.11
	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р

	1.12
	Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р

	1.13
	Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы
	утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203

	1.14
	Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р

	1.15
	Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года
	утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208

	1.16
	Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации
	утверждена указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20

	1.17
	Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р

	1.18
	План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1535-р

	1.19
	Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы
	утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 № 865-р

	2
	Чувашская Республика Чувашия

	2.1
	Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года
	принят Государственным Советом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 № 102 

	2.2
	Прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года
	утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 года № 380

	3
	Янтиковский муниципальный округ 

	3.1
	Стратегия социально-экономического развития Янтиковского района Чувашской Республики до 2035 года
	утверждена решением Собрания депутатов Янтиковского района Чувашской Республики от 26 деккабря 2019 № 41/9


На территории Янтиковского муниципального округа в настоящее время действуют целевые, отраслевые программы, приведенные в таблице 2.1-2.

Таблица 2.1-2
Характеристика целевых, отраслевых программам, действующих в настоящее время на территории округа

	№ п/п
	Наименование программы
	Нормативно-правовой акт об утверждении программы

	1. Государственные программы Чувашской Республики Чувашия

	1.1
	«Развитие строительного комплекса и архитектуры» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 8 декабря 2018 г. № 502

	1.2
	«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405

	1.3
	«Развитие здравоохранения» на 2019–2035
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461

	1.4
	«Социальная поддержка граждан» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. № 542

	1.5
	«Доступная среда» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 7 декабря 2018 г. № 500

	1.6
	«Развитие культуры и туризма» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434

	1.7
	«Развитие физической культуры и спорта» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 12 декабря 2018 г. № 517

	1.8
	«Содействие занятости населения» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489

	1.9
	«Развитие образования» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531

	1.10
	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 15 ноября 2018 г. № 459

	1.11
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 385

	1.12
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433

	1.13
	«Экономическое развитие Чувашской Республики» на 2019–2035 годы
	распоряжение Российской Федерации от 3 апреля 2020 г № 865-р

	1.14
	«Развитие промышленности и инновационная экономика» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № 522

	1.15
	«Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599

	1.16
	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 525

	1.17
	«Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 27 сентября 2018 г. № 388

	1.18
	«Развитие потенциала государственного управления» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 432

	1.19
	«Развитие земельных и имущественных отношений» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 14 сентября 2018 г. № 366

	1.20
	«Цифровое общество Чувашии» на 2019–2035 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 402

	1.21
	«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» на 2020–2025 годы
	постановление кабинета министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606

	2. Муниципальные программы Янтиковского муниципального округа

	2.1
	«Комплексная программа социально-экономического развития Янтиковского района» на 2020–2025 годы
	постановление администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 24 августа 2020 г. № 383

	2.2
	«Модернизация и развитие сферы жилищно–коммунального хозяйства» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 26 апреля 2023 г. № 352

	2.3
	«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 17 марта 2023 г. № 199

	2.4
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. № 146

	2.5
	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 17 июля 2023 г. № 601

	2.6
	«Развитие земельных и имущественных отношений» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 28 июня 2023 г. № 562

	2.7
	«Развитие культуры» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 24 мая 2023 г. № 453

	2.8
	«Развитие образования» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 06 апреля 2023 г. № 283

	2.9
	«Развитие потенциала муниципального управления» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 30 июня 2023 г. № 565

	2.10
	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 15 мая 2023 г. № 415

	2.11
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 25 мая 2023 г. № 459

	2.12
	«Развитие строительного комплекса и архитектуры» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 23 марта 2023 г. № 226

	2.13
	«Развитие физической культуры и спорта» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 28 июня 2023 г. № 559

	2.14
	«Развитие транспортной системы» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 20 июня 2023 г. № 515

	2.15
	«Социальная поддержка граждан» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 04 июля 2023 г. № 575

	2.16
	«Содействие занятости населения» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 17 июля 2023 г. № 600

	2.17
	«Укрепление общественного здоровья» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 24 мая 2023 г. № 452

	2.18
	«Экономическое развитие» на 2023–2035 годы
	постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 02 июня 2023 г. № 481


2.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории округа объектов федерального значения, объектов регионального значения
2.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа

Таблица 2.2.1-1 – Характеристика мероприятий, утвержденных Схемами территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа
	№ п/п
	Наименование планируемого мероприятия (объекта капитального строительства)
	Местоположение
	Характеристики объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий

	1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р, с изменениями от 26.08.2022 г.)

	1.1
	-
	-
	-
	-

	2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р, с изменениями от 24.08.2022 г.)

	2.1
	-
	-
	-
	-

	3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р, с изменениями от 07.07.2022 г.) 

	3.1
	-
	-
	-
	-

	4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р, с изменениями от 30.07.2021 г.)

	4.1
	-
	-
	-
	-

	5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2607-р, с изменениями от 23.11.2016 г.)

	5.1
	-
	-
	-
	-


2.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чувашской Республики применительно к территории муниципального округа
В настоящее время основными документами стратегического планирования, реализуемыми на территории Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики, являются:

· Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

· Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, принятой Государственным Советом Чувашской Республики от 26.11.2020 г. № 102;

· Стратегия социально-экономического развития Янтиковского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Янтиковского района Чувашской Республики от 26.12.2019 № 41/9.

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года Чувашская Республика входит в состав Волго-Камского макрорегиона, и её перспективная экономическая специализация включает следующие отрасли:

· производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

· производство бумаги и бумажных изделий;

· производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

· производство кожи и изделий из кожи;

· производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

· производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

· производство напитков;

· производство одежды;

· производство пищевых продуктов;

· производство прочей неметаллической минеральной продукции;

· производство прочих готовых изделий;

· производство прочих транспортных средств и оборудования;

· производство резиновых и пластмассовых изделий;

· производство текстильных изделий;

· производство химических веществ и химических продуктов;

· производство электрического оборудования;

· растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях;

· деятельность в области информации и связи;

· деятельность профессиональная, научная и техническая;

· туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма)

Согласно Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года муниципальные образования, которые расположены в центральной части республики в том числе Янтиковский муниципальный округ, имеют большие возможности организации современной переработки сельскохозяйственной продукции и природные ресурсы (глины кирпичные, известняк, лес, лекарственные травы, ягоды, грибы).

Главный стратегический приоритет Чувашской Республики - повышение благосостояния населения Чувашской Республики на основе формирования конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом в экологически чистом регионе. А одни из приоритетных задач развития республики – достижение ощутимого перелома в социально-демографической ситуации, повышение качества жизни населения.

Помимо этого, определены цели развития экономики Чувашии до 2023 года:

1. Развитие инновационных конкурентоспособных, высокопроизводительных, наукоемких секторов промышленности, способных удовлетворять потребности традиционных рынков, обеспечивать промышленный экспорт, активно участвовать в межрегиональных и международных экономических процессах, интеграции производственных компаний в глобальные производственные цепочки;

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив на основе производственной кооперации (модель промышленного производства, основанная на взаимодействии малого, среднего и крупного бизнеса, на примере технопарков, промышленно-логистических центров, "сухих портов", научно-технологических кластеров как центров экономического роста);

3. Формирование конкурентоспособного региона на основе сбалансированного пространственного развития территорий (локализация производств) с обеспечением диверсификации оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК), импортозамещения, применением механизма специального инвестиционного контракта;

4. Повышение уровня энергетической, экологической безопасности и ресурсосбережения;

5. Повышение производительности труда и экспортного потенциала промышленности;

6. Повышение эффективности государственного управления путем снижения административного давления на бизнес.

Основными проблемами развития Чувашской Республики согласно стратегии являются:

· продолжение влияния политики санкций и ограничений на ситуацию в экономике как в Российской Федерации в целом, так и в Чувашской Республике (ухудшение инвестиционного климата, рост инфляции, ослабление курса рубля, рост себестоимости продукции, ухудшение условий заимствования и др.);

· жесткая конкуренция на внутреннем и мировых рынках технологий, обусловливающая трудности выхода на эти рынки с инновационной продукцией;

· недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отвечающий потребностям роста экономики;

· отток талантливых и квалифицированных кадров в относительно более привлекательные для жизни крупные столичные центры или зарубежные страны;

· дефицит квалифицированного производственного персонала, отсутствие современных сертифицированных систем управления производственным процессом и контроля качества выпускаемой продукции, что в значительной степени снижает ее технологическую конкурентоспособность;

· высокая степень дифференциации муниципальных образований Чувашской Республики по уровню социально-экономического развития.

В 2022 году начался второй этап реализации стратегии до 2025 года. За этот период планируется достижение значительных темпов роста экономики за счет стимулирования инвестиционной деятельности. 

В рамках этапа должна быть сформирована сеть инвестиционно привлекательных территорий, в частности особых экономических зон и ТОСЭР и развиты ГЧП и практика концессионных соглашений, позволяющие привлечь дополнительные инвестиции для реализации крупных инвестиционных и социальных проектов. Помимо этого, будет сделан упор на развитие цифровой экономики и внедрение технологических инноваций.

На последнем этапе (2026 - 2035 годы) будут достигнуты ощутимые результаты в повышении качества и уровня жизни населения Чувашской Республики посредством гармоничного пространственного развития. 

Активно будут реализовываться крупные инфраструктурные проекты, обеспечивающие высокий уровень мобильности и комфорта передвижения как внутри региона, так и к федеральным центрам. Продолжится работа над развитием институциональной среды, повышением эффективности государственного управления, повышением конкурентоспособности региональных кластеров.

Стратегия социально-экономического развития Янтиковского района Чувашской Республики до 2035 года закладывает основы для достижения показателей успешных конкуренто​способных районов, включает описание приоритетных направлений развития и видение будущего Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики, который к 2035 году должен стать территорией, комфортной для проживания. 

Для этого были определены четыре стратегические цели развития Янтиковского муниципального округа:

1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств.

2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления на всех уровнях.

3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Янтиковском районе Чувашской Республике.

4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения.

Инвестиционные проекты

За 2023-2025 годы планируется реализовать 5 коммерческих проектов на общую сумму 478 млн. руб., с организацией 60 новых рабочих мест: 

· «Строительство комплекса телятников на 480 голов» в АО «Фирма Акконд-агро» сметной стоимостью 55 млн. рублей; 

· «Строительство коровника на 200 голов» в К(Ф)Х Грачева В.Г., сметной стоимостью 30 млн. рублей; 

· «Строительство материального склада» в ООО «Аккондмолоко» сметной стоимостью 5 млн. рублей; 

· «Строительство коровника на 440 голов с доильным залом» в К(Ф)Х Илларионова С.Р., сметной стоимостью 380 млн. рублей; 

· Строительство ангара для хранения зерна» в К(Ф)Х Николаева В.В., сметной стоимостью 8 млн. рублей.

Таблица 2.2-1 Характеристика мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования Чувашской Республики (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 г. № 522, с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.12.2021 г. № 609) применительно к территории муниципального округа

	№ п/п
	Наименование планируемого мероприятия (объекта капитального строительства)
	Территориальное местоположение
	Характеристики объекта
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Транспортная инфраструктура

	1.1
	Реконструкция автомобильной дороги «Аниш» км 43+900 – км 44+905 с проведением противооползневых мероприятий в Янтиковском районе
	Янтиковское сельское поселение
	1,0 км / III
	-

	1.2
	Строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе

(участок автомобильной дороги «Аниш»)
	Новобуяновское сельское поселение, Янтиковское сельское поселение, Индырчское сельское поселение
	3,4 км / IV
	-

	2. Инженерная инфраструктура

	2.1
	Очистные сооружения (КОС)
	Янтиковское сельское поселение, с. Янтиково
	500 куб. м/сутки
	-

	3. Социально-культурно-бытовая инфраструктура

	3.1
	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта
	Алдиаровское сельское поселение, д. Беляево
	по заданию на проектирование
	построен 2021 год

	3.2
	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта
	Индырчское сельское поселение, д. Уразлино ул. Карла Маркса д.16а
	по заданию на проектирование
	построен 2021 год

	3.3
	Строительство амбулаторий
	Турмышское сельское поселение, с. Турмыши
	по заданию на проектирование
	2024 год



	3.4
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Тюмеревское сельское поселение, с. Кармалы 
	по заданию на проектирование
	2023 год



	3.5
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта
	Шимкусское сельское поселение, д. Нижарово
	по заданию на проектирование
	построен 2021 год

	3.6
	Строительство врачебной амбулатории
	Шимкусское сельское поселение, с. Шимкусы
	по заданию на проектирование
	построена 2022 год

	3.7
	Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта 
	Янтиковское сельское поселение, д. Иваново, ул. Школьная, д.1
	по заданию на проектирование
	построен 2021 год

	3.8
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Новобуяновское сельское поселение, 
д. Новое Буяново
	-
	По данным администрации

	3.9
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Новобуяновское сельское поселение, 
д. Старое Буяново
	-
	По данным администрации

	4. Промышленность и агропромышленный комплекс

	4.1
	-
	-
	-
	-

	5. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

	5.1
	Ликвидация объекта размещения отходов
	Янтиковское сельское поселение, с. Русские Норваши
	площадь 1,11 га, вместимость

37000 тонн
	-

	6. Иные объекты

	6.1
	Сирена
	Янтиковское сельское поселение, с. Янтиково
	Мероприятия по совершенствованию систем оповещения и связи рассматриваются индивидуально для каждого населенного пункта и разрабатываются на последующих этапах проектирования (проект планировки территории)
	-


2.3 Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории

Генеральным планом предлагается решение основных задач планировочной структуры муниципального образования и входящих в его состав населенных пунктов, развитие их сложившейся планировочной структуры.

Основными принципами, обеспечивающими устойчивое развитие муниципального образования, являются:

· развитие и совершенствование транспортных схем и организация дорожного движения;

· организация контроля за химическим составом выхлопных газов транспорта;

· организация СЗЗ и озеленение СЗЗ;

· формирование благоприятной окружающей среды Янтиковского муниципального округа путем ландшафтной организации территорий, создания системы зеленых насаждений населенных пунктов. В комплексе с мероприятиями по восстановлению природной среды, организуется система парков, объединенных зелеными насаждениями бульваров.

В современных условиях общая мировая тенденция пространственного развития состоит в концентрации населения и экономики в населенных пунктах. Именно они являются драйверами инновационного развития.

Опорный населенный пункт — это благоустроенный населенный пункт, обладающий развитой социально-инженерной инфраструктурой и оказывающий широкий спектр государственных, образовательных, медицинских, финансово-посреднических, культурно-досуговых, сервисных услуг определенной группе населенных пунктов. Основные критерия определения опорных населенных пунктов: районные центры или центры сельских округов.

Исходя из существующих системных социально-экономических проблем, создание опорных центров должно основываться на принципах интегрированного развития, связанных с экономическими, социальными, культурными и экологическими аспектами.

2.4 Развитие социальной инфраструктуры

2.4.1 Прогноз численности населения

Прогноз численности населения по данным Росстата

Согласно предположительной численности населения, основанной на прогнозных данных Росстата
, численность сельского населения Чувашской Республики продолжит сокращаться и к 2036 году достигнет по среднему варианту 1123970 человек, что составляет 93% от показателя за 2021 год (численность населения Чувашской Республики в 2021 году составляла 1212229 человек). Численность мужчин в 2036 году предположительно составит 520603 человек, что составляет 92% от показателя за 2021 год (568007 человека), численность женщин в 2036 году предположительно составит 603367 человек, что составляет 94% от показателя за 2021 год (644222 человека).

Стоит отметить, что при общем сокращении численности населения, городское население увеличится на 2,14%, а сельское будет сокращаться быстрее среднестатистических показателей. 

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года

Согласно положениям Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. №102, демографическая ситуация остается неблагоприятной ввиду ряда факторов: увеличения численности населения старше трудоспособного возраста, миграционного оттока населения и низкого уровня рождаемости. К 2035 году ожидается сокращение естественной убыли населения за счет как роста числа родившихся, так и снижения числа умерших во всех возрастных группах благодаря значительному улучшению качества медицинского обслуживания. Стратегией предусмотрено сокращение численности населения республики до 1180 тыс. человек к 2035 году, что составляет 97% от показателя 2021 года.

Стратегии социально-экономического развития Янтиковского района Чувашской Республики до 2035 года

Согласно положениям Стратегии социально-экономического развития Янтиковского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Янтиковского района Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. №41/9, к 2035 году планируется повышение рождаемости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения на основе внедрения новых медицинских технологий, повышения качества и доступности медицинской помощи, способствующей улучшению состояния здоровья населения. Также предусмотрены меры по сокращению миграционного оттока населения, уровня безработицы, организации профессионального обучения и дополнительного образования. Согласно стратегии, население Янтиковского муниципального округа к 2035 году будет составлять 12,394 человека. Предусмотрено стабильное сокращение населения в среднем на 2,69% в пять лет. С 2017 по 2021 года население муниципального округа сократилось на 9,72%, в среднем на 2,53% в год. Однако, с 2021 года наблюдается усиление негативной тенденции, за 2022 год население уменьшилось на 3,16%, за 2022 на 5,52%. Учитывая отрицательную динамику данного показателя на последние 6 лет и сокращение численности населения до 12239 человек к 2023 году, прогноз Стратегии не оправдался.

Прогноз численности населения Янтиковского муниципального округа

Для расчета прогнозируемой численности населения были использованы данные Росстата о прогнозируемой численности населения Чувашии до 2036 года и численности населения республики до последние 10 лет. Прогноз имеет несколько вариантов: высокий, низкий и средний. Варианты различаются темпами сокращения населения от самого медленного в высоком варианте до самого быстрого в низком варианте.

Таблица 2.4.1-1. Прогноз численности населения Чувашской Республики по данным Росстата. 

	Вариант
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2035 г.
	2036 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Высокий вариант
	1214,4
	1211,3
	1208,4
	1205,1
	1201,8
	1189,5
	1187,2
	1180,8
	1180,2

	Средний вариант
	1206,5
	1200,5
	1194,1
	1187,5
	1180,7
	1154,8
	1148,9
	1128,1
	1124,0

	Низкий вариант
	1210,2
	1202,0
	1192,9
	1183,2
	1173,0
	1130,2
	1119,3
	1076,8
	1066,4


Таблица 2.4.1-2. Численность населения Чувашской Республики за последние 10 лет. 

	Вариант
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	За 10 лет
	1238,1
	1236,6
	1235,9
	1231,1
	1223,4
	1217,8
	1186,9
	1207,9
	1183,9
	1173,2


Для определения прогнозируемой численности населения Янтиковского муниципального округа был определен процент ежегодной убыли населения для каждого из четырёх вариантов, представленных выше. Этот показатель был применен к текущей динамике муниципального округа для расчета населения в 2043 году. Результаты расчёта представлены в таблице ниже. 

Таблица 2.4.1-3. Прогноз численности населения Янтиковского муниципального округа на 2043 год. 

	№
	Показатель
	Ежегодная убыль, %
	Прогнозируемое население 2043 г, чел.
	Сокращение населения в 2043 году к 2023 г. %

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Высокий вариант
	0,9
	10153
	17,0

	2.
	Средний вариант
	0,5
	11072
	9,5

	3.
	Низкий вариант
	0,2
	11806
	3,5

	4.
	За прошедшие 10 лет
	0,5
	11072
	9,5


Результат полученный на основе данных прошлых лет и данных по среднему варианту совпали и были приняты как оптимальные для дальнейшего расчета показателей жилищного фонда и инфраструктуры. Прогнозируемая численность населения принята за 11072 человека.
2.4.2 Жилищное строительство

Согласно положениям Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. №102, планируемая на 2035 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 33 м2. Также согласно Сведениям о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2035 г. будет составлять 33 м2. Соответственно, средняя обеспеченность жилищным фондом будет увеличиваться на 0,39 м2 ежегодно и к 2043 году достигнет уровня 46,5 м2.

По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, по состоянию на 01.01.2022 г., в Янтиковском муниципальном округе признаны аварийными 6 многоквартирных домов общей площадью 0,67 тыс.м2. Объём строительства нового жилья рассчитан с учётом прогнозов выбытия – 0,3% от площади существующего жилищного фонда за каждый год периода расчётного срока.

Таблица 2.4.2-1. Новое жилищное строительство на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Современное состояние (2022 год)
	Расчетный срок (2043 год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Численность постоянного населения
	чел.
	12954
	11072

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м²/чел.
	38,3
	46,5

	3
	Существующий жилищный фонд
	тыс. м²
	495,65
	-

	4
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м²
	-
	514,74

	5
	Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья)
	тыс. м²
	-
	14,67

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м²
	-
	480,98

	7
	Объем нового жилищного строительства
	тыс. м²
	-
	33,76


По данным администрации Янтиковского муниципального округа в с. Янтиково планируется к строительству многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленина д. 31а.

2.4.3 Развитие объектов обслуживания населения

Расчет общей потребности в объектах социальной инфраструктуры на расчетный срок представлен в таблице ниже на основе МНГП Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики и Республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики.

В целом, с учетом прогнозной убыли населения, имеющаяся система социальной инфраструктуры будет удовлетворять нормативной потребности.

Таблица 2.4.3-1.  Расчет общей потребности в объектах социальной инфраструктуры на расчетный срок

	№ п/п
	 Наименование объекта
	Расчетный норматив
	Существующая инфраструктура
	Нормативная потребность расчетный срок

	
	
	Наименование расчетного показателя, ед. изм.
	Предельные показатели расчетного показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области образования 

	1.1
	Дошкольные образовательные организации
	количество мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет
	45
	536
	299

	1.2
	Общеобразовательные школы
	количество мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет
	93,7
	2170
	1348

	1.3
	Общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы
	количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях 
	65
	610
	1080

	2
	Объекты в области культуры

	2.1
	Общедоступная библиотека
	количество объектов на админ. центр, ед.
	1
	18
	10

	2.2
	Детская библиотека
	количество объектов на админ. центр, ед.
	1
	18
	10

	2.3
	Музей (краеведческий)
	количество на муниципальный округ, ед.
	1
	1
	1

	2.4
	Концертный зал
	количество на муниципальный округ, ед.
	1
	13 прокатных площадок ДК
	1

	2.5
	Центр культурного развития
	количество объектов на админ. центр МО, ед.
	1
	12
	10

	3
	Объекты в области физической культуры и массового спорта


	3.1
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	количество объектов на 1000 человек
	1
	43
	11

	3.2
	Плавательные бассейны
	площадь зеркала воды, кв. м на 1000 человек
	80
	212
	880

	3.3
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	площадь пола, кв. м на 

1000 чел.
	175
	4680
	1925

	4
	Объекты в иных областях в связи с решением вопросом местного значения

	4.1
	Кладбища традиционного захоронения
	площадь, га на 1000 чел.
	0,24
	Нет данных
	2,64

	4.2
	Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища
	площадь, га на 1000 чел.
	0,02
	Нет данных
	0,22


2.5 Развитие транспортной инфраструктуры
2.5.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Строительство объектов железнодорожного транспорта на территории Янтиковского муниципальный округ не планируется.

Воздушный транспорт

Строительство объектов воздушного транспорта на территории Янтиковского муниципальный округ не планируется.

Водный транспорт

Строительство объектов водного транспорта на территории Янтиковского муниципальный округ не планируется.

Автомобильный транспорт

На территории Янтиковского муниципального округа Схемой территориального планирования Чувашской Республики предусмотрены мероприятия:

· Реконструкция автомобильной дороги «Аниш» км 43+900 – км 44+905 с проведением противооползневых мероприятий в Янтиковском муниципальном округе (Характеристика: 1,0 км / III категория);

· Строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском муниципальном округе (участок автомо​бильной дороги «Аниш») (Характеристика: 3,4 км / IV категория).
· 2 объездная дорога от Янтиково – к Уразлино
Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

На территории Янтиковского муниципального округа предлагается выполнить ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети, включая реконструкцию местных улиц и проездов, замену грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное, устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием, доведение технических характеристик улиц до соответствия их назначению, а также разработку муниципальной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог. Эти проектные решения направлены на оптимизацию уличной сети, исключение движения грузовых транспортных средств по жилым улицам, определение оптимального маршрута общественного транспорта и создание условий для удобного передвижения маломобильных групп населения.

2.6 Развитие инженерной инфраструктуры
2.6.1 Водоснабжение

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (далее также - СП 31.13330.2021), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Янтиковского муниципального округа».

Нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях, а также расходы коммунальных объектов. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и принятой гипотезы развития муниципального округа.

Таблица 2.6.1-1 Удельные суточные нормы водопотребления
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	134,3


Таблица 2.6.1-2 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

	№ п/п
	Степень благоустройства
	Проектная численность населения, тыс. чел.
	Объем водопотребеления, л/сут. на 1 чел.
	Среднесуточный расход, м3/сут
	Максимально суточный расход, м³/сут

	с. Алдиарово

	1
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,266
	134,3
	35,72
	42,87

	д. Амалыково

	2
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,223
	134,3
	29,95
	35,94

	д. Бахтиарово

	3
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,204
	134,3
	27,40
	32,88

	д. Беляево

	4
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,265
	134,3
	35,59
	42,71

	с. Гришино

	5
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,116
	134,3
	15,58
	18,69

	д. Иваново

	6
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,183
	134,3
	24,58
	29,49

	д. Индырчи

	7
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,435
	134,3
	58,42
	70,10

	с. Кармалы

	8
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,34
	134,3
	45,66
	54,79

	д. Кичкеево

	9
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,184
	134,3
	24,71
	29,65

	д. Латышево

	10
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,071
	134,3
	9,54
	11,44

	с. Можарки

	11
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,397
	134,3
	53,32
	63,98

	д. Нижарово

	12
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,314
	134,3
	42,17
	50,60

	д. Новое Буяново

	13
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,352
	134,3
	47,27
	56,73

	д. Новое Ишино

	14
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,201
	134,3
	26,99
	32,39

	д. Норваш-Кошки

	15
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,101
	134,3
	13,56
	16,28

	д. Нюшкасы

	16
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,199
	134,3
	26,73
	32,07

	выс. Октябрь

	17
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,005
	134,3
	0,67
	0,81

	д. Подлесное

	18
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,413
	134,3
	55,47
	66,56

	с. Русские Норваши

	19
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,089
	134,3
	11,95
	14,34

	д. Салагаево

	20
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,223
	134,3
	29,95
	35,94

	д. Старое Буяново

	21
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,288
	134,3
	38,68
	46,41

	д. Тенеево

	22
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,195
	134,3
	26,19
	31,43

	с. Турмыши

	23
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,911
	134,3
	122,35
	146,82

	д. Тюмерево

	24
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,48
	134,3
	64,46
	77,36

	д. Уразкасы

	25
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,211
	134,3
	28,34
	34,00

	д. Уразлино

	26
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,309
	134,3
	41,50
	49,80

	с. Чутеево

	27
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,409
	134,3
	54,93
	65,91

	с. Шимкусы

	28
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,401
	134,3
	53,85
	64,63

	д. Ямбулатово

	29
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,357
	134,3
	47,95
	57,53

	с. Янтиково

	30
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	2,126
	134,4
	285,73
	342,88

	с. Яншихово-Норваши

	31
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,804
	134,3
	107,98
	129,57


Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

В соответствии со Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» принимаются в соответствии с таблицами ниже.

Таблица 2.6.1-3
Расход воды на пожаротушение в населенных пунктах Янтиковского муниципального округа

	Наименование
	Принятая величина

	Количество одновременных наружных пожаров
	1 пожар 

	Расход воды на один наружный пожар
	5 л/с


Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов, существующих и устанавливаемых на проектируемых сетях водоснабжения пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Нормы полива покрытий приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и составляет 50 л/сут. на человека. 

Согласно СП 31.13330.2012 количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами, и неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 20% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. В производственное водопотребление включено количество питьевой воды на содержание скота и птицы в личных приусадебных хозяйствах.

Таблица 2.6.1-4 Суммарные суточные расходы воды

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Суточные расходы воды, м³/сут.

	
	
	Среднесуточный расход, м³/сут.
	В сутки наибольшего водопотребления, м³/сут.

	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	1487,18
	1784,62
	

	2
	Промышленность и неучтенные расходы
	297,44
	356,92
	

	3
	Полив территории
	217,00
	217,00
	

	 
	ИТОГО
	2001,62
	2358,54
	


В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция централизованной системы водоснабжения на территории Янтиковского муниципального округа. Предлагается сохранение существующей системы водоснабжения, а также строительство новых сетей для планируемой застройки и существующей, где сети водоснабжения в настоящее время отсутствуют.

По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения Индырчского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоснабжением в Индырчском сельском поселении:

· Строительство новых водопроводных сетей в с. Индырчи; ремонт осуществлялся в 2022-2023 гг.
· Строительство новых водопроводных сетей в д. Уразлино;

· Устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м).

По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоснабжением в Янтиковском сельском поселении:

· Реконструкция участков водопроводных сетей Янтиковского сельского поселения;

· Строительство новых водопроводных сетей по улицам К. Иванова, 1-я Полевая, 2-я Полевая;
· Реконструкция изношенных участков водопроводных сетей по ул.40 лет Победы с. Янтиково (0,9км);
· Ремонт скважины и водонапорной башни по ул.40 лет Победы с. Янтиково;
· Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в д. Подлесное;
· Ремонт скважины и водонапорной башни в с. Янтиково (МТФ);
· Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней для перспективной застройки в южной части с. Янтиково;
· Строительство новых водопроводных сетей для перспективной застройки в южной части с. Янтиково;
· Установка дополнительной водонапорной башни в с. Янтиково по ул. Нагорная ремонт осуществляется в 2023г.;
· Ремонт скважины и водонапорной башни по ул. Мира с. Янтиково;
· Ремонт скважин и замена водонапорной башни по пр. Ленина с. Янтиково;
· Установка приборов учета воды на источниках водоснабжения Янтиковского сельского поселения.
По данным «Схемы территориального планирования Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоснабжением в Янтиковском районе:

· Строительство артезианской скважины в д. Можарки;

· Реконструкция артезианской скважины в д. Индырчи;
· Реконструкция артезианской скважины в д. Тенеево;
· Реконструкция водопровода в д. Тенеево.

По данным «Генерального плана Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия»:

· строительство новой артезианской скважины в с. Янтиково;
· строительство водопровода в южной части села Янтиково;
· капитальный ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен;
· Замена изношенных участков водопроводных сетей.

По данным «Генерального плана Шимкусского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия:

· Реконструкция водонапорной башни в с. Шимкусы.

Значительная часть населения пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

В системах водоснабжения промпредприятий как существующих, так и проектируемых предлагается максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также сооружений повторного и последовательного использования воды. При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной системе водоснабжения должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды.

Водопроводная сеть на территории населенных пунктов трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Одними из основных мероприятий по развитию системы водоснабжения, которые следует провести, являются:

· Строительство новых водопроводных сетей в с. Индырчи;

· Строительство новых водопроводных сетей д. Уразлино;

· Строительство новых водопроводных сетей д. Можарки;

· Строительство новых водопроводных сетей д. Подлесное;

· Устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м).

· Строительство артезианской скважины в д. Можарки;

· Реконструкция артезианской скважины в д. Индырчи;

· Реконструкция артезианской скважины в д. Тенеево;

· Реконструкция водопровода в д. Тенеево.

· Строительство новой артезианской скважины в с. Янтиково;

· Строительство водопровода в южной части села Янтиково;

· Реконструкция водонапорной башни в с. Шимкусы.

· Реконструкция участков водопроводных сетей Янтиковского сельского поселения;

· Реконструкция изношенных участков водопроводных сетей по ул.40 лет Победы с. Янтиково (0,9км);

· Ремонт скважины и водонапорной башни по ул. 40 лет Победы с. Янтиково;

· Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней в д. Подлесное;

· Ремонт скважины и водонапорной башни в с. Янтиково (МТФ);

· Строительство нового подземного водозабора с водонапорной башней для перспективной застройки в южной части с. Янтиково;

· Строительство новых водопроводных сетей для перспективной застройки в южной части с. Янтиково;

· Установка дополнительной водонапорной башни в с. Янтиково по ул. Нагорная;

· Ремонт скважины и водонапорной башни по ул. Мира с. Янтиково;

· Ремонт скважин и замена водонапорной башни по пр. Ленина с. Янтиково;

· Благоустройство  территории ГТС на реке Соломинка в с.Янтиково;

· Установка приборов учета воды на источниках водоснабжения Янтиковского сельского поселения.

2.6.2 Водоотведение
Водоотведение в Янтиковском сельском поселении передано с 01.07.2023 г. в ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии - являетсяя исполнителем коммунальной услуги водоотведения.
При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений согласно СП 32.13330.2018. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики».

Таблица 2.6.2-1 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

	№ п/п
	Степень благоустройства
	Проектная численность населения, тыс. чел.
	Объем водопотребеления, л/сут. на 1 чел.
	Среднесуточный расход, м3/сут
	Максимально суточный расход, м³/сут

	с. Алдиарово

	1
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,266
	134,3
	35,72
	42,87

	д. Амалыково

	2
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,223
	134,3
	29,95
	35,94

	д. Бахтиарово

	3
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,204
	134,3
	27,40
	32,88

	д. Беляево

	4
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,265
	134,3
	35,59
	42,71

	с. Гришино

	5
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,116
	134,3
	15,58
	18,69

	д. Иваново

	6
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,183
	134,3
	24,58
	29,49

	д. Индырчи

	7
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,435
	134,3
	58,42
	70,10

	с. Кармалы

	8
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,34
	134,3
	45,66
	54,79

	д. Кичкеево

	9
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,184
	134,3
	24,71
	29,65

	д. Латышево

	10
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,071
	134,3
	9,54
	11,44

	с. Можарки

	11
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,397
	134,3
	53,32
	63,98

	д. Нижарово

	12
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,314
	134,3
	42,17
	50,60

	д. Новое Буяново

	13
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,352
	134,3
	47,27
	56,73

	д. Новое Ишино

	14
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,201
	134,3
	26,99
	32,39

	д. Норваш-Кошки

	15
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,101
	134,3
	13,56
	16,28

	д. Нюшкасы

	16
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,199
	134,3
	26,73
	32,07

	выс. Октябрь

	17
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,005
	134,3
	0,67
	0,81

	д. Подлесное

	18
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,413
	134,3
	55,47
	66,56

	с. Русские Норваши

	19
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,089
	134,3
	11,95
	14,34

	д. Салагаево

	20
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,223
	134,3
	29,95
	35,94

	д. Старое Буяново

	21
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,288
	134,3
	38,68
	46,41

	д. Тенеево

	22
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,195
	134,3
	26,19
	31,43

	с. Турмыши

	23
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,911
	134,3
	122,35
	146,82

	д. Тюмерево

	24
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,48
	134,3
	64,46
	77,36

	д. Уразкасы

	25
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,211
	134,3
	28,34
	34,00

	д. Уразлино

	26
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,309
	134,3
	41,50
	49,80

	с. Чутеево

	27
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,409
	134,3
	54,93
	65,91

	с. Шимкусы

	28
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,401
	134,3
	53,85
	64,63

	д. Ямбулатово

	29
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,357
	134,3
	47,95
	57,53

	с. Янтиково

	30
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	2,126
	134,4
	285,73
	342,88

	с. Яншихово-Норваши

	31
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,804
	134,3
	107,98
	129,57


Таблица 2.6.2-2 Суммарный расход сточных вод

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Суточные расход сточных вод, м³/сут.

	
	
	Среднесуточный расход, м³/сут.
	В сутки наибольшего водопотребления, м³/сут.

	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	1487,18
	1784,62
	

	2
	Промышленность и неучтенные расходы
	297,44
	356,92
	

	 
	ИТОГО
	1784,62
	2141,54
	


Проектом планируется дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения в селе Янтиково.

Централизованная система водоотведения предназначена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий. 

На очистных сооружениях предлагается полная биологическая очистка, с последующей доочисткой сточных вод. Обезвоженный осадок сточных вод с канализационных очистных сооружений планируется вывозиться на площадки компостирования либо на полигон ТБО.

По данным «Схемы территориального планирования Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоотведением в Янтиковском сельском поселении:

· Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 500 куб. м./час.

По данным «Генерального плана Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики» в селе Янтиково для обеспечения надежной и эффективной работы системы водоотведения, необходимо провести следующие мероприятия:

· Строительство канализационных сетей в южной части села Янтиково;

· Реконструкция канализационных сетей в с. Янтиково.

По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоотведением в Янтиковском сельском поселении:

· Строительство канализационных сетей в южной части села Янтиково;

· Строительство новых канализационных сетей по улицам Западная и Мира.

В остальных населенных пунктах, не оборудованных сетями канализации, предусматривается организация локальных систем канализации (септики) с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами в приемные камеры у КОС или в места, согласованные с местными органами надзора.

Локальная система канализации (септики) — это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоотведением в Янтиковском муниципальном округе для обеспечения надежной и эффективной работы системы водоотведения, необходимо провести следующие мероприятия:

· Строительство канализационных сетей в южной части села Янтиково;

· Строительство канализационных очистных сооружений в селе Янтиково;

· Строительство новых канализационных сетей по улицам Западная и Мира;

· Реконструкция канализационных сетей в с. Янтиково.

· Строительство канализационной насосной станции для перспективной застройки в южной части с.Янтиково.
2.6.3 Электроснабжение

Расчёт электрической нагрузки жилой застройки определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и согласно с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики».

Согласно нормативам, укрупнённой показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей:

· Для городских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 1360 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4160, со стационарными электроплитами, соответственно, 1920 кВт ч/год на 1 человека и 4640 часов;
· Для сельских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100, со стационарными электроплитами, соответственно, 1650 кВт ч/год на 1 человека и 4900 часов.

Таблица 2.6.3-1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

	№ п/п
	Наименование поселения
	Кол-во населения чел.
	Годовое электропотре-бление, млн. кВт
	Максимальная электрическая нагрузка, МВт

	1
	Алдиаровское сельское поселение (упраздненное)
	941
	0,894
	0,219

	2
	Индырчское сельское поселение (упраздненное)
	944
	0,897
	0,220

	3
	Можарское сельское поселение (упраздненное)
	697
	0,662
	0,162

	4
	Новобуяновское сельское поселение (упраздненное)
	640
	0,608
	0,149

	5
	Турмышское сельское поселение (упраздненное)
	982
	0,933
	0,229

	6
	Тюмеревское сельское поселение (упраздненное)
	1247
	1,185
	0,290

	7
	Чутеевское сельское поселение (упраздненное)
	610
	0,580
	0,142

	8
	Шимкусское сельское поселение (упраздненное)
	1072
	1,018
	0,250

	9
	Янтиковское сельское поселение (упраздненное)
	3034
	2,882
	0,706

	10
	Яншихово-Норвашское сельское поселение (упраздненное)
	905
	0,860
	0,211


Таблица 2.6.3-2 Максимальная электрическая нагрузка с учётом промышленности и прочих потребителей

	№ п/п
	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	1
	Жилищно-коммунальный сектор
	2,577

	2
	Промышленность и прочие потребители
	-

	3
	Итого
	2,577


Уточнённые расчётные электрические нагрузки определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со утверждённым «Генеральным планом Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской республики» планируются следующие мероприятия местного значения:

· Ремонт и реконструкция всех объектов местного значения в области электроснабжения – трансформаторных подстанций и линий электропередачи, переход на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии;
· Строительство двух трансформаторных подстанций для электроснабжения новых потребителей в южной части села Янтиково;
· Строительство линий электропередач для электроснабжения новых потребителей в южной части села Янтиково.

В соответствии со утверждённой инвестиционной программой развития электрических сетей Акционерного общества ПАО "Россети Волга" - "Чувашэнерго"  по Республике Чувашия на период 2023-2027 годов планируются следующие мероприятия регионального значения:

· Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ямбулатово» от ПС 35/10кВ «Шигали» Янтиковского муниципального округа (5 км);

· Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ямбулатово» от ПС 35/10кВ «Шигали» Янтиковского района в части монтажа реклоузера (1 шт.);

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства планируется проектирование и строительство новых электрических сетей. В центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции - 10/0,4 кВ.  Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Местоположение новых ТП 10/0,4 кВ и трассы сетей к ним определяются на последующих стадиях планирования и рабочего проектирования.

Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода.

Проектом предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

Также необходимо выполнить работы по приведению в соответствие с техническими нормативами сетей уличного освещения в населённых пунктах с установкой энергосберегающих устройств. 

Для обеспечения надежной и эффективной работы системы электроснабжения проектом Генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:

· Ремонт и реконструкция всех объектов местного значения в области электроснабжения – трансформаторных подстанций и линий электропередачи, переход на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии;
· Строительство двух трансформаторных подстанций для электроснабжения новых потребителей в южной части села Янтиково;
· Строительство линий электропередач для электроснабжения новых потребителей в южной части села Янтиково.

· Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ямбулатово» от ПС 35/10кВ «Шигали» Янтиковского района (5 км);

· Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ямбулатово» от ПС 35/10кВ «Шигали» Янтиковского района в части монтажа реклоузера (1 шт.);

2.6.4 Теплоснабжение
Проектом генерального плана предлагается сохранение децентрализованного теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в Янтиковском муниципальном округе.

2.6.5 Газоснабжение

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) (далее согласно СП 62.13330.2011), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Янтиковского района» и составляет 31 м3/мес. на человека.

Таблица 2.6.5-1.
Расходы природного газа (при 100% газификации по срокам проектирования)

	№ п/п
	Наименование поселения
	Кол-во населения чел.
	Расход газа, млн. нм³

	1
	Алдиаровское сельское поселение (упраздненное)
	941
	0,350

	2
	Индырчское сельское поселение (упраздненное)
	944
	0,351

	3
	Можарское сельское поселение (упраздненное)
	697
	0,259

	4
	Новобуяновское сельское поселение (упраздненное)
	640
	0,238

	5
	Турмышское сельское поселение (упраздненное)
	982
	0,365

	6
	Тюмеревское сельское поселение (упраздненное)
	1247
	0,464

	7
	Чутеевское сельское поселение (упраздненное)
	610
	0,227

	8
	Шимкусское сельское поселение (упраздненное)
	1072
	0,399

	9
	Янтиковское сельское поселение (упраздненное)
	3034
	1,129

	10
	Яншихово-Норвашское сельское поселение (упраздненное)
	905
	0,337


Таблица 2.6.5-2.
Суммарные прогнозируемые потребности (без учета нужд отопления)

	№ п/п
	Потребитель
	Годовой расход, млн. м3/год

	1
	Жилищно-коммунальный сектор (без учета нужд отопления)
	4,119

	2
	Промышленные предприятия
	-

	3
	Прочее
	-

	 
	Итого 
	4,119


Общая потребность (без учета нужд отопления) составит на расчетный срок – 4,119 млн. м3.

Согласно утверждённому «Генеральным планом Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики» планируется провести следующие мероприятия:

· Строительство газорегуляторного пункта и сетей газоснабжения для подключения новых потребителей в южной части села; 

Детальные расчеты газопотребления осуществляются на следующих стадиях проектирования.

Для газоснабжения предлагается выполнить проектную документацию газопроводов и сооружений с учетом планируемых зон, существующей застройки и газопотребляющего оборудования.

В новом строительстве газ будет использоваться на хозбытовые нужды (плиты, водонагреватели), а также в качестве топлива для источников теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Для обеспечения надежной и эффективной работы системы газоснабжения, необходимо провести следующие мероприятия:

· Строительство газорегуляторного пункта и сетей газоснабжения для подключения новых потребителей в южной части села.

2.6.6 Объекты информатики и связи
Проектом принята 100% телефонизация населения Янтиковского муниципального округа, т.е. обеспечение каждой семьи телефонной связью. Для обеспечения потребителей городского поселения средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Проектом предлагается реконструкция существующих слаботочных сетей и строительство новых сетей. А также замена сети внутри населенных пунктов на волокно-оптическую.

Развитие радиовещания в поселении будет осуществляться за счет эфирного вещания коммерческих радиостанций.

Размещение дополнительных отделений почтовой связи на территории поселения не планируется.

Основные задачи: 

· Повышение надежности системы теле- и радиовещания в округе;

· Повышение качества предоставления услуг связи на селе;

· Плановое развитие и расширение возможностей системы цифрового телевещания;

· Максимальный охват населения района услугами (номерной, сотовой) связи, расширение возможностей и повышение оперативности оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Приоритетные направления: 
· Развитие эфирного радиовещания;

· Внедрение услуг связи с цифровым оборудованием;

· Повышение надежности, качества и расширение возможности системы телевещания.

· Планируется развитие широкополосного доступа в интернет по технологии adsl.

2.6.7 Инженерная подготовка территории

Защита от заовраженности и эрозии

Территория, подверженная процессам оврагообразования, составляет 30–35 %, что в условиях ценных сельскохозяйственных земель является весьма негативным фактором, требующим принятия специальных мер по защите угодий от овражной эрозии.

В сельском поселении весьма значительно развита овражная эрозия. В целом площадь эродированных земель составляет более 15 % территории сельсовета. 

Эрозия осложняется плоскостной и линейной эрозией, развивающейся вдоль рек, ручьев и временных водотоков. Литологический состав пород способствует активному росту оврагов, а паводковая ситуация интенсифицирует процессы плоскостного смыва почв. 

Для обеспечения мероприятий по борьбе с эрозией необходимо: 

· разработка целевой программы по обеспечению противоэрозионной защиты земель сельскохозяйственного назначения;

· инженерное обеспечение противоэрозионной защиты, в том числе: водозадерживающие валы, водоотводящие валы и нагорные канавы, запруды и плотины разного рода, водосборные и водоотводящие сооружения, проведение фитомелиоративных мероприятий. 

На участках развития активных оползней требуется проведение мероприятий по инженерной защите территории, укрепления оползнеопасных склонов в пределах населенных пунктов и других объектов. 

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа оползней, класса сооружений) по регулированию поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводных лотков. 

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного набора противооползневых мероприятий (дренажи, подпорные стены, буронабивные сваи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов) необходимо выбирать комплекс мероприятий, обеспечивающий достаточную устойчивость оползневого склона и сооружений на нем. Капитальность противооползневых сооружений должна определяться также и классом сооружения, быть экономически оправданной.

Противокарстовые мероприятия и противосуффозионная защита

Противокарстовые мероприятия должны:

· предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов или уменьшать (сводить до минимума) его последствия;

· исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

· предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

· обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях;

· предотвращать недопустимое загрязнение геологической среды;

· предотвращать недопустимые утечки из искусственных водоемов, каналов и так далее.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений с учетом СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*». Для определения мероприятий противокарстовой защиты уникальных зданий и сооружений должны разрабатываться специальные технические условия.

Планировочные противокарстовые мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Мероприятия должны учитывать перспективу развития данного округа и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста. Решение о применении планировочных противокарстовых мероприятий должно приниматься на стадии разработки градостроительной документации.

В состав планировочных противокарстовых мероприятий входят:

· специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

· разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

· расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за пределами участков категорий устойчивости I–II относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А). 

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий на закарстованных территориях является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: 

· усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной);

· повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов); 

· резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

· тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

· мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

· недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов;

· ограничение объемов откачки подземных вод.

К геотехническим мероприятиям относятся:

· тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности, в котлованах и горных выработках (шурфах, штольнях и так далее);

· закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов или другими способами;

· опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты.

С целью опирания на надежные грунты применяют: увеличение глубины заложения фундаментов, забивные или буровые сваи, другие фундаменты глубокого заложения, замену ненадежных грунтов и другие мероприятия.

Эффективность осуществления геотехнических противокарстовых мероприятий проверяют бурением контрольных скважин. 

Если применением геотехнических мероприятий возможность образования карстовых (и карстово-суффозионных) деформаций полностью не исключена, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые в соответствии с СП 24.13330.2021 «Свод правил. Свайные фундаменты. СНиП 2.02.03-85», исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карстовых деформаций. 

Конструктивные мероприятия применяют отдельно или в комплексе с геотехническими мероприятиями, в их состав могут входить:

· специальные конструктивные решения фундаментов (на естественном основании — железобетонные ленты, перекрестные ленты, плиты; свайные — с прорезкой карстующейся толщи);

· надфундаментные и поэтажные армированные пояса;

· пространственные рамы. 

Технологические противокарстовые мероприятия включают: повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за давлением в коммуникациях и утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и так далее. 

В состав эксплуатационных мероприятий (мониторинга) входят:

· постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

· наблюдения за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подземных вод;

· периодическое строительное обследование состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов;

· система автоматической сигнализации на случай появления недопустимых карстовых деформаций;

· устройство (и периодическое наблюдение) глубинных марок, реперов и маяков на трещинах строительных конструкций;

· контроль за выполнением мероприятий по борьбе с инфильтрацией поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, запрещение сброса в грунт химически агрессивных промышленных и бытовых вод;

· контроль (и ограничение) за взрывными работами и источниками вибрации.

2.7 Охрана окружающей среды
Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Состояние окружающей природной среды в целом по Янтиковскому муниципальному округу достаточно сложное и обусловлено техногенными нагрузками. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется значительными объемами выбросов в атмосферный воздух, водопотребления для промышленных целей, сброса сточных вод, образования и захоронения отходов.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по основным направлениям:

· Состояние атмосферного воздуха;

· Состояние водных ресурсов;

· Состояние почв;

· Санитарная очистка территории

2.7.1 Охрана атмосферного воздуха 
На первую очередь проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

1) Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ. Замена устаревшего, изношенного оборудования.

2) Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях округа.

3) Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях муниципального округа. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4) Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка стационарных и передвижных постов наблюдения.

5) Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с нормативами, реконструкция наиболее загруженных участков, строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков).

6) В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно центральных улиц, для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения.

7) Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон. Обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

8) Перевод всех котельных на газ.

9) Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна (котельных на угольном и мазутном топливе и т.п.).

2.7.2 Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль всех водных объектов муниципального округа.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 03.04.2023).

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

1) Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Янтиковского муниципального округа. Поэтапная реконструкция изношенных сетей, имеющих большой износ с использованием современных материалов.

2) Повышение качества питьевой воды в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

3) Реализация национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая вода».

4) Строительство локальных очистных сооружений для населения и на предприятиях.

5) Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

6) Благоустройство и расчистка русел рек и прудов;

7) Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

8) Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

9) В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих сбросов неочищенных сточных вод.

10) Оборудование всех водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой.

11) Строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов.

12) Введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

13) Организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

2.7.3 Охрана почв

Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов среды обитания, оказывает прямое влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Необходимо проведение систематических мониторинговых исследований земли как главного средства оценки и прогнозирования изменений ее состояния для выработки решений по улучшению условий использования земель, предупреждению и устранению негативных процессов в почвах.

Для улучшения существующей ситуации необходимы следующие мероприятия:

· организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность,

· контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений;

· обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом, организация мытья и дезинфекцию мусоросборных контейнеров;

· утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

· создания вдоль автомобильных дорог пылезащитных полос;

· проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

· защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами.

В дальнейшем, оценка состояния почв населенных мест должна проводиться в соответствии с действующими нормативными документами и быть направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. При оценке состояния почв определяются: физико-химическое и микробиологическое загрязнение почвы; радиоактивность почвы; влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы; способность почвы к самоочищению.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды. 

В округе должны проводиться работы по совершенствованию почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, применение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удобрений.

2.7.4 Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

На территории Чувашской Республики разработаны нормативы накопления твердых коммунальных отходов, которые утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. № 03/1-03/1012 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики» (с изменениями на 8 июля 2020 года).

Таблица 2.7.4-1
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетная единица
	Среднегодовая норма накопления твердых коммунальных отходов
	Плотность

	
	
	
	куб. м
	кг
	кг/куб. м

	Жилищный фонд

	1
	жилые здания городов республиканского и районного значения, поселков городского типа
	на 1 проживающего
	1,97
	213,06
	108,2

	2
	Жилые здания сельских населенных пунктов
	на 1 проживающего
	1,57
	160,47
	102,2


Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» (корректировка от 21.11.2022 года) к 2030 году а территории Янтиковского муниципального округа будет образовываться порядка 2,908 тыс. т/год.

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» (далее – Схема) предлагается к закрытию и рекультивации полигон ТКО Янтиковского муниципального округа, в районе с. Русские Норваши (координаты 55.533415, 47.752834). 

На перспективу Схемой предлагается вывозить все образующиеся на территории муниципального округа отходы на проектируемый мусоросортировочный комплекс (МСК) г. Канаш, мощностью 30 тыс. тонн/год. А далее на объект переработки ТКО в г. Новочебоксарск.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий.

Вся территория муниципального образования должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

Планово-регулярная система включает в себя:

· удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

· [image: image37.jpg]организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

· организацию сбора и переработки утильных фракций;

· осуществление захоронения (обезвреживания) неутильной части коммунальных отходов.

В качестве основной системы сбора и удаления ТКО на территории Янтиковского муниципального округа предлагается система несменяемых контейнеров, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволяет снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления ТКО при наличии экономической целесообразности. Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО, установлены постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра».

Согласно п. 2.4 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» для определения количества мусоросборников (контейнеров и бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, хозяйствующим субъектам необходимо исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления ТКО. Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО.

В период с 2019 по 2024 годы в России реализуется Национальный проект «Экология», нацеленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления. В рамках нацпроекта «Экология», в российских регионах постепенно внедряется практика раздельного сбора коммунальных отходов.

По статистике, среднестатистический россиянин выбрасывает около 450 килограмм мусора в год. Внедрение раздельного сбора ТКО позволит сократить количество отходов, которое попадает на объекты размещения, как минимум, в два раза. Это в свою очередь приведет к сокращению вырубки деревьев, добычи нефти, металлов, уменьшению влияния на изменение климата.

Специальной программой в муниципальном образовании необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья необходимо приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку. 

Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Для решения проблем со сбором и утилизацией опасных отходов от многоквартирных домов и у других образователей отходов является установка на каждой контейнерной площадке специальных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная компания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами ТКО.

Накопление, транспортирование и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных коммунальных отходов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Исходя из вышеизложенного, ниже представлены проектные предложения по организации управления отходами:

1. Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование.

2. Внедрение «Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» на территории Янтиковского муниципального округа.

3. Недопущение образования несанкционированных свалок на территории округа.

4. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

5. Приведение всех контейнерных площадок в соответствие с нормативными требованиями. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

6. Организация планово-регулярной механизированной уборки усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

7. Внедрение селективного сбора отходов, организация специализированных контейнерных площадок.

2.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Общая информация о природных и техногенных чрезвычайных ситуаций приведена в таблицах ниже.

Таблица 2.8-1
Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

	Виды опасных природных явлений
	Интенсивность природного явления
	Частота природного явления -1
	Частота наступления ситуаций возникновении природы

явления, год-1
	Размеры зон вероятно чрезвычайной ситуации,
	Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс. чел;
	Численность селения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, руб.

	Землетрясения, балл 
	7 – 8
	-
	-
	1116
	38/0,4
	38/0,4
	4
	12,
	350 млн.

	
	8-9
	-
	-
	1116
	38/0,4
	38/0,4
	9
	17,
	670 млн.

	
	>9
	-
	-
	1116
	38/0,4
	38/0,4
	13
	24
	1,5 млрд. млрмлрд.

	Извержения вулканов 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Оползни
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Селевые, потоки 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Снежные лавины, м 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с 
	>32
	-
	1 раз в 10 лет
	-
	1/ 6,6
	1/6,6
	-
	2-4 тыс.
	5-50 млн.

	Бури, м/с 
	>32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Штормы, м/с 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Град, мм 
	20 - 3 1
	-
	1 раз в 2 года
	-
	26
	26/15-16 тыс.
	-
	110-115
	1-1,5 млн.

	Цунами, м 
	>5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Наводнения, м 
	>5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подтопления, м 
	>5
	-
	1 раз в 5 лет
	-
	1
	1/0,250
	-
	250-300
	до 1 млн.

	Пожары природные, га 
	-
	-
	1 раз в 6 лет
	-
	до 5 ГА
	-
	-
	-
	-


Таблица 2.8-2
Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

	Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций
	Месторасположение и наименование объектов
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн.)
	Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций, год-1
	Показатели приемлемого риска, год-1
	Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших. чел.
	Возможный ущерб, руб.

	Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах
	Объектов не имеется
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах
	Объектов не имеется
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах
	с.Кармалы,
д.Бахтиарово,

с.Турмыши


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации на электро-энергетических системах и системах связи
	Объектов не имеется
	ГСМ
	1 раз в 20 лет
	-
	0,01
	-
	2-3
	2-10
	1,5 млн.

	Чрезвычайные ситуации на электро-энергетических системах и системах связи
	Объектов не имеется
	Наледь
	1 раз в 10 лет
	-
	0,01
	-
	2-3
	2-10
	1,5 млн.

	
	
	Ураган
	
	-
	-
	-
	- 
	- 
	-

	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах
	Объектов не имеется
	Взрыв газа
	1 раз в 15 лет
	-
	0,20м2
	0,100-0,150 чел.
	1-2
	1-2
	до 1 млн.

	Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
	Объектов не имеется
	Прорыв
	1 раз в 30 лет
	-
	-
	-
	- 
	- 
	2-3 млн.

	Чрезвычайные ситуации на транспорте
	Объектов не имеется
	Пожары ДТП
	1 раз в 10 лет
	-
	-
	-
	4-10
	10-20
	1,5 млн.


Таблица 2.8-3
Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

	Виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций
	Виды особо опасных болезней
	Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций
	Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет
	Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации
	Заболевания особо опасными инфекциями
	Ущерб, руб.

	
	
	
	
	
	эпидемий
	эпизоотии
	эпифитотий
	

	
	
	
	
	
	Число больных, чел.
	Число погибших, чел.
	Число, получающих инвалидность, чел.
	Число больных с/х животных (по видам), голов
	Пало, (число голов)
	Вынужденно убито, (число голов)
	Площадь поражаемых с/х культур (по видам),тыс. га
	Площадь обработки с/х культур (по видам), тыс. га
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эпидемия
	Covid

2019
	Территория всего района
	1
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эпизоотии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Эпифитотии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Оценка возможной неблагоприятной обстановки на территории округа
К основным неблагоприятным агрометеорологическим явлениям на территории округа относятся: засухи, суховеи, заморозки, морозы. Существенный вред сельскохозяйственным культурам также наносят град, ливни, морозные ветры, гололед. Засухи на территории округа бывают в среднем 3–4 раза в десять лет. Слабые засухи в округе бывают ежегодно, а интенсивные суховеи 3–4- раза в десять лет, но очень интенсивные суховеи 4–13 раз в столетие. Метели в округе чаще всего отмечаются в период с декабря по март, в среднем за каждый месяц бывает 10–15 дней с метелью. Высота снежного покрова 30–40 см. Число дней с гололедом в зимний месяц составляет в среднем 1–6 дней. Ливневые дожди и град сопровождаются сильными ветрами.  Ветры со скоростью 15 м/с и больше в среднем отмечается от 1 до 5 раз в месяц. В среднем 1 раз в год скорость ветра может достигать 18–20 м/с и один раз в двадцать лет 23–26 м/с.

Территория Янтиковского муниципального округа относится к лесостепной зоне, для которой характерно чередование лесных массивов со степными участками.

Янтиковский муниципальный округ расположен в юго-западной лесостепной растительной зоне Чувашской Республики. Растительный мир округа характеризуется широчайшими многообразием всех видов флоры, произрастающих на территории Республики. В лесах преобладают мягколиственные породы деревьев. Значительные площади заняты хвойными лесами, березой, осиной, а также дуб. Большое распространение получили представители животного мира: лось, кабан, заяц, лиса, ондатра, белка. В реках, озерах и искусственных водоемах водится различная рыба.

В округе богатейшие запасы лекарственных трав — более 100 видов. В лесах имеется много пищевых растений, ягод, рябины, шиповника, земляники, клубники, смородины, ежевики, черемухи, щавеля, представлены все виды съедобных грибов. Всего площадь лесного массива составляет 113 тыс. кв. км. В связи с этим прогнозируется ЧС связанная с лесными пожарами.

На территории Чувашской Республики преобладают ветры западного направления, причем зимой преобладают юго-западные, а летом западные ветры.

К основным неблагоприятным агрометереологическим явлениям на территории муниципального округа относятся: засухи, суховеи, заморозки, морозы. Существенный вред сельскохозяйственным культурам также наносят град, ливни, морозные ветры, гололед.

Одними из наиболее вредными метереологическими явлениями являются засухи. На территории Чувашской Республики они бывают в среднем 3-4 раза в 10 лет. Особенно сильные засухи в последние десятилетия отмечались в 1972 и 1981 годах.

Слабые суховеи в республике бывают ежегодно, суховеи средней интенсивности – 8-9 раз в 10 лет, а интенсивные суховеи 3-4 раза в 10 лет, очень интенсивные суховеи – 4-13 раз в столетие.

Большой вред сельскому хозяйству могут нанести заморозки. Наибольшую опасность для сельскохозяйственных культур представляют поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Из неблагоприятных явлений в зимний период наиболее часто наблюдаются вымерзание и выпревание озимых культур, многолетних трав и плодовых насаждений. Наиболее распространено вымерзание, которое происходит чаще всего в декабре в условиях понижения температуры воздуха ниже - 20 градусов при малоснежие. В многочисленные и теплые зимы происходит выпревание и вымокание озимых культур и многолетних трав.

Метели в республике чаще всего отмечают в период с декабря по март в среднем за каждый месяц бывает 10-15 дней с метелью.

К неблагоприятным явлениями относится также гололед, который наносит механические повреждения культурам полевого севооборота и плодовым деревьями и кустарниками. Число дней с гололедом в зимний месяц составляет в среднем 1-6 дней.

Ливневые дожди и град сопровождаются сильными ветрами, которые способствуют полеганию зерновых культур. Ветры со скоростью 15 м/сек и больше в среднем по республике отмечаются от 1 до 5 раз в месяц. В среднем один раз в год скорость ветра может достигать 18-20 м/сек и один раз в 20-летие 23-26 м/сек.

В целом климатические условия муниципального округа благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Неблагоприятным условием погоды отдельных лет, которые наносят ущерб сельскому хозяйству, следует противопоставлять высокую культуру земледелия.

Краткое описание основных опасностей на территории Янтиковского муниципального округа
Янтиковский муниципальный округ является сельскохозяйственным. Крупные промышленные объекты, представляющие потенциальную угрозу возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, на территории округа отсутствуют.

На территории округа радиационно-опасных объектов экономики не имеется.

Возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на гидротехнических сооружениях нет. Они все находятся вне зоны влияния катастрофического паводка. 

Среднегодовая сумма осадков не превышает 450–500 мм, при испарении с водной поверхности 770 мм в год. Основываясь на вышесказанном, можно констатировать: в штатном режиме функционирования, вероятность потери устойчивости дамб-обвалований данных гидротехнических сооружений при существующем напоре воды очень малы.

Даже при внештатных ситуациях, скажем, гипотетических разрушениях данных сооружений, населенные пункты округа не подвергаются подтоплению.

При авариях на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, сельхозпредприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

Есть вероятность возникновения в пожароопасный период лесных пожаров.

При возникновении крупных лесных пожаров создается угроза ухудшения экологической обстановки на территории округа.

В условиях проводимых реформ работа предприятий лесопромышленной отрасли характеризуется спадом. В связи с этим интенсивность ведения лесного хозяйства намного снизилась. Соответственно количество источников огня, способных вызывать возникновение лесных пожаров, уменьшилось.

К основным неблагоприятным природным явлениям на территории округа относятся: засухи, суховеи, град, ливни.

Ливневые дожди и град сопровождаются сильными ветрами. Ветры со скоростью 15 м/сек и больше в среднем по округу отмечаются от 1 до 5 раз в год. В среднем один-два раз в год скорость ветра может достигать 20-25 м/сек и один раз в 10-летие до 30 м/сек. не по всей территории, а по части территории.

Таблица 2.8-5 Приложению к выписке из реестра территорий Чувашской Республики, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории муниципального округа, утвержденой решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике от 14 марта 2019 г., протокол № 1

	№ п/п
	Район, городской округ
	Водный объект
	Населенный пункт
	Количество пострадавшего населения
	Объекты затопления

	
	
	
	
	
	Жилые здания
	Объекты экономики/

потенциально-опасные объекты

	1. 
	Янтиковский муниципальный район
	р. Соломенка
	с. Янтиково
	40
	19
	0/0

	2. 
	Янтиковский муниципальный район
	р. Аль
	д. Салагаево
	78
	44
	1/0

СССПК «Молочная усадьба»

	3. 
	Янтиковский муниципальный район
	р. Ута
	д. Бахтиарово
	17
	7
	0/0


В целом, климатические условия округа благоприятны.

Методология оценки риска, исходные данные и ограничения для определения показателей степени риска чрезвычайной ситуации на территории округа.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1996 №1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от сферы возникновения, количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающего воздействия  чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с этими признаками ЧС бывают техногенного, природного, биолого-социального характера, а также локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

При выборе методов анализа риска на территории округа учитывались цели, задачи анализа рисков, сложность рассматриваемых объектов. Отсутствие квалифицированных специалистов и статистических данных для проведения анализа повлияли также на выбор методов. Авторами использовались методические материалы, согласованные или утвержденные Госгортехнадзором России или иными федеральными органами исполнительной власти.

При определении критериев приемлемого риска использовались:

· руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.04.2016 № 144, разработано в целях содействия соблюдению требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, регулирующих вопросы безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;

· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

· сведения о произошедших на территории района авариях, инцидентах и их последствиях.

Для конкретной системы или процесса существует свой набор главных событий. Например, для промышленной установки это может быть отказ оборудования различной степени тяжести – от мелких неполадок до серьезных повреждений, авария, приводящая к разрушению установки, либо со взрывом, пожаром и т.д. Каждое главное событие характеризуется определенным размером ущерба и вероятностью возникновения, которые рассчитываются на основе различных методов.

Среди наиболее распространенных методов оценки вероятности наступления неблагоприятных событий наиболее известными являются следующие:

· метод построения деревьев отказов (определяется перечень элементов системы, который в совокупности отказов приводит к отказу системы в целом, из-за чего возникает авария);

· метод «События – последствия» (определяется перечень событий, приводящих к аварийным последствиям);

· метод индексов опасности (экспертное формирование индексов опасности по элементам системы, действиям персонала и т.д.);

· комбинационный анализ (качественный и количественный анализ комбинаций типовых отказов).
Описание применяемых методов оценки риска на территории Янтиковского муниципального округа.
Для оценки риска ЧС природного характера использовался метод «События – последствия» (определяется перечень событий, приводящих к аварийным последствиям) количественного анализа риска, возможных причин и первопричин возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации и расчета ее частоты. 

Результатом применения рассматриваемого метода является определение частоты возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации, из-за наиболее вероятного воздействия природных факторов риска. Оценки рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера не рассматриваются из-за их ничтожности.

В расчетно-пояснительной записке используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий ее реализации.

Риск чрезвычайной ситуации - потенциаль​ная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуще​ству населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный — частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный — зависимость между частотой реализации определенных факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших) (F/N-диаграммы социального риска). 

Риск экономический — зависимость между частотой реализации определенных факторов опасностей и раз​мером материального ущерба (F/G-диаграммы экономического риска).

Риск коллективный — ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определенный период времени. 

Риск материальный — ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определенный период времени. 

Риск предельно допустимый - нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) - риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый — риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска.

 Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный — риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый — риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый — риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность — способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие — количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб — потеря некоторым субъектом или группой субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный — потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный — потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический — стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический — сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязненной территории, а также реабилитацию загрязненной территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Критически важные объекты на территории Янтиковского муниципального округа отсутствуют, в связи с этим определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб» не приведен.

По нормативам приемлемых уровней рисков и в зависимости от степени риска территория Янтиковского муниципального округа относится к зоне приемлемого риска.

Зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством Российской Федерации или органом испол​нительной власти субъекта Российской Федера​ции по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся законом Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации.

Определение границ зон рисков в координатах «Частота ЧС-материальный ущерб» проведено на основании анализа результатов паспортизации или декларирования безопасности объекта. В зависимости от полученного результата граница зоны рисков может находиться в одной из трех областей уровня риска, приведенной в таблице 3.

Таблица 2.8-6
Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

	Частота ЧС
	Размер материального ущерба, руб.

	
	менее 100 тыс.
	от 100 тыс. до 50 млн
	от 50 млн до 500 млн
	свыше 500 млн

	более 1
	
	Зона
	недопустимого
	риска

	1—10–1
	Зона
	
	
	

	10–1—10–2
	
	
	
	

	10–2—10–3
	Зона
	повышенного
	

	10–3—10–4
	
	условно
	риска

	10–4—10–5
	
	
	приемлемого
	риска

	10–5—10–6
	Зона
	
	
	

	менее 10–6
	
	приемлемого
	риска
	


Процесс оценки риска чрезвычайной ситуа​ции подразделяется на пять последовательных этапов:

· идентификация опасности;

· построение полей поражающих факторов;

· выбор критериев поражения;

· оценка последствий воздействия поражаю​щих факторов;

· расчет показателей риска.

Идентификация опасности

Задача данного этапа — выявление и четкое описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации. Это ответственный этап оценки риска, так как не выявленные на этом этапе опасности не подвергаются дальней​шему рассмотрению и исчезают из поля зрения.

Результатами этапа идентификации опасностей являются:

· перечень нежелательных событий;

· описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения и развития неже​лательных событий (например, сценариев воз​можных аварий), включая оценку частот реализации каждого из сценариев возникновения и развития аварии;

· предварительные оценки опасности риска.

При идентификации опасности объекта, не являющегося сложной технической системой, допустимо использование методов качественных оценок опасности.

Возникновение и развитие аварийных ситуаций на объектах, представляющих собой сложную техническую систему, определяется комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой и на разных стадиях. Корректная идентификация опасности объектов такого типа возможна в случае применения количественного анализа риска, базирующегося на использовании логико-графических схем (денд-рограмм):

· «деревьев отказов», позволяющих выявить причинно-следственные связи событий, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации;

· «деревьев событий», позволяющих выявить последовательности исходящих из головного событий, определяющие возможность реализации того или иного сценария развития аварийной ситуации.

Каждый лесной пожар зависит от основных особенностей возникновения, распространения и поведения в зависимости от рельефно-ландшафтных, растительных, погодных и других условий. Особенно важно знать основные факторы, обуславливающие процесс горения: интенсивность, скорость распространения и направления.

Степень опасности возникновения и распространения пожаров определяют тип леса, структура насаждения, породный состав и возраст, категории лесных площадей, вырубок и другие характеристики лесного фонда. Для оценки лесных участков по степени возникновения в них пожаров применялась следующая шкала (таблица 1)

Таблица 2.8-7
Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения пожаров.

	Класс пожарной опасности
	Объект загорания (характерные типы леса и вырубок и т.д.)
	Наиболее вероятные

	1
	Хвойные молодняки. Сплошные вырубки: лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие типы вырубок по суходолам (особенно, захламленные)
	В течение пожароопасного сезона возможны низовые пожары, а на участках с наличием древостоя верховые. На вейниковых и других травяных типах вырубок по суходолу особенно значительна пожарная опасность весной, а в некоторых районах и осенью.

	2
	Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового подроста или подлеска из можжевельника выше средней густоты. Листвяги кедрово-стланиковые
	Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона; верховые – в периоды пожарных максимумов

	3
	Сосняки-кисличники и черничники. Листвяги-брусничники. Кедровники всех типов, кроме прирученных и сфагновых. Ельники-брусничники и кисличники.
	Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума.

	4
	Сплошные вырубки таволговых и долгомошниковых (особенно захламленные).

Сосняки, листвяги и насаждения лиственных пород травяных типов.

Сосняки сфанговые и долгомошники. Кедровники приручейные и сфанговые. Березняки-брусничиники, кисличники, черничники и сфанговые. Осинники, кисличники и черничники  
	Возникновение пожаров (в первую очередь, низового) возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на долгомошниковых вырубках в периоды летнего максимума

	5
	Ельники, березняки и осинники-долгомошники. Ельники сфанговые и приручейные. Ольшаники всех типов
	Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха).


Условия, определяющие возможность возникновения и распространения пожаров, находятся в прямой зависимости от погоды- сухости лесных горючих материалов. Показатель пожарной опасности (класс пожарной опасности -КПО) в лесу по условиям погоды определяется на 12-14ч. местного времени, как сумма произведения температуры воздуха (t0)на разность температур воздуха и точки росы (() за (n) дней без дождя:

1КП=( ( t0  (t0 - ()(
Различают 5 классов пожарной опасности (табл.2)

Таблица 2.8-8
Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения пожаров

	КПО
	Комплексный показатель (КП)
	Пожарная опасность

	I
	0…300
	Отсутствует

	II
	301…1000
	Малая

	III
	1001…4000
	Средняя

	IY
	4001…10000
	Высокая

	Y
	Более 10001
	Чрезвычайная 


В Янтиковском участковом лесничестве имеется ежедневная информация об уровне опасности в лесном фонде по условиям погоды, в зависимости от чего ведется организация противопожарных мероприятий. На территории округа за последнее пятнадцать лет лесных пожаров на территории округа не было.

Анализ результатов риска и выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития ЧС на территории округа.
Округ имеет ограниченное количество источников опасности, приводящих к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Показатели значений степеней рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа представлены ниже
Таблица 2.8-9
Показатели значений степеней рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа

	№

п/п
	Наименование риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Показатель значения

степени риска

	1
	Сильные ветры, ураганы, шквалы, смерчи
	Высокая

	2
	Сильные дожди, продолжительные дожди, ливни, крупный град
	Высокая

	3
	Заморозки, сильный гололед и снежные отложения, сильный снегопад, метель
	Высокая

	4
	Природные пожары (лесные)
	Низкая

	5
	Затопление и подтопление в результате половодья, паводка
	Средняя

	6
	Аварии на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры в условиях низких температур
	Выше среднего

	7
	Взрывы и обрушения зданий и сооружений
	Ниже среднего

	8
	Эпизоотии 
	Ниже среднего

	9
	Землетрясения и иные опасные геологические (сейсмические) явления
	Низкая

	10
	Сильная жара, засуха
	высокая

	11
	Транспортные аварии и катастрофы, ДТП с тяжкими последствиями
	средняя

	12
	Эпидемии
	Низкая

	13
	Эпифитотии
	Низкая


Основная доля (до 90%) экономических потерь обусловлена рисками природных ЧС. Величина природного риска находится на уровне 0,01·102 руб./чел. год. 

Индивидуальный риск характеризуется следующими показателями. Риск гибели находится на уровне 0.5·10-5 чел. год, риск травмирования составляет 1.0*10–5 чел. год, риск нарушения условий жизни — 1,2·10-3 чел. год.

Для сравнения, риск смерти от убийств в округе составляет 0,3·10-4 чел. год, самоубийств — 1,2·10-4 чел. год, алкогольных отравлений — 2,4·10-4 чел. год. Риск гибели при ЧС в округе на несколько порядков ниже уровня риска гибели от иных ситуаций.

Даже при наиболее опасном развития сценария чрезвычайных ситуаций при возникновения лесных пожаров индивидуальный риск при авариях для персонала объекта составляет R=0,8*10-5, а для населения R =0,5*10-8.

Таблица 2.8-10 Данные по потенциально опасным объектам, объектам подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	Название ПОО
	Адрес ПОО
	Источник опасности
	Радиус поражения в случае аварии на ПОО

	КФХ «Грачева В.Г.»
	с.Кармалы
	г. Канаш
	15-20

	КФХ «Козлова В.В.»
	д.Бахтиарово
	г. Канаш
	13-20

	КФХ «Ялугина А.О.»
	с.Турмыши
	г. Канаш
	

	КФХ «Николаева В.В.»
	с.Турмыши
	г. Канаш
	

	СХПК им.Ленина
	С.Турмыши
	г. Канаш
	

	ИП Николаев В.И
	С.Турмыши
	г. Канаш
	


2.9 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для решения сложной и многоаспектной проблемы снижения риска возникновения ЧС природного и техногенного характера в округе создан комплекс программных мероприятий до 2035 года. Состав комплекса мероприятий определен с учетом проведенных оценок риска территория округа. Главной целью этой программы является снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в округе, повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Для ее достижения предполагается решение следующих основных задач:

· формирование нормативно-правовой и методической базы для обеспечения государственного регулирования и нормирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций; 

· создание и развитие научно-методических основ управления рисками при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

· разработка экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

· совершенствование системы страховой защиты населения, муниципальной собственности; 

· совершенствование системы спасения населения при чрезвычайных ситуациях; 

· создание и развитие систем прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 

· развитие систем информационного обеспечения и автоматизированного управления, совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

· совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 

· совершенствование системы подготовки специалистов по управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

В целях ликвидации

Схемой территориального планирования Чувашской Республики предусмотрено строительство объекта информирования и оповещения в с. Янтиково.
Таблица 2.9-1 Данные о пожарных частях, депо (в том числе, добровольных пожарных отрядах, при наличии)

	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Форма собственности               (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная)
	Год ввода, состояние                                        (% износа)
	Численность личного состава, кол-во машин и состав спецтехники

	МПО
	с.Шимкусы, 

ул. Коммунистическая
	местная
	1986

( 50%)
	2

	МПО Алдиарово
	429293, Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Алдиарово, пер. Набережный, 14
	районная
	
	1/1

	Пожарное депо
	д.Тюмерево, на территории МТП 
	местная (районная)
	1985, 
(неудовлевторительно)
	1/1

	Пожарное депо
	с.Турмыши, ул.Советская,11 
	местная (районная)
	1972, удовлетворительное
	1/1

	Добровольная пожарная дружина
	с .Чутеево Янтиковского муниципального округа
	местная
	-
	-

	Добровольная пожарная дружина
	д. Новое Буяново Янтиковского муниципального округа
	местная
	-
	-

	Добровольная пожарная дружина
	с. Янтиково Янтиковского муниципального округ
	местная
	-
	-

	Добровольная пожарная дружина
	с. Яншихово-Норваши Янтиковского муниципального округа
	местная
	-
	-

	Добровольная пожарная дружина
	с. Можарки Янтиковского муниципального округ
	местная
	-
	-

	Добровольная пожарная дружина
	д. Индырчи Янтиковского муниципального округа
	местная
	-
	-


В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера используются пожарные водоемы, гидранты, пирсы, представленные в таблице 2.9-2.

Таблица 2.9-2 Сведения о пожарных водоемах, гидрантах, пирсах

	Адрес объекта
	Форма собственности
	Объем, м3
	Год ввода, состояние (%износа)

	с.Шимкусы, Коммунистическая, 4
	местная
	50
	1982 (10%)

	с.Шимкусы, пер.1-й Школьный, 17
	местная
	25
	1975 (20%)

	с.Шимкусы, ул. Некрасова, 10
	местная
	25
	1975 (20%)

	с.Шимкусы, ул.Некрасова, 28
	местная
	110
	2022 (0%)

	д.Ямбулатово, ул. Гагарина, 27
	местная
	50
	2015 (0%)

	д.Ямбулатово, ул. Гагарина, 38
	местная
	Т-100
	2022 (0%)

	д.Ямбулатово, ул. Чебоксарская, 17
	местная
	Т-100
	2022 (0%)



	плотина восточной части села Алдиарово
	муниципальная
	-
	1976

	Водонапорная башня с. Алдиарово, пожарный гидрант
	муниципальная
	-
	2019 год

	Пожарный гидрант ул. Зеленая, д.Беляево
	муниципальная
	-
	2020

	Пожарный гидрант ул. Чапаева, д.Беляево
	муниципальная
	-
	2020

	Плотина в западной части д. Беляево
	муниципальная
	-
	1976

	Плотина по ул. Гагарина д. Нюшкасы
	муниципальная
	-
	

	Пожарный гидрант по ул. Тахти д. Нюшкасы
	муниципальная
	-
	2017

	Пожарный гидрант по ул. Серго д. Нюшкасы
	муниципальная
	-
	2017

	Пожарный гидрант по ул. Ленина д. Нюшкасы
	муниципальная
	-
	2017

	Пожарный гидрант по ул. Октября д. Нюшкасы
	муниципальная
	-
	2017

	Плотина по ул. Сормово д. Уразкасы
	-
	-
	-

	Подземный водоем № 1, Водоем в конце ул. Кирова д. Уразкасы
	-
	-
	-

	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ с.Янтиково

	ул. Строительная, д.6а (Газовый участок)
	-
	54 м3.
	65%

	Подземный водоем № 2, ул.Кирова, д.2 (СПСК «Молочный двор - Канаш»)
	-
	2х50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 3, пр. Ленина, д.9 (ОАО «Янтиковский хлеб» и сухарный цех ПО «Янтиковский кооператив»)
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 4, пр. Ленина, д.6 (Янтиковское лесничество)
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 5, ул. Чапаева д.1 ( ЗАО «Фирма Акконд-агро»)
	-
	250 м3.
	65%

	Подземный водоем № 6, пр. Ленина, д16 (БУ «ЯЦРБ»)
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 7, пр. Ленина, д.6 (гаражи РОВД)
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 8, ул. Чапаева д.1 (ОАО Фирма «Акконд-агро»)
	-
	250 м3.
	65%

	Подземный водоем № 9, пр. Ленина, д.56 (Детсад №1)
	-
	2х60 м3.
	65%

	Подземный водоем № 10, пр. Ленина, д. 32
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 11, пр. Ленина, д. 34
	-
	50 м3
	65%

	Подземный водоем № 12, пр. Ленина, д. 42
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 13, пр. Ленина, д.40 (торговый дом «Сахарок»)
	-
	60 м3.
	65%

	Подземный водоем № 14, ул.Строительная, д.7 (ОАО «МСО Янтиковская»)
	-
	25 м3.
	65%

	Подземный водоем № 15, ул.Строительная, д.23 (Янтиковская с/п)
	-
	60 м3.
	65%

	Подземный водоем № 16, пр.Ленина, д.41 (Янтиковская с/п)
	-
	70 м3.
	65%

	Подземный водоем № 17, пр.Ленина, д.49  АО «АККОНДМОЛОКО»
	-
	2х50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 18, ул. Кооперативная, д. 20
	-
	2х50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 19, пр. Ленина, д.22 «а» (МБОУ «ЯСОШ»)
	-
	2х50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 20, ул. 40 лет Победы, д. 23
	-
	2х50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 21, ул. Константина Иванова (Кафе «Пельменная»)
	-
	25 м3.
	65%

	Подземный водоем № 22, пр. Ленина, д.2 (филиал ПАО "Россети Волга" - "Чувашэнерго" Южное производственное отделение Янтиковский РЭС)
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 23, ул. Чапаево, д. 22 (МАДОУ д/с «Радуга»)
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 24, ул. Чапаево, д. 4 (ПЧ-45)
	-
	50 м3.
	65%

	Подземный водоем № 25, пр. Ленина, д.2 (Страховой отдел)
	-
	50 м3.
	65%

	Гидрант № 1, пр. Ленина, д.3 (МБУК «МПКДЦ»)) 
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 2, пр. Ленина, д.9 (ОАО «Янтиковский хлеб» и сухарный цех ПО «Янтиковский кооператив»)
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 3, тер. РТП, д.38 (детсад № 3)
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 4, ул. Чапаева, д.1(ОАО Фирма «Акконд-агро»)
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 5, пр. Ленина, д.19 
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 6, ул. Чапаева, д.18 «а»
	
	Т-100
	55%

	Гидрант № 7, пр. Ленина, д. 32 (детсад №1)
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 8, пр.Ленина д.40 (торговый дом «Сахарок»)
	-
	Т-100
	65%

	Гидрант № 9, пр.Ленина, д. 41 (ООО «Стройтек»)
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 10, пр. Ленина, д. 22 «б» (АУ ДОД ДЮСШ-ФСК «Аль»)
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 11, ул. Чапаева, д. 22 (МАДОУ д/с «Радуга»)
	-
	Т-100
	55%

	Гидрант № 12, ул. Кирова, д.2 (СПСК «Молочный двор - Канаш»)
	-
	Т-100
	75%

	Гидрант, ул. Ленина ,д.56
	-
	-
	8

	Река Аль и Соломенка
	-
	-
	-

	Пруд около АЗС
	-
	-
	-

	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Салагаево

	Подземный водоем, СДК д. ул .Родник д.41
	-
	2х70 м3.
	100%

	Река Аль
	-
	-
	-

	Пруды
	-
	2 шт.
	-

	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Иваново

	Пруды
	-
	3 шт.
	-

	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Подлесное

	Пруды
	-
	2 шт.
	-

	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Русские Норваши

	Пруды
	-
	1 шт.
	-

	Подземный водоем, тер. МТФ ОАО «Фирма Акконд-агро»
	-
	3х50 м3.
	65%

	Подземный водоем, тер. МТФ ОАО «Фирма Акконд-агро»
	-
	2х50 м3.
	65%

	Гидрант – 2 шт, тер. МТФ ОАО «Фирма Акконд-агро»
	-
	Т-100
	65%

	с.Яншихово-Норваши, ул.Данилова (гидрант)
	местная
	-
	1967

	с.Яншихово-Норваши, села северная окраина села(гидрант)
	местная
	-
	2021

	с.Яншихово-Норваши северо-восточная окраина села СТФ (гидрант)
	местная
	-
	1989

	д.Норваш-Кошки, западная окраина деревни (гидрант)
	местная
	-
	2021

	с.Яншихово-Норваши, ул.Ленина (резервуар)
	местная
	10
	1967

	с.Яншихово-Норваши, ул.Московская (резервуар)
	местная
	10
	2019

	с.Яншихово-Норваши, МБОУ Яншихово-Норвашская СОШ, ул.Школьная, 14 (резервуар)
	местная
	15
	1967

	с.Яншихово-Норваши МБДОУ Яншихово-Норвашский детский сад, ул.Школьная, д.11(резервуар)
	местная
	10
	1987

	с.Яншихово-Норваши, ул. Мирная (резервуар)
	местная
	10
	1988

	Пожарный пруд, д.Новое Буяново
	Местная (районная)
	3 шт.
	-

	Пожарный пруд, д.Старое Буяново
	Местная (районная)
	1 шт.
	-

	Пожарный пруд, д.Новое Буяново
	Местная (районная)
	3 шт.
	-

	Гидрант, д.Новое Буяново
	Местная (районная)
	14 шт.
	-

	Гидрант, д.Старое Буяново
	Местная (районная)
	9 шт
	-

	Пожарный водоем, д.Новое Буяново
	Местная (районная)
	8 шт.
	-

	Пожарный водоем, д.Старое Буяново
	Местная (районная)
	1 шт.
	-

	Пожарный кран, д.Новое Буяново
	Местная (районная)
	1
	-

	Пожарный кран, д.Старое Буяново
	Местная (районная)
	0
	-

	с. Можарки (плотина)
	районная
	2408,0
	2012 г. 45%

	с. Можарки (плотина)
	районная
	11970,0
	2012 г. 45%

	с. Можарки (пожарные гидранты 25 шт.)
	районные
	-
	2021 г.

	с. Гришино (пожарные гидранты 3 шт.)
	районные
	-
	1975 г.

	д. Кичкеево (пожарные гидранты 3 шт.)
	районные
	-
	1986 г.

	д.Тенеево, ул.Ворошилова, 17
	местная
	25
	-

	д.Тенеево терр. МТФ
	местная
	Т-100
	2020

	д.Тенеево, ул.А.Егоровой, д.23
	местная
	Т-100
	2020

	д.Тенеево, ул.А.Егоровой, д.32
	местная
	Т-100
	2020

	д.Тенеево, ул.А.Егоровой, д.16
	местная
	Т-100
	2020

	д.Тенеево, ул.Гагарина, д.7
	местная
	Т-100
	2020

	д.Тенеево, ул.Николаева, д.2
	местная
	Т-100
	2020

	д.Тенеево, пер.Мира, д.3
	местная
	Т-100
	2020

	д.Тенеево, ул.Николаева, д.44
	местная
	Т-100
	2020

	д.Тенеево, пер.Овражный, д.6
	местная
	Т-100
	2020

	д.Индырчи, СОШ пер.Чапаева, 1
	местная
	50
	-

	д.Индырчи, зерноток
	местная
	-
	-

	д.Индырчи, терр. МТП
	местная
	-
	-

	д.Индырчи, ул.Гагарина, д.15
	местная
	60
	2021

	д.Индырчи, пер.Чапаева, д.2а
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Ленина, д.31
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Николаева, д.13
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Мира, д.19
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Мира, д.6
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.К.Маркса, д.44
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.К.Маркса, д.12
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Гагарина, д.23
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Гагарина, д.5
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Разина, д.24
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Разина, д.7
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Лесная, д.4
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.К.Маркса, д.12
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Гагарина, д.23
	местная
	Т-100
	2021

	д.Индырчи, ул.Гагарина, д.5
	местная
	Т-100
	2021

	с.Чутеево, ул.Ленина
	местная
	25
	2019

	д.Новое Ишино, ул.Кирова
	местная
	25
	2020

	с.Чутеево, ул.Лесная,39
	местная
	15
	-

	с.Чутеево, ул.Ленина  МТФ СХПК «Чутеевский»
	местная
	15
	-

	с.Чутеево, ул.Ленина  МТП СХПК «Чутеевский»
	местная
	15
	-

	с.Чутеево стадион
	местная
	15
	-

	с.Чутеево, ул.Лесная,35, напротив ДК
	местная
	15
	2018

	д.Новое Ишино, ул.Ленина 
	местная
	15
	2018

	д.Новое Ишино, ул.Ленина 9напротив дома№5)
	местная
	15
	-

	Подземный водоем №1 д.Тюмерево
	местная
	50 м3
	-

	Подземный водоем №2 д.Тюмерево
	местная
	50 м3
	-

	Подземный водоем №3 д.Тюмерево
	местная
	50 м3
	-

	Пруды 2 шт д.Тюмерево
	местная
	150
	-

	Река Ута д.Бахтиарово
	
	-
	-

	Пруды 2 шт д.Бахтиарово
	местная
	-
	-

	Гидрант № 1 д.Бахтиарово
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 2 д.Бахтиарово
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 3 д.Бахтиарово
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 4 д.Бахтиарово
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 5 д.Бахтиарово
	местная
	Т-100
	-

	Подземный водоем с.Кармалы
	местная
	2х60 м3
	-

	Пруд с.Кармалы
	местная
	200
	-

	Пруды 2 шт. д.Амалыково
	местная
	100
	-

	Подземный резервуар д.Амалыково, ул Ленина,2
	местная
	2х10 м3
	-

	Водобашня д.Тюмерево, конец ул. Калинина
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня д.Тюмерево рядом улицей Ленина
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня д.Тюмерево территория МТП
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня д.Тюмерево конец ул. Николаева
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня д.Амалыково начало ул. Амура
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня д.Амалыково ул.Восточная
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня с.Кармалы территория МТП
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня с.Кармалы ул. Советская
	местная
	25 м3
	

	Подземный водоем №1 с.Турмыши
	местная
	50 м3
	-

	Подземный водоем №2 с.Турмыши
	местная
	50 м3
	-

	Подземный водоем №3 с.Турмыши
	местная
	50м3
	-

	Подземный водоем №4 с.Турмыши
	местная
	50 м3
	-

	Подземный водоем №5 с.Турмыши
	местная
	50м3
	-

	Подземный водоем №6 с.Турмыши
	местная
	50м3
	-

	Подземный водоем №7 с.Турмыши
	местная
	50м3
	-

	Подземный водоем №8 с.Турмыши
	местная
	55м3
	-

	Пруды 3 шт с.Турмыши
	местная
	-
	-

	Пруд 1 шт д.Латышево
	местная
	-
	-

	река Турмышка с.Турмыши
	местная
	-
	-

	Река Турмышка д.Латышево
	местная
	-
	-

	Река Вре-Сирма с.Турмыши
	местная
	-
	-

	Гидрант № 1 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 2 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 3 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 4 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 5 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 6 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 7 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 8 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант №9 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 10 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Река Вре-Сирма с.Турмыши
	местная
	-
	-

	Гидрант № 11 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 12 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 13 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 14 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 15 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 16 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 17 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 18 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 19 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 20 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 21 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 22 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 23 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 24 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 25 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 26 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 27 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 28 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 29 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 30 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 31 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 32 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 33 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 34 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 35 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 36 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 37 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 38 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 39 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 40 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 41 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 42 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 43 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Гидрант № 44 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Пожарный кран №1 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Пожарный кран №2 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Пожарный кран №3 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Пожарный кран №4

.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Пожарный кран №5 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Пожарный кран №6 с.Турмыши
	местная
	Т-100
	-

	Водобашня д.Латышево, конец ул. Суворова
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня с.Турмыши  улица Южная
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня с.Турмыши территория МТФ
	местная
	25 м3
	-

	Водобашня с.Турмыши ул.Советская,13
	местная
	12 м3
	-

	Водобашня с.Турмыши территория МТП
	местная
	12 м3
	-


2.10 Предложения по установлению границ населенных пунктов Янтиковского муниципального округа
Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является выделение границ населенных пунктов Янтиковского муниципального округа в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов 

Настоящим проектом уточняются контуры границ населенных пунктов и, в связи с этим, определяются объемы работ по переводу земель из одной категории в другую. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов, является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

В таблицах ниже приведен перечень включаемых/исключаемых земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Изменение границ происходит также за счет включения/исключения территорий, не стоящих на кадастровом учете.
Таблица 2.11-1
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Янтиковский муниципального округа

	№ п/п
	Кадастровый номер
	Категория земель
	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок
	Площадь пересечения включаемого земельного участка (га)
	Обоснование включения участка

	д. Амалыково

	1
	21:26:170101:30
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:170101:79
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	3
	21:26:000000:177
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,0077
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	4
	21:26:170102:112
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	5
	21:26:170102:115
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	6
	21:26:170102:111
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	7
	21:26:170103:61
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Кичкеево

	1
	21:26:150103:54
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:150101:98
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Подлесное

	1
	21:26:250101:68
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:250101:67
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,12
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	3
	21:26:250102:58
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Салагаево

	1
	21:26:120101:8
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:120101:53
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Тенеево

	1
	21:26:130103:54
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Тюмерево

	1
	21:26:220105:32
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,023
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:220207:68
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	3
	21:26:220207:205
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	4
	21:26:220207:206
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	
с. Алдиарово

	1
	21:26:030601:96
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	с. Кармалы

	1
	21:26:230201:226
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:230105:18
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	с. Яншихово-Норваши

	1
	21:26:010118:11
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:010112:58
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	3
	21:26:010102:52
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	4
	21:26:010102:57
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН


Таблица 2.11-2
Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав Янтиковского муниципального округа
	№ п/п
	Кадастровый номер
	Категория земель
	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок
	Площадь пересечения исключаемого земельного участка (га)
	Обоснование исключения участка

	выс. Октябрь

	1
	21:26:000000:119
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:130501:48
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Амалыково

	1
	21:26:000000:12
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Беляево

	1
	21:26:030601:8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:030102:85
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,001
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Кичкеево

	1
	21:26:000000:109
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,04
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:000000:27
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,0016
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	3
	21:26:150301:33
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Подлесное

	1
	21:26:000000:28
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Салагаево

	1
	21:26:120101:306
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:000000:34
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,0026
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	3
	21:26:000000:8
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,0020
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Тенеево

	1
	21:26:130102:66
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,03
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	д. Тюмерево

	1
	21:26:220104:301
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:000000:35
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,0053
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	с. Алдиарово

	1
	21:26:000000:23
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,0007
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	с. Кармалы

	1
	21:26:230301:19
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	0,0007
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:000000:26
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,005
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	с. Шимкусы

	1
	21:26:080401:122
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	<1 кв. м
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	2
	21:26:000000:36
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,004
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	3
	21:26:000000:20
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,004
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	4
	21:26:000000:986
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0,012
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН

	Янтиковский муниципальный округ

	1
	21:26:000000:38
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	0,0036
	Уточнение существующих границ по материалам ЕГРН


2.11 Перспективные направления отдельных территорий в границах Янтиковского муниципального округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 в генеральном плане рекомендуется определять перспективный срок реализации генерального плана до 30-40 лет.

При этом, определение приоритетных направлений развития населенных пунктов на долгосрочную перспективу за расчетным сроком генерального плана позволит обеспечить взаимоувязку краткосрочной политики и долгосрочных стратегических целей развития населенных пунктов.

Необходимость выделения перспективных направлений развития территории населенных пунктов при разработке генерального плана обусловлена следующими факторами:

· определенные земельные участки не могут быть включены в границы населенных пунктов или включены в состав определенных функциональных зон в связи с нерешенными техническими вопросами, например, не устраненные пересечения с землями лесного фонда, необходимость выделения функционального назначения для части земельного участка, которое отлично от его основного вида разрешенного использования согласно ЕГРН, нерешенные вопросы относительно собственника земельного участка и т. д.;

· при оценке потребности в территориях различного функционального назначения указанные территории не требуют освоения согласно расчетам на двадцатилетний срок. Учет указанных предложений в составе настоящего генерального плана не целесообразен в связи с отдаленной перспективой их освоения и вероятностью изменения представленных решений.
Выделение территорий для перспективного развития позволит органам государственной власти и местного самоуправления проводить политику, направленную на решение вопросов, не позволяющих учесть указанные территории в действующей градостроительной документации. Например, завершить процедуру прекращения права аренды на земельные участки, размежевать земельные участки, подготовить необходимые обоснования для последующих изменений в градостроительную документацию.

В рамках настоящего Генерального плана перспективные направления развития рассматриваются в отношении:

· Расширения кладбищ

· Рекреационных зон

В Янтиковском муниципальном округе в процессе разработки генерального плана были выявлены территории, в которых есть территории для перспективного развития:

· Расширение кладбищ вблизи д. Подлесное, д. Норваш-Кошки, с. Янтиково, вблизи с. Можарки, вблизи с. Гришино, с. Яншихово-Норваши, д. Новое Ишино, с. Алдиарово, с. Кармалы, д. Новое Буяново, д. Новое Ишино, д. Нюшкасы, д. Старое Буяново, д. Тенеево, д. Уразкасы
· Рекреационные зоны вблизи с. Янтиково, с. Алдиарово, д. Старое Буяново.
Схематическое отображение территорий для перспективного развития представлены на рисунках 2.11-1-2.11-1.
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Рисунок 2.11-1 – Перспективная рекреационная зона вблизи с. Янтиково
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Рисунок 2.11-2 – Территория перспективного расширения кладбища в близи д. Подлесное
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Рисунок 2.11-3 – Территория перспективного расширения кладбища в близи с. Янтиково
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Рисунок 2.11-4 – Территория перспективного расширения кладбища (с. Яншихово-Норваши)

[image: image8.jpg]



Рисунок 2.11-5 – Территория перспективного расширения кладбища (д. Норваш-Кошки)
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Рисунок 2.11-6 – Территория перспективного расширения кладбища (вблизи с. Можарки)
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Рисунок 2.11-7 – Территория перспективного расширения кладбища (вблизи с. Можарки)
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Рисунок 2.11-8 – Территория перспективного расширения кладбища (вблизи с.Гришино)
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Рисунок 2.11-9 – Территория перспективного расширения кладбища (вблизи д. Новое Ишино)
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Рисунок 2.11-10 – Перспективная территория под рекреацию (близ с. Алдиарово)
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Рисунок 2.11-11 – Территория перспективного развития рекреационных зон (близ д. Старое Буяново)
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Рисунок 2.11-12 – Территория перспективного расширения кладбища (близ с. Алдиарово)
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Рисунок 2.11-13 – Территория перспективного расширения кладбища (близ с. Кармалы)
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Рисунок 2.11-14 – Территория перспективного расширения кладбища (близ д. Норваш-Кошки)
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Рисунок 2.11-15 – Территория перспективного расширения кладбища (близ д. Новое Буяново)
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Рисунок 2.11-16 – Территория перспективного расширения кладбища (близ д. Новое Ишино)
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Рисунок 2.11-17 – Территория перспективного расширения кладбища (близ д. Нюшкасы)
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Рисунок 2.11-18 – Территория перспективного расширения кладбища (близ д. Старое Буяново)
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Рисунок 2.11-19 – Территория перспективного расширения кладбища (близ д. Тенеево)
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Рисунок 2.11-20 – Территория перспективного расширения кладбища (близ д. Тенеево)
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Рисунок 2.11-21 – Территория перспективного расширения кладбища (близ д. Уразкасы)

Основные характеристики территорий для перспективного развития представлены в таблице ниже:

Таблица 2.11-1 – Основные характеристики территорий для перспективного развития в границах Янтиковского муниципального округа

	Вид территории
	Местоположение
	Ориентировочная площадь
	Примечание

	Рекреационная зона
	с. Янтиково
	0,5 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Подлесное
	0,2 га
	Требуется размежевание земельного участка и решение вопроса с переводом земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию для учета в ЕГРН: 21:26:250501:446

	Расширение кладбищ
	с. Янтиково
	2 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	с. Яншихово-Норваши
	4,7 га
	Требуется решение вопроса с переводом земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию: 21:26:010301:105, 21:26:010301:230



	Расширение кладбищ
	д. Норваш-Кошки
	0,2 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	с. Можарки
	0,5 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	с. Можарки
	1 га
	Требуется размежевание земельного участка и решение вопроса с переводом земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию для учета в ЕГРН: 21:26:160301:257

	Расширение кладбищ
	с.Гришино
	2,0
	Требуется размежевание земельного участка и решение вопроса с переводом земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию для учета в ЕГРН: 21:26:150301:22

	Расширение кладбищ
	д. Новое Ишино
	0,9 га
	Требуется размежевание земельного участка для учета в ЕГРН: 21:26:180301:267, 21:26:180301:149, 21:26:190301:40

	Рекреационная зона
	с. Алдиарово
	0,6 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Рекреационная зона
	д. Старое Буяново
	1,3 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	с. Алдиарово
	0,5 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	с. Кармалы
	0,2 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Норваш-Кошки
	1 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Новое Буяново
	1 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Новое Ишино
	0,5 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Нюшкасы
	1 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Старое Буяново
	1 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Тенеево
	0,5 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Тенеево
	1 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ
	д. Уразкасы
	0,2 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана


3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные технико-экономические показатели (в таблице ниже) являются прогнозными оценками и приводятся в генеральном плане в целях информационной целостности документа.

Таблица 3-1
Основные технико-экономические показатели
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	Га
	52365,68
	52365,68

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	Га
	52365,68
	52365,68

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Га
	2901,81
	2833,78

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Га
	17,81
	17,81

	2.3
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Га
	18,00
	18,00

	2.4
	Зона специализированной общественной застройки
	Га
	69,17
	70,74

	2.5
	Производственная зона
	Га
	43,21
	43,21

	2.6
	Зона инженерной инфраструктуры
	Га
	10,76
	10,76

	2.7
	Зона транспортной инфраструктуры
	Га
	327,67
	327,67

	2.8
	Зона сельскохозяйственного использования
	Га
	36051,69
	36051,69

	2.9
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	Га
	85,24
	85,24

	2.10
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Га
	348,79
	348,79

	2.11
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	Га
	3,60
	3,60

	2.12
	Зоны рекреационного назначения
	Га
	4,29
	4,29

	2.13
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Га
	5,29
	72,29

	2.14
	Зона отдыха
	Га
	23,14
	23,14

	2.15
	Зона лесов
	Га
	12394,94
	12394,94

	2.16
	Зона кладбищ
	Га
	57,76
	57,76

	2.17
	Зона складирования и захоронения отходов
	Га
	0,47
	0,47

	3
	Население
	
	
	

	3.1
	Численность населения всего
	тыс. чел.
	12 239
	11072

	4
	Жилищный фонд

	4.1
	Жилищный фонд – всего
	тыс. кв.м общей площ.
	495,65
	514,74

	4.2
	Убыль жилищного фонда - всего 
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	14,67

	4.3
	Новое жилищное строительство – всего
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	33,76

	4.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м / чел.
	38,3
	46,5

	5
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	5.1
	Дошкольные образовательные организации
	место
	536
	626

	5.2
	Общеобразовательные организации
	место
	2170
	2170

	5.3
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	ед.
	43
	43

	5.4
	Плавательные бассейны
	кв. м площади зеркала воды 
	212
	212

	5.5
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	кв. м площади пола
	4680
	4680

	5.6
	Объекты культуры клубного типа
	ед.
	25
	26

	6
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	6.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего
	км
	161,7
	176,4

	
	в том числе:
	
	
	

	6.1.1
	- регионального или межмуниципального значения
	км
	94,76
	109,46

	6.1.2
	- местного значения
	км
	66,94
	66,94

	6.2
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	185,34
	185,34

	7
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	7.1
	Водоснабжение
	
	
	

	7.1.1
	водопотребление - всего
	куб. м/ сут
	-
	2001,36

	7.2
	Водоотведение (канализация)
	
	
	

	7.2.1
	общее поступление сточных вод - всего
	куб. м/ сут
	403,40
	285,83

	7.2.2
	производительность очистных сооружений канализации
	куб. м/ сут
	500,00
	500,00

	7.3
	Электроснабжение
	
	
	

	7.3.1
	потребность в электроэнергии - всего
	кВт
	3,11
	2,58

	7.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	7.4.1
	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
	Гкал/ час
	-
	-

	
	в том числе котельные
	Гкал/ час
	-
	-

	7.5
	Газоснабжение
	
	
	

	7.5.1
	удельный вес газа в топливном балансе поселения
	%
	99,00
	99,00

	7.5.2
	потребление газа - всего
	млн куб. м/ год
	-
	4,119

	
	в том числе:
	
	
	

	
	жилищно-коммунальный сектор
	млн куб. м/ год
	-
	4,119


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории Янтиковского муниципального округа

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав.


	Год создания.

Тип памятника.
	Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав
	Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия. 

Реестровый номер ОКН
	Сведения о территории, зонах охраны, защитной зоне
	Фото 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Дом-усадьба народного художника Чувашской Республики М.С. Спиридонова, 1900 г.
	Дата создания 1900 г.

Памятник истории (объект капитального строительства).
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Яншихово-Норваши, ул. Спиридонова, д.22
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики "О дополнении списка памятника истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране" № 372 от 29.10.1993 г.

Реестровый номер ОКН 211510267970005.
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	2. 
	Здание начальной школы, открытой в 1873 г. чувашским просветителем И.Я. Яковлевым
	Дата создания 1873 г.

Памятник истории (объект капитального строительства).
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Яншихово-Норваши, ул. Школьная, д.13
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР "Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране" № 128 от 25.02.1974 г.

Реестровый номер ОКН 211510267930005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона - 200 метров от линии внешней стены памятника.
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	3. 
	Здание приходской школы, открытой в 1903 г. чувашским просветителем И.Я. Яковлевым
	Дата создания 1903 год.

Памятник истории (объект капитального строительства).
	Чувашская Республика-Чувашия, Янтиковский муниципальный округ, с. Алдиарово, ул. Набережная, д.28
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР "Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране" № 128 от 25.02.1974 г.

Реестровый номер ОКН 211610437420005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	4. 
	Комплекс деревянных сооружений водяной мельницы, конец XIX в. - начало XX в. (УТРАЧЕН)
	Дата создания 1906 г.

Памятник градостроительства и архитектуры
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Янтиково (колхоз "Советская Россия")
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 460 от 16.06.1975

Реестровый номер ОКН 211721295050005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	5. 
	Комплекс деревянных сооружений водяной мельницы, конец XIX в. - начало XX в.: мельница.

(УТРАЧЕН)
	Дата создания  - конец XIX - начало XX вв.

Памятник градостроительства и архитектуры
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Янтиково (колхоз "Советская Россия")
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 460 от 16.06.1975

Реестровый номер ОКН 211711295050015
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	6. 
	Комплекс деревянных сооружений водяной мельницы, конец XIX в. - начало XX в.: дом мельника

(УТРАЧЕН)
	Дата создания  - конец XIX - начало XX вв.

Памятник градостроительства и архитектуры
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Янтиково (колхоз "Советская Россия")
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 460 от 16.06.1975

Реестровый номер ОКН 211711295050025
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	7. 
	Комплекс деревянных сооружений водяной мельницы, конец XIX в. - начало XX в.: Складское помещение

(УТРАЧЕН)
	Дата создания  - конец XIX - начало XX вв.

Памятник градостроительства и архитектуры
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Янтиково (колхоз "Советская Россия")
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 460 от 16.06.1975

Реестровый номер ОКН 211711295050035
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	8. 
	Комплекс деревянных сооружений водяной мельницы, конец XIX в. - начало XX в.: Хозяйственное помещение (УТРАЧЕН)
	Дата создания  - конец XIX - начало XX вв.

Памятник градостроительства и архитектуры.
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, с. Янтиково (колхоз "Советская Россия")
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 460 от 16.06.1975

Реестровый номер ОКН 211711295050055
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	9. 
	Смоленско-Богородицкая церковь, начало XIX в.
	Дата создания  - начало XIX в.

Памятник градостроительства и архитектуры.
	Янтиковский муниципальный округ, с. Гришино, ул. Первомайская, д.22
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 460 от 16.06.1975

Реестровый номер ОКН 211510267980005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	10. 
	Родник - часовня, начало XIX в.

(УТРАЧЕН)
	Дата создания  - конец XIX в.

Достопримечательное место.


	Янтиковский муниципальный округ, с. Гришино
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 460 от 16.06.1975

Реестровый номер ОКН 211711295160005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона для достопримечательного места не устанавливается в соответствии с ч.2 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
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	11. 
	Здание церкви (каменное), конец XIX - начало XX в.
	Дата создания  - конец XIX-начало XX в.

Памятник градостроительства и архитектуры.


	Янтиковский муниципальный округ, с. Можарки, ул. Красноармейская, д.52
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 299 от 23.10.1990 г.

Реестровый номер ОКН 211510268280005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона -200 метров от линии внешней стены памятника.
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	12. 
	Место совершения религиозных обрядов у озера Аль, XVIII-XIX вв.
	XVIII-XIX вв.

Достопримечательное место.
	Янтиковский муниципальный округ, в 2-х км к северо- западу от с. Алдиарово
	Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального (республиканского) значения, об утверждении границ и режимов использования их территорий»  от 23.12.2020.

Реестровый номер ОКН № 01-07/957.

212131347730005 
	Границы территории и режим её использования установлены Приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального (республиканского) значения, об утверждении границ и режимов использования их территорий» от 23.12.2020.

Сведения об установлении зон охраны отсутствуют.

Защитная зона для достопримечательного места не устанавливается в соответствии с ч.2 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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Приложение 2

Перечень объектов археологии федерального значения на территории Янтиковского муниципального округа

	№
п/п
	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, дата создания
	Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав
	Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия. 

Реестровый номер ОКН 
	Границы территорий (реквизиты НПА).

Зоны охраны. 



	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Курган, бронзовый век
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Нижарово
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 128 от 25.02.1974

Реестровый номер ОКН 211440121340006
	Информация отсутствует

	2.
	Курган, бронзовый век
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д. Уразлино
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 128 от 25.02.1974

Реестровый номер ОКН 211440113940006
	Информация отсутствует

	3. 
	Стоянка, палеолит
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д.Уразлино
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 128 от 25.02.1974

Реестровый номер ОКН 211440123810006
	Информация отсутствует

	4.
	Курган, бронзовый век
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, д.Тюмерево
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 128 от 25.02.1974

Реестровый номер ОКН 211440113960006
	Информация отсутствует

	  5.
	Намогильный памятник
	Чувашская Республика, Янтиковский муниципальный округ, Яншихово-Норваши
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 128 от 25.02.1974

Реестровый номер ОКН 211440119460006
	Информация отсутствует


Приложение 3

Информация о постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и муниципального значения, а также земельных участков, расположенных в полосе отвода вышеуказанных автомобильных дорог в Янтиковском районе Чувашской Республики по состоянию на 2023 год
	№ п/п
	Наименование (титул) автомобильной дороги
	Протяженность , км
	Индификационный номер
	Принадлежность (значение) автомобильной дороги: региональная (межмуниципальная)/муниципальная
	Информация о постановке автомобильной дороги на кадастровый учет 
	Информация о постановке на кадастровый учет земельных участков
	Стоимость работ  тыс. рублей
	Примечание 
	Полоса отвода, м

	
	
	
	
	
	на всем протяжении
	на участке, км/%
	не поставлена
	планируется/  не планируется проведение работ/ сроки
	на всем протяжении а/д
	на участке, км/%
	площадь покрытия полосы отвода м2/%
	не поставлены
	планируется/          не планируется проведение работ/ сроки 
	автомобильная дорога/ земельные участки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Субъект Российской Федерации 
	

	1
	Аниш ("Волга- Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь")
	24,365
	 
	региональная (межмуниципальная)
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	 
	 
	нет
	 
	 
	 

	2
	Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы (до границы Республики Татарстан)
	18,58
	 
	региональная (межмуниципальная)
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	 
	 
	нет
	 
	 
	 

	 
	Итого: (по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения)
	42,945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Муниципальное образование
	

	1
	"Аниш"-Яншихово-Норваши
	4,800
	97 658 ОП МР 001
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	104154
	 
	нет
	 
	 
	19

	2
	Автомобильная дорога по ул.Токсина в с.Яншихово-Норваши
	0,570
	97 658 ОП МР 002
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	6287
	 
	нет
	 
	 
	19

	3
	"Аниш" - Турмыши
	0,508
	97 658 ОП МР 003
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	4766
	 
	нет
	 
	 
	19

	4
	"Аниш"-Латышево
	3,720
	97 658 ОП МР 004
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	19380
	 
	нет
	 
	 
	 

	5
	"Аниш"-Латышево подъезд к школе в с.Турмыши
	1,780
	97 658 ОП МР 005
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	14410
	 
	нет
	 
	 
	8,5

	6
	"Аниш"-Норваш Кошки
	2,745
	97 658 ОП МР 006
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	25957
	 
	нет
	 
	 
	19

	7
	"Аниш"-Нюшкасы
	11,130
	97 658 ОП МР 007
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	130808
	 
	нет
	 
	 
	19

	8
	"Аниш"-Нюшкасы-Новое Буяново
	2,370
	97 658 ОП МР 008
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	45306
	 
	нет
	 
	 
	19

	9
	"Аниш"-Нюшкасы-Новое Буяново"-Старое Буяново
	0,660
	97 658 ОП МР 009
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	5179
	 
	нет
	 
	 
	8

	10
	Подъезд к зданию почты в с.Алдиарово
	0,182
	97 658 ОП МР 010
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	3382
	 
	нет
	 
	 
	19

	11
	Автомобильная дорога по ул.Воробьева с.Алдиарово
	0,835
	97 658 ОП МР 011
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	6857
	 
	нет
	 
	 
	19

	12
	"Аниш"-Нюшкасы-ст.Шоркистры
	4,440
	97 658 ОП МР 013
	муниципальная
	да
	-
	-
	да
	нет
	4,44
	 
	 
	да/ октябрь 2022г.
	 
	автомобильная дорога  поставлена на кадастровый учет, а земельный учаток под ней нет
	19

	13
	"Аниш"-Октябрь
	7,642
	97 658 ОП МР 014
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	137412
	 
	нет
	 
	 
	19

	14
	"Аниш"-выселок Октябрь
	2,630
	97 658 ОП МР 015
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	49156
	 
	нет
	 
	 
	18,5

	15
	"Аниш"-В.Октябрь-до общественного центра д.Индырчи
	1,400
	97 658 ОП МР 016
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	14039
	 
	нет
	 
	 
	10,5

	16
	"Аниш"-Шимкусы
	4,000
	97 658 ОП МР 017
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	71186
	 
	нет
	 
	 
	19

	17
	Автомобильная дорога по ул.Ленина в с.Шимкусы
	0,964
	97 658 ОП МР 018
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	17186
	 
	нет
	 
	 
	19

	18
	Автомобильная дорога по ул.Гагарина в д.Ямбулатово
	1,359
	97 658 ОП МР 019
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	20884
	 
	нет
	 
	 
	19

	19
	"Аниш" - Нижарово
	1,565
	97 658 ОП МР 020
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	15529
	 
	нет
	 
	 
	19

	20
	"Аниш"-Уразлино
	0,723
	97 658 ОП МР 021
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	6068
	 
	нет
	 
	 
	19

	21
	"Аниш"-Салагаево
	3,079
	97 658 ОП МР 022
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	57379
	 
	нет
	 
	 
	19

	22
	Автомобильная дорога по ул.Родник в д.Салагаево (участок 1)
	0,050
	97 658 ОП МР 023
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	651
	 
	нет
	 
	 
	19

	23
	Автомобильная дорога по ул.Родник в д.Салагаево (участок 2)
	0,175
	97 658 ОП МР 024
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	1772
	 
	нет
	 
	 
	19

	24
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы"-Салагаево
	2,921
	97 658 ОП МР 025
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	55094
	 
	нет
	 
	 
	19,9

	25
	Подъезд к школе с.Янтиково от обходной дороги
	0,835
	97 658 ОП МР 026
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	6686
	 
	нет
	 
	 
	 

	26
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы"-Подлесное
	0,650
	97 658 ОП МР 027
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	6028
	 
	нет
	 
	 
	10

	27
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы"-Кичкеево
	11,370
	97 658 ОП МР 028
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	235494
	 
	нет
	 
	 
	19

	28
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы"-Кичкеево"-Можарки
	0,860
	97 658 ОП МР 029
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	12446
	 
	нет
	 
	 
	19

	29
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы"-Кичкеево"-Гришино
	0,620
	97 658 ОП МР 030
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	13200
	 
	нет
	 
	 
	19

	30
	Автодорога до общественного центра в д.Кичкеево
	0,300
	97 658 ОП МР 031
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	3145
	 
	нет
	 
	 
	19

	31
	"Янтиково-Кайбицы"-Бахтиарово
	3,315
	97 658 ОП МР 032
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	59153
	 
	нет
	 
	 
	19,9

	32
	"Янтиково-Кайбицы"-Кармалы
	6,060
	97 658 ОП МР 033
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	110786
	 
	нет
	 
	 
	19

	33
	Автомобильная дорога по ул.Восточная в с.Кармалы
	0,230
	97 658 ОП МР 034
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	2159
	 
	нет
	 
	 
	19

	34
	"Янтиково-Кайбицы"-Тюмерево
	1,200
	97 658 ОП МР 035
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	14685
	 
	нет
	 
	 
	19

	35
	Автомобильная дорога по ул.Николаева в д.Тюмерево
	0,150
	97 658 ОП МР 036
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	937
	 
	нет
	 
	 
	19

	36
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы"-Амалыково
	2,300
	97 658 ОП МР 037
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	48501
	 
	нет
	 
	 
	19

	37
	"Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы"-Новое Ишино
	4,700
	97 658 ОП МР 038
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	85251
	 
	нет
	 
	 
	19

	38
	Подъезд к МОУ "Чутеевская СОШ
	0,435
	97 658 ОП МР 039
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	2424
	 
	нет
	 
	 
	19

	39
	Автомобильная дорога по ул.Николаева в с.Чутеево
	0,264
	97 658 ОП МР 040
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	2585
	 
	нет
	 
	 
	19

	40
	Автомобильная дорога по ул.Октябрьская в с.Янтиково
	0,195
	97 658 ОП МР 041
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	1541
	 
	нет
	 
	 
	19

	41
	Автомобильная дорога по ул.40 лет Победы в с.Янтиково
	0,750
	97 658 ОП МР 042
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	5818
	 
	нет
	 
	 
	19

	42
	Автомобильная дорога по ул.Кирова в с.Янтиково
	0,300
	97 658 ОП МР 043
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	2345
	 
	нет
	 
	 
	19

	43
	Автомобильная дорога по ул.Молодежная в с.Янтиково (участок 1)
	0,158
	97 658 ОП МР 044
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	1572
	 
	нет
	 
	 
	19

	44
	Автомобильная дорога по ул.Молодежная в с.Янтиково (участок 2)
	0,510
	97 658 ОП МР 045
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	3901
	 
	нет
	 
	 
	19

	45
	Автомобильная дорога по пер.Союзный в с.Янтиково
	0,300
	97 658 ОП МР 046
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	2174
	 
	нет
	 
	 
	19

	46
	Автомобильная дорога по ул.Союзная в с.Янтиково
	0,283
	97 658 ОП МР 047
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	2186
	 
	нет
	 
	 
	19

	47
	Автомобильная дорога по ул.Чапаева в с.Янтиково (участок 1)
	0,152
	97 658 ОП МР 048
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	5724
	 
	нет
	 
	 
	19

	48
	Автомобильная дорога по ул.Чапаева в с.Янтиково (участок 2)
	0,400
	97 658 ОП МР 049
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	1609
	 
	нет
	 
	 
	19

	49
	Автомобильная дорога по ул.Молодежная в д. Беляево
	0,212
	97 658 ОП МР 012
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	2118
	 
	нет
	 
	 
	19

	50
	Подъезд до МТП в д.Уразкасы
	1,026
	97 658 ОП МР 056
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	18967
	 
	нет
	 
	 
	19

	51
	Подъезд до МТП в с.Янтиково
	0,800
	97 658 ОП МР 051
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	14535
	 
	нет
	 
	 
	19

	52
	Подъезд до производственной базы ОАО "Сельхозхимия"
	0,109
	97 658 ОП МР 052
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	997
	 
	нет
	 
	 
	19

	53
	Подъезд до производственной базы ООО "Дорстрой"
	0,140
	97 658 ОП МР 053
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	1271
	 
	нет
	 
	 
	19

	54
	Подъезд до МТП в д.Индырчи
	0,126
	97 658 ОП МР 059
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	4262
	 
	нет
	 
	 
	19

	55
	Подъезд до МТФ в с.Шимкусы
	0,540
	97 658 ОП МР 060
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	12272
	 
	нет
	 
	 
	19

	56
	Подъезд до МТП в д.Подлесное
	0,160
	97 658 ОП МР 057
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	1402
	 
	нет
	 
	 
	19

	57
	Подъезд до МТФ в с.Гришино
	0,432
	97 658 ОП МР 058
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	4303
	 
	нет
	 
	 
	19

	58
	Подъезд к полигону ТБО
	1,200
	97 658 ОП МР 054
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	15294
	 
	нет
	 
	 
	19

	59
	Подъезд до МТФ в с.Турмыши
	0,665
	97 658 ОП МР 055
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	6423
	 
	нет
	 
	 
	19

	60
	Подъезд до МТФ в д.Новое Ишино
	0,550
	97 658 ОП МР 061
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	11450
	 
	нет
	 
	 
	19

	61
	Подъезд к школе в с.Янтиково
	0,319
	97 658 ОП МР 050
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	3183
	 
	нет
	 
	 
	19

	62
	"Янтиково-Кайбицы"-Иваново
	0,900
	97 658 ОП МР 062
	муниципальная
	да
	-
	-
	нет
	да
	 
	17040
	 
	нет
	 
	 
	

	 
	Итого: (по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения, по каждому муниципальному образованию)
	103,764
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого: (по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения, по всем муниципальным образованиям)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого: (по автомобильным дорогам общего пользования регионального и муниципального значения по субъекту Российской Федерации)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


� Федеральная служба государственной статистики по Чувашской Республике, «О численности населения Чувашской Республики на 1 января 2023 года».


� Федеральная служба государственной статистики, муниципальная статистика, база данных показателей муниципальных образований Чувашской Республики.





� Федеральная служба государственной статистики, муниципальная статистика, база данных показателей муниципальных образований, раздел_ Население


� Расчеты численности населения основаны на прогнозе численности населения Чувашской Республики, размещенной на официальном сайте Чувашстата, согласно рекомендациям Чувашстата (исх. 03.03.2023 №ЭМ-Т21-09/1457-Ш)


� Расчет общей потребности в объектах физической культуры и массового спорта на расчетный срок приведен на основе Республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики
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Диаграмма1

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021



Число родившихся

Число умерших

Динамика естественного движения населения

243

275

213

261

167

227

162

241

145

211

117

242

90

276

86

339



Лист1

				Число родившихся		Число умерших

		2014		243		275

		2015		213		261

		2016		167		227

		2017		162		241

		2018		145		211

		2019		117		242

		2020		90		276

		2021		86		339
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Диаграмма1

		Категория 1		Категория 1		Категория 1

		Категория 2		Категория 2		Категория 2



моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного возраста

01.01.2012 г.       01.01.2022 г.

%

Динамика изменения возрастной структуры населения

18.5

57.4

24.1

16.1

54.2

29.7



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3		Ряд 4

		Категория 1		18.5		57.4		24.1

		Категория 2		16.1		54.2		29.7
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Диаграмма1

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022

		2023		2023		2023



человек

Столбец1

Столбец2

годы

человек

Динамика численности населения

14818

14446

14069

13684

13377

12954

12239



Лист1

		год		человек		Столбец1		Столбец2

		2017		14818

		2018		14446

		2019		14069

		2020		13684

		2021		13377

		2022		12954

		2023		12239
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