

Протокол публичных слушаний
г.Канаш									    09 октября 2025 г.

Место проведения: зал заседаний администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика. г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.24
Время проведения: 17 ч 05 мин
Организатор публичных слушаний: организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики  на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год»
Предмет слушаний: проект «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики  на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год».     
Всего присутствовало: 37 человек, представители МП «УК ЖКХ» МО г.Канаш ЧР»,  руководители и специалисты структурных подразделений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе жители .
Председательствующим на публичных слушаниях по проекту «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики  на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год», в соответствии с постановлением главы Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 29 сентября 2025 года №27, назначен Петров Алексей Геннадьевич-заместитель главы администрации–начальник управления   градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, секретарем –главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства Федорова Елена Юрьевна.
[bookmark: _Hlk208993812]Председательствующий открыл публичные слушания и огласил регламент проведения публичных слушаний, установленный Положением об общественных обсуждениях и публичных слушаниях на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 № 1/13,  (далее –Положение о публичных слушаниях). 
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в печатном издании «Вестник» Канашского муниципального округа Чувашской Республики 30 сентября 2025 г. и размещено на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложения и замечания по проекту «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год»  с 29 сентября 2025 года по 09 октября 2025 года в адрес организатора публичных слушаний поступали в письменной форме (прилагаются к протоколу).
Ставится на голосование проект «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год».
Проголосовали: за – 37 человек, воздержались – 0, против – 0.
Председательствующий по итогам состоявшегося мероприятия огласил итоги:
1. Считать проведение публичных слушаний состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Положением об общественных обсуждениях и публичных слушаниях Канашского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденным решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 №1/13.
3. Проект «Схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год», протокол публичных слушаний направить главе  Канашского муниципального округа Чувашской Республики для принятия решения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Председательствующий объявил публичные слушания закрытыми, поблагодарив всех участников.




Председательствующий:
заместитель главы администрации-
начальник управления   градостроительства,
архитектуры, транспорта и дорожного 
хозяйства администрации Канашского 
муниципального округа Чувашской Республики 				А.Г.Петров





Протокол вел: главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства Федорова Елена Юрьевна.

























Замечания и предложения по проекту схема теплоснабжения Канашского муниципального округа Чувашской Республики
на период 2025-2035 годы по состоянию на 2025 год, 
поступившие от инициативной группы собственников
жилых и нежилых помещений Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	№ п/п
	Ссылка на материалы схемы теплоснабжения
	Текст замечания

	1. 1
	Книга 1
таблица 1.1.
стр. 19-20
	Замечание по привязке объектов теплоснабжения к количеству МКД (жилых домов). Заменить на актуальные данные.


	1. 
	Книга 1
рисунок 2.2 стр.37
	На карте отсутствует сдвоенный котел наружного размещения № 11 по ул. Красноармейская д.72-отразить местоположение на карте . Исключить на карте котельную № 18.


	1. 
	Книга 1
Таблица 4.2 стр.64
	Плана мероприятий ежегодно разрабатывается на основании Правил № 2234 от 13.11.2024 к  отопительному периоду. Следовательно, исключить таблицу 4.2 из схемы теплоснабжения.


	1. 
	Книга 1
стр. 71 пункт а
	Отсутствует информация по   строительству новой блочно-модульной котельной по ул. Репина ГУП «Чувашгаз»Минстроя Чувашии

	1. 
	Книга 1
стр. 71 пункт б
	Исключить предложение «Схемой не предусмотрены мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии», добавить  «Реконструкция котельной № 19 "БАМ-3", г. Канаш ул. Машиностроителей, д. 30 "А" (замена 2 (двух) водогрейных котлов ALPHA E2200 мощностью 2.2 МВТ на 2 (котла) Vuthrm 2000 (мощностью 2 МВТ)». 


	1. 
	Книга 1
таблица 8.1 стр.78
	Столбец: удельный расход топлива, условного топлива кг.у.т/Гкал-166,46 вместо 166,4

	1. 
	Книга 1
таблица 9.1 стр.83
	Выполненные мероприятия в 2024 г. МП «УК ЖКХ» исключить из семы теплоснабжения 

	1. 
	Книга 1
рисунок 10.1 стр.92
	На карте отсутствует сдвоенный котел наружного размещения № 11 по ул. Красноармейская д.72-отразить местоположение на карте . Исключить на карте котельную № 18.


	1. 
	Книга 1
таблица 14.3 стр.111
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной (кг.у.т/Гкал) -166,46 по всем котельным.


	1. 
	Книга 1
таблица 14.7(стр.119

	По котельной Трудовая –прочие ГВС 408,5 вместо 436,51 и итого 736,38 вместо 764,39

	1. 
	Книга 2
таблица 1.3 
 стр. 24
	Информация неактуальна, исключить сведения по котельной ООО «Кайсаров». 


	1. 
	Книга 2
таблица 1.4.1
 стр. 25, 
таблица 1.4.2 стр.25-стр.28
	В ваш адрес были направлены данные о котлах мощностью до 100 Квт, свыше 100 Квт с привязкой по объектам теплоснабжения. На основании предоставленных данных просим актуализировать информацию по данным таблицам.


	1. 
	Книга 2 
рисунок 3.10 страница 65
	МКД  по адресам ул. Крупской 7,9; ул. Энгельса, 32а; ул. 30 лет Победы, д.115 перешли на индивидуальное отопление, данные приведенные на схеме не актуальны, исключить трубопровод из схемы  к указанным МКД.

	1. 
	Книга 2
рисунок 3.14 страница 67
	МКД по адресу тер. Элеватора д.9, 11 перешли на индивидуальное отопление, данные приведенные на схеме не актуальны, исключить трубопровод из схемы  к указанным МКД.


	1. 
	Книга 2
таблица 3.3 стр.74-75
	Указать правильное наименование сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул. Красноармейская, д.72 и сдвоенный котел наружного размещения № 30 ул. Канашская д.15  


	1. 
	Книга 2
таблица 3.4 стр.77-78
	Указать правильное наименование сдвоенный котел наружного размещения № 11 ул. Красноармейская, д.72 и сдвоенный котел наружного размещения № 30 ул. Канашская д.15           


	1. 
	Книга 2
рисунок 3.34.
	Температурный график котельной № 11 заменить на температурный график сдвоенного котла наружного размещения № 11 ул. Красноармейская, 72


	1. 
	Книга 2
рисунок 3.52.
	Температурный график «Сдвоенный котёл наружного исполнения» №30 по ул. Канашская, д. 15 на Температурный график «Сдвоенный котёл наружного размещения» №30 по ул. Канашская, д. 15


	1. 
	Книга 2
рисунок 4.1         стр. 171
	На карте отсутствует сдвоенный котел наружного размещения № 11 по ул. Красноармейская д.72-отразить местоположение на карте . Исключить на карте котельную № 18.


	1. 
	Книга 2 
стр.39,58,180,256
	Неактуальная информация. Исключить из схемы теплоснабжения информацию по источникам теплоснабжения все пункты 1,2,3


	1. 
	Книга 2
таблица 5.1 стр.173
	Замечание по привязке объектов теплоснабжения к количеству МКД (жилых домов). Заменить на актуальные данные.


	1. 
	Книга 2 
стр. 181
	Заменить Челябинской области на Чувашской Республики


	1. 
	Книга 2
таблица 8.1 стр.199
	Столбец: удельный расход топлива, условного топлива кг.у.т/Гкал-166,46 вместо 166,4


	1. 
	Книга 2 
таблица 10.1 стр.220

		2.5
	Затраты на приобретение воды
	Тыс. руб.
	-
	6240,916
	7162,959

	8 

	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

	Гкал/ч 

	155,207
	155,207
	155,593

	12 

	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом 

	тыс. Гкал 

	36,62
	36,62
	30,88593

	16 

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности 

	кг усл. топл/Гкал 

	166,42
	166,42
	166,46

	17 

	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности 

	тыс. 
кВт.ч/Гкал 
	0,0382
	0,0376
	0,0367

	18 

	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности 

	м3/Г кал 

	-
	1,05
	1,11




	1. 
	Книга 2
таблица 10.2 стр.221

		№ п/п 

	Показатель 

	2023 год 

	2024 год 


	
	
	Принято Госслужбой, тыс. руб. 

	Принято Госслужбой, тыс. руб. 


	1.
	Операционные расходы
	50540,83
	53637,98

	1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов 

	7987,89
	

	1.2. 

	Расходы на ремонт основных средств 

	0,00
	

	1.3.
	Расходы на оплату труда 

	41 479,56 

	

	1.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 

	848,30
	

	1.5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями 

	37,13 

	

	1.6
	Расходы на служебные командировки 

	0,0
	

	1.7
	Расходы на обучение персонала 

	22,60
	

	1.8
	Прочие расходы 

	165,35
	

	2.
	Неподконтрольные расходы 

	23 034,16 

	21425,05

	2.1 

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 

	
	

	2.2. 

	Арендная плата 

	
	

	2.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 

	2 030,98 

	1720,20

	2.4
	Отчисления на социальные нужды 

	12 526,83 

	13 294,47 


	2.5
	Амортизация основных средств и нематериальных активов 

	8476,35
	6393,68

	3.
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов 

	222 912,48 

	226 763,24 


	….

	5.
	Необходимая плановая выручка
	297 476,80 

	301776,48




	1. 
	Книга 2
таблица 11.1      стр. 229

		№ 
п.п. 
	Параметры расчета расходов 

	Единица 
измерения 
	Долгосрочный период регулирования 


	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	6.
	Операционные(подконтрольные) расходы
	тыс. руб 

	50540,83
	53637,98
	56181,49
	58011,32
	59728,46

	
	
	
	
	
	
	
	




	1. 
	Книга 2
таблица 2.1 стр.239

		№
	Название котельной 
	Жилые дома, шт

	1.
	Центральная
	32

	2.
	НГЧ
	6

	3.
	Автовокзал
	5

	4.
	Шевле
	18

	5.
	ПМС-205
	11

	6.
	БАМ-3
	11

	7.
	Новая
	55

	8.
	Трудовая
	57

	9.
	Свободы, 30а
	8





	1. 
	Книга 2
таблица 2.11 стр.251

	Данные приведенные в таблице неактуальны. В базовом году, 2024, объем выработки составил 206,657 тыс. Гкал. 


	1. 
	Книга 2
таблицам 5.2 стр.291
	Плана мероприятий ежегодно разрабатывается на основании Правил № 2234 от 13.11.2024 к  отопительному периоду. Следовательно, исключить таблицу 5.2 из схемы теплоснабжения.


	1. 
	Книга 2
стр.295
	Вместо Челябинской области на Чувашская Республика


	1. 
	Книга 2
таблица 10.1      стр. 327

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии -166,46, а не 166,4



	1. 
	Книга 2
таблица 13.3      стр. 378

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии -166,46, а не 166,4


	1. 
	Книга 2
Таблица 13.7 стр.387
	По котельной Трудовая –прочие ГВС 408,5 вместо 436,51 и итого 736,38 вместо 764,39



	1. 
	Книга 2
стр.363 

	Подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству т/сетей; 


	1. 
	Книга 2
стр. 362
таблица 12.1, таблица 12.2, таблица 12.3

таблица 12.1
	Данные неактуальны

	Показатель 

	2024
	2025
	2026

	Индекс потребительских цен. декабрь к декабрю % 

	109,5
	111,5
	109,3

	Индекс потребительских цен. в среднем за год % 

	105,4
	111,4
	109,5





	1. 
	Книга 2
таблица 12.2

		Показатель 

	2024
	2025
	2026

	Индексы роста цен 
на природный газ. (с июля) 
	11,2
	21,3
	10,6

	Индексы роста цен на электрическую энергию 

	8,0
	11,5
	12,1




	1. 
	Книга 2
таблица 12.3

		Показатель 

	2024
	2025
	2026

	Индексы роста цен 
на природный газ. (с июля) 
	9,8
	11,9
	9,8




	1. 
	Книга 2
стр. 363
	Не областную, а республиканскую


	1. 
	Книга 2
стр. 364
	Цитата «Существенную экономию несет лишь замена устаревшего насосного оборудования»

	1. 
	Книга 2
Рисунок 15.1 стр.403
	На карте отсутствует сдвоенный котел наружного размещения № 11 по ул. Красноармейская д.72-отразить местоположение на карте.  Исключить на карте котельную № 18.


	1. 
	Стр 33
	 Котельная МБОУ «Верхнеяндобинская начальная школа-детский сад» не функционирует, т.к. школу закрыли.

	1. 
	Таблица 1.5.(стр. 33)
	Котельная № 72
.Администрация Шальтямский ТО Канашского района Чувашская Республика, Канашский район, д. Новые Шальтямы, ул. Спортивная, д.1 отдельно стоящая, кирпичное 2005 Микро - 100, газовое 100


	1. 
	
	Замените:  вместо Администрация Шальтямский ТО Канашского района Чувашская Республика  на  Новошальтямский СДК


	1. 
	Таблица 1.5, стр 33
		Номер
	Наименование
	Адрес
	Тип
	Год
	Тип котлов,
	Мощность

	котельной
	котельной
	месторасположения
	котельной
	ввода
	шт., вид
	котельной

	
	
	
	(отдельно стоящая,
	
	топлива
	кВт

	
	
	
	пристрой,
	
	
	

	
	
	
	БМК, др )
	
	
	

	Котельная
	Аниш-
	Чувашская
	пристрой,
	1969
	Изменено:
	10,5

	N70
	Ахпердинский
	Республика,
	кирпичный
	
	Электрический
	

	
	сельский клуб
	Канашекий район,
	
	
	конвектор ОК-
	

	
	
	д. Аниш-
	
	
	1600
	

	
	
	Ахпердино, ул.
	
	
	(7 шт.)
	

	
	
	Шакуловская, д. 2
	
	
	Электрическое
	

	Котельная
	Изменено:
	Чувашская
	отдельно
	2005
	Хопер-100
	200

	N. 71
	Шакуловский
	Республика,
	стоящая,
	
	(2 шт.)
	

	
	образовательно-
	Канашский район,
	кирпичное
	
	Газовое
	

	
	культурный
	с. Шакулово, ул.
	
	
	
	

	
	центр
	Школьная, д. 82 А
	
	
	
	





	1. 
	Таблица 1.5, стр 31

	Адрес  Малобикшихской  СОШ  должен  быть  указано -деревня Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 79;
 - Адрес Малобикшихского территориального отдела также подлежит изменению на верную запись: деревня Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 80.


	1. 
	Таблица 1.5 стр 33

	Шибылгинский ТО- котельная 78, тип котельной указан неверно , нужно указать БМК


	1. 
	Таблица 1.7 стр 37
	ФАП и ВА  с индивидуальным оборудованием теплоснабжения помещений в пункте 30 адрес Шибылгинского ФАПа указан неправильно, нужно указать с.Шибылги,ул.Пионерская, д.8 


	1. 
	Таблица 5.4 стр175

	Включить сведения о нежилом помещении №1 (магазин «Илем») Восточны  мкр., д.16, год введения в эксплуатацию 2007, общая отапливая площадь 781 кв.м,  количество индивидуальных источников тепловой энергии- 1шт., тепловая мощность 65 кВт.
- Включить сведения о нежилом помещении №1(магази) по ул.Заводская, д.5 год введения в эксплуатацию 2012, общая отапливаемая площадь 709,6 кв.м, количество индиидуальных источников тепловой энергии-1шт, тепловая мощность 65 кВт.
 Нежилое помещение площадью 679,6 кв.м расположенное в многоквартирном доме по адресу : г.Канаш, ул. 30 лет Победы, д.27, пом №2, экономичнее было бы его отапливать за счет индивидуального отопления, работающий на природном газе. На сегодняшний день ряд нежилых помещений в многоквартирных используют индивидуальное отопление, которые перешли на него в 2005 (Пушкино, д.48), 2007 (Восточный мкр., д.16) в 2012 (Заводская, д.5), (Чкалова, д.16) и в 2016 (Репина, д.12) годах.
С учетом вышеизложенного  прошу включить  описание возможного использования индивидуального отопления нежилыми помещениями, расположенные в МКД на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.


	1. 
	в книге1 (стр 13 и т.д. и в книге 2(стр 33 и т.д.)
	Переименовать сельские поселения на территориальные отделы
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