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	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН

КОМСОМОЛЬСКИ 
МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ
ЙЫШẰНУ
04.06.2026 ç. №434
Комсомольски ялĕ


	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
      ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2026 г. №434
село Комсомольское

	Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Комсомольского муниципального округа на 2026-2035 годы (д.Чичканы, с.Чурачики)


В соответствии с Федеральными законами от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Комсомольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Комсомольского муниципального округа на 2026-2035 годы (д. Чичканы, с. Чурачики) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Комсомольского 
муниципального округа 






Н.Н. Раськин
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Комсомольского муниципального округа

Чувашской Республики

от «04» июня 2026 г. № 434

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию

системы водоснабжения Комсомольского муниципального округа

на 2026-2035 годы (д. Чичканы, с. Чурачики)

1.   Основания для разработки инвестиционной программы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения (далее – Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:

Градостроительным кодексом  Российской федерации;

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

постановлением Правительства Российской федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановлением Правительства Российской федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 08.10.2024 № 03-03/358 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики»;

Генеральным планом Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 22.12.2023 № 24/305;

Схемой водоснабжения и водоотведения Комсомольcкого муниципального округа Чувашской Республики, утвержденной постановлением администрации Комсомольcкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 № 978. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

разработки инвестиционной программы

Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы обусловлена большим износом сетей водоснабжения и необходимостью подключения к данным сетям вновь строящихся объектов жилищно-гражданского назначения.

Состояние систем водоснабжения характеризуется большим процентом износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, негативное влияние на окружающую среду.

 3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной  программы.

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются: 

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры;

- удовлетворение спроса на подключение к сетям водоснабжения, вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития округа;

- снижение износа существующих объектов холодного водоснабжения;

- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Комсомольском муниципальном округе в соответствии с таблицей №1 к настоящему техническому заданию.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы на 2026-2034 годы, приведены в Таблице №1.

Таблица № 1.

	№ п/п
	Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения

на 2026-2035 годы
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,  не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	12,38
	12,38
	12,38
	12,38
	12,38
	12,38
	12,38
	12,38
	12,38
	12,38

	9
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м)
	0,47
	0,47
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	11
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВтч/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5.  Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Таблица № 2.

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Обоснование
	Наименование 

показателя
	Срок реализации

	5.1
	Замена прибора учета воды
	В результате реализаций мероприятий уменьшится удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе закачивания воды в водонапорную башню, обезопасит работу глубинного насоса и срок его эксплуатации
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 
	2026

	5.2
	Замена задвижек в уличных колодцах 
	В результате реализаций мероприятий уменьшится риски возможного отключения большего участка сети водоснабжения
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	2027

	5.3
	Замена погружного насоса 
	В результате реализаций мероприятий уменьшится потребление электрической энергии, потребляемой на транспортировку воды
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	2028

	5.4
	Замена сетей водопровода по ул. Новая 200 м. (полипропилен диаметр 110)
	В результате реализаций мероприятий уменьшится количество аварий на водопроводной трассе, удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе, тем самым повлечет уменьшение себестоимости воды  
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 
	2029


6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций:

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Обоснование
	Срок реализации

	6.1
	-
	
	-


7. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Таблица № 4

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Обоснование
	Срок реализации

	7.1
	-
	
	-


