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хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	ГЛАВА
ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2026 № 4
поселок городского типа Ибреси



О назначении публичных слушаний по проекту  
утверждения схемы теплоснабжения 

Ибресинского муниципального округа 
Чувашской Республики на 2027 год
             В соответствии с   постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, принятого Решением Собрания Депутатов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 18.11.2022 №3/1,  Положением  о порядке  назначения и проведения публичных слушаний на территории  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа от 15.05.2026 № 40/7,

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести  публичные слушания по проекту утверждения  схемы теплоснабжения  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 год   (далее-Проект) 22 июня 2026 в 12.00 в зале заседаний администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д.49
2. Определить отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства  администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ответственным за проведение публичных слушаний

3. Обеспечить опубликование в периодическом печатном издании «Ибресинский вестник» и размещение на официальном сайте Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) настоящего постановления;

2) оповещения о начале публичных слушаний;
3) проекта схемы теплоснабжения  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Предложения и замечания по проекту   схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на  2027 год, а также заявки жителей Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на выступление принимаются в кабинете № 213 администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д.49 в рабочие дни с 08.00 до 17.00, в письменном виде на электронный адрес: ibresi@cap.ru, либо подаются посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с 29 мая 2026 года по 22 июня 2026г.

5. Ознакомиться с проектом  схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на  2027 год возможно на официальном сайте администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (https://ibresi.cap.ru/ ) в разделе «Строительная сфера, жилье, автодороги, ЖКХ».

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики
                                                                                    И.Г. Семёнов

Исп.  Филиппова  Е.В.

2-12-50

Оповещение о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется Проект утверждения схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Проект).

Проект размещен на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://ibresi.cap.ru).

Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте Ибресинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://ibresi.cap.ru).

Информационные материалы по Проекту подлежат опубликованию в периодическом печатном издании «Ибресинский вестник» и размещению на официальном сайте Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственным за проведение публичных слушаний  является отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Организатор).

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями постановления Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  и утверждения».

Срок проведения публичных слушаний с 29 мая 2026 года  по 22 июня 2026 года.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 

22 июня 2026 г. 12.00 в зале заседаний администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, д.49.
Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний.

Дата открытия экспозиции – 29 мая 2026 года.

Экспозиция по Проекту проводится в соответствии с графиком проведения публичных слушаний.

Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 29 мая 2026 года  по 21 июня 2026 г., с 09.00 до 12.00 часов 22 июня 2026г.

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, 49, в письменном виде  на электронный адрес ibresi@cap.ru ,либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.

Номера контактных справочных телефонов комиссии: _8(83538)21250_____________

Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Ибресинский район, п. Ибреси, ул. Маресьева, 49.
Адрес электронной почты: ibresi@cap.ru.
Приложение
к Постановлению администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
№ 
от «
» 
2026 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуализация схемы теплоснабжения представляет собой решение комплексного развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его строительной деятельности, определённый генеральным планом.
Рассмотрение комплексного развития систем теплоснабжения муниципального округа начинается на стадии разработки/актуализации генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального округа принята практика составления перспективной схемы теплоснабжения.
Схема теплоснабжения актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития (согласно генерального плана), структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах определенного района муниципального округа. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.
При проведении актуализации схемы теплоснабжения использовались:
· Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (действующая редакция);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;
· СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003);
-  СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
· СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;
· Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).
Технической базой при актуализации схемы теплоснабжения являются:
· генеральный план Ибресинского муниципального округа;
· материалы по энергетическим характеристикам систем транспорта тепловой энергии;
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла и тепловым сетям (ТС);
· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
Актуализация выполнена на 2027 год. Конечная дата периода действия схемы теплоснабжения не изменяется и соответствует конечной дате периода действия ранее утвержденной схемы теплоснабжения.
1. 
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на цели теплоснабжения потребителей Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики  (далее  –  Ибресинский  муниципальный  округ)  приведен  в  Главе  2
«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
За период, предшествующий актуализации, новых объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения, не выявлено. Отключение потребителей от систем централизованного теплоснабжения не осуществлялось. Существующие и перспективные показатели спроса на тепловую энергию, мощность и теплоноситель сохраняются в значениях, утвержденных действующей схемой теплоснабжения.
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
пгт. Ибреси является административным центром Ибресинского муниципального округа. В состав муниципального округа входят тринадцать территориальных отделов.
Площадь муниципального округа — 1201,18 км².
Источниками централизованного теплоснабжения являются 19 котельных, работающих на природном газе.
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Ибресинского муниципального округа представлены в Табл. 1.1.
Табл. 1.1.
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального
деления Ибресинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Единицы измерения
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котел «Энгельса»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0

	Итого:
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0

	Котел «В.Интернационалистов»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2

	Итого:
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4

	Котел «Мира»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0

	Итого:
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6

	Котельная «Квартальная»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0

	Итого:
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5

	Котельная «РТП»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5


	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Единицы измерения
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Итого:
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3

	Котельная «ЦРБ»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3

	Итого:
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2

	Котельная «Кирова 28б»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7

	Итого:
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7

	Котельная «ФОК»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0

	Итого:
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3

	Котельная «Н.Чурашево»

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Итого:
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	БМК №5

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	Итого:
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5

	Котельная №6


	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Единицы измерения
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7

	Итого:
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7

	Котельная №7

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0

	Итого:
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0

	Котельная №9

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3

	Итого:
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3

	Котельная №10

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9

	Итого:
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9

	

	Котельная «РДК»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0

	Итого:
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0

	Котельная «Радуга»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7

	Итого:
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2

	Котельная «Кооперативная»


	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Единицы измерения
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4

	Итого:
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4

	БМК-1

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8

	3
	Промышленная застройка
	м²
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6

	Итого:
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8

	Котельная «Баня»

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3

	Итого:
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3


1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории Ибресинского муниципального округа сформирован на основании прогноза перспективной застройки на расчетный период действия схемы теплоснабжения. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен для каждой единицы территориального деления.
В соответствии с п. 16 Главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (его актуализации) (далее по тексту - СНиП) и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 17 мая 2011 года №224
«О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (далее по тексту - Требования энергоэффективности зданий, строений и сооружений).
Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный период схемы теплоснабжения сформирован на основании представленных документов, а также следующих рекомендаций и нормативно-правовых актов:
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 г.
№1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;
2) ГОСТ Р 54964-2023 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 15.12.2023 г.);
3) СП 50.13330.2024 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
4) СП 131.13330.2025 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для жилых и общественно-деловых зданий на каждом этапе представлены в Табл. 1.2.
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Табл. 1.2.
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котел «Энгельса»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320

	Котел «В.Интернационалистов»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150

	Котел «Мира»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910

	Котельная «Квартальная»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320

	Котельная «РТП»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920

	Котельная «ЦРБ»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230

	Котельная «Кирова 28б»


	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760

	Котельная «ФОК»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Котельная «Н.Чурашево»

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950

	БМК №5

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340

	Котельная №6

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	Котельная №7

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Котельная №9

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	Котельная №10


	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480

	Котельная «РДК»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610

	Котельная «Радуга»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	Котельная «Кооперативная»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	БМК-1

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517

	Котельная «Баня»

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных источников тепла.
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производственных зданий приведены в таблице ниже.
Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и определяется в каждом случае отдельно.
Табл. 1.3.
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии производственных зданий
	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	БМК-1

	1
	Производственных зданий
	отопление, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001


1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
В соответствии с утвержденными изменениями к Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 выполнены и представлены в таблицах
ниже
результаты
расчетов
существующей
и
перспективной
величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки для Ибресинского муниципального округа. Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки для каждого расчетного элемента территориального деления определена как частное от деления расчетной тепловой
 нагрузки
потребителей,
присоединенных
к

тепловым
сетям

системы
теплоснабжения, на площадь расчетного элемента соответственно (Табл. 1.4).
Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения (Табл. 1.5).
Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по системе теплоснабжения определена как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на отапливаемую площадь всех подключенных централизованно потребителей в каждой системе теплоснабжения (Табл. 1.6).
Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (Табл. 1.7).
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Табл. 1.4.
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном
элементе территориального деления
	№
	Наименование кадастрового квартала
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	21:10:160107
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981

	2
	21:10:160108
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265

	3
	21:10:160202
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701

	4
	21:10:160119
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420

	5
	21:10:160109
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405

	6
	21:10:160114
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620

	7
	21:10:160121
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953

	8
	21:10:160105
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858

	9
	21:10:160206
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109

	10
	21:10:160208
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209

	11
	21:10:160207
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490

	12
	21:10:160203
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647

	13
	21:10:160213
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655

	14
	21:10:160204
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642

	15
	21:10:160127
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635

	16
	21:10:160211
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760

	17
	21:10:070301
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026

	18
	21:10:071005
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348


Табл. 1.5.
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого
централизованного источника тепловой энергии
	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959

	3
	Котел «Мира»
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957

	4
	Котельная «Квартальная»
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376

	5
	Котельная «РТП»
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768

	6
	Котельная «ЦРБ»
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172

	8
	Котельная «ФОК»
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392

	10
	БМК №5
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468

	11
	Котельная №6
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902

	12
	Котельная №7
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597

	13
	Котельная №9
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519

	14
	Котельная №10
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930

	15
	Котельная «РДК»
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358

	16
	Котельная «Радуга»
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623

	17
	Котельная «Кооперативная»
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091

	18
	БМК-1
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512

	19
	Котельная «Баня»
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965


Табл. 1.6.
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по каждой системе
теплоснабжения
	№
	Обслуживающая организация
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	14,4811
	14,4811
	14,4811
	14,4811
	14,4811
	14,4811
	14,4811


Табл. 1.7.
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по поселению
	№
	Наименование поселения (городского округа, города федерального значения)
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Ибресинский муниципальный округ
	0,6911
	0,6911
	0,6911
	0,6911
	0,6911
	0,6911
	0,6911


2. 
РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
За период актуализации изменения установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, расчетной тепловой нагрузки и потерь тепловой мощности не зафиксированы. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, влияющие на балансы мощности и нагрузки, были выполнены по котельной «Радуга» в 2025 году заменен котел ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WABERG V 250 1 шт. По остальным источникам тепловой энергии мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, влияющие на балансы мощности и нагрузки, не выполнялись. Ранее утвержденные балансы сохраняются без изменений.
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Существующие эксплуатационные зоны систем теплоснабжения определяются теплоснабжающей и теплосетевой организацией, обслуживающей эти зоны.
В настоящее время на территории Ибресинского муниципального округа снабжением потребителей тепловой энергией занимается муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского муниципального округа» (далее - МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»).
Теплоснабжающая организация Ибресинского муниципального округа отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: жилые здания, административные здания, детские сады, больница, школы, учебные заведения, предприятия общественного питания, клубы, магазины, пожарное депо и гаражи.
Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных источников тепла.
Централизованное теплоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляется от девятнадцати тепловых источников тепла:
· котел «Энгельса» (п. Ибреси, ул. Энгельса, 57А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котел «В.Интернационалистов» (п. Ибреси, ул. В.Интернационалистов, 21А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котел «Мира» (п. Ибреси, ул. Мира, 33А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «Квартальная» (п. Ибреси, ул. Пионерская, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «РТП» (п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, 13), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «ЦРБ» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 27), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «Кирова 28б» (п. Ибреси, ул. Кирова, 28б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «ФОК» (п. Ибреси, ул. Никольская, 9), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «Н.Чурашево» (с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· БМК №5 (п. Ибреси, ул. Маресьева, 4А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная №6 (п. Ибреси, ул. Советская, 36А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная №7 (п. Ибреси, ул. Свердлова, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная №9 (п. Ибреси, ул. Леспромхозная, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная №10 (п. Ибреси, ул. Дмитрова, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «РДК» (п. Ибреси, ул. Маресьева, 16Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «Радуга» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «Кооперативная» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 26), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· БМК-1 (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»;
· котельная «Баня» (п. Ибреси, ул. Мира, д.42А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа».
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на Рис. 2.1.
Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на Рис. 2.2.
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Рис. 2.1.
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.
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Рис. 2.2.
Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.
2.2. Описание
существующих
и
перспективных
зон
действия индивидуальных источников тепловой энергии
В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены условия организации индивидуального теплоснабжения.
Согласно данным генерального плана муниципального округа зоны действия индивидуального теплоснабжения (1-2-х этажные индивидуальные дома с приусадебными участками) в настоящее время ограничиваются жилым фондом от автономных теплоисточников (газ, твердое топливо – уголь, торф, дрова). В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые теплогенераторы (котлы) и проточные водонагреватели.
При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованным или децентрализованным источникам, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.
Согласно данным генерального плана муниципального округа отопление и горячее водоснабжение перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.
Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 2.1
Табл. 2.1.
Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального
округа
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние (2023 г.)
	Расчетный срок (2043 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	га
	120306,08
	120306,08

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	га
	120306,08
	120306,08

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Жилые зоны
	га / %
	-
	-

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	-
	4123,66/3,42

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	-
	21,94/0,02

	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	
	4,8/0,003

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	-
	-

	
	многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	-
	28,99/0,02

	
	зона специализированной
	га
	-
	126,44/0,10


	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние (2023 г.)
	Расчетный срок (2043 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	общественной застройки
	
	
	

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га / %
	-
	-

	
	производственная зона
	га
	-
	170,39/0,14

	
	коммунально-складская зона
	га
	-
	-

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	13,29/0,01

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	1173,06/0,97

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	-
	-

	
	зона сельскохозяйственного использования
	га
	-
	30027,96/24,95

	
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	-
	-

	
	зона садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	-
	181,17/0,15

	
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	-
	469,14/0,38

	
	иная зона сельскохозяйственного назначения
	га
	-
	104,73/0,08

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	-
	-

	
	зона отдыха
	га
	-
	3,04/0,002

	
	зона лесов
	га
	-
	83273,56/69,21

	
	зона озелененных территорий общего пользования
	га
	-
	249,54/0,20

	2.6
	Зоны специального назначения
	га / %
	-
	

	
	зона кладбищ
	га
	-
	58,32/0,04

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	4,3/0,003

	
	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	12,98/0,010

	2.7
	Зона режимных территорий
	га / %
	-
	

	2.8
	Зона акваторий
	га / %
	-
	-

	2.9
	Иные зоны
	га / %
	-
	-


Исходя из сложившейся в муниципальном округе тенденции структуры нового жилищного строительства, учитывающей спрос населения, принимается следующая структура нового жилищного строительства:
индивидуальная застройка с участками – 90%; малоэтажная многоквартирная – 10%.
Территория индивидуальной жилой застройки определена из величины средней нормы предоставления земельного участка – 0,12 га.
Исходя из возможностей застройщиков индивидуального фонда, средняя площадь дома ориентировочно принимается – 150 м2 общей площади.
Территория,
необходимая
для
осуществления
индивидуального
строительства, составит:
90900 м2 общ. площади: 150 м2 = 606 домов х 0,12 га = 73 га
Территория,
необходимая
для
осуществления
малоэтажного
жилищного строительства в соответствии с минимальным размером территории для малоэтажной
застройки, принятой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 7 га на 1 тыс. чел., составит на период расчетного срока порядка – 3 га.
Общая территория для размещения нового жилищного строительства на территории Ибресинского муниципального округа определена на период расчетного срока в 76 га.
С учетом комплексного развития территории жилых зон, принимая во внимание сопутствующие объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктур, территория для нового жилищного строительства в целом по муниципальному округу к концу расчетного срока составит порядка 115 га.
Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа представлен в Табл. 2.2.
Табл. 2.2.
Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа
	№
	Кадастровый номер
	Населенный пункт
	Площадь, м2
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений
в генеральный план

	1
	21:10:230101:12
	п.
Калиновка
	5457
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	2
	21:10:230301:58
	п. 11 лет Чувашии
	6088
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	3
	21:10:221304:24
	п.
Березовка
	8202
	Земли населенных пунктов
	Земли
населенных пунктов
	Зона
индивидуальной жилой застройки

	4
	21:10:220401:64
	п. Орел
	3785
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	5
	21:10:190701:135
	п. Липовка
	31222
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	6
	21:10:190101:63
	п.
Малиновка
	22206
	Земли населенных пунктов
	Земли
населенных пунктов
	Зона
индивидуальной жилой застройки

	7
	21:10:180201:96
	с. Малые-Кармалы
	2310
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных
пунктов
	Зона индивидуальной
жилой застройки

	8
	21:10:153201:97
	д. Малый Кукшум
	16878
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	9
	21:10:071001:52
	с. Новое Чурашево
	3948
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	10
	21:10:030401:6
	д. Шибегечи
	3600
	Земли населенных пунктов
	Земли
населенных пунктов
	Зона
индивидуальной жилой застройки

	11
	21:10:090602:9
	д. Новые Высли
	5298
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	12
	21:10:020201:751
	п. Эконом
	18699
	Земли сельскохозяйственного
	Земли населенных
	Зона индивидуальной


	№
	Кадастровый номер
	Населенный пункт
	Площадь, м2
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план

	
	
	
	
	назначения
	пунктов
	жилой застройки

	13
	21:10:020201:584
	п. Эконом
	2387
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона специализированной общественной застройки

	14
	21:10:020201:622
	п. Эконом
	1821
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона специализированной общественной застройки

	15
	21:10:020201:394
	п. Эконом
	21421
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	16
	21:10:155801:996
	пгт. Ибреси
	453
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан

	17
	21:10:230201:118
	п.Калиновка
	2062
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	18
	21:10:1500101:1202
	д.Ширтаны
	2395
	Земли
сельскохозяйственного назначения
	Земли
населенных пунктов
	Зона
индивидуальной жилой застройки


Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую
«Зона индивидуальной жилой застройки» представлен в Табл. 2.3.
Табл. 2.3.
Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных
пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки»
	№
	Кадастровый номер
	Площадь, м2
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений в
генеральный план

	1
	21:10:020201:751
	18699
	Земли сельскохозяйственного
назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	2
	21:10:020201:394
	21421
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки


2.3. Cуществующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.
Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведены в таблице ниже.
Табл. 2.4.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия централизованных источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котел «Энгельса»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб..
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00035
	0,00038
	0,00040
	0,00042
	0,00045
	0,00047
	0,00064

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Котел «В.Интернационалистов»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00013
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00018
	0,00024

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343

	Котел «Мира»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00023
	0,00024
	0,00026
	0,00027
	0,00029
	0,00031
	0,00041


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Котельная «Квартальная»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00022

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,287
	0,283
	0,279
	0,275
	0,271
	0,271
	0,271

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00062
	0,00064
	0,00067
	0,00070
	0,00074
	0,00078
	0,00104

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	2,823
	2,819
	2,815
	2,811
	2,807
	2,807
	2,807

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-0,40
	-0,40
	-0,40
	-0,39
	-0,39
	-0,39
	-0,39

	Котельная «РТП»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,0407
	0,0407

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00009
	0,00009
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00016

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Котельная «ЦРБ»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049


	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00018

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00021
	0,00022
	0,00023
	0,00025
	0,00026
	0,00028
	0,00037

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Котельная «Кирова 28б»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,00473
	0,00473

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00002

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Котельная «ФОК»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00008
	0,00009
	0,00009
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00015

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00011
	0,00011
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00014
	0,00019

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744

	Котельная «Н.Чурашево»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00007

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00014
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00018
	0,00024

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,559
	0,559
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,110
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,112
	0,112

	БМК №5

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00012
	0,00013
	0,00018

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263

	Котельная №6

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00003
	0,00004

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	Котельная №7

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00005

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Котельная №9

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Котельная №10

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068



	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,0480

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Котельная «РДК»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,2610

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,01514
	0,015


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134

	Котельная «Радуга»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00003
	0,00003
	0,00004

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00005

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Котельная «Кооперативная»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00002

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	БМК-1

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00002
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00004

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0170
	0,0170


	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00007

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Котельная «Баня»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00005

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0170
	0,0170

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00008

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Действующим генеральным планом Ибресинского муниципального округа не предусматриваются зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух и более поселений. Все источники тепловой энергии расположены в границах Ибресинского муниципального округа.
Перспективные тепловые нагрузки потребителей, находящихся в зонах действия источников тепловой энергии, расположены в пределах границы Ибресинского муниципального округа.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно п. 30 г. 2 ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:
«Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
· надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
В настоящее время в Ибресинском муниципальном округе действует 19 централизованных источников теплоснабжения. Карта-схема поселения с делением на зоны действия источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведена на Рис. 2.1.
Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
Перечень исходных данных для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведен в Табл. 2.2.
Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого централизованного источника тепловой энергии представлен в Табл. 2.3.
Схема Ибресинского муниципального округа с указанием радиусов эффективного теплоснабжения централизованных источников тепловой энергии представлена на Рис. 2.3.
Табл. 2.5.
Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по источникам тепловой энергии Ибресинского
муниципального округа
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления,
тыс. м²
	Номер условного участка зоны действия
	Расстояние от источника до центра условного
участка, м
	Суммарная тепловая нагрузка Потребителей,
Гкал/ч
	Продолжительность отопительного периода, ч
	Тариф на отпуск тепловой энергии,
руб./Гкал

	1
	Котел «Энгельса»
	54,06903
	1
	105
	0,266
	4968
	2604,66

	2
	
	
	2
	136
	0,466
	
	

	3
	
	
	3
	144
	0,04
	
	

	4
	Котел
«В.Интернационалистов»
	26,29542
	1
	26
	0,075
	4968
	2604,66

	5
	
	
	2
	133
	0,44
	
	

	6
	Котел «Мира»
	35,3136
	1
	142
	0,691
	4968
	2604,66

	7
	Котельная
«Квартальная»
	106,57291
	1
	229
	0,85
	4968
	2604,66

	8
	
	
	2
	245
	1,501
	
	

	9
	Котельная «РТП»
	16,51724
	1
	57
	0,101
	4968
	2604,66

	10
	
	
	2
	127
	0,191
	
	

	11
	Котельная «ЦРБ»
	41,67798
	1
	78
	0,436
	4968
	2604,66

	12
	
	
	2
	140
	0,22
	
	

	13
	Котельная «Кирова 28б»
	3,49873
	1
	35
	0,074
	4968
	2604,66

	14
	Котельная «ФОК»
	26,49179
	1
	82
	0,217
	4968
	2604,66

	15
	
	
	2
	192
	0,339
	
	

	16
	Котельная «Н.Чурашево»
	35,55961
	1
	70
	0,12
	4968
	2604,66

	17
	
	
	2
	235
	0,368
	
	

	18
	БМК №5
	15,93701
	1
	98
	0,057
	4968
	2604,66


	19
	
	
	2
	170
	0,175
	
	

	20
	Котельная №6
	4,94137
	1
	63
	0,093
	4968
	2604,66


	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления,
тыс. м²
	Номер условного участка зоны действия
	Расстояние от источника до центра условного
участка, м
	Суммарная тепловая нагрузка Потребителей,
Гкал/ч
	Продолжительность отопительного периода, ч
	Тариф на отпуск тепловой энергии,
руб./Гкал

	21
	Котельная №7
	4,63352
	1
	40
	0,009
	4968
	2604,66

	22
	
	
	2
	76
	0,067
	
	

	23
	Котельная №9
	3,35711
	1
	62
	0,051
	4968
	2604,66

	24
	Котельная №10
	2,48663
	1
	57
	0,048
	4968
	2604,66

	25
	Котельная «РДК»
	7,77301
	1
	74
	0,26
	4968
	2604,66

	26
	Котельная «Радуга»
	9,05789
	1
	62
	0,055
	4968
	2604,66

	27
	
	
	2
	50
	0,09
	
	

	28
	Котельная
«Кооперативная»
	1,80882
	1
	33
	0,076
	4968
	2604,66

	29
	БМК-1
	11,01577
	1
	80
	0,131
	4968
	2604,66

	30
	
	
	2
	130
	0,084
	
	

	31
	Котельная «Баня»
	0,917
	1
	36
	0,045
	4968
	2604,66


Табл. 2.6.
Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч
	Расчетный годовой отпуск, тыс. Гкал
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	1
	Котел «Энгельса»
	0,772
	2,822250927
	122

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	0,515
	1,681183147
	80

	3
	Котел «Мира»
	0,691
	2,38633589
	142

	4
	Котельная «Квартальная»
	2,351
	8,187048556
	237

	5
	Котельная «РТП»
	0,292
	0,983382782
	92

	6
	Котельная «ЦРБ»
	0,656
	3,19290558
	109

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	0,074
	0,224040062
	35

	8
	Котельная «ФОК»
	0,556
	1,77237635
	137

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	0,488
	1,636187414
	153

	10
	БМК №5
	0,232
	0,862195784
	134

	11
	Котельная №6
	0,093
	0,294781502
	63

	12
	Котельная №7
	0,076
	0,267652862
	58

	13
	Котельная №9
	0,051
	0,148411993
	62

	14
	Котельная №10
	0,048
	0,139874233
	57

	15
	Котельная «РДК»
	0,26
	0,761020445
	74

	16
	Котельная «Радуга»
	0,145
	0,448090695
	55

	17
	Котельная «Кооперативная»
	0,076
	0,192477109
	33

	18
	БМК-1
	0,215
	1,138299081
	105

	19
	Котельная «Баня»
	0,045
	0,111509459
	36
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Рис. 2.3. Схема существующих радиусов эффективного теплоснабжения от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.
3. РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6
«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
За период, предшествующий актуализации, изменения производительности водоподготовительных установок, максимального потребления теплоносителя и аварийных режимов систем теплоснабжения не установлены. Балансы теплоносителя сохраняются в ранее утвержденных значениях.
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей. Несмотря на несоответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий. К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.
Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.
Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:
1) проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;
2) перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающей организацией;
3) применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;
4) использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.
Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Табл. 4.1.
Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются, как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей приведены в составе таблиц предыдущего пункта (3.1).
Данные величины показывают, что на перспективу увеличение производительности существующих ВПУ не требуется. На расчетный период нагрузка на ВПУ источников тепловой энергии будет складываться из следующих составляющих:
· собственные нужды теплоисточников;
· подпитка тепловой сети.
Табл. 3.1.
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем
теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котел «Энгельса»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котел «В.Интернационалистов»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котел «Мира»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котельная «Квартальная»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «РТП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «ЦРБ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Кирова 28б»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,57
	1,55
	1,53
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,43
	3,46
	3,48
	3,50
	3,50
	3,55
	3,55

	Доля резерва
	%
	69%
	69%
	70%
	70%
	70%
	71%
	71%

	Котельная «ФОК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Н.Чурашево»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	23,751
	23,646
	23,540
	23,435
	23,435
	23,087
	23,087

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	23,751
	23,646
	23,540
	23,435
	23,435
	23,087
	23,087

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	23,90
	23,80
	23,69
	23,59
	23,59
	23,24
	23,24

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК №5

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	3,77
	3,77
	3,77
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,77
	3,77
	3,77
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котельная №7

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,044
	2,044
	2,044
	2,044

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,044
	2,044
	2,044
	2,044

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №10

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «РДК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	5,98
	5,95
	5,92
	5,892
	5,892
	5,795
	5,795

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,98
	5,95
	5,92
	5,892
	5,892
	5,795
	5,795

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,99
	5,96
	5,94
	5,91
	5,91
	5,81
	5,81

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Радуга»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	5,90
	5,90
	5,90
	5,896
	5,896
	5,896
	5,896

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,90
	5,90
	5,90
	5,896
	5,896
	5,896
	5,896

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Кооперативная»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,966
	2,966
	2,966
	2,966

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,966
	2,966
	2,966
	2,966

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК-1

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	10,66
	10,66
	10,66
	10,662
	10,662
	10,662
	10,662


	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	10,66
	10,66
	10,66
	10,662
	10,662
	10,662
	10,662

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Баня»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. 
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа приведены в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
Документы территориального планирования, градостроительные предпосылки, зоны перспективной застройки и параметры развития систем теплоснабжения за период актуализации не изменялись. Основанием для корректировки мастер-плана является перенос сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы. Ранее утвержденные варианты перспективного развития систем теплоснабжения актуализированы и представлены ниже.
4.1. Описание
сценариев
развития
теплоснабжения
Ибресинского муниципального округа
Развитие систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа возможно по двум сценариям развития, оба рассмотрены ниже.
Вариант перспективного развития №1 (сценарий развития №1) «базовый» в соответствии с инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» на 2025 – 2029 гг. предусматривает:
1) Модернизация надземных участков тепловой сети с целью снижения износа участков тепловой сети, снижения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы:
· ремонт теплосети ул. Маресьева, 53 – ул. Кооперативная, 4 (2027 г.);
· ремонт теплосети котел «Мира» – СОШ №2 (2027 г.);
· ремонт теплосети БМК №5 – ул. Маресьева, д. 9 (2027 г.);
· ремонт теплосети ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2 (2026 г.);
· ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А (2027 г.);
· ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10 (2027 г.);
· ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4 (2028 г.);
· ремонт теплосети ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6 (2028 г.);
· ремонт теплосети ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61 (2028 г.);
· ремонт теплосети ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51 (2028 г.);
· ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59 (2029 г.);
· ремонт теплосети ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63 (2029 г.);
· ремонт теплосети ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27 (2030 г.);
· ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27 (2030 г.);
· ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13 (2030 г.).
2) Реконструкция БМК №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);
3) Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.).
Вариант перспективного развития №2 (сценарий развития №2) «консервативный» предусматривает:
1) Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
2) Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
3) Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
4) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.
4.2. Обоснование
выбора
приоритетного
сценария
развития теплоснабжения Ибресинского муниципального округа
Сравнение стоимости запланированных мероприятий представлено в Табл. 4.1.
Табл. 4.1. Объем инвестиций на развитие систем теплоснабжения Ибресинского
муниципального округа
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Общая стоимость внедрения мероприятия, тыс. рублей

	1
	Сценарий развития №1 (базовый)
	15 995,20

	2
	Сценарий развития №2 (консервативный)
	93 110,83


Реализация обоих сценариев развития потребует объем инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных средств.
Основным приоритетным сценарием развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа выбирается сценарий развития №1 «базовый», как наиболее вероятный к реализации. Далее расчеты всех показателей в таблицах ниже представлены по «базовому» сценарию развития №1.
5. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа в первую очередь, определяются генеральным планом муниципального округа.
За период актуализации в котельной «Радуга» в 2025 году заменен котел ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WABERG V 250 1 шт. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, консервация и вывод из эксплуатации остальных источников тепловой энергии не осуществлялись. Состав основного оборудования изменился на котельной «Радуга», по остальным источникам тепловой энергии, установленная и располагаемая мощность, вид основного и резервного топлива, температурный график и режимы работы источников сохраняются без изменений.
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Ибресинского муниципального округа, отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
В сценариях развития №1 и №2 не предусмотрено строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Ибресинского муниципального округа.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих  перспективную  тепловую  нагрузку  в
существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Сценариями развития не предусматривается реконструкция существующих источников тепловой энергии в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В обоих сценариях развития предусматривается техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Данные мероприятия представлены в Табл. 1.3 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории муниципального округа не предусматривается совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и существующих источников тепловой энергии в виду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Совместная работа существующих источников тепловой энергии на одну сеть схемой теплоснабжения не предполагается.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Схемой теплоснабжения не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации и консервации существующих котельных, выработавших нормативный срок службы.
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование действующих источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной схемой теплоснабжения не предполагается.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Перевод источников тепловой энергии в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной схемой теплоснабжения не предполагается.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Схемой теплоснабжения предполагается сохранение фактических (текущих) температурных графиков отпуска тепла в тепловые сети, которые соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и представлены в Табл. 5.1.
Табл. 5.1. Фактический температурный режим отпуска тепла в Ибресинском
муниципальном округе
	№ п/п
	Теплоснабжающая/эксплуатирующая организация
	Наименование источника тепловой энергии
	Температурный график, °С

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котел «Энгельса»
	65-55

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котел «В.Интернационалистов»
	65-55

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котел «Мира»
	65-55

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «Квартальная»
	65-55

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «РТП»
	65-55

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «ЦРБ»
	65-55

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского
	котельная «Кирова 28б»
	65-55


	№ п/п
	Теплоснабжающая/эксплуатирующая организация
	Наименование источника тепловой энергии
	Температурный график, °С

	
	муниципального округа»
	
	

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «ФОК»
	70-60

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «Н.Чурашево»
	65-55

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	БМК №5
	65-55

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная №6
	65-55

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная №7
	65-55

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского
муниципального округа»
	котельная №9
	65-55

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная №10
	65-55

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «РДК»
	62-52

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «Радуга»
	65-55

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «Кооперативная»
	65-55

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	БМК-1
	75-65

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	котельная «Баня»
	95-70


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
В данной схеме теплоснабжения предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусматриваются.
5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа можно считать не целесообразным.
6. РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
Решения о необходимости строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Структура организации проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей представлена ниже:
1) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
2) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
3) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;
4) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;
5) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;
6) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
7) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Основными эффектами от реализации этих проектов являются:
· расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;
· повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях.
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
По сценарию развитиям №1 и №2 не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Ибресинского муниципального округа.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Предложения по сценарию развития №1 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения учтены в Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
Предложения по сценарию развития №2 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных представлены в Табл. 1.6 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:
· мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;
· мероприятия по реконструкции и (или) модернизации ветхих тепловых сетей. Предложения по сценарию развития №1 по строительству, реконструкции и (или)
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей учтены в Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
Предложения по сценарию развития №2 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в Табл. 1.7 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
В Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа предусмотрены мероприятия по сценарию развития
№1 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
В Табл. 1.5 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа предусмотрены мероприятия по сценарию развития
№2 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
7. 
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с п. 8 и 9 ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
В соответствии с Федеральным закон от 30 декабря 2021 г. №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», вступивший в силу с 1 января 2022 г., для исключения необоснованных расходов, вводится обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В данной схеме теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку от БМК-1 горячее водоснабжение осуществляется по отдельным сетям, от котельной «ФОК» - по двух трубной закрытой системе теплоснабжения. По остальным централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа - горячее водоснабжение потребителей не осуществляется.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине
отсутствия
у
потребителей
внутридомовых
систем
горячего водоснабжения
В зданиях, оборудованных газовыми колонками необходимость строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов для приготовления горячего водоснабжения отсутствует.
На территории Ибресинского муниципального округа не планируется строительство ИТП и ЦТП.
7.3. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не рассматриваются, поскольку от БМК-1 горячее водоснабжение осуществляется по отдельным сетям, от котельной «ФОК» - по двух трубной закрытой системе теплоснабжения. По остальным централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа - горячее водоснабжение потребителей не осуществляется.
8. РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Основным видом топлива для всех централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа является природный газ.
Перспективные топливные балансы для каждого централизованного источника тепловой энергии, отапливающего здания расположенные на территории Ибресинского муниципального округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в Табл. 8.1.
В соответствии с требованиями п.13.45 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» вместимость резервуара хранения резервного топлива колеблется в пределах от трех до десяти дней теплопотребления в самый холодный месяц года и подбирается исходя из условий:
· вид топлива;
· способ доставки.
Табл. 8.1.
Перспективные расчетные топливные балансы.
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес)
	Тип топлива
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 -
2034
	2035 -
2037

	1
	Котел «Энгельса»
	основное
	природный газ, м3
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	1891590,5
	1134954,0

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котел
«В.Интернационалистов»
	основное
	природный газ, м3
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	1126799,0
	676079,4

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Котел «Мира»
	основное
	природный газ, м3
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	1599422,0
	959653,2

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная «Квартальная»
	основное
	природный газ, м3
	1126364,6
	1123299,2
	1120233,9
	1117168,5
	1114103,1
	5570515,5
	3342309,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная «РТП»
	основное
	природный газ, м3
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	637371,0
	382422,6

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Котельная «ЦРБ»
	основное
	природный газ, м3
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	2151777,0
	1291066,2

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15


	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес)
	Тип топлива
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 -
2034
	2035 -
2037

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	основное
	природный газ, м3
	30274,6
	30267,1
	30259,6
	30252,1
	30244,6
	151073,0
	90733,8

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	основное
	природный газ, м3
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	1201910,0
	721146,0

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	основное
	природный газ, м3
	221992,3
	221823,6
	221655,0
	221486,4
	221317,8
	1105836,0
	664459,2

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	БМК №5
	основное
	природный газ, м3
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	586240,5
	351744,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	основное
	природный газ, м3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	198551,5
	119130,9

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	основное
	природный газ, м3
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	181374,5
	108824,7

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	основное
	природный газ, м3
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	99417,5
	59650,5


	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес)
	Тип топлива
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 -
2034
	2035 -
2037

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	основное
	природный газ, м3
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	93749,5
	56249,7

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	основное
	природный газ, м3
	103201,7
	103194,1
	103186,6
	103179,1
	103171,6
	515745,0
	309537,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	основное
	природный газ, м3
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	302295,0
	181377,0

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная
«Кооперативная»
	основное
	природный газ, м3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	129736,5
	77841,9

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	18
	БМК-1
	основное
	природный газ, м3
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	718132,0
	430879,2

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	19
	Котельная «Баня»
	основное
	природный газ, м3
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	76837,5
	76837,5

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Поскольку основным топливом для всех централизованных источников теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.
8.3. Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на централизованных источниках тепловой энергии, является природный газ.
Сертификат соответствия и протокол испытания природного газа не предоставлены.
8.4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Преобладающим видом топлива в Ибресинском муниципальном округе является природный газ.
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
Приоритетное направление развития топливного баланса Ибресинского муниципального округа планируется в соответствии со сценарием развития №1.
9. РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе
12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей на каждом этапе представлены в Главе 12
«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» в данной схеме теплоснабжения не планируется.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку горячее водоснабжение потребителей от котельных по открытой схеме теплоснабжения не осуществляется.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:
· прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2028 г.;
· коэффициента распределения финансовых затрат по годам.
Для включения в инвестиционную надбавку к тарифу предлагаются следующие мероприятия:
· все мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту источников тепловой энергии;
· предложение по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
· предложение по строительству и реконструкции насосных станций.
Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Ибресинского муниципального округа и предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки должны быть реализованы за счет тарифа на подключения.
Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать дополнительные источниками финансирования:
· областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере энергетики;
· государственно-частное партнерство;
· федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере теплоэнергетики.
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям представлена в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Информация о фактической величине осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения по Ибресинскому муниципальному округу не предоставлена.
10. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1. Решение
о
присвоении
статуса
единой
теплоснабжающей организации (организациям)
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила).
Муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Ибресинского муниципального округа.
10.2. Реестр
зон
деятельности единой
теплоснабжающей
организации (организаций)
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведен в Табл.
10.1.
Табл. 10.1.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации
	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Наименование источника

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котел «Энгельса»

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котел «В.Интернационалистов»

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котел «Мира»

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Квартальная»

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «РТП»

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «ЦРБ»

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Кирова 28б»


	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Наименование источника

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «ФОК»

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Н.Чурашево»

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	БМК №5

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная №6

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная №7

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная №9

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная №10

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «РДК»

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Радуга»

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Кооперативная»

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	БМК-1

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Баня»


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации муниципальному предприятию «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» является направленная в администрацию Ибресинского муниципального округа заявка с указанием всех необходимых данных, в соответствии с критериями настоящих Правил.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На момент актуализации схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа новых заявок на присвоение статуса ЕТО от других теплоснабжающих организаций не поступало.
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа приведен в Табл. 10.2.
Табл. 10.2.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котел «Энгельса»

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котел «В.Интернационалистов»

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котел «Мира»

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Квартальная»

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «РТП»

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «ЦРБ»

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Кирова 28б»

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «ФОК»

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Н.Чурашево»

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	БМК №5

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная №6

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная №7

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная №9

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная №10

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «РДК»

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Радуга»

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Кооперативная»

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	БМК-1

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа»
	Котельная «Баня»


11. РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В актуализированной схеме теплоснабжения перераспределение тепловой нагрузки между централизованными источниками тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе не планируется.
12. РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное и практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных тепловых сетей.
В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа бесхозяйных тепловых сетей нет.
13. РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ИБРЕСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В настоящее время отсутствуют проблемы организации газоснабжения существующих централизованных источников тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе.
13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для Ибресинского муниципального округа не предусматриваются.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических
систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ибресинского муниципального округа не предусмотрено.
13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в данной схеме теплоснабжения не предполагается.
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Согласно схемы водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа развитие соответствующих систем водоснабжения в части, относящихся к системам теплоснабжения, предусматривает реализацию в полном объеме положений ст. 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа в разрезе развития существующих централизованных источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.
14. РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, не предоставлена.
14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, не предоставлена.
14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Табл. 14.1.
Табл. 14.1.
Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2034
	2035 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	кг.у.т/Гкал
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	кг.у.т/Гкал
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128

	3
	Котел «Мира»
	кг.у.т/Гкал
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128

	4
	Котельная «Квартальная»
	кг.у.т/Гкал
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676

	5
	Котельная «РТП»
	кг.у.т/Гкал
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980

	6
	Котельная «ЦРБ»
	кг.у.т/Гкал
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	кг.у.т/Гкал
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427

	8
	Котельная «ФОК»
	кг.у.т/Гкал
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	кг.у.т/Гкал
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202

	10
	БМК №5
	кг.у.т/Гкал
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458

	11
	Котельная №6
	кг.у.т/Гкал
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893

	12
	Котельная №7
	кг.у.т/Гкал
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896

	13
	Котельная №9
	кг.у.т/Гкал
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992

	14
	Котельная №10
	кг.у.т/Гкал
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082

	15
	Котельная «РДК»
	кг.у.т/Гкал
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006

	16
	Котельная «Радуга»
	кг.у.т/Гкал
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156

	17
	Котельная «Кооперативная»
	кг.у.т/Гкал
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011

	18
	БМК-1
	кг.у.т/Гкал
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190

	19
	Котельная «Баня»
	кг.у.т/Гкал
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696


14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя
к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 14.2.
Табл. 14.2.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике
тепловой сети
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2034
	2035 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	Гкал/(м2)
	4,261
	4,143
	4,025
	3,686
	3,575
	3,575
	3,575

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	Гкал/(м2)
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392

	3
	Котел «Мира»
	Гкал/(м2)
	3,474
	3,934
	3,731
	3,528
	3,326
	3,326
	3,326

	4
	Котельная «Квартальная»
	Гкал/(м2)
	2,750
	2,345
	2,299
	2,252
	2,315
	2,315
	2,315

	5
	Котельная «РТП»
	Гкал/(м2)
	3,267
	3,267
	3,267
	3,267
	3,267
	3,267
	3,267

	6
	Котельная «ЦРБ»
	Гкал/(м2)
	2,955
	2,930
	2,904
	2,878
	2,853
	2,853
	2,853

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	Гкал/(м2)
	3,405
	2,554
	1,702
	0,851
	0,000
	4,196
	4,170

	8
	Котельная «ФОК»
	Гкал/(м2)
	1,926
	1,928
	1,929
	1,931
	1,933
	1,933
	1,933

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	Гкал/(м2)
	2,205
	1,660
	1,116
	0,571
	0,026
	2,734
	2,728

	10
	БМК №5
	Гкал/(м2)
	2,723
	2,723
	2,723
	2,723
	2,723
	2,723
	2,723

	11
	Котельная №6
	Гкал/(м2)
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892

	12
	Котельная №7
	Гкал/(м2)
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895

	13
	Котельная №9
	Гкал/(м2)
	3,469
	3,469
	3,469
	3,469
	3,469
	3,469
	3,469

	14
	Котельная №10
	Гкал/(м2)
	3,446
	3,446
	3,446
	3,446
	3,446
	3,446
	3,446

	15
	Котельная «РДК»
	Гкал/(м2)
	3,106
	2,331
	1,556
	0,781
	0,006
	3,861
	3,853

	16
	Котельная «Радуга»
	Гкал/(м2)
	3,090
	3,090
	3,090
	3,090
	3,090
	3,090
	3,090

	17
	Котельная «Кооперативная»
	Гкал/(м2)
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	18
	БМК-1
	Гкал/(м2)
	1,871
	1,871
	1,871
	1,871
	1,871
	1,871
	1,871

	19
	Котельная «Баня»
	Гкал/(м2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 14.3.
Табл. 14.3.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2034
	2035 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	%
	28,986
	28,738
	28,491
	28,243
	27,995
	27,995
	27,995

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	%
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550

	3
	Котел «Мира»
	%
	24,565
	24,288
	24,011
	23,734
	23,457
	23,457
	23,457

	4
	Котельная «Квартальная»
	%
	33,704
	33,589
	33,473
	28,687
	28,587
	28,587
	28,587

	5
	Котельная «РТП»
	%
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375

	6
	Котельная «ЦРБ»
	%
	16,119
	16,095
	16,072
	16,049
	16,025
	16,025
	16,025

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	%
	13,942
	13,613
	13,284
	12,954
	12,625
	14,248
	14,238

	8
	Котельная «ФОК»
	%
	11,152
	11,154
	11,155
	11,157
	11,158
	11,158
	11,158

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	%
	21,674
	20,747
	19,820
	18,893
	17,966
	22,575
	22,564

	10
	БМК №5
	%
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384

	11
	Котельная №6
	%
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719

	12
	Котельная №7
	%
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079

	13
	Котельная №9
	%
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874

	14
	Котельная №10
	%
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845

	15
	Котельная «РДК»
	%
	47,439
	46,421
	45,403
	44,384
	43,366
	48,431
	48,421

	16
	Котельная «Радуга»
	%
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267

	17
	Котельная «Кооперативная»
	%
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501

	18
	БМК-1
	%
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939

	19
	Котельная «Баня»
	%
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144


14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в Табл. 14.4.
Табл. 14.4.
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2034
	2035 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	м2/(Гкал/ч)
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	м2/(Гкал/ч)
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94

	3
	Котел «Мира»
	м2/(Гкал/ч)
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99

	4
	Котельная «Квартальная»
	м2/(Гкал/ч)
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00

	5
	Котельная «РТП»
	м2/(Гкал/ч)
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10

	6
	Котельная «ЦРБ»
	м2/(Гкал/ч)
	134,82
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	м2/(Гкал/ч)
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79

	8
	Котельная «ФОК»
	м2/(Гкал/ч)
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	м2/(Гкал/ч)
	202,65
	234,91
	234,91
	232,68
	232,68
	232,68
	232,68

	10
	БМК №5
	м2/(Гкал/ч)
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11

	11
	Котельная №6
	м2/(Гкал/ч)
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02

	12
	Котельная №7
	м2/(Гкал/ч)
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78

	13
	Котельная №9
	м2/(Гкал/ч)
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40

	14
	Котельная №10
	м2/(Гкал/ч)
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00

	15
	Котельная «РДК»
	м2/(Гкал/ч)
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98

	16
	Котельная «Радуга»
	м2/(Гкал/ч)
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71

	17
	Котельная «Кооперативная»
	м2/(Гкал/ч)
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14

	18
	БМК-1
	м2/(Гкал/ч)
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17

	19
	Котельная «Баня»
	м2/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.
14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.
14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.
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14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в Табл. 14.5.
Табл. 14.5.
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной
тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2034
	2035 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел «Мира»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	БМК №5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная «Баня»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в Табл. 14.6.
Табл. 14.6.
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2034
	2035 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	-
	41,48
	38,33
	35,18
	32,03
	28,87
	33,87
	38,87

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	-
	39,57
	40,57
	41,57
	42,57
	43,57
	48,57
	53,57

	3
	Котел «Мира»
	-
	40,64
	36,92
	33,21
	29,50
	25,78
	30,78
	35,78

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	23,21
	21,85
	20,49
	19,13
	17,76
	22,76
	27,76

	5
	Котельная «РТП»
	-
	35,00
	36,00
	37,00
	38,00
	39,00
	44,00
	49,00

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	21,66
	20,41
	19,15
	17,89
	16,64
	21,64
	26,64

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	17,00
	22,00

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	17,77
	17,93
	18,09
	18,25
	18,41
	23,41
	28,41

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	-
	20,64
	21,64
	22,64
	23,64
	24,64
	29,64
	34,64

	10
	БМК №5
	-
	21,68
	21,35
	21,02
	20,69
	20,36
	25,36
	30,36

	11
	Котельная №6
	-
	22,11
	23,11
	24,11
	25,11
	26,11
	31,11
	36,11

	12
	Котельная №7
	-
	28,00
	29,00
	30,00
	31,00
	32,00
	37,00
	42,00

	13
	Котельная №9
	-
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	14
	Котельная №10
	-
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	15
	Котельная «РДК»
	-
	27,58
	28,58
	29,58
	30,58
	31,58
	36,58
	41,58

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	19,70
	20,70
	21,70
	22,70
	23,70
	28,70
	33,70

	17
	Котельная «Кооперативная»
	-
	12,00
	13,00
	14,00
	15,00
	16,00
	21,00
	26,00

	18
	БМК-1
	-
	11,34
	12,34
	13,34
	14,34
	15,34
	20,34
	25,34

	19
	Котельная «Баня»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Табл. 14.7.
Табл. 14.7.
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной
характеристике тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2034
	2035 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	-
	-
	0,043
	0,455
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел «Мира»
	-
	0,476
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	-
	0,114
	-
	0,075
	0,082
	-
	-

	5
	Котельная «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	-
	0,287
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	-
	0,083
	-
	-
	0,120
	-
	-

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	БМК №5
	-
	-
	0,289
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная «Баня»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в Табл. 14.8.
Табл. 14.8.
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год,
к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2034
	2035 - 2037

	1
	Котел «Энгельса»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел «В.Интернационалистов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел «Мира»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	-
	-
	-
	1,000
	-
	-
	-

	5
	Котельная «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная «Н.Чурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	БМК №5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная «Баня»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


15. РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
15.1. Тарифно-балансовые
расчетные
модели
теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно на эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. Изменение тарифа для потребителей тепловой энергии происходит с учетом предельного индекса на изменения размера платы за коммунальные услуги представлен ниже.
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15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.
15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» отображена на Рис. 15.1.
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Рис. 15.1. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского муниципального округа» по предельному росту для потребителей на территории Ибресинского муниципального округа.
16. РАЗДЕЛ 16. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Данный раздел выполнен на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г.
Информация по сценариям развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы представлена в Главе 17 «Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
	ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ


	
	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

25.05.2026   426 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2026 № 426

поселок городского типа Ибреси



Об утверждении Порядка

оценки налоговых расходов 

Ибресинского муниципального
округа Чувашской Республики

В соответствии с пунктом 2 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

	Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики
	И.Г. Семенов


Утвержден
постановлением администрации
Ибресинского муниципального
округа Чувашской Республики
от 25.05.2026 № 426
Порядок
оценки налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру оценки налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, а также порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляемой кураторами налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - муниципальные программы) и их структурных элементов и (или) целями социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящимися к муниципальным программам;

куратор налоговых расходов - орган местного самоуправления Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы и ее структурных элементов и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам;

нормативные характеристики налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - сведения о положениях нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам (далее - льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми актами Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

оценка налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

оценка объемов налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - определение объемов выпадающих доходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики обусловленных льготами, предоставленными плательщикам;

оценка эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с целями муниципальных программ и их структурных элементов и (или) целями социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

плательщики - плательщики налогов;

социальные налоговые расходы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - целевая категория налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

стимулирующие налоговые расходы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - целевая категория налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

технические налоговые расходы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - целевая категория налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

фискальные характеристики налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

целевые характеристики налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - сведения о целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми актами Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Оценка налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется кураторами налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с перечнем налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на основе информации Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике о фискальных характеристиках налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год, а также информации о стимулирующих налоговых расходах Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году.

4. Методики оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики разрабатываются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласованию с финансовым отделом администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Методика оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики содержит описание процесса оценки целесообразности и результативности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с критериями, установленными настоящим Порядком.

II. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

5. Кураторы налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики формируют информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению к настоящему Порядку.

III. Оценка эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

6. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики:

а) финансовый отдел администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - финансовый отдел) формирует и направляет ежегодно в Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике сведения о категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе действовавших в отчетном году и в году, предшествующем отчетному году, и иную информацию, предусмотренную приложением к настоящему Порядку.

б) Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике направляет в финансовый отдел информацию за отчетный финансовый год, содержащие:

сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;

сведения о суммах выпадающих доходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики по каждому налоговому расходу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

сведения об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщиками в бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики по каждому налоговому расходу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении стимулирующих налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

в) финансовый отдел доводит до кураторов налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики сведения, полученные от Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.

7. Оценка налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики проводится куратором налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. Результаты оценки (с отражением показателей, указанных в приложении к настоящему Порядку) с приложением аналитической записки по проведенным расчетам и пояснением (обоснованием) выводов, сделанных на основании данных расчетов, ежегодно до 10 мая направляются в финансовый отдел.

8. Оценка эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется кураторами налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и включает в себя:

а) оценку целесообразности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

б) оценку результативности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

9. Критериями целесообразности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики являются:

соответствие налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящимся к муниципальным программам;

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период.

10. В случае несоответствия налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики хотя бы одному из критериев, указанных в 9 настоящего Порядка, куратор налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики представляет в финансовый отдел предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

11. В качестве критерия результативности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики кураторами налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики используется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

12. Оценка результативности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики включает в себя оценку бюджетной эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

13. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики кураторами налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам (далее - сравнительный анализ), а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

14. Сравнительный анализ включает в себя сравнение объемов расходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в случае применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот посредством определения куратором налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики прироста значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и на 1 рубль расходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики для достижения того же значения показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов.

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам, учитываются:

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, предоставляемые за счет средств бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

предоставление муниципальных гарантий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.

15. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики одновременно со сравнительным анализом куратором налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики рассчитывается оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) указанных налоговых расходов. Значение оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики является одним из критериев результативности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики определяется куратором налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики отдельно по каждому налоговому расходу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики определяется в целом по указанной категории плательщиков.

16. По итогам оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики куратор налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики формирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, вкладе налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в достижение целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики) альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам.

Выводы по результатам оценки эффективности налогового расхода представляются в финансовый отдел в сроки, установленные пунктом 7 настоящего Порядка.

IV. Обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

17. Финансовый отдел обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на основе данных, представленных кураторами налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, и направляет их в администрацию Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики до 5 августа.

18. Результаты оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на предстоящий период в сроки, установленные для разработки проекта бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Приложение
к Порядку оценки налоговых
расходов Ибресинского муниципального
округа Чувашской Республики

Перечень
показателей для проведения оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	№

п/п
	Предоставляемая информация
	Источник данных

	I. Нормативные характеристики налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	1.
	Нормативный правовой акт Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (статья, часть, пункт, абзац), предусматривающий налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам
	Перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	2.
	Условия предоставления плательщикам налогов налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, установленных нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	3.
	Категория получателей налоговых льгот, освобождений и иных налоговых преференций по налогам, установленных нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	4.
	Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам
	Финансовый отдел администрации Ибресинского муниципального округа

	5.
	Даты начала действия предоставленного нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики права на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам
	Перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	6.
	Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предоставленных нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Финансовый отдел администрации Ибресинского муниципального округа

	7.
	Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, установленных нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	II. Целевые характеристики налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	8.
	Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, установленных нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	9.
	Целевая категория налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Куратор налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	10.
	Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, установленных нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Куратор налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	11.
	Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	12.
	Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определяющий особенности предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими плательщиками
	Финансовый отдел администрации Ибресинского муниципального округа

	13.
	Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам
	Финансовый отдел администрации Ибресинского муниципального округа

	14.
	Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам
	Перечень налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	15.
	Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому относится налоговый расход (если налоговый расход обусловлен налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями для отдельных видов экономической деятельности)
	Куратор налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	16.
	Принадлежность налогового расхода к группе полномочий в соответствии с методикой распределения дотаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации"
	Куратор налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	III. Фискальные характеристики налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	17.
	Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, в соответствии с нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)
	УФНС России по Чувашской Республике

	18.
	Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
	Куратор налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	19.
	Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной преференцией (единиц), установленным нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	УФНС России по Чувашской Республике

	20.
	Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные нормативным правовым актом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (тыс. рублей)
	УФНС России по Чувашской Республике

	21.
	Объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за отчетный финансовый год (тыс. рублей)
	УФНС России по Чувашской Республике

	22.
	Результат оценки эффективности налогового расхода
	Куратор налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
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О проведении 77 -го праздника

Песни, Труда и Спорта «Акатуй»

В рамках празднования  77-го праздника Песни, Труда и Спорта «Акатуй», посвященного Году Народного единства в Российской Федерации и Году Дружбы народов в Чувашской Республике, а также традиционного подведения итогов окончания весенне-полевых работ 2026 года, чествования победителей  57-го фестиваля самодеятельного народного творчества, администрация Ибресинского муниципального округа постановляет:
1. Провести 77-ой праздник Песни, Труда и Спорта «Акатуй» 12 июня 2026 года. Тематический  праздник посвятить  Году Народного единства в Российской Федерации и Году Дружбы народов в Чувашской Республике, а также традиционного подведения итогов окончания весенне-полевых работ 2026 года, чествования победителей  57-го фестиваля самодеятельного народного творчества. Для решения организационных вопросов проведения праздника создать оргкомитет (Приложение №1).

2. Утвердить Положение и программу проведения 77-го праздника Песни, Труда и Спорта «Акатуй», посвященного Году Народного единства в Российской Федерации и Году Дружбы народов в Чувашской Республике, а также традиционного подведения итогов окончания весенне-полевых работ 2026 года, чествования победителей  57-го фестиваля самодеятельного народного творчества  (Приложение №2, №3).

3. Ильиной М.З., начальнику  отдела социального развития администрации Ибресинского муниципального округа, обеспечить проведение культурной программы и совместно с отделом образования администрации Ибресинского муниципального округа, обеспечить награждение победителей 57-го  фестиваля самодеятельного народного творчества.

4. Косовой К.Н., главному специалисту-эксперту отдела социального развития администрации Ибресинского муниципального округа,  обеспечить проведение спортивной программы и награждение лучших спортсменов.

5. Ермошкину М.П., начальнику отдела сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа, обеспечить награждение победителей в экономическом соревновании среди сельскохозяйственных предприятий округа по итогам весенне-полевых работ 2025 года.

6. Коннову С.В., исполняющему обязанности начальника Ибресинского территориального отдела Управления по развитию территории администрации Ибресинского муниципального округа  обеспечить благоустройство, праздничное оформление поселка Ибреси и Парка культуры и отдыха.

7. Минигалиеву И.Ш., начальнику ОМВД РФ «Ибресинский, обеспечить охрану правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий.

8. Кузнецовой А.А., главному врачу БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздрав Чувашии, организовать при проведении праздника дежурство скорой медицинской помощи.

9. Долгову Д.М., начальнику  ПСЧ №28  Ибресинского  района организовать при проведении праздника дежурство пожарной машины в Парке культуры и отдыха п. Ибреси  на время проведения праздничных мероприятий.
10. Предпринимателям, физическим и юридическим лицам осуществляющим приготовление и реализацию продуктов питания обеспечить размещение мест приготовления пищи на расстоянии не менее 5 метров от  близстоящих деревьев на площадке размером  не менее 5*5 метров, очищенной от сухой травы и горючих остатков.  Иметь запас воды не менее 100 литров и огнетушитель. Обеспечить  проведение инструктажа с подчиненными работниками о мерах противопожарной безопасности. Разведение огня и приготовление пищи осуществлять на специальных устройствах (жаровни, мангалы, переносные печи) имеющих зольник, исключающий падение горячих углей и золы.

11. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ибресинского
                        И.Г. Семёнов

муниципального округа
Чувашской Республики
Ильина М.З.

 (83538)21577

Приложение№1

к постановлению администрации Ибресинского муниципального округа 

26.06.2026  № 436
Состав оргкомитета

по проведению 77-го праздника Песни, Труда и Спорта «Акатуй», посвященного  Году Народного единства в Российской Федерации и Году Дружбы народов в Чувашской Республике, а также традиционного подведения итогов окончания весенне-полевых работ 2025 года, чествования победителей  57-го фестиваля самодеятельного народного творчества 

	Семенов И.Г.


	Глава Ибресинского муниципального округа, (председатель); 

	Федоров Н.Г.
	Первый заместитель главы администрации Ибресинского муниципального округа 

(заместитель председателя);

	Алексеева И.В.
	Заместитель главы администрации Ибресинского муниципального округа 
(заместитель председателя)

	Ильина М.З.
	Начальник отдела социального развития

(секретарь).


	
	
	
	

	
	
	
	

	Члены оргкомитета:
	

	
	
	
	

	1.    

2.     
	Турбина С.Н.
Ермошкин М.П.
	-

-
	начальник отдела образования администрации Ибресинского муниципального округа 

начальник отдела  сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа;

	
	
	
	

	3.
4.
	Зиновьева О.В.
Лукин В.В.
	-
-
	начальник финансового отдела администрации Ибресинского муниципального округа;
и.о. начальника отдела цифрового развития и информационных технологий администрации Ибресинского муниципального округа

	
	
	
	

	5.
	Михайлова О.А.
	-
	управляющий делами администрации – начальник отдела администрации Ибресинского муниципального отдела;



	6.

7.
	Минигалиев И.Ш. 

Коннов С.В.      
	-

-
	начальник ОМВД РФ «Ибресинский» (по согласованию);

и.о. начальника Ибресинского территориального отдела Управления по развитию территории администрации Ибресинского муниципального округа;



	
	
	
	

	8.
	Смоляков М.А.
	-
	председатель Совета работодателей Ибресинского муниципального округа (по согласованию);



	9.
	Кузнецова А.А.
	-
	главный врач БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздрав Чувашии (по согласованию)

	
	
	
	

	10.
	Гурьева О.П.       
	
	председатель Совета Ибресинского райпо  (по согласованию)

	16.

17.

18.
19. 

20. 

21.

22.

23.


	Долгов Д.М.
Чернова Н.А. 

Косова К.Н.

Петров А.Н.

Шибалова Н.В.

Богатырев Б.Д.

Курников А.В.

Захаров А.Л.
	
	начальник  ПСЧ №28  Ибресинского  района
 (по согласованию) 
начальник отдела экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа
главный специалист - эксперт отдела социального развития администрации Ибресинского муниципального округа

и.о. директора  МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского муниципального округа

директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Ибресинского муниципального округа

директор МАУ ДО «СШ  «Патвар» Ибресинского муниципального округа

генеральный директор ООО «Агрофирма  Империя» Ибресинского муниципального округа (по согласованию)

заведующий сектором специальных программ администрации Ибресинского муниципального округа 




	Приложение №2 

к постановлению администрации Ибресинского муниципального округа
Чувашской Республики

26.06.2026  № 436
	


ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  77-го праздника Песни, Труда и Спорта «Акатуй», посвященного  Году Народного единства в Российской Федерации и Году Дружбы народов в Чувашской Республике, а также традиционного подведения итогов окончания весенне-полевых работ 2026 года, чествования победителей  57-го фестиваля самодеятельного народного творчества 
Цели и задачи

Подведение  итогов окончания весенне-полевых работ 2026 года, чествования победителей 57-го фестиваля самодеятельного народного творчества и расширения творческих контактов между коллективами и исполнителями, формирования высоких гражданских и нравственно-этических качеств личности. 

Проведение традиционного праздника Песни, Труда и Спорта «Акатуй» способствует сохранению и популяризации традиций чувашского народа, всестороннему развитию и поддержке творческих способностей и дарований граждан,  широкому вовлечению в самодеятельность коллективов работников сельского хозяйства, промышленных предприятий, организаций и учреждений.

Руководство организацией и проведением праздника

Общее руководство организацией и проведением праздничных мероприятий осуществляется Оргкомитетом, непосредственное проведение возлагается на отдел сельского хозяйства и экологии, отдел организационно-контрольной работы, отдел социального развития администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Ответственность за подготовку места проведения праздничных мероприятий возлагается на Ибресинский территориальный отдел администрации Ибресинского муниципального округа; организацию приема участников, проведение культурно-массовых мероприятий возлагается на администрацию Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Участники праздника

В праздничных мероприятиях принимают участие жители и гости Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, представители государственной власти Чувашской Республики, делегации предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Награждение

          Победители 57-го фестиваля самодеятельного народного творчества награждаются дипломами и денежными премиями в соответствии с распоряжением администрации  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Финансирование

Расходы по организации и проведению праздника несет администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. Расходы, связанные с награждением победителей 57-го фестиваля самодеятельного народного творчества среди ученических и учительских коллективов несет отдел образования администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Приложение№3

к постановлению администрации Ибресинского муниципального округа 

от              № 

ПРОГРАММА

проведения 76-го праздника Песни, Труда и Спорта «Акатуй», посвященного  Году защитника Отечества в Российской Федерации и Году Победы и патриотизма  в Чувашской Республике, а также традиционного подведения итогов окончания весенне-полевых работ 2025 года, чествования победителей  56-го фестиваля самодеятельного народного творчества 
Дата проведения:12 июня 2025 год 

Место проведения: Парк культуры и отдыха  п. Ибреси

Культурная программа

	10.00

10.30

11.00
	Театрализованное представление 
Выставка - конкурс национальной чувашской кухни «Вкусы Ибресинского округа»

Торжественная часть 
Чествование победителей соревнования по итогам весенне-полевых работ 2025 года, награждение лучших коллективов 56-го фестиваля самодеятельного народного творчества 

(Нижняя сцена Парка культуры и отдыха)



	12.00-14.00
	Гала-концерт победителей  56-го фестиваля самодеятельного народного творчества 

(Нижняя сцена Парка культуры и отдыха)



	12.00-14.00

10.00-15.00

14.00

14.30-16.30

10.00-17.00

10.00-17.00

20.00-

23.00
	Праздничная детская концертная программа посвященная, Дню России «Дети России»!
(Верхняя сцена Парка культуры и отдыха)

Детский игровой городок «Праздник детства»

(Набережная)

Детская пенная вечеринка

(Набережная)

Концертная программа артистов чувашской эстрады 

(Верхняя сцена Парка культуры и отдыха)

Развлекательные программы:

к услугам детей и взрослых: карусели, батуты,  аттракционы, массовые игры
Праздничная расширенная торговля:

работа предприятий торговли, общественного питания

Праздничная дискотека

(Верхняя сцена Парка культуры и отдыха)



	13.00


	Спортивные состязания, народные игры и забавы

(спортивная площадка)

Волейбол (мужчины) 6x6


Волейбол (женщины) 2x2
Бой с мешками на бревне

Вольная  борьба 

Метание гири в длину




	ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ


	
	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ

ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

26.05.2026  438 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2026     № 438
поселок городского типа Ибреси



О создании  муниципального проектного офиса по реализации национальных проектов «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

В целях реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:
1.  Создать муниципальный проектный офис по реализации региональных проектов Чувашской Республики «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники»  национального проекта «Молодежь и дети» на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

2.  Утвердить состав муниципального проектного офиса по реализации региональных проектов Чувашской Республики «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики  (по социальной политике) И.В. Алексееву.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Ибресинского муниципального

округа Чувашской Республики                     

                 И.Г. Семенов

Е.М. Федорова 
2-19-99
Приложение

к постановлению администрации Ибресинского 

муниципального округа Чувашской Республики

           от 26.05.2026   №  438
СОСТАВ

муниципального проектного офиса

по реализации региональных проектов Чувашской Республики «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	№

п/п
	Ф.И.О. ответственного должностного лица
	Должность
	Роль в муниципальном проектном офисе

	1
	2
	3
	4

	1
	Алексеева

Инна Витальевна
	заместитель главы администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

 (по социальной политике) 


	руководитель муниципального проектного офиса

	2
	Турбина Светлана Николаевна
	начальник отдела образования администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики


	заместитель руководителя муниципального проектного офиса

	3
	Гаврилова Наталия Валерьевна
	советник главы администрации Ибресинского муниципального округа по работе с молодежью


	ответственный за сбор информации, предоставление отчетности по региональному проекту Чувашской Республики «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» «Молодежь и дети»

	4
	Лаврентьева

Татьяна

Ивановна


	главный специалист отдела образования администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики


	ответственный за сбор информации, предоставление отчетности по региональному проекту Чувашской Республики «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»


	ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ


	
	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

27.05.2026     444 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2026 № 444
поселок городского типа Ибреси



Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
            В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 8, 9 Закона Чувашской Республики от 1 июля 1999 г. N 12 «О Центральной  избирательной комиссии Чувашской Республики», постановлением Центральной  избирательной комиссии Чувашской Республики от 10 декабря 2020 № 149/763-6 "Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Чувашской Республики"  администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:


1. Установить единую нумерацию избирательных участков на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Признать утратившим силу
постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 17 марта 2023 г. № 2560 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.


4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Ибресинского 

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                               И.Г. Семенов
Алексеева И.В.

(883538)21210

 Приложение

                                                                     к постановлению администрации

  Ибресинского муниципального округа  

  Чувашской Республики
                            27.05.2026  № 444
Список
избирательных участков, образуемых на территории 
Ибресинского района Чувашской Республики
Избирательный участок № 501

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 20, МБУ "Центр развития культуры" Ибресинского района (второй этаж), телефон 2-13-19.


Включить улицы поселка Ибреси: ул.: Энгельса с д. № 1 по д. № 49 и с д. № 2 по д. № 24, Маресьева с д. № 3 по д. № 29 и с д. № 16 по д. № 18, Ленина, Никольская, Новая, Полевая, Чапаева; Кирова с д. № 2 по д. № 72 и с д. № 3 по д. № 73, Восточная, Газопроводная, Дзержинского, Железнодорожная, Коминтерна, Комсомольская, И. Яковлева, Воинов-Интернационалистов с д. № 2 по д. № 22 и с д. № 1 по д. № 13, Кутузова, Овражная, Фрунзе, Чкалова, Суворова, Майская, 50 лет Победы; переулки п. Ибреси: Северный, Западный, Восточный, Юбилейный. Деревни: Сюрбеевка, Малое Батырево.

Избирательный участок № 502

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Ибреси, ул. Школьная, д. 4, МБОУ "Ибресинская СОШ № 1", телефон 2-11-16.


Включить улицы поселка Ибреси: Маресьева с д. № 24 по д. № 38 и д. № 51 по д. № 65, Пионерская, Лермонтова, Октябрьская, Водопроводная, Горького, Крупской, Набережная, Луговая, Первомайская, Плеханова, Садовая, Советская, Школьная, Кирова с д. № 75 по д. № 121 с д. № 76 по д. № 126; Тельмана, Илларионова, Димитрова, Почтовая, Сосновая, Зеленая, Леспромхозная с д. № 2 по д. № 24, с д. № 3 по д. № 13; переулки: Октябрьский, Шпалзавода, Крупской, Лесосклада, Лермонтова.

Избирательный участок № 503

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Ибреси, ул. Кооперативная, д. 27/1, БУ "Ибресинский ЦСОН" Минтруда Чувашии, телефон 2-13-56.


Включить улицы поселка Ибреси: Сельхозтехники, Кооперативная, Солнечная, К. Маркса и улицы деревни Ширтаны: Южная, Центральная.
Избирательный участок № 504

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Ибреси, ул. Мира, д. 23, МБОУ "Ибресинская СОШ № 2", телефон 2-17-16.


Включить улицы поселка Ибреси: Куйбышева, Пушкина, Радищева, Воинов-Интернационалистов с д. № 15 по д. № 23,  Мира, Герцена, Мичурина, Рябиновая, Чернореченская, Николаева, Гагарина, Калинина, Парковая, Щорса, Гаражная, Энгельса с д.№ 51 по д. № 119 и с д. № 30 по д. № 92, Сергея Лазо, Свердлова, Комарова, Лесная, Молодежная, Союзная, Леспромхозная с д. № 15 по д. № 45 и с д. № 26 по д. № 44, Эльгера, Надежды; переулки п. Ибреси: Радищева, Заводской.
Избирательный участок № 505

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Буинск, ул. Горняка, д. 10, МБОУ «Буинская  СОШ», телефон 2-62-41.


Включить поселки: Буинск, Мирный, Сехнер.

Избирательный участок № 506

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Айбечи, ул. Центральная, д. 31, Айбечский сельский Дом культуры, телефон 2-46-12.


Включить деревни: Айбечи, Вудоялы.

Избирательный участок № 507

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Андреевка, ул. Молодежная, д. 2, Андреевский сельский Дом культуры, телефон 2-42-01.


Включить деревни: Андреевка, Кошмаш-Тойси; поселок Кожакпось.

Избирательный участок № 508

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Березовка, ул. Солнечная, д. 38, Березовский сельский Дом культуры, телефон 2-76-12.


Включить поселки: Березовка, Калиновка, XI лет Чувашии, Новая Жизнь, Красная Заря, Орел, Паральша.

Избирательный участок № 509

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Большие Абакасы, пер. Мирный, д. 15, Большеабакасинский центральный сельский Дом культуры, телефон 2-44-45.


Включить деревни: Большие Абакасы, Шибегечи, Шоркасы.

Избирательный участок № 510

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Нижние Абакасы, ул. Советская, д. 80, Нижнеабакасинский сельский Дом культуры, телефон 2-43-16.


Включить деревню Нижние Абакасы и поселок Молния.

Избирательный участок № 511

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Бугуян, ул. Кирова, д. 8, Кировский центральный сельский Дом культуры, телефон 2-77-22.


Включить поселки: Бугуян, Тарнвар, Эконом, Спотара.

Избирательный участок № 512

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - с. Климово, ул. Комсомольская, д. 14, Климовский центральный сельский Дом культуры, телефон 2-41-32.


Включить село Климово; поселки: Алшихово, Мерезень.

Избирательный участок № 513

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Тойси-Паразуси, ул. Кооперативная, д. 10, Тойсипаразусинский сельский Дом культуры, телефон 2-41-27.


Включить деревню Тойси-Паразуси.

Избирательный участок № 514

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - с. Малые Кармалы, ул. Школьная, д. 3 а здание Малокармалинского центрального сельского дома культуры, телефон 2-74-81.


Включить село Малые Кармалы и деревню Кубня.

Избирательный участок № 515

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Смычка, ул. Лесная, д. 53, Смычкинский сельский клуб, телефон 2-74-32.


Включить поселки: Смычка, Малиновка.

Избирательный участок № 516

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Липовка, ул. Школьная, д. 1, МБОУ "Липовская СОШ", телефон 2-75-04.


Включить поселок Липовка и территорию Липовского лесопункта.

Избирательный участок № 517

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 32а, Новочурашевский центральный сельский Дом культуры, телефон 2-48-41.


Включить село Новое Чурашево и деревни: Савка, Сирикли, Новое Климово.
Избирательный участок № 518

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - с. Хормалы, ул. Центральная, д. 1, Хормалинский центральный сельский Дом культуры, телефон 2-70-22.


Включить село Хормалы и поселок Первомайск.

Избирательный участок № 519

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Андрюшево, ул. Ленина, д. 2а, Андрюшевский сельский Дом культуры, телефон 2-70-19.


Включить деревню Андрюшево и поселок Ленино.

Избирательный участок № 520

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Хом-Яндобы, ул. Центральная, д. 23а, Хом-Яндобинский сельский клуб, телефон 2-70-58.


Включить деревню Хом-Яндоба.

Избирательный участок № 521

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Новые Высли, ул. Ленина, д. 11, Нововыслинский сельский Дом культуры, телефон 2-70-02


Включить деревню Новые Высли и Нововыслинский кордон Нововыслинского лесничества.

Избирательный участок № 522

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - с. Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д. 4, Чувашско-Тимяшский центральный сельский Дом культуры, телефон 2-72-41.


Включить: деревню Чувашские Тимяши, деревню Русские Тимяши и Нововыслинское лесничество.

Избирательный участок № 523

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Верхнее-Кляшево, ул. Октябрьская, д. 19, Верхнекляшевский сельский клуб, телефон 2-72-40.


Включить деревни: Верхнее Кляшево, Нижнее Кляшево.

Избирательный участок № 524

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - с. Хомбусь-Батырево, ул. Советская, д. 53, Хомбусь-Батыревский сельский клуб, телефон 2-29-22.


Включить село Хомбусь-Батырево.

Избирательный участок № 525

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Ширтаны, ул. Ленина, д. 2а, Ширтанский центральный сельский Дом культуры, телефон 2-14-14.


Включить деревню Ширтаны.
Избирательный участок № 526

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - д. Сосновка, ул. Московская, д. 2а, Сосновский сельский клуб, телефон 2-11-98.


Включить деревни: Сосновка, Малый Кукшум; Кубнинский кордон Кубнинского лесничества.

Избирательный участок № 527

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования - п. Огонек, ул. Школьная, д. 1, Огоньковский сельский клуб, телефон 2-73-32.


Включить поселки: Огонек, Костер, Тымар и железнодорожный разъезд 252 км Горьковской железной дороги.
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	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

29.05.2026   448 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2026 № 448
поселок городского типа Ибреси



Об утверждении Методики
оценки эффективности налоговых
расходов Ибресинского муниципального
округа Чувашской Республики

В соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 25 мая 2026 г. № 426 "Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики", администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

	Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики
	И.Г. Семенов


Утвержден
постановлением администрации
Ибресинского муниципального
округа Чувашской Республики
от 29.05.2026 № 448  
Методика оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского

муниципального округа Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Методика оценки эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики предусматривает оценку целесообразности и оценку результативности по каждому налоговому расходу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Методика), в целях подготовки выводов по результатам оценки эффективности соответствующего налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и предложений, представляемых в финансовый отдел администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - финансовый отдел) о сохранении (уточнении, отмене) льготы, обуславливающей налоговый расход Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

1.2. Оценка эффективности налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - налоговые расходы), предоставленных плательщикам льгот, проводится администрацией Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (структурными подразделениями администрации), которая является куратором налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
1.3. Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов, результаты оценки эффективности налоговых расходов, рекомендации по результатам указанной оценки, включая рекомендации о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных плательщикам льгот, направляются администрацией Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в финансовый отдел ежегодно до 10 мая года, следующего за отчетным.

1.4. При анализе налоговых расходов администрацией Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики проводится отнесение налоговых расходов к одной из трех целевых категорий налоговых расходов:

- социальные налоговые расходы - налоговые расходы, которые напрямую способствуют снижению налогового бремени населения (по налогам, взимаемым исключительно с физических лиц), или направлены на создание благоприятных условий для оказания услуг в социальной сфере, повышения их качества и доступности;

- стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;

- технические налоговые расходы - налоговые расходы, предполагающие уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

II. Оценка эффективности налогового расхода

2.1. Оценка эффективности налоговых расходов включает:

1) оценку целесообразности налогового расхода;

2) оценку результативности налогового расхода;

3) выводы по результатам оценки эффективности налогового расхода.

2.2. Оценка целесообразности налогового расхода проводится по следующим критериям:

1) соответствие налоговых расходов целям муниципальной программы и (или) целям социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящимся к муниципальной программе;

2) востребованность плательщиками предоставленных льгот.

В случае несоответствия налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики хотя бы одному из критериев, указанных в настоящем пункте Методики, администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики представляет в финансовый отдел предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

2.2.1. Оценка соответствия налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики целям муниципальной программы и (или) целям социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящимся к муниципальной программе, производится по следующей форме:

	Краткое наименование налогового расхода
	Наименование муниципальной программы и документа, отражающего цель социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Цель муниципальной программы и (или) цель, содержащаяся в документе, отражающем цель социально-экономического развития

	1
	2
	3

	
	
	


При оценке налоговых расходов по критерию соответствия налоговых расходов целям муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и (или) целям социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящимся к муниципальным программам Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики следует учитывать, что налоговый расход должен оказывать влияние на достижение целей муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и (или) целям социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящимся к муниципальным программам Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

2.2.2. Оценка востребованности налогового расхода Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Востребованность плательщиками предоставленных льгот характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период.

Под общим количеством плательщиков понимается количество плательщиков, потенциально имеющих право на получение данной льготы. Общее количество плательщиков определяется на основании положений нормативных правовых актов, статистических данных.

В целях обеспечения получения репрезентативного результата (особенно когда численность плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые льготы, составляет менее 1% от общей численности плательщиков соответствующего налога) при проведении оценки востребованности следует использовать численность плательщиков, потенциально имеющих право на получение данной льготы (при возможности определения такой категории плательщиков).  

Плательщики, потенциально имеющие право на получение налоговой льготы, определяются на основании положений нормативных правовых актов, статистических данных и иных сведений.

Для определения востребованности со стороны плательщиков предоставленных льгот используется следующая формула:
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где:

К - коэффициент, характеризующий востребованность со стороны плательщиков предоставленных льгот за 5-летний период,%;

N всп - количество плательщиков, имеющих объекты налогообложения (земельные участки в собственности), воспользовавшихся льготами в году i, единиц;

N общ - количество плательщиков, обладающих потенциальным правом на применение льготы, единиц;

i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5.

При проведении оценки эффективности налоговых расходов пороговое значение, при котором льгота является востребованной, не должно быть менее 35%. 

2.3. Оценка результативности налогового расхода состоит из:

- оценки вклада налоговой льготы, обуславливающей налоговый расход, в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам;

- оценки бюджетной эффективности налогового расхода.

2.3.1. Оценка вклада налоговой льготы (Овклад), обуславливающей налоговый расход, в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, рассчитывается как разница между фактическим значением указанного показателя (индикатора) с учетом налоговой льготы и значением указанного показателя в случае отсутствия налоговой льготы.

Овклад = Пс/л - Пбез/л,

где:

Пс/л - значение показателя (индикатора) достижения целей с учетом льгот,

Пбез/л - значение показателя (индикатора) достижения целей без учета льгот.

Если Овклад > 0, то льгота считается эффективной, при значении Овклад < 0 или Овклад = 0, то льгота считается неэффективной.

Под показателем (индикатором) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам, понимается показатель, количественно характеризующий достижение цели (целей) муниципальных программ, целей социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, которым соответствует налоговый расход и определенным на этапе оценки целесообразности налогового расхода. 

2.3.2. Оценка бюджетной эффективности налогового расхода (далее - бюджетная эффективность) представляет собой сравнительный анализ результативности представления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальных программ.

Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в случае применения альтернативных механизмов достижения целей и (или) решения задач муниципальных программ и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) муниципальной программы на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

В целях обеспечения характерности полученного результата сравнительного анализа результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов (возможности их объективного сравнения) оценка бюджетной эффективности проводится с применением одного из следующих подходов:

а) сопоставление объемов налогового расхода и расходов местного бюджета для достижения идентичного значения показателя (индикатора);

б) сопоставление значений показателя (индикатора) при условии идентичных объемов налогового расхода и расходов местного бюджета.

В качестве альтернативного механизма достижения целей и (или) решения задач муниципальных программ в настоящей Методике учитываются целевые субсидии из бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики плательщикам, имеющим право на льготы, или иные формы непосредственной финансовой поддержки.

При определении альтернативных механизмов для налоговых расходов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики социальной целевой категории, в том числе при определении объема средств бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на их применение, учитывается принцип адресности и (или) критерий нуждаемости.

Альтернативный механизм считается более предпочтительным, если прирост значения показателя (индикатора) достижения целей при предоставлении целевых субсидий из бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на 1 рубль расходов бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (на 1 рубль целевой субсидии) (С) будет больше, чем прирост значения показателя (индикатора) достижения целей на 1 рубль налогового расхода (HP).

Налоговый расход не эффективен:

Пбез/л, прирост / С > Пс/л, прирост / HP

Налоговый расход эффективен:

Пбез/л, прирост / С < Пс/л, прирост / HP

где

Пс/л, прирост - прирост значения показателя (индикатора) достижения целей с учетом льгот,

Пбез/л, прирост - прирост значения показателя (индикатора) достижения целей без учета льгот,

С - объем целевой субсидии, руб.,

HP - сумма налогового расхода, руб.

2.4. По результатам оценки эффективности налогового расхода администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики формирует вывод о необходимости сохранения, уточнения или отмене налоговых льгот, обуславливающих налоговые расходы.

По результатам оценки налогового расхода целям муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и (или) целям социально-экономического развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики делается вывод: "эффективно" - при соответствии налогового расхода; "неэффективно" - в случае несоответствия налогового расхода.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
по открытой форме подачи заявок и предложений о цене права на заключение договоров 

купли-продажи, аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

Администрация Ибресинского муниципального округа извещает о проведении 23 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке РОСЭЛТОРГ https://www.roseltorg.ru. аукциона (торга) по открытой форме подачи заявок и предложений о цене права на заключение договоров купли-продажи, аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена. 
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка»

Информация о торговой процедуре размещена 25.05.2026: на сайте http://www.torgi.gov.ru  –  извещение № 23000004100000000206;

на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» https://roseltorg.ru/  в разделе продажи № 23000004100000000206;
Заявки принимаются с 26.05.2026 г. по 21.06.2026 г. (до 12 часов 00 минут)  включительно.

Организатор аукциона - Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Организация аукциона осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.

Предметом аукциона является право на заключения договоров купли-продажи, аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена (далее – Участки). 
1. Сведения об Участках

Лот 1. Адрес (местонахождение) Участка: Чувашская Республика-Чувашия, муниципальный округ Ибресинский

Кадастровый номер Участка - 21:10:140201:1168

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования Участка – ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

Общая площадь Участка –  10000 кв.м.

Вид права –  собственность

Обременения:  не имеются.

Начальная цена продажи земельного участка: 46000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме: 46000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек. (100 % от начального размера продажи земельного участка). 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 1380 (одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек. (3 % от начальной цены продажи земельного участка) и не изменяется в течение всего аукциона.

Размер взимаемой с победителя электронного аукциона или иных лиц, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного Кодекса заключается договор купли-продажи, аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, платы оператору электронной площадки за участие в электронном аукционе составляет 561 (пятьсот шестьдесят один) рубль 20 копеек. (1,22 % от начальной цены продажи земельного участка).

Лот 2. Адрес (местонахождение) Участка: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Ибресинский, с/пос Малокармалинское

Кадастровый номер Участка - 21:10:170101:465

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования Участка – для организации крестьянско-фермерского хозяйства

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

Общая площадь Участка –  33400 кв.м.

Вид права –  аренда, сроком на 49 (сорок девять) лет       

Обременения: не имеются.

Начальная цена годового размера аренды за земельный участок: 2209 (две тысячи двести девять) рублей 41 копейка. 

Размер задатка на участие в аукционе  устанавливается в сумме: 2209 (две тысячи двести девять) рублей 41 копейка. (100 % от начального размера аренды земельного участка). 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 66 (шестьдесят шесть) рублей 28 копеек. (3 % от начального размера аренды земельного участка) и не изменяется в течение всего аукциона. 

Размер взимаемой с победителя электронного аукциона или иных лиц, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного Кодекса заключается договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, платы оператору электронной площадки за участие в электронном аукционе составляет 26 (двадцать шесть) рублей 95 копеек. (1,22 % от начального размера аренды земельного участка).

Лот 3. Адрес (местонахождение) Участка: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Ибресинский, с/пос Ширтанское

Кадастровый номер Участка - 21:10:150101:1492

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования Участка – для ведения сельскохозяйственного производства

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

Общая площадь Участка –  66900 кв.м.

Вид права –  аренда, сроком на 49 (сорок девять) лет       

Обременения:  вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе:

Охранная зона газораспределительной сети - газоснабжение низкого давления поселка Костер Ибресинского района ЧР; газоснабжение высокого давления поселка Костер Ибресинского района ЧР.

На участке расположен объект недвижимости с кадастровым номером 21:10:000000:6291 – сооружение - Газоснабжение низкого давления поселка Костер Ибресинского района ЧР, газоснабжение высокого давления поселка Костер Ибресинского района ЧР, находящееся в собственности Чувашской Республики, дата и номер государственной регистрации – 28.04.212 № 21-21-14/006/2012-335.

Начальная цена годового размера аренды за земельный участок: 3943 (три тысячи девятьсот сорок три) рубля 75 копеек. 

Размер задатка на участие в аукционе  устанавливается в сумме: 3943 (три тысячи девятьсот сорок три) рубля 75 копеек. (100 % от начального размера аренды земельного участка). 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 118 (сто восемнадцать) рублей 31 копейка. (3 % от начального размера аренды земельного участка) и не изменяется в течение всего аукциона. 

Размер взимаемой с победителя электронного аукциона или иных лиц, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного Кодекса заключается договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, платы оператору электронной площадки за участие в электронном аукционе составляет 48 (сорок восемь) рублей 11 копеек. (1,22 % от начального размера аренды земельного участка).

Лот 4. Адрес (местонахождение) Участка: Чувашская Республика-Чувашия, Ибресинский муниципальный округ

Кадастровый номер Участка - 21:10:150101:1798

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования Участка – для ведения сельскохозяйственного производства

Территориальная зона: зона сельскохозяйственных угодий

Общая площадь Участка –  123594 кв.м.

Вид права –  аренда, сроком на 49 (сорок девять) лет       

Обременения:  не имеются.

Начальная цена годового размера аренды за земельный участок: 8324 (восемь тысяч триста двадцать четыре) рубля 05 копеек. 

Размер задатка на участие в аукционе  устанавливается в сумме: 8324 (восемь тысяч триста двадцать четыре) рубля 05 копеек. (100 % от начального размера аренды земельного участка). 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 249 (двести сорок девять) рублей 72 копейки. (3 % от начального размера аренды земельного участка) и не изменяется в течение всего аукциона. 

Размер взимаемой с победителя электронного аукциона или иных лиц, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 Земельного Кодекса заключается договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, платы оператору электронной площадки за участие в электронном аукционе составляет 101 (сто один) рубль 55 копеек. (1,22 % от начального размера аренды земельного участка).

2. Условия аукциона

Аукцион состоится  23 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке РОСЭЛТОРГ https://www.roseltorg.ru.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –  26 мая 2026 года, 08 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 июня 2026 года, 12 часов 00 минут. 

Дата  определения участников аукциона – 22 июня 2026 года.

Место приема Заявок на участие в аукционе: электронная торговая площадка РОСЭЛТОРГ http://www.roseltorg.ru.

Адрес официального сайта организатора аукциона: официальный сайт  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики – (http://ibresi.cap.ru).

Настоящее извещение размещено организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru), на электронной площадке http://www.roseltorg.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (http://ibresi.cap.ru) и в информационном издании администрации Ибресинского муниципального округа «Ибресинский Вестник». Осмотр Земельного участка производится лицами, желающими участвовать в аукционе самостоятельно в течение всего срока подачи заявок.

3. Порядок оформления участия в аукционе

Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) на заключение договора аренды, купли-продажи земельного участка, имеющие электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями   Претендента/Арендатора,  размещенными  на  электронной  площадке (далее - Регламент и Инструкции).

Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями электронной площадки.

Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.

Заявитель с учетом требований подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в Извещении, путем:

заполнения Заявителем ее электронной формы с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности).
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявка на участие в электронном аукционе, а также прилагаемые к ней документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.

Согласно ч.8 ст.39.12 ЗК РФ в случае непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе Заявителю будет отказано в допуске к аукциону.

Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

-предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;

-подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;

-получения Заявки после установленных в Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.

В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок в порядке, установленном Извещением.

Прием   Заявок   прекращается   Оператором   электронной   площадки   с   помощью   программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные Извещении.

Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.

После окончания срока приема Заявок Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона; 

5) в случае превышения максимального размера (1,0 гектар) общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство согласно Статьи 1.1. Закона Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. N 19 "О нормах предоставления земельных участков гражданам в Чувашской Республике".

4. Порядок внесения и возврата задатка

4.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется заявителем в срок по 21 июня 2026 года (до 12 часов 00 минут) на счет Оператора по реквизитам, указанным на электронной площадке.

4.2. Возврат задатков осуществляется:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом Извещения – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию   в аукционе –  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. Задаток, внесенный таким участником, возвращается ему в течение трех дней со дня подписания договора купли-продажи или договора аренды земельного участка победителем аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи, аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты арендной платы, цены продажи Земельного участка.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке договора аренды, купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

5. Порядок проведения аукциона

Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. 

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Извещении. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной площадке.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленный Извещением.

Время ожидания предложения участника электронного аукциона о цене предмета аукциона составляет десять минут. При поступлении предложения участника электронного аукциона о повышении цены предмета аукциона время, оставшееся до истечения указанного срока, обновляется до десяти минут. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене предмета аукциона не поступило, электронный аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки.

В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.

Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке.

Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на Официальном сайте торгов, в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:

-по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;

-по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;

-на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;

-на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;

-в случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до дня проведения аукциона.

_____________

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Петров Виталий Михайлович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Покровского, д. 16, кв. 73, тел. 89877381418. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Михайловой Евгенией Васильевной (№ квалификационного аттестата 

кадастрового инженера:21-11-56, почтовый адрес: Чувашская Республика, п. Ибреси, ул. Комсомольская, д. 13; (тел. 8(83538) 2-20-76; e-mail: gejn80@mail.ru).


Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 21:10:070301:368 местоположение: Чувашская Республика, Ибресинский м.о.,  Новочурашевское сп.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с проектом межевания можно ознакомится у заказчика и кадастрового инженера по указанным адресам.

С проектом межевания можно ознакомиться по  адресу: Чувашская Республика, п. Ибреси, ул. Комсомольская, д. 13,  с 08 часов 00 минут  по 17 часов 00 минут, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном порядке присылать в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по двум адресам:

1) Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.37 в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

 пгт. Ибреси, ул. Комсомольская, д. 13., Ибресинский м.о., Чувашская Республика
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