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Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2040 года

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. №782  «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2040 года.

2. Признать утратившими силу:
- постановление №31 от 31.05.2013 г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- постановление №56 от 27.05.2013 г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Чувашско-Сорминского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- постановление №51 от 21.05.2013 г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шумшевашского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- постановление 22.05.2013 № 44 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Большевыльского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- постановление 27 от 27.05.2013 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- постановление 03.06.2013 № 55 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- постановление от 31.05.2013г. №34 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Илгышевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- постановление от 20.05.2013г. №28 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- постановление № 107 от 27.05.2013 г. «Об утверждении схемы водоснабжения водоотведения Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аликовского 

муниципального округа                                                                               А.Ю. Терентьев
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского муниципального округа 

Чувашской Республики

от 26.06.2026    № 752

СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
АЛИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА
2026
Оглавление

	Введение……………………………………………………………………………………….
	8

	Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………………...
	9

	1.1 Административный состав округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий……………………………………………………….
	9

	1.2 Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления …………………………………………………………..…………
	9

	1.3 Геологические сведения ………………………………………………………..……….
	9

	1.4 Климатические условия………………………………………………….………………..
	10

	1.5 Описание рельефа……………………………………………………………………..
	10

	1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения…………………………
	10

	1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались…………………………………………………………...
	10

	Глава 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………..........................
	11

	РАЗДЕЛ 1 «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………….
	11

	1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории округа на эксплуатационные зоны…………………………………………………………………..
	11

	1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения………………………………………………………………
	11

	1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения……………………………………………….
	12

	1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………….
	27

	1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……………………………………………………………………………..
	27

	1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды………………………………………
	42

	1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)…………………………………………………………………………………
	
43

	1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям………………..
	45

	1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды………………………………………………
	48

	1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы…………………………………………………………….
	49

	1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов…………………………………………………………………
	49

	1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)………………………………………………………………………………….
	50

	РАЗДЕЛ 2 "НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"…………………………………………............................................
	55

	2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения……………………………………
	55

	2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития…………………………………………
	56

	РАЗДЕЛ 3 "БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ"………………………………………………….
	57

	3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке………………………………………………………………………………
	57

	3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)……………………………………………………………………………
	58

	3.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)……………..............................................................................
	59

	3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг…………………………………………
	60

	3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета……………………………..
	72

	3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения………………………………………………………..
	74

	3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки…………..
	76

	3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы………………………………………………………………………
	77

	3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)………………………
	78

	3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам………………………..
	80

	3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами…………………………………………………
	80

	3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)…………………………
	82

	3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)……………………………………………………………………………………..
	84

	3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам……………………………….
	85

	3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации……………………………………………………………………………………
	88

	РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»………………
	91

	4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам………………………………………………………………………………………
	91

	4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения……………………………..…..
	94

	4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения…………………………………………
	95

	4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение……………………………………………………………………………..
	95

	4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду………………………………………………………………………………………….
	95

	4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории их обоснование……………………………………………………………………………….
	96

	4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен……………………………………………………………………………………….…..
	96

	4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения…………………………………………………
	96

	4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения……………………………………………………………………………..
	96

	Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям………………………………………………
	96

	РАЗДЕЛ 5 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»………………………….
	98

	5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод………………………………….
	98

	5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)………………………………………………..
	98

	РАЗДЕЛ 6 «ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»………………………..
	99

	6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения………………………………………………………………………………
	99

	6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования……………………………………………….
	102

	РАЗДЕЛ 7 «ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»………….........................
	103

	РАЗДЕЛ 8 «ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ»……………………………………………………………………………
	104

	Глава 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………………………
	105

	РАЗДЕЛ 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ»…..
	105

	1.1
Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуатационные зоны……………
	105

	1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами………………
	105

	1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения…………………
	107

	1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения……………
	109

	1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения…………………………………………………………………………….
	110

	1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости……………………………………………………...
	110

	1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду……………………………………………………
	111

	1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения……………………………………………
	111

	1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения……………………………………………………………
	111

	1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод….
	112


	РАЗДЕЛ 2 "БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ"…..
	114

	2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения………………………………
	114

	2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающего по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения……………
	114

	2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов……………………………………………………………………………………
	114

	2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей……………………………………………………
	114

	2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов…………………………………………………………………………………….
	114

	РАЗДЕЛ 3 "ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД"……………………………………
	116

	3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения…………………………………………………
	116

	3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)……………………………….......................................
	116

	3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам………………………………………………
	116

	3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения……………………………………
	117

	3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия………………………
	117

	РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ»…………………
	118

	4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения……………………………………..
	118

	4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий……………………
	118

	4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения………………………………………………………………
	119

	4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения………………
	119

	4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение……………………………
	119

	4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование…………………….
	119

	4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения……………………………………
	119

	4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………….
	120

	РАЗДЕЛ 5 "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ"………………………………
	121

	5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды…………………………………………………………
	121

	5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод………………………………………………
	121

	РАЗДЕЛ 6 «ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ»…………
	122

	РАЗДЕЛ 7 "ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ"………………..
	124

	РАЗДЕЛ 8 "ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ"……………………………………………
	125

	ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………………………...
	126

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………...
	127


Введение

Схема водоснабжения округа — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей поселения водоснабжением;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения поселения;

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782;
- Документы территориального планирования муниципального образования.
Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Административный состав округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий

Аликовский муниципальный округ располагается в центральной части Чувашской Республики. Граничит на севере – с Моргушанским и Ядринским районами, на востоке – с Красноармейским районом, на юге – с Шумерлинским и Вурнарским районами, на западе – с Красночетайским районом.
Аликовский муниципальный округ является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории Чувашской Республики. Площадь округа – 554,12 км².

В состав Аликовского муниципального округа входит 115 населенных пунктов: с. Аликово, д. Тогачь, д. Азамат, д. Видесючь, д. Синерь, пос. Дубовский, д. Янгорас, д. Смородино, д. Урмаево, д. Иштеки, с. Большая Выла, д. Выла, д. Сириккасы, с. Асакасы, д. Верхние Карачуры, д. Верхние Татмыши, д. Вотланы, д. Вурманкасы, д. Ефремкасы, д. Качалово, д. Коракши, д. Нижние Карачуры, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Нижние Татмыши, с. Юманлыхи, д. Качалово д. Изванкино, д. Илгышево, д. Ойкасы, д. Тимирзькасы, д. Яжуткино, д. Ярушкино, д. Кораккасы, с. Крымзарайкино, д. Лобашкино, д. Сормвары, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Чердаки, д. Шоркасы, д. Яргунькино, д. Алгукасы, д. Анаткасы, д. Орбаши, д. Пизипово, д. Питишево, с. Устье, с. Раскильдино, д. Большие Токташи, д. Малые Токташи, д. Тури-Выла, д. Шундряши, д. Большие Токташи, д. Таутово, д. Ильянкино, д. Малые Туваны, д. Павлушкино, д. Пизеры, д. Торопкасы, д. Хирлеппоси, д. Ходяково, д. Хоравары, д. Шерашево, д. Шлан, с. Тенеево, д. Задние Хирлепы, д. Кармалы, д. Передние Хирлепы, д. Эренары, д. Антоновка, д. Большие Шиуши, д. Верхние Ёлыши, д. Верхние Хоразаны, д. Кагаси, д. Мартынкино, д. Нижние Ёлыши, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, с. Чувашская Сорма, д. Шапкино, д. Шор-Босай, д. Шор-Байраш, д. Шоркасы, д. Энехметь, д. Яныши, д. Большие Атмени, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, д. Выселка Атмень, д. Ишпарайкино, д. Караклово, д. Кивой, д. Лотра-Багиши, д. Нагорная, д. Новая, д. Олух-Шумшеваши, д. Пизенеры, д. Прокшино, д. Сормпось-Шумшеваши, д. Шафранчик, д. Шоркасы, с. Шумшеваши, д. Элекейкино, д. Якейкино, д. Анаткасы, д. Кивкасы, д. Пизенеры, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Синькасы, д. Тушкасы, д. Челкасы, д. Чиршкасы, д. Ягунькино, с. Русская Сорма, с. Яндоба. Расстояние от административного центра округа (с. Аликово) до регионального центра (г. Чебоксары) – 54 км.

1.2 Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

Численность населения округа на 01.01.2025 года составляет 13217 чел.

Численность постоянного населения имеет устойчивую тенденцию снижения. Убыль населения связана с продолжительным превышением числа умерших над числом родившихся. Снижению численности населения способствует миграционный отток, который изменяет возрастную структуру населения - чаще уезжают молодые люди, в местах убытия происходит «старение» населения. Миграционный отток связан с не высоким уровнем жизни населения, убытием молодых жителей для получения высшего образования в крупные муниципальные образования, с более развитой культурно-бытовой средой.
1.3 Геологические сведения

Хозяйственно - питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами и колодцами.

1.4 Климатические условия
Климат Аликовского муниципального округа умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и теплым летом.
Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. 
Продолжительность солнечного сияния 11810 часов за год с максимумом в июле (300 часов) и минимумом в декабре (28 часов).

Самый холодный месяц – январь. Его среднемесячная температура составляет -12,9°С, а абсолютный минимум – -44°С. В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура – +18,3°С и абсолютный максимум, равный +37°С.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10°С, равная 1986°С. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца – с середины мая до середины сентября.

За год в среднем выпадает до 552 мм осадков.

Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.
1.5 Описание рельефа

Аликовский муниципальный округ находится в пределах Чувашского плато, расчленен оврагами на ряд пологих увалов, придающих рельефу ярко выраженный эрозионный характер.
Полезными ископаемыми округ беден, учтено одно Анаткасинское мелкое месторождение суглинков, пригодных для изготовления кирпича; выявлено также несколько месторождений карбонатных пород, пригодных для известкования кислых почв.

Преобладают разновидности серых лесных почв, которыми занято до 85% территории. В настоящее время почти все земли распаханы. Лесистость района невысока, около 6% основной площади занято сельскохозяйственными культурами на месте сведенных лесов. Основными лесообраз. породами естественного происхождения являются дуб, ясень, клен, береза, осина, липа; породы искусственного происхождения — сосна, лиственница, кедр, ель, тополь. В подлеске произрастают лещина, бересклет бородавчатый, жимолость, крушина, малина, черемуха, шиповник. В травостое — сныть, осока, пролеска, звездчатка, купена многоцветковая и др.

1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

Сведения об объектах нового строительства не представлены.

1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой. На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структуру. 

Глава 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Системы водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Системы централизованного водоснабжения на территории округа действуют в с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Смородино, с. Большая Выла, д. Выла, д. Сириккасы, с. Асакасы, д. Верхние Карачуры, д. Верхние Татмыши, д. Вотланы, д. Вурманкасы, д. Ефремкасы, д. Коракши, д. Нижние Татмыши, с. Юманлыхи, д. Илгышево, д. Тимирзькасы, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Яргунькино, д. Анаткасы (Питишевский ТО), д. Орбаши, д. Пизипово, д. Питишево, с. Устье, с. Раскильдино, д. Большие Токташи, д. Малые Токташи, д. Тури-Выла, д. Шундряши, д. Таутово, д. Ильянкино, , д. Малые Туваны, д. Ходяково, д. Шерашево, с. Тенеево, д. Кармалы, д. Эренары, д. Большие Шиуши, д. Верхние Ёлыши, д. Кагаси, д. Мартынкино, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы (Чувашско-Сорминское ТО), д. Большие Атмени, д. Новая, д. Прокшино, д. Шафранчик, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Атмень, д. Нагорная, д. Пизинеры (Шумшевальский ТО), д. Караклово, д. Анаткасы (Яндобинский ТО), д. Пизенеры (Яндобинский ТО), д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Синькасы, д. Тушкасы, д. Челкасы, д. Ягунькино, с. Русская Сорма, с. Яндоба, д. Тогачь, д. Видесючь, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Ярушкино, д. Кораккасы, д. Торопкасы, п. Дубовский.
Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды (артезианские скважины).
Услугу по водоснабжению на территории округа осуществляет ООО «Водоканал+».
1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованное водоснабжение отсутствует в д. Ойкасы, д. Иштеки, д. Качалово, д. Нижние Карачуры, д. Изванкино, д. Ойкасы, д. Яжуткино, с. Крымзарайкино, д. Лобашкино, д. Сормвары, д. Чердаки, д. Алгукасы, д. Павлушкино, д. Пизеры, д. Хирлеппоси, д. Хоравары, д. Шлан, д. Задние Хирлепы, д. Передние Хирлепы, д. Антоновка, д. Верхние Хорзаны, д. Нижние Ёлыши, д. Шапкино, д. Шор-Босай, д. Шор-Байраш, д. Энехметь, д. Яныши, д. Ишпарайкино, д. Кивой, д. Лотра-Багиши, д. Сормпось-Шумшеваши, д. Шоркасы (Шумшевашское ТО), д. Элекейкино, д. Кивкасы, д. Чиршкасы

При отсутствии подключения к системе централизованного водоснабжения в качестве источников питьевой воды используются частные одиночные скважины мелкого заложения, шахтные и буровые колодцы, родники. Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Описание технологических зон централизованного водоснабжения представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения

	Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования
	Система водоснабжения

(централизованная/ нецентрализованная)
	Источник водоснабжения
	Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения
	Балансовая принадлежность источников водоснабжения

	с. Аликово
	централизованная
	Артезианские скважины
	ООО «Водоканал+»
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Азамат
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Синерь, д. Ярушкино,

п. Дубовский
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Смородино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Янгорас
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Урмаево
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Большая Выла
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Сириккасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Выла
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Нижние Татмыши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Каракши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Ефремкасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Асакасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Верхние Татмыши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Верхние Карачуры
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Вурманкасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Вотланы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Юманлыхи
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Тимирзькасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Иглышево
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Яргунькино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Сормпось-Мочей
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Хорнзор
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Питишево
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Орбаши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Пизипово
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Устье
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Анаткасы (Питишевское ТО)
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Малые Токташи
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Большие Токташи
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Раскильдино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Тури-Выла
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шундряши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Таутово
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шерашево
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Ходяково
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Малые Туваны
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Ильянкино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Павлушкино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Хоравары
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Тенеево, д. Кармалы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Эренары
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Чувашская Сорма
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шоркасы (Чувашско-Сорминское ТО)
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Нижние Хоразаны
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Нижние Шиуши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Большие Шиуши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Верхние Елыши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Кагаси
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Мартынкино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шафранчик, д. Новая, 

д. Прошкино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Большие Атмени
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Якейкино, 

с. Большое Ямашево
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Выла-Базар
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Шумшеваши, 

д. Олух-Шумшеваши
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Выселка Атмень

д. Нагорная
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Пизенеры (Шумшевальский ТО)
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Караклово
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Яндоба, д. Синькасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Анаткасы (Яндобинское ТО)
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Пизинеры (Яндобинское ТО)
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Русская Сорма, 

д. Самушкино, 

д. Сатлайкино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Челкасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Ягунькино
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Тушкасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Тогачь, д. Коракксы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Видесючь
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица


	д. Верхние Куганары,

д. Нижние Куганары
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Торопкасы
	централизованная
	Артезианские скважины
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Энехметь
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Яныши
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Ишпарайкино
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Кивой
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Лотра-Багиши
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Сормпось-Шумшеваши
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шоркасы
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Элекейкино
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Кивкасы
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Чиршкасы
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Иштеки
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Качалово
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Нижние Карачуры
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Нижние Куганары
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Изванкино
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Ойкасы
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Тимирзькасы
	централизованная
	Артезианская скважина
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Илгышево
	централизованная
	Артезианская скважина
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Яжуткино
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	с. Крымзарайкино
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Лобашкино
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Сормвары
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Чердаки
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шоркасы (Крымзарайцкинское ТО)
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Алгукасы
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Большие Токташи
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Павлушкино
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Хирлеппоси
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Хоравары
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шлан
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Задние Хирлепы
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Передние Хирлепы
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Антоновка
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Верхние Хорзаны
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Нижние Ёлыши
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шапкино
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шор-Босай
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица

	д. Шор- Байраш
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	Муниципальная собственность, частные лица
	Муниципальная собственность, частные лица


1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Централизованные системы водоснабжения на территории округа действуют в 79 населённых пунках. Источником водоснабжения являются подземные воды - артезианские скважины. Ниже приведено описание систем централизованного водоснабжения, действующего на территории сельских поселений округа.

Система централизованного водоснабжения с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Янгорас
Централизованное водоснабжение с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Янгорас организовано от шести подземных источников водоснабжения:

· Водозаборная скважина (по ул. Парковая, возле АМКДЦ), производительностью 0,9 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

· Водозаборная скважина (по ул.Гагарина, возле АЗС), производительностью 0,3 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

· Водозаборная скважина (по ул.Октябрьская на территории ЦРБ), производительностью 0,6 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

· Водозаборная скважина №3/87 (по ул.Парковая возле д/с №1) , производительностью 1,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 50 м³.

· Водозаборная скважина № 1/68 (по ул.Гагарина на территории предприятий ЖКХ), производительностью 0,7 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
· Водозаборная скважина № 2/75 (по ул.Чапаева возле бани), производительностью 0,3 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Урмаево

Централизованное водоснабжение д. Урмаево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Урмаево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Смородино

Централизованное водоснабжение д. Смородино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Смородино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Большая Выла, д. Выла

Централизованное водоснабжение с. Большая Выла, д. Выла организовано от трех подземных источников водоснабжения:

· Водозаборная скважина д. Выла (южная часть д. Выла), производительностью 0,9 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
· Водозаборная скважина с. Большая Выла (севернее деревни), производительностью 1,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 50 м³.
· Водозаборная скважина с. Большая Выла (южнее деревни), производительностью 1,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 50 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Сириккасы

Централизованное водоснабжение д. Сириккасы организовано от двух подземных источников водоснабжения:

· Водозаборная скважина д.Сириккасы (западная сторона), производительностью 0,3 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
· Водозаборная скважина д.Сириккасы (Восточная сторона), производительностью 0,6 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Верхние Карачуры

Централизованное водоснабжение д. Верхние Карачуры организовано от одного подземного источника водоснабжения:

· Водозаборная скважина №2 (д. Верхние Карачуры), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения с. Асакасы

Централизованное водоснабжение с. Асакасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (с. Асакасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Коракши

Централизованное водоснабжение д. Коракши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Коракши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Ефремкасы

Централизованное водоснабжение д. Ефремкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Ефремкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Юманлыхи

Централизованное водоснабжение с. Юманлыхи организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (с. Юманлыхи), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Нижние Татмыши и д. Верхние Татмыши

Централизованное водоснабжение д. Нижние Татмыши и д. Верхние Татмыши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Верхние Татмыши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Вурманкасы 
Централизованное водоснабжение д. Вурманкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Вурманкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Вотланы

Централизованное водоснабжение д. Вотланы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Вотланы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Тимирзькасы

Централизованное водоснабжение д. Тимирзькасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д.Тимирьзкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Илгышево

Централизованное водоснабжение д. Илгышево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Илгышево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Яргунькино

Централизованное водоснабжение д. Яргунькино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Яргунькино), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Сормпось-Мочей

Централизованное водоснабжение д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Сормпось-Мочей), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Хорнзор

Централизованное водоснабжение д. Хорнзор организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Хорнзор), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Питишево

Централизованное водоснабжение д. Питишево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина №2 (д. Питишево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Орбаши

Централизованное водоснабжение д. Орбаши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина №3 (д. Орбаши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Пизипово

Централизованное водоснабжение д. Пизипово организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Пизипово), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения с. Устье

Централизованное водоснабжение с. Устье организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Устье), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Анаткасы

Централизованное водоснабжение д. Анаткасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Анаткасы), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Большие Токташи

Централизованное водоснабжение д. Большие Токташи организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Большие Токташи), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.  Данная водонапорная башня снабжает 2 деревни – д. Малые Токташи и д. Большие Токташи.
Система централизованного водоснабжения с. Раскильдино

Централизованное водоснабжение с. Раскильдино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Раскильдино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Тури-Выла

Централизованное водоснабжение д. Тури-Выла организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Тури-Выла), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Шундряши
Централизованное водоснабжение д. Шундряши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Шундряши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Таутово

Централизованное водоснабжение д. Таутово организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Таутово), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Шерашево

Централизованное водоснабжение д. Шерашево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Шерашево), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Ходяково

Централизованное водоснабжение д. Ходяково организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Ходяково), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Малые Туваны

Централизованное водоснабжение д. Малые Туваны организовано от двух подземных источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (северная часть д. Малые Туваны), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
- Водозаборная скважина (южная часть д. Малые Туваны), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Ильянкино

Централизованное водоснабжение д. Ильянкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (южная часть д. Ильянкино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Торопкасы

Водоснабжение деревни Торопкасы организовано централизованно: источником служит единый подземный водозабор, а подача воды потребителям реализована по безбашенной схеме (без использования водонапорной башни).
Система централизованного водоснабжения д. Хоравары и д. Павлушкино
Централизованное водоснабжение д. Хоравары и д. Павлушкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Тенеево, д. Кармалы

Централизованное водоснабжение с. Тенеево, д. Кармалы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Тенеево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Эренары

Централизованное водоснабжение д. Эренары организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Эренары), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения с. Чувашская Сорма

Централизованное водоснабжение с. Чувашская Сорма организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Чувашская Сорма), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Нижние Шиуши

Централизованное водоснабжение д. Нижние Шиуши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Нижние Шиуши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Шоркасы

Централизованное водоснабжение д. Шоркасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Шоркасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 10 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Нижние Хоразаны

Централизованное водоснабжение д. Нижние Хоразаны организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Нижние Хоразаны), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 16 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Верхние Елыши

Централизованное водоснабжение д. Верхние Елыши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Верхние Елыши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Большие Шиуши

Централизованное водоснабжение д. Большие Шиуши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Большие Шиуши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Кагаси

Централизованное водоснабжение д. Кагаси организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Кагаси), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 20 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Мартынкино

Централизованное водоснабжение д. Мартынкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Мартынкино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино

Централизованное водоснабжение д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Шафранчик), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Большие Атмени

Централизованное водоснабжение д. Большие Атмени организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Большие Атмени), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Якейкино

Централизованное водоснабжение д. Якейкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Якейкино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения с. Большое Ямашево

Централизованное водоснабжение с. Большое Ямашево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Большое Ямашево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Выла-Базар

Централизованное водоснабжение д. Выла-Базар организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Выла-Базар), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения, д. Олух-Шумшеваши

Централизованное водоснабжение д. Олух-Шумшеваши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Олух-Шумшеваши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Шумшеваши

Централизованное водоснабжение с. Шумшеваши организовано от двух подземных источников водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (северная часть с. Шумшеваши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

- Водозаборная скважина  (южная часть с. Шумшеваши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Выселка Атмень, д. Нагорная

Централизованное водоснабжение д. Выселка Атмень, д. Нагорная организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Выселка Атмень), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Пизенеры (Шумшевальский ТО)
Централизованное водоснабжение д. Пизенеры организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Пизенеры), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Караклово

Централизованное водоснабжение д. Караклово организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Караклово), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Яндоба, д. Синькасы

Централизованное водоснабжение с. Яндоба, д. Синькасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Яндоба, ул. Школьная), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Большие Шиуши

Централизованное водоснабжение д. Большие Шиуши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Большие Шиуши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 20 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Анаткасы

Централизованное водоснабжение д. Анаткасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Анаткасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Челкасы

Централизованное водоснабжение д. Челкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Челкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Ягунькино

Централизованное водоснабжение д. Ягунькино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Ягунькино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Тушкасы

Централизованное водоснабжение д. Тушкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Тушкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Пизенеры
Централизованное водоснабжение д. Пизенеры организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Пизенеры), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино

Централизованное водоснабжение с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино организовано от двух подземных источников водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Русская Сорма), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
- Водозаборная скважина  (д. Самушкино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Синерь, д. Ярушкино, п. Дубовский

Централизованное водоснабжение д. Синерь, д. Ярушкино, п. Дубовский организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Синерь), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Видесючь

Централизованное водоснабжение д. Видесючь организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Видесючь), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.
Система централизованного водоснабжения д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары
Централизованное водоснабжение д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Нижние Куганары), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Тогачь, д. Корккасы

Централизованное водоснабжение д. Тогачь, д. Кораккасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Тогачь), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Торопкасы

Централизованное водоснабжение д. Торопкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Торопкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны I-ого пояса, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Общая характеристика источников централизованного водоснабжения приведена в таблице ниже.
Таблица 2 – Характеристика источников водоснабжения

	№ п/п
	Условное обозначение
	Населённый пункт
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность ВЗУ, тыс. м³/сут
	Глубина скважины, м
	Насос

	
	
	
	
	
	
	Марка насоса
	Производительность насоса, м³/час
	мощность, кВт

	1. 
	Водозаборная скважина (по ул. Парковая, возле АМКДЦ)
	с. Аликово
	1971
	0,9
	160
	ЭЦВ 5-6,5-160
	6,3
	4

	2. 
	Водозаборная скважина (по ул.Гагарина, возле АЗС)
	с. Аликово
	1988
	0,3
	125
	ЭЦВ 6-6,5-125
	6,3
	4

	3. 
	Водозаборная скважина (по ул.Октябрьская на территории ЦРБ)
	с. Аликово
	1982
	0,6
	140
	ЭЦВ 6-6,5-140
	6,3
	5,5

	4. 
	Водозаборная скважина №3/87 (по ул.Парковая возле д/с №1)
	с. Аликово
	1984
	1,1
	101
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	5. 
	Водозаборная скважина № 1/68 (по ул.Гагарина на территории предприятий ЖКХ)
	с. Аликово
	2009
	0,7
	120
	ЭЦВ 6-6,5-120
	6,3
	4

	6. 
	Водозаборная скважина № 2/75 (по ул.Чапаева возле бани)
	с. Аликово
	1979
	0,3
	93
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	7. 
	Водозаборная скважина
	д. Урмаево
	1970
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	8. 
	Водозаборная скважина (д. Смородино)
	д. Смородино
	1989
	0,1
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	9. 
	Водозаборная скважина(южная часть д. Выла)
	д. Выла
	2006
	0,9
	112
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	10. 
	Водозаборная скважина (севернее деревни)
	с. Большая Выла
	2007
	1,1
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	11. 
	Водозаборная скважина (южнее деревни)
	с. Большая Выла
	2007
	1,1
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	12. 
	Водозаборная скважина (западная сторона)
	д. Сириккасы
	2007
	0,3
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	13. 
	Водозаборная скважина (Восточная сторона)
	д. Сириккасы
	2007
	0,6
	92
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	14. 
	Водозаборная скважина №2
	д. Верхние Карачуры
	1983
	0,1
	110
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	15. 
	Водозаборная скважина
	с. Асакасы
	1980
	0,2
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	16. 
	Водозаборная скважина
	д. Коракши
	2022
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	17. 
	Водозаборная скважина
	д. Ефремкасы
	2018
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	18. 
	Водозаборная скважина
	с. Юманлыхи
	1989
	0,1
	125
	ЭЦВ 6-6,5-125
	6,3
	5,5

	19. 
	Водозаборная скважина
	д. Верхние Татмыши
	2018
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	20. 
	Водозаборная скважина
	д. Вурманкасы
	1989
	0,1
	125
	ЭЦВ 6-6,5-125
	6,3
	5,5

	21. 
	Водозаборная скважина
	д. Вотланы
	1989
	0,1
	125
	ЭЦВ 6-6,5-125
	6,3
	5,5

	22. 
	Водозаборная скважина
	д.Тимирьзкасы
	2005
	0,2
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	23. 
	Водозаборная скважина
	д. Илгышево
	2023
	0,1
	140
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	5,5

	24. 
	Водозаборная скважина
	д. Яргунькино
	1987
	0,2
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	25. 
	Водозаборная скважина
	д. Сормпось-Мочей
	1988
	0,1
	110
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	26. 
	Водозаборная скважина
	д. Хорнзор
	2022
	0,2
	140
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	27. 
	Водозаборная скважина №2
	д. Питишево
	2007
	0,1
	110
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	28. 
	Водозаборная скважина №3
	д. Орбаши
	2006
	0,1
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	29. 
	Водозаборная скважина
	д. Пизипово
	2006
	0,2
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	30. 
	Водозаборная скважина
	с. Устье
	2006
	0,1
	110
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	31. 
	Водозаборная скважина
	д. Анаткасы
	2006
	0,2
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	32. 
	Водозаборная скважина
	д. Большие Токташи
	2008
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	33. 
	Водозаборная скважина
	с. Раскильдино
	2022
	0,1
	111
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	34. 
	Водозаборная скважина
	д. Тури-Выла
	2021
	0,1
	125
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	35. 
	Водозаборная скважина
	д. Шундряши
	2023
	0,1
	128
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	36. 
	Водозаборная скважина
	д. Таутово
	1980
	0,2
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	37. 
	Водозаборная скважина
	д. Шерашево
	1974
	0,2
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	38. 
	Водозаборная скважина
	д. Ходяково
	1983
	0,1
	110
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	39. 
	Водозаборная скважина (северная часть д. Малые Туваны)
	д. Малые Туваны
	1983
	0,1
	80
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	40. 
	Водозаборная скважина (южная часть д. Малые Туваны)
	д. Малые Туваны
	1970
	0,1
	126
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	41. 
	Водозаборная скважина
	д. Ильянкино
	1970
	0,1
	125
	ЭЦВ 6-6,5-125
	6,3
	5,5

	42. 
	Водозаборная скважина
	д. Хоравары
	1974
	0,1
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	43. 
	Водозаборная скважина
	с. Тенеево
	2022
	0,1
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	44. 
	Водозаборная скважина
	д. Эренары
	1983
	0,1
	130
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	45. 
	Водозаборная скважина
	с. Чувашская Сорма
	1982
	0,2
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	46. 
	Водозаборная скважина
	д. Нижние Шиуши
	1971
	0,1
	140
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	5,5

	47. 
	Водозаборная скважина
	д. Шоркасы
	1974
	0,1
	140
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	5,5

	48. 
	Водозаборная скважина
	д. Нижние Хоразаны
	1965
	0,1
	45
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	49. 
	Водозаборная скважина
	д. Верхние Елыши
	1990
	0,1
	122
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	50. 
	Водозаборная скважина
	д. Большие Шиуши
	1981
	0,1
	110
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	51. 
	Водозаборная скважина
	д. Кагаси
	1990
	0,1
	130
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	52. 
	Водозаборная скважина
	д. Мартынкино
	1990
	0,1
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	53. 
	Водозаборная скважина
	д. Шафранчик
	1985
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	54. 
	Водозаборная скважина
	д. Большие Атмени
	1991
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	55. 
	Водозаборная скважина
	д. Якейкино
	1990
	0,1
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	56. 
	Водозаборная скважина
	с. Большое Ямашево
	1994
	0,1
	65
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	57. 
	Водозаборная скважина
	д. Выла-Базар
	1998
	0,1
	60
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	58. 
	Водозаборная скважина
	д. Олух-Шумшеваши
	1987
	0,1
	70
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	59. 
	Водозаборная скважина  (северная часть с. Шумшеваши)
	с. Шумшеваши
	1984
	0,1
	75
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	60. 
	Водозаборная скважина  (южная часть с. Шумшеваши)
	с. Шумшеваши
	1974
	0,1
	65
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	61. 
	Водозаборная скважина
	д. Выселка Атмень
	1976
	0,1
	60
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	62. 
	Водозаборная скважина
	д. Пизенеры (Шумшевальский ТО)
	1980
	0,1
	90
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	63. 
	Водозаборная скважина
	д. Караклово
	1991
	0,1
	60
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	64. 
	Водозаборная скважина (ул. Школьная)
	с. Яндоба
	1982
	0,1
	70
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	65. 
	Водозаборная скважина
	д. Большие Шиуши
	1966
	0,1
	110
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	66. 
	Водозаборная скважина
	д. Анаткасы (в поле)
	1982
	0,1
	80
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	67. 
	Водозаборная скважина
	д. Анаткасы (в НП)
	1982
	0,1
	80
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	68. 
	Водозаборная скважина
	д. Челкасы
	1982
	0,1
	80
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	69. 
	Водозаборная скважина
	д. Ягунькино
	1982
	0,1
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	70. 
	Водозаборная скважина
	д. Тушкасы
	182
	0,1
	120
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	71. 
	Водозаборная скважина
	д. Пизенеры
	1991
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	72. 
	Водозаборная скважина
	 д. Самушкино (ул. Гагарина)
	2007
	0,2
	115
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	73. 
	Водозаборная скважина
	д. Самушкино (ул. Набережная)
	2006
	0,1
	110
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	74. 
	Водозаборная скважина
	д. Синерь
	1985
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	75. 
	Водозаборная скважина
	д. Видесючь
	н/д
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	76. 
	Водозаборная скважина
	д. Нижние Куганары
	1983
	0,1
	56
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	77. 
	Водозаборная скважина
	д. Тогачь
	2025
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4

	78. 
	Водозаборная скважина
	д. Торопкасы
	2025
	0,1
	н/д
	ЭЦВ 6-6,5
	6,3
	4


1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

В системах водоснабжения округа водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, но основные показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21. Общие сведения о качестве питьевой воды в распределительной сети водоснабжения приведены в таблице ниже. 

Таблица 3 - Качество питьевой воды на территории Аликовского муниципального округа (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru)

	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	ООО «Водоканал+»
	Администрация Аликовского муниципального округа

	1
	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:
	ед.
	4,00
	35

	1.1
	мутность
	ед.
	8,00
	35

	1.2
	цветность
	ед.
	7,00
	35

	1.3
	хлор остаточный общий, в том числе:
	ед.
	132,00
	0

	1.4
	хлор остаточный связанный
	ед.
	132,00
	0

	1.5
	хлор остаточный свободный
	ед.
	132,00
	0

	1.6
	общие колиформные бактерии
	ед.
	0,00
	0,00

	1.7
	термотолерантные колиформные бактерии
	ед.
	0,00
	0,00

	2
	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:
	ед.
	4,00
	

	2.1
	мутность
	ед.
	8,00
	12

	2.2
	цветность
	ед.
	7,00
	12

	2.3
	хлор остаточный общий, в том числе:
	ед.
	132,00
	0,00

	2.4
	хлор остаточный связанный
	ед.
	132,00
	0,00

	2.5
	хлор остаточный свободный
	ед.
	132,00
	0,00

	2.6
	общие колиформные бактерии
	ед.
	0,00
	0,00

	2.7
	термотолерантные колиформные бактерии
	ед.
	0,00
	0,00


В основном качество подземных вод, забираемых из всех водозаборных сооружений, соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется рассмотреть варианты установок на водозаборных сооружениях станций очистки воды, предусматривающие обеззараживание воды, а также снижение показателей жесткости. 

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории сельских поселений Аликовского муниципального округа водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода, забираемая из источников водоснабжения, подается непосредственно в распределительную сеть и далее к водоразборным колонкам или к потребителю. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети используются водонапорные башни. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема водоснабжения сельских поселений
Таблица 4 - Показатели энергоэффективности централизованной системы холодного водоснабжения ресурсоснабжающей организации 

	№ п.п.
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение показателя за период

2024 год

	ООО «Водоканал+»

	1
	Объем выработки воды
	тыс. куб. м
	51,027

	2
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды
	тыс. кВт*ч
	121,330

	3.
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма поднятой воды
	кВт*ч/
куб.м
	2,378


Средний удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды в 2024 году в системе водоснабжения, ресурсоснабжающей организацией которой является ООО «Водоканал+», составил 2,378 кВт·ч/куб.м. Для уменьшения потребления электроэнергии и повышения эффективности работы насосного оборудования рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений путем установки современного энергоэффективного насосного оборудования. 

Для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения используются частные артезианские скважины и шахтные колодцы.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводная сеть представляет собой совокупность магистральных и разводящих трубопроводов, по которым вода транспортируется потребителям. Основное назначение водопроводной сети – подавать потребителям воду в необходимом количестве, требуемого качества и потребным напором.

Характеристика сетей водоснабжения поселения приведена в таблице ниже.
Таблица 5 – Характеристика сетей водоснабжения Аликовского муниципального округа
	№ п/п
	Населенный пункт
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал

	1
	с. Аликово
	63-110
	8900
	сталь, полиэтилен

	2
	д. Азамат
	63-110
	1200
	сталь, полиэтилен

	3
	д. Синерь
	63-110
	1100
	сталь, полиэтилен


	4
	д. Смородино
	63-110
	790
	сталь, полиэтилен

	5
	д. Янгорас
	63-110
	2300
	сталь, полиэтилен

	6
	д. Урмаево
	63-110
	1100
	сталь, полиэтилен

	7
	с. Большая Выла
	32-110
	12200
	полиэтилен

	8
	д. Сириккасы
	
	
	

	9
	д. Выла
	
	
	

	10
	д. Качалово
	63-100
	2082
	сталь, полиэтилен

	11
	д. Нижние Татмыши
	50-110
	2623
	сталь, полиэтилен

	12
	д. Коракши
	50-110
	3271
	сталь, полиэтилен

	13
	д. Ефремкасы
	50-110
	3780
	сталь, полиэтилен

	14
	с. Асакасы
	50-110
	2409
	сталь, полиэтилен

	15
	д. Верхние Татмыши
	50-110
	2882
	сталь, полиэтилен

	16
	д. Верхние Карачуры
	50-110
	2244
	сталь, полиэтилен

	17
	д. Вурманкасы
	50-110
	2281
	сталь, полиэтилен

	18
	д. Вотланы
	50-110
	3923
	сталь, полиэтилен

	19
	с. Юманлыхи
	50-110
	2492
	сталь, полиэтилен

	20
	д. Тимирзькасы
	63-110
	2284
	сталь, полиэтилен

	21
	д. Илгышево
	63-110
	1540
	сталь, полиэтилен

	22
	д. Яргунькино
	50-110
	1094
	сталь, полиэтилен

	23
	д. Сормпось-Мочей
	50-110
	1171
	сталь, полиэтилен

	24
	д. Хорнзор
	50-110
	1452
	сталь, полиэтилен

	25
	д. Питишево
	50-110
	1819
	сталь, полиэтилен

	26
	д. Орбаши
	50-110
	1755
	сталь, полиэтилен

	27
	д. Пизипово
	50-110
	3936
	сталь, полиэтилен

	28
	с. Устье
	50-110
	3327
	сталь, полиэтилен

	29
	д. Анаткасы (Питишевский ТО)
	50-110
	651
	сталь, полиэтилен

	30
	д.Большие Токташи
	н/д
	2929
	сталь, полиэтилен

	31
	с. Раскильдино
	н/д
	7306
	сталь, полиэтилен

	32
	д. Тури-Выла
	н/д
	5237
	сталь, полиэтилен

	33
	д. Шундряши
	н/д
	2821
	сталь, полиэтилен

	34
	д. Таутово
	50-110
	5033
	сталь, полиэтилен

	35
	д. Шерашево
	50-110
	3591
	сталь, полиэтилен

	36
	д. Ходяково
	50-110
	1262
	сталь, полиэтилен

	37
	д. Малые Туваны
	50-110
	5040
	сталь, полиэтилен

	38
	д. Ильянкино
	50-110
	1794
	сталь, полиэтилен

	39
	д. Павлушкино
	63-110
	3035
	полиэтилен

	40
	д. Хоравары
	50-110
	1309
	полиэтилен

	41
	с. Тенеево
	н/д
	3602
	сталь, полиэтилен

	42
	д. Эренары
	н/д
	4782
	сталь, полиэтилен

	43
	д. Кармалы
	н/д
	3430
	сталь, полиэтилен

	44
	с. Чувашская Сорма
	50-110
	3370
	сталь, полиэтилен

	45
	д. Шоркасы (Чувашско-Сорминский МО)
	50-110
	2440
	сталь, полиэтилен

	46
	д. Нижние Хоразаны
	50-110
	2400
	сталь, полиэтилен

	47
	д. Нижние Шиуши
	50-110
	260
	сталь, полиэтилен

	48
	д. Большие Шиуши
	50-110
	2988
	сталь, полиэтилен

	49
	д. Верхние Елыши
	50-110
	1235
	сталь, полиэтилен

	50
	д. Кагаси
	50-110
	2324
	сталь, полиэтилен

	51
	д. Мартынкино
	50-110
	1427
	сталь, полиэтилен

	52
	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино
	50-110
	13499
	сталь, полиэтилен

	53
	д. Большие Атмени
	50-110
	1799
	сталь, полиэтилен

	54
	д. Якейкино, с. Большое Ямашево
	50-110
	2557
	сталь, полиэтилен

	55
	д. Выла-Базар
	50-110
	1184
	сталь, полиэтилен

	56
	с. Шумшеваши
	50-110
	949
	сталь, полиэтилен

	57
	д. Олух-Шумшеваши
	50-110
	1507
	сталь, полиэтилен

	58
	д. Выселка Атмень, д. Нагорная
	50-110
	1613
	сталь, полиэтилен

	59
	д. Пизенеры (Шумшевальский ТО)
	50-110
	969
	сталь, полиэтилен

	60
	д. Караклово
	50-110
	628
	сталь, полиэтилен

	61
	с. Яндоба, д. Синькасы
	50-110
	5150
	сталь, полиэтилен

	62
	д. Анаткасы  (Яндобинский ТО)
	63-110
	5810
	 полиэтилен

	63
	д. Пизинеры (Яндобинский ТО)
	50-110
	2020
	сталь, полиэтилен

	64
	с. Русская Сорма
	50-110
	5041
	сталь, полиэтилен

	65
	д. Самушкино
	50-110
	1520
	сталь, полиэтилен

	66
	д. Сатлайкино
	50-110
	1540
	сталь, полиэтилен

	67
	д. Челкасы
	50-110
	2630
	сталь, полиэтилен

	68
	д. Ягунькино
	63-110
	1200
	 полиэтилен

	69
	д. Тушкасы
	50-110
	910
	сталь, полиэтилен

	70
	д. Синерь, д. Ярушкино, 

п. Дубовский
	50-110
	5500
	сталь, полиэтилен

	71
	д. Видесючь
	50-110
	1300
	полиэтилен

	72
	д. Нижние Куганары, 
д. Верхние Куганары
	50-110
	4600
	полиэтилен

	73
	д. Тогачь, д. Кораккасы
	50-110
	5200
	полиэтилен

	74
	д. Торопкасы
	50-110
	1650 
	полиэтилен


Сети водопровода выполнены из различных материалов (чугун, сталь, асбестоцемент и полиэтилен). Средний уровень износа сетей водоснабжения на территории Аликовского муниципального округа составляет около 70%, что характеризуется большим количеством аварий и высоким процентом потерь воды при транспортировке. Аварийность сетей также сопряжена с потерями воды, затратами трудовых и материальных ресурсов, временным повышением нагрузок на отдельных участках трубопроводов. 

Работоспособность сетей водоснабжения обеспечивается проведением плановых и аварийных ремонтов, а также частичной заменой изношенных участков сетей. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водоснабжения. 

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Для снижения рисков возникновения аварий и обеспечения качественного и надежного водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть варианты реконструкции наиболее изношенных участков сетей водоснабжения. 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении сельских поселений Аликовского муниципального округа являются следующее:

· морально устаревшее оборудование водозаборных сооружений. Высокая степень износа артезианских скважин, водоводов, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

· высокий капитальный износ сетей водоснабжения. Расходы на устранение аварийных выходов из строя водопровода, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем водоснабжения.

· низкая энергоэффективность технологического процесса транспортировки воды, приводящая к удорожанию стоимости услуг по холодному водоснабжению (высокие затраты на электроэнергию из-за мощного электрооборудования – насосных агрегатов, низкие объёмы реализации питьевой воды).

· недостаточная оснащенность приборами учета источников водоснабжения и абонентских вводов потребителей.

· длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества. 
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории Аликовского муниципального округа отсутствует. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения абонентов происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.
1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.
При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоснабжения
	Объект централизованного водоснабжения
	Обслуживающая организация

	1. 
	с. Аликово
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	ООО «Водоканал+»

	2. 
	д. Азамат
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	3. 
	д. Синерь, д. Ярушкино,

п. Дубовский
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	4. 
	д. Смородино
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	5. 
	д. Янгорас
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	6. 
	д. Урмаево
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	7. 
	с. Большая Выла
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)

	8. 
	д. Сириккасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)

	9. 
	д. Выла
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)

	10. 
	д. Нижние Татмыши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	11. 
	д. Каракши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	12. 
	д. Ефремкасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	13. 
	с. Асакасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	14. 
	д. Верхние Татмыши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	15. 
	д. Верхние Карачуры
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	16. 
	д. Вурманкасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	17. 
	д. Вотланы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	18. 
	с. Юманлыхи
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	19. 
	д. Тимирзькасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел)

	20. 
	д. Иглышево
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел)

	21. 
	д. Яргунькино
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)

	22. 
	д. Сормпось-Мочей
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)

	23. 
	д. Хорнзор
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)

	24. 
	д. Питишево
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	25. 
	д. Орбаши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	26. 
	д. Пизипово
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	27. 
	с. Устье
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	28. 
	д. Анаткасы (Питишевское ТО)
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	29. 
	д.Большие Токташи
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)

	30. 
	с. Раскильдино
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)

	31. 
	д. Тури-Выла
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)

	32. 
	д. Шундряши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)

	33. 
	д. Таутово
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	34. 
	д. Шерашево
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	35. 
	д. Ходяково
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	36. 
	д. Малые Туваны
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)


	37. 
	д. Ильянкино
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	38. 
	д. Павлушкино
	Муниципальная собственность
	водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	39. 
	д. Хоравары
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	40. 
	с. Тенеево, д. Кармалы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел)

	41. 
	д. Эренары
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел)

	42. 
	с. Чувашская Сорма
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	43. 
	д. Шоркасы (Чувашско-Сорминское ТО)
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	44. 
	д. Нижние Хоразаны
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	45. 
	д. Нижние Шиуши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	46. 
	д. Большие Шиуши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	47. 
	д. Верхние Елыши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	48. 
	д. Кагаси
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	49. 
	д. Мартынкино
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	50. 
	д. Шафранчик, д. Новая, 

д. Прошкино
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	51. 
	д. Большие Атмени
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	52. 
	д. Якейкино, 

с. Большое Ямашево
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	53. 
	д. Выла-Базар
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	54. 
	с. Шумшеваши, 

д. Олух-Шумшеваши
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	55. 
	д. Выселка Атмень

д. Нагорная
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	56. 
	д. Пизенеры (Шумшевальский ТО)
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	57. 
	д. Караклово
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	58. 
	с. Яндоба, д. Синькасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	59. 
	д. Анаткасы (в поле) (Яндобинское ТО)
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	60. 
	д. Анаткасы (НСП) (Яндобинское ТО)
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	61. 
	д. Пизинеры (Яндобинское ТО)
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	62. 
	д. Самушкино (ул. Гагарина), 

д. Самушкино (ул. Набережная), 

д. Сатлайкино
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	63. 
	д. Челкасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	64. 
	д. Ягунькино
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	65. 
	д. Тушкасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	66. 
	д. Тогачь, д. Коракксы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	67. 
	д. Видесючь
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	68. 
	д. Верхние Куганары,

д. Нижние Куганары
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	69. 
	д. Торопкасы
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения, водопроводные сети
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)


Обслуживание объектов систем водоснабжения на территории Аликовского муниципального округа осуществляют ООО «Водоканал+» и Администрация Аликовского муниципального округа, являющиеся гарантирующими организациями в сфере водоснабжения в зоне своей деятельности.

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Согласно планам развития муниципального образования развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимое для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;
- снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения;

- повышение надёжности и эффективности функционирования системы водоснабжения;

- улучшение организации пожаротушения.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

в) показатели качества обслуживания абонентов 

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод 

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Существующие и перспективные значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 7.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории Аликовского муниципального округа представлено индивидуальной жилой застройкой. Планируемые и существующие кварталы жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, для этого необходимо произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей. Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения и источникам водоснабжения.
Питьевая вода нормативного качества должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения показателей качества.

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий: 

- Замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений;

- Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;

- Ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей;

- Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Своевременная замена неисправных и изношенных центробежных насосов на современные насосы, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на подъем воды.

Модернизация существующих магистральных и распределительных водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также снизить потери воды.

Для оценки состояния источников водоснабжения и качества воды забираемой, а также возможного развития систем водоснабжения рекомендуется регулярно проводить мероприятия по мониторингу подземных вод. Проведение периодического контроля позволяет организации, эксплуатирующей водозабор:

· своевременно получать информацию о состоянии вод, а в случае изменения их качества предпринимать необходимые меры;

· следить за уровнем вод и регулировать работу оборудования;

· обеспечивать рациональное управление работой водозаборного сооружения.

Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Объем подачи и реализации воды
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2024 г

	1
	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, 

д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский
	
	

	1.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	52,270

	1.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	-

	1.3
	Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе:
	тыс. куб.м
	52,270

	1.4
	Население:
	тыс. куб.м
	35,880

	1.5
	Бюджетные организации:
	тыс. куб.м
	11,490

	1.6
	Прочие организации:
	тыс. куб.м
	4,900

	2
	с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла
	
	

	2.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	53,522*

	2.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	5,352

	2.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	48,170

	3
	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы,

д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы,

д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, 

д. Верхние Куганары, д. Качалово
	
	

	3.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	93,663*

	3.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	9,366

	3.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	84,297

	4
	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино
	
	

	4.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	16,140*

	4.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	1,614

	4.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	14,526

	5
	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы
	
	

	5.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	12,410*

	5.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	1,241

	5.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	11,169

	6
	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы
	
	

	6.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	49,487*

	6.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	4,949

	6.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	44,538

	7
	д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, 

д. Шундряши
	
	

	7.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	42,711*

	7.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	4,271

	7.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	38,440

	8
	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны,

д. Ильянкино, д. Торопкасы,  д. Хоравары
	
	

	8.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	87,439*

	8.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	8,74

	8.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	78,699

	9
	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы
	
	

	9.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	24,613*

	9.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	2,46

	9.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	22,153

	10
	с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, 

д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши,
д. Кагаси, д. Мартынкино
	
	

	10.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	57,938*

	10.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	5,794

	10.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	52,144

	11
	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени,
д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, 

с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, 

д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово
	
	

	11.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	21,241*

	11.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	2,124

	11.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	19,117

	12
	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, 

с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы,

д. Ягунькино, д. Тушкасы
	
	

	12.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	77,276*

	12.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	7,728

	12.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	69,548


* - здесь и далее представлены расчетные значения водопротребления
3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Территориальный баланс подачи воды
	№ п/п
	Наименование
	Фактическое водопотреб.

	
	
	куб.м/сут
	тыс.куб.м/год

	1. 
	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, 

д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский
	143,205
	52,270

	2. 
	с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла
	131,973
	48,170

	3. 
	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, 

д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, 

д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово
	246,45
	84,297

	4. 
	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино
	39,797
	14,526

	5. 
	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, 

д. Хорнзор, д. Кораккасы
	30,600
	11,169

	6. 
	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, 

с. Устье, д. Анаткасы
	122,022
	44,538

	7. 
	д. Большие Токташи, с. Раскильдино, 

д. Тури-Выла, д. Шундряши
	105,315
	38,440

	8. 
	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, 

д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Торопкасы,  д. Хоравары
	300,106
	78,699

	9. 
	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы, 
	60,68з
	22,153

	10. 
	с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, 

д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, 

д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши,

д. Кагаси, д. Мартынкино
	142,860
	52,144

	11. 
	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, 

д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, 

д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово
	52,375
	19,117

	12. 
	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, 

д. Пизенеры, с. Русская Сорма, 

д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы,

д. Ягунькино, д. Тушкасы
	190,542
	69,548


3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов
	Потребители
	Ед. изм.
	Водопотребление

	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, 

п. Дубовский

	Принято потребителями всего, в том числе:
	тыс. куб.м
	52,270

	Население:
	тыс. куб.м
	35,880

	Бюджетные организации:
	тыс. куб.м
	11,490

	Прочие организации:
	тыс. куб.м
	4,900

	с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	48,170

	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	84,297

	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	14,526

	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	11,169

	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	44,538

	д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	38,440

	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Павлушкино, д. Хоравары, д. Торопкасы

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	78,699

	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	22,153

	с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, 

д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	52,144

	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	19,117

	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, 

д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы

	Принято потребителями:
	тыс. куб.м
	69,548


3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 10-11. 

Таблица 10 - Сведения о фактическом потреблении питьевой воды

	Потребитель с разбивкой по обслуж. организац.
	Назначение водопотребления
	Водопотребление

	
	
	Сред. сут.
тыс. м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс. сут.
тыс. м³/сут

	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, 

п. Дубовский

	Потребители всего, в том числе:
	хоз-питьевые нужды
	143,205
	52,270
	171,847

	Население:
	хоз-питьевые нужды
	98,301
	35,880
	117,962

	Бюджетные организации:
	хоз-питьевые нужды
	31,479
	11,490
	37,775

	Прочие организации:
	хоз-питьевые нужды
	13,425
	4,900
	16,110

	с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	131,973
	48,170
	158,367

	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	209,992
	76,647
	251,990

	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	39,797
	14,526
	47,757

	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	30,600
	11,169
	36,720

	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	122,022
	44,538
	146,426

	д.Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	105,315
	38,440
	126,378

	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Хоравары, д. Павлушкино, д. Торопкасы

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	300,106
	78,669
	187,877

	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	60,68
	22,153
	97,092

	с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, 

д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	142,860
	52,144
	171,432

	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	52,375
	19,117
	62,850

	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, 

д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы

	Потребители
	хоз-питьевые нужды
	190,542
	69,548
	228,651


Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 11 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды 

	Потребитель.
	Назначение водопотребления
	Численность населения, чел.
	Удельное водопотребление на 1 чел., л/сут.
	Водопотребление

	
	
	
	
	Сред.
сут.
тыс. м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс. сут.
тыс. м³/сут

	с. Аликово
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	2470
	140
	345,800
	126,217
	414,960

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	123,500
	14,820
	148,200

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	93,860
	28,207
	112,632

	Всего:
	
	
	
	563,160
	169,244
	675,792

	д. Азамат
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	120
	140
	16,800
	6,132
	20,160

	Население
	Полив земельных участков
	
	35
	6,000
	0,720
	7,200

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	4,560
	1,370
	5,472

	Всего:
	
	
	
	27,360
	8,222
	32,832

	д. Синерь
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	43
	140
	6,020
	2,197
	7,224

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,150
	0,258
	2,580

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,634
	0,491
	1,961

	Всего:
	
	
	
	9,804
	2,946
	11,765

	д. Смородино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	40
	140
	5,600
	2,044
	6,720

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,000
	0,240
	2,400

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,520
	0,457
	1,824

	Всего:
	
	
	
	9,120
	2,741
	10,944

	д. Янгорас
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	263
	140
	36,820
	13,439
	44,184

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	13,150
	1,578
	15,780

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	9,994
	3,003
	11,993

	Всего:
	
	
	
	59,964
	18,021
	71,957

	д. Урмаево
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	65
	140
	9,100
	3,322
	10,920

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,250
	0,390
	3,900

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,470
	0,742
	2,964

	Всего:
	
	
	
	14,820
	4,454
	17,784

	с. Большая Выла
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	403
	140
	56,420
	20,593
	67,704

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	20,150
	2,418
	24,180

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	15,314
	4,602
	18,377

	Всего:
	
	
	
	91,884
	27,614
	110,261

	д. Сириккасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	172
	140
	24,080
	8,789
	28,896

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	8,600
	1,032
	10,320

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	6,536
	1,964
	7,843

	Всего:
	
	
	
	39,216
	11,785
	47,059

	д. Выла
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	128
	140
	17,920
	6,541
	21,504

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	6,400
	0,768
	7,680

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	4,864
	1,462
	5,837

	Всего:
	
	
	
	29,184
	8,771
	35,021

	д. Качалово
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	143
	140
	21,001
	7,665
	25,200

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,500
	0,901
	9,010

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,700
	1,713
	6,840

	Всего:
	
	
	
	34,201
	10,279
	41,05

	д. Нижние Татмыши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	106
	140
	14,840
	5,417
	17,808

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	5,300
	0,636
	6,360

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	4,028
	1,211
	4,834

	Всего:
	
	
	
	24,168
	7,263
	29,002

	д. Коракши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	151
	140
	21,140
	7,716
	25,368

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,550
	0,906
	9,060

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,738
	1,724
	6,886

	Всего:
	
	
	
	34,428
	10,347
	41,314

	д. Ефремкасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	161
	140
	22,540
	8,227
	27,048

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	8,050
	0,966
	9,660

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	6,118
	1,839
	7,342

	Всего:
	
	
	
	36,708
	11,032
	44,050

	с. Асакасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	96
	140
	13,440
	4,906
	16,128

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	4,800
	0,576
	5,760

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,648
	1,096
	4,378

	Всего:
	
	
	
	21,888
	6,578
	26,266

	д. Верхние Татмыши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	65
	140
	9,100
	3,322
	10,920

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,250
	0,390
	3,900

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,470
	0,742
	2,964

	Всего:
	
	
	
	14,820
	4,454
	17,784

	д. Верхние Карачуры
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	191
	140
	26,740
	9,760
	32,088

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	9,550
	1,146
	11,460

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	7,258
	2,181
	8,710

	Всего:
	
	
	
	43,548
	13,087
	52,258

	д. Вурманкасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	91
	140
	12,740
	4,650
	15,288

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	4,550
	0,546
	5,460

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,458
	1,039
	4,150

	Всего:
	
	
	
	20,748
	6,235
	24,898

	д. Вотланы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	156
	140
	21,840
	7,972
	26,208

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,800
	0,936
	9,360

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,928
	1,782
	7,114

	Всего:
	
	
	
	35,568
	10,689
	42,682

	с. Юманлыхи
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	102
	140
	14,280
	5,212
	17,136

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	5,100
	0,612
	6,120

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,876
	1,165
	4,651

	Всего:
	
	
	
	23,256
	6,989
	27,907

	д. Тимирзькасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	94
	140
	13,160
	4,803
	15,792

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	4,700
	0,564
	5,640

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,572
	1,073
	4,286

	Всего:
	
	
	
	21,432
	6,441
	25,718

	д. Иглышево
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	118
	140
	16,520
	6,030
	19,824

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	5,900
	0,708
	7,080

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	4,484
	1,348
	5,381

	Всего:
	
	
	
	26,904
	8,085
	32,285

	д. Яргунькино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	66
	140
	9,240
	3,373
	11,088

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,300
	0,396
	3,960

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,508
	0,754
	3,010

	Всего:
	
	
	
	15,048
	4,522
	18,058

	д. Сормпось-Мочей
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	41
	140
	5,740
	2,095
	6,888

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,050
	0,246
	2,460

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,558
	0,468
	1,870

	Всего:
	
	
	
	9,348
	2,809
	11,218

	д. Хорнзор
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	56
	140
	7,840
	2,862
	9,408

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,800
	0,336
	3,360

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,128
	0,640
	2,554

	Всего:
	
	
	
	12,768
	3,837
	15,322

	д. Питишево
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	146
	140
	20,440
	7,461
	24,528

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,300
	0,876
	8,760

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,548
	1,667
	6,658

	Всего:
	
	
	
	33,288
	10,004
	39,946

	д. Орбаши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	101
	140
	14,140
	5,161
	16,968

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	5,050
	0,606
	6,060

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,838
	1,153
	4,606

	Всего:
	
	
	
	23,028
	6,921
	27,634

	д. Пизипово
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	134
	140
	18,760
	6,847
	22,512

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	6,700
	0,804
	8,040

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,092
	1,530
	6,110

	Всего:
	
	
	
	30,552
	9,182
	36,662

	с. Устье
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	190
	140
	26,600
	9,709
	31,920

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	9,500
	1,140
	11,400

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	7,220
	2,170
	8,664

	Всего:
	
	
	
	43,320
	13,019
	51,984

	д. Анаткасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	79
	140
	11,060
	4,037
	13,272

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,950
	0,474
	4,740

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,002
	0,902
	3,602

	Всего:
	
	
	
	18,012
	5,413
	21,614

	д.Большие Токташи
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	132
	140
	18,480
	6,745
	22,176

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	6,600
	0,792
	7,920

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,016
	1,507
	6,019

	Всего:
	
	
	
	30,096
	9,045
	36,115

	с. Раскильдино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	280
	140
	39,200
	14,308
	47,040

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	14,000
	1,680
	16,800

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	10,640
	3,198
	12,768

	Всего:
	
	
	
	63,840
	19,186
	76,608

	д. Тури-Выла
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	149
	140
	20,860
	7,614
	25,032

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,450
	0,894
	8,940

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,662
	1,702
	6,794

	Всего:
	
	
	
	33,972
	10,209
	40,766

	д. Шундряши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	72
	140
	10,080
	3,679
	12,096

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,600
	0,432
	4,320

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,736
	0,822
	3,283

	Всего:
	
	
	
	16,416
	4,933
	19,699

	д. Таутово
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	385
	140
	35,420
	12,928
	42,504

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	12,650
	1,518
	15,180

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	9,614
	2,889
	11,537

	Всего:
	
	
	
	57,684
	17,336
	69,221

	д. Шерашево
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	159
	140
	20,300
	7,410
	24,360

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,250
	0,870
	8,700

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,510
	1,656
	6,612

	Всего:
	
	
	
	33,060
	9,935
	39,672

	д. Ходяково
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	155
	140
	15,260
	5,570
	18,312

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	5,450
	0,654
	6,540

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	4,142
	1,245
	4,970

	Всего:
	
	
	
	24,852
	7,469
	29,822

	д. Малые Туваны
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	492
	140
	28,980
	10,578
	34,776

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	10,350
	1,242
	12,420

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	7,866
	2,364
	9,439

	Всего:
	
	
	
	47,196
	14,184
	56,635

	д. Хоравары
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	97
	140
	17,640
	6,438
	21,168

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	6,300
	0,756
	7,560

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	4,788
	1,438
	5,745

	Всего:
	
	
	
	28,728
	8,632
	34,473

	д. Павлушкино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	50
	140
	7,257
	2,648
	8,709

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,592
	0,311
	3,110

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,969
	0,592
	2,363

	Всего:
	
	
	
	11,818
	3,551
	14,182

	д. Ильянкино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	93
	140
	16,800
	6,132
	20,160

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	6,000
	0,720
	7,200

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	4,560
	1,370
	5,472

	Всего:
	
	
	
	27,360
	8,222
	32,832

	с. Тенеево
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	140
	140
	19,600
	7,154
	23,520

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,000
	0,840
	8,400

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,320
	1,599
	6,384

	Всего:
	
	
	
	31,920
	9,593
	38,304

	д. Эренары
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	154
	140
	21,560
	7,869
	25,872

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,700
	0,924
	9,240

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,852
	1,759
	7,022

	Всего:
	
	
	
	35,112
	10,552
	42,134

	д. Кармалы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	137
	140
	19,180
	7,001
	23,016

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	6,850
	0,822
	8,220

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,206
	1,565
	6,247

	Всего:
	
	
	
	31,236
	9,387
	37,483

	с. Чувашская Сорма
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	152
	140
	21,280
	7,767
	25,536

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,600
	0,912
	9,120

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,776
	1,736
	6,931

	Всего:
	
	
	
	34,656
	10,415
	41,587

	д. Шоркасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	54
	140
	7,560
	2,759
	9,072

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,700
	0,324
	3,240

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,052
	0,617
	2,462

	Всего:
	
	
	
	12,312
	3,700
	14,774

	д. Нижние Хоразаны
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	81
	140
	11,340
	4,139
	13,608

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	4,050
	0,486
	4,860

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,078
	0,925
	3,694

	Всего:
	
	
	
	18,468
	5,550
	22,162

	д. Нижние Шиуши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	24
	140
	3,360
	1,226
	4,032

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,200
	0,144
	1,440

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,912
	0,274
	1,094

	Всего:
	
	
	
	5,472
	1,644
	6,566

	д. Большие Шиуши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	228
	140
	31,920
	11,651
	38,304

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	11,400
	1,368
	13,680

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	8,664
	2,604
	10,397

	Всего:
	
	
	
	51,984
	15,623
	62,381

	д. Верхние Елыши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	70
	140
	9,800
	3,577
	11,760

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,500
	0,420
	4,200

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,660
	0,799
	3,192

	Всего:
	
	
	
	15,960
	4,796
	19,152

	д. Кагаси
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	81
	140
	11,340
	4,139
	13,608

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	4,050
	0,486
	4,860

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,078
	0,925
	3,694

	Всего:
	
	
	
	18,468
	5,550
	22,162

	д. Мартынкино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	71
	140
	9,940
	3,628
	11,928

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,550
	0,426
	4,260

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,698
	0,811
	3,238

	Всего:
	
	
	
	16,188
	4,865
	19,426

	д. Шафранчик
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	40
	140
	5,600
	2,044
	6,720

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,000
	0,240
	2,400

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,520
	0,457
	1,824

	Всего:
	
	
	
	9,120
	2,741
	10,944

	д. Новая
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	73
	140
	10,220
	3,730
	12,264

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,650
	0,438
	4,380

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,774
	0,834
	3,329

	Всего:
	
	
	
	16,644
	5,002
	19,973

	д. Прошкино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	89
	140
	12,460
	4,548
	14,952

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	4,450
	0,534
	5,340

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,382
	1,016
	4,058

	Всего:
	
	
	
	20,292
	6,098
	24,350

	д. Большие Атмени
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	77
	140
	10,780
	3,935
	12,936

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,850
	0,462
	4,620

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,926
	0,879
	3,511

	Всего:
	
	
	
	17,556
	5,276
	21,067

	д. Якейкино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	96
	140
	13,440
	4,906
	16,128

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	4,800
	0,576
	5,760

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,648
	1,096
	4,378

	Всего:
	
	
	
	21,888
	6,578
	26,266

	с. Большон Ямашево
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	189
	140
	26,460
	9,658
	31,752

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	9,450
	1,134
	11,340

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	7,182
	2,158
	8,618

	Всего:
	
	
	
	43,092
	12,950
	51,710

	д. Выла-Базар
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	37
	140
	5,180
	1,891
	6,216

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,850
	0,222
	2,220

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,406
	0,423
	1,687

	Всего:
	
	
	
	8,436
	2,535
	10,123

	с. Шумшеваши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	156
	140
	21,840
	7,972
	26,208

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	7,800
	0,936
	9,360

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	5,928
	1,782
	7,114

	Всего:
	
	
	
	35,568
	10,689
	42,682

	д. Олух-Шумшеваши
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	33
	140
	4,620
	1,686
	5,544

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,650
	0,198
	1,980

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,254
	0,377
	1,505

	Всего:
	
	
	
	7,524
	2,261
	9,029

	д. Выселка Атмень
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	18
	140
	2,520
	0,920
	3,024

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	0,900
	0,108
	1,080

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,684
	0,206
	0,821

	Всего:
	
	
	
	4,104
	1,233
	4,925

	д. Нагорная
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	20
	140
	2,800
	1,022
	3,360

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,000
	0,120
	1,200

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,760
	0,228
	0,912

	Всего:
	
	
	
	4,560
	1,370
	5,472

	д. Пизенеры
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	30
	140
	4,200
	1,533
	5,040

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,500
	0,180
	1,800

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,140
	0,343
	1,368

	Всего:
	
	
	
	6,840
	2,056
	8,208

	д. Караклово
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	22
	140
	3,080
	1,124
	3,696

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,100
	0,132
	1,320

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,836
	0,251
	1,003

	Всего:
	
	
	
	5,016
	1,507
	6,019

	с. Яндоба
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	625
	140
	87,500
	31,938
	105,000

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	31,250
	3,750
	37,500

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	23,750
	7,138
	28,500

	Всего:
	
	
	
	142,500
	42,825
	171,000

	д. Синькасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	60
	140
	8,400
	3,066
	10,080

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,000
	0,360
	3,600

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,280
	0,685
	2,736

	Всего:
	
	
	
	13,680
	4,111
	16,416

	д. Анаткасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	54
	140
	7,560
	2,759
	9,072

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,700
	0,324
	3,240

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,052
	0,617
	2,462

	Всего:
	
	
	
	12,312
	3,700
	14,774

	д. Пизенеры
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	91
	140
	12,740
	4,650
	15,288

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	4,550
	0,546
	5,460

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,458
	1,039
	4,150

	Всего:
	
	
	
	20,748
	6,235
	24,898

	с. Русская Сорма
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	48
	140
	6,720
	2,453
	8,064

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,400
	0,288
	2,880

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,824
	0,548
	2,189

	Всего:
	
	
	
	10,944
	3,289
	13,133

	д. Самушкино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	25
	140
	3,500
	1,278
	4,200

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,250
	0,150
	1,500

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,950
	0,286
	1,140

	Всего:
	
	
	
	5,700
	1,713
	6,840

	д. Сатлайкино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	23
	140
	3,220
	1,175
	3,864

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,150
	0,138
	1,380

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,874
	0,263
	1,049

	Всего:
	
	
	
	5,244
	1,576
	6,293

	д. Челкасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	55
	140
	7,700
	2,811
	9,240

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,750
	0,330
	3,300

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,090
	0,628
	2,508

	Всего:
	
	
	
	12,540
	3,769
	15,048

	д. Ягунькино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	19
	140
	2,660
	0,971
	3,192

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	0,950
	0,114
	1,140

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,722
	0,217
	0,866

	Всего:
	
	
	
	4,332
	1,302
	5,198

	д. Тушкасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	15
	140
	2,100
	0,767
	2,520

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	0,750
	0,090
	0,900

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,570
	0,171
	0,684

	Всего:
	
	
	
	3,420
	1,028
	4,104

	д. Видесючь
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	32
	140
	4,480
	1,635
	5,376

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,600
	0,192
	1,920

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,216
	0,365
	1,459

	Всего:
	
	
	
	7,296
	2,193
	8,755

	д. Тогачь
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	18
	140
	2,520
	0,920
	3,024

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	0,900
	0,108
	1,080

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	0,684
	0,206
	0,821

	Всего:
	
	
	
	4,104
	1,233
	4,925

	п. Дубовский
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	73
	140
	10,220
	3,730
	12,264

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,650
	0,438
	4,380

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	2,774
	0,834
	3,329

	Всего:
	
	
	
	16,644
	5,002
	19,973

	д. Нижние Куганары
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	38
	140
	5,320
	1,942
	6,384

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,900
	0,228
	2,280

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,444
	0,434
	1,733

	Всего:
	
	
	
	8,664
	2,604
	10,397

	д. Верхние Куганары
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	52
	140
	7,280
	2,657
	8,736

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	2,600
	0,312
	3,120

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,976
	0,594
	2,371

	Всего:
	
	
	
	11,856
	3,563
	14,227

	д. Ярушкино
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	39
	140
	5,460
	1,993
	6,552

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,950
	0,234
	2,340

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,482
	0,445
	1,778

	Всего:
	
	
	
	8,892
	2,672
	10,670

	д. Кораккасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	29
	140
	4,060
	1,482
	4,872

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	1,450
	0,174
	1,740

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	1,102
	0,331
	1,322

	Всего:
	
	
	
	6,612
	1,987
	7,934

	д. Торопкасы
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	79
	140
	11,060
	4,037
	13,272

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	3,950
	0,474
	4,740

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	3,002
	0,902
	3,602

	Всего:
	
	
	
	18,012
	5,413
	21,614


1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа).

3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303.

5. 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке холодной воды.

Технический учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных марок. При отсутствии водосчетчиков на источнике водоснабжения учет подачи воды осуществляется расчетным способом. 

Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду:

а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце или в помещении;

б) по нормативам, установленным для территории поселения, исходя из степени благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета.

Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и техническую воду на основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в помещении.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с действующим законодательством.

Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды на основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показаний приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в договоре. 

По данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы «Раскрытие информации» (http://ri.eias.ru) объем отпущенной потребителям ООО «Водоканал+», определенный по приборам учета, составляет 100% от общего объема полезного отпуска.

В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей оборудования источников водоснабжения представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

	Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Фактическое водопотребление
	(+) Резерв / (-) дефицит

	
	
	
	Макс.
суточ. 
	Годовое

	
	Макс. суточ.
	Годовое
	Макс. суточ.
	Годовое
	
	

	
	куб.м/сут
	тыс.куб.м/год
	куб.м/сут
	тыс.куб.м/год
	куб.м/сут
	%
	тыс.куб.м/год
	%

	с. Аликово, д. Азамат, 

д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, 

д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский
	1814,4
	662,256
	171,847
	52,27
	1642,553
	90,529
	609,986
	92,107

	с. Большая Выла, 

д. Сириккасы, д. Выла
	756
	275,94
	175,963
	53,522
	580,037
	76,724
	222,418
	80,604

	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, 

д. Верхние Карачуры, д. Качалово
д. Вурманкасы,

д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары
	1360,8
	496,692
	279,989
	93,663
	1080,811
	79,425
	411,529
	82,854

	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино
	302,4
	110,376
	53,063
	16,14
	249,337
	82,453
	94,236
	85,377

	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, 

д. Хорнзор, д. Кораккасы
	302,4
	110,376
	40,8
	12,41
	261,600
	86,508
	97,966
	88,757

	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, 

д. Анаткасы
	756
	275,94
	162,696
	49,487
	593,304
	78,479
	226,453
	82,066

	д. Большие Токташи, с. Раскильдино, 

д. Тури-Выла, д. Шундряши
	604,8
	220,752
	140,42
	42,711
	464,380
	76,782
	178,041
	80,652

	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Торопкасы, д. Павлушкино, д. Хоравары
	907,2
	331,128
	208,753
	87,439
	698,447
	76,989
	267,632
	80,824

	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы
	302,4
	110,376
	107,879
	60,68
	194,521
	64,326
	77,563
	70,272

	с. Чувашская Сорма, 

д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино
	1209,6
	441,504
	190,48
	57,938
	1019,120
	84,253
	383,566
	86,877

	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, 

с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, 

с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово
	1663,2
	607,068
	69,834
	21,241
	1593,366
	95,801
	585,827
	96,501

	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, 

д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы
	1360,8
	496,692
	254,057
	77,276
	1106,743
	81,330
	419,416
	84,442


По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения всех потребителей необходимым расходом воды.
Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции водозаборных сооружений с восстановлением объектов, выработавших свой ресурс для создания устойчивой базы развития округа на перспективу и подключением к централизованной системе водоснабжения новых потребителей.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Планами развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путём реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Развитие территории округа предусматривает повышение степени благоустройства и комфортности проживания. Кроме того, при условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки существующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории поселения прогнозируется стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения.

Исходя из анализа планов развития территории муниципального образования, увеличение численности населения не планируется. Соответственно, значительного увеличения водопотребления не ожидается. Настоящей схемой предусматривается увеличение потребления воды, связанное с подключением к сетям водоснабжения новых потребителей, а также повышения комфортности проживания (увеличение удельных расходов водопотребления на одного потребителя).

Прогнозные балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности населения представлены в таблице 13.
Таблица 13 - Прогнозные балансы потребления воды 
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	Сред. сут.
тыс. м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс. сут.
тыс. м³/сут

	1
	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, 

д. Тогачь, п. Дубовский

	1.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	175,029
	63,886
	210,035

	1.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	17,503
	6,389
	21,003

	1.3
	Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе:
	тыс. куб.м
	157,526
	57,497
	189,031

	1.4
	Население:
	тыс. куб.м
	108,132
	39,468
	129,758

	1.5
	Бюджетные организации:
	тыс. куб.м
	34,627
	12,639
	41,553

	1.6
	Прочие организации:
	тыс. куб.м
	14,767
	5,390
	17,721

	2
	с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла

	2.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	158,367
	57,804
	190,041

	2.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	13,197
	4,817
	15,837

	2.3
	Отпущено питьевой воды потребителям всего:
	тыс. куб.м
	145,170
	52,987
	174,204

	3
	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, 
д. Качалово,  д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи,
 д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары

	3.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	251,990
	91,976
	302,388

	3.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	20,999
	7,665
	25,199

	3.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	230,991
	84,312
	277,189

	4
	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино

	4.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	47,757
	17,431
	57,308

	4.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	3,980
	1,453
	4,776

	4.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	43,777
	15,979
	52,532

	5
	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы

	5.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	36,720
	13,403
	44,064

	5.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	3,060
	1,117
	3,672

	5.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	33,660
	12,286
	40,392

	6
	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы

	6.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	146,426
	53,446
	175,712

	6.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	12,202
	4,454
	14,643

	6.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	134,224
	48,992
	161,069

	7
	д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши

	7.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	126,378
	46,128
	151,654

	7.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	10,532
	3,844
	12,638

	7.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	115,847
	42,284
	139,016

	8
	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Палушкино, д. Хоравары, д. Торопкасы

	8.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	187,877
	68,575
	225,453

	8.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	15,656
	5,715
	18,788

	8.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	172,221
	62,861
	206,665

	9
	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы

	9.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	97,092
	35,438
	116,510

	9.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	8,091
	2,953
	9,709

	9.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	89,001
	32,485
	106,801

	10
	с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино

	10.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	171,432
	62,573
	205,719

	10.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	14,286
	5,214
	17,143

	10.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	157,146
	57,358
	188,576

	11
	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, 

д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово

	11.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	62,850
	22,940
	75,420

	11.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	5,238
	1,912
	6,285

	11.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	57,613
	21,029
	69,135

	12
	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино,

д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы

	12.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	228,651
	83,458
	274,381

	12.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	19,054
	6,955
	22,865

	12.3
	Отпущено питьевой воды потребителям:
	тыс. куб.м
	209,597
	76,503
	251,516


3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории Аликовского муниципального округа отсутствует. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения абонентов происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.
3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хоз.-питьевые нужды 

	Потребитель
	П е р и о д ы

	
	 2024 г.
	2040 г.

	
	Сред.
суточ.
тыс. м³/сут
	Годов.
тыс.м³/

год
	Макс.
суточ.
тыс. м³/сут
	Сред.
суточ.
тыс. м³/сут
	Годов.
тыс.м³/

год
	Макс.
суточ.
тыс. м³/сут

	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, 

д. Смородино, 

д. Янгорас, 

д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский
	143,205
	52,270
	171,847
	175,029
	63,886
	210,035

	с. Большая Выла, д. Сириккасы, 

д. Выла
	146,636
	53,522
	175,963
	158,367
	57,804
	190,041

	д. Нижние Татмыши, 

д. Коракши, 

д. Качалово,

д. Ефремкасы, 

с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, 

д. Вурманкасы, 

д. Вотланы, 

с. Юманлыхи, д. Нжние Куганары, д. Верхние Куганары
	233,324
	93,663
	279,989
	251,990
	91,976
	302,388

	д. Тимирзькасы, 

д. Иглышево, д. Ярушкино
	44,219
	16,140
	53,063
	47,757
	17,431
	57,308

	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, 

д. Хорнзор, 

д. Кораккасы
	34,000
	12,410
	40,800
	36,720
	13,403
	44,064

	д. Питишево, 

д. Орбаши, 

д. Пизипово, 

с. Устье, 

д. Анаткасы
	135,580
	49,487
	162,696
	146,426
	53,446
	175,712

	д. Большие Токташи, 

с. Раскильдино, 

д. Тури-Выла,
д. Шундряши
	117,017
	42,711
	140,420
	126,378
	46,128
	151,654

	д. Таутово, 

д. Шерашево, 

д. Ходяково, 

д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Хораварары,д. Павлушкино, д. Торопкасы
	173,960
	87,439
	208,753
	187,877
	68,575
	225,453

	с. Тенеево, 

д. Эренары, 

д. Кармалы
	89,900
	24,613
	107,879
	97,092
	35,438
	116,510

	с. Чувашская Сорма, 

д. Шоркасы, 

д. Нижние Хоразаны, 

д. Нижние Шиуши, 

д. Большие Шиуши, 

д. Верхние Елыши,

д. Кагаси, 

д. Мартынкино
	158,734
	57,938
	190,480
	171,432
	62,573
	205,719

	д. Шафранчик, 

д. Новая, 

д. Прошкино, д. Большие Атмени,

д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, 

с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, 

д. Нагорная, 

д. Пизенеры, 

д. Караклово
	58,195
	21,241
	69,834
	62,850
	22,940
	75,420

	с. Яндоба, 

д. Синькасы, 

д. Анаткасы, 

д. Пизенеры, 

с. Русская Сорма, 

д. Самушкино, 

д. Сатлайкино, 

д. Челкасы,

д. Ягунькино, 

д. Тушкасы
	211,714
	77,276
	254,057
	228,651
	83,458
	274,381


3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории муниципального образования основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады). Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 17.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

	Потребитель
	П е р и о д ы

	
	 2024 г.
	2040 г.

	
	Сред.
суточ.
тыс. м³/сут
	Годов.
тыс.м³/

год
	Макс.
суточ.
тыс. м³/сут
	Сред.
суточ.
тыс. м³/сут
	Годов.
тыс.м³/

год
	Макс.
суточ.
тыс. м³/сут

	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, 

д. Смородино, 

д. Янгорас, 

д. Урмаево, 

д. Видесючь, 

д. Тогачь, 

п. Дубовский
	143,205
	52,270
	171,847
	157,526
	57,497
	189,031

	с. Большая Выла, д. Сириккасы, 

д. Выла
	131,973
	48,170
	158,367
	145,170
	52,987
	174,204

	д. Нижние Татмыши, 

д. Коракши, 

д. Ефремкасы, 

с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, 
д. Качалово

д. Верхние Карачуры, 

д. Вурманкасы, 

д. Вотланы, 

с. Юманлыхи, д. Нжние Куганары, д. Верхние Куганары
	209,992
	84,297
	251,990
	230,991
	84,312
	277,189

	д. Тимирзькасы, 

д. Иглышево, 

д. Ярушкино
	39,797
	14,526
	47,757
	43,777
	15,979
	52,532

	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, 

д. Хорнзор, 

д. Кораккасы
	30,600
	11,169
	36,720
	33,660
	12,286
	40,392

	д. Питишево, 

д. Орбаши, 

д. Пизипово, 

с. Устье, 

д. Анаткасы
	122,022
	44,538
	146,426
	134,224
	48,992
	161,069

	д. Большие Токташи, 

с. Раскильдино, 

д. Тури-Выла,

д. Шундряши
	105,315
	38,440
	126,378
	115,847
	42,284
	139,016

	д. Таутово, 

д. Шерашево, 

д. Ходяково, 

д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Павлушкино, д. Хоравары, д. Торопкасы
	156,564
	78,699
	187,877
	172,221
	62,861
	206,665

	с. Тенеево, 

д. Эренары, 

д. Кармалы
	80,910
	22,153
	97,092
	89,001
	32,485
	106,801

	с. Чувашская Сорма, 

д. Шоркасы, 

д. Нижние Хоразаны, 

д. Нижние Шиуши, 

д. Большие Шиуши, 

д. Верхние Елыши,

д. Кагаси, 

д. Мартынкино
	142,860
	52,144
	171,432
	157,146
	57,358
	188,576

	д. Шафранчик, 

д. Новая, 

д. Прошкино, д. Большие Атмени,

д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, 

с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, 

д. Нагорная, 

д. Пизенеры, 

д. Караклово
	52,375
	19,117
	62,850
	57,613
	21,029
	69,135

	с. Яндоба, 

д. Синькасы, 

д. Анаткасы, 

д. Пизенеры, 

с. Русская Сорма, 

д. Самушкино, 

д. Сатлайкино, 

д. Челкасы,

д. Ягунькино, 

д. Тушкасы
	190,542
	69,548
	228,651
	209,597
	76,503
	251,516


3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 16 - Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды


	Показатели
	Периоды

	
	2024 г.
	2040 г.

	
	Сред.
сут.
куб.м/сут
	Годов.
тыс.куб.м
год
	Сред.
сут.
куб.м/сут
	Годов.
тыс.куб.м
год

	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, 

п. Дубовский

	Поднято воды
	143,205
	52,270
	175,029
	63,886

	Потери воды, 

неучтенное водопотребление
	-
	-
	17,503
	6,389

	Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе:
	143,205
	52,270
	157,526
	57,497

	Население:
	98,301
	35,880
	108,132
	39,468

	Бюджетные организации:
	31,479
	11,490
	34,627
	12,639

	Прочие организации:
	13,425
	4,900
	14,767
	5,390

	с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла

	Поднято воды
	146,636
	53,522
	158,367
	57,804

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	14,664
	5,352
	13,197
	4,817

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	131,973
	48,170
	145,170
	52,987

	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Качалово, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары

	Поднято воды
	233,324
	93,663
	251,990
	91,976

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	23,332
	9,366
	20,999
	7,665

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	209,992
	84,297
	230,991
	84,312

	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино

	Поднято воды
	44,219
	16,140
	47,757
	17,431

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	4,422
	1,614
	3,980
	1,453

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	39,797
	14,526
	43,777
	15,979

	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы

	Поднято воды
	34,000
	12,410
	36,720
	13,403

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	3,400
	1,241
	3,060
	1,117

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	30,600
	11,169
	33,660
	12,286

	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы

	Поднято воды
	135,580
	49,487
	146,426
	53,446

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	13,558
	4,949
	12,202
	4,454

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	122,022
	44,538
	134,224
	48,992

	д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши

	Поднято воды
	117,017
	42,711
	126,378
	46,128

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	11,702
	4,271
	10,532
	3,844

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	105,315
	38,440
	115,847
	42,284

	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Торопкасы, д. Хоравары, д. Павлушкино

	Поднято воды
	173,960
	87,439
	187,877
	68,575

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	17,396
	8,74
	15,656
	5,715

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	156,564
	78,699
	172,221
	62,861

	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы

	Поднято воды
	89,900
	24,613
	97,092
	35,438

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	8,990
	2,46
	8,091
	2,953

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	80,910
	22,153
	89,001
	32,485

	с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши,

д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино

	Поднято воды
	158,734
	57,938
	171,432
	62,573

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	15,873
	5,794
	14,286
	5,214

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	142,860
	52,144
	157,146
	57,358

	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, 

д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, 

д. Пизенеры, д. Караклово

	Поднято воды
	58,195
	21,241
	62,850
	22,940

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	5,819
	2,124
	5,238
	1,912

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	52,375
	19,117
	57,613
	21,029

	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино,

д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы

	Поднято воды
	211,714
	77,276
	228,651
	83,458

	Потери воды,

неучтенное водопотребление
	21,171
	7,728
	19,054
	6,955

	Отпущено питьевой воды потребителям:
	190,542
	69,548
	209,597
	76,503


В 2024 году потери воды в сетях холодного водоснабжения потребителей Аликовского муниципального округа, ресурсоснабжающей организацией которых является «Водоканал+», не указаны. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные и структурный балансы водоснабжения поселения представлены в таблице 16. Территориальный баланс представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

	Целевое назначение водопотребления
	Ед.
изм.
	Периоды

	
	
	2024 г.
	2040 г.

	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский
	тыс. м3
	52,270
	63,886

	с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла
	тыс. м3
	53,522
	57,804

	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, 

с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, 

д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово
	тыс. м3
	93,663
	91,976

	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино
	тыс. м3
	16,140
	17,431

	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, 

д. Хорнзор, д. Кораккасы
	тыс. м3
	12,410
	13,403

	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, 

д. Анаткасы
	тыс. м3
	49,487
	53,446

	д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, 

д. Шундряши
	тыс. м3
	42,711
	46,128

	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, 

д. Ильянкино, д. Хоравары, д. Павлушкино, д. Торопкасы
	тыс. м3
	87,439
	68,575

	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы
	тыс. м3
	24,613
	35,438

	с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, 

д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино
	тыс. м3
	57,938
	62,573

	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени,

д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, 

с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, 

д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово
	тыс. м3
	21,241
	22,940

	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, 

с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, 

д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы
	тыс. м3
	77,276
	83,458


3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений
	Назначение
	Мощн. сущест. сооруж. куб.м/сут
тыс.куб.м/год
	Периоды

	
	
	Расчетный срок до 2040 г.

	
	
	куб.м/сут
тыс.куб.м/год
	(+) Резерв / (-) дефицит

	
	
	
	куб.м/сут
	%

	
	
	
	тыс.куб.м/год
	

	с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, 

п. Дубовский

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	1814,4
662,256

	175,029
	1639,37
	90,35

	
	
	63,886
	598,37
	

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	17,503
	
	

	
	
	6,389
	
	

	Реализация потребителю
	
	157,526
	1656,87
	91,32

	
	
	57,497
	604,76
	

	с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	756
275,94

	158,367
	597,63
	79,05

	
	
	57,804
	218,14
	

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	13,197
	
	

	
	
	4,817
	
	

	Реализация потребителю
	
	145,17
	610,83
	80,80

	
	
	52,987
	222,95
	

	д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	1360,8

496,692
	251,99

91,976
	1108,81

404,72
	81,48

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	20,999
7,665
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	230,991
84,312
	1129,81

412,38
	83,03

	д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	302,4

110,376
	47,757
17,431
	254,64

92,95
	84,21

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	3,980
1,453
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	43,777
15,979
	258,623
94,397
	85,52

	д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	302,4

110,376
	36,720
13,403
	265,680
96,973
	87,86

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	3,060
1,117
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	33,660
12,286
	268,740
98,090
	88,87

	д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	756,0
275,94
	146,426
53,446
	609,574
222,494
	80,63

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	12,202
4,454
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	134,224
48,992
	621,776
226,948
	82,24

	д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	604,8

220,752
	126,378
46,128
	478,42

174,62
	79,10

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	10,532
3,844
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	115,847
42,284
	488,95

178,47
	80,85

	д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Павлушкино, д. Торопкасы, д. Хоравары

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	907,2

331,128
	187,877
68,575
	719,32

262,55
	79,29

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	15,656
5,715
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	172,221
62,861
	734,98

268,27
	81,02

	с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	302,4

110,376
	97,092
35,438
	205,31

74,94
	67,89

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	8,091
2,953
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	89,001
32,485
	213,40

77,89
	70,57

	с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, 

д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	1209,6
441,504
	171,432

62,573
	1038,17

378,93
	85,83

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	14,286

5,214
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	157,146

57,358
	1052,45

384,15
	87,01

	д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, 

д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, 

д. Пизенеры, д. Караклово

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	1663,2
607,068
	62,850

22,940
	1600,35

584,13
	96,22

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	5,238

1,912
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	57,613

21,029
	1605,59

586,04
	96,54

	с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, 

д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	1360,8

496,692
	1132,15

413,23
	73,749

26,918
	83,20

	Собственные нужды, потери,

неучтенное водопотребление
	
	19,054

6,955
	-

-
	-

	Реализация потребителю
	
	209,597

76,503
	1151,20

420,19
	84,60



По данным таблицы видно, что мощности оборудования существующих водозаборных сооружений, достаточно для обеспечения перспективного расхода воды. Для обеспечения качественным и надёжным водоснабжением потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений и сокращений потерь воды при транспортировке.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

Перечень организаций обслуживающих объекты систем централизованного водоснабжения приведён в таблице ниже.

Таблица 19 - Перечень ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих объекты систем централизованного водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Наименование РСО

	с. Аликово
	ООО «Водоканал+»

	д. Азамат
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	д. Синерь, д. Ярушкино,

п. Дубовский
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	д. Смородино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	д. Янгорас
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	д. Урмаево
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	с. Большая Выла
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)

	д. Сириккасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)

	д. Выла
	Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел)

	д. Нижние Татмыши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	д. Каракши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	д. Ефремкасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	с. Асакасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	д. Верхние Татмыши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	д. Верхние Карачуры
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	д. Вурманкасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	д. Вотланы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	с. Юманлыхи
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	д. Тимирзькасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел)

	д. Иглышево
	Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел)

	д. Яргунькино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)

	д. Сормпось-Мочей
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)

	д. Хорнзор
	Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел)

	д. Питишево
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	д. Орбаши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	д. Пизипово
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	с. Устье
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	д. Анаткасы (Питишевское ТО)
	Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел)

	д. Большие Токташи
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)

	с. Раскильдино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)

	д. Тури-Выла
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)

	д. Шундряши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел)

	д. Таутово
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	д. Шерашево
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	д. Ходяково
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	д. Малые Туваны
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	д. Ильянкино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	д. Хоравары, д. Павлушкино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел)

	с. Тенеево, д. Кармалы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел)

	д. Эренары
	Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел)

	с. Чувашская Сорма
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	д. Шоркасы (Чувашско-Сорминское ТО)
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	д. Нижние Хоразаны
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	д. Нижние Шиуши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	д. Большие Шиуши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	д. Верхние Елыши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	д. Кагаси
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	д. Мартынкино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел)

	д. Шафранчик, д. Новая, 

д. Прошкино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	д. Большие Атмени
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	д. Якейкино, 

с. Большое Ямашево
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	д. Выла-Базар
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	с. Шумшеваши, 

д. Олух-Шумшеваши
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	д. Выселка Атмень

д. Нагорная
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	д. Пизенеры (Шумшевальский ТО)
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	д. Караклово
	Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел)

	с. Яндоба, д. Синькасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	д. Анаткасы (Яндобинское ТО)
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	д. Пизинеры (Яндобинское ТО)
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	с. Русская Сорма, 

д. Самушкино, 

д. Сатлайкино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	д. Челкасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	д. Ягунькино
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	д. Тушкасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел)

	д. Тогачь, д. Коракксы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	д. Видесючь
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)

	д. Верхние Куганары,

д. Нижние Куганары
	Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел)

	д. Торопкасы
	Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел)


На территории Аликовского муниципального округа ресурсоснабжающими организациями, оказывающими услуги водоснабжения потребителям, являются ООО «Водоканал+» и Администрация Аликовского муниципального округа. 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» 

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения Аликовского муниципального округа является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды, улучшение организации пожаротушения, снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

Основным направлением развития системы водоснабжение Аликовского муниципального округа является сохранение существующей системы, с проведением работ по модернизации водозаборных сооружений и насосных станций, а также с поэтапной заменой изношенных участков сетей водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 20. 

Таблица 20 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Проектно-сметная стоимость, тыс. руб.
	Социально-экономический эффект
	Временной промежуток выполнения (квартал, год)

	1
	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения Аликовского муниципального округа

	1.1
	Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.)
	53280
	Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.2
	Поэтапная замена изношенных участков сетей водоснабжения
	209807
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.3
	Ремонт водопроводной сети в с. Чувашская Сорма 
	5188
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.4
	Ремонт водопроводной сети в д. Верхние Куганары и Нижние Куганары
	5785
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.5
	Ремонт водопроводной сети в д. Торопкасы 
	2449
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.6
	Ремонт системы водоснабжения по ул. Центральная, Колхозная, Пионерская, Комсомольская в д Анаткасы 
	4877
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.7
	Ремонт системы водоснабжения по ул. Молодежная в д Анаткасы 
	3306
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.8
	Ремонт водопроводной сети в д. Шафранчик 
	1456
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.9
	Ремонт скважины в д. Торопкасы 
	3206
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.10
	Ремонт водопроводной сети в д. Новая 
	2791
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.11
	Ремонт водозаборного узла в д. Большие Атмени 
	1443
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.12
	Ремонт водопроводной сети в д. Шоркасы 
	4113
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.13
	Ремонт скважины в д. Верхние Елыши 
	1813
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.14
	Ремонт водопроводной сети в д. Прошкино 
	2994
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.15
	Ремонт водопроводной сети в д. Кораккасы 
	3451
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.16
	Ремонт водопроводной сети в д. Большие Атмени 
	3903
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.17
	Ремонт водопроводной сети в д. Тогачь 
	2987
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.18
	Ремонт водозаборного узла в д. Тогачь 
	4436
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.19
	Ремонт водопроводной сети в д. Видесючь 
	2629
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.20
	Ремонт водозаборного узла в д. Видесючь 
	3206
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040

	1.21
	Ремонт системы водоснабжения по улицам Восточная, Садовая в селе Аликово 
	6591
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2025-2040


* - Стоимость капитальных вложений определена укрупнено, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения 

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды).

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за счет уменьшения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его до уровня развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на объектах водоснабжения.

Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды населением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и электроэнергии.

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается при их совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и уменьшение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению мощности, потребляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, более эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, что обеспечит дополнительную экономию энергии и денежных средств.

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения и водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Эффективное использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее экономичным способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью повышения качества обслуживания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих потребностей населения. Осуществление комплексных мероприятий по повышению эффективности водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение эксплуатационных мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения нужд потребителей.

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Основными направлениями в области энергосбережения являются:

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды.

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21»Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».) Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.
2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.
3. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации объектов системы водоснабжения.
4. Обеспечит сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство.
5. Снизит физический износ и улучшит гидравлический режим сетей водоснабжения.
6. Улучшит организацию пожаротушения.
4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется реализовать следующие мероприятия:

· Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения.

· Модернизация существующих водозаборных сооружений;

· Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей.

Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения планируются на территориях существующих водозаборных узлов систем. 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах систем централизованного водоснабжения городского поселения в настоящее время отсутствуют.

Внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий – это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением города и поселков. В рамках реализации данной программы необходима установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех водозаборных сооружениях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Основной задачей внедрения АСОДУ является: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Установка приборов учета – это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

По данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы «Раскрытие информации» (http://ri.eias.ru) объем отпущенной потребителям ООО «Водоканал+», определенный по приборам учета, составляет 100% от общего объема полезного отпуска.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории их обоснование

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды. На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования. Маршруты прохождения реконструируемых участков водоснабжения совпадают с маршрутом прохождения существующих сетей.

Новые трубопроводы к жилым застройкам прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей к существующим и новым жилым застройкам будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов.

 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Рекомендации отсутствуют.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Имеющие сведения о расположении сетей водоснабжения приведены в приложениях к настоязей схеме.
Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям 

1. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии).
2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.
Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» 

 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Химические реагенты, используемые в водоподготовке, хранятся в специально оборудованных складах, предотвращающих вредное воздействие на окружающую среду.

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»
6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

Стоимость остальных капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 21.

Таблица 21 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование и перечень

 включаемых объектов
	Сроки реализации
	Стоимость реализации, тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2037
	2038-2040

	1
	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения Аликовского муниципального округа

	1.1
	Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.)
	2025-2040
	53280
	
	3552,0
	3552,0
	3552,0
	3552,0
	3552,0
	3552,0
	3552,0
	3552,0
	14208,0
	10656,0

	1.2
	Поэтапная замена изношенных участков сетей водоснабжения
	2025-2040
	209807
	
	14000,0
	14000,0
	14000,0
	14000,0
	14000,0
	14000,0
	14000,0
	14000,0
	56000,0
	41807,0

	1.3
	Ремонт водопроводной сети в с. Чувашская Сорма 
	2025-2040
	5188
	
	
	1730,0
	1730,0
	1728,0
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Ремонт водопроводной сети в д. Верхние Куганары и Нижние Куганары
	2025-2040
	5785
	
	
	
	
	
	1928,0
	1928,0
	1929,0
	
	
	

	1.5
	Ремонт водопроводной сети в д. Торопкасы 
	2025-2040
	2449
	
	
	
	
	
	
	
	
	816,0
	1633,0
	

	1.6
	Ремонт системы водоснабжения по ул. Центральная, Колхозная, Пионерская, Комсомольская в д Анаткасы 
	2025-2040
	4877
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4877,0

	1.7
	Ремонт системы водоснабжения по ул. Молодежная в д Анаткасы 
	2025-2040
	3306
	
	1102,0
	1102,0
	1102,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Ремонт водопроводной сети в д. Шафранчик 
	2025-2040
	1456
	
	
	
	
	485,0
	485,0
	486,0
	
	
	
	

	1.9
	Ремонт скважины в д. Торопкасы 
	2025-2040
	3206
	
	
	
	
	
	
	
	1068,0
	1068,0
	1070,0
	

	1.10
	Ремонт водопроводной сети в д. Новая 
	2025-2040
	2791
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2791,0
	

	1.11
	Ремонт водозаборного узла в д. Большие Атмени 
	2025-2040
	1443
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1443,0

	1.12
	Ремонт водопроводной сети в д. Шоркасы 
	2025-2040
	4113
	
	1371,0
	1371,0
	1371,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Ремонт скважины в д. Верхние Елыши 
	2025-2040
	1813
	
	
	
	
	604,0
	604,0
	605,0
	
	
	
	

	1.14
	Ремонт водопроводной сети в д. Прошкино 
	2025-2040
	2994
	
	
	
	
	
	
	
	998,0
	998,0
	998,0
	

	1.15
	Ремонт водопроводной сети в д. Кораккасы 
	2025-2040
	3451
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3451,0
	

	1.16
	Ремонт водопроводной сети в д. Большие Атмени 
	2025-2040
	3903
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3903,0

	1.17
	Ремонт водопроводной сети в д. Тогачь 
	2025-2040
	2987
	
	995,0
	995,0
	997,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Ремонт водозаборного узла в д. Тогачь 
	2025-2040
	4436
	
	
	
	
	1478,0
	1478,0
	1480,0
	
	
	
	

	1.19
	Ремонт водопроводной сети в д. Видесючь 
	2025-2040
	2629
	
	
	
	
	
	
	
	876,0
	876,0
	877,0
	

	1.20
	Ремонт водозаборного узла в д. Видесючь 
	2025-2040
	3206
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3206,0
	

	1.21
	Ремонт системы водоснабжения по улицам Восточная, Садовая в селе Аликово 
	2025-2040
	6591
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6591,0

	
	ИТОГО:
	
	329711
	-
	21020,0
	22750,0
	22752,0
	21847,0
	22047,0
	22051,0
	22423,0
	21310,0
	84234,0
	69277,0


 * - Стоимость капитальных вложений определена укрупнено в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2025 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития округа и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 329 711,0 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.
Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков – застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления электроэнергии, а так же снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а так же дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства за счет которых окупаемость мероприятий значительно снизится.

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»
В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21»Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».) Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.
2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.
3. Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.
Таблица 22 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2040

	
	ООО «Водоканал+»

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100
	100
	90
	80
	60
	0

	2
	Показатели надежности и бесперебойности х водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Потери в сетях холодного водоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0

	2.2
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	2.3
	Износ сетей водоснабжения
	%
	70,0
	70,0
	65,0
	60,0
	55,0
	20,0

	3
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м
	2,378
	2,378
	2,300
	2,200
	2,000
	1,100

	3.2
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения. 
Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения»
1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоотведения на территории Аликовского муниципального округа имеется в с. Аликово.
Система централизованного водоотведения с. Аликово представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационным коллекторам, которые отводятся от потребителей на очистные сооружения.
Деятельность по сбору и транспортировке на территории Аликовского муниципального округа осуществляют ООО «Водоканал+».
При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Система централизованного водоотведения с. Аликово 

С. Аликов имеется несколько бассейнов канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

- Бассейн канализования № 1. (с. Аликово)

В систему водоотведения села Аликово, поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения, производительностью 8,3 м3/час. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром 100-150-200 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 4,8 км. Канализационными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.

Сточные воды от бассейна № 1 поступают на очистные сооружения по ул. Садовой, 8 (далее – ОС). На ОС установлены насосы марки СМ 125-150-315 (1 рабочий, 1 резервный). Сточные воды проходят биологическую очистку.

 Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

- Бассейн канализования № 2. (с. Аликово-ЦРБ)

Централизованной системой водоотведения охвачена территория Аликовской ЦРБ с малой и среднеэтажной застройкой. Канализационные сети проложены из асбестоцементных труб и ПНД труб общей протяженностью 1,2 км. Состояние сетей удовлетворительное.

Проектная производительность составляет 200 м³/сут (8,3 м3/час). Фактическая производительность составляет – 100 м³/сут (4,1 м3/час).
1 очередь строительства канализационных очистных (с. Аликово, Ул. Октябрьская, 28) сооружений введена в эксплуатацию в 1960 году, 2 очередь – в 1980 году. В состав сооружений первой очереди входят: приемная камера; решетки; горизонтальные песколовки (2 шт.); аэрофильтры (1шт.); вторичный вертикальный отстойник (1шт.).

В состав сооружений второй очереди входят: горизонтальные песколовки (2шт.); блок биологической очистки в составе аэротенка и вторичного отстойника (2 шт.).

После вторичного отстаивания стоки поступают на доочистку – на биопруды, работающие последовательно. (2шт.). Перед выпуском обеззараживание сточных вод производится ультрафиолетовым облучением. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрен в речку Аба-Сирма. Образующийся осадок из первичного отстойника поступает на обезвоживание на иловые площадки (2 карты 10м х 10м). Активный ил из вторичных отстойников подается на рециркуляцию в аэротенк. Качество очистки сточных вод соответствует ПДК при сбросе их в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Таблица 23 – Качество сточных вод на территории Аликовского муниципального округа (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru)

	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	ООО «Водоканал+»

	1
	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод, в том числе по следующим показателям:
	ед.
	4,00

	1.1
	взвешенные вещества
	ед.
	22,00

	1.2
	БПК5
	ед.
	1,00

	1.3
	аммоний-ион
	ед.
	4,00

	1.4
	нитрит-анион
	ед.
	0,02

	1.5
	фосфаты (по Р)
	ед.
	4,00

	1.6
	нефтепродукты
	ед.
	0,08

	1.7
	микробиология
	ед.
	0,06

	2
	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:
	ед.
	4,00

	2.1
	взвешенные вещества
	ед.
	22,00

	2.2
	БПК5
	ед.
	1,00

	2.3
	аммоний-ион
	ед.
	4,00

	2.4
	нитрит-анион
	ед.
	0,02

	2.5
	фосфаты (по Р)
	ед.
	4,00

	2.6
	нефтепродукты
	ед.
	0,08

	2.7
	микробиология
	ед.
	0,06


При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.
1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения».

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 24.

Таблица 24 – Технологические зоны водоотведения

	Технологическая зона водоотведения
	Система водоотведения
централизованная/
нецентрализованная
	Объект
водоотведения

	с. Аликово
	централизованная
	Канализационные сети, КНС, БОС

	
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Азамат
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Синерь
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Смородино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Янгорас
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Большая Выла
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Сириккасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Выла
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Нижние Татмыши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Коракши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Ефремкасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Асакасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Верхние Татмыши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Верхние Карачуры
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Вурманкасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Вотланы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Юманлыхи
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Тимирзькасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Иглышево
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Яргунькино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Сормпось-Мочей
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Хорнзор
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Питишево
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Орбаши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Пизипово
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Устье
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Анаткасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Большие Токташи
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Раскильдино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Тури-Выла
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Таутово
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шерашево
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Ходяково
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Малые Туваны
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Ильянкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Павлушкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Хоравары
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Тенеево
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Эренары
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Кармалы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Чувашская Сорма
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шоркасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Нижние Хорзаны
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Нижние Шиуши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Большие Шиуши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Верхние Елыши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Кагаси
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Мартынкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шафранчик
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Новая
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Прошкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Большие Атмени
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Яндоба
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Синькасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Анаткасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Пизенеры
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Русская Сорма
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Самушкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Сатлайкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Челкасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Ягунькино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Тушкасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Тогачь
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Видесючь
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	пос. Дубовский
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Яжуткино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Ойкасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Ярушкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Кораккасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Крымзарайкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Лобашкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Сормвары
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Чердаки
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шоркасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Алгукасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Малые Токташи
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шундряши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Павлушкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Пизеры
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Торопкасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Хирлеппоси
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Хоравары
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шлан
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Задние Хирлепы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Урмаево
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Иштеки
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Качалово
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Нижние Карачуры
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Нижние Куганары
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Изванкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Передние Хирлепы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Антоновка
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Верхние Хорзаны
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Нижние Ёлыши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шапкино, д. Шор-Босай
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шор-Байраш
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Энехметь, д. Яныши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Большое Ямашево
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Выла-Базар
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Выселка Атмень
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Ишпарайкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Караклово
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Кивой
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Лотра-Багиши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Нагорная
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Олух-Шумшеваши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Пизенеры
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Сормпось-Шумшеваши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Шоркасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	с. Шумшеваши
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Элекейкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Якейкино
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Кивкасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	д. Чиршкасы
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики


При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Действующие очистные сооружения на территории Аликовского муниципального округа есть только в с. Аликово. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационная сеть Аликовского муниципального округа состоит из самотечных и напорных коллекторов. Канализационные сети выполнены из различных материалов, диаметром от 100 до 200 мм. Средний износ канализационной сети составляет 70%.
Таблица 25 – характеристика канализационных сетей сельских поселений Аликовского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование сети канализации
	Длина участка, м
	Год прокладки

	1
	Канализационные сети с. Аликово
	6664
	1960


Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.
1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.

Канализационные сети и коллекторы являются наиболее уязвимыми элементами систем водоотведения. Существующее состояние канализационных сетей требует модернизации, перекладки для уменьшения доли ветхих сетей. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Применение нового метода ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволит вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады температур; перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения - это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

Необходима реконструкция существующих систем водоотведения с модернизацией системы очистки стоков, что позволит улучшить экологическую обстановку в поселении, исключить сброс сточных вод на рельеф, снизить вредное воздействие на окружающую среду, улучшить благоустройство жилищного фонда.

Сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. 

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизационными машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

По результатам оценки технического состояния централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

- значительный износ сетей водоотведения;
- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населённых пунктах.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие территории округа в целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоотведения
	Объект централизованного водоотведения
	Описать границы зон
	Обслуживающая организация

	1
	Муниципальная собственность
	Канализационные сети, КОС, КНС
	с. Аликово
	ООО «Водоканал+»


Эксплуатацию и обслуживание объектов и сетей централизованной системы водоотведения Аликовского муниципального округа осуществляет ООО «Водоканал+», являющееся гарантирующей организацией в сфере водоотведения в зонах своей деятельности.
В соответствии с п. 2 «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №691 (далее в настоящем разделе - Правила), централизованная система водоотведения подлежит к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

В соответствии с п.4 Правил, централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

 
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в п.5 настоящих Правил, составляет более 50% от общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее-объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов);

 
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) организации, указанной в п.3 Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации)(организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект) (далее выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).

В соответствии с п.5 Правил сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

 
 а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

 
б) сточные воды, принимаемых от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

 
в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально- бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

 
г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

 
д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

 
е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

 
ж) сточные воды, не указанные в подпунктах «а»-«е» настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном п.7 Правил.

Объем сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанным в п.5 Правил для централизованной системы водоотведения поселения, составляет более 50 % от общего объема сточных. и в соответствии с п.п «а» п.4 Правил является критерием отнесения указанной централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Очистные сооружения, на которых осуществляется очистка сточных вод, поступающих от одной централизованной системы водоотведения, предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Прием поверхностных сточных вод на биологические очистные сооружения проектом не предусмотрен. 

Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2024 год

	с. Аликово

	1.
	Прием сточных вод:
	тыс. куб. м
	201,175*


* - здесь и далее представлены расчетные значения водоотведения
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающего по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Для предотвращения попадания неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения и предотвращения нарушения технологии биологической очистки хоз.бытовых сточных вод, так же выполнения требований природоохранного законодательства к охране природных ресурсов необходимо разработать проект на сбор, транспортировку и очистку поверхностного стока. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Приборы учета сточных вод не установлены.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Сведения о среднегодовых объемов стоков приведены в таблице 27.

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Исходя из анализа планов развития территории муниципального образования, увеличение численности населения не планируется. Соответственно, значительного увеличения водопотребления не ожидается.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в соответствии с Проектом Генерального плана развития округа приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

	
	П Е Р И О Д

	Технологическая зона водоотведения
	 2024 год
	2040 г.

	
	Поступило сточных вод в центральн. систему водоотвед. тыс.куб.м год
	Поступило сточных вод в центральн. систему водоотвед. тыс.куб.м год

	с. Аликово
	201,175
	211,234


Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	2024 год
	2040 год

	с. Аликово

	1.
	Прием сточных вод:
	тыс. куб. м
	201,175
	211,234


3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения представлено в таблице 30.

Таблица 30 – Описание структуры централизованной системы водоотведения

	Наименование населенных пунктов
	Сбор, передача сточных вод (выгреб, рельеф,

центральная канализация)
	Очистка сточных вод

	с. Аликово
	Центральная канализация, выгреб, рельеф
	Канализационные очистные сооружения 


При отсутствии централизованного водоотведения, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 31.

Таблица 31 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

	Целевое назначение водоотведения
	Мощность существ.

сооружений

куб.м/сут

тыс.куб.м/год
	П е р и о д ы

	
	
	2024 год
	2040 г.

	
	
	куб.м/сут

тыс.куб.м/год
	(-) Дефицит/

(+)Резерв
	куб.м/сут

тыс.куб.м/год
	(-) Дефицит/

(+)Резерв

	
	
	
	куб.м/сут

тыс.куб.м/год
	%
	
	куб.м/сут

тыс.куб.м/год
	%

	с. Аликово
	300

109,5
	201,175
	98,83
	32,94
	211,234
	88,77
	29,59

	
	
	73,538
	35,96
	
	77,1
	32,40
	


Мощности существующих очистных сооружений достаточно для очистки прогнозного расчетного объема сточных вод. Однако, очистные сооружения изношены и морально устарели и не обеспечивают качественную очистку стоков. Для обеспечения качественной очистки сточных вод, необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с модернизацией системы очистки стоков. 

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки, отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения, с последующим сбросом в рельеф.
 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В связи с техническим износом объектов системы водоотведения, предусматривается реконструкция и модернизация централизованной системы водоотведения.
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории Аликовского муниципального округа существуют следующие проблемы организации водоотведения:

- значительный износ сетей водоотведения;
- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населенных пунктах.
Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. 

Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы водоотведения является снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами. 

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения населенных пунктов поселения, является:

· замена устаревших участков канализационных сетей;

· Реконструкция централизованной системы водоотведения с. Аликово (в том числе – модернизация КНС)

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока. 

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы водоотведения приведен в таблице 32.

Таблица 32 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения городского поселения Советский с разбивкой по годам 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Социально-экономический эффект, руб.
	Временной промежуток выполнения (квартал, год)

	1
	Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях
	Снижение вредного воздействия на окружающую среду
	2025-2040

	2
	Реконструкция централизованной системы водоотведения с. Аликово (в том числе – модернизация КНС)
	Снижение вредного воздействия на окружающую среду
	2025-2040


4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство новых канализационных сетей, а также реконструкция имеющихся канализационных сетей и канализационных очистных сооружений приведет к повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры населения, повышению качества коммунальных услуг, повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки. 

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Функционирующие на сегодняшний день в с. Аликово канализационные очистные сооружения работают в автоматическом режиме, информация о работе и внештатных ситуациях поступает на диспетчерский пункт.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Сточные воды от жилых зданий отводятся системой самотечных коллекторов. Основные самотечные коллекторы проложены вдоль улиц, для обеспечения доступности к месту возможной аварии.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.14 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны (см. таблицу ниже).

Таблица 33 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. куб.м/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 
до 5,0
	более 5,0 
до 50,0
	более 50,0 
до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
а) фильтрации
б) орошения
	200
150
	300
200
	500
400
	1 000
1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


Примечания:

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. куб.м/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка устанавливается в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.14.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб.м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб.м/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до территории жилой застройки и других нормируемых территорий следует принимать 100 м.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена согласно проекту на новое строительство централизованной системы водоотведения.

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Контроль над качеством сточных вод должен осуществляться согласно графику, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты необходимо выполнять следующие условия:

1. Поддерживать в технически исправном состоянии очистные сооружения;

2. Не допускать залповых сбросов сточных вод;

3. Соблюдение технологического процесса очистки сточных вод;

4. Проводить контроль качества сбрасываемых сточных вод.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В целях улучшения комфортности проживания на территории Аликовского муниципального округа, снижения вредного воздействия сточных вод на окружающую среду рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции очистных сооружений в с. Аликово. 

Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения приведен в таблице 34.

Таблица 341 – Мероприятия по развитию систем водоотведения Аликовского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование и перечень

 включаемых объектов
	Сроки реализации
	Стоимость реализации, тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2037
	2038-2040

	1
	Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях
	2025-2040
	30000
	
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	8000,0
	6000,0

	2
	Реконструкция централизованной системы водоотведения с. Аликово (в том числе – модернизация КНС)
	2025-2040
	15650
	
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	4000,0
	3650,0

	
	Всего:
	
	45650
	-
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	12000,0
	9650,0


* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития округа составит ориентировочно 45 650,0 тыс. рублей.

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. Основными источниками финансирования являются:

- средства бюджета субъекта РФ;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.
Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованной системЫ водоотведения"

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения будут достигнуты следующие результаты:

1. Обеспечение надежной работы системы водоотведения округа.
2. Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.
3. Повышение комфортности проживания на территории округа.
Таблица 35 – Целевые показатели развития системы водоотведения Аликовского муниципального округа
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2040

	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.
	11,0
	11,0
	10,0
	9,0
	7,0
	0,3

	Показатели качества очистки сточных вод

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доступность услуги для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	80
	80
	80
	80
	80
	80


Значения целевых показателей развития централизованных систем водоотведения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения. 

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Порядок оформления бесхозяйных канализационных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем развития округа является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день системы водоснабжения и водоотведения на территории Аликовского муниципального округа находится в удовлетворительном состоянии.

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

· произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

· модернизация оборудования водозаборных сооружений.

Основные направления развития систем канализации предусматривают:

· повышение надежности работы канализации путем реконструкции и строительства новых канализационных сетей;

· Реконструкция централизованной системы водоотведения с. Аликово (в том числе – модернизация КНС);

· повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб. м стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения необходимо проводить техническое обследование систем.

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. Постановление Правительства РФ от 5.09.13 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

3. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
7. СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения. Водоснабжение и канализация».
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ


ЭЛĔК 


МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН


АДМИНИСТРАЦИЙĔ


  





ЙЫШĂНУ





26.06.2026     752 № 





Элĕк сали





ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА


АДМИНИСТРАЦИЯ


АЛИКОВСКОГО


 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА





ПОСТАНОВЛЕНИЕ  





26.06.2026     № 752





с. Аликово











2

