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	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН

КОМСОМОЛЬСКИ 
МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ
ЙЫШẰНУ
04.06.2026 ç. №433
Комсомольски ялĕ


	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
      ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2026 г. №433
село Комсомольское

	Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Комсомольского муниципального округа на 2026-2035 годы (д.Асаново)


В соответствии с Федеральными законами от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Комсомольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Комсомольского муниципального округа на 2026-2035 годы (д. Асаново) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Комсомольского 
муниципального округа 






Н.Н. Раськин
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Комсомольского муниципального округа

Чувашской Республики

от «04» июня 2026 г. № 433

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию

системы водоснабжения Комсомольского муниципального округа

на 2026-2035 годы (д. Асаново)

1.   Основания для разработки инвестиционной программы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения (далее – Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:

Градостроительным кодексом  Российской федерации;

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

постановлением Правительства Российской федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановлением Правительства Российской федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 08.10.2024 № 03-03/358 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики»;

Генеральным планом Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 22.12.2023 № 24/305;

Схемой водоснабжения и водоотведения Комсомольcкого муниципального округа Чувашской Республики, утвержденной постановлением администрации Комсомольcкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.09.2024 № 978. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

разработки инвестиционной программы

Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы обусловлена большим износом сетей водоснабжения и необходимостью подключения к данным сетям вновь строящихся объектов жилищно-гражданского назначения.

Состояние систем водоснабжения характеризуется большим процентом износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, негативное влияние на окружающую среду.

 3. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной  программы.

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются: 

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры;

- удовлетворение спроса на подключение к сетям водоснабжения, вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития округа;

- снижение износа существующих объектов холодного водоснабжения;

- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения в Комсомольском муниципальном округе в соответствии с таблицей №1 к настоящему техническому заданию.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы на 2026-2035 годы, приведены в Таблице №1.

Таблица № 1.

	№ п/п
	Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения

на 2026-2035 годы
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,  не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.
	0,13
	0,13
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	4
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	16,89
	16,89
	16,89
	16,89
	16,89
	16,89
	16,89
	16,89
	16,89
	16,89

	9
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м)
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	11
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВтч/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5.  Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Таблица № 2.

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Обоснование
	Наименование 

показателя
	Срок реализации

	5.1
	Замена сетей водопровода по ул. К. Маркса 50 м. (полипропилен диаметр 110)
	В результате реализаций мероприятий уменьшится количество аварий на водопроводной трассе, удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе, тем самым повлечет уменьшение себестоимости воды  
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 
	2026

	5.2
	Замена прибора учета воды 
	В результате реализаций мероприятий уменьшится количество аварий на водопроводной трассе, удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе, тем самым повлечет уменьшение себестоимости воды
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	2027

	5.3
	Замена сетей водопровода по ул. К. Маркса 70 м. (полипропилен диаметр 110)
	Осуществление данных мероприятий предусмотрено путем замены стальной трубы на полипропиленовые 110 мм длиной участка 70 м. В результате реализаций мероприятий уменьшится количество аварий на водопроводной трассе, удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе, тем самым повлечет уменьшение себестоимости воды
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	2028

	5.4
	Замена погружного насоса 
	В результате реализаций мероприятий уменьшится удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе закачивания воды в водонапорную башню, обезопасит работу глубинного насоса и срок его эксплуатации
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	2029


6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций:

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Обоснование
	Срок реализации

	6.1
	-
	
	-


7. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Таблица № 4

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Обоснование
	Срок реализации

	7.1
	-
	
	-


