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[bookmark: _Hlk122700509]ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ


	№ п/п
	Наименование материалов
	Масштаб
	Инв. №

	1
	2
	3
	4

	I
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
	
	

	1
	Положение о территориальном планировании
	
	

	1.1
	Текстовые материалы
	
	

	1.1.1
	Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании
	
	59001

	1.2
	Графические материалы
	
	

	1.2.1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа
	1:10 000
	59002

	1.2.2
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
	1:10 000
	59003

	1.2.3
	Карта функциональных зон
	1:10 000
	59004

	2
	Материалы по обоснованию
	
	

	2.1
	Текстовые материалы
	
	

	2.1.1
	Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию
	
	59005

	2.2
	Графические материалы
	
	

	2.2.1
	Проектный план (Основной чертеж)
	1:10 000
	59006

	2.2.2
	Карта инженерной инфраструктуры. Карта транспортной инфраструктуры 
	1:10 000
	59007

	2.2.3
	Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств.
	1:10 000
	59008

	2.2.4
	Карта социальной инфраструктуры и инвестиционных площадок
	1:10 000
	59009

	2.2.5
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10 000
	59010




СОКРАЩЕНИЯ
д. – деревня;
с. – село.
СОДЕРЖАНИЕ
Положение о территориальном планировании
I.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	6
II.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	15
2.1. Параметры функциональных зон. На территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики устанавливаются следующие функциональные зоны:
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[bookmark: _Toc141965406]СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА[footnoteRef:1] [1:  Согласно положениям Закона Чувашской Республики от 07.12.2011 г. № 91 «О градостроительной деятельности в Чувашской Республике».] 

	№ п/п
	Мероприятие, наименование объекта
	Местоположение объекта, функциональная зона
	Назначение объекта
	Характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
	Очередность строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0. [bookmark: _Toc76134286][bookmark: _Toc123303639][bookmark: _Toc141965407]Планируемые объекты местного значения в области образования

	1.1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0. [bookmark: _Toc123303640][bookmark: _Toc141965408]Планируемые объекты местного значения в области здравоохранения

	1.2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0. [bookmark: _Toc76134287][bookmark: _Toc123303641][bookmark: _Toc141965409]Планируемые объекты местного значения в области культуры, досуга

	1.3.1
	Большеабакасинский центральный сельский Дом культуры 
	д. Большие Абакасы,

	учреждение культуры и досуга
	центральный сельский Дом культуры на 150 мест
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.3.2
	Хормалинский центральный сельский Дом культуры
	с. Хормалы
	учреждение культуры и досуга
	центральный сельский Дом культуры на 150 мест
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.3.3
	 Буинский центральный сельский Дом культуры
	пос. Буинск
	учреждение культуры и досуга
	центральный сельский Дом культуры на 150 мест
	не предусматривается
	Расчетный срок

	0. [bookmark: _Toc76134289][bookmark: _Toc123303642][bookmark: _Toc141965410]Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

	[bookmark: _Toc141965411]1.4.1
	Детская спортивная площадка
	п. Бугуян

	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.2
	Детская спортивная площадка
	д. Вудоялы
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.3
	Детская спортивная площадка
	с. Климово
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.4
	Детская спортивная площадка
	п. Березовка
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.5
	Детская спортивная площадка
	с. Хормалы
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.6
	Детская спортивная площадка
	д. Новые Высли
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	1.4.7
	Детская спортивная площадка
	п. Эконом
	открытое спортивное сооружение
	Площадь 400 кв.м, ЕПС - 36 человек
	не предусматривается
	Расчетный срок

	2. Планируемые объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры

	2.1. Планируемые объекты местного значения в области газоснабжения

	2.1.1
	Строительство пункта редуцирования газа
	д. Вудоялы
	Газоснабжение населения
	Давление 0,3-0,6 МПа
	10 метров охранная зона
	Расчетный срок

	2.1.2
	Строительство пункта редуцирования газа
	с. Новое Чурашево
	Газоснабжение населения
	Давление 0,3-0,6 МПа
	10 метров охранная зона
	Расчетный срок

	2.1.3.
	Газоснабжение территории под индивидуальную усадебную застройку 1-2 этажами домами у деревни Сюрбеевка Андреевского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики
	Д. Сюрбеевка
	Газоснабжение населения
	Протяженность 8101,2 м
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2. Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения

	2.2.1. 
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2
2.2.2
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.3
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.4
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.5
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.6
	Реконструкция артезианской скважины
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.7
	Реконструкция насосной станции
	Вблизи пгт Ибреси
	Водоснабжение населения
	Производительность до 1000 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.8
	Строительство артезианской скважины
	с. Новое Чурашево
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.9
	Строительство артезианской скважины
	с. Климово
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.10
	Строительство водозабора
	с. Климово
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.11
	Реконструкция артезианской скважины
	с. Климово
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.12
	Реконструкция водонапорной башни
	с. Климово
	Водоснабжение населения
	Объем 25 м3 
	ЗСО 10 метров
	Расчетный срок

	2.2.13
	Строительство водозабора
	Вблизи п. Тымар
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.14
	Строительство водозабора
	Вблизи п. Костер
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.15
	Строительство водозабора
	Вблизи п. Малиновка
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.16
	Строительство водозабора
	Вблизи д. Кубня
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.17
	Строительство водозабора
	Вблизи д. Кубня
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.2.18
	Реконструкция артезианской скважины
	д. Вудоялы
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.19
	Реконструкция артезианской скважины
	д. Айбечи
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.20
	Реконструкция водозабора
	пгт Ибреси
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.21
	Реконструкция водозабора
	пгт Ибреси
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.2.22
	Реконструкция водозабора
	пгт Ибреси
	Водоснабжение населения
	Производительность до 250 м3/сут
	ЗСО 30 метров
	Расчетный срок

	2.22.23
	Водоснабжение улицы Тимофея Петрова д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики» (водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и д. Ширтаны)
	Д. Ширтаны
	Водоснабжение населения
	Протяженность 1,91 км
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.3. Планируемые объекты местного значения в области водоотведения

	2.3.1 
	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	пгт Ибреси
	Обеспечение водоотведением население
	Производительность 2700 м3/сут
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.3.2 
	Реконструкция канализационной насосной станции
	пгт Ибреси
	Обеспечение водоотведением население
	Производительность 2700 м3/сут
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.3.3 
	Строительство сетей водоотведения
	пгт Ибреси
	Обеспечение водоотведением население
	25,07 км
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.3.4 
	Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул. Герцена в пгт. Ибреси Чувашской Республики
	пгт Ибреси
	Обеспечение водоотведением население
	0,55 км.
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.4. Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения

	2.4.1
	Реконструкция котельной  Бугуянской ЦСДК
	п. Бугуян
	Теплоснабжение населения
	Производительность от 0,2 Гкал/ч
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.4.2
	Реконструкция котельной Экономского СК
	п. Эконом
	Теплоснабжение населения
	Производительность от 0,2 Гкал/ч
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.4.3
	Реконструкция котельной  Березовского СДК
	п. Березовка 
	Теплоснабжение населения
	Производительность 0,15  Гкал/ч
	СЗЗ определяется по результатам расчетов
	Расчетный срок

	2.4.4
	Строительство сетей теплоснабжения
	пгт Ибреси
	Теплоснабжение населения
	0,035 км
	Охранная зона 3 метра
	Расчетный срок

	2.5. Планируемые объекты местного значения в области электроснабжения

	 2.5.1
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи п. Тарнвар
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.2
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи  п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.3
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.4
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.5
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.6
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.7
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Бугуян
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.8
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Эконом
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.9
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Эконом
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.10
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Эконом
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.11
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Спотара
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.12
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Спотара
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.13
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Спотара
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.14
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	п. Спотара
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.15
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Сирикли
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.16
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Сирикли
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.17
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Сирикли
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.18
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.19
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.20
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.21
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.22
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.23
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.24
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.25
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.26
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.27
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.28
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.29
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.30
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи с. Новое Чурашево
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.31
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.32
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.33
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.34
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.35
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д.Вудоялы
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.36
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.37
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Вблизи д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.38
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.39
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.40
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Айбечи
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.41
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Новое Климово
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 2.5.43
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	д. Савка
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.44
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.45
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.46
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.47
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.48
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.49
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.50
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.51
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.52
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.53
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.54
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	пгт.Ибреси
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	2.5.55.
	Электроснабжение ул. Канашская с. Климово Ибресинского района Чувашской Республики»
	С. Климово
	Электроснабжение населения
	Напряжение 10/0,4 кВ
	Охранная зона 10 метров
	Расчетный срок

	 3.   Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги местного значения

	3.1
	а/д «Аниш» - Савка – Н.Климово
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность3,4 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.2
	Климово-Мерезень-Алшихово
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 
5,2 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.3
	Большие Абакасы-Шибегечи 
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,0 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.4
	Большие Абакасы-Шоркасы 
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,5 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.5
	Большие Абакасы-Молния (от МТФ д. Н.Абакасы)
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 8,3 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.6
	Буинск - Сехнер
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 2,3 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.7
	Малые Кармалы - Кубня
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,9 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.8
	а/д «Ибреси-Березовка-Кудеиха» - 11 лет Чувашии - Калиновка
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,9 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.9
	«Чувашские Тимяши – Ленино» - Хормалы
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 3,6 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.10
	а/д «Аниш» – Кожакпось
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,4 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.11
	«Климово-Мерезень-Алшихово» - Климовское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,552 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.12
	Тойси-Паразуси  - Тойсипаразусинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,296 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.13
	Новое Чурашево - Новочурашевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,746 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.14
	Савка – Савкинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,457 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.15
	Айбечи - Айбечское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,703 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.16
	Андрюшево – Андрюшевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,304 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.17
	Нижнее Кляшево – Нижнекляшевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,723 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.18
	Русские Тимяши – Русско-Тимяшское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,578 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.19
	Хомбусь-Батырево -  Хомбусь-Батыревское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,290 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.20
	а/д «Аниш» - Кошмаш-Тойсинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,055 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.21
	 Кожакпось – Кожакпосинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,477 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.22
	Сюрбеевка – Сюрбеевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,864 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.23
	 Кубня – Кубнинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,952 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.24
	 Малиновка – Малиновское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,527 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.25
	Липовка – Липовское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,780 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.26
	Орел – Орлинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,326 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.27
	11 лет Чувашии - кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,467 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.28
	Калиновка – Калиновское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,319 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.29
	Тарнвар – Тарнварское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,299 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.30
	Бугуян – Бугуянское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,316 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.31
	Эконом – Экономское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,337 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.32
	А/д «Калинино-Батырево-Яльчики» – Большеабакасинское кладбище – Большие Абакасы
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,028 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.33
	«Большие Абакасы – Шоркасы» - Шоркасинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,254 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.34
	Нижние Абакасы – Нижнеабакасинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,382 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.35
	Молния – Молниевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,246 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.36
	Ибреси – Ибресинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,682 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.37
	«Аниш»-Хормалы-Новые Высли» - Нововыслинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,094 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.38
	Нижнее Кляшево – Нижнекляшевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,723 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.39
	Верхнее Кляшево – Верхнекляшевское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,395 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.40
	Смычка - Смычкинское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,771 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.41
	а/д «Аниш» – Нижнее Кляшево
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 2,840 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.42
	Улицы в жилой застройке
	Ибресинский МО
	Транспортные связи внутри населенных пунктов
	Протяженность 13,4 км
	Не устанавливается
	Расчетный срок

	3.43
	Буинск – Буинское христианское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,410 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.44
	Огонек – Огоньковское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 1,085 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.45
	а/д «Аниш» – Ширтанское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,370 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.46
	«а/д «Аниш» – Сосновка» – Сосновское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,442 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	3.47
	Сехнер – Сехнерское кладбище
	Ибресинский МО
	Внутримуниципальные транспортные связи
	Протяженность 0,442 км
	Придорожная полоса - 25 метров
	Расчетный срок

	4. Иные планируемые объекты местного значения

	4.1.
	Кладбище п. Ленино
	Ибресинский МО
	Сельские кладбища
	0,5 га
	СЗЗ 50 метров
	Расчетный срок
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ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ[footnoteRef:2] [2:  За исключением линейных объектов.] 

1. Параметры функциональных зон
На территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики устанавливаются следующие функциональные зоны:
Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Описание назначения функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование объекта, значение, местоположение)

	1
	2
	3
	4
	5


	1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Для размещения и обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов
	Площадь-4096,37 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,3;
коэффициент плотности застройки – 0,4
	Объекты местного значения:
- Реконструкция котельной Экономского СК, п. Эконом;
- Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Бугуян (2 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Эконом (2 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в п. Спотара (4 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Сирикли (1 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в с. Новое Чурашево (4 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Вудоялы (3 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Айбечи (3 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Новое Климово;
- Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Савка;
- Реконструкция трансформаторной подстанции в пгт.Ибреси (8 шт);
- Строительство пункта редуцирования газа, с. Новое Чурашево;
- Строительство пункта редуцирования газа, д. Вудоялы;
- Реконструкция артезианской скважины д. Вудоялы;
- Реконструкция артезианской скважины д.Айбечи;
- Реконструкция артезианской скважины с. Климово;
- Реконструкция артезианской скважины с. Климово;
- Строительство артезианской скважины с. Новое Чурашево.
- Водоснабжение улицы Тимофея Петрова д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики» (водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и д. Ширтаны);
- Газоснабжение территории под индивидуальную усадебную застройку 1-2 этажами домами у деревни Сюрбеевка Андреевского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
- Электроснабжение ул. Канашская с. Климово Ибресинского района Чувашской Республики».

	2. 
	Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
	Для формирования жилых районов из земельных участков, предназначенных для размещения малоэтажных жилых домов этажностью не выше 4 надземных этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения и для формирования кварталов с умеренной плотностью застройки для размещения среднеэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду
	Площадь- 31,78 га
Предельное количество этажей – 8,
коэффициент застройки – 1;
коэффициент плотности застройки – 3,0

	Объект местного значения:
- Реконструкция трансформаторной подстанции в пгт.Ибреси (2 шт);
-- Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул. Герцена в пгт. Ибреси Чувашской Республики

	3. 
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Для размещения административных объектов, объектов делового, финансового назначения, торговли, общественного питания, предпринимательской деятельности, объектов коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан
	Площадь-27,47 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 1,0;
коэффициент плотности застройки – 3,0
	Объекты местного значения:
- Реконструкция трансформаторной подстанции в с. Новое Чурашево.



	4. 
	Зона специализированной общественно-деловой застройки
	Для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, социального назначения, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан
	Площадь-125,8 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,8;
коэффициент плотности застройки – 2,4

	Объекты регионального уровня:
· «Строительство БУ «Ибресинский дом-интернат» в пгт. Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики» (100 мест спальный корпус 1535,5 кв. м);
· ФАП, с. Чувашские Тимяши;
· ФАП, п. Буинск;
· ФАП, п. Березовка;
· ФАП, с. Климово.
Объект местного значения:
· Большеабакасинский центральный сельский Дом культуры, д.Большие Абакасы;
· Хормалинский центральный дом культуры,с. Хормалы;
· Буинский центральный сельский Дом культуры, пос.Буинск;
·  Реконструкция котельной Бугуянской ЦСДК, п. Бугуян;
·  Реконструкция котельной Березовского СДК, п. Березовка;
· Реконструкция трансформаторной подстанции в с. Новое Чурашево;
· Реконструкция трансформаторной подстанции в пгт.Ибреси (1 шт).


	5. 
	Производственная зона
	Для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов
	Площадь- 135,28 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,8;
коэффициент плотности застройки – 2,4

	

	6. 
	Зона инженерной инфраструктуры
	Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов
	Площадь- 13,29 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,6;
коэффициент плотности застройки – 1,8

	Объекты местного значения:
- Реконструкция БОС вблизи пгт Ибреси.
- Реконструкция КНС пгт Ибреси;
- Реконструкция водозабора пгт Ибреси (3 шт.) ;
- Реконструкция водопроводной насосной станции пгт Ибреси;
- Строительство водозабора Малокармалинский территориальный отдел.


	7. 
	Зона транспортной инфраструктуры
	Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и линейных объектов
	Площадь- 1232,43 га
Предельное количество этажей – 3,
коэффициент застройки – 0,6;
коэффициент плотности застройки – 1,8
	

	8. 
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Для размещения пашен, сенокосов, пастбищ, залежей и земель, занятыми многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)
	Площадь- 29960,23 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	Объекты местного значения:
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи п. Бугуян;
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи п. Тарнвар;
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи д. Сирикли (2 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи с. Новое Чурашево (4 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи д. Вудоялы;
- Строительство артезианской скважины вблизи с.Климово;
- Строительство водозабора вблизи с.Климово;
- Строительство водозабора вблизи с. Малые Кармалы;
- Строительство водозабора вблизи п.Малиновка;
- Строительство водозабора вблизи п.Костер;
- Строительство водозабора вблизи п. Тымар;
- Строительство водозабора вблизи с.Кубня;

	9. 
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Площадь- 181,17 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	10. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Для размещения сельскохозяйственных предприятий и их инфраструктуры
	Площадь- 602,52 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	Объекты местного значения:
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи с. Новое Чурашево (3 шт.);
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи п. Бугуян (2 штуки);
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи п. Эконом;
- Реконструкция трансформаторной подстанции вблизи д. Айбечи (3 шт.);
- Реконструкция артезианской скважины вблизи с.Новое Чурашево (6 шт.);



	11. 
	Зона рекреационного назначения
	Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования
	Площадь- 83 558 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	12. 
	Зона отдыха
	Для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом
	Площадь- 13,64 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	13. 
	Зона лесов
	Для размещения земель лесного фонда
	Площадь-83324,4 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	14. 
	Зона озелененных территорий общего пользования
	Для размещения городских лесов, скверов, парков, городских садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования
	Площадь- 220,75 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.	

	

	15. 
	Зона кладбищ
	Для размещения гражданских захоронений
	Площадь- 57,6 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	

	16. 
	Зона складирования и захоронения отходов
	Для размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов
	Площадь- 4,3 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.
	Объекты регионального уровня:
– Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки твердых коммунальных отходов возле с. Ширтанское Ибресинского муниципального округа


	17. 
	Зона озелененных территорий специального назначения
	Для организации территорий зеленых насаждений с целью защиты от предприятий, объектов и сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры, являющихся источником загрязнения окружающей среды, а также защитное озеленение береговых линий
	Площадь- 12,98 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

	

	18. 
	Зона режимных территорий
	Для размещения объектов обороны, безопасности и космической деятельности, аэродромов, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказание, установления санитарно-защитных зон указанных объектов, размещения иных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне режимных территорий, либо с обслуживанием таких объектов.
	Площадь- 0,45 га
Предельное количество этажей – не подлежит установлению;
коэффициент застройки – не подлежит установлению;
коэффициент плотности застройки – не подлежит установлению.

	




2. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения 
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Статус
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение объекта, функциональная зона
	Зона с особыми условиями использования территории

	1. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	2.1.1
	Автомобильная дорога «Калинино – Батырево – Яльчики» на участке км 50+060 - км 59+217
	Планируемый к размещению
	Линейный объект
	автотранспортное обслуживание территории
	9,105 км / III
	Ибресинский район, Чувашско-Тимяшское сельское поселение, Комсомольский район, Тугаевское сельское поселение
	придорожные полосы – 50 м

	2.1.2
	Автомобильная дорога Ибреси – Березовка – Кудеиха км 24+260 - км 26+670 в Порецком и Ибресинском районах с реконструкцией участка автомобильной дороги км 26+670 – км 35+043
	Планируемый к размещению
	Линейный объект
	автотранспортное обслуживание территории
	10,5 км / IV
	Ибресинский район, Березовское сельское поселение, Порецкий район, Кудеихинское сельское поселение
	придорожные полосы – 50 м

	2.1.3
	Автомобильная дорога в обход пгт Ибреси
	Планируемый к размещению
	Линейный объект
	автотранспортное обслуживание территории
	9,0 км / III
	Ибресинский МО, Ибресинский т.о, Андреевский т.о., Чувашско-Тимяшский т.о., Ширтанский т.о.
	придорожные полосы автомобильных дорог – 50 м

	2. Объекты в области социального обеспечения и социальной защиты населения

	2.2.1
	Здание бюджетного учреждения Чувашской Республики «Ибресинский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Планируемый к размещению
	Здание
	оказание социальной поддержки населению
	100 мест
	Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики, 
пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 49
	не устанавливаются

	3. Объекты в области здравоохранения регионального значения

	2.3.1
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Планируемый к размещению
	Здание
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	20 посещений в смену
	с. Чувашские Тимяши
	не устанавливаются

	2.3.2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Планируемый к размещению
	Здание
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	20 посещений в смену
	п. Буинск
	не устанавливаются

	2.3.3
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Планируемый к размещению
	Здание
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	15 посещений в смену
	п. Березовка
	не устанавливаются

	2.3.4
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Планируемый к размещению
	Здание
	Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению
	15 посещений в смену
	с. Климово
	не устанавливаются

	4. Объекты размещения отходов регионального значения

	2.4.1
	Ликвидация объекта размещения отходов
	Ликвидация, рекультивация
	Полигон
	накопление, уплотнение, захоронение отходов
	[bookmark: _GoBack3]площадь 4,3 га, вместимость 90000 тонн
	Ибресинский район, Ширтанское сельское поселение
	не устанавливаются



Приложение
Характеристика зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения

В связи с размещением планируемых объектов местного значения поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1.2.1. Охранные зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.2.2. Охранные зоны трубопроводов (газопроводов)
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
· вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
· вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;
· вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
· вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

1.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения
Требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Размеры зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения, для которых не разработаны проекты зон санитарной охраны составляют: 
· первого пояса – не менее 30 метров при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров – при использовании недостаточно защищенных подземных вод;
· граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, размер второго пояса в зависимости от гидрогеологических условий может составлять от 100 до 400 метров.
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 метров;
· от водонапорных башен – не менее 10 метров;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 метров.

1.2.4. Санитарно-защитные зоны
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. Содержание режима в границах санитарно-защитных зон определено в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.
В соответствии с пунктом 4.20 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» санитарно-защитные зоны от сооружений водоотведения до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
