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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Яльчикского муниципального округа Чувашской республики (Чувашия) (далее – Генеральный план) разработан ООО «Джи Динамика» по заказу Администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской республики в соответствии с Муниципальным контрактом №129 от 21.04.2023 г.

Объект территориального планирования – Яльчикский муниципальный округ Чувашской республики (далее – Муниципальный округ, Яльчикский муниципальный округ, округ).

Разработка Генерального плана осуществляется в отношении территории, границы которой установлены законом Чувашской республики от 29.03.2022 года № 31 «О преобразовании муниципальных образований Яльчикского района Чувашской республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».

Этапы проектирования:

· исходный год проектирования –2023 г.;

· расчетный срок – 2043 г.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цели территориального планирования:

· Разработка генерального плана с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования « Яльчикский муниципальный округ Чувашской Республики».

· Определение назначения территорий муниципального округа исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

· Обеспечение устойчивого развития территории, учет интересов юридических и физических лиц при определении направлений и параметров пространственного развития исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

· Обеспечение принятия органом местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, указанных объектов.

Основные задачи:

· Разработка Проекта в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

· Разработка Проекта в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

· Разработка Проекта с учетом данных Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), актуальных на момент начала разработки.

· Разработка Проекта в соответствии с действующими на территории Яльчикского муниципального округа документами (программы, проекты и т.д) и нормативными актами всех уровней (федеральный, Республиканский, местный). 

1. Федеральное законодательство:

· Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 № 51-ФЗ;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

· Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ);

· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60- ФЗ;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200- ФЗ;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»;

· Федеральный
закон
от 18.06.2001
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»;

· Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

· Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

· Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждане Российской Федерации»; Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно­ защитной зоны»;

· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»

· Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Постановление   Правительства Российской   Федерации от 12 апреля 2012 г. № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»; Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203

· «Об
утверждении
Перечня
сведений,
отнесенных
к государственной тайне»;

· п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 31.08.2013 № 693;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении методических
рекомендаций
по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 


· Документы, необходимые для учета при подготовке Проекта

· Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. № 460

· «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
·  Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического
 описания местоположения
 границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных
территорий,
зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения
границ населенных
пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных
зон,
особо
охраняемых
природных территорий,
зон с особыми условиями
использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

· Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

· Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»; иными законами и нормативными правовыми актами и РФ.

· Приказ Министерства строительства и жилищ^^o- коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр «Об утверждении «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

· иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы по разработке документов территориального планирования.

2. Законодательство Чувашской Республики:

· Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522;

· Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. № 4 «О стратегическом планировании Чувашской Республики»;

· Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»; 

· 
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики»;

· 
Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении
границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа»;

· 
Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 11 «О регулировании градостроительной
деятельности
в
Чувашской Республике»;

· 
Закон Чувашской республики от 29 марта 2022 г. № 31 «О преобразовании муниципальных образований Яльчикского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа»;
3. Местные нормативно-правовые акты:

· Устав Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики.

Все нормативно-правовые акты и техническая литература использовались в актуальной на дату разработки редакции. 
При разработке Генерального плана учитывалась следующая градостроительная документация:

1.
Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522;

2.
Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 г. № 4 «О стратегическом планировании Чувашской Республики»;  

3.
Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

4.
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208; 

5.
Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254; 

6.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р; 

7.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

8.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

9.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

10.
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;

11.
План мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 г. № 1259-р;  

12.
Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 993-р;

13.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики»;

14.
Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа»;

15.
Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике»;

16.
Закон Чувашской республики от 29 марта 2022 г. № 31 «О преобразовании муниципальных образований Яльчикского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа»;

17.
Устав Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики;

18.
Программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

19.
Утвержденная документация по планировке территории;

20.
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (при наличии);

21.
Иные сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП);

22. Документы выполненной проектной документации по транспортно-планировочному решению объектов улично-дорожной сети (при наличии).

Предоставление (при наличии) Заказчиком цифровой топографической подосновы М 1:10 000, а также иных актуальных топографических материалов в векторном формате, ортофотопланов 

Генеральный план разработан на цифровых векторных картах масштаба М 1:10 000.
Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo 15.0, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана учтены нормативно-правовые акты Российской Федерации, Чувашской республики, Яльчикского муниципального округа, регулирующие градостроительные отношения в округе использования территорий, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

1 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
1.1 Общая характеристика территории
Административно-территориальное устройство муниципального округа «Яльчикский» регламентируется Законом Чувашской республики от 21 декабря 2022 г. № 128 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».

В состав муниципального округа «Яльчикский» входят: с. Большая Таяба, д. Аранчеево, д. Белая Воложка, с. Большие Яльчики, с. Кушелга, с. Новое Тинчурино, д.  Большая Ерыкла, д.  Кильдюшево, д.  Полевые Пинеры, д.  Шаймурзино, д.  Эмметево, с. Лащ-Таяба, с. Шемалаково, д.  Новое Андиберево, д.  Новое Байдеряково, д.  Новые Бикшики, д.  Яманчурино, п. Адиково, д.  Малая Таяба, д.  Новопоселенная Таяба, д.  Старое Янашево, п. Малое Байдеряково, п. Новое Тоскаево, п. Петровка, с. Новое Байбатырево, с. Новые Шимкусы, д.  Белое Озеро, д.  Карабаево, д.  Новое Ищеряково, д.  Новое Чурино, д.  Полевые Буртасы, с. Сабанчино, д.  Апанасово-Эщебенево, д.  Малая Ерыкла, д.  Полевые Козыльяры, д.  Тораево, д.  Уразмаметево, с. Байдеряково, с. Яльчики, д.  Апанасово-Темяши, д.  Новое Булаево, д.  Новое Тойдеряково, д.  Тоскаево, с. Байглычево, с. Эшмикеево, с. Янтиково, д.  Избахтино, д.  Ишмурзино-Суринск, д.  Кошки-Куликеево, д.  Новое Арланово, д.  Новое Изамбаево, д.  Новое Янашево, д.  Старое Арланово.
Границы муниципального округа «Яльчикский» регламентируется Законом Чувашской республики от 21 декабря 2022 г. № 128 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа», сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) под реестровым номером 21:25.

Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа, в ЕГРН отсутствуют.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) «установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности», а именно главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ). Исходя из положений статьи 23 ГрК РФ следует, что утвержденные в генеральном плане границы населенных пунктов подлежат постановке на учёт в ЕГРН.

В связи с тем, что на учёт в ЕГРН не поставлены границы ни одного населенного пункта, входящего в состав муниципального округа, они не имеют своего точного координатного и графического описания, законодательно не оформлены, имеют ориентировочные контуры, отображенные в ранее разработанных документах территориального планирования и (или) градостроительного зонирования. Данные границы принимаются исходными существующими границами населенных пунктов во вновь разрабатываемом генеральном плане.

Вновь разрабатываемый генеральный план городского округа актуализирует имеющиеся на сегодняшний день границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа с учётом сведений ЕГРН и фактического землепользования территории, которые в дальнейшем в полном составе подлежат постановке на учёт в ЕГРН и законодательному утверждению.
1.2 Объекты культурного наследия
Согласно данным Министерства культуры Чувашской республики  на территории Яльчикского муниципального округа Чувашской республики  в настоящее время расположено 13 объектов культурного наследия регионального значения (памятники истории (захоронения), памятники градостроительства и архитектуры)  (таблица 1.1)  и 9 памятников археологии федерального значения (таблица 1.2), внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании Федерального законы от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Утрачены на сегодняшний день два объекта культурного наследия, на их месте возведены другие здания.

Территории объекта культурного наследия установлены для только трёх объектов культурного наследия - одного памятника градостроительства и архитектуры и двух памятников археологии. 

Зоны охраны для объектов культурного наследия на территории Яльчикского муниципального округа не установлены. 

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками истории и  архитектуры, испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи, повышенная пожароопасность и другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях. 

Основными задачами по сохранению объектов культурного наследия являются мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством Чувашской республики до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Необходимо установить территории объектов культурного наследия для тех памятников, у которых территории не определены на сегодняшний день. 

Для объектов культурного наследия до утверждения проектов зон охраны в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ вокруг объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, устанавливается защитная зона. Её размер в населённых пунктах составляет 100 метров от внешней границы территории памятника и 150 метров - от границ территории ансамбля. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В границе защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Исключение в соответствии с ч.2 ст.34.1 ч.2 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» составляют объекты археологического наследия, некрополи, захоронения, расположенные в границах некрополей, произведения монументального искусства, а также памятники и ансамбли, расположенные в границах достопримечательного места, для них защитная зона не устанавливается.

Требуется осуществить разработку проектов зон охраны в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для по памятников, расположенных на территории Яльчикского муниципального округа.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. В границах зон охраны объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Необходима популяризация объектов культурного наследия среди населения Яльчикского муниципального округа и Чувашской республики, Российской Федерации в целом - проведение патриотических и краеведческих мероприятий, дней памяти, религиозных праздников, сбор пожертвований на восстановление и обустройство храмов, включение посещения памятников в туристские и экскурсионные маршруты. 

Утраченные объекты культурного наследия следует воссоздать в порядке, установленном статьёй 47 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» либо исключить из Реестра объектов культурного наследия в соответствии с положениями статьи 23 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Таблица 1.2.1. Объекты культурного наследия регионального значения

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав.


	Тип памятника.
	Местонахожде-ние объекта культурного наследия с указанием адре-сов объектов, входящих в его состав
	Реквизиты и наименование акта о постановке на го-сударственную охрану объекта культурного наследия.

Реестровый номер ОКН
	Сведения о территории, зонах охраны, защитной зоне
	Фото

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Здание школы, открытой И.Я. Яковлевым, конец XIX в.

УТРАЧЕН
	Памятник истории (объект капитального строительства).
	Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Кооперативная, д.71
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 77 от 10.04.1997 г.

Реестровый номер ОКН 211711252540005
	Сведения об установлении территории и зон охраны ОКН отсутствуют.

Защитная зона  - 200 метров от линии внешней стены памятника.


	Здание на месте утраченного ОКН
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	2. 
	Здание школы, открытой И.Я. Яковлевым, конец XIX в.

УТРАЧЕН
	Памятник истории (объект капитального строительства).
	Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Лащ-Таяба, ул. Центральная, д.2
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 77 от 10.04.1997 г.

Реестровый номер ОКН 211711252550005
	Сведения об установлении территории и зон охраны ОКН отсутствуют.

Защитная зона  - 200 метров от линии внешней стены памятника.


	Здание на месте утраченного ОКН
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	3. 
	Дом А.А. Буйновского, 1887 г.
	Памятник истории (объект капитального строительства).
	Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Восточная, д.1
	Распоряжение Совета Министров Чувашской АССР № 812-р от 14.11.1986 г.

Реестровый номер ОКН 211510255680005
	Сведения об установлении территории и зон охраны ОКН отсутствуют.

Защитная зона - 200 метров от линии внешней стены памятника.
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	4. 
	Торговая лавка, начало XX в.
	Памятник градостроительства и архитектуры.
	Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Кооперативная, д.79
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993 г.

Реестровый номер ОКН 211510255520005
	Сведения об установлении территории и зон охраны ОКН отсутствуют.

Защитная зона  - 200 метров от линии внешней стены памятника.
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	1. 5

5.
	Родник, 1911 г.
	Памятник градостроительства и архитектуры.Достопримечательное место.
	Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Байдеряково
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «О дополнении списка памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» № 460 от 16.06.1975 г.

Реестровый номер ОКН 211530255490005
	Сведения об установлении территории и зон охраны ОКН отсутствуют.

Защитная зона не устанавливается в соответствии с ч.2 ст. 34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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	6.
	Крестовоздви-женская церковь, 1876 г.
	Памятник градостроительства и архитектуры.
	Яльчикский район,  с. Новое Тинчурино, ул. Кооперативная, д. 13
	Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального (республиканского) значения и утверждении границ их территорий» № 01-07/29 от 26.01.2017 г.

Реестровый номер ОКН 211811313370005
	Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального (республиканского) значения и утверждении границ их территорий» № 01-07/29 от 26.01.2017 г.

Сведения об установлении зон охраны ОКН отсутствуют.

Защитная зона  - 100 метров от внешних границ территории памятника.
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Таблица 1.2.2. Объекты культурного наследия федерального значения – памятники археологии

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, дата создания
	Местонахождение объекта культурного наследия
	Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия.

Реестровый номер ОКН
	Границы территорий (реквизиты НПА).

Зоны охраны.

Предмет охраны.



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Селище, средние века
	Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Большие Яльчики
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» № 128 от 25.02.1974 г.

Реестровый номер ОКН 211440114250006
	Информация отсутствует

	2.
	Курган срубной культуры
	Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Новое Байбатырево
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» № 128 от 25.02.1974 г.

Реестровый номер ОКН 211440113910006


	Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30.10.2020 № 01-07/762
«Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Курган срубной культуры», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Новое Байбатырево»

	3.
	Селище, бронзовый век
	Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Байдеряково
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» № 128 от 25.02.1974 г.

Реестровый номер ОКН 211440114400006
	Информация отсутствует

	4.
	Селище, бронзовый век
	Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д. Уразмаметово
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» № 128 от 25.02.1974 г.

Реестровый номер ОКН 211440114560006
	Информация отсутствует

	5.
	Старое кладбище  «Кив масар», средние века
	Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Полевые Козыльяры,  на  западной окраине
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993 г.

Реестровый номер ОКН 211640611600006
	Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30.10.2020 № 01-07/765 «2Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Старое кладбище «Кив масар», средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Полевые Козыльяры»

	6.
	Городище «Хула выране», средние века
	Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д. Старое Янашево, д. Малая Таяба,  3 км северо-восточнее деревни, на мысу
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» № 128 от 25.02.1974 г.

Реестровый номер ОКН 211440114560006
	Информация отсутствует

	7.
	Селище,  средние века
	Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Яльчики
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» № 128 от 25.02.1974 г.

Реестровый номер ОКН 211440114160006
	Информация отсутствует

	8.
	Остатки крепостной стены, средние века
	Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Большая Таяба
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 372 от 29.10.1993 г.

Реестровый номер ОКН 211741252420006
	Информация отсутствует


1.3 Социально-экономическая ситуация
1.3.1 Экономическая база
Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс – основа экономики Яльчикского муниципального округа. Основные направления деятельности – выращивание зерновых культур, картофелеводство и мясомолочное животноводство. 

Агропромышленный комплекс представлен   14 сельскохозяйственными организациями и 68 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Общая численность занятых на сельскохозяйственных предприятиях Муниципального округа составляет 649 человек, средняя заработная плата – 30,2 тыс. рублей. Ниже (Таблица 1.3.1.1) представлены крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Яльчикского Муниципального округа.

Таблица 1.3.1.1. – Перечень крупнейших сельскохозяйственных предприятий Яльчикского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование 
	Местоположение
	Количество сотрудников
	Основная специализация

	1
	ЗАО «Прогресс»
	с. Яльчики, ул. Октябрьская, д.1
	162
	Выращивание зерновых культур

	2
	СХПК «Комбайн»
	д. Избахтино, ул. Центральная, д.53
	85
	Выращивание зерновых культур

	3
	ООО «АСК - Яльчики»
	д. Полевые Пинеры, ул. Николаева, д.1Б
	81
	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур

	4
	ООО «Победа»
	с. Янтиково, ул.Школьная, д.1
	49
	Выращивание зернобобовых культур

	5
	СХПК «Сатурн»
	д. Новое Байбатырево, ул. Тракторная, д.22
	46
	Рыбоводство

	6
	СХПК «Рассвет»
	с. Сабанчино, ул. Центральная, д.100
	40
	Выращивание однолетних культур

	7
	СХПК имени Ленина
	с. Большие Яльчики, ул. Кооперативная, д.15
	39
	Выращивание однолетних культур

	8
	СХПК «Труд»
	с. Новое Тинчурино, ул. Прифермская, д.1
	37
	Выращивание однолетних культур

	9
	ООО «Яманчурино»
	д. Яманчурино, Школьная, д.25
	33
	Выращивание однолетних культур

	10
	ООО «Энтепе»
	с. Эшмикеево, ул. Больничная, д.14
	29
	Животноводство

	11
	ООО «Эмметево»
	д. Эмметево ул. 40 лет Победы, д.22
	27
	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур


Анализ тенденции развития отраслей сельского хозяйства основывается на изучении динамики изменений их основных показателей за рассматриваемый период, которые представлены ниже в таблице. Статистические данные приведены по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.

Таблица 1.3.1.2. – Динамика основных показателей развития отраслей сельского хозяйства Яльчикского муниципального округа по всем категориям хозяйств

	№ п/п
	Показатели
	2012 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	1
	Растениеводство

	1.1
	Посевная площадь – всего (тыс. га)
	39,9
	42,4
	41,2
	40,8
	40,9
	41,2
	41,2

	1.2
	Валовое производство (тыс. тонн)

	
	- зерновые и зернобобовые культуры - всего
	н/д
	64,9
	59,2
	72,2
	85,9
	56,8
	86

	
	-картофель
	66,2
	29,2
	26,1
	29,8
	22,7
	19,7
	22,4

	
	-овощи – всего (открытого и закрытого грунта)
	8,4
	6,2
	5,5
	5,8
	6,5
	5,6
	5,1

	2
	Животноводство

	2.1
	Поголовье скота и птицы (тыс. голов)

	
	-крупный рогатый скот
	12,8
	14,3
	14,2
	14,2
	14,5
	14,5
	14,3

	
	в том числе: коровы
	5,4
	5,7
	5,6
	5,5
	5,6
	5,5
	5,5

	
	-свиньи
	14
	8,7
	8,8
	9,7
	7,7
	4,9
	4,9

	
	-овцы и козы
	11,1
	10,5
	9,5
	9,4
	10,1
	9,8
	9,5

	2.2
	Валовое производство (тыс. тонн)

	
	-молоко
	25,9
	29,9
	29,8
	31
	31,3
	31,4
	31,7

	
	-скот и птица на убой (ж/в)
	4,1
	3,4
	3,3
	3,3
	3,4
	3,3
	3,1

	
	-яйца (млн. штук)
	7,2
	6,8
	6,7
	6,5
	6,8
	7,1
	7,3


Показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции за период 2012 – 2022 год в целом остаются стабильными, кроме поголовья свиней и выращивание картофеля, в которых наблюдется существенное снижение производства. 

Всего за 2021 год по данным службы Государственной статистики хозяйствами всех категорий, в сферах растениеводства и животноводства было произведено продукции на сумму 1637,3 и 1226,2 млн рублей соответственно, в фактических действующих ценах. Ниже представлена структура объемов производства сельскохозяйственной продукции в отношении хозяйств различных категорий (Рисунок 1.3.1.1).
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Рисунок 1.3.1.1. – Сравнительная структура объемов производства сельскохозяйственной продукции Яльчикского муниципального округа за 2021 год, млн рублей

Выполненный анализ развития сельского хозяйства Яльчикского муниципального округа за 2012-2022 гг. позволяет выявить следующие тенденции в развитии отрасли:

· природно-климатические условия Яльчикского округа способствуют развитию многоотраслевого сельского хозяйства, производству высококачественной экологически чистой сельхозпродукции, сырья и продовольствия;

· географическое положение позволяет осуществлять производственные связи сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих структур и реализовывать большие объемы сырья, востребованных на рынках соседних регионов;

· ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок в условиях слаборазвитой логистики, кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

· недостаточные темпы социального развития сельских территорий и, как следствие, ухудшение социально-демографической ситуации, дефицит квалифицированных кадров и их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяйственном производстве, слабое развитие альтернативных видов деятельности;

· наличие потенциала формирования агропищевого кластера, ориентированного на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и производство экологически чистой пищевой продукции, что позволит удовлетворить в полном объеме потребности населения района в основных продуктах питания
Промышленное производство

Промышленные предприятия Яльчикского муниципального округа занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, производством кирпича, утепляющих и изоляционных материалов, тротуарной плитки, металлических, кованных и мраморных изделий, ремонтом сельскохозяйственной техники, добычей щебня и извести, различных удобрений и специальных составов. Крупнейшие промышленные предприятия Яльчикского муниципального округа представлены ниже (1.3.1.2).

Таблица 1.3.1.2. – Перечень крупнейших промышленных предприятий Яльчикского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование 
	Местоположение
	Количество сотрудников
	Основная специализация

	1
	АО НПО «Промсервис»
	с. Яльчики, ул. Буинское Шоссе, д. 4
	51
	Производство крахмала

	2
	ОАО «Яманчуринская сельхозхимия»
	д. Яманчурино, ул. Лесная, д.1б
	27
	Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня

	3
	ООО «Мегамол»
	с. Яльчики, ул. Кооперативная, д. 63
	25
	Производство пищевых продуктов

	4
	ООО «Яльчикский хлебозавод»
	с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 19
	18
	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

	5
	ООО «Чувашъенкрахмал»
	д. Старое Янашево, тер. Промзона, д. 3
	14
	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов

	6
	ООО «Крахмалпром»
	д. Старое Янашево, тер. Промзона, д. 3
	12
	Производство крахмала

	7
	ООО «А-Свет»
	с. Яльчики, ул. Беляева, д. 7
	5
	Производство изделий из пластмасс


По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактически действовавших ценах за 2022 год составил – 793,1 млн рублей, что составляет менее 1% от общего объема по Чувашской Республики. Данные по изменению объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2017-2022 год представлены ниже (1.3.1.2). За весь анализируемый период можно наблюдать незначительный, но стабильный рост объемов по отношению к предыдущим годам.
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Рисунок 1.3.2.1. – Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах), млн рублей

В перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение объема производимой продукции на территории округа в связи с модернизацией производств, реализацией инвестиционных проектов и повышением диверсификации экономики путем увеличения роли животноводства.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Яльчикского района Чувашской республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Яльчикского района №32/2-с от 18.02.2019 г., основное направление развития промышленности муниципального округа связано с производством пищевой продукции. Увеличение количества производимой сельскохозяйственной продукции повлечёт за собой необходимость увеличения перерабатывающих мощностей и развитие логистики, развитие которых и станут основными векторами развития промышленности округа.

Малое и среднее предпринимательство

Одним из приоритетных направлений в работе Администрации Яльчикского муниципального округа является развитие малого и среднего предпринимательства. 

Согласно итогам социально-экономического развития Яльчикского района за 2022 год, в Яльчикском муниципальном округе на конец 2022 года осуществляли деятельность 1159 субъектов малого и среднего предпринимательства, что больше показателя 2021 и 2020 года – 1066 и 659 субъектов МСП соответственно. Структуру субъектов малого и среднего предпринимательства представляют 73 малых и средних предприятия, 401 индивидуальный предприниматель, 685 самозанятых.

Объем реализованной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за 2022 год увеличился на 28,2% по отношению к 2021 году и составил 2749 млн рублей. Отраслевая структура малых и средних предприятий представлена ниже (1.3.1.3).
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Рисунок 1.3.1.3. – Отраслевая структура экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства составляет порядка 80% из всех занятых в экономике Яльчикского муниципального округа.

Наблюдается стабильный рост численности субъектов малого предпринимательства по, однако стоит, что также меняется структура предприятий малого и среднего предпринимательства, наблюдается сокращение индивидуальных предпринимателей в пользу роста числа самозанятых, что говорит о привлекательности данного режима для большого количества предпринимателей. В перспективе также прогнозируется рост количества самозанятых.

Инвестиционная деятельность

Одним из приоритетов в экономической политике Муниципального округа является привлечение инвестиций в его экономику через создание привлекательного инвестиционного климата.

За 2022 год объем инвестиций в основной капитал составил 296 млн рублей, что составляет около 50% объема 2021 года, но соответствует уровню 2020 года. Это связано с реализацией в 2021 году крупных инвестиционных проектов по строительству цехов: по выпуску минерального порошка и по производству модифицированного крахмала для бурения на предприятиях округа. Всего за 2022 год в Яльчикском муниципальном округе реализовались 15 инвестиционных проектов на общую сумму 87,0 млн. рублей. Из них полностью завершены в 2022 году 8 проектов на сумму 33,2 млн. рублей, в результате чего создано 9 новых рабочих мест.

Основные инвестиции направлены на строительство объектов здравоохранения, жилищное строительство, дорожное хозяйство и на ремонт объектов образования и культуры.

[image: image12.png]700
600
500
400
300
20

S

10

S

588,6

2833

2824

184,6

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022




Рисунок 1.3.1.3. – Объем инвестиций в основной капитал в 2016 – 2022 гг.

В результате данного анализа, за период 2016 – 2022 гг., наблюдается незначительный рос в объеме инвестиций в основной капитал с крупным эпизодическим увеличением объема инвестиций, связанным с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов. Сложно связать данный факт с каким-либо внешним экономическим фактором, однако на перспективу прогнозируется увеличение инвестиций в основной капитал, за счет реализации новых инвестиционных проектов, освоения инвестиционных площадок, модернизации существующих производств, а также активизации содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Туризм и рекреация

Яльчикский муниципальный округ имеет высокий туристический и рекреационный потенциал. Этнографический, сельскохозяйственный и экологический – самые перспективные направления развития туристско-рекреационного комплекса Яльчикского муниципального округа. Наличие уникальных природно-климатических условий и водных ресурсов, создают благоприятную почву для создания новых современных туристических баз, этнографических комплексов.

По состоянию на начало 2023 года на территории Яльчикского округа функционирует 1 туристическая база – «Волчье логово» в с. Лащ-Таяба. На тазе туристического комплекса предлагаются услуги к прокату туристического инвентаря и техники. База функционирует круглогодично.

Также на территорию Яльчикского муниципального округа привлекают туристов многочисленные культовые сооружения, расположенные на территории всего округа. Одним из таких объектов является Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в с. Новое Тинчурино. Церковь привлекает паломников и любителей исторической архитектуры.

Кроме того, южнее с. Большая Таяба расположен объекты культурного наследия федерального значения – Большетаябинское городище, являющееся самым крупным (26 га) и наиболее известным памятником археологии в Чувашской республике. Ранее (X–XIV века) на территории городища был расположен город волжских булгар, где на сегодняшний день проводятся археологические работы специалистов со всей страны. 

На базе городища проводятся тематические фестивали, а также реконструкции исторических событий. В перспективе на базе Большетаябинского городища планируется создать этнокомплекс «Аял Сувар». Также на месте раскопок планируется обустроить прилегающую территорию под туристический центр. 

К вниманию туристов предлагаются туристические маршруты с посещением указанных достопримечательностей Яльчикского муниципального округа.

1.3.2 Система расселения

Формирование системы расселения территории – сложный и многоаспектный процесс.

Неравномерный рост населения, неравномерное его размещение по территории объясняется различными причинами: географическими, историческими, социально-экономическими, демографическими, этнографическими и др. Влияние этих причин – многофакторное.

Тем не менее, при относительной устойчивости сложившейся общей сети расселения, она находится в постоянном развитии, имеющем свои особенности и специфические проблемы.

Целью настоящего раздела является выявление тенденций развития системы расселения, сложившейся на территории Яльчикского муниципального округа.

Анализ существующей системы расселения Муниципального округа является неотъемлемой и обязательной темой для реализации данной цели.

Анализ сложившейся системы расселения

Существующая система расселения Яльчикского муниципального округа является частью региональной системы расселения Чувашской Республики и характеризуется, как общими признаками развития её территории, так и конкретными специфическими особенностями. 

Система расселения Яльчикского округа складывалась в соответствии со становлением планировочной структуры, транспортных и экономических связей.

Муниципальный округ занимает 567,16 кв. км, что составляет 3,1% территории Чувашской Республики. Плотность населения – 26,2 чел./кв. км, что почти в 3 раза выше общероссийского показателя плотности (8,4 чел./кв. км) и в 2,5 раза ниже средней плотности по Чувашской Республики (65,3 чел./кв. км).

Численность населения Муниципального округа за анализируемый период значительно сократилась (около 30%), как за счет естественной убыли, так и миграционного оттока, что усугубило регрессивность половозрастной структуры и, как следствие, падение демографического потенциала в сельской местности.

На территории округа отсутствуют городские населенные пункты, все население Яльчикского муниципального округа проживает в сельских населенных пунктов.

Размещение населенных пунктов на рассматриваемой территории обусловлено наличием водных ресурсов и преимущественно сосредоточено вдоль рек Таябинка, Малая Була и Була образую основные оси расселения (Рисунок 1.3.2.1).

Современная система расселения включает в себя 53 сельских населенных пункта с административным центром в с. Яльчики. Средняя людность населенных пунктов – 290 человек.

Таблица 1.3.2.1. – Показатели системы расселения Яльчикского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование Муниципального округа
	Число населенных пунктов – всего (ед.)
	Из них с количеством жителей (человек)

	
	
	
	от 0

до 100
	от 100

до 200
	от 200

до 500
	от 500

до 1000
	более 1000

	1
	Яльчикский муниципальный округ
	53
	11
	18
	17
	5
	2

	2
	в т. ч. в % к итогу
	100
	21
	34
	32
	9
	4


Сложившееся сельское расселение отличается дробностью сети населенных пунктов – большим количеством преимущественно мелких населенных пунктов на значительной части территории Муниципального округа.

Преобладание мелких населенных пунктов связано с агропромышленной специализацией и обусловлено особенностями Муниципального округа, к которым, в первую очередь, относится выборочный характер земледельческого освоения территории и распределение водных ресурсов.

Административным центром Яльчикского муниципального округа является с. Яльчики с численностью населения – 2,2 тыс. человек, выполняющее организационно-хозяйственные и социальные функции по обслуживанию территории.

Одной из особенностей размещения населения на территории Муниципального округа является значительная концентрация населенных пунктов вокруг административного центра (Рисунок 1.3.2.1). Подобное расположение населенных пунктов способствует усилению экономических и социальных связей между указанными населенными пунктами и позволяет утверждать о формировании локальной системы расселения. Внутри локальной системы расселения объекты социального обслуживания населения в разных населённых пунктах могут взаимодополнять друг друга и позволят переопределять нагрузку.
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Рисунок 1.3.2.1. – Яльчикская локальная система расселения

Административный центр равноудален от двух крупнейших городов России – Казани и Ульяновска, расстояние составляет порядка 160 км.  Данный факт существенно влияет как на систему расселения, так и на демографические тенденции Муниципального округа, способствуя оттоку населения с территорий Муниципального округа. 

Анализ тенденции системы расселения

Анализ тенденции трансформации основных элементов системы расселения базируется на аналитическом сопоставлении основных показателей начала 2012 года с современными – начало 2022 года.

Таблица 1.3.2.2. – Общие показатели территориального развития Яльчикского муниципального округа на начало года

	№ п/п
	Показатели
	Един. измерения
	2012 г.
	2022 г.
	%

изменения

	1
	Территория
	кв. км
	567,20
	567,16
	0,007

	2
	Население
	чел.
	19814
	14883
	75


	2.1
	в т. ч. сельское
	чел.
	19814
	14883
	75

	3
	Плотность населения
	число жителей на 1 кв. км
	34,9
	26,2
	75

	4
	Число сельских населенных пунктов
	ед.
	53
	53
	-

	5
	Средняя людность сельских населенных пунктов
	чел. на 1 населенный пункт
	373
	290
	78


Таблица1.3.2.3. – Распределение населенных пунктов по численности населения на начало года

	№ п/п
	Показатели
	2012 г.
	2022 г.

	
	
	Количество населенных пунктов, ед.
	Доля в общем количестве населенных пунктов, %
	Количество населенных пунктов, ед.
	Доля в общем количестве населенных пунктов, %

	1
	Число населенных пунктов – всего
	53
	100
	53
	100

	2
	из них:
	
	
	
	

	3
	-от 0 до 100 чел.
	7
	13
	11
	21

	4
	-от 100 до 200 чел.
	11
	21
	18
	34

	5
	-от 200 до 500 чел.
	22
	41
	17
	32

	6
	-от 500 до 1000 чел.
	11
	21
	5
	9

	7
	-свыше 1000 чел.
	2
	4
	2
	4


Таблица 1.3.2.4. – Распределение населения по населенным пунктам с разной численностью населения на начало года

	№ п/п


	Показатели
	2012 г.
	2022 г.

	
	
	Численность населения, чел.
	Доля в общей численности населения, %
	Численность населения, ед.
	Доля в общей численности населения, %

	1
	Численность населения – всего
	19814
	100
	14883
	100

	2
	в т. ч., проживающих в населенных пунктах с численностью:
	
	
	
	

	3
	- от 0 до 100 чел.
	330
	2
	450
	3

	4
	- от 100 до 200 чел.
	1757
	9
	2853
	19

	5
	- от 200 до 500 чел.
	6428
	32
	5948
	40

	6
	- от 500 до 1000 чел.
	7090
	36
	2282
	15

	7
	- свыше 1000 чел.
	4209
	21
	3350
	23


Как следует из выше представленных показателей, население Муниципального округа значительно сократилось в период с 2012 по 2022 гг., что объясняется снижением естественного прироста населения и возросшим миграционным оттоком.

Как следствие, уменьшилась плотность населения и средняя людность населенных пунктов.

Длительная депопуляция населения повлияла и на структуру системы расселения Муниципального округа.

Изменения происходили в распределении населения по пунктам разной величины (1.3.2.3) и в структуре населенных пунктов по числу жителей (1.3.2.4).

В структуре населенных пунктов заметно изменение в пользу существенного сокращения доли населенных пунктов со средней численностью (500-1000 человек) в пользу более мелких (100-500 человек). Суммарная доля мелких населенных пунктов (100-500 человек) выросла с 41% до 59%, средних уменьшилась с 36% до 15%, крупных увеличилась с 21% до 23%.

Анализ процесса распределения населения по пунктам с разной численностью населения выявил основную тенденцию трансформации системы сельского расселения – концентрацию населения в административном центре Муниципального округа – с. Яльчики и населенных пунктах локальной системы расселения, также последующей миграцией в г. Казань и г. Ульяновск.

Выводы:

В результате анализа в структуре системы расселения Яльчикского муниципального округа за период с 2012 по 2022 гг. выявлены следующие основные тенденции её трансформации:

· малая заселенность территории, характеризующаяся средней плотностью населения, большим количеством мелких населенных пунктов и значительной концентрацией населения в наиболее крупных населенных пунктах Муниципального округа;

· высокий логистический потенциал административного центра Муниципального округа;

· наличие автомобильных дорог, обеспечивающих достаточную связь административного центра с прочими населенным пунктами округа;

· длительная депопуляция населения, вызванная снижением естественного прироста и возросшим миграционным оттоком населения;

· сформирована локальная система расселения, способствующая повышению степени обеспеченности объектами социального обслуживания населения входящих населенных пунктов.
1.3.3 Население и трудовые ресурсы
Анализ демографических особенностей рассматриваемой территории основывается, прежде всего, на изучении динамики изменений общей численности населения за рассматриваемый период.

Ниже (1.3.3.1) представлено графическое отображение динамики численности населения Яльчикского муниципального округа за 2012-2022 гг. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.
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Рисунок 1.3.3.1. – Динамика численности населения Яльчикского муниципального района / округа на 1 января отчетного года, человек

За период с 2012 по 2022 год численность населения Муниципального округа уменьшилась на 4931 человек или на 25%, то есть наблюдается усиление негативного демографического тренда.

Основными факторами, оказывающими влияние на динамику изменения численности населения, являются естественный прирост и миграционное движение населения.

Естественный прирост населения

В течении анализируемого периода стабильно фиксировался естественный прирост населения. Однако, он имел тенденцию к уменьшению, что объясняется сложным комплексом причин социального, экономического, демографического, этнографического характера. 
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Рисунок 1.3.3.2. – Динамика естественного прироста (-убыли) населения Яльчикского муниципального района / округа (на 1 января отчетного года), человек

Суммарная убыль населения определяется и отрицательным сальдо миграции. Анализируемый период характеризуется увеличением миграционного оттока населения с территории Муниципального округа. Миграционная убыль населения на 01.01.2022 г. составила 127,5 чел. на 10000 жителей. Показатель является одним из самых низких среди муниципальных образований Чувашской Республики. 

Необходимо отметить, что удельный вес численности населения Муниципального округа в общей численности населения Чувашской Республики, имеет тенденцию к уменьшению. Так, в начале 2012 года удельный вес Яльчикского муниципального округа составил 1,6%, в начале 2022 года по Муниципальному округу – 1,3 %.

Возрастная структура населения

Немаловажным показателем, характеризующим демографическую ситуацию в Муниципальном округе, является и возрастная структура населения, которая за ряд последних лет существенно не изменилась. Наблюдается положительный тренд в виде увеличения доли населения младше трудоспособного возрасте (с 30,9% в 2012 до 36% в 2022 году).
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Рисунок 1.3.3.3. – Динамика изменения возрастной структуры Яльчикского района / округа (на 1 января отчетного года)

Снижение доли трудоспособного населения и детей, увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста повлекло за собой увеличение демографической нагрузки.

Если в 2012 году отношение численности нетрудоспособного населения к трудоспособному (пенсионеры, дети) составляло 0,91, то на начало 2022 года, данные показатель составил 1,03, что означает перевес численности нетрудоспособного населения муниципального округа над трудоспособным. Однако стоит отметить, что с 2020 года коэффициент имеет тренд к снижению, в перспективе прогнозируется изменение структуры населения в пользу трудоспособного возраста.

Соотношение мужчин и женщин на момент разработки генерального плана находится на одном уровне. Однако с 2012 года наблюдается изменение структуры населения по половому составу (1.3.2.4.). По состоянию на начало 2012 года в Яльчикском районе проживало 9729 (47,9%) мужчин и 10583 (52,1%) женщин, на начало 2022 года количество мужчин составило 7481 (50,3%) и 7402 (49,7%) женщин. 
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Рисунок 1.3.3.4. – Структуры населения Яльчикского муниципального района/округа по половому составу

Трудовые ресурсы во многом определяют социально-экономическое развитие территории.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, численность экономически активного населения по состоянию 01.01.2022 г.  в Яльчикском муниципальном округе, составила 4,5 тыс. человек. За период с 2012 по 2022 годы процент экономически активного населения не изменился, что объясняется достаточно равномерным и пропорциональным снижением численности населения.

Таблица 1.3.3.1. – Динамика численности экономически активного населения и занятых в экономике Яльчикского муниципального округа (на начало года)

	№ п/п
	Показатели
	Един. измерения
	Отчетная дата
	% изменения

	
	
	
	01.01.2012
	01.01.2022
	

	1
	Численность населения
	тыс. чел.
	19,8
	14,9
	75

	2
	Численность экономически активного населения
	тыс. чел
	5,9
	4,5
	78

	
	
	в % от численности населения
	30%
	30%
	-

	3
	Численность официально зарегистрированных безработных


	чел.
	н/д
	72
	-

	
	
	в % к экономически активному населению
	н/д
	1,6%
	-


Ретроспективное сопоставление показателей демографической составляющей по Яльчикскому муниципальному округу приводится ниже в таблице.

Таблица 1.3.3.2. – Ретроспективное сопоставление показателей демографической составляющей по Яльчикскому муниципальному району (округу) на начало года

	№ п/п
	Показатели
	Един.

измерения
	2012 г.
	2022 г.

	1
	Население
	чел.
	19814
	14883

	2
	Естественный - прирост (+)

                         - убыль (-)    
	чел. на

 1000 жит.
	- 2
	- 21,1

	3
	Миграционный прирост - прирост (+)

                                          - убыль (-)
	чел. на

 10000 жит.
	- 37


	-127,5

	4
	Возрастная структура населения:

	
	-дети 0 – 15 лет
	%
	17,7
	14,9

	
	-трудоспособный возраст
	%
	51,4
	49,1

	
	-старше трудоспособного возраста
	%
	30,9
	36,0

	5
	Демографическая нагрузка
	чел. нетрудоспособного возраста

на 1 чел. Возраста трудоспособного
	0,91
	1,03


Результаты выполненного анализа демографической ситуации Яльчикского муниципального округа позволяют сделать следующие выводы:

· демографическая ситуация муниципального округа характеризуется как достаточно неблагоприятная, наблюдается процесс депопуляции населения, сопровождающийся значительным отрицательными показателями миграции, а также замедленными темпами естественного прироста населения. Однако необходимо отметить о положительной динамики в темпах повышения рождаемости;

· происходит процесс старения населения, что влияет на качественные характеристики трудовых ресурсов муниципального округа и потенциал мобильности населения, необходимый для дальнейшего развития территории;

· на начало 2022 года количество нетрудоспособных жителей округа превышало количество трудоспособного населения;

· продолжаются процессы обезлюдения территории муниципального округа, что влечет за собой усиление диспропорции и централизацию его территориального развития.

1.3.4 Социальная инфраструктура

1.3.4.1 .Жилищный фонд
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, объем жилищного фонда в Яльчикском муниципальном округе на конец 2021 года составил 631,39 тыс. кв.м. В среднем по Муниципальному округу на одного жителя приходилось 42,4 кв.м. площади жилых помещений. Распределение жилищного фонда по типам жилых домов составляет около 94,6% – индивидуальные жилые дома (в том числе домов блокированной застройки) и 5,4% – многоквартирные жилые дома. Структура распределения типов жилищного фонда обуславливает уровень высокой жилищной обеспеченности в Яльчикском муниципальном округе в сравнении со средним по Чувашской Республике – 29,6 кв.м и средним уровнем по Российской Федерации – 27,5 кв.м.

Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя представлена ниже (Рисунок 1.3.3.1).
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Рисунок 1.3.3.1. – Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя за 2017-2021 гг., кв. м.

Всего за 2021 и 2022 год завершено строительство 20 жилых домов, все из которых являются индивидуальными, общей площадью 1428 и 1083 кв.м. жилой площади соответственно. Данный показатель в средним соответствует уровню строительства индивидуальных жилых домов в год за период 2017-2022 гг. Не высокие темпы строительства новых индивидуальных жилых домов объясняются высоким уровнем жилой обеспеченности населения округа.

По данным информационной системы «Реформа ЖКХ», размещенной по адресу – https://www.reformagkh.ru, а также данным Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, по состоянию на конец 2022 года, аварийный жилой фонд, а также подлежащие переселению граждане на территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют.
1.3.4.2 Объекты культурно-бытового обслуживания
Образование и молодежная политика

Одним из приоритетных направлений, способствующего обеспечению устойчивого социально – экономического развития Муниципального округа является создание целостного образовательного пространства, которое позволит раскрывать и развивать таланты и способности каждого ребенка, предоставлять возможности для непрерывного обучения в течение всей жизни человека, готовить квалифицированных специалистов.

Дошкольное образование

Система дошкольного образования представлена 3 дошкольными образовательными организациями, расположенными в с. Яльчики (МБДОУ ДС «Чебурашка», МБДОУ ДС «Солнышко», МБОДУ ДС «Шевле») общей емкостью 306 мест и 13 дошкольными группами в 10 общеобразовательных организациях. Численность детей, получающих дошкольное образование – 411. В очереди в детские сады зарегистрировано 27 детей.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, отсутствуют.

Общее образование

В районе функционируют 11 общеобразовательных организаций (1.3.3.2.1.). 

Таблица 1.3.3.2.1. – Перечень общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Яльчикского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Максимальная емкость, учащихся

	1
	МБОУ «Байдеряковская ООШ»
	с. Байдеряково, улица Ленина, д. 79в
	150

	2
	МБОУ «Большетаябинская ООШ»
	с. Большая Таяба, ул. Школьная, 23
	624

	3
	МБОУ «Шемалаковская ООШ»
	с. Шемалаково, ул. Братьев Денисовых, д. 11
	260

	4
	МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н.Волкова»
	с. Большие Яльчики, ул. Дзержинского, д. 45
	750

	5
	МБОУ «Кильдюшевская СОШ»
	д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, 18
	320

	6
	МБОУ «Кошки-Куликеевская СОШ»
	д. Кошки-Куликеево ул.Кирова 14а
	320

	7
	МБОУ «Лащ-Таябинская СОШ им. В.В. Андреева»
	с. Лащ - Таяба, ул. Центральная, д. 2
	420

	8
	МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»
	с. Новое Байбатырево, ул.Центральная, 75
	392

	9
	МБОУ «Новошимкусская СОШ»
	с. Новые Шимкусы, ул. Центральная, 125
	624

	10
	МБОУ «Яльчикская СОШ»
	с. Яльчики, ул.Юбилейная, д.6
	468

	11
	МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
	с. Яльчики, Садовый переулок, 4
	196


В общеобразовательных организациях обучается 1554 ученик. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2021 год составила 73,1 % (за 2020 год – 82,3 %).

Одно из действующих общеобразовательных учреждений – МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». На базе организации ведется деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Дополнительное образование

Область дополнительного образования в Яльчикском муниципальном округе представлена 3 учреждениями дополнительного образования, расположенными в с. Яльчики:

· МБУДО «Яльчикская ДШИ» единовременной вместимостью 75 учащихся;

· МБУДО «Дом детского творчества» единовременной вместимостью 196 учащихся;

· МАУДО «ДЮСШ им. А.В. Игнатьева «Улап» единовременной вместимостью 714 учащихся.

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, составляет 92%.

Профессиональное образование

Профессиональные образовательные учреждения на территории Яльчикского муниципального округа отсутствует. Отсутствие возможности получить образование данного уровня является в том числе одной из причин миграции молодежи.

Объекты образования требующие реконструкции в результате износа основных физических конструкций на территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют. 

Здравоохранение и социальное обслуживание

Основной целью развития системы здравоохранения является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки и техники. 

Главной задачей здравоохранения в Чувашской Республике является полное удовлетворение потребностей жителей во всех видах медицинской помощи, сохранение и развитие государственной системы здравоохранения, обеспечение социальной справедливости в области охраны здоровья, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, а также повышение ее эффективности.

Для жителей Яльчикского муниципального округа медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях оказывается на базе БУ «Яльчикская центральная районная больница», расположенной в с. Яльчики. 

В с. Байдеряково, д. Кильдюшево, с. Большая Таяба, с. Янитково, с. Лащ-Таяба, с. Большие Яльчики, с. Новое Байбатырево функционируют амбулатории с возможность размещения в круглосуточном стационаре. Общая емкость амбулаторных учреждений составляет – 308 посещений в смену и 16 мест круглосуточного стационара.

Для оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах округа функционируют 23 фельдшерско-акушерских пункта.

Также в с. Яльчики функционирует кабинет участкового врача-психиатра структурно относящийся к БУ ЧР «Республиканская психиатрическая больница». Кабинет способен принять 5 посетителей в сутки. 

Объекты здравоохранения требующие реконструкции в результате износа основных физических конструкций на территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют. 

В целях оказаний услуг в области социальной защиты населения, функционируют 4 организации:

· БУ ЧР «Яльчикский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в д. Кильдюшево;

· БУ ЧР «Яльчикский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в с. Лащ-Таяба;

· Отдел социальной защиты населения Яльчикского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в с. Яльчики;

· Отдел казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» в Яльчикском районе в с. Яльчики.

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт отнесены к ключевым направлениям социальной политики и являются одним из эффективных средств всестороннего развития личностных качеств человека и здоровье сберегающих систем организма. В Яльчикском муниципальном округе данной сфере уделяется значительное внимание. Структура физкультурно-спортивного движения в Муниципальном округе основывается на сети спортивных сооружений, системе проведения спортивных мероприятий, охватывающей соревновательной деятельностью различные категории и возрастные группы населения. 

Согласно данным Администрации Яльчикского муниципального округа, по состоянию на начало 2022 года, в округе функционирует 109 спортивных сооружений, в т. ч. 30 футбольных полей, 20 спортзала, 10 хоккейных площадок, 1 бассейн. Около 50% жителей Муниципального округа систематически занимаются физкультурой и спортом. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 95%.

Крупнейшим объектом спорта на территории округа являются ФОК «Улап», на базе физкультурно-оздоровительного комплекса функционирует бассейн, спортивный зал, а также ДЮСШ им. А.В. Игнатьева. Ежемесячно на базе комплекса «Улап» проводятся мероприятия «Дни здоровья и спорта», обеспечивающие жителям безвозмездное посещение спортивных сооружений.

Объекты физической культуры требующие реконструкции в результате износа основных физических конструкций на территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют. 

Учреждения культуры и досуга

Культура является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства.

Основными учреждениями в сфере культуры Яльчикского муниципального округа являются – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» и муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». Сеть структурных подразделений данных учреждений функционирует во многих населенных пунктах муниципального округа, общее количество сельских домов культуры – 23 единицы, сельских клубов – 6 единиц, сельских библиотек – 22 единицы. 

Также в культурно просветительских целях в с. Новые Шимкусы, функционирует Новошимкусский историко – краеведческий народный музей, в с. Яльчики строится Яльчикский народный историко-краеведческий музей.

Объекты культуры и досуга требующие реконструкции в результате износа основных физических конструкций на территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

Торговля и общественное питание в Муниципальном округе развиты в достаточной степени.

По состоянию на начало 2023 года на территории Яльчикского муниципального округа ведут деятельность 25 объектов бытового обслуживания с общей численностью занятых 67 человек. Основными видами деятельности являются – парикмахерский услуги, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Торговую деятельность в Яльчикском муниципальном округе осуществляли 156 предприятий, общей торговой площадью – 7047,84 кв.м. Общая численность занятых на предприятиях торговле в округе – 198 человек.

В с. Яльчики и д. Кильдюшево проводятся еженедельные ярмарки, на которых представлены хозяйственные и продовольственные товары. Общее количество торговых мест на ярмарках – 133 и 2 единицы соответственно. 

Функции общественного питания выполняют 17 предприятий, с общим количеством посадочных мест – 558 единиц с общей численностью работников – 27 человек. Крупнейшими являются – Кафе «Мечта», кафе «Була» и столовая по ул. Юбилейная, кафе «Спорт –Бар» по пер. Пушкина в с. Яльчики, а также Банкетный зал «Центральный» в с. Большие Яльчики.

Оптовой торговлей на территории округа занимается одно предприятие – «Оптовый двор» в с. Яльчики.

Места захоронения

Согласно данным в открытых источниках, на Яльчикского муниципального округа на территории округа находится 60 кладбищ, общей площадью территории – 54,1 га. Также в области оказания ритуальных услуг ведут деятельность 2 организации.

1.4 Транспортная инфраструктура
Единственный вид путей сообщения Яльчикского муниципального округа - автомобильные дороги.

Райцентр Яльчики расположен на примыкании, автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения: «Калинино - Батырево – Яльчики» к автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения – «Комсомольское - Батырево – Буинск», ведущей в Республику Татарстан. Обе автомобильные дороги выходят на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск», по которой обеспечивается связь муниципального округа в северном направлении с железнодорожной узловой станцией Канаш, с Республиканским центром г. Чебоксары и с г. Новочебоксарск, в южном направлении- с Ульяновской областью и южными областями Приволжского федерального округа.

Прямое сообщение с северным соседним Янтиковским муниципальным округом и выезд на автомобильную дорогу на Кайбицы и далее в Казань отсутствует.

По автомобильным дорогам «Комсомольское - Яльчики – Буинск» и «Калинино - Батырево – Яльчики» обеспечивается кратчайший выезд из муниципального округа в южном направлении в Республику Татарстан на ж/д ст. Буинск и на федеральную автомобильную дорогу Р – 241 «Казань - Буинск – Ульяновск».

Муниципальный округ имеет удобное транспортное сообщение также с северо-западными и западными муниципальными округами Республики по сети основных региональных или межмуниципальных дорог «Никольское- Ядрин – Калинино» и «Калинино – Батырево – Яльчики».

Расстояние до г. Чебоксары (и до Ульяновска) -144 км, затраты времени на поездку 3 часа 5 мин (3 ч. 25 м). Ближайшие железнодорожной станции Буинск - в Татарстане (32 км - 50 мин.) и ст. Канаш (69 км - 1 час 30 мин.).

1.4.1 Внешний транспорт

По территории муниципального округа проходят участки основных региональных или межмуниципальных дорог, связывающих муниципальный округ с автодорожной сетью Республики и с прилегающей Республикой Татарстан.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Яльчикского муниципального округа приводится в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Яльчикского муниципального округа Республики Чувашия

	№
	Наименование
	Идентификационный номер
	Протяженность в границах муниципального округа
	Техническая категория

	1
	«Цивильск - Ульяновск – Яманчурино»
км 22 + 500 - км 30 + 100
	97 ОП РЗ 97К-018
	7,5
	IV

	2
	«Калинино - Батырево – Яльчики»
км 111 + 300 - 127 + 800
	97 ОП РЗ 97К-019
	17,5
	IV

	3
	«Комсомольское - Яльчики – Буинск»
	97 ОП РЗ 97К-010
	32,3


	IV


Сеть автодорог, обеспечивающая подъезды к отдельно расположенным населённым пунктам, относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального округа вне границ населенных пунктов общей протяженностью 138,2 км.

Многие участки существующей сети автодорог местного значения нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной технической категории.

Таблица 1.4.1.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	№ п/п
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Наименование дорог
	Протяженность, км.

	1
	2
	3
	4

	1.
	97 ОП МР 01
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Большая Таяба – Белая Воложка
	10,530

	2.
	97 ОП МР 02
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Белая Воложка – Аранчеево
	5,716

	3.
	97 ОП МР 03
	А/д Малая Ерыкла – Малая Таяба – Новопоселенная Таяба
	12,444

	4.
	97 ОП МР 04
	А/д Малое Байдеряково – Петровка


	1,202

	5.
	97 ОП МР 05
	А/д Яльчики – Малая Таяба


	6,250

	6.
	97 ОП МР 06
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Шаймурзино – Эмметево
	1,427

	7.
	97 ОП МР 07
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Большая Ерыкла
	2,838

	8.
	97 ОП МР 08
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Новое Тинчурино
	3,929

	9.
	97 ОП МР 09
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Кушелга
	5,575

	10.
	97 ОП МР 010
	А/д Яльчики – Новые Шимкусы


	14,167

	11.
	97 ОП МР 011
	А/д «Комсомольское – Яльчики» - Новые Шимкусы
	8,800

	12.
	97 ОП МР 012
	А/д Новое Байбатырево – Новое Чурино


	1,504

	13.
	97 ОП МР 013
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Новые Шимкуссы» - Белое Озеро
	1,600

	14.
	97 ОП МР 014
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Полевые Козыльяры
	4,688

	15.
	97 ОП МР 015
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Малая Ерыкла
	2,262

	16.
	97 ОП МР 016
	А/д Сабанчино – Тораево


	1,863

	17.
	97 ОП МР 017
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Тоскаево
	1,570

	18.
	97 ОП МР 018
	А/д Яльчики – Большие Яльчики


	6,735

	19.
	97 ОП МР 019
	А/д Яльчики – Свалка


	1,874

	20.
	97 ОП МР 020
	А/д «Комсомольское – Яльчики – Буинск» - Байдеряково
	5,376

	21.
	97 ОП МР 021
	А/д Яманчурино – Избахтино


	17,312

	22.
	97 ОП МР 022
	А/д Новые Бикшики – Адиково


	1,330

	23.
	97 ОП МР 023
	А/д Избахтино – Новое Янашево


	4,010

	24.
	97 ОП МР 024
	Подъездная автодорога к с.Шемалаково


	0,854

	25.
	97 ОП МР 025
	А/д Кошки – Куликеево – Новое Арланово


	6,976

	26.
	97 ОП МР 026
	А/д Кошки – Куликеево – Эшмикеево


	6,247

	27.
	97 ОП МР 027
	А/д Большая Ерыкла – Новое Тинчурино


	1,114

	
	Итого:


	138,193


Протяженность автодорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яльчикского муниципального округа составляет 204,1 км. 

1.4.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена не только проходящими по их территории внешними автомобильными дорогами (в основном являющимися главными улицами), но и внутренними улицами и проездами в жилой застройке. Большая часть улиц и дорог населенных пунктов не имеет твердого покрытия, что делает её труднопроезжаемой особенно в весенне-осенний период. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 198,7 км.

Объекты обслуживания автотранспорта

Автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей располагаются, в основном, на территории с. Яльчики, а также вдоль автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. 

Выводы:

· Автомобильные дороги - единственный вид путей сообщения Яльчикского муниципального округа, обеспечивающие необходимую связь муниципального округа с окружающими округами и субъектами Федерации.

· Сеть автодорог требует развития связующих глубинных кольцевых направлений, а также повышения технической категории и капитального ремонта части автодорог муниципального округа.

Маршрутная автобусная сеть развита недостаточно хорошо. Не все населенные пункты попадают в зону пешеходной доступности. При этом достаточно развита маршрутная сеть с соседними муниципальными округами и субъектами Федерации.
1.4.3 Пассажирский транспорт

Транспортное обслуживание населения Яльчикского муниципального округа базируется на пригородных (относительно с. Яльчики) автобусных маршрутах по направлениям, представленным в таблице 1.4.3.1. 

Таблица 1.4.3.1. Пригородная маршрутная сеть Яльчикского муниципального округа

	№ п/п
	Пункт отправления
	Пункт прибытия
	Протяженность

	1
	Яльчики
	Лащ Таяба - Шемалаков
	29,8

	2
	Яльчики
	Первые Шимкусы- Белое Озеро
	17.7

	3
	Яльчики
	Большие Яльчики
	4.9

	4
	Яльчики
	Центральная районная больница
	1.62

	5
	Яльчики
	Байдеряково – Апанасово-Темяши
	3.9

	6
	Яльчики
	Кушелга
	6,5

	7
	Яльчики
	Новое Янашево
	12

	8
	Яльчики
	Уразмаметево
	10.4

	9
	Яльчики
	Аранчеево – Белая Воложка
	20,7


Протяженность автодорог с автобусным движением на территории муниципального округа – 102,9 км.

Автостанция располагается в административном центре - село Яльчики, ул. Привокзальная, 1. Посадка и высадка пассажиров осуществляется на автобусных остановках. Стоит отметить, что не все населенные пункты попадают в зону пешеходной доступности муниципального пассажирского транспорта.

От автостанции Яльчики осуществляется автобусное сообщение с областным центром Ульяновск, с железнодорожными станциями Буинск в Республике Татарстан и ст. Канаш, с г. Чебоксары и Новочебоксарск и с соседними Батыревским и Янтиковским муниципальными округами.

Воздушный транспорт

В селе Яльчики ранее был аэропорт (посадочная площадка) местных воздушных линий, не классифицированный с ВПП класса Е. В настоящее время не эксплуатируется.
1.5 Инженерная инфраструктура
1.5.1 Водоснабжение

Централизованная система водоснабжения Яльчикского муниципального округа развита в следующих отделах:

· Большетаябинский территориальный отдел;

· Большеяльчикский территориальный отдел;

· Кильдюшевский территориальный отдел;

· Малотаябинский территориальный отдел;

· Сабанчинский территориальный отдел;

· Яльчикский территориальный отдел;

· Янтиковский территориальный отдел.

Системы водоснабжения территориальных округов не объединены. 

Балансодержателем является ООО «Спутник-1».

На территории Большетаябинского территориального отдела находятся 5 водонапорных башен, из них, действующие: с.Большая Таяба - 1, д.Аранчеево – 1. 
Основные данные по существующим водонапорным башням и систем водопровода на территории Большетаябинского территориального отдела, их месторасположение и характеристика указаны в таблице ниже.
Таблица 1.5.1-1 Основные данные по существующим водонапорным башням и систем водопровода на территории Большетаябинского территориального отдела, их месторасположение и характеристика
	№ п/п
	Наименование объекта (действующий, недействующий)
	Адрес
	Площадь, кв.м. / Протяженность, м.

	
	
	
	

	1
	Водопровод по ул. Полевая, Школьная, Луговая и Овражная с. Большая Таяба Яльчикского района Чувашской Республики

(действующий)
	Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Большая Таяба начало трассы: насосная станция, расположенная в 400,0 м к северо-востоку от дома №15 по улице Полевая; проходит: по улицам Полевая, Школьная, Луговая и Овражная; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №8 по улице Овражная
	1602,4

	2
	Водопровод по улицам Центральная, Лесная и Молодежная с Большая Таяба Яльчикского района Чувашской Республики

(недействующий)
	Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Большая Таяба начало трассы: насосная станция, расположенная в 400,0 м к северо-востоку от дома №15 по улице Полевая; проходит: по улицам Центральная, Лесная и Молодежная; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №1 по улице Молодежная
	2854,6

	3
	Водопровод по улицам Парковая и Озерная с. Большая Таяба Яльчикского района Чувашской Республики

(недействующий)
	Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Большая Таяба начало трассы: водопроводная башня, расположенная в 250,0 м к юго-западу от дома №18 по улице Парковая; проходит: по улицам Парковая и Озерная; конец трассы: водопроводный колодец около дома №5 по улице Озерная
	1626,2

	4
	Водопровод по улицам Новая, Молодежная, Горная и Чапаева д. Белая Воложка Яльчикского района Чувашской Республики

(недействующий)
	Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Белая Воложка начало трассы: насосная станция, расположенная в 200,0 м к юго-западу от дома №15 по улице Новая; проходит по улицам Новая, Молодежная, Центральная, Горная и Чапаева; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №7 по улице Чапаева
	1912,2

	5
	Водопровод по улицам Центральная, Нижняя, Речная, Новая, Малтыкассы в д.Аранчеево Яльчикского района Чувашской Республики

(действующий)
	Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Аранчеево начало трассы: насосная станция, расположенная в 700,0 м к юго-востоку от дома №8 по улице Новая; проходит: по улицам Центральная, Нижняя, Речная, Новая, Малтыкассы; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №2 по улице Речная
	2335,2


Водоснабжение населенных пунктов осуществляется:

· с.Большая Таяба и д.Аранчеево – из водопровода и из частных колодцев; 

· д.Белая Воложка – из частных колодцев, скважин.
Артезианские скважины и уличный водопровод для дальнейшей эксплуатации коммерческим организациям, занимающиеся снабжением населения коммунальными услугами, не передавались.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика приведены в таблице ниже.
Таблица 1.5.1-2 Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика

	№

п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Год ввода в эксплуат.
	Производительность, л
	Глубина, м

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Башня №1
	1954
	40000
	79,5

	2
	Башня №2
	1972
	20000
	101

	3
	Башня №3
	1981
	30000
	90

	4
	Башня №4
	1992
	15000
	95

	5
	Башня №5
	1989
	10000
	95


Все артскважины находятся на балансе СХПК им. Ленина. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды, установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности, а также оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Башня № 1, северная часть с. Б. Яльчики в конце ул. Макаренко.

Водонапорная башня № 1 обслуживает улицы Макаренко, К. Маркса, Лермонтова, Яковлева, Свердлова, СТФ и МТФ. Введен в эксплуатацию в 1954 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность уличного водопровода 4,3 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 79,5 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 77320 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода №1 – 1 шт. объемом резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 40000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 325 человек, 135 дворовых хозяйств. 

Башня № 2, центр села, в 150м от магазинов по ул. Дзержинского.

Водонапорная башня № 2 обслуживает улицы Энгельса, Дзержинского, Кооперативная, Большеяльчикская СОМ им. Г.Н. Волкова, офис врача общей практики, ясли-сад, магазины.  Введен в эксплуатацию в 1972 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность уличного водопровода 1.9 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 101 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 47170 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 20000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 260 человек, 74 дворовых хозяйств. 

Башня № 3, окраина села Б.Яльчики, в конце ул. Тябукова.

Водонапорная башня № 3 обслуживает улицы Тябукова, Калинина, Ленина, Пушкина. Введен в эксплуатацию в 1981 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность уличного водопровода 5,4 км. Материал труб: чугунные и 700 м трубы полиэтиленовые. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 90 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 58150 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 30000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 590 человек, 229 дворовых хозяйств. 

Башня №4, северная окраина с. Б.Яльчики, в 100м от конного двора (около зернотока).

Водонапорная башня № 4 обслуживает улицы Матросова, Чапаева, Комарова. Введен в эксплуатацию в 1992 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность уличного водопровода 1,7 км. Материал труб: полиэтиленовые. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 95 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 7770 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 15000 л/сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 230 человек, 91 дворовых хозяйств. 

Башня №5, окраина с.Б.Яльчики, в 150м севернее дороги на Яльчики.

Водонапорная башня № 1 обслуживает улицы Гагарина, Новая, автопарк, тракторный парк. Введен в эксплуатацию в 1989 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность уличного водопровода 2,2 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 95 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 13470 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода №1 – 1 шт. объемом резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 10000 л.сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 170 человек, 61 дворовых хозяйств. 

Водоснабжение населенных пунктов Кильдюшевского территориального отдела питьевой водой:

· село Кушелга и деревня Полевые Пинеры – из водопровода, село Новое Тинчурино, деревни Большая Ерыкла, Кильдюшево, Шаймурзино и Эмметево – из частных колодцев; 

· на территории территориального округа числятся – 8 водонапорных башен.

1 водонапорная башня (с. Кушелга) расположена на северной стороне с. Кушелга, обеспечивает питьевой водой жителей с. Кушелга, зарегистрирована на администрацию Кильдюшевского территориального округа. В удовлетворительном состоянии. 

2 водонапорная башня (д. Полевые Пинеры) расположена на южной стороне д. Полевые Пинеры, обеспечивает питьевой водой жителей д. Полевые Пинеры, зарегистрирована на администрацию Кильдюшевского территориального округа. В удовлетворительном состоянии. 

3 водонапорная башня (с. Новое Тинчурино) расположена на северной стороне с. Новое Тинчурино, балансодержатель МБОУ «Новотинчуринская ООШ» в нерабочем состоянии.

4 водонапорная башня (с. Новое Тинчурино) расположена на территории Молочно товарной фермы СХПК «Труд», для водоснабжения МТФ, балансодержатель СХПК «Труд». В удовлетворительном состоянии.

5 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории Молочно товарной фермы ООО «Эмметево», для водоснабжения МТФ, балансодержатель ООО «Эмметево».  В удовлетворительном состоянии.

6 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории свинотоварной фермы ООО «Эмметево», для водоснабжения СТФ, балансодержатель ООО «Эмметево». В удовлетворительном состоянии.

7 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории Машинно тракторного парка ООО «Эмметево», для хозяйственно – питьевого водоснабжения, питаются МТП, Школа, Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, балансодержатель МБОУ «Кильдюшевская СОШ». В удовлетворительном состоянии.

8 водонапорная башня (д. Эмметево) расположена на южной стороне д. Эмметево, для водоснабжения СТФ, балансодержатель ООО «Эмметево». В удовлетворительном состоянии.

Водоснабжение населения всех семи населенных пунктов Лащ-Таябинского территориального отдела (с. Лащ-Таяба, с. Шемалаково, д. Новое Андиберево, д. Новое Байдеряково, д. Новые Бикшики, п. Адиково и часть д. Яманчурино) обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории территориального округа имеется в д. Яманчурино. Контроль за качеством питьевой воды в колодцах осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории территориального округа пользуется население деревни Яманчурино. Водонапорная башня состоит на балансе ООО «Яманчурино» Яльчикского муниципального округа.

На территории Малотаябинского территориального отдела находятся 7 водонапорных башен. В деревнях Малая Таяба - 3, Старое Янашево - 3, Новопоселенная Таяба - 1 водоснабжение населения питьевой водой осуществляется через водонапорные башни. Общественными колодцами пользуется часть населения д.Малая Таяба, д.Старое Янашево, п.Малое Байдеряково, п.Петровка.  В деревне Старое Янашево также есть хозяйства, которые имеют собственные буровые скважины.

Артскважины и уличный водопровод для дальнейшей эксплуатации коммерческим организациям, занимающиеся снабжением населения коммунальными услугами, не передавались.

Водоснабжение населения всех семи населенных пунктов Новошимкусского территориального отдела (с. Новые Шимкусы с. Новое Байбатырево, д. Новое Чурино, д. Новое Ищеряково, д. Карабаево, д. Полевые Буртасы, д. Белое Озеро) обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории территориального округа нет. Следовательно, контроль за качеством питьевой воды осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории территориального округа пользуется МБОУ «Новошимкусская СОШ». Водонапорная башня состоит на балансе ООО «Агрофирма «Нива» Яльчикского муниципального округа.

На территории Сабанчинского территориального отдела находятся 6 водобашен и систем водопровода, которые используются для обслуживания населения и в хозяйственных целях. 
Таблица 1.5.1-3 Основные данные по существующим водобашням и систем водопровода, их месторасположение и характеристика

	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Балансодержатель
	Используются для водоснабжения и водоотведения населения

	1
	с. Сабанчино, Сабанчинский территориальный отдел, ю-з села Сабанчино
	СХПК «Рассвет»
	да

	2
	с. Сабанчино, Сабанчинский территориальный отдел, ю-з села Сабанчино
	СХПК «Рассвет»
	да

	3
	д. Апанасово-Эщебенево, Сабанчинский территориальный отдел, южная сторона деревни
	СХПК «Рассвет»
	да

	4
	д. Малая Ерыкла Сабанчинский территориальный отдел, с-в сторона деревни
	КФХ «Тихомиров Б.И.» д.б. ИП Тихомиров Н.Б
	нет

	5
	Уразмаметево, Сабанчинский территориальный отдел, восточная окраина деревни
	ООО «Урожай»
	нет

	6
	Полевые Козыльяры, Сабанчинский территориальный отдел, южная сторона деревни
	муниципальная собственность
	да


Водоснабжение жителей населенных пунктов территориального округа Малая Ерыкла, Уразмаметево, Тораево обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории данных населенных пунктов не имеется, а имеющиеся водонапорные башни в деревнях Малая Ерыкла и Уразмаметево используются только в хозяйственных целях. Следовательно, контроль за качеством питьевой воды осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории округа пользуется в селе Сабанчино и д. Апанасово-Эщебенево, Полевые Козыльяры. Водонапорные башни в селе Сабанчино и Ап-Эщебенево  состоит на балансе СХПК «Рассвет» Яльчикского муниципального округа, а водонапорная башня в д. Полевые Козыльяры находится на балансе Яльчикского муниципального округа.

Месторасположение скважин и географические координаты водозаборного участка Яльчикского территориального округа:

Скважина №1- Водопровод по ул. Восточная в с. Байдеряково Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: насосная станция (Байдеряковский родник) расположенная на территории сада ЗАО «Прогресс»; проходит: по территории Яльчикского муниципального округа; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный в 12 м к северо-западу от д. № 1 по ул. Восточная с. Байдеряково.

Скважина №2- Водопровод по ул. Восточная в д. Апанасово-Темяши Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: насосная станция (Байдеряковский родник) расположенная на территории сада ЗАО «Прогресс»; проходит: по территории Яльчикского муниципального округа; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный в 10 м к западу от д. № 7 по ул.  Восточная д. Апанасово-Темяши.

Скважина №3- Водопровод по ул. Школьная в д. Тоскаево Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: насосная станция, расположенная в 55 м к западу от д. №17 по ул. Магазинная; проходит: по ул. Школьная; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный в 9 м к северу от д. № 4 по ул.  Школьная д.  Тоскаево.

Скважина №4- Водопровод по ул. Молодежная в д. Новое Булаево Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: водопроводный колодец, расположенный в 12 м к северо-западу от д. № 1 по ул. Восточная с. Байдеряково, проходит по ул. Молодежная д. Новое Булаево, конец трассы: водопроводный колодец, расположенный в 15 м к западу от д. № 4 по ул. Молодежная д. Новое Булаево.

Скважина №5- Водопровод по ул.  Верхняя, Магазинная и Центральная в д. Новое Тойдеряково Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: насосная станция расположенная на территории автотракторного парка; проходит: по ул. Верхняя, Магазинная и Центральная; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный в 10 м к западу от д. № 7 по ул. Центральная д. Новое Тойдеряково.

Объекты водоснабжения Яльчикского территориального округа переданы в концессию ООО «Спутник-1».

Информация об источниках централизованного водоснабжения Янтиковского территориального отдела, состоящих на учете и используемых для питьевых и хозяйственно-бытовых целей населением приведена ниже.

Таблица 1.5.1-4 Основные данные по существующим источникам централизованного водоснабжения Янтиковского территориального отдела
	№ п/п
	Наименование водного объекта
	Организация, осуществляющая водозабор в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения
	Местоположение водозабора

	1
	д.Новое Янашево 

1 водобашня СХПК «Комбайн»
	429390, Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д.Избахтино, ул.Центральная, д.53
	д.Новое Янашево

	2
	с.Байглычево 2 водобашни

1 башня СХПК «Комбайн»
	429390, Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д.Избахтино, ул.Центральная, д.53
	с.Байглычево

	3
	1 башня Янтиковский территориальный отдел
	429391, Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с.Янтиково, ул.Школьная, д1
	с.Байглычево

	4
	д.Избахтино 2 водобашни

1 башня СХПК «Комбайн»
	429390, Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д.Избахтино, ул.Центральная, д.53
	д.Избахтино

	5
	1 башня Янтиковский территориальный отдел
	429391, Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с.Янтиково, ул.Школьная, д1
	д. Избахтино

	6
	с.Янтиково 2 водобашни

1 башня Янтиковский территориальный отдел
	429391, Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с.Янтиково, ул.Школьная, д1
	с.Янтиково


Таблица 1.5.1-5 Баланс подачи и реализации воды
	№ п/п
	Статья расхода
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Водопотребление, всего
	тыс. куб. м
	50

	2
	Среднесуточное водопотребление
	куб. м /сут.
	136,98


Водоочистка добываемых подземных вод отсутствует.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении территориальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды:

· необходима реконструкция системы водоснабжения с заменой труб на полиэтиленовые;

· на большинстве скважин необходима замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие);

· требуется проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по водозаборным скважинам.

Основная проблема системы водоснабжения Яльчикского муниципального округа – высокий износ инфраструктуры: магистральные водопроводы – 30-60%, разводящие сети – 30-70%, водонапорные башни – 40-90%, резервуары для чистой воды – 10-30%.

Удельный вес неудовлетворительных проб из артезианских скважин, отобранных в 2021 году, эксплуатируемых ООО «Спутник-1», составляет 3,77% из-за увеличения показателя жесткости воды.
1.5.2 Водоотведение

В настоящее время обустройство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации выполнено в Яльчикском территориальном округе.

Сточные воды поступают от кварталов капитальной застройки, также стоки промпредприятий, прошедшие очистку на локальных очистных сооружениях. По системе самотечных коллекторов сточные воды (через канализационно-насосную станцию) подаются на очистные сооружения. 

Балансодержателем является ООО «Спутник-1».

60% сетей хозяйственно-бытовой канализации нуждаются в замене.

Общий баланс поступления сточных вод с централизованную систему водоотведения.

Таблица 1.5.2-1 Баланс сточных вод

	№ п/п
	Статья расхода
	Ед. изм
	Значение

	1
	Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, всего
	куб. м/сут
	79,45

	2
	в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сут
	79,45

	3
	Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки
	куб. м/сут
	79,45


Структура водоотведения по группам потребителей представлена в таблице ниже.

Таблица 1.5.2-2 Структура водоотведения

	№ п/п
	Потребитель
	Объем сточных вод, тыс. куб. м/год

	
	
	ООО «Спутник-1»

	1
	Население
	20

	2
	Прочие
	9

	3
	ИТОГО
	29


Общая проектная производительность БОС составляет 0,5 тыс. куб. в сутки. В 2020 году очистные сооружения принимали на очистку в среднем 0,079 тыс.м3 в сутки.

Таким образом, резерв мощности составляет 84,0%

Исходя из запаса мощности, имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков.

В остальных населенных пунктах водоотведение децентрализованное. Стоки поступают в индивидуальные и групповые септики и выгребные ямы, откуда вывозятся на КОС ассенизационными машинами.
1.5.3 Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории Яльчикского муниципального округа представлено только в Яльчикском территориальном округе.

На территории территориального округа работают 2 котельные:

Котельная №2/2 по адресу Чувашская Республика, Яльчикский муниципального округа, с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а;

Котельная №4 по адресу Чувашская Республика, Яльчикский муниципального округа, с. Яльчики, ул. Советская, д. 15б.

Функционирует Котельная №2/2, работает на природном газе. Отапливает один многоквартирный жилой дом и одно административное здание.

Индивидуальные жилые дома и дома, неохваченные централизованным отоплением и расположенные в черте территориального округа, снабжаются от индивидуальных котельных.

Существующая схема теплоснабжения – двухтрубная, прокладка тепловых сетей, в подземная. Оборудование в котельных и магистральные тепловые сети физически и морально устарели и требуют реконструкции и модернизации.

Промышленные предприятия Яльчикского муниципального округа снабжаются теплом от собственных котельных.

Отопление индивидуальной усадебной застройки – печное или от индивидуальных котлов.

Характеристики источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5.3-1 Характеристики источников тепловой энергии

	№
	Наименование
	Темп. график
	Тип
	Прибор учёта
	Темп. перепад

	1
	Котельная №2/2 по адресу Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а
	95
	70
	Водогрейный
	Карат (UFM 001)
	25


Таблица 1.5.3-2 Расчетные тепловые нагрузки

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети, м²

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Потери в сетях, Гкал
	Всего
	

	1
	Котельная №2/2 по адресу Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 8а
	0,172
	0
	0
	12
	0,172
	72,1


1.5.4 Газоснабжение
Газоснабжение Яльчикского муниципального округа осуществляется природным газом. Источником централизованного газоснабжения является ГРС «Яльчики».

В муниципальный отдел сетевой природный газ поступает по газопроводу высокого давления. 

Уровень газификации района находится на высоком уровне – 85% населенных пунктов. В настоящее время на территории Яльчикского муниципального района не газифицированы следующие населенные пункты: п. Новое Тоскаево, п. Петровка, п. Малое Байдеряково,п.Адиково.
Таблица 1.5.4-1 - Перечень источников газоснабжения Яльчикского муниципального отдела 

	№ п/п
	Название ГРС 
	Проектная производительность, м3/ч
	Загрузка ГРС, м3/ч  
	Давление на, входе/ выходе, МПа
	Суммарный объем газа по действу​ющим ТУ на подключе​ние, тыс. м3/час
	Наличие свободной пропускной способности с учетом выданных ТУ, тыс. м3/час

	1
	Яльчики
	20
	7,3
	0,003
	12,697
	20


Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).
1.5.5 Электроснабжение
Источниками электроснабжения Яльчикского муниципального округа являются электрические подстанции ПС 110 кВ «Красномайская», ПС 110 кВ «Слава», ПС 110 кВ «Яльчики», ПС 35 кВ «Тойси», ПС 35 кВ «Шимкуссы», ПС 35 кВ «Яманчурино», ПС 35 кВ «Кильдюшево». 

Характеристики источников электроснабжения представлены в таблице 20.

Таблица 1.5.5-1 Характеристики источников электроснабжения Яльчикского муниципального округа.

	№ п/п
	Наименование подстанции
	Наименование трансформатора
	S ном, МВ·А
	Год ввода

	1
	ПС 110 кВ «Красномайская
	Т-1
	6,3
	2000

	
	
	Т-2
	2,5
	2000

	2
	ПС 110 кВ «Слава»,
	Т-1
	6,3
	1996

	3
	ПС 110 кВ «Яльчики»
	Т-1
	10
	1985

	
	
	Т-2
	10
	1986

	4
	ПС 35 кВ «Тойси»
	Т-1
	4
	2001

	
	
	Т-2
	4
	2000

	5
	ПС 35 кВ «Шимкуссы»
	Т-1
	4
	2002

	6
	ПС 35 кВ «Яманчурино»
	Т-1
	4
	2002

	7
	ПС 35 кВ «Кильдюшево»
	Т-1
	4
	2000

	
	
	Т-2
	4
	2002


Всего в муниципальном округе имеется 7 подстанций, на которых установлены 11 трансформаторов общей мощностью 59,1 МВА. По сетям 10 кВ запитаны ТП-10/0,4 кВ, от которых по ВЛ-0,4 электроэнергию получают промышленные, коммунально-бытовые и сельские потребители муниципального округа.

Питание электрических подстанций осуществляется по следующим линиям электропередачи:

- ВЛ-110 кВ "Сугуты-Слава"

- ВЛ-110 кВ «Яльчики-Слава»

- ВЛ-35 кВ «Тойси-Яльчики»

- ВЛ-35 кВ «Тойси-Красномайск-Яманчурино»

Источники генерации электроэнергии на территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют.

Основные проблемы и трудности системы электроснабжения муниципального округа:

· Высокая степень износа воздушных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ.
1.5.6 Связь
На территории округа развиты следующие виды связи: почтовая связь, стационарная телефонная связь, мобильная телефонная связь, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

Услуги мобильной телефонной связи на территории округа предоставляются 6 крупнейшими операторами сотовой связи, осуществляющими свою деятельность в границах Российской Федерации: Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, Yota, Тинькофф-мобайл, обеспечивающих покрытие территории округа. 

Передача данных на территории округа осуществляется посредством базовых станций, расположенных на крышах зданий в зоне плотной городской застройки и посредством вышек сотовой связи. Жителям всей территории округа, обеспеченной мобильной связью, доступен мобильный интернет в сети 3G и 4G. 

Телерадиотрансляционная сеть

Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и телевизионных каналов в цифровом и аналоговом форматах на территории Чувашской Республики осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал РТРС «РТПЦ Чувашской Республики».
1.6 Природно-ресурсный потенциал

Яльчикский муниципальный округ расположен в юго-восточной части Чувашской Республики в 150 км от г. Чебоксары.

Территория муниципального округа характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной морозной зимой и жарким летом, четко выраженными сезонами года. Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой выше 00С составляет 200…210 дней, а холодного – 155…165 дней. Относительная влажность воздуха в зимний период – 80-90 %, а в летние месяцы – 60 %.

Территория Яльчикского муниципального округа располагается в теплом менее влажном юго-восточном остепненном агроклиматическом подрайоне. Средняя годовая температура воздуха 3,0…3,50С, в январе – -12,5…-13,00С, а в июле – 19,0…19,50С. Сумма положительных температур воздуха – 2500…26000С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков – 605…660 мм.

Средняя продолжительность периода от схода снежного покрова до достижения мягкопластичного состояния почвы, оптимального для ее обработки, составляет около 15 дней.

Преобладают ветры южной и западной четверти. Средняя месячная скорость ветра около 5 м/сек. Ветры, скорость которых более 8 м/сек, и метели наблюдаются по 6-12 дней в месяце. Зимой наблюдается увеличение юго-восточных ветров, а летом преобладают ветры северо-западного направления.

Гидрографическая сеть муниципального округа представлена рекой Була и ее притоками. На севере на территорию округа попадает небольшой участок р. Кубня. 

Река Кубня – левый приток Свияги. Длина 176 км, площадь бассейна 2480 км². Река Кубня в верхнем течении мелководная (глубина 0,2—0,4 м), ниже течения р. Хома глубина возрастает до 1—2 м. Преобладающая ширина реки 10—15 м и только в отдельных местах увеличивается до 50—60 м. На берегу Кубни и ее притоков много зарослей ивняка, ольхи, ежевики, малины, а также черемухи, смородины. В прибрежных лесах преобладают сныть, борец высокий, папоротник, кислица.

Река Була – также является левым притоком Свияги. Отличительной чертой реки является значительно меньшая извилистость. Длина — 118 км, из них в Чувашии — 92 км. Площадь водосборного бассейна — 1580 км2. На своем течении р. Була принимает ряд притоков: Шурут, Орыклы, Тоженка, Черемшан. Из более трех десятков больших и малых притоков главный — Малая Була, протяженностью 45,5 км. Отличительной чертой реки, по сравнению с другими средними реками региона, является значительно меньшая извилистость.

Водный режим рек характеризуется устойчивой, но довольно низкой водностью в летне-осенне-зимнюю межень и высокой водностью – в период весеннего половодья. Устойчивая межень рек обеспечивается за счет подземных вод.

Озер в муниципальном округе немного, всего 6. Средняя глубина небольшая, составляет 1-2,5 м. Озера Белое и Бездонное в бассейне р. Малая Була являются карстового происхождения.

В реках и озерах преобладают умеренно жесткие воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого и гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевого состава. Содержание кислорода в воде – 5-15 мг/л, железа – до 6 мг/л, а ионов хлора – 10-30 мг/л.

Территория муниципального образования расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна и характеризуется довольно сложными гидрогеологическими условиями.

В геологическом отношении Волго-Сурский артезианский бассейн сложен отложениями палеозойского и мезозойского времени, имеющими горизонтальное или слабонаклонное залегание и перекрытые четвертичными образованиями различной мощности. 

Учитывая значительную расчленённость территории муниципального округа поверхностными водотоками и оврагами, а также сравнительно высокое положение территории относительно основного базиса эрозии – р. Волги (превышения достигают 140 – 160 м), водоносные горизонты верхней гидрогеологической (гидродинамической) зоны в значительной степени дренированы, а горизонты нижней гидродинамической зоны отличаются повышенной минерализацией. Мощность зоны пресных подземных вод составляет 40 – 60 м и более.

Воды четвертичных отложений – элювиально-делювиальных и аллювиальных отложений характеризуются слабой водообильностью, ограниченными ресурсами и подвержены поверхностному загрязнению. Они не могут рассматриваться в качестве источника централизованного водоснабжения. Однако, они широко используются в настоящее время местным населением для хозяйственно-питьевых целей посредством колодцев.

На водораздельных пространствах развит водоупорный, локально-слабоводоносный батско-келловейский терригенный комплекс. Водоносными являются прослои и линзы алевролитов, алевритов и песков в толще глин.

Глубина залегания водоносных линз изменяется от первых метров до 10 – 15 м. Водообильность пород низкая, дебит родников – от сотых до десятых долей литра в секунду. Воды пресные, минерализация их – 0,3 – 0,5 г/дм3, по химическому составу – гидрокарбонатно-кальциевые. Воды прослоев и линз используются отдельными водопотребителями для хозяйственно-питьевых целей посредством колодцев и одиночных скважин.

Воды пермских отложений – татарский и казанский горизонты – имеют практически повсеместное распространение.

Татарский водоносный горизонт связан с карбонатно-терригенной толщей, в составе которой водоносными являются песчаники, алевролиты, трещиноватые мергели, известняки и доломиты. Глубина залегания горизонта составляет 17–95 м. производительность скважин изменяется в широких пределах – от долей литра в секунду до 2–3 л/сек и более. Воды напорные, величина напора достигает 80 м. Воды, как правило, пресные, с минерализацией 0,3 – 0,5 г/дм3, в отдельных случаях в скважинах глубиной более 60–70 м минерализация достигает 2,5 г/дм3. По химическому составу пресные воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-натриевые, умеренно жёсткие и жёсткие. Данный водоносный горизонт является основным источником водоснабжения населённых пунктов.

Нижележащий водоносный комплекс, приуроченный к карбонатно-терригенной казанской толще верхней перми – трещиноватым известнякам, мергелям, доломитам с прослоями гипса, песчаникам и алевролитам, характеризуется повышенной минерализацией – от 1,5 до 5,0 г/дм3 и более. Глубина залегания горизонта достигает 120–140 м. Воды напорные. Производительность скважин достигает 5,0–6,0 л/сек. Горизонт эксплуатируется одиночными скважинами.

Территория Яльчикского муниципального округа относится к обеспеченным ресурсами подземных вод. 
Яльчикский муниципальный округ расположен в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности с абсолютными отметками поверхности от 80 до 200 м.

В границах муниципального округа выделяют три типа местности: плакорный (0-30), склоновый (3-100) и долинно-речной тип. Наибольшую площадь занимает плакорный тип местности, так как преобладают уклоны от 10 до 30. Для муниципального округа характерны плоские и пологоволнистые водораздельные равнины, покрытые черноземами и серыми лесными почвами без заметных признаков эродированности.

Меньше занимает долинно-речной тип местности, в связи с тем, что муниципальный округ характеризуется невысоким значением густоты речной сети. В долинах рек выделяется пойменная терраса, ширина которой изменяется от 150 до 200 м на западе округа, до 1,0 км у восточной границы округа. Пойма затапливается во время паводков. Берега рек на отдельных участках крутые, обрывистые, высотой до 5 – 8 м.

Склоновый тип местности – наклонные поверхности с пересеченным рельефом, смытыми почвами. Как правило, к нему приурочены овраги. Длина оврагов достигает 2 – 3 км, при глубине в устьевых участках до 10 м. Густота овражной сети-0,92 км на кв. км.

В геологическом строении территории принимает участие сложный комплекс осадочных пород каменноугольного, пермского, юрского, мелового и четвертичного возраста. 

На границе Яльчикского муниципального округа и Республики Татарстан весьма сложным строением характеризуется участок Карлинских дислокаций. Здесь установлено большое количество мелких складчатых структур и имеет место перевернутое залегание толщ. Самые древние породы осадочного чехла – трещиноватые известняки и доломиты выходят на дневную поверхность, на остальной территории Чувашии они залегают на глубине 370 – 400 м. 

Отложения перми (казанский и татарский ярусы) залегают на глубине 10 – 120 м, а на крайнем востоке округа, в долине р. Була, они нередко обнажаются в береговых склонах. Пермские отложения представлены известняками и доломитами, в верхней части разреза преобладают известковистые пески, аргиллиты, мергели. 

Образования юры имеют практически повсеместное распространение на водораздельных пространствах. В составе толщи отмечается переслаивание глин, алевролитов, с отдельными маломощными линзами песков. 

Отложения мелового возраста – глины с прослоями песков, мергелей, имеют крайне ограниченное развитие на крайнем юго-западе муниципального округа. 

Четвертичные образования представлены флювиогляциальными, элювиально-делювиальными, аллювиальными и овражными отложениями. Первые имеют локальное распространение на юге округа – это пески мощностью 3 – 5, местами до 8,0 м. Элювиально-делювиальные покровные отложения имеют широкое распространение на водоразделах и склонах холмов и возвышенностей – суглинки, пески и глины, мощностью от долей метра до 5 – 10 м. Аллювиальные суглинки и пески с включением галечников развиты в долинах рек и ручьёв, мощность достигает 3 – 5 м. Овражные образования, пески и суглинки с примесью щебня, слагают днища оврагов.

Из полезных ископаемых в муниципальном округе представлены месторождения глины и суглинков, песков-отощителей, песка строительного, карбонатных пород. Подраздел составлен на основе информации, предоставленной Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, также с использованием общедоступных актуализированных данных из ГИС-Атласа «Недра России» в сети Internet.

Кирпично-черепичное сырье (глины и суглинки)

1. Учтенные балансом:

- Ап-Темяшское, ЮЗ окраина д. Ап-Темяши - суглинок и глина для кирпича марок 75-100, запасы составляют А+В+С1- 901 тыс. куб. м.

- Ап-Темяшское – II, 6 км ЮВ с. Яльчики, на южной окраине д. Ап-Темяши

Сырье с добавкой 10-15 % песка и 5-10 % опилок пригодно для производства керамического кирпича марки "100" по ГОСТ 530-95, запасы составляют С1 – 248 тыс. куб. м, С2 - 924,5 тыс. куб. м.

Песок-отощитель, запасы составляют С2 - 72,7 тыс. куб. м.

- Яльчикское, С окр. с. Яльчики - суглинок и глина для кирпича марок 75-100, запасы составляют А+В+С1 – 668 тыс. куб. м.

2. Неучтенные балансом:

- Староянашевское, 1,8 км В д. Старое Янашево, 3,1 км ССВ с. Яльчики - глинистое сырьё на кирпич обыкновенный, запасы составляют С2 – 4656 тыс. куб. м.

- Яльчикское, 2,3 км СВ с. Яльчики, левый склон р. Таябинки - глинистое сырьё на кирпич обыкновенный, запасы составляют С2 – 4835 тыс. куб. м.

3. Проявления:

- Большеяльчикское, 3,75 км СВ с. Яльчики, 1,5 км СЗ д. Бол. Яльчики - глинистое сырьё на кирпич обыкновенный, запасы не определялись

Кирпично-черепичное сырье (пески-отощители)

1. Учтенные балансом:

- Ап-Темяшское-II, на южной окраине д. Ап-Темяшево – пески-отощители, запасы составляют С2 - 72,7 тыс. куб. м.

Песок строительный

1. Учтенные балансом:

- Шемалаковское, 1 участок, в 0,5 км Ю д. Шемалаково, в кв. 54 Трехбалтаевского участкового лесничества Шемуршинского лесничества – песок строительный, запасы составляют В - 348,18тыс. куб. м., С1 - 488,94 тыс. куб.м.

2. Неучтенные балансом:

- Шемалаковское, 0,5 км Ю д. Шемалаково - песок строительный. Строительные растворы и балластное сырье ГОСТ 8736-85, СНИП 2.05.02-85, запасы составляют не утв.  С1 – 2300 тыс. куб. м.

- Яманчуринское, 0,3 км Ю ЮВ окраины д. Яманчурино - песок для дренирующих и морозозащитных слоев дорожных одежд СНИП 2.05.02-85. Штукатурные растворы по ГОСТ 8736-85, запасы составляют утверж. В - 41,3 тыс. куб. м.

Карбонатные породы

1. Учтенные балансом:

- Карлинское, Яманчуринский уч-к, 0,5 км В д. Яманчурино - известняк доломитизированный для известняковой муки по ГОСТ 14050-68 и щебня по ГОСТ 8267-75, запасы составляют В+С1 – 4854 тыс. куб. м., в т.ч. на муку В+С1 – 3186 тыс. куб.м., С2- 239,09 тыс. куб. м.

- Карлинское, Тимбаевский участок, 0,7 км СЗ д. Тимбаево и в 2 км Ю д. Шемалаково - известняк доомитизированный для известняковой муки по ГОСТ 14050-78 и порошка активированного минерального для асфальтобетонных смесей по ГОСТ 1655-78, запасы составляют В+С1- 6196 тыс. куб.м.

- Лысогорское, 0,5 км С д. Ембулатово, 1,5 км ЮЗ д. Яманчурино - известняк и доломит для известняковой муки по ГОСТ 14050-78 и строительной извести по ГОСТ 5331-63 и 9179-70, запасы составляют В+С1 – 3917тыс. куб. м., в т.ч. фр. < 20 мм на муку В+С1 – 2648 тыс. куб.м.

Глина светложгущаяся

1. Проявления:

- Карлинское, 0,7 км СЗ д. Тимбаево, и в 2 км Ю д. Шемалаково - глина светложгущаяся для лицевого кирпича, запасы составляют Р – 2600 тыс. куб.м.

1.7 Состояние окружающей среды
В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по двум направлениям:

· состояние природной среды, включающий обзор воздушного бассейна, водных ресурсов, почв, радиационной обстановки;

· санитарная очистка территории, объединяющий данные по очистке, ТКО и скотомогильникам.
1.7.1 Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха. Качество воздуха значительно влияет на здоровье людей. Результаты многочисленных гигиенических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о существенном влиянии загрязнителей атмосферного воздуха на заболеваемость населения, прежде всего, болезнями органов дыхания. Через воздух при неблагоприятной среде люди получают намного больше вредных веществ, чем с пищей или водой, поэтому охрана и поддержание чистоты воздушного бассейна необходимы для обеспечения качественной жизни населения. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в 2021 году в соответствии с программой лабораторных исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга, в ходе проведения мероприятий по контролю, производственного лабораторного контроля лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» и его филиалов для оценки качества атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях исследованы 8 358 проб атмосферного воздуха (в 2020 г. – 11 809, 2019 г. – 11 003).

Концентрации загрязняющих веществ превышали предельно допустимые значения в 7 пробах (0,08 %): по взвешенным веществам (1 проба), хлору и его соединениям (6 проб), в т.ч. по хлору – 5 проб и одна проба по хлорвинилу (г. Новочебоксарск).

В городских поселениях удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов составил в 2021 году 0,099 % (в 2020 г. – 0,07 %, 2019 г. – 0,09 %).

Показатели загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях Чувашской Республики за последние годы остаются стабильными, в сельских поселениях – улучшились: удельный вес нестандартных проб воздуха в сельских поселениях снизился с 0,21 % в 2019 году до 0,0 % в 2021 году.

По данным федерального статистического наблюдения «Сведения об охране атмосферного воздуха» по форме № 2-ТП (воздух) за 2021 год (по информации Волжско-Камского межрегионального Управления Росприродназора) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Чувашии в 2021 г. составили 27,087 тыс. тонн.

По Яльчикскому муниципальному округу в 2021 году в атмосферу поступило 34 т. загрязняющих веществ, из них:

- твердые загрязняющие вещества – 9 т;

- газообразные и жидкие вещества – 25 т, из них:

· диоксид серы – 1 т;

· оксид углерода – 6 т;

· оксид азота (в пересчете на NO2) – 2 т;

· углеводороды (без летучих органических соединений) – 9 т;

· летучие органические соединения (ЛОС) – 5 т;

- прочие газообразные и жидкие – 2 т.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального округа являются автомобильный транспорт, котельные, работающие на твердом топливе. 
1.7.2 Состояние водных ресурсов

По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в 2021 году находились 1 612 источников централизованного питьевого водоснабжения (в 2020 г. – 1 628), в т.ч. 6 поверхностных и 1 606 подземных.

В 2021 году санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения улучшилось, продолжилось снижение доли источников, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Основной причиной несоответствия источников централизованного питьевого водоснабжения населения санитарно-эпидемиологическим требованиям является отсутствие зон санитарной охраны.

В 2021 году доля проб воды в источниках централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 21,89 %, по микробиологическим показателям – 1,06 %. Из поверхностных источников централизованного водоснабжения 29 % проб воды по санитарно-химическим показателям не отвечали гигиеническим нормативам, по микробиологическим показателям нестандартными были 4,35 % проб.

Качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию бора, лития, бария, железа, сухому остатку, жесткости, мутности, что связано с природным составом воды подземных водоносных горизонтов, отсутствием системы очистки и доочистки воды на подземных источниках водоснабжения.

В 2021 году в Чувашской Республике 96,35 % источников нецентрализованного водоснабжения находились в сельской местности. Удельный вес источников нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях, не соответствующих санитарным нормам и правилам, составил 8,74 %.

Из нецентрализованных источников водоснабжения в сельских поселениях в 2021 году исследованы по санитарно-химическим показателям 136 проб питьевой воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 34 пробы, что составило 25,0 %.

По микробиологическим показателям в 2021 году из нецентрализованных источников в сельской местности исследованы 223 пробы воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 13 проб, что составило 5,83 %.

В границах Яльчикского муниципального округа мониторинг поверхностных вод не проводится.
1.7.3 Состояние почв

В 2021 году в Чувашской Республике исследовано 239 проб почвы (в 2020 г. – 303, 2019 г. – 267) по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 0,83 %.

По микробиологическим показателям исследовано 226 проб почвы, по паразитологическим – 565. Не соответствовали гигиеническим нормативам соответственно 6,19% и 0,53% проб.

Все пробы почвы по санитарно-химическим показателям, отобранные в селитебной зоне в 2021 году, как и в 2020 году и 2019 году, соответствовали гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям удельный вес нестандартных проб составил 8,25%, по паразитологическим показателям – 0,63 %.

Все нестандартные пробы почвы по микробиологическим показателям с селитебной территории отобраны с территорий детских дошкольных учреждений и детских игровых площадок в г. Чебоксары.

Все исследованные пробы почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим показателям на содержание тяжелых металлов соответствовали гигиеническим нормативам.
Основными источниками загрязнения почв на территории Яльчикского муниципального округа являются отходы. 
1.7.4 Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в 2021 году остается удовлетворительной. Коллективная доза облучения населения республики в 2020 году (1 212,84 тыс. человек) за счет всех источников облучения составила 4 409,25 чел.-Зв.

Установлено, что годовую эффективную дозу население в 82,8% получает от природных источников, 17,05% – от медицинских рентгенодиагностических процедур, от глобальных выпадений и прошлых радиационных аварий – 0,14% и деятельности предприятий, использующих источники ионизирующих излучений – 0,01%.

Мощность дозы гамма-излучения на территории республики в среднем за 2021 год составила 0,08 мкЗв/ч, что не превышает уровни естественного гамма-фона за последние 4 года.

Значение поверхностной активности 137Cs на почве в 2021 году составило 2,25кБк/м2. В 2021 году среднее содержание изотопа цезий-137 в почве на территории Чувашской Республики составляет менее 5,0 Бк/кг или 1,7 кБк/м2.

В 2021 году на территории Яльчикского муниципального округа проводились исследования почв на наличие радионуклидов. В 4 пробах, отобранных на территории муниципального округа, превышений обнаружено не было.

В Чувашской Республике проведено 101 исследование пробы воды из подземных источников питьевого водоснабжения на содержание радона-222, случаи превышения контрольных уровней не обнаружены.

В Яльчикском муниципальном округе в 2021 году были проведены исследования концентрации радона в воде скважин. Было отобрано 2 пробы – 1 из колодцев и 1 из скважин. Средняя концентрация радона в воде скважин и колодцев на территории Чувашской Республики составляет около 14 Бк/л. Превышений концентраций радона в воде обнаружено не было.

В 2021 году в Чувашской Республике исследованы 184 пробы питьевой воды из источников питьевого водоснабжения по суммарной альфа- и бета- активности, из них с превышением контрольного уровня не обнаружены.

В Яльчикском муниципальном округе в 2021 году на суммарную альфа- и бета-активность было исследовано 2 пробы воды: 1 из колодцев и 1 из скважин. Превышений суммарных активностей по результатам исследований не наблюдалось.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» в 2021 году проведено исследование 171 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание цезия-137 и 135 проб на содержание стронция-90, случаев превышения гигиенических нормативов не отмечено.

1.7.5 Санитарная очистка территории

Вопрос размещения, переработки и утилизации отходов производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем в Чувашской Республике.

В Чувашии разработана Территориальная схема обращения с отходами в Чувашской Республике (с изм., внесенными Приказом Минприроды Чувашии от 21.11.2022 г.). Схема была разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Чувашской Республики для предотвращения или снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее ТКО) являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

На территории Чувашской Республики располагаются 12 объектов размещения ТКО, зарегистрированных в ГРОРО, в том числе один полигон совместного размещения ТКО и промышленных отходов в пгт. Вурнары, 4 санкционированные свалки в населенных пунктах - д. Шумерля, д. Новая Тюрлема, д. Булдеево, с. Порецкое.

На территории муниципальных образований Чувашской Республики сбор и первичное накопление ТКО осуществляется в местах накопления в мусорные контейнеры. Далее специализированным транспортом отходы вывозятся на объекты обработки и размещения отходов.

АО «Ситиматик» в лице своего Филиала в Чувашской Республике сортирует ТКО в г. Новочебоксарске на мусоросортировочном комплексом мощностью 150 тыс. тонн в год, в городе Чебоксары организована мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в мощностью не менее 150 тыс. тонн в год.

Созданные объекты позволяют выполнять сбор и переработку ТКО с территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, Чебоксарского, Мариинско-Посадского муниципальных округов, что составляет более 80 % образующихся в Чувашской Республике ТКО.

В период с 2019 по 2024 годы в России реализуется Национальный проект «Экология», нацеленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления. В рамках нацпроекта «Экология», в российских регионах постепенно внедряется практика раздельного сбора коммунальных отходов.

Жителям республики по проекту будет предложено разделять ТКО на два потока – пищевые (сырые) отходы и непищевые (сухие).

Планируется создать экотехнопарк кластерного типа с целью создания дополнительных производственно-технических комплексов по глубокой переработке отходов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Новочебоксарск Чувашской Республики. Для решения этой задачи выделен земельный участок в г. Новочебоксарск общей площадью 110 га.

Два потока отходов ТКО, предполагается, будут поступать для глубокой переработки в экотехнопарк.

Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. N 03/1-03/1012 "Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики". 

Для РФ доля ТКО, образующихся в жилом секторе, составляет 60-80 % от общего количества отходов в зависимости от размера населенного пункта и уровня развития его инфраструктуры. Поэтому ниже представлены нормативы накопления ТКО для жилой застройки.

Таблица 1.7.5.1. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Чувашской Республики для жилых зданий

	№ п/п
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Среднегодовая норма накопления твердых коммунальных отходов
	Плотность, кг/куб. м

	
	
	
	куб. м
	кг
	

	1 
	Жилые здания городов республиканского и районного значений, поселков городского типа
	на 1 проживающего 
	1,97
	213,06
	108,2

	2
	Жилые здания сельских населенных пунктов
	на 1 проживающего 
	1,57
	160,47
	102,2


Расчет условного количества контейнеров, необходимых для полного обеспечения расчетного количества отходов образуемых в муниципальных образованиях Чувашской Республики показал низкую обеспеченность муниципальных образований республики необходимым количеством контейнеров.

В городе Чебоксары и в муниципальных округах республики для накопления ТКО используются контейнеры в основном емкостью 0,75 и 1,1м3.

По данным территориальной схемы на территории Яльчикского муниципального округа оборудовано 248 мест накопления ТКО, содержащих 421 контейнер. В настоящее время отходы ТКО, образующиеся на территории Яльчикского муниципального округа, направляются на полигон ТКО с. Батырево.

Согласно перспективной схеме с 2024 года отходы ТКО Яльчикского муниципального округа будут направляться на мусоросортировочный комплекс с элементами перегрузки (МСК) Батыревского муниципального округа. После МСК отходы частично будут направлены на полигон ТКО (г. Новочебоксарск), частично на объект по переработке ТКО в RDF (г. Новочебоксарск).

RDF топливо производят на мусоросортировочных комплексах. Из общей массы ТКО удаляют органические отходы, легко извлекаемые востребованные виды пластика, макулатуру, перерабатываемые фракции с низкой теплотворностью (металл, стекло) и неперерабатываемые компоненты — камни, песок, керамику. Оставшееся прессуют в брикеты, крошат на мелкие хлопья или делают гранулы.

Использовать RDF возможно в качестве горючего для котельных установок, а также на промышленных производствах, где требуются высокие температурные режимы.

На территории Яльчикского муниципального округа 3 сибиреязвенных скотомогильника в следующих населенных пунктах: с. Кушелга, д. Апанасово-Темяши, с. Эшмикеево. Сибиреязвенные скотомогильники имеют особый статус охраны и учета. Скотомогильники обустроены и не используются в настоящее время.
1.7.6 Система зеленых насаждений

Система зеленых насаждений наряду с ее архитектурно-художественным значением способствует оздоровлению условий жизни населения (улучшает микроклимат населенного места, снижает уровень шума, выполняет ветрозащитную и снегозащитную функции, является одним из важнейших факторов защиты почвы). Кроме того, зеленые насаждения являются важным элементом благоустройства и ландшафтного оформления населенных пунктов. В озеленении применяются новые архитектурно-планировочные решения улиц, парков и скверов, расширяется ассортимент растений.

Для создания устойчивых насаждений необходимо учитывать климатические, зональные особенности произрастания тех или иных видов растений

Территория Яльчикского муниципального округа относится к лесостепной зоне. Муниципальный округ малолесный, средняя лесистость 4,7 %. Основными лесообразующими породами являются сосна, дуб, осина и береза. В составе лесного фонда преобладает сосна, занимающая около 70 % покрытой лесом площади. Дуб и осина занимают по 15 % покрытой лесом площади. В породном составе лесов встречаются береза, ольха черная, липа.

Для сокращения содержания пыли в населенных пунктах, необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений, что наиболее необходимо для многоэтажной застройки. Посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая хвойными

Производственные и прочие территории, требующие организацию санитарно-защитных зон, должны предусматривать организацию зеленых насаждений специального назначения, для снижения негативного влияния на расположенные вблизи жилые и общественные территории. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.
1.8 Особо охраняемые природные территории

В соответствии с действующим законодательством к ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. 

Среди функций ООПТ выделяются синтетические (поддержание экологического равновесия, сохранение биоразнообразия), ресурсные (ресурсоохранная, ресурсообогащающая, ресурсовосстановительная) и социально-экономические (информационная, просветительская, эстетическая, рекреационная).

Государственный природный заповедник «Присурский» федерального значения общей площадью 9025 га был образован Постановление кабинета Министров Чувашской республики от 31.07.1995 №199 «Об образовании государственного природного заповедника "Присурский"». Заповедник изначально создавался для охраны южнотаежных долинных лесов и водно-болотных угодий с присущей им флорой и фауной, в особенности для охраны выхухоли, сезонных скоплений водоплавающих птиц. Новые участки предназначены для охраны фрагментов степной растительности с поселениями сурков. Площадь охранной зоны составляет 25 497,5 га. 

Яльчикский участок «Сорка-Тау» расположен в северо-восточной части Средне-Свияжского возвышенно-равнинного остепненного района в окр. с. Эшмикеево Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики. Яльчикский участок занимает 97,8 га, представлены степи.

На Яльчикском участке встречаются элементы луговой степи, в том числе, ковыль волосовидный, овсяница бороздчатая, тимофеевка степная, шалфей мутовчатый и степной, астрагал австрийский и датский, оносма простейшая, колокольчик волжский.

Из животных встречаются лось, кабан, заяц-беляк, бобр, рыжая полёвка, лесная соня, лесная куница, волк, рысь, бурый медведь.

На Яльчикском участке отмечено 46 видов птиц (19 – неворобьиных и 27 - воробьиных).

Шемалаковский государственный природный заказник регионального значения образован Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2017 № 552 "О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения". 

Заказник расположен на левом берегу р. Карла приток р. Свияга. Растительность заказника представлена в основном старовозрастными широколиственно-сосновыми и широколиственными лесами, сосняками травяно-кустарничковыми, со смешанным составом флоры. Основу растительных сообществ составляют неморальные виды, во всех типах леса так же имеются боровые, южноборовые, бореальные и лесостепные виды. Травяно-кустарничковый ярус характеризуется большой видовой насыщенностью, встречаются куртинки зеленых мхов, на опушке и под пологом разреженного леса встречаются лугово-степные виды.

В заказнике выявлено более 362 видов сосудистых растений, 38 видов цикадовых, 126 видов бабочек, 39 видов птиц.

ООПТ уникальна по набору степных элементов цикадовых. Лепидоптерофауна включает виды-индикаторы, характерные для ценотических комплексов хвойно-широколиственных лесов и болот. ООПТ – единственное в Чувашии местонахождение бабочки Polyommatus eroides Friv.

В орнитофауне имеются виды-индикаторы, характерные для дубравного, южно-таёжного и лугово-болотного ценотических комплексов: перепел, деряба, пеночка-теньковка, пухляк, чиж, славка-черноголовка, пеночка-трещотка, пересмешка зеленая, поползень обыкновенный, сверчок речной.

Озеро «Бездонное» - памятное природное место местного значения, образовано Постановлением администрации Болыпеяльчикского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики от 20.07.2016 № 45 "Об особо охраняемой природной территории". Глубокое карстовое озеро, имеет рекреационное значение. Линии берега ровная, пологая, без выраженной бугристости, местами заболоченная. Берега с юго–западной стороны низкие, северо–восточной – обрывистые, средней высоты. Местами по берегу отмечаются выходы мергеля. Питание родниковое (родник расположен на северном берегу) и талыми водами. 

По разнообразию высших сосудистых растений западная сторона озера более богата, чем восточная. В прибрежной защитной полосе встречается более 15 видов высших сосудистых растений. В озере обитает 4 вида рыб: карп, карась, пескарь, окунь.

Родник д. Кильдюшево - памятное природное место местного значения, образовано Постановлением администрации Кильдюшевского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики от 25.07.2016 № 87 "Об особо охраняемой природной территории". Родник находится в 13км северо–западнее с. Яльчики. Площадь памятника – 0,28 га.

Родник расположен на левом берегу реки Большая Ерыкла. Используется населением для питья. Склон берега южный, покатый. Количество родников, расположенных компактно – 6, а всего выходов ключей по склону – 21. Один основной, остальные поменьше, выходы их в разных местах ниже по течению речки. Вода из родника стекает в реку Большая Ерыкла. Интенсивность водоистечения в малых родничках сравнительно невысокая – 0,2 л/с. Качество воды хорошее, вода прозрачная, без вкуса примесей, какого – либо осадка не дает.

Родник с. Большая Таяба - памятное природное место местного значения, образовано Постановлением администрации Большетаябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики от 01.08.2016 № 61 "Об особо охраняемой природной территории".

Площадь памятника – 0,28га. Родник находится на склоне южной экспозиции левого берега речки Таябинка, в нижней части. Высота склона берега 5-6 м.

Озеро "Белое" - памятное природное место местного значения, образовано Решением Собрания депутатов Новошимкусского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики от 28.10.2016 № 9/3 "Об особо охраняемой природной территории местного значения "Озеро "Белое". Озеро Белое находится в 15км западнее села Яльчики, в с. Полевые Буртасы.

Площадь памятника – 17,5 га. Карстовое озеро водораздельного типа расположено на склоне балки, выходящей в долину реки Малая Була. Размеры его 380*570 м, средняя глубина – 2,9 м, максимальная – 4 м. По объему занимает второе место в республике (511,6 тыс. м). Озеро блюдцеобразной формы. Несколько вытянутое с севера на юг, котловина чащеообразная. В провальной чаще выходит карстовый источник. Карстовая воронка смещена к северо–западной части. В озеро с севера впадает ручей, из южной части озера вода сильным потоком через трубу вытекает в овраг, образуя приток р. Малая Була. Увеличение глубины идет постепенно от берега к центру. Береговая линия ровная. Берега низкие, местами заболоченные. Дно глинистое, вязкое.

В прибрежной растительности доминирует мятлик луговой и лапчатка гусиная, произрастает также чертополох, тысячелистник, крапива, нивяник, льнянка обыкновенная, полынь горькая, девясил британский, просвирник обыкновенный, лебеда раскидистая, одуванчик лекарственный, яснотка белая, мать – и – мачеха. Растут единичные деревья.

В озере обитают пескарь, карп.
1.9 Зоны с особыми условиями использования территории
Охранные зоны

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень объектов электросетевого хозяйства Яльчикского муниципального округа приведен в разделе «Электроснабжение».

Охранные зоны составляют:

вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

· 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) – для линий электропередачи до 1 кВ;

· 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) – для линий электропередачи 1-20 кВ;

· 15 метров - для линий электропередачи 35 кВ;

· 20 метров - для линий электропередачи 110 кВ;

· 25 метров - для линий электропередачи 220 кВ;

· 30 метров - для линий электропередачи 500 кВ.

· вдоль подземных кабельных линий - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

· вдоль подводных кабельных линий - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

· вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов - на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

· вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов), газораспределительных сетей

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов для магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты и природный газ, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9 (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. № 61), а также в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083 (для магистральных газопроводов), устанавливаются охранные зоны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а)
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б)
открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в)
устраивать объекты размещения отходов, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г)
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д)
бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е)
разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а)
возводить любые постройки и сооружения;

б)
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в)
сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г)
производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д)
производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранные зоны линий и сооружений связи

По территории муниципального округа проходят линейно-кабельные сооружения связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

1) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

2) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

· при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

3) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

6) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

7) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

5) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

6) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) - территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Подземные источники водоснабжения

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются на расстояниях:

· 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

· 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса ЗСО (строгого режима):

1. Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверхностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

1. Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно​эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

1. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:

1. Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод.

2. Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Поверхностные источники водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

1) для водотоков:

· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

· по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне​осенней межени;

· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

2) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков и водоемов определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток - для I-А, I-B климатический районов и не менее 3 суток - для I-Д климатического района, в пределах которых расположены поверхностные источники.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

1) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

2) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10 %.

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

На территории первого пояса ЗСО:

Необходимо предусмотреть отвод поверхностного стока за ее пределы, озеленение, ограждение, обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

Для объектов, загрязняющих источники водоснабжения, должны быть разработаны конкретные водоохранные мероприятия, согласованные с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Должно производиться регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Не допускается отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно​эпидемиологического надзора только при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима) водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

· от водонапорных башен - не менее 10 м;

· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

1) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

2) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

В рамках реализации статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны на территории Российской Федерации.

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для таких земельных участков, особого правового режима.

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости. Границы охранных зон обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

Решения о создании охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения и об установлении их границ принимаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, регионального значения – высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Минимальная ширина охранной зоны государственного природного заповедника или национального парка - один километр.

Информация о созданных охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков (природных парков) и памятников природы федерального и регионального значения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 устанавливает запрет на осуществление в границах охранных зон деятельности, оказывающей негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

Хозяйственная деятельность в границах охранных зон должна осуществляться с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».

Охранная зона установлена только для государственного природного заповедника «Присурский» федерального значения. Площадь охранной зоны составляет 25 497,5 га. Для остальных ООПТ на территории Яльчикского муниципального округа охранные зоны не разработаны (информация с официального сайта http://oopt.aari.ru/).

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. №7З-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:

· охранная зона территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

· зона охраняемого природного ландшафта территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлены защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию, В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.l Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34.l Федерального закона от 25.06 2002 №7З-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за окружающей средой

Охранные зоны создают вокруг стационарных пунктов наблюдения в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (далее Закон о гидрометеорологической службе). В соответствии с п. 3 Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, утвержденным Постановлением № 972 (далее Положение о создании охранных зон). Согласно п. 6 Положения в пределах охранных зон устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. Охранная зона представляет собой земельный участок, ограниченный на плане местности замкнутой линией. Отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правильно, не менее 200 метров во все стороны.

Основная цель установления охранной зоны – предотвращение застройки территории, так как возведение зданий и сооружений в пределах границы охранной зоны и в непосредственной близости от гидрометеорологических пунктов наблюдения оказывает существенное влияние на точность измерений, ведет к недостоверности сведений о состоянии окружающей среды, её загрязнении. Всё это создает опасть причинения вреда в будущем для жизни и здоровья граждан, вследствие получения недостоверных сведений об экологической и метеорологической обстановке.

В охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:

· возводить любые здания и сооружения;

· сооружать оросительные и осушительные системы;

· производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

· высаживать деревья, складировать удобрения, устаивать свалки, выливать растворы солей, кислот, щелочей;

· устраивать стоянки автомобильного, водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

· сооружать причалы и пристани;

· перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

· выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Запрет на возведение любых зданий и сооружений в охранных зонах гидрометеорологических станций установлен п. 14.6 Свода правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 42.13330.2016, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820.

Согласно п. 14 постановления Правительства РФ от 17 марта 2021 года № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19» - предельные размеры охранной зоны составляют:

 а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха; 

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а” настоящего пункта.

На территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют стационарные пункты наблюдения за окружающей средой.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов 

Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров – в размере 50 м;

· от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;

· от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в следующей таблице.

Таблица 1.8.1. Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

	№ п/п
	Зона
	Запрещается
	Допускается

	1
	Водоохранная зона
	1). использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
	проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.



	2
	Прибрежная защитная полоса
	Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.


	- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

	3
	Береговая полоса
	использование для передвижения механических транспортных средств

Не допускается использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства.

Установка на береговой полосе каких- либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Установка иных огней осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей с ограждением их со стороны судовых ходов.


	Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств

При использовании береговой полосы поверхностных водных объектов (далее в настоящей статье - береговая полоса), а также земель и земельных участков в целях судоходства администрации бассейнов внутренних водных путей имеют право: использовать береговую полосу для проведения работ по обеспечению судоходства и возведению зданий, сооружений в целях судоходства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования; осуществлять рубки древесно- кустарниковой растительности       для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования; использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, в том числе донный.

За границами населенных пунктов организации внутреннего водного транспорта вправе использовать безвозмездно в целях судоходства береговую полосу при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.

Использование береговой   полосы в пределах внутренних водных путей в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.




Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 1.8.2. Ширина водоохраной зоны наиболее значительных рек Яльчикского муниципального округа

	№ п/п
	Название водотока
	Общая протяженность (км)
	Ширина водохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Ширина береговой линии (береговая полоса), м

	1
	р. Кубня
	176
	200
	50
	20

	2
	р. Була
	118
	200
	50
	20

	3
	р. Малая Була
	41
	100
	50
	20

	4
	р. Ерыкла
	18
	100
	50
	20

	5
	р. Таябинка
	15
	100
	50
	20


Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов». Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.). 

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

· I класса с СЗЗ 1000 м;

· II класса с СЗЗ 500 м;

· III класса с СЗЗ 300 м;

· IV класса с СЗЗ 100 м;

· V класса с СЗЗ 50 м.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. СЗЗ не может быть использована под расширение предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки в границах СЗЗ рекомендуется высадка зеленых насаждений специального назначения.

Регламенты использования территории СЗЗ предприятий сооружений и иных объектов представлены в следующей таблице.

Таблица 1.8.3. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

	Разрешенные виды использования
	Запрещенные виды использования

	Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

здания управления,

конструкторские бюро,

здания административного назначения,

научно-исследовательские лаборатории,

поликлиники,

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,

бани, прачечные,

объекты торговли и общественного питания,

мотели, гостиницы,

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

пожарные депо,

местные и транзитные коммуникации,

ЛЭП, электроподстанции,

нефте- и газопроводы,

артезианские скважины для технического водоснабжения,

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,

канализационные насосные станции,

сооружения оборотного водоснабжения,

автозаправочные станции,

станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека
	жилая застройка, включая отдельные жилые дома,

ландшафтно-рекреационные зоны,

зоны отдыха,

территории курортов, санаториев и домов отдыха,

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

спортивные сооружения,

детские площадки,

образовательные и детские учреждения,

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности,

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции


Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития муниципальных образований, как селитебных, так и промышленных, и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Придорожные полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос устанавливаются в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог федерального значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

· 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

· 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

· 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

· 100 м – для автомобильных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек;

· 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения определен статьей 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Месторождения полезных ископаемых
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода, утвержденным приказом Роснедр от 22.04.2020 № 161 (зарегистрирован Минюстом России 17.09.2020, регистрационный № 59938).

Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Согласно п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса в границах зоны затопления, подтопления запрещаются: 

- строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

В данном разделе приводятся сведения об утверждённых документах стратегического планирования, указанных в части 5_2 статьи 9 Градостроительного Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

В данном разделе также приводятся сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Яльчикского муниципального округа, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.

2.1.1.Сведения об актуальных инвестиционных проектах, предусмотренных к реализации на территории Муниципального округа

Таблица 2.1.1-1Реестр планируемых инвестиционных проектов на территории Яльчикского муниципального округа

	№
	Название и краткое описание проекта
	Месторасположение проекта
	Объем инвестиций
	Инвестор
	Сроки реализации проекта
	Планируемое кол-во рабочих мест

	1
	Реконструкция здания для организации сыроварения
	д. Аранчеево
	14,29 млн. рублей
	КФХ Смирнова Валерия Петровича 
	2022-2023
	2

	2
	1. Модернизация овощехранилища на 1000 тонн
	с. Большая Таяба
	10 млн. рублей


	КФХ Васильева Виталия Геннадьевича  
	2022-2023
	0

	3
	2. Строительство магазина
	с. Яльчики, ул. Юбилейная
	12 млн. рублей
	ИП Разумовой Ольги Валерьевны 
	2022-2023
	0

	4
	3. Строительство коровника для содержания крупного рогатого скота с доильным залом на 100 голов
	с. Лащ Таяба
	8,5 млн. рублей
	КФХ Бикулова Александра Николаевича 


	2022-2023
	3

	5
	4. Реконструкция зернохранилища на 1000 тонн
	Яльчикский муниципальный округ
	7 млн. рублей
	КФХ Филиппова Александра Владимировича 
	2022-2023
	0

	6
	5. Строительство магазина
	Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Юбилейная, 4
	2 млн. рублей
	ИП Яковлевой Ольги Львовны 
	2022-2023
	1

	7
	6. Строительство магазина
	с. Большие Яльчики, ул. Николаева
	1 млн. рублей
	ИП Егоркина Василия Юрьевича 
	2022-2023
	0

	8
	7. Строительство телятника на 200 голов


	с. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, 22
	30 млн. рублей
	ООО «Эмметево»
	2023
	0

	9
	8. Строительство цеха по глубокой переработке масличных культур, производству масла и жмыха для кормов 
	Яльчикский район, с. Новые Шимкусы
	20 млн. рублей
	ИП Глава КФХ Цветков Юрий Николаевич
	2023-2024
	0

	10
	9. Строительство зерносклада на 700 тонн


	Яльчикский район, д. Малая Таяба
	20 млн. рублей
	ИП Глава К(Ф)Х Головин Борис Петрович
	2023-2025
	0

	11
	10. Строительство зерноочистительного комплекса с сушилкой
	Яльчикский район, д. Яманчурино, ул. Школьная, 25
	16,0 млн. рублей
	ООО «Яманчурино»
	2023
	0

	12
	11. Строительство телятника на 220 голов


	Яльчикский район, с. Янтиково
	15 млн. рублей


	ООО «Победа»
	2023
	2

	13
	12. Строительство цеха по производству тушенки 


	Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Юбилейная
	15 млн. рублей


	ИП Разумов Сергей Петрович
	2023
	5

	14
	13. Строительство зерноочистительного комплекса с сушилкой


	Яльчикский район, с. Сабанчино, ул. Центральная, 100
	11 млн. рублей
	СХПК «Рассвет»
	2023
	0

	15
	14. Модернизация телятника на 150 голов


	Яльчикский район, д. Избахтино
	10 млн. рублей
	СХПК «Комбайн»
	2023
	0

	16
	Строительство зерносклада на 1000 тонн


	Яльчикский район, с. Янтиково
	6 млн. рублей
	ООО «Победа»
	2024
	0

	17
	15. Запуск линии по фасовке картофеля


	Яльчикский район, с. Большая Таяба
	8 млн. рублей
	ИП Глава К(Ф)Х Васильев Виталий Геннадьевич
	2023-2024
	0

	18
	Строительство зерносклада на 700 тонн


	Яльчикский район, с. Большая Таяба
	6  млн. рублей
	ИП Глава К(Ф)Х Васильев Виталий Геннадьевич
	2023
	0

	19
	Модернизация зернохранилища
	Яльчикский район, д. Полевые Буртасы
	6 млн. рублей
	ООО «Клевер»
	2023
	0

	20
	Реконструкция телятника


	Яльчикский район, с. Большие Яльчики, ул. Кооперативная
	6 млн. рублей
	СХПК им. Ленина
	2023-2025
	0

	21
	Строительство зерносклада на 700 тонн


	Яльчикский район, с. Новое Тинчурино, ул. Прифермская, 1
	5 млн. рублей
	СХПК «Труд»
	2023
	0

	22
	Реконструкция телятника на 100 голов


	с. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, 22
	5 млн. рублей
	ООО «Эмметево»
	2023
	0

	23
	Реконструкция телятника на 150 голов


	с. Эшмикеево, ул. Больничная, 14
	5 млн. рублей
	ООО «Энтепе»
	2023
	0

	24
	Реконструкция коровника на 190 голов


	с. Новое Байбатырево, ул. Тракторная, 22
	3 млн. рублей
	СХПК «Сатурн»
	2023
	0

	25
	Реконструкция зернохранилища на 1000 тонн 


	с. Эшмикеево, ул. Больничная, 14
	1,5 млн. рублей
	ООО «Энтепе»
	2023
	0

	26
	Реконструкция зерносклада на 1000 тонн 


	с. Малая Таяба
	1,5 млн. рублей
	ИП Глава КФХ Викторов Александр Юрьевич
	2023
	0

	27
	Строительство коровника с доильным залом на 400 голов
	д. Избахтино
	250 млн. рублей
	СХПК «Комбайн»


	2024-2025
	0

	28
	Строительство телятника на 220 голов
	д. Яманчурино, ул. Школьная, 25
	15,0 млн. рублей
	ООО «Яманчурино» 


	2024
	0

	29
	Строительство телятника на 100 голов
	с. Новое Байбатырево, ул. Тракторная, 22
	15,0 млн. рублей
	СХПК «Сатурн» 


	2024
	0

	30
	Строительство зерноочистительного комплекса
	д. Полевые Пинеры, ул. Николаева, 1б
	15,0 млн. рублей
	ООО «АСК – Яльчики» 


	2024-2025
	0


Таблица 2.1.1-2 Реестр инвестиционных площадок, предлагаемых к освоению на территории Муниципального округа

	№ п/п
	Предполагаемое использование
	Местоположение (ориентир)
	Площадь, га
	Кадастровый номер ЗУ

	1
	Для обслуживания автотранспорта
	с. Яльчики, ул. Буинское шоссе
	0,4
	21:25:180701:204

	2
	Для размещения производственных зданий
	с. Яльчики, ул. Юбилейная
	0,07
	21:25:180301:249

	3
	Для строительства 3-х этажного жилого дома
	с. Яльчики, ул.Мира
	0,32
	21:25:180315:83

	4
	Для строительства многоквартирного жилого дома
	с. Яльчики, ул.Мира
	0,17
	21:25:180315:131

	5
	Для жилищного строительства
	д. Малая Таяба, ул. Пятигорская, дом 2
	0,23
	21:25:071401:35

	6
	Для иных видов сельскохозяйственного использования
	упраздненное сельское поселение Большетаябинское
	79,36
	21:25:020101:191

	7
	Для сельскохозяйственного производства
	упраздненное сельское поселение Большетаябинское
	17,36
	21:25:020701:92

	8
	Для сельскохозяйственного производства
	упраздненное сельское поселение Большетаябинское
	12,4
	21:25:020101:194

	9
	Для сельскохозяйственного производства
	упраздненное сельское поселение Большетаябинское
	12,4
	21:25:021101:15

	10
	Для сельскохозяйственного производства
	упраздненное сельское поселение Малотаябинское
	2,62
	21:25:071201:242

	11
	Для сельскохозяйственного производства
	упраздненное сельское поселение Малотаябинское
	5,24
	21:25:070901:35

	12
	Для сельскохозяйственного производства
	упраздненное сельское поселение Малотаябинское
	14,29
	21:25:090101:199

	13
	Для сельскохозяйственного производства
	упраздненное сельское поселение Малотаябинское
	2,62
	21:25:000000:3105


2.1.1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Муниципального округа, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Таблица 2.1.2-1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Муниципального округа
	№ п/п
	Наименование программы комплексного социально-экономического развития
	Нормативно-правовой акт об утверждении программы

	
	1
	2

	1
	Стратегия социально-экономического развития Яльчикского района Чувашской Республики до 2035 года
	Решение Собрания депутатов Яльчикского района от 18.02.2019 г. №32/2-с

	2
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 27.02.2023 г. №124

	3
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 16.06.2023 г. №539

	4
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 31.03.2023 г. №234

	5
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 14.04.2023 г. №280

	6
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»  
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 17.04.2023 г. №283

	7
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»  
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 31.03.2023 г. №240

	8
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельско-го хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 31.03.2023 г. №237

	9
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 21.04.2023 г. №318

	10
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 21.04.2023 г. №319

	11
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 17.04.2023 г. №287

	12
	Муниципальная программа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики»
	Постановление Администрации Яльчикского муниципального округа от 13.03.2023 г. №168


2.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения

2.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа

Таблица 2.2-1 – Характеристика мероприятий, утвержденных Схемами территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа
	№ п/п
	Наименование планируемого мероприятия (объекта капитального строительства)
	Местоположение
	Характеристики объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р, с изменениями от 26.08.2022 г.)

	1.1
	-
	-
	-
	-

	2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р, с изменениями от 24.08.2022 г.)

	2.1
	-
	-
	-
	-

	3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р, с изменениями от 07.07.2022 г.) 

	3.1
	
	
	
	

	4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р, с изменениями от 30.07.2021 г.)

	4.1
	-
	-
	-
	-

	5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2607-р, с изменениями от 23.11.2016 г.)

	5.1
	-
	-
	-
	-


2.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чувашской республики применительно к территории муниципального округа

Таблица 2.2-2 – Характеристика мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования Чувашской Республики (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 N 522 (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2018 N 270, от 01.12.2021 N 609)) применительно к территории Яльчикского МО

	№ п/п
	Наименование планируемого мероприятия (объекта капитального строительства)
	Местоположение
	Характеристики объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Объекты образования

	1.1
	-
	-
	-
	-

	2. Объекты культуры и молодежной политики

	2.1
	-
	-
	-
	-

	3. Объекты физической культуры и спорта

	3.1
	-
	-
	-
	-

	4. Объекты здравоохранения

	4.1
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Яльчикский МО, д. Белая Воложка
	по заданию на проектирование
	не устанавливаются

	4.2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Яльчикский МО, с. Сабанчино
	по заданию на проектирование
	не устанавливаются

	4.3
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Яльчикский МО, с. Байглычево
	по заданию на проектирование
	не устанавливаются

	4.4
	Врачебная амбулатория
	Яльчикский МО, с. Большая Таяба
	по заданию на проектирование
	не устанавливаются

	4.5
	Врачебная амбулатория
	Яльчикский МО, с. Янтиково
	по заданию на проектирование
	не устанавливаются

	5. Объекты социального обслуживания

	5.1
	
	
	
	

	6. Объекты иного назначения

	6.1
	-
	-
	-
	-

	7. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

	7.1
	
	
	
	

	8. Объекты инженерной инфраструктуры

	8.1
	Газопровод межпоселковый
	Яльчикский МО
	1,8 км
	охранная зона трубопроводов (газопроводов)

	8.2
	Газопровод высокого давле​ния 1 категории (до 1,2 МПа) от с. Новое Ахпердино Баты​ревского района до д. Апана​сово-Эщебенево Яльчикского района Чувашской Респуб​лики (закольцовка ГРС «Ба​тырево» с ГРС «Яльчики»)
	Яльчикский МО
	14 км
	охранная зона трубопроводов (газопроводов)

	9. Объекты транспортной инфраструктуры

	9.1
	
	
	
	

	9.2
	
	
	
	

	9.3
	
	
	
	


2.3 Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Предложения по функциональному зонированию территории муниципального округа и размещению планируемых объектов разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений. 

Архитектурно-планировочная организация муниципального округа основана на принципе функционального зонирования территории, предполагающего ясное разграничение функций и процессов жизни населения. Определяющим фактором при размещении функциональных зон послужила существующая ситуация расположения массивов жилых участков, производственных, социальных, культурно-бытовых объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для расселения постоянного населения, охраны природы, отдыха.

Функциональные зоны определены в соответствии с рекомендациями 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Жилые зоны.

Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

При выделении жилых зон настоящим Генеральным планом предусмотрена их дифференциация по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Таким образом на территории муниципального округа в состав жилых зон включены:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами, выделенная для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов, а также объектов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), выделена для формирования кварталов со средней плотностью застройки для размещения малоэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры включены:

- Зона инженерной инфраструктуры, выделенная для размещения объектов инженерного обеспечения, в том числе коридоров пропуска коммуникаций;

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта, объектов воздушного транспорта, объектов водного транспорта, объектов трубопроводного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры иных видов, объектов улично-дорожной сети.

- Производственная зона предназначена для размещения производственных предприятий и объектов промышленности

4. Зоны сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного использования на территории включены:

-Зона сельскохозяйственных угодий включает пашни (пары) для производства зерновых культур, кормовых культур, луга, пастбища для выпаса скота и сенокошения.

-Производственная зона сельскохозяйственных предприятий, предназначенная для размещения объектов первичной переработки сельскохозяйственной продукции, объектов для хранения и эксплуатации сельскохозяйственной техники, амбаров, силосных ям, башен, захоронения отходов сельскохозяйственного производства, объектов для содержания сельскохозяйственных животных, для ведения пчеловодства и разведения рыбы или водоплавающей птицы.

- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан предназначенная для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает участки, предназначенные для размещения садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, а также объектов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

5. Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения предназначена для размещения городских парков, скверов, садов, бульваров, зоопарков, зеленых насаждений, предназначенных для благоустройства территории, объектов рекреационного назначения, отдельных спортивных объектов, объектов массового летнего отдыха, пляжей. 

6. Зона лесов.

Зона лесов включает в себя территории, занятые лесными массивами.

7. Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения включают зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

Таким образом в состав зон специального назначения включены:

-
Зона кладбищ, предназначенная для размещения кладбищ, крематориев и объектов их обслуживания;

-
Зона складирования и захоронения отходов, предназначенная для размещения скотомогильников, свалок бытовых отходов, объектов утилизации и захоронения иных отходов.

Таблица 2.3.1 – Функциональное зонирование территории Яльчикского муниципального округа.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	га
	
	

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	Га
	57849,2
	57849,2

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Жилые зоны
	га / %
	-
	-

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Га
	-
	3624,4

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Га
	-
	21,5

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	-
	-

	
	зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Га
	-
	132,7

	
	зона специализированной общественной застройки
	Га
	-
	4,4

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га / %
	-
	-

	
	производственная зона
	Га
	-
	82,2

	
	зона инженерной инфраструктуры
	Га
	-
	2,3

	
	зона транспортной инфраструктуры
	Га
	-
	465,1

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	-
	-

	
	зона сельскохозяйственных угодий
	Га
	-
	51209,42

	
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Га
	-
	2191,6

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	-
	0,3

	
	зона отдыха
	га
	-
	9,9

	
	зона лесов
	га
	-
	21,3

	2.6
	Зоны специального назначения
	га / %
	-
	-

	
	зона кладбищ
	га
	-
	83,68

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	0,4


Баланс территории округа составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок, площади территорий уточняются в процессе межевания территорий. 

Графическое отображение функционального зонирования территории Яльчикского муниципального округа представлено на Карте функциональных зон поселения.

2.4 Основные направления социально-экономического развития

2.4.1 Развитие экономической базы

В целях реализации положений Закона Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» распоряжением № 374-р от 14.04.2023 года Кабинетом министров Чувашской Республики был утвержден перечень региональных опорных населенных пунктов Чувашской Республики. На их территории предусматривается разработка и внедрение единых подходов к планированию и реализации мероприятий, направленных на ускоренное развитие инфраструктуры. Уполномоченным исполнительным органом Чувашской Республики определено Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

Всего на территории республики выделено 78 региональных опорных населенных пункта. Населенные пункты выбраны по наличию потенциала развития экономики: действующей бизнес, рабочие места и благоприятной демографической ситуацией. Опорным населенным пунктам будет предоставляться приоритет, по реализации проектов программы «Комплексное развитие сельских территорий».

На территории Яльчикского муниципального округа расположено 2 опорных населенных пункта: д. Кильдюшево, д. Кошки-Куликеево. Данные населенные пункты станут драйверами развития территории округа в целом.

Агропромышленный комплекс

Согласно Стратегии социально-экономического развития Яльчикского района Чувашской республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Яльчикского района №32/2-с от 18.02.2019 г., в Яльчикском муниципальном округе имеются благоприятные социально-экономические условия, обусловленные внутренним потенциалом: промышленный потенциал, строительный комплекс, агропромышленный комплекс, инвестиционная привлекательность, сфера малого и среднего предпринимательства, человеческий потенциал. В перспективе ведущими отраслями сельского хозяйства останутся производство зерна, картофеля и мясомолочное скотоводство.

В целях развития агропромышленного комплекса Муниципального округа планируется строительство цеха по переработке местной сельскохозяйственной продукции в с. Сабанчино. 
К расчетному сроку генерального плана планируется достичь устойчивого развития агропромышленного комплекса Яльчикского муниципального округа за счет внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное производство, использования энерго- и ресурсосберегающей техники нового поколения, более полного использования имеющегося природно-экономического потенциала, создания высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами, для продвижения продукции АПК на конкурентные рынки.

Главная стратегическая цель развития агропромышленного комплекса в Яльчикском муниципальном округе – формирование агропищевого кластера, ориентированный на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и производство экологически чистой пищевой продукции, что позволит удовлетворить в полном объеме потребности населения района в основных продуктах питания.

Для достижения стратегической цели определены приоритетные направления длительности:

· поддержание стабильности обеспечения населения продовольственными товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих повышению конкурентоспособности продукции, развитие рынка сбыта;

· увеличение использования мощностей перерабатывающей промышленности с учетом растущих сырьевых ресурсов;

· реализация проектов, направленных на глубокую переработку зерна, картофеля, мяса, молока, что позволит переработать больший объем сырья, произвести новую продукцию и отправить ее на экспорт;

· развитие предприятий по убою скота и хранению продукции сельского хозяйства, осуществление государственной поддержки обновления и перевооружения данных предприятий. Создание предприятий на условиях государственно-частного партнерства (далее также – ГЧП);

· создание и развитие оптово-распределительного центра с эффективными энергосберегающими технологиями, с узкоспециализированными складами, хранилищами, максимально приближенными к производителям и имеющими небольшие мощности для хранения, переработки и фасовки продукции, с участием фермеров и кооперативов на условиях ГЧП;

· развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Промышленное производство

В перспективе пищевая и перерабатывающая промышленность продолжит составлять основу промышленности Яльчикского муниципального округа. Прогнозируется умеренный темп прироста промышленного производства, объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Также в перспективе прогнозируется увеличение количества производимой продукции строительного комплекса, что позволит обеспечить внутренние потребности увеличить количество экспортируемой продукции.

Туризм и рекреация

Яльчикский муниципальный округ обладает достаточным природным, культурным, историческим потенциалом, способным стать основой для развития сферы гостеприимства, а также внутреннего и въездного туризма. Уровень развития отдельных территорий позволяют позиционировать Муниципальный округ как имеющие предпосылки для становления и развития туристической отрасли.

Туризм как одна из важных составляющих экономики округа может быть одним из драйверов развития экономики наличии ряда условий. С одной стороны, они должны удовлетворять интересы округа и организаций, занимающихся туризмом, и с другой стороны – интересы конечных потребителей услуг – туристов, как из Чувашской Республики, так и из соседних регионов.

В качестве основных направлений развития туристической отрасли для Яльчикского муниципального округа можно определить: 

· Аграрный (сельскохозяйственный) туризм. Наличие сельскохозяйственной базы, а также обширных хозяйств способствуют развитию направления, созданию тематических маршрутов и строительству эко ферм;

· Этнографический туризм. Расположенные на территории округа исторические поселения, являющиеся объектами культурного наследия, позволяют успешно развивать данное направление, привлекая любители исторических реконструкция и археологических ценностей;

· Паломнический туризм. Большое количество культовых сооружений, расположенных на территории округа, позволяют развивать туристическую отрасль в данном направлении.

2.4.2 Прогноз численности населения

Главная цель демографической политики Яльчикского муниципального округа должна заключаться в стабилизации численности населения, что возможно при повышении уровня благосостояния населения, расширении возможностей занятости, внедрении новых мер по стимулированию повышения рождаемости, по оптимизации миграционных потоков.

Исходя из сложившихся тенденций выполнен прогноз изменения численности населения Яльчикского муниципального округа. Прогноз выполнен на конец 2043 года, являющегося расчетным сроком генерального плана, а также представлен в 3 вариантах сценариев – консервативном, базовом и целевом, соответствующих принятым в Законе Чувашской Республики «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» №102 от 26.10.2020 года. 

Консервативный сценарий основан на инерционных трендах последних лет и предполагает стабильное социально-экономическое положение республики с возможным временным ухудшением или улучшением значений отдельных показателей в зависимости от влияния внешних факторов. Возможно продолжение консервативной инвестиционной политики системообразующих компаний с реализацией лишь наиболее приоритетных и наименее ресурсоемких проектов.

Базовый сценарий предполагает снижение влияния негативных последствий геополитической нестабильности, снятие инфраструктурных ограничений, развитие производственных кооперационных связей между хозяйствующими субъектами и создание условий для устойчивого долгосрочного роста экономики Чувашской Республики. Ожидаются усиление структурных преобразований в экономике, рост уровня и качества жизни населения республики, в том числе в отдаленных населенных пунктах, формирование имиджа Чувашской Республики как надежного и выгодного партнера на внутрироссийском и внешних рынках, повышение конкурентоспособности.

Целевой сценарий выбран в качестве основного, предполагает условия для максимальной реализации потенциала республики. В случае стабилизации ситуации на мировом рынке можно ожидать повышение спроса на продукцию предприятий республики как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это повлечет увеличение объемов производства в отраслях экономики региона, сделает их более привлекательными для инвесторов. Высокая инвестиционная активность и бюджетная устойчивость региона позволят модернизировать базовые производства и развить новые секторы экономики с существенным инновационным компонентом и устойчивым ростом выпуска продукции. Сбалансированное пространственное развитие вовлечет в хозяйственную деятельность земли с низким уровнем использования, будет ликвидирована монопрофильная ограниченность муниципальных образований. Существенно повысится конкурентоспособность Чувашской Республики на внутрироссийском и международном рынках.

Целевой сценарий, выбранный в качестве приоритетного варианта демографического развития, предполагает интенсификацию основных демографических показателей с учетом активизации мер государственной политики в сфере демографии, снижения негативных демографических тенденций, повышение спроса на продукцию предприятий муниципального округа и как следствие увеличение объемов производства в основных отраслях экономики округа. Рост внутреннего потребительского спроса населения на производимые в республике товары и услуги в связи с планируемым ростом реальных доходов населения и сдерживанием инфляционных процессов позволит достичь высокого качества жизни. Кроме того, мероприятия, предусмотренные генеральным планом по инфраструктурному развитию, будут способствовать реализации выбранного сценария.

В прогнозный период ожидается ежегодное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей и выбытием поколений, старше трудоспособного возраста. Данная тенденция, а также увеличение населения моложе трудоспособного возраста в результате роста рождаемости приведут к дальнейшему росту демографической нагрузки.

В прогнозный период, начиная с 2030 года, показатель рождаемости начнет постепенно увеличиваться. Уровень смертности останется на достаточно высоком уровне, что объясняется возрастным составом населения, однако за счет реализации комплекса мер по снижению смертности населения от заболеваний, определяющих высокую смертность населения в трудоспособном возрасте, снижению младенческой смертности, а также за счет создания условий для увеличения продолжительности жизни населения коэффициент смертности будет уменьшаться.

В виду отсутствия статистических данных по численности населения в разрезе населенных пунктов, прогноз выполнен в отношении упраздненных муниципальных образований (сельских поселений), входящих в состав муниципального района до преобразования в муниципальный округ. 

Таблица 2.4.2.1. – Прогноз изменения численности населения Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики на конец расчетного срока генерального плана (2043 год).

	№ п/п
	Наименование МО (включая упраздненные)
	Населенные пункты
	Численность населения 01.01.2022 г.
	Расчетный срок ГП

	
	
	
	
	Консервативный
	Базовый
	Целевой

	1
	Большетаябинский территориальный отдел
	с. Большая Таяба
	786
	440
	505
	547

	
	
	д. Аранчеево  
	
	
	
	

	
	
	д. Белая Воложка
	
	
	
	

	2
	Большеяльчикский территориальный отдел
	с. Большие Яльчики
	1360
	736
	846
	947

	3
	Кильдюшевский территориальный отдел
	с. Кушелга
	1376
	770
	884
	958

	
	
	с. Новое Тинчурино
	
	
	
	

	
	
	д. Большая Ерыкла
	
	
	
	

	
	
	д. Кильдюшево
	
	
	
	

	
	
	д. Полевые Пинеры
	
	
	
	

	
	
	д. Шаймурзино
	
	
	
	

	
	
	д. Эмметево
	
	
	
	

	4
	Лащ-Таябинский территориальный отдел
	с. Лащ-Таяба
	1862
	1016
	1168
	1293

	
	
	с. Шемалаково
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Андиберево
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Байдеряково
	
	
	
	

	
	
	д. Новые Бикшики
	
	
	
	

	
	
	д. Яманчурино
	
	
	
	

	
	
	п. Адиково
	
	
	
	

	5
	Малотаябинский территориальный отдел
	д. Малая Таяба 
	949
	531
	610
	660

	
	
	д. Новопоселенная Таяба
	
	
	
	

	
	
	д. Старое Янашево
	
	
	
	

	
	
	п. Малое Байдеряково
	
	
	
	

	
	
	п. Новое Тоскаево 
	
	
	
	

	
	
	п. Петровка
	
	
	
	

	6
	Новошимкусский территориальный отдел
	с. Новое Байбатырево
	1500
	816
	938
	1045

	
	
	с. Новые Шимкусы
	
	
	
	

	
	
	д. Белое Озеро
	
	
	
	

	
	
	д. Карабаево
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Ищеряково
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Чурино
	
	
	
	

	
	
	д. Полевые Буртасы
	
	
	
	

	7
	Сабанчинский территориальный отдел
	с. Сабанчино
	892
	492
	565
	621

	
	
	д. Апанасово-Эщебенево
	
	
	
	

	
	
	д. Малая Ерыкла
	
	
	
	

	
	
	д. Полевые Козыльяры
	
	
	
	

	
	
	д. Тораево
	
	
	
	

	
	
	д. Уразмаметево
	
	
	
	

	8
	Яльчикский территориальный отдел
	с. Байдеряково
	4036
	2167
	2490
	2807

	
	
	с. Яльчики
	
	
	
	

	
	
	д. Апанасово-Темяши
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Булаево
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Тойдеряково
	
	
	
	

	
	
	д. Тоскаево 
	
	
	
	

	9
	Янтиковский территориальный отдел
	с. Байглычево
	2122
	1204
	1384
	1477

	
	
	с. Эшмикеево
	
	
	
	

	
	
	с. Янтиково
	
	
	
	

	
	
	д. Избахтино
	
	
	
	

	
	
	д. Ишмурзино-Суринск
	
	
	
	

	
	
	д. Кошки-Куликеево
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Арланово
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Изамбаево
	
	
	
	

	
	
	д. Новое Янашево
	
	
	
	

	
	
	д. Старое Арланово 
	
	
	
	

	Итого
	14883
	8172
	9390
	10355


2.4.3 Жилищное строительство
В соответствии с Решением собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики №32/2-с от 18.02.2019 г. «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Яльчикского района Чувашской Республики до 2035 года», прогнозируемое значение площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, составляет – 45,3 кв. м. на 2035 год. С учетом интенсификации социально-демографических процессов, уменьшением доли многоквартирных жилых домов и увеличением инвестиций в сектор индивидуального жилищного строительства, показатель площади жилых помещений на 1 жителя на расчетный срок генерального плана Яльчикского муниципального округа принят на уровне – 46,1 кв.м. 

Распределение типов жилой застройки на начало 2022 года составило – 94,6% индивидуальное жилищное строительство (в том числе домов блокированной застройки) и 5,4% многоквартирные жилые дома. В перспективе прогнозируется изменения структуры жилой застройки в пользу дальнейшего увеличения доли индивидуального жилищного строительства. Данная тенденция обуславливается современными демографическими трендами, при которых все большее количество семей предпочитают индивидуальный жилой дом многоквартирному. Также существенное влияние оказывают меры Государственной поддержки развития сельских территорий, в том числе поддержкой индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, до 2043 года прогнозируется сокращение доли многоквартирных жилых домов до 2,9% и увеличением доли индивидуальных жилых домов до 97,1%.

Таблица 2.4.3. – Прогноз изменения объемов жилищного фонда на период 2043 г., тыс. кв. м.

	№
п/п
	Наименование МО 

(включая упраздненные)
	Населенные пункты
	Прогноз 2043

	
	
	
	ИЖС
	Многоквартирная жилая застройка

	1
	Большетаябинский территориальный отдел
	с. Большая Таяба
	24,49
	0,73

	
	
	д. Аранчеево  
	
	

	
	
	д. Белая Воложка
	
	

	2
	Большеяльчикский территориальный отдел
	с. Большие Яльчики
	42,39
	1,27

	3
	Кильдюшевский территориальный отдел
	с. Кушелга
	42,88
	1,28

	
	
	с. Новое Тинчурино
	
	

	
	
	д. Большая Ерыкла
	
	

	
	
	д. Кильдюшево
	
	

	
	
	д. Полевые Пинеры
	
	

	
	
	д. Шаймурзино
	
	

	
	
	д. Эмметево
	
	

	4
	Лащ-Таябинский территориальный отдел
	с. Лащ-Таяба
	57,88
	1,73

	
	
	с. Шемалаково
	
	

	
	
	д. Новое Андиберево
	
	

	
	
	д. Новое Байдеряково
	
	

	
	
	д. Новые Бикшики
	
	

	
	
	д. Яманчурино
	
	

	
	
	п. Адиково
	
	

	5
	Малотаябинский территориальный отдел
	д. Малая Таяба 
	29,54
	0,88

	
	
	д. Новопоселенная Таяба
	
	

	
	
	д. Старое Янашево
	
	

	
	
	п. Малое Байдеряково
	
	

	
	
	п. Новое Тоскаево 
	
	

	
	
	п. Петровка
	
	

	6
	Новошимкусский территориальный отдел
	с. Новое Байбатырево
	46,78
	1,4

	
	
	с. Новые Шимкусы
	
	

	
	
	д. Белое Озеро
	
	

	
	
	д. Карабаево
	
	

	
	
	д. Новое Ищеряково
	
	

	
	
	д. Новое Чурино
	
	

	
	
	д. Полевые Буртасы
	
	

	7
	Сабанчинский территориальный отдел
	с. Сабанчино
	27,8
	0,83

	
	
	д. Апанасово-Эщебенево
	
	

	
	
	д. Малая Ерыкла
	
	

	
	
	д. Полевые Козыльяры
	
	

	
	
	д. Тораево
	
	

	
	
	д. Уразмаметево
	
	

	8
	Яльчикский территориальный отдел
	с. Байдеряково
	125,65
	3,75

	
	
	с. Яльчики
	
	

	
	
	д. Апанасово-Темяши
	
	

	
	
	д. Новое Булаево
	
	

	
	
	д. Новое Тойдеряково
	
	

	
	
	д. Тоскаево 
	
	

	9
	Янтиковский территориальный отдел
	с. Байглычево
	66,12
	1,97

	
	
	с. Эшмикеево
	
	

	
	
	с. Янтиково
	
	

	
	
	д. Избахтино
	
	

	
	
	д. Ишмурзино-Суринск
	
	

	
	
	д. Кошки-Куликеево
	
	

	
	
	д. Новое Арланово
	
	

	
	
	д. Новое Изамбаево
	
	

	
	
	д. Новое Янашево
	
	

	
	
	д. Старое Арланово 
	
	

	Итого
	463,53
	13,84

	
	477,37


2.4.4 Развитие социальной инфраструктуры и объектов обслуживания населения
Социальная инфраструктура – система предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей населения в соответствии с установленными показателями качества жизни. Социальная инфраструктура включает в себя объекты образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, здравоохранения, социального обслуживания, молодежной политики, торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения и т.д. Эффективное функционирование объектов социальной инфраструктуры, обеспечение доступности таких объектов для населения является основой повышения уровня и качества жизни населения. Главными задачами в области развития объектов социальной инфраструктуры являются повышение уровня здоровья и долголетия населения; создание условий, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения; создание условий для повышения качества образовательных услуг; создание культурной и досуговой сферы жизнедеятельности человека.

Комплексная оценка социальной инфраструктуры в Муниципальном округе характеризует уровень развитости сети объектов, полноту набора социальных услуг, уровень обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры и территориальной доступности таких объектов для населения относительно нормативной потребности.

Основные цели развития социальной инфраструктуры Яльчикского муниципального округа включают в себя:

1. Достижение комфортных условий проживания за счет укрепления и развития сложившейся материальной базы;

2. Максимально возможное обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры с их равномерным распределением на территории округа;

3. Повышение разнообразия и качества услуг, исходя из выявленного спроса жителей Муниципального округа.

Ниже (Таблица 2.4.4.1) представлена таблица потребности и обеспеченности основными объектами социальной инфраструктуры и бытового обслуживания населения. Значения обеспеченности приведены на начало 2022 года, а также на расчетный срок реализации генерального плана (2043 год). Нормы потребности определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденными постановлением Кабинета министров Чувашской Республики №546 от 27.12.2017 года.

Таблица 2.4.4.1. – Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и бытового обслуживания населения Яльчикского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Текущее состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	Потребность
	Обеспеченность, %
	Потребность
	Обеспеченность, %

	1
	Обеспеченность объектами образования

	1.1
	Дошкольные образовательные организации
	Число мест в расчете
на 1000 человек
	814
	38%
	566
	54%*

	1.2
	Общеобразовательные организации
	Число мест в расчете
на 1000 человек
	636
	100%
	442
	100%

	1.3
	Организации дополнительного образования
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет
	1606
	61%
	1117
	88%**

	2
	Обеспеченность объектами физической культуры и спорта

	2.2
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами
	Количество объектов на ГО/поселение
	1
	100%
	1
	100%

	2.4
	Бассейн
	Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел.
	1191
	24%
	828
	100%

	2.3
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	Количество объектов на 1000 чел.
	15
	20%
	9
	100%

	2.1
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	Площадь пола, кв. м на 1000 чел.
	2605
	86%
	1812
	100%

	3
	Обеспеченность объектами культуры и досуга

	3.1
	Общедоступная библиотека
	Количество объектов на 20000 чел.
	1
	100%
	1
	100%

	3.2
	Детская библиотека
	Количество объектов на 10000 детей
	Общедоступные библиотеки располагают в том числе книжным фондом, ориентированным на детскую аудиторию. Предполагается, что фонд будет увеличиваться. Размещение отдельно стоящего объекта не целесообразно.

	3.3
	Музей краеведческий
	Количество объектов на ГО
	1
	100%
	1
	100%

	3.4
	Тематический музей
	Количество объектов на ГО
	Экспонаты тематического музей представлены в Яльчикском народном историко-краеведческом музее. Размещение отдельно стоящего объекта не целесообразно.

	3.5
	Концертный зал
	Количество объектов на ГО
	Функции концертного зала реализуются на базе МБУК "ЦКС Яльчикского муниципального округа" - ДК Яльчикского МО в с. Яльчики. Размещение отдельно стоящего объекта не целесообразно.

	3.6
	Дом культуры
	Количество объектов на 20000 чел.
	1
	100%
	1
	100%

	3.7
	Кинозал
	Количество объектов на 20000 чел. в ГО, МОк
	0
	-
	1
	-

	4
	Обеспеченность объектами здравоохранения и социального обслуживания населения***

	4.1
	Районная больница
	Количество койко-мест на 1000 чел.
	55
	100%
	38
	100%

	4.2
	Врачебная амбулатория
	Количество объектов на н.п.
	2
	100%
	2
	100%

	4.3
	Центр общей врачебной практики (семейной медицины)
	Количество объектов на н.п.
	Функции центра общей врачебной практики (семейной медицины) реализуются на базе ФАПов и врачебных амбулаторий. Размещение дополнительных объектов не целесообразно.

	4.4
	Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), Фельдшерский здравпункт
	Количество объектов на н.п.
	2
	100%
	2
	100%

	5
	Места захоронения

	5.1
	Кладбища традиционного захоронения
	Площадь, га на 1000 чел.
	3,6
	100%
	2,5
	100%


*  – В связи со сложившейся половозрастной структурой населения дополнительная потребность в дошкольных образовательных организациях отсутствует.

** – Организация групп дополнительного образования возможна на базе общеобразовательных учреждений. Размещения отдельных объектов дополнительного образования в отдаленных населенных пунктах не целесообразно ввиду низкой численности населения и децентрализации.

*** – Анализ обеспеченности объектами здравоохранения выполнен в рамках общего анализ обеспеченности. Размещения объектов здравоохранения решениями генерального плана не предусматривается.

Генеральный план Муниципального округа содержит перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры до конца 2043 года. Планируемые к размещению объекты социальной инфраструктуры рассчитаны с учетом определенных потребностей на основании показателей, установленных в Республиканских нормативах градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденными постановлением Кабинета министров Чувашской Республики №546 от 27.12.2017 года, а также на основании целевых индикаторов, заложенных в документах стратегического планирования и с учетом методических рекомендаций в области культуры и спорта.

Таблица 2.4.4.2. – Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов капитального строительство в сфере развития социальной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристики объекта
	Срок реализации
	Примечание

	1
	Размещение объектов физической культуры и спорта

	1.1
	ФОК (Бассейн, спортивный зал)
	д. Старое Янашево
	276 кв.м. зеркала воды, 648 площади пола
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	1.2
	Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута
	с. Новое Тинчурино
	Площадь 480 кв.м, ЕПС - 36 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	1.3
	Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута
	д. Кошки-Куликокеево
	Площадь 480 кв.м, ЕПС - 36 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	1.4
	Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута
	д. Яманчурино
	Площадь 480 кв.м, ЕПС - 36 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	1.5
	Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута
	д. Кильдюшево
	Площадь 480 кв.м, ЕПС - 36 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	1.6
	Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута
	с. Яльчики
	Площадь 480 кв.м, ЕПС - 36 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	1.7
	Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута
	с. Большие Яльчики
	Площадь 480 кв.м, ЕПС - 36 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	1.8
	Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута
	с. Байдеряково
	Площадь 480 кв.м, ЕПС - 36 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	2
	Размещение объектов культуры и досуга

	2.1
	Кинотеатр
	с. Яльчики
	1 кинозал
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	2.2
	Яльчикский народный историко-краеведческий музей
	с. Яльчики
	
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	2.3
	Клуб
	с. Новое Тинчурино
	Общая вместимость 100 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	2.4
	Клуб
	д. Кошки-Куликеево
	Общая вместимость 50 человек
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3
	Места захоронения

	3.1
	Кладбище
	д. Апанасово-Эщебенево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,3 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.2
	Кладбище
	д. Полевые Козыльяры
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,9 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.3
	Кладбище
	д. Белая Воложка
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,5 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.4
	Кладбище
	д. Новопоселенная Таяба
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,3 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.5
	Кладбище
	с. Большая Таяба
	Расширение действующего кладбища, площадь – 1,4 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.6
	Кладбище
	д. Малая Таяба
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,7 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.7
	Кладбище
	д. Эмметево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,2 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.8
	Кладбище
	с. Новое Тинчурино
	Расширение действующего кладбища, площадь – 1,3 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.9
	Кладбище
	д. Уразмаметево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,9 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.10
	Кладбище
	д. Старое Янашево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 1,8 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.11
	Кладбище
	с. Большие Яльчики
	Расширение действующего кладбища, площадь – 2,1 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.12
	Кладбище
	д. Новое Булаево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,9 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.13
	Кладбище
	д. Тораево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,9 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.14
	Кладбище
	с. Новое Байбатырево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 1 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.15
	Кладбище
	д. Новое Чурино
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,2 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.16
	Кладбище
	д. Новое Ищеряково
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,8 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.17
	Кладбище
	д. Белое Озеро
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,1 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.18
	Кладбище
	с. Новые Шимкусы
	Расширение действующего кладбища, площадь – 1.16.190,7 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.19
	Кладбище
	д. Новое Янашево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,3 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.20
	Кладбище
	д. Избахтино
	Расширение действующего кладбища, площадь – 1,4 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.21
	Кладбище
	д. Новое Изамбаево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,5 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.22
	Кладбище
	с. Янтиково
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,6 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.23
	Кладбище
	д. Кошки-Куликеево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 1,6 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.24
	Кладбище
	д. Ишмурзино-Суринск
	Расширение действующего кладбища, площадь – 3 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.25
	Кладбище
	д. Старое Арланово
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,8 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.26
	Кладбище
	с. Эшмикеево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 1,2 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.27
	Кладбище
	д.Карабаево
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,13 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана

	3.28
	Кладбище
	д. Полевые Буртасы
	Расширение действующего кладбища, площадь – 0,55 га
	Расчетный срок
	Предложение генерального плана


Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры населения Яльчикского муниципального округа и удовлетворить спрос на основные социальные услуги.

Не смотря на отсутствие нормативной потребности в обеспечении населения кинотеатром, генеральным планом предлагается создание кинотеатра с 1 кинозалом в с. Яльчики. Кинотеатр позволит разнообразить досуг населения и станет точкой притяжения в центре локальной системы расселения.

Размещение предприятий торговли общественного питания и бытового обслуживания населения мероприятиями генерального плана не предусматривается, однако стоит отметить о необходимости развития сферы торговли и бытового обслуживания путем создания привлекательных условий ведения бизнеса. Необходимо создание новых инвестиционных площадок и проведение мероприятий по привлечению потенциальных инвесторов для их освоения.

Создание новых кладбищ не предусматривается, однако предлагается расширить территории кладбищ в следующих населенных пунктах:
· д. Апанасово-Эщебенево на 0,4 га;

· д. Полевые Козыльяры на 0,5 га;
· д. Белая Воложка на 0,5 га;
· д. Новопоселенная Таяба на 0, 3 га;
· с. Большая Таяба на 1,4 га;
· д. Малая Таяба на 0,7 га;
· д. Эмметево на 0,2 га;
· с. Новое Тинчурино на 1,3 га;
· д. Уразмаметево на 0,9 га;
· д. Старое Янашево на 1,8 га;
· с. Большие Яльчики на 2,1 га;
· д. Новое Булаево на 0,9 га;
· д. Тораево на 0,9 га;
· с. Новое Байбатырево на 1 га;
· д. Новое Чурино на 0,2 га;
· д. Новое Ищеряково на 0,8 га;
· д. Белое Озеро на 0,1 га;
· с. Новые Шимкусы на 0,7 га;
· д. Новое Янашево на 0,3 га;
· д. Избахтино на 1,4 га;
· д. Новое Изамбаево на 0,5 га;
· с. Янтиково на 0,6 га;
· д. Кошки-Куликеево на 1,6 га;
· д. Ишмурзино-Суринск на 3 га;
· д. Старое Арланово на 0,8 га;
· с. Эшмикеево на 1,2 га;
· д.Карабаево на 0,13 га;
· д. Полевые Буртасы на 0,55 га.
Размещение прочих объектов культурно-бытового обслуживания

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 30.09.2022 г. № Пр -1789 «О внедрении альтернативных способов оказания почтовых услуг в сельских населённых пунктах, расположенных на территориях с низкой плотностью населения, при условии сохранения качества их оказания на территории Яльчикского муниципального округа определено на период 2023 -2024 гг.. разместить модульные отделения почтовой связи в следующих населенных пунктах:

· с.Сабанчино;

· д.Новое Байбатырево;

· д.Малая Таяба;

· д.Избахтино;

· д.Ишмурзино-Суринск.

2.5 Развитие системы расселения

Настоящим генеральным планом не планируется изменение системы расселения Яльчикского муниципального округа, а также упразднение или создание новых населенных пунктов.

Главным планировочным центром остается с. Яльчики – административный центр Муниципального округа.  Село Яльчики расположен в центре муниципального округа на пересечении автомобильных дорог, через административный центр устанавливается связь между основными осями расселения в Муниципальном округе. 

Сохраняется основная промышленная специализация округа – сельское хозяйство и связанные с эти особенности рассредоточения населенных пунктов округа и их структура.

Развитие планировочной структуры Муниципального округа связано, прежде всего, с укреплением межмуниципальных транспортных связей.
2.6 Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятия по автомобильным дорогам общего пользования основаны на решениях следующих вышестоящих территориальных документах:

· Схема территориального планирования Российской Федерации;

· Схема территориального развития Чувашской Республики;

· Государственная программа Чувашкой Республики «Развитие транспортной системы Чувашской республики» от 29 декабря 2018 г. N 599 (с изменениями на 7 апреля 2023 года).
Согласно Государственной программе Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской республики», подпрограмма «Безопасные и качественные дороги», планируются следующие мероприятия на территории Яльчиксого муниципального округа:

· Капитальный ремонт автомобильной дороги "Цивильск-Ульяновск-Яманчурино, км 22+245 - км 28+430 в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики, протяженностью 6.19 км

· Капитальный ремонт автомобильной дороги Комсомольское – Яльчики – Буинск (до границы Республики Татарстан) на участке км 9+060 – км 18+800 в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики (кадастровый номер ад. 21:13:000000:659), протяженностью 9.7 км;

· Строительство 16 км автомобильных дорог местного значения муниципального округа вне границ населенных пунктов.

Предлагается реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории муниципального округа:

· Реконструкция «Цивильск-Ульяновск» - Яманчурино км 22 +500-км 30+000 с доведение до III технической категории;

· Реконструкция Калинино - Батырево – Яльчики;

· Реконструкция Комсомольское - Яльчики – Буинск, с доведение до III технической категории.

На 2035 год Программой намечено поэтапное строительство 16 км автомобильных дорог местного значения муниципального округа вне границ населенных пунктов, а также ремонт 10 км автомобильных дорог местного значения муниципального округа вне границ населенных пунктов.

В результате реализации программы, сельские населенные пункты муниципального округа получат постоянную круглогодичную транспортную связь с райцентром, между собой и возможность выезда на основные трассы.

2.6.1 Внешний транспорт

2.6.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

Улично-дорожная сеть
Развитие улично-дорожной сети на территории формирования новых участков индивидуального жилищного строительства в ряде населенных пунктов общей протяженностью 4.3 км.

Проектом, как и Муниципальной программой Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» от 19.06.2023 №551 предусматривается благоустройство и реконструкция основных улиц в границах населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения).

Хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в индивидуальной или блокированной жилой застройке, будет осуществляется на придомовых участках.

Объекты обслуживания автотранспорта
Согласно действующей градостроительной документации, для обеспечения населения объектами обслуживания автомобильного транспорта, на территории муниципального округа вдоль основных транспортных артерий предусматривается выделение территории под строительство комплексов по обслуживанию автомобилей (включающего АЗС и СТО).

Размещение АЗС предлагается на автомобильной дороге муниципального и межмуниципального значения Комсомольское - Яльчики - Буинск (до границы Республики Татарстан). Размещение СТО предлагается в южной части округа.

Определение потребности, вместимости и размещения парковочных площадей для постоянного и временного хранения автомобилей производится на следующих стадиях проектирования.

2.6.3 Пассажирский транспорт

Проектом предлагается сохранить существующую структуру автобусной сети с организацией дополнительных автобусных маршрутов в населенные пункты, ранее не охваченных пассажирским сообщением с райцентром с. Яльчики.

На пути следования автобуса предлагается обустройство необорудованных и новых автобусных остановок защитными средствами от атмосферных осадков, а также средствами зрительного информирования пассажиров. Планируемые остановки общественного транспорта размещаются согласно требованиям Распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (ред. 13.04.2018) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
2.7 Развитие инженерной инфраструктуры
2.7.1 Водоснабжение

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (далее также - СП 31.13330.2021.

Нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях, а также расходы коммунальных объектов. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и принятой гипотезы развития муниципального округа.

Таблица 2.7.1-1 Удельные суточные нормы водопотребления

	№ п/п
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями различного типа
	140


Нормы полива покрытий приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и составляет 50 л/сут. на человека. 

Согласно СП 31.13330.2012 количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами, и неучтённые расходы принимается дополнительно в размере 15 процентов общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды территориального отдела. В производственное водопотребление включено количество питьевой воды на содержание скота и птицы в личных приусадебных хозяйствах.

Таблица 2.7.1-2 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды и полив территории

	№
	Наименование территориального отдела
	Население, человек
	Удельное водопотребление, л/сут/чел.
	Хозяйственно-питьевые нужды, м³/сут
	Неучтенные расходы, м³/сут
	Расходы на производственные нужды, м³/сут
	Полив, м³/сут
	Всего, м³/сут

	Расчетный срок

	1
	Большетаябинский территориальный отдел
	547
	140
	76,58
	7,658
	11,487
	27,35
	123,075

	2
	Большеяльчикский территориальный отдел
	947
	140
	132,58
	13,258
	19,887
	47,35
	213,075

	3
	Кильдюшевский территориальный отдел
	958
	140
	134,12
	13,412
	20,118
	47,9
	215,55

	4
	Лаш-Таябинский территориальный отдел
	1293
	140
	181,02
	18,102
	27,153
	64,65
	290,925

	5
	Малотаябинский территориальный отдел
	660
	140
	92,4
	9,24
	13,86
	33
	148,5

	6
	Новошимкусский территориальный отдел
	1045
	140
	146,3
	14,63
	21,945
	52,25
	235,125

	7
	Сабанчинский территориальный отдел
	621
	140
	86,94
	8,694
	13,041
	31,05
	139,725

	8
	Яльчикский территориальный отдел
	2807
	140
	392,98
	39,298
	58,947
	140,35
	631,575

	9
	Янтиковский территориальный отдел
	1477
	140
	206,78
	20,678
	31,017
	73,85
	332,325

	10
	Яльчикский МО
	10355
	140
	1449,70
	144,97
	217,46
	517,75
	2329,88


Все расчетные показатели подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

В соответствии со Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» принимаются в соответствии с таблицами ниже.

Таблица 2.7.1-3 Расход воды на пожаротушение в населенных пунктах Яльчикского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование
	Принятая величина

	1
	Количество одновременных наружных пожаров
	1 пожар 

	2
	Расход воды на один наружный пожар
	10 л/с


Проектом предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция централизованной системы водоснабжения на территории Яльчикского муниципального округа. Предлагается сохранение существующей системы водоснабжения, а также строительство новых сетей для планируемой застройки и существующей, где сети водоснабжения в настоящее время отсутствуют.

В соответствии с ранее утвержденными документами территориального проектирования на территории Яльчикского муниципального района необходимо провести следующие мероприятия:

· Реконструкция водонапорной башни вблизи д.  Малая Таяба;
· Реконструкция водонапорной башни в с.  Большие Яльчики;
· Реконструкция водонапорной башни в д. Малая Таяба;

· Реконструкция двух водонапорных башен вблизи д.Большие Яльчики;
· Реконструкция водонапорной башни вблизи п. Малое Байдеряково;
· Реконструкция водозабора вблизи д. Большая Таяба;
· Реконструкция водозабора вблизи д. Малая Ерыкла;

· Реконструкция водозабора вблизи д. Аранчеево.
2.7.2 Водоотведение

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений согласно СП 32.13330.2018. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Таблица 2.7.2-1 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

	№
	Наименование территориального отдела
	Население, чел.
	Норма водоотведения, л/сут на чел.
	Расход хозяйственно-бытовых стоков, м³/сут
	Неучтенные расходы, м³/сут
	Расходы на производственные нужды, м³/сут
	Всего, м³/сут

	Расчетный срок

	1
	Большетаябинский территориальный отдел
	547
	140
	76,58
	3,829
	11,487
	91,896

	2
	Большеяльчикский территориальный отдел
	947
	140
	132,58
	6,629
	19,887
	159,096

	3
	Кильдюшевский территориальный отдел
	958
	140
	134,12
	6,706
	20,118
	160,944

	4
	Лаш-Таябинский территориальный отдел
	1293
	140
	181,02
	9,051
	27,153
	217,224

	5
	Малотаябинский территориальный отдел
	660
	140
	92,4
	4,62
	13,86
	110,88

	6
	Новошимкусский территориальный отдел
	1045
	140
	146,3
	7,315
	21,945
	175,56

	7
	Сабанчинский территориальный отдел
	621
	140
	86,94
	4,347
	13,041
	104,328

	8
	Яльчикский территориальный отдел
	2807
	140
	392,98
	19,649
	58,947
	471,576

	9
	Янтиковский территориальный отдел
	1477
	140
	206,78
	10,339
	31,017
	248,136

	10
	Яльчикский МО
	10355
	140
	1449,70
	72,49
	217,46
	1739,64


Все расчетные показатели подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.
2.7.3 Электроснабжение

Расчёт электрической нагрузки жилой застройки определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и согласно с «Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики».

Согласно нормативам, укрупнённой показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей:

· Для городских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 2300 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5350;

· Для сельских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 2170 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300.

Таблица 2.7.3-1 Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расчетный срок

	1
	Большетаябинский территориальный отдел
	1258,10

	2
	Большеяльчикский территориальный отдел
	2178,10

	3
	Кильдюшевский территориальный отдел
	2203,40

	4
	Лаш-Таябинский территориальный отдел
	3206,64

	5
	Малотаябинский территориальный отдел
	1518,00

	6
	Новошимкусский территориальный отдел
	2591,60

	7
	Сабанчинский территориальный отдел
	1428,30

	8
	Яльчикский территориальный отдел
	6961,36

	9
	Янтиковский территориальный отдел
	3662,96

	 
	Итого
	25008,46


Таблица 2.7.3-2 Расчетная мощность, кВт

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расчетный срок

	1
	Большетаябинский территориальный отдел
	282,25

	2
	Большеяльчикский территориальный отдел
	488,65

	3
	Кильдюшевский территориальный отдел
	494,33

	4
	Лаш-Таябинский территориальный отдел
	713,74

	5
	Малотаябинский территориальный отдел
	340,56

	6
	Новошимкусский территориальный отдел
	576,84

	7
	Сабанчинский территориальный отдел
	320,44

	8
	Яльчикский территориальный отдел
	1549,46

	9
	Янтиковский территориальный отдел
	815,30

	
	Итого
	5581,57


Уточнённые расчётные электрические нагрузки определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства планируется проектирование и строительство новых электрических сетей. В центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции - 10/0,4 кВ.  Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Местоположение новых ТП 10/0,4 кВ и трассы сетей к ним определяются на последующих стадиях планирования и рабочего проектирования.

Проектом предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

В муниципальном округе не прогнозируется увеличение численности населения. Электропотребление будет увеличиваться за счет улучшения жилищных условий (увеличения обеспеченности жильем).

Также необходимо выполнить работы по приведению в соответствие с техническими нормативами сетей уличного освещения в населённых пунктах с установкой энергосберегающих устройств. 

2.7.4 Теплоснабжение

Генеральным планом предлагается сохранение централизованного теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в Яльчикском муниципальном округе.

Раздел выполнен на основании технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-02-2003), СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*). А также в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Чувашия».

Дополнительные тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и соответствующее увеличение потребления природного газа для нужд отопления необходимо уточнять на стадии разработки проектов планировки территории на основании проектных параметров застройки.

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов.

В соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

· Реконструкция котельной №2 в с. Яльчики.

Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.

Основными направлениями развития теплоснабжения в Яльчикском муниципальном округе являются:

· Применение систем индивидуального теплоснабжения в индивидуальной жилой застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;

· Реконструкция существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

· Утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту.
2.7.5 Газоснабжение

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) (далее согласно СП 62.13330.2011), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Яльчикского района» и составляет 31 м3/мес, на человека.

Таблица 2.7.5-1 Расходы природного газа (при 100% газификации по срокам проектирования)

	№ п\п
	Наименование района
	Численность населения, человек
	Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/год

	
	
	на расчетный срок
	на расчетный срок

	1
	Большетаябинский территориальный отдел
	547
	203484

	2
	Большеяльчикский территориальный отдел
	947
	352284

	3
	Кильдюшевский территориальный отдел
	958
	356376

	4
	Лаш-Таябинский территориальный отдел
	1293
	480996

	5
	Малотаябинский территориальный отдел
	660
	245520

	6
	Новошимкусский территориальный отдел
	1045
	388740

	7
	Сабанчинский территориальный отдел
	621
	231012

	8
	Яльчикский территориальный отдел
	2807
	1044204

	9
	Янтиковский территориальный отдел
	1477
	549444

	10
	Яльчикский МО
	10355
	3852060


Общая потребность (без учета нужд отопления) составит на расчетный срок – 3,852 млн. м3/год.

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Чувашии, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 N 522 (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2018 N 270, от 01.12.2021 N 609) генеральным планом предусматривается:

· Газопровод межпоселковый протяженностью 1,8 км на территории Яльчикского МО;

· Газопровод высокого давле​ния 1 категории (до 1,2 МПа) от с. Новое Ахпердино Баты​ревского района до д. Апана​сово-Эщебенево Яльчикского района Чувашской Респуб​лики (закольцовка ГРС «Ба​тырево» с ГРС «Яльчики») протяженностью 14 км на территории Яльчикского МО.

В соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией основными направлениями развития газоснабжения в Яльчикском муниципальном округе являются:

· Реконструкция пункта редуцирования газа вблизи д. Новопоселенная Таяба;

· Реконструкция пункта редуцирования газа вблизи  д. Малая Таяба;

· Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Старое Янашево;

· Реконструкция пункта редуцирования газа в д. Малая Ерыкла;

· Реконструкция пункта редуцирования газа вблизи д.Полевые Козыляры;
· Реконструкция пункта редуцирования газа вблизи д. Большие Яльчики.
2.7.6 Связь
Проектом принята 100% телефонизация населения Яльчикского муниципального округа. Для обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие радиовещания в поселении будет осуществляться за счет эфирного вещания коммерческих радиостанций.

Размещение дополнительных отделений почтовой связи на территории поселения не планируется.

Основные задачи: 

· Повышение надежности системы теле- и радиовещания в районе;

· Повышение качества предоставления услуг связи;

· Плановое развитие и расширение возможностей системы цифрового телевещания;

· Максимальный охват населения района услугами (номерной, сотовой) связи, расширение возможностей и повышение оперативности оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Приоритетные направления: 

· Развитие эфирного радиовещания;

· Внедрение услуг связи с цифровым оборудованием;

· Повышение надежности, качества и расширение возможности системы телевещания.

· Планируется развитие широкополосного доступа в интернет по технологии ADSL.
2.8 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
Раздел подготовлен в соответствии со следующими документами:

·  Доклад «Об экологической ситуации в Чувашской Республике в 2021 году», подготовленный Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;

· Территориальная схема обращения с отходами в Чувашской Республике (с изменениями, внесенными Приказом Минприроды Чувашии от 26.01.2021 г. № 41);

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предлагаются к выполнению следующие мероприятия в области охраны атмосферного воздуха:

· Перевод твердотопливных котельных на природный газ.

· Разработка проектов ПДВ на всех крупных предприятиях.

· Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях I-III класса опасности. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

· Организация регулярных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

· Борьба с лесными пожарами. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

· Благоустройство и расчистка русел рек, озер, ручьев и прудов.

· Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закреплениюе их на местности специальными информационными знаками.

· Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

· Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

· Проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

· Разработки проектов ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

· Обустройство и обеспечение соблюдения особого режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

· Реконструкция системы водоснабжения в населенных пунктах.

· В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих сбросов неочищенных сточных вод.

· Реконструкция существующих очистных сооружений с целью предупреждения загрязнения водоемов сточными водами.

· Модернизация обеззараживающих установок на очистных сооружениях водопровода.

· Усовершенствование методов очистки воды перед подачей в распределительную сеть.

· Соблюдением технологии водоподготовки.

· Организация регулярных лабораторных исследований качества вод централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения.

· Проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.

Мероприятия по охране почв

Основным фактором загрязнения почвенного покрова являются бытовые и промышленные отходы, которые складируются в несанкционированных местах. Также для территории Яльчикского муниципального округа актуальным в настоящее время является деградация земель сельскохозяйственного назначения, эрозионные процессы. 

Для решения вышеуказанных проблем проектом предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

· Администрации необходимо активизировать работу по очистке населенных пунктов муниципального округа от несанкционированных свалок.

· -Создание лесных противоэрозионных насаждений с ежегодной площадью посадок до 5 га.

Проектные предложения по санитарной очистке территории

Для решения проблем сбора и размещения твердых бытовых отходов на территории Яльчикского муниципального округа предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

· организация системы планового сбора и удаления отходов производства и потребления в населенных пунктах муниципального округа для сокращения количества отходов и ликвидации незаконных свалок;

· организация системы раздельного сбора отходов;

· недопущение возникновения мест несанкционированного складирования отходов;

· ликвидация несанкционированных мест складирования отходов;

· оборудование дополнительных мест складирования ТКО;

· приведение всех площадок складирования ТКО в соответствие с нормативными требованиями. Площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м; площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод;

· обеспечение материально-технической базы объектов жилищно-коммунального хозяйства, способствующих санитарной очистке населенных мест (достаточное количество специализированного транспорта, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, санкционных мест для сбора отходов);

· создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов размещения и увеличение объемов их переработки.
2.9 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС) природного и техногенного характера» в составе проекта генерального плана муниципального образования «Яльчикский муниципальный округ Чувашской Республики» разработан в соответствии с исходными данными и требованиями Заказчика.

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС) природного и техногенного характера» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

· Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.1993 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

· Постановление Правительства РФ № 420 от 03.5.1994 «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

· ГОСТ Р 22.3.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

· ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

· ГОСТ Р 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

· ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменениями №1 от 01.07,2011г.) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»;

· ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

· СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;

· СП 104.1330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

· СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

· СП 134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

· СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;

· ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

· СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-зашитые зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

· СП 134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Раздел содержит и учитывает перечень и характеристику основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проводится анализ наличия потенциально опасных объектов и возможные последствия при авариях на этих объектах, возможные потери и разрушения, даются рекомендации по защите от последствий этих аварий, даются предложения, направленные на предупреждение этих аварий. Делается анализ возможного влияния на население рассматриваемой территории при авариях и катастрофах на объектах близлежащих территорий, а также стихийных бедствий и неблагоприятных природных явлений.

2.9.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представленные в таблице ниже.

Таблица 2.9.1.1 – Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории Яльчикского муниципального округа 

	№ п/п
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные гидрологические явления и процессы

	1.1
	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов

Коррозия подземных металлических конструкций

	1.2
	Наводнение
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	1.2.1
	Половодье
	
	

	1.2.2
	Паводок
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов

	1.2.3
	Катастрофический паводок
	
	

	2. Опасные метеорологические явления и процессы

	2.1
	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)
	Аэродинамический
	Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление Вибрация

	2.2
	Сильные осадки
	
	

	2.2.1
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	2.2.2
	Град
	Динамический
	Удар

	3. Природные пожары

	3.1
	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)
	Теплофизический
	Пламя

Нагрев тепловым потоком

Тепловой удар

Помутнение воздуха

Опасные дымы

	
	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


В соответствии с СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов.

Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями на территории Яльчикского муниципального округа являются подтопление населенных пунктов в период весеннего паводка, а также возникновение лесных пожаров в результате засушливой погоды.

Опасные геологические явления

Из опасных геологических процессов на территории муниципального округа имеют место эрозионные процессы.

Эрозионные процессы и оврагообразование активно развиты по берегам рек и ручьев на всей территории муниципального образования. Большинство оврагов находится в активной стадии развития, имеют большое количество отвершков. 

Опасные гидрологические явления

Из опасных гидрологических явлений и процессов для территории муниципального округа характерны подтопление, затопление. В период весеннего паводка в связи с таянием снега и выпадением обильных осадков возможно затопление, подтопление населенных пунктов, расположенных на р. Була. Подъем уровня весной чаще случается в начале апреля. Средняя продолжительность половодья 10- 15 дней. Высота подъема уровня воды от 1 до 4 метров.

На территории Яльчикского муниципального округа установлены и внесены в реестр следующие зоны подтопления/затопления: 
Таблица 2.9.1.2 Зоны подтопления

	№ п/п
	Водный объект
	Населенный пункт
	Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), (см)
	Количество пострадавшего населения
	Объекты затопления

	
	
	
	
	
	Жилые здания
	Социально значимые объекты
	Объекты экономики/

потенциально-опасные объекты
	Объекты жизнеобеспечения

	1. 
	р. Була
	с. Байглычево
	-
	14
	5
	0
	0/0
	0

	2. 
	р. Була
	д. Избахтино
	-
	7
	3
	0
	0/0
	0

	3. 
	р. Була
	д. Апанасово-Темяши 
	-
	8
	6
	0
	0/0
	0


Территория Яльчикского муниципального округа относится к 4 степени опасности наводнений в период весеннего половодья на реках. Превышения уровня воды возможно раз в 3-5 лет, что приводит к чрезвычайным ситуациям муниципального или локального уровня. Площадь затопления поймы реки Була составляет от 10 до 20 %. Превышение уровня воды возможно раз в 2-5 лет. Максимальный уровень подъема воды - 2,6-4,0 м превышает уровень начала затопления.

Границы зон затопления, подтопления представлены в графических материалах на карте «Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:

· предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

· ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

· восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

· уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

· строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

· использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Опасные метеорологические явления и процессы
К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Яльчикского муниципального округа относятся сильный ветер, сильные осадки, град.

Яльчикский муниципальный округ относится к территориям со второй степенью опасности сильных ветров. В центральной части округа наблюдается высокий риск сильных ветров: среднее многолетнее число дней с сильным ветром за год (скорость 23 м/с и более) составляет 0,1-1,0. На большей части территории округа наблюдается низкий риск сильных ветров- число дней менее 0,01.

В Яльчикском муниципальном округе наблюдается средний риск выпадения града диаметром 20 мм и более (среднее многолетние число дней с градом составляет 1,5-2,5). Среднее многолетние число дней с грозой за год -12 дней.

Природные пожары

Территория Яльчикского муниципального округа относится к лесостепной зоне. В составе лесного фонда преобладает сосна, осина, береза. Также встречаются ольха, липа, дуб.

Погодные условия определяют возможность возникновения лесных пожаров в связи с грозовой активностью. Установлено, что грозы, приведшие к пожару, почти в половине случаев сопровождаются осадками менее 2 мм, а в 25-30% случаев - это сухие грозы. Пожары от гроз возникают в основном на сухих участках леса, чаще всего в сосняках. Особая опасность заключается в том, что во время грозы в короткий срок на большой площади возникает несколько очагов горения. Часть лесных пожаров от молний обнаруживается в тот же или на другой день после грозы.

В целом Яльчикский муниципальный округ характеризуется умеренной грозовой активностью, а доля грозовых пожаров редко превышает 5%.

Кроме климатических условий возникновение лесных пожаров сильно зависит от количества населенных пунктов, плотности населения, степени хозяйственного освоения лесных территорий. Более высокая горимость установлена для лесных массивов, приуроченных к населенным пунктам и транспортной сети, включая речную.

Максимальное количество лесных и ландшафтных пожаров ожидается в начале июня, июле, что совпадает с периодами интенсивных сельскохозяйственных работ и массовым выходом людей в пригородную зону, началом дачного сезона, продолжительными периодами отдыха.

Для территории Яльчикского муниципального округа характерна не высокая степень пожарной опасности (2 класс пожарной опасности), возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

На территории округа не имеется торфяников и поэтому риск возникновения и развития торфяных пожаров практически равен нулю.

Наиболее подвержены угрозе лесных пожаров с. Шемалаково и д. Яманчурино Яльчикского муниципального округа.

Меры предупреждения и снижения ущерба

1. Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории муниципального округа.

2. Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения.

3. Проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования.

4. Поддержание в готовности противопожарных формирований.

5. Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона.

6. Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки.

7. Запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения

1. Организация в пожароопасный сезон постоянный мониторинг лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания.

2. Организация контроля и прогнозирования распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки.

3. Своевременное оповещение должностных лиц и населения о развитии чрезвычайной ситуации.

4. Организация локализации и ликвидации очагов пожаров.

Комплекс мер для защиты населенных пунктов

1. Создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря.

2. Содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

3. Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

4. Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

5. Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

6. Создание противопожарных разрывов шириной от 10 до 20 м с устройством минерализованных полос по их краям и противопожарных опушек от 20 до 30 метров, очищенных от пожароопасного подлеска, проста хвойных пород деревьев, сухостоя, кустарников, валежника, и обрубкой веток и сучьев по высоте до 2 м.

2.9.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

· прямого действия или первичные;

· побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

· физического действия;

· химического действия.

· К поражающим факторам физического действия относят:

· воздушную ударную волну;

· волну сжатия в грунте;

· сейсмовзрывную волну;

· волну прорыва гидротехнических сооружений;

· обломки или осколки;

· экстремальный нагрев среды;

· тепловое излучение;

· ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют химически- и радиационно-опасные объекты.

На территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на следующих объектах:

· пожаро- и взрывоопасных объектах;

· электроэнергетических системах;

· коммунальных системах жизнеобеспечения;

· автомобильном транспорте.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объекты, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек.

Определение перечня потенциально опасных объектов и их классов опасности осуществляется комиссией, формируемой уполномоченных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Учет потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения осуществляет МЧС России, региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

На территории поселка потенциально опасные объекты отсутствуют, однако на территории поселка функционируют опасные производственные объекты, не относящиеся к потенциально опасным, но которые могут стать источниками техногенных чрезвычайных ситуаций: автозаправочные станции, котельные.

В соответствии с действующим законодательством на опасных объектах в обязательном порядке разрабатывается паспорт безопасности опасного объекта.

Определение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте и показателей степеней риска для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения, размеры зон действия поражающих факторов от возможных чрезвычайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте осуществляется в паспорте безопасности опасного объекта. Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство объекта.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах
К числу пожаро- и взрывоопасных объектов на территории муниципального округа относятся предприятия и объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии, связанные с разливом нефтепродуктов, представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв. 

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на объектах по хранению и реализации нефтепродуктов, связанные с разливом, горением, взрывом нефтепродуктов могут привести к чрезвычайным ситуациям с масштабами от локального до муниципального характера. Аварийные ситуации могут быть вызваны ошибками персонала, неисправностью оборудования, нарушением технологического процесса. При авариях на нефтебазах, складах хранения нефтепродуктов, базах топлива возможен разлив нефтепродуктов, воспламенение, разлив с горением, взрыв, образование огненного шара, загрязнение почвы, грунтовых вод и открытых водоемов, загрязнение воздуха продуктами горения.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут являться несоблюдение минимально допустимых расстояний до строящихся и проектируемых предприятий и других объектов, случаи ведения земных и строительных работ в охранных зонах трубопроводов и других ПВОО.

На территории муниципального округа из пожаро- и взрывоопасных объектов располагаются автозаправочные станции, котельные. Аварии на этих объектах могут привести к чрезвычайным ситуациям локального и муниципального уровня.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС. Возможное число пострадавших не более 2 человек. Размеры зоны вероятной ЧС – 0,05-0,02 км.

Аварии на электроэнергетических системах

Электроэнергетическая система Яльчикского муниципального округа состоит из электроподстанции 110/35/10 кВ, 35/10 кВ, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, магистральных и распределительных электрических сетей.

Аварии на электроэнергетических системах в муниципальном округе могут возникнуть вследствие опасных природных явлений таких как:

· сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и повреждению опор линий электропередач напряжением 10 и 35 кВ);

· сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередач);

· продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и повреждению опор линий электропередач);

· лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за сгорания опор линий электропередач).

Помимо опасных природных явлений причиной возникновения аварий на электроэнергетических системах может стать износ оборудования, несоблюдение сроков и невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств, отсутствие мероприятий по замене физически и морально устаревшей аппаратуры, механические повреждения в результате строительных и ремонтных работ, техногенные пожары и др.

Аварии на электроэнергетических системах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов. Возможными последствиями серьезных аварий для крупных населенных пунктов могут стать нарушение дорожного движения, отсутствие освещения в темное время суток, нарушение работы предприятий системы жизнеобеспечения и промышленных объектов с непрерывным циклом производства, отсутствие связи, бытовые неудобства и др. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Чрезвычайные ситуации на территории муниципального образования на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть по причине:

· физического износа основного и вспомогательного оборудования;

· превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования;

· ветхости сетей;

· халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

· низкого качества ремонтных работ;

· опасных природных явлений.

Выход из строя коммунальных систем жизнеобеспечения может привести к сбою в системах электросвязи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения.

Согласно сведениям паспорта безопасности на территории Яльчикского муниципального округа за последние несколько лет не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

-
замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

-
реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Аварии на транспорте

На территории Яльчикского муниципального округа могут произойти следующие транспортные ЧС:
· аварии (катастрофы) на автодорогах.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. 

Транспортные происшествия на автомагистралях наиболее вероятны в районах: мостов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.  

Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ. 

Принимается, что при транспортном происшествии емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %).

· автодорожная емкость с хлором





1 т;

· автодорожная емкость с цианидом натрия



8 м3;

· емкость на очистных сооружениях с хлором



0,05 т;

· Толщина свободного разлития





0,05 м;

· Метеорологические условия – инверсия;

· Скорость приземного ветра






1 м/с;

· Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

· Температура окружающего воздуха




+20 °С;

· Время от начала аварии






1 час.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автомобильном транспорте представлены в таблице ниже.

Таблица 2.9.2.1 – Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте.

	№ п/п
	Параметры
	аммиак

	
	
	8 куб. м

	1. 
	Степень заполнения цистерны, %
	95

	2. 
	Молярная масса АХОВ, кг/кМоль
	17.03

	3. 
	Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м
	0.00071

	4. 
	Пороговая токсодоза, мг*мин
	15

	5. 
	Коэффициент хранения АХОВ
	0.01

	6. 
	Коэффициент химико-физических свойств АХОВ
	0.025

	7. 
	Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2
	1

	8. 
	Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т
	5,18

	9. 
	Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т
	0,002

	10. 
	Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т
	0,150

	11. 
	Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин
	1:21

	12. 
	Глубина зоны заражения, км.
	

	13. 
	Первичным облаком
	0,079

	14. 
	Вторичным облаком
	1,491

	15. 
	Полная
	1,530

	16. 
	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	5

	17. 
	Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км
	1,53

	18. 
	Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км
	1,732

	19. 
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км
	

	
	Возможная
	3,66

	
	Фактическая
	0,19


При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по СП 165.1325800.2014, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с             – СУГ – 14,5 куб. м;






               – ГСМ – 20 куб. м;

уровень заполнения при перевозке

      – ГСМ 95 %;

                                                                          – СУГ 85 %;

толщина слоя разлития

                          – 0,05 м;

территория





   – слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы


      – плюс 20оС;

скорость приземного ветра


            – 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС


     – 15–100 м;

класс пожара




                  – В1, С.

Таблица 2.9.2.2 – Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

	№ п/п
	Параметры
	а/д цистерна

	
	
	ГСМ
	СУГ

	1
	Объем резервуара, куб. м
	20
	14.5

	2
	Масса топлива в разлитии, т
	14,63
	8,63

	3
	Эквивалентный радиус разлития, м
	11
	8,9

	4
	Площадь разлития, кв. м
	380
	246,5

	5
	Масса топлива, участвующая в образовании ГВС
	0,02
	0,7

	6
	Масса топлива в ГВС, т
	0,293
	6,039

	7
	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	7.1
	Зона полных разрушений, м
	10,6
	29,3

	7.2
	Зона сильных разрушений, м
	26,4
	73,3

	7.3
	Зона средних разрушений, м
	59,5
	164,9

	7.4
	Зона слабых разрушений, м
	152,1
	421,4

	7.5
	Зона расстекления (50 %), м
	251,2
	696,2

	7.6
	Порог поражения 99 % людей, м
	18,5
	51,3

	7.7
	Порог поражения людей (контузия), м
	29,1
	80,6

	8
	Параметры огневого шара

	8.1
	Радиус огневого шара, м
	17,2
	45,9

	8.2
	Время существования огневого шара, с
	3,3
	7,2

	8.3
	Скорость распространения пламени, м/с
	35
	58

	8.4
	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м
	130
	220

	8.5
	Индекс теплового излучения на кромке огневого шара
	2146
	9507

	8.6
	Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, %
	0
	0

	9
	Параметры горения разлития

	9.1
	Ориентировочное время выгорания, мин : сек
	16:44
	30:21

	9.2
	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м
	104
	176

	9.3
	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	29345
	59179

	9.4
	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	79
	100


Таблица 2.9.2.3– Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений.

	№ п/п
	Наименование степени
	Характеристика степени разрушения зданий и сооружений

	1
	Полная
	Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений

	2
	Сильная
	Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий.

	3
	Средняя
	Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта

	4
	Слабая
	Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов


При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте

Для предупреждения возможных ЧС на транспорте необходимо осуществлять:

· трассировку маршрутов перевозки пожаровзрывоопасных веществ по обходам;

· перевозку опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

· постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог техническим состоянием автомобилей;

· содержание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность их эксплуатации - своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

· соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

· поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

· организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;

· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

· установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

2.9.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

−
инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

−
случаи заболевания животных бешенством (переносчиками болезни являются дикие животные);

−
случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

На территории муниципального округа природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Согласно многолетним данным 52-70 % от всех случаев инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания. Массовых заболеваний (эпидемий) не зарегистрировано.

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Чувашской Республике в 2022 году» в Яльчикском муниципальном округе в 2021 году отмечались превышения республиканских значений по ряду заболеваний – анемия, тиреоидит, эндемический зоб, ожирение, миопия, астма, язва желудка и 12-перстной кишки. 

На территории Яльчикского муниципального округа расположено 3 сибиреязвенных скотомогильника в д. Кушелга, д. Апанасово-Темяши, д. Эшмикеево. Скотомогильники обустроенные и в настоящее время не используются. На территории Чувашской Республики биологические отходы с 1978 года утилизируются путем переработки в АО «Цивильский ветсанутильзавод» и захоронению не подлежат.

На территории муниципального округа возникновение чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера маловероятно.

2.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.10.1 Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения муниципального округа от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц).

Пожар – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

· пламя и искры; 

· тепловой поток;

· повышенная температура окружающей среды;

· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

· пониженная концентрация кислорода;

· снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

· воздействие огнетушащих веществ.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

Обеспечение пожарной безопасности муниципального округа реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основными направлениями по обеспечению пожарной безопасности территории муниципального округа в рамках проекта генерального плана являются:

· контроль обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики;

· обеспечение водой участков муниципального округа, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения;

· обеспечение беспрепятственного прохода и проезда ко всем объектам защиты; размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения; 

· обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и лесничествами;

· анализ мест дислокации пожарных депо, с учетом нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара – 10 мин на территории муниципального округа;

· постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, расселение жилья, расположенного в санитарно-защитных зонах предприятий (в том числе взрывопожароопасных);

· обеспечение пожарной безопасности в лесах.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123 ФЗ, при градостроительной деятельности, взрывоопасные объекты должны размещаться, за границей муниципального округа, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва, при этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное вышеназванным законом.

При размещении взрывопожароопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципального округа допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123 ФЗ

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должно быть обеспечено устройство:

· пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

· средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

· противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра. 

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного снабжения». 

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Рекомендуется предусматривать новые противопожарные пирсы на естественных водоемах с учетом проектных решений Генерального плана по размещению площадок нового строительства.

Противопожарное водоснабжение муниципального округа

На территории муниципального округа, а также на территории организаций в границах муниципального образования должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе, питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального округа относятся:

· наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

· водные объекты (естественные и искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;

· противопожарные резервуары.

Проектом предусматривается при новом строительстве и реконструкции территорию муниципального округа оборудовать противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расходы воды для нужд пожаротушения муниципального округа принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 и СП 10.13130.2020 и составит - 10 л/с (1 пожара по 10 л/с). Дополнительно принят расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Пожарный запас для 3 х часового тушения составит: (10+10) х 3,6х3 = 216 м3.

Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды на площадках водоочистных сооружений.

Пополнение пожарных запасов осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

На территории муниципального округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года, не менее чем двумя автомобилями одновременно.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123 ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 

Противопожарные расстояния на территории муниципального округа между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок, указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123 ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:

· от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);

· от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Дополнительно принят расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Пожарный запас для 3 х часового тушения составит: (10+10) х 3,6х3 = 216 м3.

Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды на площадках водоочистных сооружений.

Пополнение пожарных запасов осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

На территории муниципального округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года, не менее чем двумя автомобилями одновременно.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123 ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 

Противопожарные расстояния на территории муниципального округа между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок, указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123 ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:

· от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);

· от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах муниципального округа

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории муниципального образования определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут в городских населенных пунктах, 20 минут в сельских населенных пунктах.

На данный момент территория Яльчикского муниципального округа существуют следующие пожарные части:

Таблица 2.10.1 -1 Подразделения пожарной безопасности на территории Яльчикского муниципального образования 

	№ п/п
	Тип подразделения
	Название подразделения
	Адрес

	1
	ПСС ГПС
	44 ПЧ КУ "ЧРПС"
	с.Яльчики,

ул.Октябрьская, д.12

	2
	ДПД
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина д. Кильдюшево" Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	д. Кильдюшево 

	3
	
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина села Новые Шимкуси" Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	с. Новые Шимкуси" 

	4
	
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина с. Большие Яльчики"
	с. Большие 

	5
	
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина с. Большая Таяба"
	с. Большая Таяба 

	6
	
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина с. Сабачино" Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	с. Сабачино

	7
	
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина бюджетного учреждения Чувашской Республики "Яльчикский центр социального обслуживания населения" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	с. Яльчики 

	8
	
	Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина" деревни Малая Таяба Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	д. Малая Таяба 

	9
	
	Общественное учреждение добровольная пожарная дружина села Яльчики Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	с. Яльчики 

	10
	
	Общественное учреждение добровольная пожарная дружина села Лаш Таяба Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	с. Лаш Таяба 

	11
	
	Общественное учреждение добровольная пожарная дружина села Янтиково Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики
	с. Янтиково 

	12
	МПО
	МПО Малотаябинского территориального отдела
	д. Малая Таяба

	13
	
	МПО Большетаябинского территориального отдела
	с. Большая Таяба, ул. Центральная д.10

	14
	
	МПО Кильдюшевского территориального отдела
	д. Кильдюшево

	15
	
	МПО Новошимкусского территориального отдела
	с. Новые Шимкусы

	16
	
	МПО Янтиковского территориального отдела
	с. Янтиково

	17
	
	МПО Лащ-Таябинского территориального отдела
	с. Лащ-Таяба ул. Солдатская д.1

	18
	ВПО
	ВПО СХПК «Рассвет»
	с. Сабанчино, ул. Полевая д.35

	19
	
	ВПО ООО «Яманчурино»
	д. Яманчурино, ул. Школьная д.25


Все населенные пункты Яльчикского муниципального округа попадают в зону прикрытия существующих пожарных подразделений.

Требования пожарной безопасности к содержанию территории 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 на территории городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, предусмотрено проведение особых противопожарных мероприятий. 

Среди таких мероприятий выделяется:

· введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

· организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;

· подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

· проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается размещение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается устройство свалок горючих отходов на территориях городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками) необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков) под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Требования пожарной безопасности в лесах 

Охрана лесов от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69 ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации, Приказами Минсельхоза РФ.

Пожарная безопасность в лесах осуществляется по следующим направлениям:

· противопожарное обустройство лесов;

· создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

· мониторинг пожарной опасности в лесах;

· разработка планов тушения лесных пожаров;

· тушение лесных пожаров;

· иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов включает:

· разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

· распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

· строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;

· устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

· прокладку просек, противопожарных разрывов;

· устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

· устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

· приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

· организации систем связи и оповещения;

· строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

· снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

· проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

· создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

· наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;

· организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных средств;

· своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 – 7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 – 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации, пребывание граждан в лесах может быть ограничено.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития Чувашской республики, а также в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

Создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах, находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:

· развитие добровольных пожарных дружин на территории поселения для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

· строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

· оборудование взрыво-пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

· регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

· своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

· содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

· ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

· незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

· расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

· обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

· организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

· произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Система оповещения и связи

На территории Яльчикского муниципального округа действует местная автоматизированная система центрального оповещения (МАСЦО) - подключена 1 электросирена С-40, с. Яльчики ул. Октябрьская д.14.

2.10.2 Защитные сооружения

В качестве укрытий используются подвалы жилых домов, предприятий и учреждений.

Согласно СНиП 2.01.51.90 фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки, создается заблаговременно и в мирное время. Для каждого защитного сооружения должен быть разработан план-график приведения убежища в готовность к приему укрываемых людей.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

· комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

· приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях, и сооружениях различного назначения;

· приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

· приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

2.11 Предложения по установлению границ населенных пунктов Муниципального округа 

Граница Яльчикского муниципального округа определена законом Чувашской республики от 29.03.2022 года № 31 «О преобразовании муниципальных образований Яльчикского района Чувашской республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».

Площадь муниципального округа составляет 57849,2 га.

Настоящим Генеральным планом не предусматривается изменение границ Яльчикского муниципального округа.

С учетом сложившегося землепользования, существующего кадастрового деления территории, целевого назначения участков, а также в целях обеспечения перспективного развития населенных пунктов и рационального использования земельных ресурсов поселения Генеральным планом предлагаются новые планируемые границы населенных пунктов Яльчикского муниципального округа.
В графических материалах существующие и проектируемые границы населенных пунктов отображены на Карте границ населенных пунктов.

Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в проектируемые границы населенных пунктов Яльчикского муниципального округа представлен в таблицах 2.11.1-2.11.2.
Таблица 2.11-1 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
	№ п/п
	Кадастровый номер
	Населенный пункт
	Площадь, га
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план

	1. 
	21:25:070202:63
	д. Новопоселенная Таяба
	0,2726
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	2. 
	21:25:070601:15
	п. Петровка
	0,2134
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	3. 
	21:25:071601:19
	п. Малое Байдеряково
	0,0174
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	4. 
	21:25:071601:1
	
	0,1699
	
	
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	5. 
	21:25:050303:62
	д. Кильдюшево
	0,0499
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	6. 
	21:25:050301:82
	
	0,1518
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	7. 
	21:25:050301:78
	
	0,1286
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	8. 
	21:25:050301:75
	
	0,2090
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	9. 
	21:25:060403:67
	с. Новое Тинчурино
	0,0121
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона транспортной инфраструктуры

	10. 
	21:25:060405:56
	
	0,0575
	
	
	Зона транспортной инфраструктуры

	11. 
	21:25:090601:67
	с. Яльчики
	0,605
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

	12. 
	21:25:100201:74
	д. Малая Ерыкла
	0,1453
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	13. 
	21:25:100201:102
	
	0,6642
	
	
	Зона транспортной инфраструктуры

	14. 
	21:25:110401:720
	д. Полевые Козыльяры
	6,5176
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зоны сельскохозяйственного использования

	15. 
	21:25:130203:40
	д. Полевые Буртасы
	0,1064
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	16. 
	21:25:130203:27
	
	0,1291
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	17. 
	21:25:130301:25
	д. Белое Озеро
	0,0641
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	18. 
	21:25:130302:21
	
	0,0901
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	19. 
	21:25:150107:35
	с. Новые Шимкусы
	1,5952
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Производственная зона

	20. 
	21:25:120201:12
	д. Карабаево
	0,3300
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	21. 
	21:25:120501:13
	д. Новое Ищеряково
	0,2504
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	22. 
	21:25:080511:65
	с. Большие Яльчики
	0,1220
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	23. 
	21:25:080701:77
	
	0,1224
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	24. 
	21:25:080701:76
	
	0,1216
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	25. 
	21:25:080505:24
	
	0,0616
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	26. 
	21:25:080505:23
	
	0,1034
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	27. 
	21:25:080501:25
	
	0,1202
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	28. 
	21:25:080501:26
	
	0,1116
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	29. 
	21:25:080501:28
	
	0,0763
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	30. 
	21:25:080501:29
	
	0,1066
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	31. 
	21:25:080501:30
	
	0,1110
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	32. 
	21:25:080501:13
	
	0,0748
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	33. 
	21:25:200306:69
	с. Янтиково
	0,2517
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зоны сельскохозяйственного использования

	34. 
	21:25:200306:71
	
	0,1604
	
	
	Зоны сельскохозяйственного использования

	35. 
	21:25:200306:82
	
	0,4713
	
	
	Зоны сельскохозяйственного использования

	36. 
	21:25:250501:71
	с. Лащ-Таяба
	0,2000
	Земли населённых пунктов
	Земли населённых пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами


Таблица 2.11-2– Перечень земельных участков, входящих в состав муниципального округа, которые переводятся из одной категории в другую с указанием земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
	№
	Кадастровый номер
	Площадь, га
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план

	1. 
	21:25:150101:42
(с. Новые Шимкусы)
	1,1050
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона кладбищ

	2. 
	21:25:170203:89

(с. Сабанчино)
	0,2474
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона кладбищ

	3. 
	21:25:080401:127

(с. Яльчики)
	0,3755
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона кладбищ

	4. 
	21:25:180304:13

(с. Яльчики)
	0,0007
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры

	5. 
	21:25:180304:14

(с. Яльчики)
	0,0006
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры

	6. 
	21:25:180312:348

(с. Яльчики)
	0,3092
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона транспортной инфраструктуры

	7. 
	21:25:080508:81
	0,0098
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры

	8. 
	21:25:220201:68

(д. Ишмурзино-Суринск)
	0,0034
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры

	9. 
	21:25:030101:105

(c. Кушелга)
	0,0041
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры

	10. 
	21:25:030501:57

(д. Полевые Пинеры)
	0,0056
	Земли населённых пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры

	11. 
	21:25:091001:160 (д. Старое Янашево)
	0,7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона кладбищ

	12. 
	21:25:091001:155 (д. Старое Янашево)
	0,85
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона кладбищ


Границы населенных пунктов в ряде случаев подлежат изменению из-за пересечения существующих границ населенных пунктов, стоящих на кадастровом учёте, с земельными участками, учтёнными в едином государственном реестре недвижимости. 

Таким образом, для приведения существующих границ населенных пунктов в соответствие требованиям и нормам земельного законодательства в рамках разработки Генерального плана были устранены данные пересечения.

Включение в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, земельных участков из земель лесного фонда не предусматривается.

Перевод земель будет осуществляться по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ и Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую». Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с даты внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о категории земель или земельных участков.

2.12 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие его территории

Перспективные направления развития отдельных территорий в границах Яльчикского муниципального округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 в генеральном плане рекомендуется определять перспективный срок реализации генерального плана до 30-40 лет.

При этом, определение приоритетных направлений развития населенных пунктов на долгосрочную перспективу за расчетным сроком генерального плана позволит обеспечить взаимоувязку краткосрочной политики и долгосрочных стратегических целей развития населенных пунктов.

Необходимость выделения перспективных направлений развития территории населенных пунктов при разработке генерального плана обусловлена следующими факторами:

· определенные земельные участки не могут быть включены в границы населенных пунктов или включены в состав определенных функциональных зон в связи с нерешенными техническими вопросами, например, не устраненные пересечения с землями лесного фонда, необходимость выделения функционального назначения для части земельного участка, которое отлично от его основного вида разрешенного использования согласно ЕГРН, нерешенные вопросы относительно собственника земельного участка и т. д.;

· при оценке потребности в территориях различного функционального назначения указанные территории не требуют освоения согласно расчетам на двадцатилетний срок. Учет указанных предложений в составе настоящего генерального плана не целесообразен в связи с отдаленной перспективой их освоения и вероятностью изменения представленных решений.
Выделение территорий для перспективного развития позволит органам государственной власти и местного самоуправления проводить политику, направленную на решение вопросов, не позволяющих учесть указанные территории в действующей градостроительной документации. Например, завершить процедуру прекращения права аренды на земельные участки, размежевать земельные участки, подготовить необходимые обоснования для последующих изменений в градостроительную документацию.

В рамках настоящего Генерального плана перспективные направления развития рассматриваются в отношении:

· Жилищного строительства

· Расширения кладбищ

· Рекреационных зон

· Производственных зон

В Яльчикском муниципальном округе в процессе разработки генерального плана были выявлены населенных пункты, в которых есть территории для перспективного развития:

· Жилищное строительство в с.Новое Байбатырево, с.Большие Яльчики.
· Расширение кладбищ в д.Старое Янашево,  д.Новое Чурино.

Схематическое отображение территорий для перспективного развития представлены на рисунках 2.12-1-2.12-3.
Рисунок 2.12-1 – Перспектива жилищного строительства с.Новое Байбатырево
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Рисунок 2.12-2 – Перспектива жилищного строительства с.Большие Яльчики

[image: image20.jpg]bonbluue ANbuUMKn

&

ﬁ%





Рисунок 2.12-3 – Перспектива расширения кладбища в д.Новое Чурино
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Основные характеристики территорий для перспективного развития представлены в таблице ниже:

Таблица 2.12.1 – Основные характеристики территорий для перспективного развития в границах Яльчикского муниципального округа

	№ п/п
	Вид территории
	Местоположение
	Ориентировочная площадь
	Примечание

	1
	Жилищное строительство
	с. Новое Байбатырево
	1,04 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	2
	Жилищное строительство
	с. Большие Яльчики
	5,79 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	3
	Расширение кладбища
	д..Новое Чурино
	2, 3 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана


3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	га
	-
	-

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	Га
	-
	57849,2

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Жилые зоны
	га / %
	-
	-

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Га
	-
	3624,4

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Га
	-
	21,5

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	-
	-

	
	зона смешанной и общественно-деловой застройки
	га
	-
	132,7

	
	зона специализированной общественной застройки
	га
	-
	4,4

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га / %
	-
	-

	
	производственная зона
	Га
	-
	82,2

	
	зона инженерной инфраструктуры
	Га
	-
	2,3

	
	зона транспортной инфраструктуры
	Га
	-
	465,1

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	-
	-

	
	зона сельскохозяйственных угодий 
	Га
	-
	51209,42

	
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Га
	-
	2191,6

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	-
	0,3

	
	зона отдыха
	га
	-
	9,9

	
	зона лесов
	га
	-
	21,3

	2.6
	Зоны специального назначения
	га / %
	-
	-

	
	зона кладбищ
	га
	-
	83,68

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	0,4

	3
	Население
	
	
	

	3.1
	Численность населения всего
	тыс. чел.
	чел.
	14883

	
	в том числе:
	
	
	

	3.1.1
	городское население
	тыс. чел.
	чел.
	0

	3.1.2
	сельское население
	тыс. чел.
	
	14883

	4
	Жилищный фонд

	4.1
	Жилищный фонд - всего 
	тыс. кв.м общей площ.
	631,39
	477,37

	4.2
	в среднеэтажной жилой застройке до 5 этажей
	тыс. кв.м общей площ.
	34,10
	13,84

	4.3
	в индивидуальной жилой застройке
	тыс. кв.м общей площ.
	597,29
	463,53

	4.4
	Убыль жилищного фонда - всего 
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	154,02

	5
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	5.1
	Объекты образования
	
	
	

	5.1.1
	Дошкольные образовательные организации
	мест
	306
	306

	
	
	мест на 1000 чел.
	20,6
	29,6

	5.1.2
	Общеобразовательные организации
	мест
	4328
	4328

	
	
	мест на 1000 чел.
	290,8
	418,0

	5.1.3
	Организации дополнительного образования
	мест
	985
	985

	
	
	мест на 1000 чел.
	66,2
	95,1

	5.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	5.2.1.
	стационарные учреждения
	коек
	65
	65

	
	
	коек на 1000 чел.
	4,4
	6,3

	5.2.2
	амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	308
	308

	
	
	посещений в смену на 1000 чел.
	20,7
	29,7

	5.3
	Объекты культуры и искусства
	
	
	

	5.3.1
	учреждения клубного типа
	единовременная вместимость, человек
	6298
	6448

	5.3.2
	кинотеатры
	ед.
	0
	1

	5.3.3
	библиотеки
	ед.
	23
	23

	5.4
	Объекты физической культуры и спорта
	
	
	

	5.4.1
	плоскостные спортивные сооружения
	м2 общей площади
	11900
	15260

	5.4.2
	физкультурно-спортивные залы
	м2 общей площади
	2252,3
	3548,3

	6
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	6.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
	км
	172,2
	188,2

	
	- регионального значения
	км
	57,3
	57,3

	
	- местного значения
	км
	138,2
	154,2

	6.2
	Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием
	км/ 1000 км2
	303,6
	330

	6.3
	Улично-дорожная сеть
	км
	204,1
	208,5

	6.4
	Протяженность линий движения автобуса
	км
	102,9
	143,2

	6.5
	Автозаправочные станции
	шт.
	3
	5

	6.6
	Станции технического обслуживания
	Шт.
	2
	4

	7
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	7.1
	Водоснабжение
	
	
	

	7.1.1
	водопотребление - всего
	куб. м/ сут
	-
	2329,88

	
	в том числе:
	
	
	

	7.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/ сут
	-
	1449,7

	7.1.1.2
	на производственные нужды
	куб. м/ сут
	-
	217,46

	7.1.1.3
	на неучтенные расходы
	куб. м/ сут
	-
	144,97

	7.1.1.4
	полив
	куб. м/ сут
	-
	517,75

	7.2
	Водоотведение (канализация)
	
	
	

	7.2.1


	общее поступление сточных вод - всего
	куб. м/ сут
	-
	1739,64

	
	в том числе:
	
	-
	

	7.2.1.1
	хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м/ сут
	-
	1449,7

	7.2.1.2
	производственные сточные воды
	куб. м/ сут
	-
	217,46

	7.2.1.3


	на неучтенные расходы
	куб. м/ сут
	-
	72,49

	7.3
	Электроснабжение
	
	
	

	7.3.1
	потребность в электроэнергии - всего
	МВт
	-
	5,581

	
	в том числе:
	
	
	

	7.3.1.1
	на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	-
	-

	7.3.1.2
	на производственные нужды
	МВт
	
	25008,49

	7.3.2
	протяженность сетей
	км
	-
	-

	7.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	7.4.1
	котельные
	шт
	3
	3

	7.4.2
	протяженность тепловых сетей
	км
	-
	-

	7.5
	Газоснабжение
	
	
	

	7.5.1
	потребление газа - всего
	млн. куб. м/ год
	-
	3,86

	
	в том числе:
	
	
	

	7.5.1.1
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. куб. м/ год
	-
	3,86

	7.5.1.2
	на производственные нужды
	млн. куб. м/ год
	-
	-

	7.6
	Связь
	
	
	

	7.6.1
	охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	7.6.2
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 1000 человек
	-
	-
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