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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

	
	
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ


	 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2026 № 239
село Янтиково
	
	ТĂВАЙ 
МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ЙЫШĂНУ

18.05.2026  239 № 
Тǎвай ялě




Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027–2029 годы


В целях реализации требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обеспечения рационального использования энергетических ресурсов и достижения установленных целевых уровней снижения потребления ресурсов, администрация Янтиковского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного учреждения Чувашской Республики «Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа» на 2027–2029 годы.
2. Ввести в действие Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного учреждения Чувашской Республики «Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа» на 2027–2029 годы с              1 января 2027 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Янтиковского муниципального округа - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий.


Глава Янтиковского
муниципального округа                                                                    О.А. Ломоносов
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	УТВЕРЖДЕНА 

	постановлением администрации
Янтиковского муниципального округа
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и повышения энергетической эффективности организаций
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и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
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на 2027 - 2029 годы

	Полное наименование организации
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики

	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики

	Полное наименование разработчиков программы
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики;
АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии

	Цели программы
	Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям и снижение энергоемкости;
Достижение целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды рассчитанных в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425

	Задачи программы
	первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости;
снижение удельных величин потребления организацией  топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения и обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований;
снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);
сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
заключение энергосервисных контрактов на комплексную реализацию мероприятий по энергосбережению

	Целевые показатели программы
	Перечень целевых показателей представлен в разделе 4 программы

	Сроки реализации программы
	2027 - 2029 годы

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	Общий объем финансирования Программы составляет 340 тыс. рублей, в том числе по годам:
 - 2027 год - 0 тыс. руб.
 - 2028 год - 161 тыс. руб.
 - 2029 год - 179 тыс. руб.
Источниками средств для реализации Программы являются: 
- средства муниципальных образований.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета на соответствующий финансовый год, плана финансово-хозяйственной деятельности.

	Планируемые результаты реализации программы
	Реализация Программы позволит достигнуть:
- суммарной экономии электрической энергии в размере 5,47 тыс. кВтч;
- суммарной экономии природного газа в размере 14,371 тыс. куб.м.;
- снижения платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации;
- сокращения нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов;
- повышения уровня энергосберегающей дисциплины работников учреждения и формирования бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов и воды;
- достижения целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
- исполнения требований о необходимости снижения целевого уровня снижения потребления ресурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1289 от 7 октября 2019.
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Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 - 2029 годы (далее - Программа) является системным документом, определяющим цели и задачи учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период с 2027 - 2029 годы, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения.
Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, целевые уровни снижения потребления топливно-энергетических ресурсов, целевые показатели и результаты реализации Программы как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.
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Настоящая Программа разработана на основании следующих документов:
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».
Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов:
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».
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	№ п.п.
	Наименование
	Значение

	1
	Организационно-правовая форма
	Муниципальные казенные учреждения

	2
	Полное наименование учреждения
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики

	3
	Сокращенное наименование учреждения
	УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	4
	Юридический адрес учреждения
	429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13

	5
	Фактический адрес учреждения
	429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13

	6
	ОГРН
	1232100000406

	7
	ИНН
	2100003898

	8
	КПП
	210001001

	9
	Ф.И.О. руководителя учреждения
	Николаева Вероника Васильевна

	10
	Должность руководителя учреждения
	Заместитель главы администрации Янтиковского муниципального округа- начальник УБИРТ



[bookmark: _Toc229609169]1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа осуществляет свою деятельность в помещениях, расположенных на территории 26 объектов. В учреждении назначен ответственный за проведение энергосберегающих мероприятий: Николаева Вероника Васильевна на должности заместитель главы администрации Янтиковского муниципального округа- начальник УБИРТ.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – ПП РФ № 1289) и первым абзацем п. 6 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – Приказ № 425), в качестве исходной информации используются данные декларации о потреблении энергетических ресурсов за базовый период (2025 год), составленной в соответствии с Порядком предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 707 «Об утверждении Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов».
В таблице ниже приведены показатели объемов потребляемых учреждением топливно-энергетических ресурсов и соответствующие финансовые затраты на их оплату. Также в представленной таблице отражены данные потребления ТЭР и воды по средствам учета относительно оснащения приборами учета каждого объекта.
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Объем потребляемых учреждением энергоресурсов и финансовые затраты на их оплату

	№ п.п.
	Наименование ТЭР и воды
	Ед. изм.
	Потребление в базовом 2025 году
	Ед. изм. средневзве-шенного тарифа
	Средневзве-шенный тариф
	Доля затрат на оплату ТЭР и воды, % [доля потребления в т у.т., %]

	
	
	
	в натуральном выражении
	в т у. т.
	в стоимостном выражении, тыс. руб.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Электрическая энергия, всего, в том числе:
	тыс. кВтч
	113,098
	38,962
	1114,112
	руб./кВтч
	9,9
	28,7
[10,8]

	1.1.
	по приборам учета*
	тыс. кВтч
	106,828
	36,802
	1053,485
	руб./кВтч
	9,9
	

	2.
	Тепловая энергия, всего, в том числе:
	Гкал
	-
	-
	-
	руб./Гкал
	-
	-
[-]

	2.1.
	по приборам учета*
	Гкал
	-
	-
	-
	руб./Гкал
	-
	

	3.
	Твердое топливо
	т.
	-
	-
	-
	руб./т.
	-
	-
[-]

	4.
	Жидкое топливо
	т.
	-
	-
	-
	руб./т.
	-
	-
[-]

	5.
	Природный газ, всего, в том числе:
	тыс. м3
	280,013
	323,135
	2773,808
	руб./м3
	9,9
	71,3
[89,2]

	5.1.
	по приборам учета*
	тыс. м3
	227,402
	262,422
	2243,676
	руб./м3
	9,9
	

	6.
	Моторное топливо**
	л.
	-
	-
	-
	руб./л.
	-
	-
[-]

	7.
	Холодное водоснабжение, всего, в том числе:
	тыс. м3
	0,083
	-
	1,887
	руб./м3
	22,7
	0
[-]

	7.1.
	по приборам учета*
	тыс. м3
	0,051
	-
	1,16
	руб./м3
	22,7
	

	8.
	Горячее водоснабжение, всего, в том числе:
	тыс. м3
	-
	-
	-
	руб./м3
	-
	-
[-]

	
	
	Гкал
	-
	-
	-
	руб./Гкал
	-
	-
[-]

	8.1.
	по приборам учета*
	тыс. м3
	-
	-
	-
	руб./м3
	-
	-

	
	
	Гкал
	-
	-
	-
	руб./Гкал
	-
	

	ИТОГО:
	-
	362,097
	3889,807
	-
	-
	100
[100]


* по приборам учета, предназначенных для учета ТЭР и воды в каждом здании индивидуально
** данные по моторному топливу приведены для автотранспортных средств с пробегом, которые могут быть использованы для расчетов целевого уровня снижения ТЭР


На диаграммах ниже представлены данные по объемам потребления топливно-энергетических ресурсов учреждением в тоннах условного топлива и соответствующее распределение финансовых затрат на их оплату.
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Данные по потреблению топливно-энергетических ресурсов и воды в разрезе объектов и по направлениям использования представлены в п. 3.2 настоящей Программы вместе с информацией по уровню оснащения приборами учета.


[bookmark: _Toc229609170]2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями программы являются:
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям, и снижение энергоемкости;
достижение целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, рассчитанных в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости;
снижение удельных величин потребления организацией  топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения и обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований;
снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);
сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
заключение энергосервисных контрактов на комплексную реализацию мероприятий по энергосбережению.
Срок реализации Программы – 2027 - 2029 годы.
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3. РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ

[bookmark: _Toc229609172]3.1. Основание для расчета целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды

Целевой уровень снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ЦУС), потенциал снижения потребления и объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ОСП) в разрезе каждого вида ресурса и каждого отдельно стоящего здания/строения/сооружения/помещения рассчитываются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».
В программу включены обязательные корректировки в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов, определенными на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 « Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». 

[bookmark: _Toc229609173]3.2. Основные данные для расчета ЦУС, ОСП

В соответствии с общими положениями Приказа № 425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов определяется в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.
Расчет ЦУС и ОСП производится на основании фактических данных по потреблению ТЭР и воды для объектов оснащенных приборами коммерческого или технического учета. В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах применяются показания данных приборов технического учета.
Последовательность расчеты ЦУС, ОСП определена в п. 4 Приказа № 425:
- определяется базовый год, по отношению к показателям которого осуществляется определение потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня снижения потребления ресурсов;
- определяется потенциал снижения потребления ресурсов по каждому виду ресурсов, для каждого здания;
- определяется целевой уровень снижения потребления ресурсов на трехлетний период (2027 - 2029 годы) в сопоставимых условиях.
В соответствии с п. 5 Приказа № 425 и п. 3 ПП РФ № 1289 определяется базовый полный год. Базовый полный период для расчетов определен 2025 год.
Помимо определенной в п. 6 Приказа № 425 информации дополнительно использовались уточненные данные из технических паспортов в соответствии с уточнениями вводимыми примечанием 5 к формуле полезной площади №2 (п. 6.3.1.1 Приказа № 425). Так же подлежат корректировке данные по численности пользователей в соответствии с примечанием № 7 (п. 6.3.3 Приказа № 425).
Для целей расчета ЦУС и ОСП были использованы объектные данные, приведенные в таблице ниже.
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Данные по объектам УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	Наименование объекта
	Кол-во этажей
	Площади: полная/ отапливаемая/ используемая, м2
	Год постройки
	Режим работы (смены)
	Кол-во пользователей, чел
	Наличие лифтов
	Наличие бассейна
	ГСОП, С*сутки
	Т воздуха, С
	Кэтажа, ое

	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	1
	167,05/ 0/ 130,6
	1973
	1
	350
	
	
	4062
	20
	1,1

	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	1
	71,66/ 50,91/ 50,91
	1964
	1
	50
	
	
	4062
	20
	1,1

	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина пр-кт, д. 21]
	1
	279,8/ 263,8/ 263,8
	1973
	1
	25
	
	
	4062
	20
	1,1

	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 17]
	1
	188,4/ 140,1/ 140,1
	1976
	1
	150
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул, д. 2]
	1
	213/ 213/ 213
	1967
	1
	20
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	1
	254,3/ 254,3/ 254,3
	2019
	1
	100
	
	
	4062
	20
	1,05

	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15]
	1
	105,47/ 105,47/ 105,47
	1966
	1
	50
	
	
	4062
	20
	1

	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д,  Школьная ул., д. 2]
	1
	131,3/ 0/ 98,7
	2024
	1
	25
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	1
	400/ 320/ 320
	1981
	1
	20
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2]
	2
	1174/ 863,89/ 863,89
	1987
	1
	90
	
	
	4062
	20
	1

	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	2
	825/ 825/ 825
	1992
	1
	30
	
	
	4062
	20
	1

	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	1
	296,7/ 296,7/ 296,7
	1903
	1
	150
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина ул., д. 56]
	1
	411,3/ 372,8/ 372,8
	1968
	1
	20
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]
	2
	1432,14/ 872,22/ 872,22
	1987
	1
	20
	
	
	4062
	20
	1

	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	2
	580/ 580/ 580
	1968
	1
	120
	
	
	4062
	20
	1

	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	1
	131,3/ 0/ 98,7
	2024
	1
	25
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10]
	1
	210,5/ 210,5/ 210,5
	1988
	1
	85
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]
	2
	1339,4/ 1030,5/ 1030,5
	1992
	1
	50
	
	
	4062
	20
	1

	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д,  А.Егоровой ул., д. 21]
	1
	232,9/ 217,18/ 217,18
	1964
	1
	30
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	2
	2614,83/ 1536,5/ 1536,5
	1981
	1
	500
	
	
	4062
	20
	1

	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]
	2
	1729/ 1729/ 1729
	1984
	1
	200
	
	
	4062
	20
	1

	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	1
	205,7/ 193,44/ 193,44
	1962
	1
	50
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	1
	344,81/ 312,39/ 312,39
	1973
	1
	40
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	1
	360/ 311/ 311
	2017
	1
	70
	
	
	4062
	20
	1,05

	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	2
	2420,7/ 1816,93/ 1816,93
	1982
	1
	100
	
	
	4062
	20
	1

	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]
	2
	1910,91/ 1910,91/ 1910,91
	1983
	1
	300
	
	
	4062
	20
	1



В приведенной выше таблице градусо-сутки отопительного периода (далее – ГСОП) определены в соответствии с Приложением № 2 Приказа № 425 (таблица П2-2). Расчетные (нормативные) температуры внутреннего воздуха в помещениях общественных зданий были определены в соответствии с п. 6.3.2.1 Приказа № 425 по таблице № П2-1 Приложения № 2, так как на объектах отсутствует система наблюдения за температурой воздуха во время отопительного периода.
Корректировочные коэффициенты на этажность и режим работы (Кэтажа, ое) определены в соответствии с Приложением 3 Приказа № 425 в разрезе функционально-типологических групп, приведенных в итоговых расчетных таблицах ниже. 
Потенциал снижения потребления ресурсов определяется по таблицам Приложения № 4 (П4-1-1 - П4-22-1) Приказа № 425. Номер соответствующей таблицы находится по таблице П1-2 Приложения № 1 Приказа № 425 в зависимости от вида ресурса и функционально-типологической группы, к которой принадлежит объект.
В дальнейшем по выбранной таблице (П4-1-1 - П4-22-1) для каждого ресурса по величине его удельного годового расхода, приведенного к сопоставимым условиям в соответствии с разделом 6.3 Приказа № 425, определяется потенциал снижения потребления данного ресурса.
В таблице ниже представлены данные по типам, функционально-типологическим группам (далее – ФТГ) и выбранным в соответствии с ФТГ и ресурсом таблицам. 

Тип объектов и функционально-типологические группы УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Наименование ресурса
	Тип объекта в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций
	Функционально-типологическая группа в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций
	Номера таблиц Рекомендаций с удельными показателями в соответствии с приложением П1-2 Рекомендаций

	1
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Учреждения органов управления
	Административные здания
	П4-20-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-20-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-20-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-20-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-20-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-20-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	2
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Учреждения органов управления
	Административные здания
	П4-20-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-20-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-20-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-20-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-20-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-20-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	3
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Учреждения органов управления
	Административные здания
	П4-20-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-20-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-20-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-20-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-20-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-20-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	4
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	5
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	6
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	7
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций
	Библиотеки, читальные залы, медиатеки
	П4-16-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-16-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-16-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-16-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	8
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д.,  Школьная ул., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	9
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	10
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	11
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	12
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций
	Музеи, выставки и т.п.
	П4-17-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-17-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-17-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	13
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций
	Музеи, выставки и т.п.
	П4-17-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-17-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-17-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	14
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	15
	здание Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	16
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	17
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	18
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	19
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д.,  А.Егоровой ул., д. 21]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	20
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	21
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	22
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	23
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	24
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	25
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	

	26
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 



В соответствии с разделом 1 и п. 6.2 Приказа № 425 для целей расчета ЦУС подходят объекты, потребление ресурсов на которых осуществляется с использованием коммерческих средств учета, данные по которым учитывают исключительно только потребление конкретных объектов/зданий/строений/сооружений/помещений. Для случаев, когда установлен коммерческий учет, однако существует техническая возможность разделения потребления посредством технического учета, то ЦУС для таких объектов так же рассчитывается. Во всех остальных случаях, для возможности применения Приказа № 425 на последующий трехлетний период рекомендуется реализация мероприятий, направленных на реализацию поэлементного и ресурсного учета потребляемых ТЭР.
По состоянию на базовый год уровень оснащенности приборами учета для возможности расчета ЦУС представлен в таблице ниже.

Данные по уровню оснащения приборами учета потребляемых ТЭР для целей расчета ЦУС УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Электроэнергия
	Тепловая энергия
	ГВС
	ХВС
	Природный газ
	Учет ГВС в ТЭ
	Отопление/ГВС из ЭЭ

	1
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	есть

	2
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	не оснащено
	-
	-

	3
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	полностью оснащено
	-
	-
	полностью оснащено
	полностью оснащено
	-
	-

	4
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	5
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	6
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	7
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	не оснащено
	-
	-

	8
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	есть

	9
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	10
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]
	не оснащено
	-
	-
	-
	не оснащено
	-
	-

	11
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	12
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	не оснащено
	-
	-

	13
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]
	полностью оснащено
	-
	-
	не оснащено
	полностью оснащено
	-
	-

	14
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул., д. 27]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	15
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	16
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	есть

	17
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	18
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	19
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д,  А.Егоровой ул., д. 21]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	20
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	21
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	22
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	23
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	не оснащено
	-
	-
	-
	не оснащено
	-
	-

	24
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	не оснащено
	-
	-

	25
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	26
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-



В соответствии с разделом 6.2 Приказа № 425 для целей расчета ЦУС определяется фактический объем потребляемых ресурсов по каждому зданию/строению/сооружению. Дополнительно формируются данные по потреблению ТЭР, определяемые не только на основании коммерческих средств учета для информационного расчета целевых показателей и ориентировочного расчета удельного потребления. Объем потребления ТЭР для возможности расчета в соответствии с п. 6.3 Приказа № 425 представлен в таблице ниже.

Данные по потреблению ТЭР и воды для целей определения ЦУС УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Электрическая энергия (всего), тыс. кВтч
	Электрическая энергия на ТЭ/ГВС, тыс. кВтч
	Электрическая энергия на лифты, тыс. кВтч
	Тепловая энергия (общая), Гкал
	Тепловая энергия при учете ГВС в ТЭ, Гкал
	ГВС (общая), м3
	ГВС на бассейн, м3
	ХВС, м3
	ХВС на бассейн, м3
	Природный газ, тыс. м3
	Твердое топливо, т

	1
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	4,891
	1,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	1,063
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,565
	-

	3
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	2,256
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51
	-
	5,724
	-

	4
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	1,158
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,122
	-

	5
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]
	0,424
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,43
	-

	6
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	1,447
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,566
	-

	7
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]
	0,597
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,718
	-

	8
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д.,  Школьная ул., д. 2]
	9,176
	8,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	1,307
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,644
	-

	10
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]
	5,37
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,517
	-

	11
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	2,201
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,141
	-

	12
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул, д. 13]
	1,186
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,823
	-

	13
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]
	3,895
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	-
	9,823
	-

	14
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]
	2,155
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,928
	-

	15
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	2,442
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,595
	-

	16
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	5,914
	4,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10]
	1,141
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,895
	-

	18
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24]
	1,922
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,935
	-

	19
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А. Егоровой ул., д. 21]
	0,366
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,753
	-

	20
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	6,756
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,127
	-

	21
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4]
	36,393
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,025
	-

	22
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	2,064
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,366
	-

	23
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	0,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,428
	-

	24
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	3,568
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,56
	-

	25
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	6,909
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,299
	-

	26
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]
	7,597
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,029
	-




[bookmark: _Toc229609174]3.3. Результаты расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии, целевого уровня снижения и объема снижения потребления

В соответствии с разделом 6.3 Приказа № 425 на основании приведенных выше исходных и промежуточных данных производится расчет удельного потребления всех видов ресурсов, результат которого представлен в таблице ниже. На основании рассчитанного удельного потребления ТЭР и воды, определяется потенциал снижения потребления ресурсов в соответствии с п. 6.4 Приказа № 425 по таблицам П4-1-1 – П4-22-1 приложения № 4. После определения потенциала снижения потребления производится определение целевого уровня экономии каждого ресурса в соответствии с разделом 7 Приказа № 425. 
Сводный расчет удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии и целевого уровня снижения потребления ТЭР представлен в таблице ниже.

Результат расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии и целевого уровня снижения потребления ТЭР и воды УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Удельное годовое значение
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения на 2027 год
	Целевой уровень снижения на 2028 год
	Целевой уровень снижения на 2029 год

	1
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	22,519
	0,00%
	0,00%
	22,519
	22,519
	22,519

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	20,880
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	147,035
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	2,040
	0,00%
	0,00%
	2,040
	2,040
	2,040

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	8,552
	0,00%
	0,00%
	8,552
	8,552
	8,552

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	45,561
	6,00%
	6,00%
	44,877
	44,194
	42,827

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	8,266
	0,00%
	0,00%
	8,266
	8,266
	8,266

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	64,720
	6,00%
	6,00%
	63,749
	62,778
	60,837

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,991
	0,00%
	0,00%
	1,991
	1,991
	1,991

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	76,732
	6,00%
	6,00%
	75,581
	74,430
	72,128

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	5,690
	0,00%
	0,00%
	5,690
	5,690
	5,690

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	39,496
	6,00%
	6,00%
	38,904
	38,311
	37,127

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	5,660
	0,00%
	0,00%
	5,660
	5,660
	5,660

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	37,623
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д.,  Школьная ул., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	10,902
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	4,084
	0,00%
	0,00%
	4,084
	4,084
	4,084

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	73,168
	6,00%
	6,00%
	72,071
	70,973
	68,778

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	6,216
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	62,875
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	2,668
	0,00%
	0,00%
	2,668
	2,668
	2,668

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	47,989
	6,00%
	6,00%
	47,269
	46,549
	45,109

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	3,997
	0,00%
	0,00%
	3,997
	3,997
	3,997

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	72,827
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	1,600
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	10,448
	0,00%
	0,00%
	10,448
	10,448
	10,448

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	57,961
	6,00%
	6,00%
	57,092
	56,222
	54,483

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	2,471
	0,00%
	0,00%
	2,471
	2,471
	2,471

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	28,938
	6,00%
	6,00%
	28,504
	28,070
	27,202

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	4,210
	0,00%
	0,00%
	4,210
	4,210
	4,210

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	62,103
	6,00%
	6,00%
	61,172
	60,240
	58,377

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	10,274
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	5,420
	0,00%
	0,00%
	5,420
	5,420
	5,420

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	61,603
	6,00%
	6,00%
	60,679
	59,754
	57,906

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,865
	0,00%
	0,00%
	1,865
	1,865
	1,865

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	13,302
	6,00%
	6,00%
	13,103
	12,903
	12,504

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д.,  А.Егоровой ул., д. 21]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,685
	0,00%
	0,00%
	1,685
	1,685
	1,685

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	68,398
	6,00%
	6,00%
	67,372
	66,346
	64,294

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	4,397
	0,00%
	0,00%
	4,397
	4,397
	4,397

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	60,320
	6,00%
	6,00%
	59,415
	58,510
	56,701

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	21,049
	57,70%
	14,60%
	20,280
	19,512
	17,975

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	32,094
	6,00%
	6,00%
	31,613
	31,131
	30,168

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	10,670
	18,10%
	1,80%
	10,622
	10,574
	10,478

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	95,135
	6,00%
	6,00%
	93,708
	92,281
	89,427

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	2,881
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	52,305
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	11,473
	24,10%
	2,40%
	11,404
	11,335
	11,197

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	46,399
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	3,803
	0,00%
	0,00%
	3,803
	3,803
	3,803

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	37,245
	6,00%
	6,00%
	36,687
	36,128
	35,011

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	3,976
	0,00%
	0,00%
	3,976
	3,976
	3,976

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	25,418
	6,00%
	6,00%
	25,036
	24,655
	23,893

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-



В соответствии с п. 9 третьего раздела приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (далее – Приказ № 419) определяется объем снижения потребления за каждый год трехлетнего периода на основании рассчитанных удельных годовых расходов ресурсов, приведенных к сопоставимым условиям в соответствии с Приказом № 425. Расчет объема снижения потребления ТЭР и воды осуществляется нарастающим итогом в соответствии с формулой № 2 Приказа № 419 и представлен в таблице ниже.



Результат расчета объема снижения потребления ТЭР УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Объем снижения потребления за 2027 год
	Объем снижения потребления за 2028 год
	Объем снижения потребления за 2029 год
	Примечание

	1
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	2
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	-
	-
	-
	Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	3
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	85,860
	171,720
	343,440
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	4
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	61,830
	123,660
	247,320
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	5
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	111,450
	222,900
	445,800
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	6
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	68,490
	136,980
	273,960
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	7
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	8
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	9
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	159,660
	319,320
	638,640
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	10
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	11
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	257,115
	514,230
	1028,460
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	12
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	13
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина ул., д. 56]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	147,345
	294,690
	589,380
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	14
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул, д. 27]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	163,920
	327,840
	655,680
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	15
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д, Комсомольская ул., д. 30]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	233,925
	467,850
	935,700
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	16
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	Не устанавливается (площадь менее 100 м2). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	17
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	88,425
	176,850
	353,700
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	18
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	89,025
	178,050
	356,100
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	19
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	101,295
	202,590
	405,180
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	20
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	601,905
	1203,810
	2407,620
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	21
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	1328,345
	2656,689
	5313,378
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	360,375
	720,750
	1441,500
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	22
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	9,288
	18,576
	37,152
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	125,490
	250,980
	501,960
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	23
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	24
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	21,408
	42,816
	85,632
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	25
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	439,485
	878,970
	1757,940
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	26
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	315,435
	630,870
	1261,740
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-
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[bookmark: _Toc229609175]4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

[bookmark: _Toc229609176]4.1. Основание для расчета целевых показателей

В соответствии со ст. 25 Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;
2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:
- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (далее – Приказ № 398).
Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксироваться в формах фактического выполнения целевых показателей как за год, так и с нарастающим итогом.
В соответствии с п. 4 и п. 7 требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации Приказа № 398 ежегодно формируется отчетность о достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с приложением № 4 к данным требованиям. Соответствующие формы отчетности представлены в приложении № 2 данной Программы с отражением плановых значений.
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Целевые показатели определены в размерности рассчитанных ранее целевых уровней снижения потребления ТЭР и воды для возможности в последующем проводить сопоставление в последующем их достижения для каждого объекта, в том числе для целей применения Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях.
Целевые показатели рассчитываются на основании запланированных мероприятий, включенных в программу и представленных в разделе 5 Программы.
В таблице ниже представлены основные целевые показатели реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики.

Форма в соответствии с Приложением № 2
к Требованиям к форме программы в области энергосбереженияи повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№ п.п.
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Базовый год
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]:
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	22,519
	22,519
	22,519
	22,519

	2.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]:
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	20,88
	20,88
	20,88
	20,88

	2.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	147,035
	147,035
	147,035
	147,035

	3.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]:
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,552
	8,552
	8,552
	8,552

	3.2.
	Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей)
	м3/чел
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	3.3.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	45,561
	42,486
	42,486
	42,486

	4.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]:
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,266
	8,266
	8,266
	8,266

	4.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	64,72
	63,507
	60,676
	60,676

	5.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991

	5.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	76,732
	71,413
	71,413
	71,413

	6.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д, Ленинградская ул., д. 41]:
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69

	6.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	39,496
	36,934
	36,934
	36,934

	7.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]:
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66

	7.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	37,623
	37,623
	37,623
	37,623

	8.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д,  Школьная ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,902
	10,902
	10,902
	10,902

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 1]:
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,084
	4,084
	4,084
	4,084

	9.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	73,168
	71,398
	68,742
	68,742

	10.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	6,216
	6,216
	6,216
	6,216

	10.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	62,875
	62,875
	62,875
	62,875

	11.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]:
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,668
	2,668
	2,668
	2,668

	11.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	47,989
	46,547
	46,547
	45,105

	12.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]:
	-
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,997
	3,997
	3,997
	3,997

	12.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	72,827
	72,827
	72,827
	72,827

	13.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина ул., д. 56]:
	-
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,448
	10,448
	10,448
	10,448

	13.2.
	Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей)
	м3/чел
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	13.3.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,961
	54,162
	54,162
	54,162

	14.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул., д. 27]:
	-
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,471
	2,471
	2,471
	2,471

	14.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	28,938
	28,256
	27,131
	27,131

	15.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д, Комсомольская ул., д. 30]:
	-
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,21
	4,21
	4,21
	4,21

	15.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	62,103
	60,565
	58,001
	58,001

	16.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д, Ленина ул., д. 34а]:
	-
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,274
	10,274
	10,274
	10,274

	17.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10]:
	-
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,42
	5,42
	5,42
	5,42

	17.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	61,603
	57,566
	57,566
	57,566

	18.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24]:
	-
	-
	-
	-
	-

	18.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,865
	1,865
	1,865
	1,865

	18.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	13,302
	12,436
	12,436
	12,436

	19.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д,  А. Егоровой ул., д. 21]:
	-
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,685
	1,685
	1,685
	1,685

	19.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	68,398
	65,79
	65,79
	63,181

	20.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с, Советская ул., д. 12]:
	-
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,397
	4,397
	4,397
	4,397

	20.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	60,32
	59,159
	57,416
	56,642

	21.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	21,049
	20,21
	18,822
	17,96

	21.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	32,094
	31,406
	30,03
	30,03

	22.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]:
	-
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,67
	10,463
	10,463
	10,463

	22.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	95,135
	89,278
	89,278
	89,278

	23.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]:
	-
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,881
	2,881
	2,881
	2,881

	23.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	52,305
	52,305
	52,305
	52,305

	24.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]:
	-
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	11,473
	11,184
	11,184
	11,184

	24.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	46,399
	46,399
	46,399
	46,399

	25.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с, Коммунистическая ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803

	25.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	37,245
	35,935
	35,935
	34,953

	26.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]:
	-
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976

	26.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	25,418
	24,64
	24,64
	23,862







[bookmark: _Toc229609178]5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

[bookmark: _Toc229609179]5.1. Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с разделом III приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и перечнем мероприятий представленных в системе ГИС «Энергоэффективность».
Конкретный перечень мероприятий разрабатывается с учетом необходимости достижения минимального уровня целевого уровня снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и формирования принципа энергосберегающего поведения в учреждении.

[bookmark: _Toc229609180]5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Система мероприятий по реализации Программы делится на:
обеспечивающие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (мероприятия, не дающие экономию энергетических ресурсов и воды в натуральном выражении либо не требующие прямого финансирования);
организационные и малозатратные мероприятия;
среднезатратные;
долгосрочные, крупнозатратные
Сводный перечень рекомендуемых мероприятий за весь период действия Программы представлен в таблице ниже.


Сводный перечень рекомендуемых мероприятий УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Вид ресурса
	Суммарные затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.
	Суммарная годовая экономия ресурса
	Рекомендуемый период реализации

	
	
	
	
	ед. изм.
	кол-во
	в стоимостном выражении, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	2.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	2.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	3.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	4.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	-
	0
	-
	-
	4,506
	-

	4.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	3
	4,506
	2027

	5.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	-
	20
	-
	-
	3,122
	-

	5.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	20
	Гкал
	1,4
	2,229
	2028

	5.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	0,6
	0,893
	2027

	6.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул., д. 2]
	-
	0
	-
	-
	5,871
	-

	6.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	4
	5,871
	2027

	7.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	-
	0
	-
	-
	3,39
	-

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	2,3
	3,39
	2027

	8.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	8.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	9.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	10.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	-
	9
	-
	-
	7,674
	-

	10.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	9
	Гкал
	3
	4,728
	2028

	10.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	2
	2,946
	2027

	11.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	11.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	12.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	-
	35
	-
	-
	12,374
	-

	12.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	35
	Гкал
	4
	6,605
	2029

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	4
	5,769
	2027

	13.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	13.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	14.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]
	-
	0
	-
	-
	7,37
	-

	14.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	5
	7,37
	2027

	15.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]
	-
	9
	-
	-
	7,877
	-

	15.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	9
	Гкал
	3,3
	5,029
	2028

	15.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	2
	2,848
	2027

	16.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	-
	39
	-
	-
	12,207
	-

	16.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	39
	Гкал
	5
	7,821
	2028

	16.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	3
	4,386
	2027

	17.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	18.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]
	-
	0
	-
	-
	4,412
	-

	18.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	3
	4,412
	2027

	19.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]
	-
	0
	-
	-
	4,323
	-

	19.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	3
	4,323
	2027

	20.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А. Егоровой ул., д. 21]
	-
	6
	-
	-
	6,3
	-

	20.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	6
	Гкал
	2
	3,363
	2029

	20.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	2
	2,937
	2027

	21.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	-
	56
	-
	-
	29,418
	-

	21.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	35
	Гкал
	4
	6,666
	2029

	21.2.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	21
	Гкал
	9
	14,018
	2028

	21.3.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	6
	8,734
	2027

	22.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]
	-
	132
	-
	-
	84,619
	-

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	электрическая энергия
	0
	кВтч
	1450
	16,774
	2027

	22.2.
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники
	электрическая энергия
	42
	кВтч
	2400
	29,707
	2028

	22.3.
	Применение датчиков движения
	электрическая энергия
	69
	кВтч
	1490
	19,734
	2029

	22.4.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	21
	Гкал
	8
	12,543
	2028

	22.5.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	4
	5,861
	2027

	23.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д, Ильича ул., д. 29]
	-
	0
	-
	-
	6,334
	-

	23.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	электрическая энергия
	0
	кВтч
	40
	0,465
	2027

	23.2.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	4
	5,869
	2027

	24.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	24.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	25.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	-
	0
	-
	-
	1,028
	-

	25.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	электрическая энергия
	0
	кВтч
	90
	1,028
	2027

	26.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	-
	17
	-
	-
	21,247
	-

	26.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	17
	Гкал
	6
	9,816
	2029

	26.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	8
	11,431
	2027

	27.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]
	-
	17
	-
	-
	15,439
	-

	27.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	17
	Гкал
	5
	8,241
	2029

	27.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	5
	7,198
	2027



Перечень программных мероприятий в разрезе объемов финансирования по годам реализации в соответствии с приложением № 3 требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» приведены в таблице ниже.


Форма в соответствии с Приложением № 3
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования  отчетности о ходе ее реализации,утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398


Перечень мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027 - 2029 годы

	№ п.п.
	Наименование мероприятия программы
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб.
	
	в натуральном выражении
	в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб.
	
	в натуральном выражении
	в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб.

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	2.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	2.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	 
	0
	 
	 
	4,506
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	4.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,386
	тыс. м3
	4,506
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	 
	0
	 
	 
	0,893
	 
	20
	 
	 
	2,229
	 
	0
	 
	 
	0

	5.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	20
	0,18
	тыс. м3
	2,229
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,077
	тыс. м3
	0,893
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]
	 
	0
	 
	 
	5,871
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	6.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,515
	тыс. м3
	5,871
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д, Ленинградская ул., д. 41]
	 
	0
	 
	 
	3,39
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,296
	тыс. м3
	3,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	8.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д,  Школьная ул., д. 2]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	9.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 1]
	 
	0
	 
	 
	2,946
	 
	9
	 
	 
	4,728
	 
	0
	 
	 
	0

	10.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	9
	0,386
	тыс. м3
	4,728
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,258
	тыс. м3
	2,946
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	11.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	 
	0
	 
	 
	5,769
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	35
	 
	 
	6,605

	12.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	35
	0,515
	тыс. м3
	6,605

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,515
	тыс. м3
	5,769
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	13.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]
	 
	0
	 
	 
	7,37
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	14.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	мун-ый бюджет
	0
	0,644
	тыс. м3
	7,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]
	 
	0
	 
	 
	2,848
	 
	9
	 
	 
	5,029
	 
	0
	 
	 
	0

	15.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	9
	0,425
	тыс. м3
	5,029
	 
	 
	 
	 
	 

	15.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,258
	тыс. м3
	2,848
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	 
	0
	 
	 
	4,386
	 
	39
	 
	 
	7,821
	 
	0
	 
	 
	0

	16.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	39
	0,644
	тыс. м3
	7,821
	 
	 
	 
	 
	 

	16.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,386
	тыс. м3
	4,386
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]
	 
	0
	 
	 
	4,412
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	18.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	мун-ый бюджет
	0
	0,386
	тыс. м3
	4,412
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]
	 
	0
	 
	 
	4,323
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	19.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	мун-ый бюджет
	0
	0,386
	тыс. м3
	4,323
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21]
	 
	0
	 
	 
	2,937
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	6
	 
	 
	3,363

	20.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	6
	0,258
	тыс. м3
	3,363

	20.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,258
	тыс. м3
	2,937
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	 
	0
	 
	 
	8,734
	 
	21
	 
	 
	14,018
	 
	35
	 
	 
	6,666

	21.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	35
	0,515
	тыс. м3
	6,666

	21.2.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	21
	1,159
	тыс. м3
	14,018
	 
	 
	 
	 
	 

	21.3.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,773
	тыс. м3
	8,734
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]
	 
	0
	 
	 
	22,635
	 
	63
	 
	 
	42,25
	 
	69
	 
	 
	19,734

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	1,45
	тыс. кВтч
	16,774
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.2.
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	42
	2,4
	тыс. кВтч
	29,707
	 
	 
	 
	 
	 

	22.3.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	69
	1,49
	тыс. кВтч
	19,734

	22.4.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	21
	1,03
	тыс. м3
	12,543
	 
	 
	 
	 
	 

	22.5.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,515
	тыс. м3
	5,861
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	 
	0
	 
	 
	6,334
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	23.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	0,04
	тыс. кВтч
	0,465
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.2.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	мун-ый бюджет
	0
	0,515
	тыс. м3
	5,869
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	24.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	 
	0
	 
	 
	1,028
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	25.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	0,09
	тыс. кВтч
	1,028
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	 
	0
	 
	 
	11,431
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	17
	 
	 
	9,816

	26.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	17
	0,773
	тыс. м3
	9,816

	26.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	1,03
	тыс. м3
	11,431
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]
	 
	0
	 
	 
	7,198
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	17
	 
	 
	8,241

	27.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	17
	0,644
	тыс. м3
	8,241

	27.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,644
	тыс. м3
	7,198
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по мероприятиям
	 
	0
	 
	 
	107,011
	 
	161
	 
	 
	76,075
	 
	179
	 
	 
	54,425




[bookmark: _Toc229609181]5.3. Сопоставление планируемого объема снижения потребления на основании внедрения мероприятий и установленного объема снижения потребления на основании ЦУС

Сопоставление планируемого объема снижения потребления разрабатывается в соответствии с п.3 и п. 11 Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях Приказа № 419, в том числе для реализации п.23 указанного Приказа, на основании которого до 31 мая года, следующего за отчетным, учреждение обязано представить информацию о снижении потребления энергоресурсов главному распорядителю бюджетных средств. 

	№ п. п.
	Наименование вида ресурса
	Единица измерения
	Базовый объем потребления ресурса
	Установлен-ный суммарный объем снижения на 2027 год
	Планируе-мый суммарный объем снижения на 2027 год
	Установлен-ный суммарный объем снижения на 2028 год
	Планируе-мый суммарный объем снижения на 2028 год
	Установлен-ный суммарный объем снижения на 2029 год
	Планируе-мый суммарный объем снижения на 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	2941
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1063
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	3565
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	2256
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Потребления холодной воды
	куб. м
	51
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	5724
	85,86
	386,308
	171,72
	386,308
	343,44
	386,308

	4.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1158
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	4122
	61,83
	77,262
	123,66
	257,539
	247,32
	257,539

	5.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	424
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	7430
	111,45
	515,078
	222,9
	515,078
	445,8
	515,078

	6.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1447
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	4566
	68,49
	296,17
	136,98
	296,17
	273,96
	296,17

	7.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	597
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	1718
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1076
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1307
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	10644
	159,66
	257,539
	319,32
	643,847
	638,64
	643,847

	10.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	5370
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	23517
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	2201
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	17141
	257,115
	515,078
	514,23
	515,078
	1028,46
	1030,156

	12.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1186
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	9823
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	3895
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.2.
	Потребления холодной воды
	куб. м
	32
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.3.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	9823
	147,345
	643,847
	294,69
	643,847
	589,38
	643,847

	14.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	2155
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	10928
	163,92
	257,539
	327,84
	682,478
	655,68
	682,478

	15.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	2442
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	15595
	233,925
	386,308
	467,85
	1030,156
	935,7
	1030,156

	16.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1014
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1141
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	5895
	88,425
	386,308
	176,85
	386,308
	353,7
	386,308

	18.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1922
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	5935
	89,025
	386,308
	178,05
	386,308
	356,1
	386,308

	19.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	366
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	6753
	101,295
	257,539
	202,59
	257,539
	405,18
	515,078

	20.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	6756
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	40127
	601,905
	772,617
	1203,81
	1931,542
	2407,62
	2446,62

	21.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	36393
	1328,345
	1450
	2656,689
	3850
	5313,378
	5340

	21.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	24025
	360,375
	515,078
	720,75
	1545,234
	1441,5
	1545,234

	22.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	2064
	9,288
	40
	18,576
	40
	37,152
	40

	22.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	8366
	125,49
	515,078
	250,98
	515,078
	501,96
	515,078

	23.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	900
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	7428
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	3568
	21,408
	90
	42,816
	90
	85,632
	90

	24.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	6560
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	6909
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	29299
	439,485
	1030,156
	878,97
	1030,156
	1757,94
	1802,773

	26.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	7597
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	21029
	315,435
	643,847
	630,87
	643,847
	1261,74
	1287,695





[bookmark: _Toc229609182]5.4. Краткое описание программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Название мероприятия: Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально).
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие предусматривает организацию контроля за соблюдением сроков поверки приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, а также иных используемых приборов учета. Своевременная поверка необходима для обеспечения достоверности показаний, корректного учета фактического потребления ресурсов и недопущения использования приборов с истекшим межповерочным интервалом.
В рамках мероприятия осуществляется ведение графика поверки, мониторинг сроков, подготовка необходимых документов и взаимодействие со специализированными организациями, уполномоченными на выполнение соответствующих работ. Реализация данного мероприятия способствует повышению качества учета энергоресурсов, снижению риска искажения данных и формированию достоверной базы для анализа эффективности использования ресурсов.
Название мероприятия: Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально).
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие направлено на систематическое наблюдение за объемами потребления электрической энергии, тепловой энергии, топлива и воды в учреждении. Проведение регулярного анализа позволяет выявлять тенденции изменения потребления, случаи необоснованного роста расхода ресурсов, возможные потери и отклонения от плановых значений.
В рамках реализации мероприятия осуществляется сбор и сопоставление данных приборов учета, анализ динамики потребления по отчетным периодам, оценка влияния сезонных и эксплуатационных факторов, а также подготовка предложений по устранению выявленных причин перерасхода. Результатом является повышение обоснованности управленческих решений и своевременное принятие мер по снижению потребления ресурсов.
Название мероприятия: Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398.
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие направлено на обеспечение своевременного и полного формирования отчетности о ходе реализации программы энергосбережения и достигнутых результатах в соответствии с Приказом № 398 по приложениям 1.1-1.3, 2.1-2.3 к данной программе. Подготовка отчетов необходима для подтверждения выполнения запланированных мероприятий, оценки эффективности принятых решений и соблюдения установленных требований к отчетности.
В рамках мероприятия осуществляется сбор сведений о выполненных работах, фактических значениях целевых показателей, объемах достигнутой экономии ресурсов и причинах возможных отклонений от плановых параметров. Реализация мероприятия позволяет обеспечить прозрачность исполнения программы, повысить качество контроля и сформировать достоверную информацию для дальнейшего планирования.
Название мероприятия: Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419.
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие предусматривает формирование и представление информации о достигнутом снижении объема потребления энергетических ресурсов и воды за отчетный период главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с формами представленными в приложениях 3.1-3.3 к данной программе. Подготовка таких сведений позволяет оценить фактическую результативность мероприятий по энергосбережению и обеспечить сопоставимость результатов по периодам.
В ходе реализации мероприятия проводятся сбор исходных данных, расчет показателей снижения потребления, сопоставление фактических значений с базовыми и плановыми уровнями, а также оформление соответствующей информации в установленном порядке. Ожидаемым результатом является наличие обоснованных и документально подтвержденных данных о достигнутой экономии ресурсов.
Название мероприятия: Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие направлено на формирование в учреждении устойчивой практики рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет информационной и разъяснительной работы. Важным условием достижения эффекта является вовлечение работников учреждения в процесс энергосбережения и повышение их осведомленности о способах снижения потребления ресурсов.
Реализация мероприятия может включать размещение памяток, информационных материалов, проведение разъяснительных бесед, тематических совещаний и иных форм информирования работников. Результатом является повышение дисциплины в части использования освещения, оборудования, воды и тепловой энергии, а также снижение непроизводительных потерь ресурсов за счет изменения повседневного поведения персонала.
Название мероприятия: Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие предусматривает рациональную организацию режимов работы оргтехники, компьютерного оборудования, периферийных устройств и осветительных приборов с учетом фактической потребности в их использовании. Основной задачей является исключение необоснованной работы оборудования в периоды, когда его использование не требуется.
В рамках мероприятия внедряются организационные меры по отключению оборудования по окончании рабочего дня, в перерывах, выходные и праздничные дни, а также по использованию энергосберегающих режимов. Реализация данного мероприятия позволяет снизить расход электрической энергии без существенных капитальных затрат и повысить культуру ресурсосбережения в учреждении.
Название мероприятия: Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие предусматривает поэтапную замену устаревших и энергоемких источников света на современные светодиодные светильники, обладающие более высокой световой отдачей и меньшим потреблением электрической энергии. Такая замена является одним из наиболее распространенных и эффективных способов снижения расхода электроэнергии на освещение.
В рамках реализации мероприятия осуществляется подбор и установка светодиодных светильников с учетом характеристик помещений, требований к освещенности и режима эксплуатации. Ожидаемым результатом является снижение потребления электрической энергии, уменьшение затрат на обслуживание и замену ламп, а также повышение надежности системы освещения.
Название мероприятия: Применение датчиков движения.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие направлено на автоматизацию управления освещением в помещениях и зонах с периодическим пребыванием людей. Использование датчиков движения позволяет включать освещение только при фактическом нахождении человека в помещении и автоматически отключать его при отсутствии движения.
Наиболее целесообразно применение таких устройств в коридорах, санузлах, лестничных клетках, подсобных и складских помещениях. Реализация мероприятия позволяет снизить нерациональный расход электрической энергии, исключить случаи оставления включенного света и повысить общую эффективность эксплуатации осветительного оборудования.
Название мероприятия: Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами.
Мероприятие относится к типу долгосрочных и крупнозатратных. 
Мероприятие направлено на снижение теплопотерь через оконные проемы за счет замены изношенных оконных блоков на современные герметичные конструкции со стеклопакетами. Старые окна нередко являются одной из основных причин повышенных тепловых потерь, сквозняков и нарушения температурного режима в помещениях.
Реализация мероприятия включает демонтаж существующих конструкций, установку новых оконных блоков и выполнение сопутствующих работ по обеспечению герметичности примыканий. Результатом является повышение теплозащитных характеристик здания, снижение потребления тепловой энергии на отопление, улучшение микроклимата помещений и повышение комфорта пребывания.
Название мероприятия: Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие предусматривает установку теплоотражающих экранов за отопительными приборами, расположенными у наружных стен. Такие конструкции позволяют уменьшить передачу тепла в толщу наружной стены и направить большую часть теплового потока внутрь помещения.
В рамках реализации мероприятия устанавливаются специальные отражающие материалы или панели в местах размещения радиаторов. Ожидаемым результатом является повышение эффективности работы системы отопления, улучшение обогрева помещений и сокращение непроизводительных потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции.
Название мероприятия: Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие направлено на устранение неплотностей оконных конструкций и снижение теплопотерь через зазоры и продувания. Даже при наличии современных оконных блоков нарушение регулировки створок может существенно ухудшать теплозащитные характеристики остекления.
В рамках мероприятия производится проверка состояния оконной фурнитуры, регулировка прилегания створок, перевод окон ПВХ на зимний режим и устранение выявленных дефектов. Результатом является повышение герметичности оконных конструкций, уменьшение инфильтрации холодного воздуха и снижение расхода тепловой энергии на отопление.
Название мероприятия: Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие направлено на снижение потребления тепловой энергии в периоды, когда фактическая нагрузка на здание уменьшается из-за сокращения числа работников и посетителей. Поддержание стандартного режима отопления в такие дни часто приводит к избыточному расходу тепловой энергии.
В рамках мероприятия устанавливаются и применяются режимы пониженной температуры теплоносителя на выходные и праздничные дни с учетом недопущения нарушения нормативных условий эксплуатации помещений. Результатом является сокращение расхода тепловой энергии без ухудшения сохранности здания и инженерных систем.
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Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, представленных выше.
Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень. При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы подлежат уточнению при формировании бюджета на следующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году. 
Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной (предпринимательской или иной приносящей доход) деятельности, а также средства из местного бюджета и прочие источники.
Общий объем финансирования Программы составляет 340 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы

	№ п. п.
	Источники финансирования мероприятий
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	2
	Средства регионального бюджета
	0
	0
	0
	0

	3
	Средства муниципальных образований
	340
	0
	161
	179

	4
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0



Основными источниками финансирования Программы могут являться средства учреждения, либо средства, получаемые в соответствии с действующим законодательством из бюджетов любых уровней или кредитные ресурсы банков, а также средства энергосервисных компаний при заключении соответствующего энергосервисного контракта.
Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета.
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Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающих практическое достижение целей, установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.
Методы управления Программой должны основываться на:
 - нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга;
 - организационных формах, в которые должны входить такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию Программы;
 - техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами.
Контроль за выполнением Программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации.
Механизм реализации Программы включает:
 - выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
 - ежегодная подготовка отчетов о реализации Программы (приложения 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3) и анализ достигнутых результатов;
 - ежегодная корректировка Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (при необходимости);
- ежегодное представление декларации о потреблении энергетических ресурсов в установленном порядке.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ежегодно отражаются в отчетах как в натуральном, так и в стоимостном выражении в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Отчет о реализации составляется ежегодно в соответствии с формами, представленными в приложениях 1.1-1.3, 2.1-2.3.
Корректировка Программы осуществляется по итогам анализа ее реализации за предыдущий год с учетом фактических объемов потребления ресурсов, изменения условий функционирования учреждения, уточнения объемов финансирования, необходимости переноса сроков реализации мероприятий, а также при наличии результатов энергетического обследования или иных документов, содержащих предложения по повышению энергетической эффективности.
Ежегодно подводятся итоги реализации Программы с формированием сведения о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период по приложениям 3.1-3.3 к Программе для направления главному распорядителю бюджетных средств в срок до 31 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с п. 23 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.07.2021г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». 

[bookmark: _Toc229609185]8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды в соответствии с Приказом № 425, Приказом № 419, 24 статьей Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ожидаемыми результатами реализации Программы является:
- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии электрической энергии в размере 5,47 тыс. кВтч;
- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии природного газа в размере 14,371 тыс. куб.м.;
- достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации;
[bookmark: _Toc310760882]- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов;
- повышение уровня энергосберегающей дисциплины работников учреждения и формирование бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов и воды.

[bookmark: _Toc229609186]Приложение 1.1. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2028 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	22,519
	 
	 

	2.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]:
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	20,88
	 
	 

	2.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	147,035
	 
	 

	3.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]:
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,552
	 
	 

	3.2.
	Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей)
	м3/чел
	2,04
	 
	 

	3.3.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	42,486
	 
	 

	4.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 17]:
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,266
	 
	 

	4.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	63,507
	 
	 

	5.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,991
	 
	 

	5.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	71,413
	 
	 

	6.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]:
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,69
	 
	 

	6.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	36,934
	 
	 

	7.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]:
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,66
	 
	 

	7.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	37,623
	 
	 

	8.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,902
	 
	 

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,084
	 
	 

	9.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	71,398
	 
	 

	10.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	6,216
	 
	 

	10.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	62,875
	 
	 

	11.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]:
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,668
	 
	 

	11.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	46,547
	 
	 

	12.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,997
	 
	 

	12.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	72,827
	 
	 

	13.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]:
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,448
	 
	 

	13.2.
	Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей)
	м3/чел
	1,6
	 
	 

	13.3.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	54,162
	 
	 

	14.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]:
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,471
	 
	 

	14.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	28,256
	 
	 

	15.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]:
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,21
	 
	 

	15.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	60,565
	 
	 

	16.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]:
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,274
	 
	 

	17.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10]:
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,42
	 
	 

	17.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,566
	 
	 

	18.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]:
	-
	-
	-
	-

	18.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,865
	 
	 

	18.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	12,436
	 
	 

	19.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А..Егоровой ул., д. 21]:
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,685
	 
	 

	19.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	65,79
	 
	 

	20.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]:
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,397
	 
	 

	20.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	59,159
	 
	 

	21.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	20,21
	 
	 

	21.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	31,406
	 
	 

	22.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]:
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,463
	 
	 

	22.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	89,278
	 
	 

	23.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]:
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,881
	 
	 

	23.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	52,305
	 
	 

	24.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]:
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	11,184
	 
	 

	24.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	46,399
	 
	 

	25.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,803
	 
	 

	25.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	35,935
	 
	 

	26.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]:
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,976
	 
	 

	26.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	24,64
	 
	 



	Руководитель
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	_______________________
	_______________________
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Форма в соответствии с Приложением № 4
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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2029 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	22,519
	 
	 

	2.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]:
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	20,88
	 
	 

	2.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	147,035
	 
	 

	3.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]:
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,552
	 
	 

	3.2.
	Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей)
	м3/чел
	2,04
	 
	 

	3.3.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	42,486
	 
	 

	4.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 17]:
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,266
	 
	 

	4.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	60,676
	 
	 

	5.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,991
	 
	 

	5.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	71,413
	 
	 

	6.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д, Ленинградская ул., д. 41]:
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,69
	 
	 

	6.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	36,934
	 
	 

	7.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15]:
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,66
	 
	 

	7.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	37,623
	 
	 

	8.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д,  Школьная ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,902
	 
	 

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д, Школьная ул., д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,084
	 
	 

	9.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	68,742
	 
	 

	10.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	6,216
	 
	 

	10.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	62,875
	 
	 

	11.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]:
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,668
	 
	 

	11.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	46,547
	 
	 

	12.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул, д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,997
	 
	 

	12.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	72,827
	 
	 

	13.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]:
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,448
	 
	 

	13.2.
	Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей)
	м3/чел
	1,6
	 
	 

	13.3.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	54,162
	 
	 

	14.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]:
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,471
	 
	 

	14.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	27,131
	 
	 

	15.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]:
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,21
	 
	 

	15.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	58,001
	 
	 

	16.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]:
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,274
	 
	 

	17.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]:
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,42
	 
	 

	17.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,566
	 
	 

	18.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]:
	-
	-
	-
	-

	18.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,865
	 
	 

	18.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	12,436
	 
	 

	19.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А..Егоровой ул., д. 21]:
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,685
	 
	 

	19.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	65,79
	 
	 

	20.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]:
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,397
	 
	 

	20.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,416
	 
	 

	21.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	18,822
	 
	 

	21.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	30,03
	 
	 

	22.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]:
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,463
	 
	 

	22.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	89,278
	 
	 

	23.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]:
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,881
	 
	 

	23.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	52,305
	 
	 

	24.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]:
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	11,184
	 
	 

	24.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	46,399
	 
	 

	25.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,803
	 
	 

	25.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	35,935
	 
	 

	26.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]:
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,976
	 
	 

	26.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	24,64
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[bookmark: _Toc229609188]Приложение 1.3. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования  и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2030 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	22,519
	 
	 

	2.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]:
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	20,88
	 
	 

	2.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	147,035
	 
	 

	3.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]:
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,552
	 
	 

	3.2.
	Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей)
	м3/чел
	2,04
	 
	 

	3.3.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	42,486
	 
	 

	4.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]:
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,266
	 
	 

	4.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	60,676
	 
	 

	5.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,991
	 
	 

	5.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	71,413
	 
	 

	6.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]:
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,69
	 
	 

	6.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	36,934
	 
	 

	7.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]:
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,66
	 
	 

	7.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	37,623
	 
	 

	8.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,902
	 
	 

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,084
	 
	 

	9.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	68,742
	 
	 

	10.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	6,216
	 
	 

	10.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	62,875
	 
	 

	11.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с, Советская ул., д. 3]:
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,668
	 
	 

	11.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	45,105
	 
	 

	12.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,997
	 
	 

	12.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	72,827
	 
	 

	13.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]:
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,448
	 
	 

	13.2.
	Удельный расход холодной воды (в расчете на общее количество работников и посетителей)
	м3/чел
	1,6
	 
	 

	13.3.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	54,162
	 
	 

	14.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул., д. 27]:
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,471
	 
	 

	14.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	27,131
	 
	 

	15.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]:
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,21
	 
	 

	15.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	58,001
	 
	 

	16.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]:
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,274
	 
	 

	17.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]:
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,42
	 
	 

	17.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,566
	 
	 

	18.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]:
	-
	-
	-
	-

	18.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,865
	 
	 

	18.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	12,436
	 
	 

	19.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д.,  А.Егоровой ул., д. 21]:
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,685
	 
	 

	19.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	63,181
	 
	 

	20.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]:
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,397
	 
	 

	20.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	56,642
	 
	 

	21.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	17,96
	 
	 

	21.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	30,03
	 
	 

	22.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]:
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,463
	 
	 

	22.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	89,278
	 
	 

	23.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]:
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,881
	 
	 

	23.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	52,305
	 
	 

	24.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]:
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	11,184
	 
	 

	24.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	46,399
	 
	 

	25.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]:
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,803
	 
	 

	25.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	34,953
	 
	 

	26.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с, Школьная ул., д. 16]:
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,976
	 
	 

	26.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	23,862
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Форма в соответствии с Приложением № 5
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398


ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2028 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние
	план
	факт
	отклоне-ние
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	2.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер, д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	2.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с, Ленина ул., д. 32б]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	4,506
	 
	 

	4.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	4,506
	 
	 

	5.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0,893
	 
	 

	5.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,077
	 
	 
	тыс. м3
	0,893
	 
	 

	6.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	5,871
	 
	 

	6.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	5,871
	 
	 

	7.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	3,39
	 
	 

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,296
	 
	 
	тыс. м3
	3,39
	 
	 

	8.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	8.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	9.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	2,946
	 
	 

	10.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,258
	 
	 
	тыс. м3
	2,946
	 
	 

	11.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер., д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	11.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	5,769
	 
	 

	12.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	5,769
	 
	 

	13.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	13.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	7,37
	 
	 

	14.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,644
	 
	 
	тыс. м3
	7,37
	 
	 

	15.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д, Пролетарская ул., д. 27]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	2,848
	 
	 

	15.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,258
	 
	 
	тыс. м3
	2,848
	 
	 

	16.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	4,386
	 
	 

	16.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	4,386
	 
	 

	17.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	4,412
	 
	 

	18.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	4,412
	 
	 

	19.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	4,323
	 
	 

	19.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	4,323
	 
	 

	20.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д,  А.Егоровой ул., д. 21]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	2,937
	 
	 

	20.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,258
	 
	 
	тыс. м3
	2,937
	 
	 

	21.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с, Советская ул., д. 12]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	8,734
	 
	 

	21.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.2.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.3.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	8,734
	 
	 

	22.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	22,635
	 
	 

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	1,45
	 
	 
	тыс. кВтч
	16,774
	 
	 

	22.2.
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.3.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.4.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.5.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	5,861
	 
	 

	23.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	6,334
	 
	 

	23.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,04
	 
	 
	тыс. кВтч
	0,465
	 
	 

	23.2.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	5,869
	 
	 

	24.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	24.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	1,028
	 
	 

	25.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,09
	 
	 
	тыс. кВтч
	1,028
	 
	 

	26.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	11,431
	 
	 

	26.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	1,03
	 
	 
	тыс. м3
	11,431
	 
	 

	27.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	7,198
	 
	 

	27.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,644
	 
	 
	тыс. м3
	7,198
	 
	 

	 
	Всего по мероприятиям
	X
	0
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	107,011
	 
	 



	СПРАВОЧНО:

	Всего с начала года реализации программы
	0
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	107,011
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Форма в соответствии с Приложением № 5
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2029 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние
	план
	факт
	отклоне-ние
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	2.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	2.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина пр-кт, д. 21]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	4.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 17]
	X
	20
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	2,229
	 
	 

	5.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	мун-ый бюджет
	20
	 
	 
	0,18
	 
	 
	тыс. м3
	2,229
	 
	 

	5.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д, Ленина ул., д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	6.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д, Ленинградская ул., д. 41]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	8.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	9.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	X
	9
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	4,728
	 
	 

	10.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	9
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	4,728
	 
	 

	10.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	11.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	12.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	13.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с, Ленина ул, д. 56]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	14.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]
	X
	9
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	5,029
	 
	 

	15.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	9
	 
	 
	0,425
	 
	 
	тыс. м3
	5,029
	 
	 

	15.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д, Комсомольская ул., д. 30]
	X
	39
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	7,821
	 
	 

	16.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	мун-ый бюджет
	39
	 
	 
	0,644
	 
	 
	тыс. м3
	7,821
	 
	 

	16.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д, Ленина ул., д. 34а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д, Центральная ул., д. 10]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	18.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	19.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А..Егоровой ул., д. 21]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	20.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	X
	21
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	14,018
	 
	 

	21.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.2.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	21
	 
	 
	1,159
	 
	 
	тыс. м3
	14,018
	 
	 

	21.3.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4]
	X
	63
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	42,25
	 
	 

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.2.
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники
	мун-ый бюджет
	42
	 
	 
	2,4
	 
	 
	тыс. кВтч
	29,707
	 
	 

	22.3.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.4.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	21
	 
	 
	1,03
	 
	 
	тыс. м3
	12,543
	 
	 

	22.5.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д, Ильича ул., д. 29]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	23.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.2.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	24.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	25.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	26.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	27.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по мероприятиям
	X
	161
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	76,075
	 
	 



	СПРАВОЧНО:

	Всего с начала года реализации программы
	161
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	183,086
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[bookmark: _Toc229609191]Приложение 2.3. Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2030 г. (за 2029 год)

Форма в соответствии с Приложением № 5
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2030 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние
	план
	факт
	отклоне-ние
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	2.
	здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Набережный пер, д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	2.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с, Ленина ул., д. 32б]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	4.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	5.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	6.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Воробьева ул., д. 15]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	8.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д,  Школьная ул., д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	9.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	10.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д, Чапаева пер, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	11.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]
	X
	35
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	6,605
	 
	 

	12.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	мун-ый бюджет
	35
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	6,605
	 
	 

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	13.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	14.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	15.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	16.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	18.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	19.1.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д, А.Егоровой ул., д. 21]
	X
	6
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	3,363
	 
	 

	20.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	6
	 
	 
	0,258
	 
	 
	тыс. м3
	3,363
	 
	 

	20.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]
	X
	35
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	6,666
	 
	 

	21.1.
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	мун-ый бюджет
	35
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	6,666
	 
	 

	21.2.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.3.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]
	X
	69
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	19,734
	 
	 

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.2.
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.3.
	Применение датчиков движения
	мун-ый бюджет
	69
	 
	 
	1,49
	 
	 
	тыс. кВтч
	19,734
	 
	 

	22.4.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.5.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	23.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.2.
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	24.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	25.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]
	X
	17
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	9,816
	 
	 

	26.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	17
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	9,816
	 
	 

	26.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]
	X
	17
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	8,241
	 
	 

	27.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	17
	 
	 
	0,644
	 
	 
	тыс. м3
	8,241
	 
	 

	27.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по мероприятиям
	X
	179
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	54,425
	 
	 



	СПРАВОЧНО:

	Всего с начала года реализации программы
	340
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	237,511
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[bookmark: _Toc229609192]Приложение 3.1. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2027 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку
определения объема снижения потребляемых 
государственным (муниципальным)учреждением 
ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок), утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. № 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

	Базовый год
	2025

	Отчетный год
	2027

	1. Наименование организации
	УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	  1.1. ИНН
	2100003898

	  1.2. Место нахождения и адрес организации
	429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13

	  1.3. Адрес для направления корреспонденции
	429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13

	  1.4. ОГРН
	1232100000406

	  1.5. ОКВЭД
	84.11.34

	  1.6. ОКОГУ
	

	  1.7. ОКТМО
	

	2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация
	

	3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы
	

	  3.1. Ф.И.О.
	

	  3.2. Должность
	

	  3.3. Номер телефона
	

	  3.4. Адрес электронной почты
	





Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

	Показатели
	Фактический
	Плановый

	
	п. 11 Порядка

	Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч
	 
	-1359,041

	Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м
	 
	-3411,03

	Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	 



Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

	Показатели
	Методика расчета
	Значение

	Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т.
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	0

	Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 10 Порядка
	 

	Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 9 Порядка
	 




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	22,519
	 
	22,519

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2941,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	20,880
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	147,035
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1063,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,114
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	2,040
	 
	2,040

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,552
	 
	8,552

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	45,561
	 
	44,877

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	51,0
	 
	0,000

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2256,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,605
	 
	-0,099

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,266
	 
	8,266

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	64,720
	 
	63,749

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1158,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,757
	 
	-0,071

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,991
	 
	1,991

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	76,732
	 
	75,581

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	424,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,574
	 
	-0,129




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,690
	 
	5,690

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	39,496
	 
	38,904

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1447,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,269
	 
	-0,079

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,660
	 
	5,660

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	37,623
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	597,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	1,983
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,902
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1076,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,084
	 
	4,084

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	73,168
	 
	72,071

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1307,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,283
	 
	-0,184

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	6,216
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	62,875
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5370,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	27,139
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,668
	 
	2,668

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	47,989
	 
	47,269

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2201,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	19,781
	 
	-0,297

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,997
	 
	3,997

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	72,827
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1186,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,336
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	1,600
	 
	-

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,448
	 
	10,448

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,961
	 
	57,092

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	32,0
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3895,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,336
	 
	-0,170

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,471
	 
	2,471

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	28,938
	 
	28,504

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2155,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,611
	 
	-0,189

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,210
	 
	4,210

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	62,103
	 
	61,172

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2442,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	17,997
	 
	-0,270

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,274
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1014,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,420
	 
	5,420

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,603
	 
	60,679

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1141,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,803
	 
	-0,102

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,865
	 
	1,865

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	13,302
	 
	13,103

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1922,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,849
	 
	-0,103

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д, А..Егоровой ул., д. 21]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,685
	 
	1,685

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	68,398
	 
	67,372

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	366,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,793
	 
	-0,117

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,397
	 
	4,397

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	60,320
	 
	59,415

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	6756,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	46,307
	 
	-0,695

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	21,049
	 
	20,280

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	32,094
	 
	31,613

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	36393,0
	 
	-1328,345

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	27,725
	 
	-0,416

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,670
	 
	10,622

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	95,135
	 
	93,708

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2064,0
	 
	-9,288

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	9,654
	 
	-0,145

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,881
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	52,305
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	900,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,572
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	11,473
	 
	11,404

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	46,399
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3568,0
	 
	-21,408

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,570
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,803
	 
	3,803

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	37,245
	 
	36,687

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	6909,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	33,811
	 
	-0,507

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,976
	 
	3,976

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	25,418
	 
	25,036

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	7597,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	24,267
	 
	-0,364



[bookmark: _Toc229609193]Приложение 3.2. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2028 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку
определения объема снижения потребляемых 
государственным (муниципальным)учреждением 
ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок), 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. № 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

	Базовый год
	2025

	Отчетный год
	2028

	1. Наименование организации
	УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	  1.1. ИНН
	2100003898

	  1.2. Место нахождения и адрес организации
	429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13

	  1.3. Адрес для направления корреспонденции
	429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13

	  1.4. ОГРН
	1232100000406

	  1.5. ОКВЭД
	84.11.34

	  1.6. ОКОГУ
	

	  1.7. ОКТМО
	

	2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация
	

	3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы
	

	  3.1. Ф.И.О.
	

	  3.2. Должность
	

	  3.3. Номер телефона
	

	  3.4. Адрес электронной почты
	





Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

	Показатели
	Фактический
	Плановый

	
	п. 11 Порядка

	Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч
	 
	-2718,081

	Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м
	 
	-6822,06

	Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	 



Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

	Показатели
	Методика расчета
	Значение

	Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т.
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	0

	Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 10 Порядка
	 

	Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 9 Порядка
	 





	
	
	
	

	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Набережный пер., д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	22,519
	 
	22,519

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2941,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	20,880
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	147,035
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1063,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,114
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	2,040
	 
	2,040

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,552
	 
	8,552

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	45,561
	 
	44,194

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	51,0
	 
	0,000

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2256,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,605
	 
	-0,198

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,266
	 
	8,266

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	64,720
	 
	62,778

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1158,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,757
	 
	-0,143

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,991
	 
	1,991

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	76,732
	 
	74,430

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	424,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,574
	 
	-0,257

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,690
	 
	5,690

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	39,496
	 
	38,311

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1447,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,269
	 
	-0,158

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,660
	 
	5,660

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	37,623
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	597,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	1,983
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,902
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1076,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,084
	 
	4,084

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	73,168
	 
	70,973

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1307,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,283
	 
	-0,368

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	6,216
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	62,875
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5370,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	27,139
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,668
	 
	2,668

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	47,989
	 
	46,549

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2201,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	19,781
	 
	-0,593

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,997
	 
	3,997

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	72,827
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1186,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,336
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	1,600
	 
	-

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,448
	 
	10,448

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,961
	 
	56,222

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	32,0
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3895,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,336
	 
	-0,340

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,471
	 
	2,471

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	28,938
	 
	28,070

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2155,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,611
	 
	-0,378

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,210
	 
	4,210

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	62,103
	 
	60,240

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2442,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	17,997
	 
	-0,540

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д, Ленина ул., д. 34а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,274
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1014,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,420
	 
	5,420

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,603
	 
	59,754

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1141,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,803
	 
	-0,204

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д, Родник ул., д. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,865
	 
	1,865

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	13,302
	 
	12,903

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1922,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,849
	 
	-0,205

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А. Егоровой ул., д. 21]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,685
	 
	1,685

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	68,398
	 
	66,346

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	366,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,793
	 
	-0,234

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,397
	 
	4,397

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	60,320
	 
	58,510

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	6756,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	46,307
	 
	-1,389

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д, Калинина ул., д. 4]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	21,049
	 
	19,512

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	32,094
	 
	31,131

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	36393,0
	 
	-2656,689

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	27,725
	 
	-0,832

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,670
	 
	10,574

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	95,135
	 
	92,281

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2064,0
	 
	-18,576

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	9,654
	 
	-0,290

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,881
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	52,305
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	900,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,572
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	11,473
	 
	11,335

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	46,399
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3568,0
	 
	-42,816

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,570
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,803
	 
	3,803

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	37,245
	 
	36,128

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	6909,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	33,811
	 
	-1,014

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,976
	 
	3,976

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	25,418
	 
	24,655

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	7597,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	24,267
	 
	-0,728



[bookmark: _Toc229609194]Приложение 3.3. Информация (отчет) о снижении объема потребления
ресурсов за 2029 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку
определения объема снижения потребляемых 
государственным (муниципальным) учреждением 
ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок), утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. № 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

	Базовый год
	2025

	Отчетный год
	2029

	1. Наименование организации
	УБИРТ администрации Янтиковского муниципального округа

	  1.1. ИНН
	2100003898

	  1.2. Место нахождения и адрес организации
	429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13

	  1.3. Адрес для направления корреспонденции
	429290, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Янтиковский, с. Янтиково, пр-кт Ленина, д. 13

	  1.4. ОГРН
	1232100000406

	  1.5. ОКВЭД
	84.11.34

	  1.6. ОКОГУ
	

	  1.7. ОКТМО
	

	2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация
	

	3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы
	

	  3.1. Ф.И.О.
	

	  3.2. Должность
	

	  3.3. Номер телефона
	

	  3.4. Адрес электронной почты
	





Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

	Показатели
	Фактический
	Плановый

	
	п. 11 Порядка

	Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч
	 
	-5436,162

	Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м
	 
	-13644,12

	Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	 



Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

	Показатели
	Методика расчета
	Значение

	Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т.
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	0

	Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 10 Порядка
	 

	Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 9 Порядка
	 





	
	
	
	

	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Алдиаровского территориального отдела [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с, Набережный пер, д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	22,519
	 
	22,519

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2941,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Можарского территориального отдела [429296, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Можарки с., Ленина ул., д. 32б]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	20,880
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	147,035
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1063,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,114
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание администрации Янтиковского территориального отдела [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина пр-кт, д. 21]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	2,040
	 
	2,040

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,552
	 
	8,552

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	45,561
	 
	42,827

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	51,0
	 
	0,000

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2256,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,605
	 
	-0,396

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Алдиаровского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 17]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,266
	 
	8,266

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	64,720
	 
	60,837

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1158,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,757
	 
	-0,285

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Амалыковского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Амалыково д., Ленина ул., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,991
	 
	1,991

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	76,732
	 
	72,128

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	424,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,574
	 
	-0,514

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Беляевского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Беляево д., Ленинградская ул., д. 41]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,690
	 
	5,690

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	39,496
	 
	37,127

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1447,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,269
	 
	-0,316

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Здание библиотеки в с. Алдиарово [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Алдиарово с., Воробьева ул., д. 15]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,660
	 
	5,660

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	37,623
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	597,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	1,983
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,902
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1076,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Ивановского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Иваново д., Школьная ул., д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,084
	 
	4,084

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	73,168
	 
	68,778

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1307,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,283
	 
	-0,737

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Индырчского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Индырчи д., Чапаева пер., д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	6,216
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	62,875
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5370,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	27,139
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Кармалинского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Кармалы с., Советская ул., д. 3]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,668
	 
	2,668

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	47,989
	 
	45,109

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2201,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	19,781
	 
	-1,187

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание музея [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,997
	 
	3,997

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	72,827
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1186,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,336
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание музея [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Янтиково с., Ленина ул., д. 56]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	1,600
	 
	-

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,448
	 
	10,448

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,961
	 
	54,483

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	32,0
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3895,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,336
	 
	-0,680

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Нижаровского сельского дома культуры [429280, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Нижарово д., Пролетарская ул., д. 27]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,471
	 
	2,471

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	28,938
	 
	27,202

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2155,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,611
	 
	-0,757

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание  Новобуяновского сельского дома культуры [429289, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Буяново д., Комсомольская ул., д. 30]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,210
	 
	4,210

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	62,103
	 
	58,377

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2442,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	17,997
	 
	-1,080

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Новоишинского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Новое Ишино д., Ленина ул., д. 34а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,274
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1014,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Норваш-Кошки д., Центральная ул., д. 10]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,420
	 
	5,420

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,603
	 
	57,906

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1141,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,803
	 
	-0,408

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Салагаевского сельского дома культуры [429290, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Салагаево д., Родник ул., д. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,865
	 
	1,865

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	13,302
	 
	12,504

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1922,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	6,849
	 
	-0,411

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Тенеевского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тенеево д., А.Егоровой ул., д. 21]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,685
	 
	1,685

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	68,398
	 
	64,294

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	366,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,793
	 
	-0,468

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Турмышского сельского дома культуры [429281, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Турмыши с., Советская ул., д. 12]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,397
	 
	4,397

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	60,320
	 
	56,701

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	6756,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	46,307
	 
	-2,778

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Тюмеревского сельского дома культуры [429297, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Тюмерево д., Калинина ул., д. 4]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	21,049
	 
	17,975

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	32,094
	 
	30,168

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	36393,0
	 
	-5313,378

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	27,725
	 
	-1,663

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Уразкассинского сельского дома культуры [429293, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразкасы д., Ильича ул., д. 29]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,670
	 
	10,478

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	95,135
	 
	89,427

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2064,0
	 
	-37,152

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	9,654
	 
	-0,579

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Уразлинского сельского дома культуры [429295, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Уразлино д., Николаева ул., д. 23]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,881
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	52,305
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	900,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,572
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  здание Чутеевского сельского дома культуры [429298, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Чутеево с., Лесная ул., д. 35]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	11,473
	 
	11,197

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	46,399
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3568,0
	 
	-85,632

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,570
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Шимкусского сельского дома культуры [429294, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Шимкусы с., Коммунистическая ул., д. 4]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,803
	 
	3,803

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	37,245
	 
	35,011

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	6909,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	33,811
	 
	-2,029

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению: здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры [429282, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский м.о., Яншихово-Норваши с., Школьная ул., д. 16]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,976
	 
	3,976

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	25,418
	 
	23,893

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	7597,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	24,267
	 
	-1,456




[bookmark: _Toc229609195]Приложение 4. Формы для занесения информации о программе энергосбережения в ГИС «Энергоэффективность».
Форма создания новой программы

	Полное наименование организации
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики

	Наименование программы*
	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 - 2029 годы

	Базовый год
	2025
	Статус
	Проект

	Дата начала реализации программы*
	01.01.2027
	Дата окончания реализации программы (план)*
	31.12.2029

	Полное наименование разработчика программы*
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики;
АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии

	Тип программы*
	Программа энергосбережения организации с участием государства или муниципальных образований

	Основание для разработки программы*
	Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»от 23.11.2009 № 261-ФЗ

	Цели программы*
	Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов

	Задачи программы*
	Реализация комплексных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности

	Планируемые результаты реализации программы*
	Исполнение требований о необходимости снижения целевого уровня снижения потребления ресурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1289 от 7 октября 2019; обеспечение: суммарной экономии электрической энергии в размере 5,47 тыс. кВтч; суммарной экономии природного газа в размере 14,371 тыс. куб.м..

	Ответственный*
	Николаева Вероника Васильевна, Заместитель главы администрации Янтиковского муниципального округа- начальник УБИРТ




После заполнения данных по мероприятиям необходимо прикрепить программу в электронном виде (вкладка «Файлы»), после чего подписать программу ЭЦП. В разделе «Финансовое обеспечение» при нулевых значениях планового финансирования необходимо занести отличное от нуля значение (система не даст отразить значение равное 0), сохранить и выбрать редактирование, после чего уже можно будет ввести нулевое значение.

Сводная форма заполнения данных по мероприятиям, финансированию и показателям программы

	№ п/п
	Вкладка "Мероприятие - добавить"
	Год
	Вкладка мероприятия "Финансовое обеспечение"
	Вкладка мероприятия "Вид сэкономленного ресурса"
	Вкладка мероприятия "Целевые показатели"

	
	Объект*
	Наименование*
	Цель мероприятия*
	Дата начала*
	Дата окончания (план)*
	Примечание**
	
	Источник финансирования
	Плановое финансирование, тыс. руб.
	Вид сэкономленного ресурса
	В натуральном выражении (план)
	В стоимостном выражении (план), тыс. руб.
	Показатель
	Значение (план)

	1
	здание администрации Янтиковского территориального отдела
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	3
	4,506
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,011

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	2
	здание Алдиаровского сельского дома культуры
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	20
	
	1,4
	2,229
	
	0,007

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	3
	здание Алдиаровского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	0,6
	0,893
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,003

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	4
	здание Амалыковского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	4
	5,871
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,019

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	5
	здание Беляевского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	2,3
	3,39
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,009

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	6
	здание Ивановского сельского дома культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	9
	
	3
	4,728
	
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	7
	здание Ивановского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	2
	2,946
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	8
	здание Кармалинского сельского дома культуры
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	35
	
	4
	6,605
	
	0,005

	9
	здание Кармалинского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	4
	5,769
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	10
	здание музея
	Утепление чердачных перекрытий
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	5
	7,37
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,012

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	11
	здание Нижаровского сельского дома культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	9
	
	3,3
	5,029
	
	0,002

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	12
	здание Нижаровского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	2
	2,848
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,001

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	13
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	39
	
	5
	7,821
	
	0,009

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	14
	здание  Новобуяновского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	3
	4,386
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	15
	здание Норваш - Кошкинского сельского дома культуры
	Утепление чердачных перекрытий
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	3
	4,412
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,014

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	16
	здание Салагаевского сельского дома культуры
	Утепление чердачных перекрытий
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	3
	4,323
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,002

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	17
	здание Тенеевского сельского дома культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	6
	
	2
	3,363
	
	0,009

	18
	здание Тенеевского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	2
	2,937
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,009

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	19
	здание Турмышского сельского дома культуры
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	35
	
	4
	6,666
	
	0,002

	20
	здание Турмышского сельского дома культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	21
	
	9
	14,018
	
	0,003

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	21
	здание Турмышского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	6
	8,734
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,002

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	22
	здание Тюмеревского сельского дома культуры
	Измерение параметров электрической сети
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Электри-ческая энергия
	1450
	16,774
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,839

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	23
	здание Тюмеревского сельского дома культуры
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Электри-ческая энергия
	 
	 
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	42
	
	2400
	29,707
	
	1,388

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	24
	здание Тюмеревского сельского дома культуры
	Применение датчиков движения
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Электри-ческая энергия
	 
	 
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	69
	
	1490
	19,734
	
	0,862

	25
	здание Тюмеревского сельского дома культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	21
	
	8
	12,543
	
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	26
	здание Тюмеревского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	4
	5,861
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,002

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	27
	здание Уразкассинского сельского дома культуры
	Измерение параметров электрической сети
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Электри-ческая энергия
	40
	0,465
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,194

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	28
	здание Уразкассинского сельского дома культуры
	Утепление чердачных перекрытий
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Организация регулирования температуры теплоносителя в выходные и праздничные дни
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	4
	5,869
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,019

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	29
	здание Чутеевского сельского дома культуры
	Измерение параметров электрической сети
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Электри-ческая энергия
	90
	1,028
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	30
	здание Шимкусского сельского дома культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	17
	
	6
	9,816
	
	0,002

	31
	здание Шимкусского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	8
	11,431
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,003

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	32
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	17
	
	5
	8,241
	
	0,003

	33
	здание Яншихово-Норвашского сельского дома культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	5
	7,198
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,003

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 


** в примечании отражается действительное название мероприятия, в случае, если в базе данных ГИС «Энергоэффективность» отсутствует его аналог.

[bookmark: _Toc54843803][bookmark: _Toc229609196]Приложение 5. Свидетельство о членстве в СРО разработчика программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
[image: Свидетельство СРО]
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