Проект

Об установлении зон санитарной охраны двух водозаборных скважин, расположенных на северной окраине д. Нижние Панклеи Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370,  
 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны двух водозаборных скважин, расположенных на северной окраине в д. Нижние Панклеи Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомченко Е.И. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр Э.Н. Бедертдинов

Лист согласования проекта приказа  
«Об установлении зон санитарной охраны двух водозаборных скважин, расположенных на северной окраине д. Нижние Панклеи Моргаушского муниципального округа  
Чувашской Республики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| 1 | Первый заместитель министра | Хомченко Е.И. |  |
| 2 | Заведующий сектором недропользования отдела водного хозяйства и природопользования | Куприянова И.М. |  |
| 3 | Ведущий специалист-эксперт отдела водного хозяйства и природопользования | Алексеева М.И. |  |

Приложение

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

от \_\_ января 2025 г. № \_\_\_

Зоны санитарной охраны двух водозаборных скважин № 9/67 и № 10/92, расположенной в д. Нижние Панклеи Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) двух водозаборных скважин № 9/67 и № 10/92, расположенных на северной окраине д. Нижние Панклеи Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, организуются в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Границы первых поясов ЗСО водозаборных скважин № 9/67 и № 10/92 устанавливаются в размере 30х30 м вокруг скважин № 9/67 и № 10/92 соответственно, которые подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.14.08.000.Т.000052.04.24 от 15.04.2024 о соответствии Проекта организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1/59, расположенной по ул. Победы в д. Нижние Панклеи Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы вторых и третьих поясов ЗСО водозаборной скважины № 9/67 и  
№ 10/92 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам.

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 9/67 представляет собой эллипс с шириной 153 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 85 м и вниз по потоку на 70 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 9/67 представляет собой эллипс с шириной 873 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 854 м и вниз по потоку на 304 м;

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 10/92 представляет собой эллипс с шириной 155 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 81 м и вниз по потоку на 75 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 10/92 представляет собой эллипс с шириной 1020 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 830 м и вниз по потоку на 406 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 9/67

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера точек | Координаты | |
| X | Y |
| 1 | 380 442,71 | 1 204 688,80 |
| 2 | 380 451,48 | 1 204 717,49 |
| 3 | 380 422,79 | 1 204 726,26 |
| 4 | 380 414,02 | 1 204 697,57 |
| 1 | 380 442,71 | 1 204 688,80 |

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 9/67

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера точек | Координаты | |
| X | Y |
| 1 | 380 435,38 | 1 204 622,65 |
| 2 | 380 466,48 | 1 204 630,65 |
| 3 | 380 493,06 | 1 204 652,95 |
| 4 | 380 507,21 | 1 204 684,64 |
| 5 | 380 506,36 | 1 204 719,34 |
| 6 | 380 490,65 | 1 204 750,29 |
| 7 | 380 462,97 | 1 204 771,21 |
| 8 | 380 428,87 | 1 204 777,50 |
| 9 | 380 395,59 | 1 204 767,71 |
| 10 | 380 370,18 | 1 204 744,10 |
| 11 | 380 357,60 | 1 204 711,74 |
| 12 | 380 360,16 | 1 204 677,12 |
| 13 | 380 377,39 | 1 204 647,00 |
| 14 | 380 406,10 | 1 204 627,52 |
| 1 | 380 435,38 | 1 204 622,65 |

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса  зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 9/67

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера точек | Координаты | |
| X | Y |
| 1 | 380 334,67 | 1 204 996,76 |
| 2 | 380 215,59 | 1 204 934,67 |
| 3 | 380 121,68 | 1 204 838,31 |
| 4 | 380 054,83 | 1 204 721,36 |
| 5 | 380 013,80 | 1 204 592,97 |
| 6 | 379 997,20 | 1 204 459,18 |
| 7 | 380 004,40 | 1 204 324,54 |
| 8 | 380 035,68 | 1 204 193,42 |
| 9 | 380 092,17 | 1 204 071,09 |
| 10 | 380 175,37 | 1 203 965,24 |
| 11 | 380 285,19 | 1 203 887,76 |
| 12 | 380 415,03 | 1 203 854,08 |
| 13 | 380 547,62 | 1 203 874,06 |
| 14 | 380 663,76 | 1 203 941,56 |
| 15 | 380 754,11 | 1 204 041,31 |
| 16 | 380 817,47 | 1 204 160,20 |
| 17 | 380 855,23 | 1 204 289,59 |
| 18 | 380 868,69 | 1 204 423,74 |
| 19 | 380 858,37 | 1 204 558,17 |
| 20 | 380 823,86 | 1 204 688,47 |
| 21 | 380 763,94 | 1 204 809,16 |
| 22 | 380 677,17 | 1 204 912,06 |
| 23 | 380 564,12 | 1 204 984,69 |
| 24 | 380 442,66 | 1 205 007,61 |
| 1 | 380 334,67 | 1 204 996,76 |

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 10/92

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера точек | Координаты | |
| X | Y |
| 1 | 380 648,74 | 1 205 022,19 |
| 2 | 380 657,34 | 1 205 050,93 |
| 3 | 380 628,60 | 1 205 059,53 |
| 4 | 380 620,00 | 1 205 030,79 |
| 1 | 380 648,74 | 1 205 022,19 |

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 10/92

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера точек | Координаты | |
| X | Y |
| 1 | 380 638,73 | 1 204 959,85 |
| 2 | 380 672,51 | 1 204 967,75 |
| 3 | 380 699,35 | 1 204 989,75 |
| 4 | 380 713,96 | 1 205 021,23 |
| 5 | 380 713,63 | 1 205 055,94 |
| 6 | 380 698,40 | 1 205 087,14 |
| 7 | 380 671,13 | 1 205 108,60 |
| 8 | 380 637,20 | 1 205 115,83 |
| 9 | 380 603,59 | 1 205 107,25 |
| 10 | 380 577,19 | 1 205 084,73 |
| 11 | 380 563,19 | 1 205 052,97 |
| 12 | 380 564,19 | 1 205 018,27 |
| 13 | 380 580,02 | 1 204 987,37 |
| 14 | 380 607,71 | 1 204 966,46 |
| 1 | 380 638,73 | 1 204 959,85 |

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса  зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 10/92

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера точек | Координаты | |
| X | Y |
| 1 | 380 761,93 | 1 204 229,15 |
| 2 | 380 875,13 | 1 204 281,25 |
| 3 | 380 971,43 | 1 204 360,46 |
| 4 | 381 047,52 | 1 204 459,34 |
| 5 | 381 102,39 | 1 204 571,44 |
| 6 | 381 136,01 | 1 204 691,67 |
| 7 | 381 148,62 | 1 204 815,89 |
| 8 | 381 140,34 | 1 204 940,46 |
| 9 | 381 111,10 | 1 205 061,83 |
| 10 | 381 060,65 | 1 205 176,01 |
| 11 | 380 988,93 | 1 205 278,11 |
| 12 | 380 896,64 | 1 205 361,99 |
| 13 | 380 786,51 | 1 205 420,33 |
| 14 | 380 664,63 | 1 205 446,05 |
| 15 | 380 540,55 | 1 205 435,29 |
| 16 | 380 424,58 | 1 205 389,73 |
| 17 | 380 324,40 | 1 205 315,51 |
| 18 | 380 243,98 | 1 205 220,14 |
| 19 | 380 184,69 | 1 205 110,31 |
| 20 | 380 146,69 | 1 204 991,40 |
| 21 | 380 129,74 | 1 204 867,71 |
| 22 | 380 133,68 | 1 204 742,92 |
| 23 | 380 158,56 | 1 204 620,58 |
| 24 | 380 204,59 | 1 204 504,55 |
| 25 | 380 271,92 | 1 204 399,48 |
| 26 | 380 360,07 | 1 204 311,25 |
| 27 | 380 466,88 | 1 204 246,99 |
| 28 | 380 587,02 | 1 204 214,03 |
| 1 | 380 761,93 | 1 204 229,15 |

Режим зон санитарной охраны двух водозаборных скважины № 9/67 и  
№ 10/92, расположенных на северной окраине д. Нижние Панклеи Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».