**О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в период возникновения неблагоприятных природно - климатических условий**

В соответствии со статьей 2 Закона Чувашской Республики от 15.11.2007 № 72 «Об основаниях временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах», с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.02.2012 № 62 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике» и в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения, а также сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, администрация Чебоксарского муниципального округа п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести в период:

с 10.04.2023 по 09.05.2023 временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики (далее – временное ограничение движения в весенний период) с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси: на каждую ось при одиночной оси – 5 тс (50 кН) двухосной тележке – 4 тс (40 кН), трехосной тележке – 4 тс (40 кН) (приложение № 1);

с 01.06.2023 по 31.08.2023 временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики с асфальтобетонным покрытием (далее – временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 0С (по данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)(приложение №1).

2. Предусмотренное настоящим постановлением ограничение движения транспортных средств не распространяется на:

международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных, кормовых добавок, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Отделу градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики обеспечить совместно с дорожно-эксплуатационными организациями ООО «СтройСити» и ООО СК «Стройтранс», осуществляющими содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики, установку в течении суток после введения периода временного ограничения движения в весенний период и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения в весенний период на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения в Чебоксарском муниципальном округе Чувашской Республики дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящийся на ось транспортного средства» и знаков дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Чебоксарского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чебоксарского

муниципального округа

Чувашской Республики Н.Е. Хорасёв

Приложение №1

к постановлению администрации Чебоксарского

муниципального округа

Чувашской Республики

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование а/д** | **Протяжен-ность** | **Кате-гория** | **Нагрузка при одной оси 5тс(50 кН)** | **Нагрузка при двухосной тележке 4тс(40 кН)** | **Нагрузка при трехосной тележке 4тс(40кН)** |
| «Волга»-Анат-Киняры-Олгаши | 10,200 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| «Чебоксары-Сурское»-Ишлеи-Корак-Чурачики | 8,900 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| «Чебоксары-Сурское»-Ишлеи-Малдыкасы | 9,560 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс  (40кН) |
| «Ишаки-Аликово»-Турикасы-Яныши-Большие-Мамыши | 2,084 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| Лапсары-Мошкино | 15,600 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| «Чебоксары-Сурское»-Кшауши-Студгородок-Собаккасы | 0,667 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| Селиванкино-ст.Ишлеи-Мижеры-Янду | 1,662 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| М-7 «Волга»-Абашево | 3,691 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| Чебоксары-Синьялы | 3,614 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| Кугеси-Икково-Тохмеево | 8,900 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| «Волга»-Шорчекасы-Атлашево | 16,100 | 4 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| «Большое Князь-Теняково-Миснеры»-Автан-Сирмы | 1,943 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |
| Акулево-Таушкасы-Шишкенеры | 0,836 | 5 | 5тс(50кН) | 4тс(40кН) | 4тс(40кН) |