Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:02:010219:79 «Общественное питание».
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Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами
Кодовое обозначение зоны - Ж-6.
[bookmark: sub_5201]1. Цели выделения зоны:
развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной высотной жилой застройки зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья;
развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;
размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
развитие объектов общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.
2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:






[bookmark: sub_5207]Таблица 7 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-6 Зона застройки многоэтажными жилыми домами

	N п/п
	Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором
	Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти)
	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Ограничения использования

	
	
	
	Предельная этажность/высота зданий, строений, сооружений, этаж/м
	Предельные размеры земельных участков (мин. - макс.), га
	Процент застройки (мин. - макс.), %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[bookmark: sub_5200]Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	[bookmark: sub_52071]1
	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка
	8/40
	0,3 - 2,0
	10/50
	п. 3 настоящей статьи

	[bookmark: sub_52072]2
	2.6
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	25/<100
	0,3 - 5,0
	10/50
	п. 3 настоящей статьи

	3
	3.2
	Социальное обслуживание
	4/22
	0,1 - 0,35
	15/60
	п. 3 настоящей статьи

	4
	3.3
	Бытовое обслуживание
	4/22
	0,1 - 0,35
	15/60
	п. 3 настоящей статьи

	5
	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	9/45
	0,1 - 3,0
	10/60
	п. 3 настоящей статьи

	6
	3.5
	Образование и просвещение
	4/22
	0,12 - 3,0
	10/60
	п. 3 настоящей статьи

	[bookmark: sub_52077]7
	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	4/22
	0,12 - 3,0
	10/60
	п. 3 настоящей статьи

	8
	4.4
	Магазины
	3/18
	0,1 - 0,5
	15/60
	п. 3 настоящей статьи

	9
	5.1
	Спорт
	*
	0,1 - 0,5
	*/80
	п. 3 настоящей статьи

	[bookmark: sub_52079]10
	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	п. 3 настоящей статьи

	Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	1/от уровня земли до:
- верха плоской кровли - 4
- до конька скатной кровли - 7
	0,002 - 0,24
	*/90
	п. 3 настоящей статьи

	2
	3.4
	Здравоохранение
	9/45
	0,12 - 3,0
	10/60
	п. 3 настоящей статьи

	3
	3.6
	Культурное развитие
	9/45
	0,12 - 3,0
	15/60
	п. 3 настоящей статьи

	4
	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	2/10
	0,12 - 0,35
	10/60
	п. 3 настоящей статьи

	5
	4.1
	Деловое управление
	4/22
	0,12 - 0,5
	15/60
	п. 3 настоящей статьи

	6
	4.3
	Рынки
	2/8
	0,12 - 0,5
	15/60
	п. 3 настоящей статьи

	7
	4.6
	Общественное питание
	3/18
	0,1 - 0,35
	15/60
	п. 3 настоящей статьи

	8
	4.7
	Гостиничное обслуживание
	9/45
	0,12 - 3,0
	15/60
	п. 3 настоящей статьи

	9
	4.9
	Служебные гаражи
	1/от уровня земли до:
- верха плоской кровли - 4
- до конька скатной кровли - 7
	0,03 - 0,24
	*/60
	п. 3 настоящей статьи

	10
	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса
	2/10*(2)
________
3/15
________
2 эт.
От уровня земли до:
- верха плоской кровли - 15 м
- до конька скатной кровли - 18 м
	0,03 - 0,24
	*/80
	п. 3 настоящей статьи

	11
	7.2
	Автомобильный транспорт
	3/18*(3)
_______
1/4
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	п. 3 настоящей статьи

	Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

	[bookmark: sub_5271]1
	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	п. 3 настоящей статьи

	2
	3.1
	Коммунальное обслуживание
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	п. 3 настоящей статьи

	3
	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	п. 3 настоящей статьи



[bookmark: sub_922]*(1) сноска исключена с 1 марта 2021 г. - Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 февраля 2021 г. N С 9-1
[bookmark: sub_923]*(2) - соответственно: для магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;/для предоставления гностичных услуг в качестве придорожного сервиса/для автозаправочных станций, автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, прочих объектов придорожного сервиса;
[bookmark: sub_924]*(3) - в числителе - для постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, в знаменателе - для остановочных, торгово-остановочных пунктов транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту.
[bookmark: sub_925]* - не подлежит установлению

- предельные размеры земельных участков не устанавливаются для земельных участков, предоставленных до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, и закрепляются по фактическому использованию;
- минимальный отступ жилых зданий от красной линии - 3 м;
- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий - 25 м;
- минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 6 м;
- минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости - 6 м;
- минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости - 8 м;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.
[bookmark: sub_52013944]3. Границы зон с особыми условиями использования территории, накладывающие ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории настоящих Правил. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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