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	Администрация

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


14.07.2026 № 1226
	О проведении оценки обеспечения готовности
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов по городу Новочебоксарск Чувашской Республики 
	


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010            № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2026-2027 годов, руководствуясь статьей 22 Устава городского округа город Новочебоксарск Чувашской Республики, принятого Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 28.11.2005 № С 5-1 «О принятии Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики», администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить составы комиссий по проверке готовности к отопительному периоду    2026-2027 гг. согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-    зимнему периоду 2026-2027 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению и Программу проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории города Новочебоксарска к отопительному сезону согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
4. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить его на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Глава города Новочебоксарска

Чувашской Республики                                                                                                А.Н. Алексеев
                                                                                                                                    Приложение № 1 к постановлению 

администрации г. Новочебоксарска

                                                                                                                 Чувашской Республики
                                                                                                                                     от 14.07.2026 № 1226
Состав комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики
Смирнов С.Г. – заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель комиссии;

Хромов М.В. – и.о. начальника Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; заместитель председателя комиссии;
Турзанова О.Н. – начальник отдела ЖКХ и контроля Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

Архипов Б.Н. – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике (по согласованию);
Иванов С.Г. – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике (по согласованию);
Хомченко Д.И. - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике (по согласованию);

Яшнов И.В. – главный государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике (по согласованию);
Жданов А.А. - государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике (по согласованию).
                                                                                                                                    Приложение № 2 к постановлению 

администрации г. Новочебоксарска

                                                                                                                 Чувашской Республики
                                                                                                                                     от 14.07.2026 № 1226
Состав комиссии по проведению оценки готовности потребителей тепловой энергии, осуществляющих свою деятельность на территории города Новочебоксарска к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Смирнов С.Г. – заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель комиссии;

Хромов М.В. – и.о. начальника Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; заместитель председателя комиссии;
Турзанова О.Н. – начальник отдела ЖКХ и контроля Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

Тюменев С.А. – заместитель главного инженера по тепловым сетям -  начальник управления эксплуатации тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии»                        ПАО «Т Плюс» (по согласованию); 

Максимов А.В. – заместитель директора Филиала - технического директора –Филиала «Марий Эл и Чувашии» АО «ЭнергосбыТ Плюс»; (по согласованию); 

Архипов А.В – главный инженер ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (по согласованию);
Рыбаков С.М. – ведущий инженер ПТО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (по согласованию).
                                                                                                                                    Приложение № 3 к постановлению 

администрации г. Новочебоксарска

                                                                                                                 Чувашской Республики
                                                                                                                                     от 14.07.2026 № 1226
Состав комиссии по проведению оценки готовности управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории города Новочебоксарска к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Смирнов С.Г. – заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель комиссии;

Хромов М.В. – и.о. начальника Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; заместитель председателя комиссии;
Турзанова О.Н. – начальник отдела ЖКХ и контроля Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

Тюменев С.А. – заместитель главного инженера по тепловым сетям -  начальник управления эксплуатации тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии»                        ПАО «Т Плюс» (по согласованию); 

Максимов А.В. – заместитель директора Филиала - технического директора –Филиала «Марий Эл и Чувашии» АО «ЭнергосбыТ Плюс»; (по согласованию); 

Антонов О.Г. – главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарске (по согласованию);
представитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию).
                                                                                                                                    Приложение № 4 к постановлению 

администрации г. Новочебоксарска

                                                                                                                 Чувашской Республики
                                                                                                                                     от 14.07.2026 № 1226
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 
2026-2027 гг.
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов на территории города Новочебоксарска (далее Комиссии).

1.2. В своей деятельности Комиссии руководствуются Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссий
2.1. Комиссии созданы в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
2.2. Основными задачами Комиссий является проверка подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов на территории города Новочебоксарска.

3. Организация деятельности комиссий
3.1. Комиссии формируются в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссий являются:

- представители администрации города Новочебоксарска;
- по согласованию представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов; 

- представители теплоснабжающей организации.

  
  3.3. Комиссии имеют право привлекать к работе комиссий должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.
       3.4. К основным функциям председателя Комиссий относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссий его обязанности исполняет заместитель председателя. 

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.
3.7. Председатель Комиссий или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.8. Секретарь комиссии:

  - осуществляет информирование организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда о начале проведения комиссионной проверки.

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

3.9. Члены комиссии (права и обязанности):

- осуществляют работу в соответствии с Порядком работы комиссии т Программой проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей энергии к отопительному сезону;
- осуществляют рассмотрение представленных оцениваемыми лицами пакета документов и проверку оценочных листов;
- осуществляют подписание актов оценки готовности оцениваемых объектов.

4. Порядок работы Комиссий
  4.1. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.2. При работе комиссией проверяется выполнение лицами, подлежащими оценке теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, УК и ТСЖ требований установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

4.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. 
К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.
4.4. По каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

                                                                                                                                    Приложение № 5 к постановлению 

администрации г. Новочебоксарска

                                                                                                                 Чувашской Республики
                                                                                                                                     от 14.07.2026 № 1226
ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики

I. Нормативно правовые документы

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения  готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графика проведения оценки обеспечения готовность объектов к отопительному периоду.
II. Общие положения


Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства. 


Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период. 


Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать: 


- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения; 


- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений; 

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов. 


Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 


- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ; 


- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ; 


- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач; 


- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов; 


- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование. 

III. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду.


Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден Постановлением администрации города Новочебоксарска.

 В состав комиссии включены представители Приволжского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору. 


Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов оценки указан в таблице 2. 
Таблица 1 
График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	№ п/п 

	Лица, подлежащие оценке 

	Количество объектов 

	Сроки проведения оценки 

	Документы, 

проверяемые в ходе оценки 


	1 

	Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

	7
	15.09.2026-14.10.2026 

	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.2024 



	


Таблица 2 

Перечень объектов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»
	1. Новочебоксарская ТЭЦ-3, расположенная по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 97;

2. Чувашские тепловые сети по г. Новочебоксарск, расположенные по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, Восточная, ул. 10 Пятилетки, Пионерская, ул. 10 Пятилетки, от точки врезки у тепловой камеры около дома №62 по улице 10 Пятилетки до точки врезки у тепловой камеры в 200 метрах к северо- западу от дома №76 по улице 10 Пятилетки, ул. Воинов интернационалистов от тепловой, камеры магистральной теплосети ТЭЦ-3 до жил. дома по  ул. Промышленной Чувашская Республика, ул. Советская, 57А.



	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	1. БМК – 1,31 Гкал/ч, БУ Чувашская Республика «Спортивная школа по конному спорту» Министерства физической культуры и спорта Чувашская Республика, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, вл.48;

 2. БМК – 17,2 Гкал/ч, «СОКОЛ» АУ Чувашская Республика «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, вл.1А;



	ООО «Тепло»
	Объект теплоснабжения и тепловая сеть ООО «Тепло» по адресу: 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, вл. 73Ж корпус 1;



	ООО «Т-Энерго»
	Тепловые сети ООО «Т-Энерго» (город ГЭС, ЦТП-комблок № 2, Шлюзы-ПЧ 14)

	ООО «Энергосервис»
	Наружные тепловые сети ООО «Энергосервис» по адресу Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, (база ОРСа - Н.О.30);





Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. 
Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы. 


В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе. 


В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 2 к настоящей программе). 


По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9. 


Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе. 


К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. 


Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе. Выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков. 


Сроки выдачи паспортов теплоснабжающих и теплосетевых организаций определяются не позднее 1 ноября. 


Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа в сети «интернет» в срок до 1 декабря. 


Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний.


В случае неустранения замечаний, указанных в акте, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Приложение 1 

к Приложению № 5 постановления

администрации г. Новочебоксарска
Чувашской Республики
от 14.07.2026 № 1226
ТРЕБОВАНИЯ
по обеспечению готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
к отопительному сезону


1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении. 


2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности).

3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить документы, подтверждающие выполнение требований пунктов 1, 2: 


3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты. 


3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808. 


3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 5 Правил № 511. 


3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511. 


3.5. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363, 364 Правил промышленной безопасности. 


3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, пунктами 70 и 71 Правил № 511, в случае ОПО – копии удостоверения о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности. 


3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 


3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности. 


3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020  № 924н. 


3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. 


3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы систем теплоснабжения, разработанные в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения. 


3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрено проектной документацией) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности. 


3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034. 


3.14. Нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511 – в случае эксплуатации объектов, н являющихся ОПО, и копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа – в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). 


3.15. Копии паспорта паровых и водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: 

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для не ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511;
о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов. 


3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511. 


3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. 


3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511. 


3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511. 


3.20. Документы, подтверждающие проведенные мероприятия по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511

3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335-337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511. 


3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511. 


3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511. 


3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511. 


3.25. Копии документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти. 


3.26. Утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации. 


3.27. Копия лицензии или выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 


3.28. Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях. 


3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде. 
Приложение 2 

к Приложению № 5 постановления

администрации г. Новочебоксарска
Чувашской Республики
от 14.07.2026 № 1226
Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием

сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
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К план * 0,05
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	К закон о тепл
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К порядрк * 0,01
	
	

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20
Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель

обеспечения

функционирования

эксплуатационной,

диспетчерской

и аварийной служб
	0,05
	К функц
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К трен * 0,1
	
	

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции

эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	К шт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808

(далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	К согл
	К согл=N согла/N всего PCO
в системе т//сн
	
	

	1.1.2.1
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	-
	N согл
	Фактическое значение
	
	

	1.1.2.2
	
	Количество организаций всего в системе

теплоснабжения
	-
	N всего РСО
в системе т/сн
	Фактическое значение
	
	

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 1 (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия

положение о диспетчерской службе или

распорядительный

документ организации о

назначении ответственного за

диспетчерское управление
	0,1
	К дисп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 2 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	0,1
	К перечень
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К перечень неОПО * 0,5
	
	

	1.1.4.1
	Показатель наличия перечня

производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	К переченьОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4.2
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	К перечень неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,1
	К экспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 3 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)


	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или)копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего

персонала или

протоколов проверки

знаний в области

промышленной

безопасности

работников и руководителей
	0,1
	К знаний
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К пров зн ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	Показатель наличия

удостоверений о

проверке знаний или

журнала проверки

знаний, протоколов

проверки знаний,

предусмотренных

Правилами
технической

эксплуатации

электроустановок

потребителей,

Правилами
технической

эксплуатации тепловых энергоустановок
	0,5
	К пров зн не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего

персонала или протоколов проверки

знаний в области промышленной безопасности работников

и руководителей, предусмотренных

Правилами промышленной безопасности, в

случае эксплуатации ОПО
	0,5
	К пров зн ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	К обуч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)


	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	К отв
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К отв опо * 0,5
	
	

	1.1.8.1
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых

энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	К отв неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8.2
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	К отв ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н 4 (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	К охр.труда
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок

(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия

программ

противоаварийных

тренировок,

журналов,

подтверждающих

проведение

тренировок согласно

утвержденной

программе

противоаварийных

тренировок
	0,1
	К трен
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20
Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)


	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	К режим.налад
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К режим. карт * 0,5
	
	

	1.2.1
	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия

температурных

графиков,

гидравлических

режимов работы

системы

теплоснабжения
	0,5
	К темп.граф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
	К режим.карт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	К качест
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	К комм.учет
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20
Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	К кач.строит
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил
	Показатель

обеспечения

надежного

теплоснабжения

потребителей
	0,65
	К надеж
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К страх * 0,01
	
	

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и

(или) водогрейных котельных установок, центральных

тепловых пунктов

и оборудования, работающего

под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	К освид
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К освид ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	Показатель наличия

отметок в паспорте

оборудования, не

являющегося ОПО, о проведенном

техническом

освидетельствовании, гидравлическом

испытании,

техническом

диагностировании,

настройки

предохранительных

клапанов с выводами

о продлении срока

эксплуатации
	0,5
	К освид не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	Показатель наличия

отметок в паспорте

оборудования о

проведенных

техническом

освидетельствовании,

гидравлическом

испытании,

экспертизы

промышленной

безопасности,

настройки и

регулировки

предохранительных

клапанов с выводами

о продлении срока

эксплуатации
	0,5
	К освид ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	К обслед
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в

которых отражены

результаты

наблюдений за

техническим

состоянием дымовых

труб, за осадкой

фундаментов,

мониторингом

деформации,

проверок

вертикальности,

инструментальной

проверки

заземляющего

контура, наблюдения

за исправностью

осветительной

арматуры дымовых

труб
	0,05
	К дым.труб
	Наличие - 1

Отсутствие - 0

В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения,

К дым.труб
принимается равным 1.
	
	

	1.6.4
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия

актов (технических

отчетов) о

проведении

испытаний тепловых

сетей (в соответствии

с графиком

проведения

испытаний,

утвержденным

руководителем

(техническим

руководителем)

организации) на

максимальную

температуру,

о проведении

испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь

трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	К испыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0

В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К испыт принимается равным 1
	
	

	1.6.5
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	0,4
	К гидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0 
В случае если

на объекте оценки

организация

не эксплуатирует

тепловые сети, К гидр
принимается равным 1
	
	

	1.6.6
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю

за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367-369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия

документов,

подтверждающих

проведение

мероприятий по

контролю

за состоянием

подземных

трубопроводов

тепловой сети (за

исключением

неметаллических),

проложенных в

непроходных

каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	К шурф
	Наличие - 1

Отсутствие – 0
В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К шурф принимается равным 1
	
	

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511

(подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	К очист.промыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	К электр.сопр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0 
В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К электр.сопр
принимается равным 1
	
	

	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	К насос.стан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 5 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	К топл
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К запаст * 0,5
	
	

	1.6.10.1
	
	Показатель наличия договора(договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	К догтопл
	К догтопл=1, если подтверждено наличие договоров К догтопл=0, если не подтверждено наличие договоров
	
	

	1.6.10.2
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	К запаст
	К запаст=1, если
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Запас нормат
	
	

	1.6.10.2.1
	
	Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	Запас факт
	Фактическое значение
	
	

	1.6.10.2.2
	
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	Запаc нормат
	Фактическое значение
	
	

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н 6 (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)


	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	К матер
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	1.6.11.1
	
	
	-
	К инвент
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации
	
	

	1.6.11.2
	
	
	-
	К перечня
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для

выполнения срочных внеплановых

(аварийных) ремонтных работ

согласно перечню
	
	

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	К страх
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения,

определенные

утвержденной

актуализированной

схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 7, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия

разрешения на допуск

в эксплуатацию

энергопринимающих установок потребителей

электрической

энергии, объектов по производству

электрической энергии, объектов электросетевого

хозяйства, объектов

теплоснабжения и

теплопотребляющих установок, построенных для реализации

мероприятий по

резервированию

систем теплоснабжения
	0,01
	К резерв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 8, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения
	0,01
	К порядок
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170,абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	К предп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	Не

заполняется

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	К план
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	


Приложение 3

к Приложению № 5 постановления

администрации г. Новочебоксарска
Чувашской Республики
от 14.07.2026 № 1226
Акт

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

202_/202_ г.


«
»
20
г.

(место составления акта)

Комиссия, образованная


(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «
»
 20
г., утвержденной

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «
»
 20
г. по «
»
 20
г. в соответствии с

Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1.


2.


3.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

3. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:


	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

	
	

	
	

	4. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

	
	

	
	


Приложение:

4. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
на
л. в 1 экз.

5. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
на
л. в 1 экз.

6. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
на
л. в 1 экз.

Председатель комиссии: ______________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии: _________________________________ 

Члены комиссии: _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" ___________ 20__ г.
 

Приложение 4 

к Приложению № 5 постановления

администрации г. Новочебоксарска
Чувашской Республики
от 14.07.2026 № 1226
ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.

Выдан_______________________________________________________________________, 

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: 

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

_______________________/________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду) 

Приложение № 6 к постановлению

администрации г. Новочебоксарска
Чувашской Республики

от 14.07.2026 № 1226
ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории города Новочебоксарска к отопительному сезону 2026-2027 гг.
I. Нормативно-правовые документы.


1. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 


2. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». 

II. Общие положения.


Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства. 


Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период. 


Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать: 


- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения; 


- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;


- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов. 


Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 


- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 


- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ; 


- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ; 


- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач; 


- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов; 


- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование. 

 III. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду.


Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций и иного общедомового имущества. 


Оценка обеспечения готовности осуществляется комиссией, которая утверждена постановлением города Новочебоксарска. 


Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов проверки указан в таблице 2.
Таблица 1 
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

	№ по п/п
	Лица, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	1
	Учреждения здравоохранения
	28
	11.08.2026- 10.09.2026
	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ    № 2234 от 13.11.2024



	2
	Учреждения образования
	73
	
	

	3
	УК, ТСЖ, ТСН
	            611
	
	

	4
	Учреждение культуры
	16
	
	

	5
	Учреждение спорта 
	9
	
	

	
	Учреждение социальной сферы 
	1
	
	


Таблица 2
Перечень объектов проверки готовности к отопительному периоду
	№№
	Наименование организации
	Адрес

	
	Учреждения здравоохранения

	1
	БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии
	г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая д.27/1

г. Новочебоксарск, ул. ул. Коммунистическая д.27/4

г. Новочебоксарск, ул. ул. Коммунистическая д.27/6
г. Новочебоксарск, ул. ул. Коммунистическая д.27/9
г. Новочебоксарск, ул. ул. Пионерская д.20/1

г. Новочебоксарск, ул. ул. Пионерская д.20/5

г. Новочебоксарск, ул. ул. Пионерская д.20/7

г. Новочебоксарск, ул. ул. Первомайская д.36

г. Новочебоксарск, ул. ул. Речная д.6

	2
	БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии
	г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 68

г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 93

г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 70

г. Новочебоксарск, ул. ул. Коммунистическая д.27/3

	3
	БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии
	г.Новочебоксарск, ул. Коммунистическая 27/5

	4
	АУ ЧР «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии 
	г. Новочебоксарск, ул. Пионерская д.21

г. Новочебоксарск, ул. Семенова д.31

	5
	БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
	г.Новочебоксарск, ул. Пионерская 20/6

	6
	БУ ЧР «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»
	г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая д.27/4

	7
	БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава Чувашии
	г.Новочебоксарск, ул. Пионерская д. 20/4

	8
	КУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии
	г. Новочебоксарск, ул. Силикатная д. 3

г. Новочебоксарск, ул. Силикатная д. 6

	9
	ФГБУЗ МСЧ № 29 ФМБА России
	г. Новочебоксарск, ул. Пионерская 20

г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 31

	10
	ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России
	г.Новочебоксарск, ул. Коммунистическая д. 1

	11
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии»
	г. Новочебоксарск, ул. Строителей д. 56 А

	
	Учреждения образования

	12
	МБОУ «СОШ № 2»
	г.Новочебоксарск, ул. Молодежная д. 15

	13
	МБОУ «СОШ № 3»
	г.Новочебоксарск, ул. Терешковой д. 15

	14
	МБОУ «СОШ № 4»
	г.Новочебоксарск, ул. Комсомольская д. 19

	15
	МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков»
	г.Новочебоксарск, ул. Комсомольская д. 18

	16
	МБОУ «Гимназия № 6»
	г.Новочебоксарск, бульвар Зеленый д. 26

	17
	МБОУ «СОШ № 8»
	г.Новочебоксарск, ул. Солнечная д. 14

	18
	МБОУ «СОШ № 9»
	г.Новочебоксарск, бульвар Зеленый д. 3, 
г.Новочебоксарск, ул. В.Интернационалистов д. 4А

	19
	МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» 
	г.Новочебоксарск, ул. Парковая д. 7

	20
	МБОУ «СОШ № 11»
	г.Новочебоксарск, ул. Силикатная д. 18

г.Новочебоксарск, ул. Заводская, д. 9

	21
	МБОУ «СОШ № 12»
	г.Новочебоксарск, пр. Ельниковский д. 6

	22
	МБОУ «СОШ № 13»
	г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д. 45

	23
	МБОУ «СОШ № 14»
	г.Новочебоксарск, ул. Семенова д. 25, Д.25Е

	24
	МБОУ «СОШ № 16»
	г.Новочебоксарск, ул. Семенова д. 25С, Д.25А

	25
	МБОУ «СОШ №17»
	г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д. 30

	26
	МБОУ «Лицей № 18»
	г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д. 55

	27
	МБОУ «СОШ № 19»
	г.Новочебоксарск, ул. В.Интернационалистов 9,9А,9Б

	28
	МБОУ «СОШ № 20 им. Васьлея Митты с углубленным изучением отдельных предметов»
	г.Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 41

г.Новочебоксарск, ул. В.Интернационалистов д. 51

	29
	Дет. сад № 1 «Маленькая страна»
	г.Новочебоксарск, ул. Советская д. 57

	30
	Дет. сад № 2 «Калинка»
	г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д. 10/А

	31
	Дет. сад № 4 «Аленушка»
	г.Новочебоксарск, ул. Ж.Крутовой д. 7

	32
	Дет. сад № 5 «Цветик-самоцветик»
	г.Новочебоксарск, пер. Химиков д. 10

	33
	Дет. сад № 7 «Березка»
	г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д. 6

	34
	Дет. сад № 10 «Сказка»
	г.Новочебоксарск, ул. Терешковой д. 13

	35
	Дет. сад № 11 «Колобок»
	г.Новочебоксарск, ул. Советская д. 10А

	36
	Дет. сад № 12 «Золотой ключик»
	г.Новочебоксарск, ул. Советская д. 32

	37
	Дет. сад № 13 «Теремок»
	г.Новочебоксарск, ул. Комсомольская д. 13

	38
	Дет. сад № 16 «Красная Шапочка» (№ 21 «Ручеек») Дет. сад № 16 «Красная Шапочка» Дет. сад № 16 «Красная Шапочка» (№ 28 «Ёлочка») Дет. сад № 16 «Красная Шапочка» (№ 29 «Колосок»)
	г.Новочебоксарск, бульвар Зеленый д. 14, д. 10А, 
ул. Солнечная, д. 13А. д.11

	39
	Дет. сад № 17 «Чебурашка»
	г.Новочебоксарск, ул. Советская д. 31

	40
	Дет. сад № 18 «Светлячок»
	г.Новочебоксарск, ул. Солнечная д. 28А

	41
	Дет. сад № 20 «Ромашка»
	г.Новочебоксарск, ул. Советская д. 23

	42
	Дет. сад № 22 «Журавленок» Дет. сад № 22 «Журавленок» (№ 39 «Родничок») Дет. сад № 22 «Журавленок» (№ 23 «Неваляшка») Дет. сад № 22 «Журавленок» (№ 36 «Дюймовочка»)
	г.Новочебоксарск, ул. Винокурова д. 39, д. 45, 
ул. Солнечная, д. 8 А, д. 17А

	43
	Дет. сад № 24 «Малыш»
	г.Новочебоксарск, ул. Комсомольская д. 10А

	44
	Дет. сад № 25 «Гнездышко»
	г.Новочебоксарск, ул. Советская д. 38А

	45
	Дет. сад № 27 «Рябинка» (№ 31 «Золотой петушок»)          Дет. сад № 27 «Рябинка» (№ 33 «Песенка») Дет. сад № 27 Дет. сад № 27 «Рябинка» (№ 14 «Солнышко») Дет. сад        № 27 «Рябинка»
	г.Новочебоксарск, ул. Винокурова д. 20А, бульвар Гидростроителей, д. 12А, пр. Энергетиков, д. 11, 
ул. Парковая, д. 27

	46
	Дет. сад № 34 «Крепыш»
	г.Новочебоксарск, ул. Винокрова д. 8А

	47
	Дет. сад № 38 «Жемчужинка»
	г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д. 41

	48
	Дет.сад № 40 «Радость» (№ 35 «Сказка») Дет. сад № 40 «Радость» (№ 37 «Ласточка») Дет. сад № 40 «Радость»  Дет. сад № 40 «Радость» (№ 32 «Улыбка»)
	г.Новочебоксарск, ул. Пионерская д. 25, ул. Винокурова, д. 63, ул. Строителей, д. 36, ул. 10 Пятилетки,  д. 42

	49
	Дет. сад № 43 «Родничок»
	г.Новочебоксарск, ул. Строителей д. 28

	50
	Дет. сад № 44 «Поляночка» (№ 41 «Дельфин»), Дет. сад № 44 «Поляночка» (№ 42 «Аленушка») Дет. сад № 44 «Поляночка»
	г.Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 16, д. 8, д. 6

	51
	Дет. сад № 45 «Журавлики»
	г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д. 26

	52
	Дет. сад № 47 «Радужный»
	г.Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 29

	53
	Дет. сад комбинированного вида № 48 «Журавлик»
	г.Новочебоксарск, ул. В.Интернационалистов д. 31

	54
	Дет. сад № 49 «Веселый гном»
	г.Новочебоксарск, ул. В.Интернационалистов д. 19

	55
	Центр развития ребенка-дет. сад № 50 «Непоседа»
	г.Новочебоксарск, ул. В.Интернационалистов д. 37

	56
	Дет. сад № 52 «Телей»
	г.Новочебоксарск, ул. В.Интернационалистов д. 6А

	57
	МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И.Андрианова»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 41

	58
	БОУ ЧР «Новочебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
	г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 13

	59
	ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии»
	г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 1

г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 2

г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 3


г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 1

	60
	ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский политех техникум Минобразования Чувашии»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, З

	61
	ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
	г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д. 4

	62
	АУ «Новочебоксарский Молодежный центр»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, влд. 42

	
	УК, ТСЖ, ТСН

	63
	ООО «УК ЖКХ»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова,125

	64
	ООО «Ремэкс-Плюс»
	г. Новочебоксарск, ул. Семенова, 15

	65
	ООО «УК «Колесница»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, 5ЗА

	66
	ООО «УК «Жилфонд»
	г. Новочебоксарск, ул. Терешковой, д.22

	67
	ООО «УК «Лента»
	г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д. ЗА

	68
	ООО «НПП «Мотокон»
	г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 16

	69
	ООО «УК «Управдом»
	г. Новочебоксарск, ул. Семенова, 15

	70
	ООО «УК «Сельский комфорт»
	г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 2/2

	71
	ООО «УК «Спутник»
	г. Новочебоксарск, ул. Молодежная, 20

	72
	ООО «Вимакс»
	г Чебоксары, ул. Тракторостроителей, д. 34 к.1 кв.59

	73
	ООО «УК «Иваново»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10, пом. 116

	74
	ООО «Доверие»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 6А

	75
	ООО «УК «Никольский»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 90 пом. 1

	76
	ООО «УК Светлый дом»
	г.Новочебоксарск, ул. Восточная, д.1 корп.З, пом.3

	77
	ООО «УК «Радуга»
	г.Новочебоксарск, б. Зеленый, д. № 19А, каб. № 11

	78
	ООО «УК «Парус»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 6А

	79
	ООО «УК «Речной бульвар»
	г. Новочебоксарск, Речной б-р, 4 корп. 1 пом.3

	80
	ООО «УК «Инженер»
	г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 62

	81
	ООО «Альянс Жилком»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42 оф.300

	82
	ООО «УК Олимп»
	г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27, офис 1007

	83
	ООО «УО»Колосс»
	г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 66

	84
	ООО «Абсолют Сервис»
	г. Чебоксары, Президентский бульвар, 33 офис7

	85
	ТСН «10 Пятилетки 76»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д.76

	86
	ТСЖ «21 ВЕК»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.21, офис 182А

	87
	ТСЖ «Атал»
	г. Новочебоксарск, ул. Семенова, д. 37

	88
	ТСЖ «Березка»
	г. Новочебоксарск, ул. В-Интернационалистов, д. 47

	89
	ТСЖ «Бриз»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, дом № 84 А

	90
	ТСЖ «В.И. 15»
	г.Новочебоксарск, ул.В.Интернационалистов,15

	91
	ТСЖ «В.И. 27»
	г. Новочебоксарск, ул. В-Интернационалистов, д. 27

	92
	ТСЖ «Весна»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 57

	93
	ТСН «Винокурова-65»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А, пом.1

	94
	ТСЖ «Винокурова 127»
	г. Новочебоксарск, ул. В-Интернационалистов, д.127

	95
	ТСЖ «Винокурова 86»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 86

	96
	ТСЖ «Волга»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А, пом.1

	97
	ТСЖ «Волга-4»
	г. Новочебоксарск, ул. Семенова, д.35

	98
	ТСН «Восточная 14»
	г.Новочебоксарск, ул. Восточная, д. 14, кв.49А

	99
	ТСЖ «Восточное»
	г. Новочебоксарск, ул. Восточная, дом 23V4, кв. 5

	100
	ТСЖ «Гидростроитель»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 48

	101
	ТСЖ «Гидростроитель-2»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 39

	102
	ТСЖ «Гидростроитель-3»
	г.Новочебоксарск, ул. В-Интернационалистов, д.45

	103
	ТСН «Гидростроитель-4»
	г. Новочебоксарск, б-р Гидростроителей, д.4

	104
	ТСЖ «Градостроитель-3»
	 г. Новочебоксарск, ул. Строителей, д. 18

	105
	ТСЖ «Градостроитель-б»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 29Б

	106
	ТСЖ «Солнечное»
	г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, 10

	107
	ТСЖ «Дружба»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом 69

	108
	ТСН «Запад»
	Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35 А

	109
	ТСЖ «Западное»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 73

	   110
	ТСЖ «Комфорт»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 66

	111
	ТСЖ «Миллионер»
	г.Новочебоксарск, ул. В.Интернационалистов,13

	112
	ТСЖ «Мой дом»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А, пом.1

	113
	ТСН «Монолит»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А пом.1

	114
	ТСЖ «Надежда»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А, пом.1

	115
	ТСЖ «Наш дом»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, 51

	116
	ТСЖ «Пегас»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А, пом.1

	117
	ТСЖ «Пер. Сов»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская д. 8
г. Новочебоксарск, ул. Советская д. 67

	118
	ТСЖ «Первомайская»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, дом 29

	119
	ТСЖ «Первомайская 29»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, Д.29А

	120
	ТСЖ «Первомайская-35»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 35

	121
	ТСЖ «Первомайская-37»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 37

	122
	ТСЖ «Первомайская-39»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 39

	123
	ТСЖ «Престиж»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А пом.1

	124
	ТСЖ «Радуга»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.8
г. Новочебоксарск, ул. Парковая, д.1

г. Новочебоксарск, ул. Парковая, д.1а

	125
	ТСЖ «Радуга-2»
	г. Новочебоксарск, Винокурова, д. 6 А 
г. Новочебоксарск, Винокурова, д. 2А

г. Новочебоксарск, Винокурова, д. 2Б

г. Новочебоксарск, Винокурова, д. 4А

г. Новочебоксарск, Винокурова, д. 6

	126
	ТСН «Речной бульвар-З»
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 10, пом. 116

	127
	ТСЖ «Советская 33»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 33

	128
	ТСЖ «Советская 71»
	г.Новочебоксарск, ул. Советская.71

	129
	ТСЖ «Советская-25»
	г. Новочебоксарск ул. Советская 25

	130
	ТСЖ «Волга-5»
	г. Новочебоксарск, ул. Семенова, д.29

	131
	ТСЖ «Энергетик»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д.12

	132
	ТСЖ «Удача»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д.58

	133
	ТСЖ «УЮТ»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 68

	134
	ТСЖ «УЮТНЫЙ ДОМ»
	г. Новочебоксарск, ул. Строителей 58

	135
	ТСЖ «Юг-З»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А, пом.1

	136
	ТСЖ «Юг-1»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А, пом.1

	137
	ТСЖ «Юг-4»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35 А пом.1

	138
	ТСЖ «ЮЖА-8»
	г. Новочебоксарск ул. Южная 8

	139
	ТСЖ «Южная 10»
	г. Новочебоксарск ул. 10 Пятилетки 68

	140
	ТСЖ «Южная 18»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А пом.1

	141
	ТСЖ «Южная 20»
	г. Новочебоксарск ул. Южная 20

	142
	ТСЖ «Южная-16»
	г. Новочебоксарск ул. Южная 16

	143
	ТСЖ «Южная-5»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А, пом.1

	144
	ТСЖ «Южная-7»
	г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 35А пом.1

	145
	ТСЖ «Юнона»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.65

	146
	ТСЖ «Юраково»
	г. Новочебоксарск, ул. Первомайская 53

	147
	ТСЖ «Дубрава»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская д. 44

	148
	ТСН «Строителей 42»
	г. Новочебоксарск, ул. Строителей д. 42

	
	Учреждения культуры 

	149
	МБОУ ДО «Детская музыкальная школа»
	г. Новочебоксарск, ул. Пионерская 3

	150
	МБОУ ДО «Детская школа искусств»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 43

	151
	МБОУ ДО «Детская художественная школа»
	г. Новочебоксарск, пр. Ельниковский, д. 5А,
г. Новочебоксарск, ул.  Первомайская, 55 

	152
	МБУ «Историко-художественный музейный комплекс» 
	г. Новочебоксарск,  б-р Гидростроителей 4

г. Новочебоксарск,  ул.  Винокурова 42А

	153
	АУ «Дворец культуры «Химик»
	г. Новочебоксарск,  ул. Винокурова 12

	  154
	Центральная библиотека им. Ю. Гагарина
	г. Новочебоксарск,   ул. Солнечная, д. 19

	  155
	Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби
	г. Новочебоксарск,   ул. Коммунистическая, д. 28

	  156
	Библиотека им. П. Хузангая
	г. Новочебоксарск, ул. Речная, д. 6

	  157
	Библиотека семейного чтения им. А. Николаева
	г. Новочебоксарск, ул. Восточная, д. 13

	158
	Библиотека семейного чтения им. С. Маршака
	г. Новочебоксарск, Пр-д. Энергетиков, д. 8

	  159
	Центральная детско-юношеская библиотека 
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 24

	160
	Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри
	г. Новочебоксарск ул. Южная, д. 6

	161
	Библиотека им. Н. Носова
	г. Новочебоксарск ул. 10 Пятилетки, д. 70

	162
	АУ «Экспериментальный театр» Минкультуры ЧР
	г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 3

	
	Учреждения спорта

	163
	МБУ «Спортивная школа № 1»                                
	г. Новочебоксарск. ул. Пионерская д. 1

	164
	МБУ «Спортивная школа № 2»                            
	г. Новочебоксарск ул. Первомайская д. 28

г. Новочебоксарск ул. Солнечная д. 14 А
г. Новочебоксарск ул. Парковая д. 7/2
г. Новочебоксарск ул. Ж. Крутовой, 12 А

	165
	БУ ЧР ДО «Спортивная школа № 4 и ХК «Сокол»
	г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой 1А

	  166
	БПОУ ЧР «Новочебоксарское училище олимпийского резерва»
	г. Новочебоксарск ул. Терешковой д. 18 А

г. Новочебоксарск ул. Терешковой д. 18 Б

	  167
	АУ ЧР ДО «СШОР № 3
	г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, дом 1, корпус А

	  168
	БУ ДО «Спортивная школа по конному спорту»
	г. Новочебоксарск, ул. Советская, вл. 48.

	
	Учреждение социальной сферы

	169
	БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии
	г. Новочебоксарск, Терешковой, дом 18


Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы. 

В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе. 


В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекс готовности. 
Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 3 к настоящей программе). 


По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 


- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 


- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 


- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9. 


Расчет индекса готовности потребителей тепловой энергии и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе. 


К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. 


Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 5 к настоящей Программе и выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков. 


Сроки выдачи паспортов потребителей тепловой энергии определяются не позднее 15 сентября. 


Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа в сети «интернет» в срок до 1 декабря. 


Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний. 


В случае неустранения замечаний, указанных в акте, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта РФ в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.
Приложение 1 
к Приложению № 6 постановления 

администрации города Новочебоксарска
от 14.07.2026 № 1226
ТРЕБОВАНИЯ
по обеспечению готовности потребителей тепловой энергии
к отопительному сезону


1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении. 


2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила №170), в случае эксплуатации жилищного фонда. 


3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 


4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого, десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил № 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности. 


5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 1-4: 


5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил № 511. 


5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 правил № 511. 


5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб. 

5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности. 


5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и теплопотребляющих установок. 


5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и перечня документации для объектов, не являющихся ОПО. 


5.7. Утвержденные в соответствии с пунктами 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности. 


5.8. Паспорта или копии паспортов тепловых пунктов , а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам. 


5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты. 


5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт. 


5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих установках, или для переключения зарытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. 


5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808. 

5.13. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. 


5.14. Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности. 


5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений. 


5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. 


5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствии СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией. 


5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего документа, подтверждающего выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. 


5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение 2 к настоящим Правилам). 

Приложение 2 
к Приложению № 6 постановления 

администрации города Новочебоксарска
от 14.07.2026 № 1226
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРИСОЕДИНЕНЫ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВКАХ, УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ ИЛИ ИНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 164 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТАКИХ ДОГОВОРОВ, ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ ВЫБРАН ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН
	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием

сроков устранения)
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	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
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	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23 2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о

теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	К безопасн
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К регул.темпер * 0,01
	
	

	1.1.1
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 1 (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки

теплопотребляющей установки
	0,31
	К промыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	К гидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	К арм
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 2 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	К отв
	Наличие - 1 Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность(гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	К испыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	К перечень
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	К экспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	К паспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	К шт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия

актов или документов,

подтверждающих

работоспособность

автоматических

регуляторов

температуры воды
	0,01
	К регул.темпер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о

теплоснабжении)


	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	К режим
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К тех.готов * 0,5
	
	

	1.2.1
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия

несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	К врез
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	Подписанный

представителем

теплоснабжающей

организации

и уполномоченным

представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок

и(или)невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	К тех.готов
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)


	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	К задолж
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К cвер * 0,95
	
	

	1.3.1
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	К договор
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3.2
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	К свер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о

теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	К учет
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К провер.кип * 0,5
	
	

	1.4.1
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	К провер.уз.уч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4.2
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	К провер.кип
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 3 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	К жил.фонд
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К дезинф * 0,3
	
	

	2.1
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	К контур
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2.2
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 4 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	К дезинф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)


	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	К газ
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К догов.тех.обсл * 0,5
	
	

	3.1
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	К дым.вент
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3.2
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	К догов.тех.обсл
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных

федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 1 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений

требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта
155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435-439, 446-448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального

государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	К предп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	Не

заполняется

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду,

предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	К план
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	


Приложение 3 

к Приложению № 6 постановления

администрации города Новочебоксарска
от 14.07.2026 № 1226.

Акт
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.
______________________                                          «___»____________20__ г. 

(место составления акта) 

Комиссия, образованная ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___»____________ 20__г., утвержденной ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) 

с «___»___________ 20__г. по «___»_____________ 20__г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности) 

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: 
3. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 



2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	 


Приложение:

4. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________ на ____ л. в 1 экз.

5. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________ на ____ л. в 1 экз.

6. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________ на ____ л. в 1 экз.

Председатель комиссии: ______________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _________________________________

Члены комиссии: _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  
_________________________________________________

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»_____________ 20__г.

_______________________________________________

Приложение 4
к Приложению № 6 постановления

администрации города Новочебоксарска
от 14.07.2026 № 1226.

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.
Выдан_______________________________________________________________________, 

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: 

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

_______________________/________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному период
