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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАТЫРЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


	ЙЫШĂНУ
09.09.2026 ç.,  № 923
Патăрьел ялě
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2026 г. № 923
село Батырево




	О внесении изменений в постановление администрации Батыревского муниципального округа №591 от 01.06.2026 «О проведении оценки обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года по Батыревскому муниципальному округу»
	



С целью реализации требований Федерального закона от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении» и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234, администрация Батыревского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «О проведении оценки обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года по Батыревскому муниципальному округу» от 01.06.2026 № 591, изложив в редакции согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


	Временно исполняющий полномочия главы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики                                                                   

	

                                   Р.Ф. Ямалетдинов
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Приложение 1
к постановлению администрации Батыревского муниципального округа
[bookmark: _Hlk231549576]от 09.09.2026	№ 923

Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026/2027 года



Председатель комиссии:
Ижедеров В.В. – ВрИО начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа.

Секретарь комиссии:
Хусеинова И.М. - ведущий специалист-эксперт отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа.

Члены комиссии:
Тинюков Н.А. - главный врач бюджетного учреждения «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии;
Дружинина Н.Н. – директор бюджетного учреждения ЧР «Тарханский дом-интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики;
Архипов Б.Н. – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Марков Ю.Н. – старший государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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Приложение 2
к постановлению администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923

Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027 года

Председатель комиссии:
ВрИО начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского муниципального округа.

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа.

Члены комиссии:
Главный врач бюджетного учреждения «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии - член комиссии (по согласованию);
Представитель бюджетного учреждения «Батыревский центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии (по согласованию);
Начальник-главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики» (по согласованию);
Представитель южного производственного отделения филиала ПАО «Россетти Волга» - «Чувашэнерго» (по согласованию);
Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию);
Представители ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (по согласованию)
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Приложение 3
к постановлению администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923



Состав комиссии
 по проведению оценки готовности управляющих компаний к отопительному периоду 2026-2027 гг. 

Председатель комиссии:
ВрИО начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа.

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа.

Члены комиссии:
Представитель южного производственного отделения филиала ПАО «Россетти Волга» - «Чувашэнерго» (по согласованию);
Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию);
Представитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию);
Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа (по согласованию).






















Приложение 4
к постановлению администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923

Положение о комиссиях по контролю
 за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 г.г.

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссиях по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 г.г теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и других объектов на территории Батыревского муниципального округа (далее Комиссии).
[bookmark: _Hlk204254915]1.2. В своей деятельности Комиссии руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссий

2.1. Комиссии созданы в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
2.2. Основными задачами Комиссий является проверка подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 г.г. теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и других объектов на территории Батыревского муниципального округа.

3. Организация деятельности комиссий

3.1. Комиссии формируются в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Членами Комиссий являются:
- представители Администрации Батыревского муниципального округа
- по согласованию представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов; 
- представители теплоснабжающей организации.
  	  3.3. Комиссии имеют право привлекать к работе комиссий должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.
       3.4. К основным функциям председателя Комиссий относятся:
- осуществление общего руководства Комиссией;
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя Комиссий его обязанности исполняет заместитель председателя. 
3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.
3.7. Председатель Комиссий или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.8. Секретарь комиссии:
  - осуществляет информирование организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда о начале проведения комиссионной проверки.
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.
3.9. Члены комиссии (права и обязанности):
- осуществляют работу в соответствии с Порядком работы комиссии и Программой проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону;
- осуществляют рассмотрение представленных оцениваемыми лицами пакета документов и проверку оценочных листов;
- осуществляют подписание актов оценки готовности оцениваемых объектов.

4. Порядок работы Комиссий

4.1. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.2. При работе комиссией проверяется выполнение лицами, подлежащими оценке, требований, установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
4.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.
К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.
4.4. По каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.».









































Приложение 5
к постановлению администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Батыревского муниципального округа к отопительному сезону
1. Нормативно-правовые документы.
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении».
2. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2. Общие положения.
Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно- коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно- технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
· нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
· максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно- коммунального хозяйства;
· соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
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· рациональное расходование материально-технических средств и топливно- энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
· выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
· четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно- восстановительных работ;
· укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
· материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
· выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
3. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду.

Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден Постановлением администрации Батыревского муниципального округа. В состав комиссии включены представители Приволжского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов оценки указан в таблице 2.
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Таблица 1 График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду


	№
п/ п
	Объекты, подлежащие оценке
	Количество объектов
	Сроки
проведения оценки
	Документы,
проверяемые в ходе оценки

	
1
	Теплоснабжающие и теплосетевые организации.
	
1
	
15.08.2026-
13.09.2026
	В соответствии с Приказом Минэнерго РФ
№2234 от 13.11.2024



Таблица 2
1. Перечень объектов теплоснабжающих организаций для оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
· БМК БУ «Батыревская центральная районная больница» Минздрава Чувашии Чувашской Республики с. Батырево, ул. Мира, д. 19;
· БУ ЧР «Тарханский дом-интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики с. Тарханы, ул. Лесная, д.1

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы.
В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе.
В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 2 к настоящей программе).
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе.
К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.
Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе. Выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков.
Сроки выдачи паспортов теплоснабжающих и теплосетевых организаций определяются не позднее 1 ноября.
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте уполномоченного органа в сети «интернет» в срок до 1 декабря.
Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний.
В случае неустранения замечаний, указанных в акте, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора.
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Приложение № 1
к Приложению 5 постановления администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923
ТРЕБОВАНИЯ
по обеспечению готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону

Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждённых приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511), а также пунктов 394, 396–399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности). 
Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить документы, подтверждающие выполнение требований пунктов 1, 2: 
3.1. Выписка из утверждённого штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты. 
3.2. Копия заключённого соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808. 
3.3. Утверждённое положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление. 
3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (для ОПО — в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности; для объектов, не являющихся ОПО, — в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 511). 
3.5. Утверждённые эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции (для ОПО — в соответствии с пунктами 278, 363, 364 Правил промышленной безопасности). 
3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний (в части, не противоречащей Правилам № 511; для ОПО — копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе и протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности в соответствии с пунктом 238 Правил промышленной безопасности). 
3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО. 
3.8. Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (для объектов, не являющихся ОПО — в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 511; для ОПО — о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и за осуществление производственного контроля — в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности). 
3.9. Утверждённые инструкции по охране труда, утверждённый порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утверждённый перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам (в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждёнными приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н). 
3.10. Копии утверждённых программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утверждённой программе. 
3.11. Утверждённые температурные графики, гидравлические режимы работы систем теплоснабжения, разработанные в соответствии с Правилами № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения. 
3.12. Копии утверждённой инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрено проектной документацией) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утверждённый график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности). 
3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учёта и средств измерений, входящих в состав узла учёта, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности (в соответствии с Правилами коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034). 
3.14. Нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приёмке и оценке качества ремонта; акты приёмки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки (в соответствии с пунктом 2.7.13 Правил № 511); в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО) — копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа. 
3.15. Копии паспортов паровых и водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию; для оборудования, отработавшего установленный срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки — сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для не ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.
3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определённых перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров. 
3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. 
3.18. Акты (технические отчёты) о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные Правилами № 511. 3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с Правилами № 511. 
3.19. Документы, подтверждающие проведённые мероприятия по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке (в соответствии с пунктами 6.2.34–6.2.37 Правил № 511). 
3.20. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов (в соответствии с пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 511). 
3.21. Технические отчёты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утверждённые режимные карты (в соответствии с пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 511). 
3.22. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 511). 
3.23. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций (в соответствии с требованиями пункта 6.2.48 Правил № 511). 
3.24. Копии документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объёме не менее утверждённого федеральным органом исполнительной власти. 
3.25. Утверждённый перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведённой инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации. 
3.26. Копия лицензии или выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
3.27. Утверждённый порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях. 
3.28. Разрешение на допуск в эксплуатацию и временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде. 
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Приложение № 2 к Приложению 5 постановления администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

	№
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименова ние показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием
сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Итсо=
Кзакон о тепл*0,9+ Кпредп*0,05+ Кплан*0,05
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4
статьи 20 Федерального
закона от 27 июля 2010
№190-ФЗ «О
теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13
ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):
	-
	Показатель выполнения требований ФЗ о тепло-снабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кфунк*0,05+ Крежим.налад*0,01+ Ккачест*0,01+ Ккомм.учет*0,01+ Ккач.строит*0,25+ Кнадеж*0,65+ Крезерв*0,01+ Кпорядок*0,01
	
	

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и
аварийной служб
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1-9.3.8 пункта
9 Правил
	Показатель обеспечения функционирован ия
эксплуатационно
	0,05
	Кфункц
	Кфункц= Кшт*0,1+ Ксогл*0,1+ Кдисп*0,1+
Кперечень*0,1+
	
	


16




	
	(пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	й, диспетчерской и аварийной служб
	
	
	Кэксп/произв.инстр*0,1
+
Кзнаний*0,1+ Кобуч*0,1+ Котв*0,1+ Кохр.труда*0,1+ Ктрен*0,1
	
	

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющег о функции эксплуатационно й, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой
теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл=Nсогл/Nвсего РСО в системе т/сн
	
	

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении
системой теплоснабжения
	-
	Nсогл
	Фактическое значение
	
	

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций
всего в системе теплоснабжения
	-
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	
	

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или
распорядительный документ
	Показатель наличия
положения о
	0,1
	Кдисп
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил
	диспетчерской службе или распорядительн ый документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	
	
	
	
	

	1.1.4
	
	Организационно- распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	Показатель наличия перечня производственн ых инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательног
о оборудования
	0,1
	Кперечень
	Кперечень= КпереченьОПО*0,5+ Кперечень неОПО*0,5
	
	

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственн ых инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательног о оборудования в случае эксплуатации
ОПО
	0,5
	Кперечень ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующе
й организации для объектов, не
	0,5
	Кперечень не ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
	являющихся ОПО
	
	
	
	
	

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9
Правил)
	Показатель наличия эксплуатационн ых инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственн ых инструкций
	0,1
	Кэкспл/про изв.инстр
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников
и руководителей,
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающег о персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний=
Кпров зн не ОПО*0,5+ Кпров зн ОПО*0,5
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	1.1.6.1
	
	предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренны х Правилами технической эксплуатации электроустаново к потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых
энергоустановок
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений о допуске к
самостоятельной работе обслуживающег о персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренны х Правилами промышленной безопасности, в
случае
	0,5
	Кпров зн ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	эксплуатации ОПО
	
	
	
	
	

	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности)
(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающи х проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственно м объекте
	0,1
	Кобуч
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Установленные пунктами 2.1.2,
2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля
при эксплуатации оборудования на ОПО
	Показатель наличия организационно- распорядительн ых документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственно го контроля при эксплуатации
оборудования на
	0,1
	Котв
	Котв =
Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5
	
	


21




	
	
	(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	ОПО
	
	
	
	
	

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно- распорядительн ые документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к
ОПО
	0,5
	Котв не ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно- распорядительн ых документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственно го контроля при эксплуатации оборудования на
ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Утвержденные инструкции по
охране труда, утвержденный порядок производства работ
	Показатель
наличия утвержденных
	0,1
	Кохр.труда
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам- допускам в соответствии
с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н
(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-
допускам
	
	
	
	
	

	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9
Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийн ых тренировок, журналов, подтверждающи х проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийн
ых тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20
Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления
тепловой энергии
	0,01
	Крежим. налад
	Крежим.налад= Ктемп.граф*0,5+ Крежим.карт*0,5
	
	

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные в установленном порядке
температурные графики,
	Показатель наличия
температурных
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения
	
	
	
	
	

	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно- наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4,
2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно- наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных
режимных карт
	0,5
	Крежим.кар т
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей
(пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно- химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с
требованиями пункта 12.9
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности
(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1034 (далее – Правила коммерческого учета).
Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений
(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим,
теплосетевым
	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ
об организации ремонтного
	Показатель наличия нормативно- технического документа по организации
ремонтного
	0,25
	Ккач.строит
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4
статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта,
а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом
2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО.
(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	
	
	
	
	

	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7
части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21,
9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж=Косвид*0,01+ Кобслед*0,05+ Кдым.труб*0,05+ Киспыт*0,01+ Кгидр*0,4+ Кшурф*0,01+ Кочист.промыв*0,4+ Кэлектр.сопр*0,01+ Кнасос стан*0,01+ Ктопл*0,03+ Кматер*0,01+
Кстрах*0,01
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	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов
и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации– изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов
и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о
продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид=
Косвид ОПО *0,5+ Косвид не ОПО*0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о
проведенном техническом освидетельствов ании, гидравлическом испытании, техническом диагностировани и, настройки предохранительн ых клапанов с выводами о продлении срока
эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте
оборудования о
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	(герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	проведенных техническом освидетельствов ании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительн ых клапанов с выводами о продлении срока
эксплуатации
	
	
	
	
	

	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии
с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующе й организации, в которые занесены результаты текущих
осмотров
	0,05
	Кобслед
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	

	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов
	Показатель
	0,05
	Кдым.труб
	Наличие – 1
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	дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
	наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальн ой проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной
арматуры дымовых труб
	
	
	Отсутствие – 0
В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1
	
	

	1.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки,
установленные пунктом 6.2.32
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем)
организации) на
	0,01
	Киспыт
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1
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	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	максимальную температуру, о проведении испытаний по определению
тепловых потерь через тепловую изоляцию,
о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов
водяных тепловых сетей
	
	
	
	
	

	1.6.5
	
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	0,4
	Кгидр
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

В случае, если на объекте оценки организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1
	
	

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами
6.2.34 – 6.2.37 Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 9.3.20 пункта 9
	Показатель наличия документов, подтверждающи х проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических
), проложенных
	0,01
	Кшурф
	Наличие – 1
Отсутствие – 0

В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном)
канале, Кшурф принимается равным 1
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	Правил)
	в непроходных каналах, и при бесканальной
прокладке
	
	
	
	
	

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	Кочист. промыв
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.соп р
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
В случае, если на объекте оценки организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1
	
	

	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9
Правил)
	показатель наличия акта опробования работоспособнос ти оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на
срок не менее срока
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных
нормативов
	0,03
	Ктопл
	Ктопл= Кдогтопл*0,5+ Кзапаст*0,5
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	предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377
(подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)
	запасов топлива
	
	
	
	
	

	1.6.10.
1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного
периода
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл=1, если подтверждено наличие договоров; Кдогтопл=0, если не подтверждено наличие договоров
	
	

	1.6.10.
2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов
запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	Кзапаст=1, если Запас факт≥ Запас нормат Кзапаст=0, если Запасфакт< Запас нормат
	
	

	1.6.10.
2.1
	
	
	Фактический объем запаса
топлива, тыс. т
	–
	Запасфакт
	Фактическое значение
	
	

	1.6.10.
2.2
	
	
	Утвержденный нормативный объем запаса
топлива, тыс. т
	–
	Запаснорма т
	Фактическое значение
	
	

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных)
ремонтных работ, результаты
	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	Кматер
	Кматер=% наличия
запас мат факт по инвентар/100
	
	

	1.6.11.
1
	
	
	
	–
	% наличия запас мат факт по инвентар
	Фактическое значение
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	последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н
(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
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	безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации
(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г.
№ 85 , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и
части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимаю щих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляю щих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения
	0,01
	Крезерв
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
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	Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
	
	

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального гос. надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами
исполнительной власти в
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1,
3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26,
5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16,
6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52,
6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5,
8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2,
11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок и
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
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	сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 ФЗ о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 ФЗ о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 –
3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26,
5.3.31, 5.3.32, 5.3.52,
6.2.16, 6.2.26, 6.2.32,
6.2.48, 6.2.52, 6.2.60,
6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12,
8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2,
11.5, 15.1.5 – 15.1.7
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399,
403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9
Правил)
	пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил
(подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к
отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие – 1
Отсутствие – 0
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Приложение № 3
к Приложению 5 постановления администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923

Акт
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.
«	»	20	г.
(место составления акта)
Комиссия, образованная 	

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному	периоду	от	«	»		20	г.,	утвержденной


(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с «  »	 20 г. по «  »	 20 г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела  оценку  обеспечения  готовности  к  отопительному  периоду


(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1.	
2.	
3.	
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения
готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	

	
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке
обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)
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Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на 	л. в 1 экз.
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на 	л. в 1 экз.
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на 	л. в 1 экз.


Председатель комиссии: 	
Заместитель председателя комиссии:		

Члены комиссии:









С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«	»	20	г.
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Приложение № 4
к Приложению 5 постановления администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.

Выдан	
	,
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В	отношении	следующих	объектов,	по	которым	проводилась	оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. 	;
2. 	;
3. 	;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 	
№	.



	/	
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)
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Приложение 6
к постановлению администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923

ПРОГРАММА
 проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Батыревского муниципального округа к отопительному сезону
Нормативно-правовые документы.
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении».
2. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1. Общие положения.
Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно- коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно- технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
· нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
· максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно- коммунального хозяйства;
· соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
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· рациональное расходование материально-технических средств и топливно- энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
· выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
· четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно- восстановительных работ;
· укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
· материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
· выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

3. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности управляющих компаний и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций и иного общедомового имущества.
Оценка обеспечения готовности осуществляется комиссией, которая утверждена Постановлением администрации Батыревского муниципального округа.
 Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), перечень объектов проверки указан в таблице 2.
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Таблица 1 График проведения проверки готовности к отопительному периоду


	№
п/ п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количеств о объектов
	Сроки
проведения проверки
	Документы,
проверяемые в ходе проверки

	1
	Детские и учебные учреждения
	28
	




12.08.2026-
10.09.2026
	


В соответствии с Приказом Минэнерго РФ
№2234 от 13.11.2024

	
	
	

	3
	Учреждения культуры
	43
	
	

	4
	Учреждения
здравоохранения
	47
	
	

	5
	Учреждения спорта и
молодежи
	1
	
	

	6
	Учреждения
социальной защиты населения
	1
	
	

	7
	Многоквартирные
жилые дома
	84
	
	



Таблица 2 Перечень объектов проверки готовности к отопительному периоду
	1
	 МАОУ"Балабаш-Баишевская СОШ"

	2
	Бахтигильдинская НШ- с дошкольной группой 

	3
	МАОУ"Батыревская СОШ №1"

	4
	Начальная школа с.Батырево

	5
	МБОУ"Батыревская СОШ №2"

	6
	МБОУ"Большечеменевская СОШ"

	7
	Большечеменевский д/с «ХУНАВ»

	8
	МБОУ"Долгоостровская СОШ"

	9
	МБОУ»Норваш-Шигалинская СОШ»

	10
	МБОУ»Первомайская СОШ»

	11
	МБОУ»Полевобикшикская СОШ»

	12
	Полевобикшикский д/с

	13
	МАОУ»Сугутская СОШ»

	14
	Сугутский детский сад «Родник»

	15
	Алманчиковская ООШ»

	16
	Алманчиковский детский сад

	17
	МБОУ»Тарханская СОШ»

	18
	МАОУ»Татарско-Сугутская СОШ»

	19
	МБОУ»Тойсинская СОШ»

	20
	Тойсинский детский сад

	21
	Старотойсинская НШ-д/с

	22
	Староахпердинская ООШ

	23
	Новоахпердинский д/с

	24
	МАОУ»Шыгырданская СОШ №1»

	25
	МАОУ»Шыгырданская СОШ им. Проф.Э.З.Феизова 

	26
	Кзыл-Камышская НШ

	27
	МБОУ «Батыревская вечерняя Школа»

	28
	МБОУ»Шаймурзинская ООШ  им. Г.Айги»

	29
	МБДОУ«Батыревский детский сад «Василек»

	30
	МБДОУ«Батыревский детский сад «Сказка» 

	31
	МБДОУ«Батыревский детский сад «Солнышко»

	32
	МБДОУ«Батыревский детский сад «Центральный»

	33
	МБДОУ»Новокотяковский детский  сад им. А.Т.Краснова»

	34
	МБДОУ«Тарханский детский сад «Сеспель»

	35
	МБДОУ«Шыгырданский детский сад «Ромашка»

	36
	МАДОУ«Шыгырданский детский сад «Сандугач» 

	37
	МАУ ДО «Спортивная школа  «ПАТТАР» 	         

	38
	МБУ ДО «Батыревская ДШИ»



	№ п/п
	Объекты культуры

	1
	Алманчиковский ТО с.Алманчиково

	2
	Б.Баишевский ТО с.Балабаш-Баишево

	3
	Батыревский ТО с. Батырево АУ «ЦКС»

	4
	Бахтигильдинский ТО: д. Бахтигильдино

	5
	                                            д.Балабаш-Нурусово

	6
	                                            п. Ульяновка

	7
	                                            п.Люля

	8
	П.Бикшикский ТО: д.П.Бикшики

	9
	                                     д.М Арабузи

	10
	                                     д.Именево

	11
	                                     д. Тигашево

	12
	                                     д. Яншихово

	13
	Большечеменевский ТО д. Бакашево

	14
	Долгоостровский ТО: д. Долгий остров

	15
	                                         д.Чувашские Ишаки

	16
	Кзылчишминский ТО: д.Кзыл-Чишма

	17
	                                           д. Красномайск

	18
	Новоахпердинский ТО: с. Новое Ахпердино

	19
	                                            д. Старое Котяково

	20
	                                            д. Татмыш-Югелево

	21
	Норваш-Шигалинский ТО: с. Н. Шигали

	22
	                                                   д. Подлесные Шигали

	23
	                                                   п. Ясная Поляна

	24
	Первомайский ТО: с.Первомайское

	25
	                                    д.Кокшаново

	26
	                                    д.Полевое Чекурово

	27
	                                    д. Сидели

	28
	                                    д. Верхние Бюртли-Шигали

	29
	Сигачинское ТО д.Сигачи

	30
	Сугутский ТО с.Сугуты

	31
	Тарханское ТО с.Тарханы

	32
	                             д.Абамза

	33
	Татарско-Сугутский ТО д.Тат.Сугуты

	34
	Тойсинский ТО д.Татарские Тимяши

	35
	                              д. Козловка-Булаково

	36
	                              д. Старое Ахпердино

	37
	Туруновский ТО с. Туруново

	38
	                                д. Малое Батырево

	39
	                                д. Новое Котяково

	40
	Шаймурзинский ТО д. Шаймурзино

	41
	                                    д. Н.Турмышево

	42
	Шыгырданский ТО д. Кызыл-Камыш

	43
	                                   с. Шыгырданы



	
	Объекты спорта

	1
	ФСК «Паттар» с. Батырево

	
	

	
	Объекты соцзащиты

	1
	БУ «Тарханский дом-интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики с. Тарханы




	
	Объекты здравоохранения


	1
	ЦРБ
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с.Батырево, ул.Мира, д.19 

	2
	Абамзинский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, д.Абамза, ул .Центральная, д.4

	3
	Хурама-Тварский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н,       пос. Хурама-Твары, ул.Николаева, д.3 

	4
	Шаймурзинский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, д.Шаймурзино, ул.Николаева, д.20

	5
	Тигашевский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, д. Тигашево, ул. Депутатская , д.35 "а" 

	6
	Подлесношигалинский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, д.Подлесные Шигали, ул. Эриванова, д.56

	7
	Булаковский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, д.Булаково, ул.Набережная, д.22а

	8
	Татарско-Тимяшский ФАП
Чувашская Республика-Чувашия, р-н Батыревский, с/пос.Тойсинское, д.Малые Шихирданы, ул.Шихирданская, д.1А, пом.2 

	9
	Полево-Бикшикский ФАП
Чувашия Чувашская Республика-, р-н Батыревский, с/пос.Бикшикское, д.Полевые Бикшики, ул.Фетхи Бурнаш, д.26 

	10
	Новобахтияровский ФАП
Чувашская Республика-Чувашия, р-н Батыревский, с/пос.Тойсинское, д.Новое Бахтиарово, ул.Кирова, д.29А 

	11
	Старокотяковский ФАП
Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, д.Старое Котяково, ул.Ленина, д.62, пом.2 

	12
	Алманчиковский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с/пос.Алманчиковское, с.Алманчиково, ул.А.Г.Хитрова, д.1, пом.2 

	13
	Балабаш-Нурусовский ФАП
Чувашия Чувашская Республика-, р-н Батыревский, с/пос.Бахтигильдинское д.Балабаш-Нурусово, ул.Советская, д.24  

	14
	Нижне-Турмышевский ФАП
Чувашия Чувашская Республика-, р-н Батыревский, с/пос. Шаймурзинское д. Нижнее Турмышево, ул.Школьная, д.24 

	15
	Сиделинский ФАП
Чувашия Чувашская Республика, р-н Батыревский, с/пос Первомайское д. Сидели, ул. Пионерская, д. 32 Б 

	16
	Ульяновский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с/пос.Бахтигильдинское, пос.Ульяновка, ул.Советская, д.44, пом.2 

	17
	Верхне- Бюртли Шигалинский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с/пос.Первомайское, д.Верхние Бюртли-Шигали,  ул.Колхозная, д.3, пом.1 

	18
	Старо- Тойсинский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с/пос.Тойсинское, д.Старые Тойси, ул.Мельничная, д.2, пом.1 

	19
	Сигачинский ФАП
Чувашская Республика-Чувашия, Батыревский р-н, с/пос. Сигачинское, д.Сигачи, ул. Победы, д.1а  

	20
	Староахпердинский ФАП
Чувашская Республика-Чувашия, Батыревский р-н, с/пос.Тойсинское, д.Старое Ахпердино, ул. Калинина, д.53 А 

	21
	Татмыш-Югелевский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский район, д.Татмыш-Югелево, ул.Улангина 11А 

	22
	Яншиховский ФАП
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Батыревский , с/пос. Бикшикское, д.Яншихово, ул.Центральная, д.4а

	23
	Именевский ФАП
Чувашская Республика-Чувашия, р-н  Батыревский, с/пос. Бикшикское, д.Именево, ул. Зеленая, д7  

	24
	Малоарабузинский ФАП
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Батыревский , с/пос. Бикшикское, д.Малые Арабузи, ул.Садовая, д.19А

	25
	Кокшановский ФАП
Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, с/п. Первомайское, д.Кокшаново, ул.Советская, д.91а

	26
	Туруновский ФАП
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Батыревский , с/пос. Туруновское, с.Туруново, ул.Магистральная, дом 34а

	27
	Новокотяковский ФАП
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Батыревский , с/пос. Туруновское, д.Новое Котяково, ул.Николая Кошкина, д.35а

	28
	Бахтигильдинский ФАП
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Батыревский , с/пос. Бахтигильдинское, д.Бахтигильдино, ул.Школьная, д.35

	29
	Малобатыревский ФАП
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Батыревский , с/пос. Туруновское, д.Малое Батырево, ул.Дружбы, дом 3 а

	30
	Кзыл-Камышский ФАП
Чувашская Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, д. Кзыл-Камыш, ул. Школьная, д. 7а

	31
	Красномайский ФАП
Чувашская Республика, Батыревский мниципальный округ, д. Красномайск, ул. Молодежная. зд. 32

	32
	Кзыл Чишминская ВА
Чувашская Республика, Батыревский р-н, д.Кзыл Чишма, ул.Ш.Рахимова,  д.3 

	33
	Первомайская ВА
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с.Первомайское, ул.Кирова, д.76 

	34
	Татарско-Сугутская ВА
Чувашская Республика,  Батыревский р-н, д. Татарские Сугуты, ул. Центральная, д.58 "а"  

	35
	Балабашбаишевская ВА
Респ.Чувашская-Чувашия, р-н Батыревский, с/пос.Балабаш-Баишевское,  с. Балабаш-Баишево, ул.Кузнечная, д.6 

	36
	Долгоостровская ВА
Чувашская Республика, Батыревский р-н, д.Долгий Остров, д.52

	37
	Большечеменевская ВА
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с/пос.Большечеменевское, с.Большое Чеменево, ул.Ф.Туптова, д.40, пом.1 

	38
	Сугутская ВА
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с.Сугуты, ул. Советская, д.4.

	39
	Шыгырданская ВА №2
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с..Шыгырдан, ул.Чкаловская, д.1а 

	40
	Новоахпердинская ВА
Чувашия, муниципальный округ Батыревский, село Новое Ахпердино, улица 50 лет Октября, владение 37 

	41
	Шыгырданская ВА
Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Батыревский, село Шыгырдан, улица Солнечная, д.32

	42
	Норваш-Шигалинская ВА
Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский муниципальный округ, с Норваш-Шигали, ул Главной дороги, д.18 

	43
	Тойсинская ВА
Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Батыревский, село Тойси, улица Ленина, дом 74 

	44
	Тарханская ВА
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с. Тарханы, ул. Центральная, д.4 А 

	45
	Батыревская ВА
Чувашская Республика,  Батыревский р-н, с.Батырево, ул. А.П.Табакова,  д.11 

	46
	Полевобикшикская ВА
Чувашская Республика, Батыревский р-н,
д.Полевые Бикшики, ул. Административный  центр, д.2 

	47
	Физиотерапевтическое отделение
Чувашская Республика, Батыревский р-н, с. Батырево, ул. Мичурина, д.24 




	№ п/п
	Многоквартирные жилые дома

	1
	с. Батырево, ул. Гагарина, д. 2

	2
	с. Батырево, ул. Гагарина, д. 4

	3
	с. Батырево, ул. Гагарина, д. 6

	4
	с. Батырево, ул. Гагарина, д. 8

	5
	с. Батырево, ул. Дружбы, д. 18

	6
	с. Батырево, ул. Дружбы, д. 19

	7
	с. Батырево, ул. К. Маркса, д. 63

	8
	с. Батырево, ул. К. Маркса, д. 64

	9
	с. Батырево, ул. К. Маркса, д. 66

	10
	с. Батырево,ул. Кирова, д.1

	11
	с.Батырево ул. Кирова 1б

	12
	с. Батырево, ул. Кирова, д. 14

	13
	с. Батырево, ул. Кирова, д. 16

	14
	с. Батырево, ул. Кирова, д. 22

	15
	с. Батырево, ул. Кирова, д. 28

	16
	с. Батырево, ул. Кирова, д. 33

	17
	с. Батырево, ул. Кирова, д. 42

	18
	с. Батырево, ул. Кирова, д. 44

	19
	с. Батырево, ул. Комарова, д. 15

	20
	с. Батырево, ул. Комарова, д. 17

	21
	с. Батырево, ул. Комарова, д. 18

	22
	с. Батырево, ул. Комарова, д. 19

	23
	с. Батырево, ул. Комарова, д. 20

	24
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 3

	25
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 6

	26
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 9

	27
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 10

	28
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 11

	29
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 17

	30
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 19

	31
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 21

	32
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 33

	33
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 43

	34
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 45

	35
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 47

	36
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 49

	37
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 49 а

	38
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 51

	39
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 53

	40
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 55

	41
	с. Батырево, пр. Ленина, д. 57

	42
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 10

	43
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 14

	44
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 18

	45
	с. Батырево ул. Ленина д.26

	46
	с. Батырево ул. Ленина д.26а

	47
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 28

	48
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 30

	49
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 31

	50
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 31а

	51
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 34

	52
	с. Батырево, ул. Ленина, д. 34/1

	53
	с. Батырево, ул. Мира, д. 18

	54
	с. Батырево, ул. Мира, д. 22

	55
	с. Батырево, ул. Мира, д. 23

	56
	с. Батырево, ул. Мира, д. 24

	57
	с. Батырево, ул. Мира, д. 25

	58
	с. Батырево, ул. Мира, д. 28

	59
	с. Батырево, ул. Мира, д.29

	60
	с. Батырево, ул. Мира, д.30

	61
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 1

	62
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 3

	63
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 3 а

	64
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 5

	65
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 7

	66
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 7 а

	67
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 8

	68
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 9

	69
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 12

	70
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 16

	71
	с. Батырево, ул. Мичурина, д. 18

	72
	с. Батырево, ул. П. Яковлева, д. 6

	73
	с. Батырево, ул. Садовая, д. 1

	74
	с. Батырево, ул. Советская, д. 33

	75
	с. Батырево, ул. Советская, д. 34

	76
	с. Батырево, ул. Советская, д. 172

	77
	с. Батырево, ул. Советская, д. 173

	78
	с. Батырево, ул. Советская, д. 174

	79
	с. Тойси, ул. Учительская д.6а 

	80
	с. Тойси ул. Учительская д.5

	81
	с. Тойси ул. Учительская д.6

	82
	с. Первомайское ул. Лесная д.3 

	83
	с. Первомайское ул. Лесная д.4

	84
	с. Шыгырдан ул. Наримана д.84



Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы.
В рамках проведения проверки комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом
Министерства энергетики РФ № 2234 от 13 ноября 2024 года (далее Правила) согласно приложению 1 к настоящей Программе.
В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекс готовности. Индекс готовности объекта определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 3 к настоящей программе).
По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
Расчет индекса готовности потребителей тепловой энергии и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения.
Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе.
К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.
Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 5 к настоящей Программе и выдается комиссией в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходит за рамки установленных сроков.
Лица, не получившие паспорт, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний.
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Приложение № 1
к Приложению 6 постановления администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923

ТРЕБОВАНИЯ
по обеспечению готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону

1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 г. №170 (далее – Правила №170), в случае эксплуатации жилищного фонда.
3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. №317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52,
6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24,
9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил №115, пунктов 394, 396-399, 403 Правил
промышленной безопасности.
5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 1-4:
5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения (пункт 9.2.9 Правил
№115).
5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 правил
№115.
5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб.
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5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 2.1.2, 2.1.3 Правил №115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и теплопотребляющих установок.
5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и перечня документации для объектов, не являющихся ОПО.
5.7. Утвержденные в соответствии с пунктом 2.2 Правил №115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.
5.8. Паспорта или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам.
5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты.
5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды ерез тепловой пункт.
5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих установках, или для переключения зарытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.
5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами №808.
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5.13. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
5.14. Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности.
5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений.
5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.
5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствии СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.
5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего документа, подтверждающего выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.
5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение 2 к настоящим Правилам).
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Приложение № 2
к Приложению 6 постановления администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923
Акт №
проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 202_/202_ г.
«	»	20	г.
(место составления акта)

Теплоснабжающая организация 	
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г.
№2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20  /20  гг.

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)
Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
	№
п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	
	

	
	
	


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая   организация   установила   техническую   готовность
/неготовность к работе в отопительный период (ненужное зачеркнуть)
1) Объект проверки технически готов к отопительному периоду;
2) Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
3) Объект проверки технически не готов к отопительному периоду.
Приложение к акту проверки готовности №   от 	 к отопительному периоду 20  /20  гг., являющееся его неотъемлемой частью на    листах.
Участники комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«	»	20	г.		
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Приложение к акту технической готовности теплопотребляющей энергоустановки
объекта к отопительному периоду 20  /20  г.г
от 		№ 	


	№
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные
замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок
	
	
	

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их
внедрению
	
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой
энергии
	
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также
индивидуальных тепловых пунктов
	
	
	

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	
	
	

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учета
	
	
	

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	
	
	

	9
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	
	
	

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их
действительности теплопотребляющей установки
	
	
	

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией
	
	
	

	12
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	
	
	

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
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	14
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на
плотность и прочность
	
	
	

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из
климатических условий
	
	
	

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в
помещении теплового пункта
	
	
	



Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация 		Потребитель 	
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Приложение № 3 к Приложению 6 постановления администрации Батыревского муниципального округа
от 09.09.2026	№ 923
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

	№
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименова ние показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием
сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр=
Кзакон о тепл*0,85+ Кжил.фонд*0,06+ Кгаз*0,02+ Кпредп*0,05+
Кплан*0,02
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6
статьи 20 Федерального
закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ «О
теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13
ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):
	–
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл= Кбезопасн*0,8+ Крежим*0,03+ Кзадолж*0,15+ Кучет*0,02
	
	

	1.1
	Обеспечивать
эксплуатацию теплопотребляющих
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10
пункта 11 Правил
	Показатель
обеспечения эксплуатации
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн=
Кпромыв*0,31+ Кгидр*0,31+
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	установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей
23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	
	теплопотребляю щих установок в соответствии с требованиями безопасности
	
	
	Карм*0,01+ Котв*0,01+ Киспыт*0,31+ Кперечень*0,01+
Кэкспл/произв.инстр*0, 01+
Кпаспорт.тепл.пункт*0, 01+
Кшт*0,01+ Крегул.темпер*0,01
	
	

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляю щей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных
(ограничительных) устройств во внутренних системах, включая
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11
Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Установленные пунктами 2.1.2,
2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил
промышленной безопасности
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии
с требованиями пунктов 9.8,
9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок
(подпункт 11.5.5 пункта 11
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	
	Организационно- распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного
в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11
Правил)
	Показатель наличия перечня производственн ых инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательног о оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности
(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационн ых инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственн ых инструкций
	0,01
	Кэкспл/про изв.инстр
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с
пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации
	Показатель наличия паспортов
тепловых пунктов и
	0,01
	Кпаспорт.те пл.пункт
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11
Правил)
	проектно- технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляю щим установкам
	
	
	
	
	

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющег о функции эксплуатационно й, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на
системы отопления и воды на системы горячего
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающи х работоспособнос ть автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.тем пер
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19
пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой
энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим= Кврез*0,5+ Ктех.готов*0,5
	
	

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляю щих установок на предмет наличия несанкциониров анных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки
технической готовности
	Показатель наличия актов проверки технической готовности
теплопотребляю
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	


62




	
	
	теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	щей установки объекта к отопительному периоду
	
	
	
	
	

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13
пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные
тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж= Кдоговор*0,05+ Ксвер*0,95
	
	

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11
Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающе е урегулирование с теплоснабжающ ей организацией порядка погашения всей существующей
задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о
теплоснабжении (пункт 4
части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15
пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет= Кпровер.уз.уч*0,5+ Кпровер.кип*0,5
	
	

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 №
1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11
Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз. уч
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о
наличии паспортов контрольно- измерительных приборов
	Показатель наличия актов проверки контрольно- измерительных
приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.ки п
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	
	
	
	
	
	

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17
пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд= Кконтур*0,7+ Кдезинф*0,3
	
	

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11
Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб
воды из системы на
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотреблени я с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21,
оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17
пункта 11 Правил)
	
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
(подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
(пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирно го газового оборудования при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз= Кдым.вент*0,5+ Кдогов.тех.обсл*0,5
	
	

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирны х домов перед
отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
	
	

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
газового оборудования в
	0,5
	Кдогов.тех. обсл
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	многоквартирно м доме
	
	
	
	
	

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной
безопасности), об
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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	устранении нарушений требований пунктов 2.2.1,
2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52,
6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10,
9.2.12, 9.2.13, 9.2.20,
9.3.10, 9.3.11, 9.3.19,
9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1,
11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил
промышленной безопасности (подпункт
11.4 пункта 11 Правил)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	показатель наличия утврежденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие – 1
Отсутствие - 0
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Акт

Приложение № 4
к Приложению 6 постановления администрации Батыревского муниципального округа
09.09.2026	№ 923
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.
«	»	20	г.
(место составления акта)
Комиссия, образованная 	

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному	периоду	от	«	»		20	г.,	утвержденной


(ФИО руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с «  »	 20 г. по «  »	 20 г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела  оценку  обеспечения  готовности  к  отопительному  периоду


(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1.	
2.	
3.	
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
3. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

	
	

	
	


4. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке
обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	

	
	


Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на 	л. в 1 экз.
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на 	л. в 1 экз.
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на 	л. в 1 экз.


Председатель комиссии: 	
Заместитель председателя комиссии:		

Члены комиссии:









С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«	»	20	г.
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Приложение № 5
к Приложению 6 постановления администрации Батыревского муниципального округа
09.09.2026 № 923

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 202_/202_ г.

Выдан	
	,
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В	отношении	следующих	объектов,	по	которым	проводилась	оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. 	;
2. 	;
3. 	;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 	
№	.



	/	
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)
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