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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Информационный бюллетень 
«Обзор несчастных случаев с тяжелым исходом в организациях строительной сферы за 5 месяцев 2025 года»

Основной целью бюллетеня является информирование работодателей и специалистов по охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве. Использование работодателями бюллетеня позволит принять предупредительные меры по профилактике подобных случаев производственного травматизма. 
За 5 месяцев 2025 года в организациях, занятых в строительной сфере Чувашской Республики зарегистрировано 10 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, из которых, 2 смертельных и 8 случаев относятся к категории тяжелых.
В аналогичном периоде прошлого года в организациях строительной отрасли Чувашской Республики было зарегистрировано 6 несчастных случаев, в которых 1 работник погиб и 5 получили тяжелые травмы. 
Производственный травматизм за 5 месяцев 2025 года в строительстве вырос в 1,66 раза. 

Анализ видов (типов) несчастных случае
- падение пострадавшего с высоты – 5 случаев (50%): ООО «Вертикаль», ООО «Автобан - Мост», ИП Векова И.И., ООО «СУ-35 «АО «СЗ «Стройтрест №3», ООО «Тусдорстрой»;
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов – 2 случая (20%): Филиал АО «Дороги и мосты» Мостотряд 41, ООО «А - Мост»;
- падение на ровной поверхности одного уровня - 1 случай (10%) ООО  «Воддорстрой»;
- падение, обрушение, обвалы предметов – 1 случай (10%) в ДООО «Спецстрой»;
- транспортное происшествие – 1 случай  (10%) в АО «ПМК №8».

Причины несчастных случаев 
- неудовлетворительная организация производства работ – 3 случая (30%): Филиал АО «Дороги и мосты» Мостотряд 41; ИП Векова И.И., ООО «А – Мост»;
- нарушение технологического процесса - 3 случая (30%): ООО «СУ-35 «АО «СЗ «Стройтрест №3», ДООО «Спецстрой», ООО «Вертикаль»
- нарушение правил дорожного движения - 1 случай  (10%) в АО «ПМК №8»;
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест - 1 случай (10%) в ООО «Автобан - Мост»;
· прочие (неосторожность, ухудшение здоровья) - 2 случая (20%): ООО «Тусдорстрой», ООО  «Воддорстрой» (10%).


Так, 15 января 2025 года на объекте М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» в Нижегородской области погиб монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций  ООО «А-Мост».
При погрузке вагона - бытовки на полуприцеп седельного тягача SCANIA c помощью автомобильного крана работник находился в полуприцепе и был зажат между задней частью кабины автомобиля и вагоном - бытовкой. В результате полученных травм, через пять дней, работник скончался в больнице.
Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, необеспечение контроля за ходом выполнения работы, соблюдением работниками трудовой дисциплины – допущено нахождение работника в кузове автотранспортного средства при выполнении работ по перемещению груза.
Государственной инспекцией труда в Нижегородской области работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 в виде штрафа.

17 февраля 2025 года на объекте строительства многоквартирного дома в 1 микрорайоне  Западного жилого района города Новочебоксарска в результате падения с высоты получил тяжелую травму арматурщик Индивидуального предпринимателя Вековой И.И.
Работники завершили работы по вязке арматуры перекрытия 6 этажа  и стали прокладывать греющий кабель для бетона. При растаскивании обогревающего провода, двигаясь спиной к краю межэтажного перекрытия шестого этажа  работник  отступился, потерял равновесие и упал с перекрытия шестого этажа, получив тяжелые травмы тела.
Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда - ИП Вековой И.И. производство бетонных работ на объекте строительства дома осуществлялось по технологической карте не содержащей мероприятий по обеспечению безопасности рабочих мест на высоте при выполнении бетонных работ.
ИП  Вековой  И.И. допущено производство бетонных работ на высоте без применения защитных ограждений на расстоянии ближе 2 м от перепада по высоте более 1.8 м, а также без применения средств защиты работников от падения с высоты, без системы обеспечения безопасности работ на высоте, состоящей из анкерного устройства, страховочной привязи, соединительных подсистем.
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что работник был допущен к выполнению работ без прохождения медицинского осмотра.
В отношении работодателя следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

1 апреля 2025 года на объекте строительства установки гидрокрекинга в г. Нижнекамск Республики Татарстан  погиб маляр ООО «Вертикаль».
При выполнении верхолазных работ по окраске трубы установки работник упал с высоты 40 метров, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Причиной несчастного случая стало нарушение технологического процесса, в том числе, неисполнение требований проекта производства работ. Работодателем допущено производство верхолазных работ без соблюдения технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, проверки комплектности выданных  СИЗ при работе на высоте, не обеспечен контроль за правильностью фиксации зацепов альпинистского снаряжения работником.
Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан  работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 в виде штрафа.

6 мая 2025 года монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО «СУ-35» АО «СЗ «Стройтрест №3» получил тяжелую травму в результате падения в лифтовую шахту на объекте строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Новая Богданка» г. Чебоксары.
При выполнении работ в лифтовой шахте дома на уровне 6 этажа здания под работником разрушился деревянный настил и работник упал вместе с настилом в приямок лифтовой шахты.
Причиной несчастного случая стало нарушение технологического процесса, в том числе неисполнение требований проекта производства работ по монтажу подмостей – устройство рабочего настила в лифтовой шахте 6 этажа дома выполнено с нарушением требований технологической карты: вместо трех опорных балок сечением 100х150 мм использованы 2 балки (доски) 50х150 мм, не обеспечен монтаж защитных настилов в лифтовой шахте между этажами, исключающих падение работников с высоты.
Работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 в виде штрафа, материалы расследования направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Исходя из анализа причин травматизма и выявленных нарушений в результате расследования несчастных случаев на производстве, в целях повышения качества и эффективности работы, направленной на снижение производственного травматизма, улучшения условий труда, необходимо:
1. Во исполнение ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации при выполнении строительного производства на территории действующих производственных объектов, совместно со всеми привлекаемыми по договорам юридическими лицами, обеспечить применение положений Примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), утвержденного Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н.
2. В соответствии с требованиями Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, организация и проведение строительного производства на объектах капитального строительства должны осуществляться в соответствии с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда.
3. В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, обеспечить правильный выбор и использование средств защиты. В организационно-технологической документации на производство работ на высоте определять номенклатуру устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них, места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ и т.д.

Предлагается использовать для информирования организаций строительной сферы.
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