Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 2 февраля 2023 г. N 03-03/37 "Об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", пунктом 3 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. N 452, и подпунктом 41.8 пункта 41 раздела III Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. N 214, приказываю:
1. Утвердить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 - 2032 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики И.О. Ионочкина.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр	П.В. Данилов	

Зарегистрировано в Госслужбе Чувашии по делам юстиции 27 февраля 2023 г.
Регистрационный N 8403

Утверждены
приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики
от 02.02.2023 N 03-03/37
(приложение)

Плановые значения
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 - 2032 годы

N
п/п	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения на 2023 - 2032 годы	Комсомольский муниципальный округ Чувашской Республики	
		Фактическое значение 2022 год	Плановые значения	
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал	-	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал	-	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	160,49	
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-