

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Чувашская Республика**  **Собрание депутатов Сятракасинского сельского поселения**  **Моргаушского района**  **РЕШЕНИЕ** | | |  | **Чăваш Республики**  **Муркаш районĕн**  **Çатракасси ял**  **поселенийĕн**  **депутачěсен пух**ă**вĕ**  **ЙЫШĂНУ** | | |
| **22.09.** | **2022ç. №** | **С-31/2** |  | **22.09.** | **2022 г. №** | **С-31/2** |
| **Деревня Сятракасы** | | |  | **Çатракасси ялӗ** | | |

**О внесении изменений в решение**

**Собрания депутатов Сятракасинского**

**Сельского поселения Моргаушского**

**района от 29.11.2008 г. № С-23/1 «Об**

**утверждении Генерального плана**

**Сятракасинского сельского поселения**

**Моргаушского района Чувашской**

**Республики»**

В соответствии со статьями 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, заключением о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2022 года, Собрание депутатов Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики р е ш и л о:

Утвердить проект внесения изменений в генеральный план Сятракасинского сельского поселения, утвержденный решением Собрания депутатов Сятракасинского сельского поселения от 29.11.2008 № С-23/1, разработанный ООО «НПП «Инженер».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Сятракасинского сельского поселения Н.Г.Никитина

|  |
| --- |
| Приложение к Решению Собрания депутатов |
| Сятракасинского сельского поселения |
| Моргаушского района Чувашской Республики |
| от 22.09.2022 года № С-31/2 |

Проект внесения изменений в

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Сятракасинского сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

(актуализация генерального плана)

Материалы по обоснованию

генерального плана

Том II

д. Сятракасы - 2022

СОСТАВ ПРОЕКТА

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

I. Генеральный план

Положение о территориальном планировании

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения

Карта функциональных зон поселения

II. Материалы по обоснованию генерального плана

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт

Приложение в электронном виде CD-диск с вложенными файлами 1 шт.:

- Положение о территориальном планировании;

- Материалы по обоснованию Генерального плана;

- Копия карты границ населенных пунктов в растровом формате;

- Копия карты планируемого размещения объектов в растровом формате;

- Копия карты функциональных зон поселения или городского округа в растровом формате;

- Копия материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате;

- Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса. xlsx;

- Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов). gml;

- Карты планируемого размещения объектов. gml;

- Карты функциональных зон поселения или городского округа. gml;

- Материалы по обоснованию в виде карт. gml.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 4 |
| 1. | КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ | 5 |
| 1.1. | Общие сведения о современном состоянии сельского поселения | 5 |
| 1.2.  1.3 | Демографический потенциал и расселение  Экономический потенциал | 6  9 |
| 1.4. | Жилищный фонд | 12 |
| 1.5. | Инженерная инфраструктура | 15 |
| 1.6. | Дорожное хозяйство | 20 |
| 1.7. | Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения | 23 |
| 1.8. | Особо охраняемые природные территории | 26 |
| 1.9. | Объекты культурного наследия | 27 |
| 1.10 | Минерально-сырьевые ресурсы | 27 |
| 2. | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 27 |
| 2.1. | Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Чувашской Республики сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения | 27 |
| 2.2. | Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района | 28 |
| 2.3. | Предложения по изменению границ населенных пунктов | 28 |
| 3. | ХАРАКТИРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 29 |
| 3.1. | Санитарно-защитные зоны | 29 |
| 3.2 | Охранные зоны инженерных коммуникаций | 29 |
| 3.3 | Зоны санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 30 |
| 4. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 30 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект внесения изменений в Генеральный план Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (далее - Генеральный план) разработан на основании договора от 09 марта 2022 года № 43, заключенного между администрацией Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики и ООО «НПП «Инженер».

Целью подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план является:

- проектирование включения в границы населенных пунктов Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики земельного участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» (в выс. Хоракасы – земельного участка с кадастровым номером 21:17:000000:5528 площадью 12,1999 га) с последующим изменением категории земель на «земли населенных пунктов»;

- проектирование перспективного перевода в земли промышленности земельного участка с кадастровым номером 21:17:170901:620 площадью 3,5847 га;

и актуализации правовых, методических и информационных основ для устойчивого развития территории Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (далее - сельского поселения).

Проект внесения изменений в Генеральный план выполнен:

- в местной системе координат МСК-21 на основе цифровых топографических планов территории и кадастровых планов территорий сельского поселения;

- в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов Федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793».

При подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план использованы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

- Закон Чувашской Республики от 04.06.2007г. №11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике»;

- Закон Чувашской Республики от 24.11.2004 № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа»;

- Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522 и материалы по внесению изменений в неё;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002);

- Решение Собрания депутатов Моргаушского района от 28.05.2019 № С-38/5 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики до 2035 года»;

- Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 10.08.2020 № 728 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Социально-экономическое развитие Моргаушского района Чувашской Республики на 2020 - 2025 годы»;

- Схема территориального планирования Моргаушского района, утвержденная решением Собрания депутатов Моргаушского района от 09.11.2005 № С-5/1;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (утверждены решением Собрания депутатов Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики 03.04.2018 № С-34/1);

- Генеральный план Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (утвержден решением Собрания депутатов Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 29.11.2008 г. №С-23/1).

**1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

Общие сведения о современном состоянии сельского поселения

Сятракасинское сельское поселение расположено в юго-восточной части территории Моргаушского района в северо-западной части Чувашской Республики. Поселение образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 года №37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Административным центром Сятракасинского сельского поселения является д. Сятракасы, которая расположена на расстоянии 51 км. от Чебоксар и 3 км от районного центра с. Моргауши. В составе поселения одиннадцать населенных пунктов – д. Сятракасы, выс. Хоракасы, д. Ирхкасы, д. Кашмаши, с. Оточево, д. Синьял-Оточево, д. Торинкасы, д. Синьял-Хоракасы, д. Шупоси, д. Юдеркасы, д. Ятманкино.

Границы территории Сятракасинского сельского поселения установлены указанным Законом Чувашской Республики.

|  |  |
| --- | --- |
| Карта.png | Земли Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района граничат:  - с севера – с Орининским сельским поселением;  - с севера-востока – с Ярабакасинским сельским поселением;  - с востока – с Чебоксарским муниципальным районом;  - с юго-востока – Шатьмапосинским сельским поселением;  - юга – с Юськасинским сельским поселением;  - юго-запада – с Чуманкасинским сельским поселением;  - с северо-востока – с Моргаушским сельским поселением. |

Территория изрезана овражно-балочной сетью, приуроченной к рекам Моргаушка, Кидярка и их притокам.

Основу транспортной сети поселения составляют автомобильные дороги общего пользования:

- регионального значения а/д «Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск» (до границы Республики Марий Эл) (97 ОП РЗ 97К-005);

- муниципального значения а/д «Шупоси – Синьял-Оточево – Оточево»;

- муниципального значения а/д «Синьял-Хоракасы – Акрамово»;

- муниципального значения а/д «Моргауши – Шатьмапоси – Юдеркасы».

Наличие вышеперечисленных дорог по направлению «Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск» регионального значения позволяет оценивать положение Сятракасинского сельского поселения как благоприятное для развития агропромышленного комплекса и развитие отраслей экономики, ориентированных на вывоз по части производимой в поселении сельскохозяйственной продукции.

Инвестиционным потенциалом (инвестиционной привлекательностью) Сятракасинского поселения является сельское хозяйство, предприятия переработки сельскохозяйственной продукции, животноводство.

Общая площадь территории Сятракасинского сельского поселения составляет 6583,8 га, из них площадь в границах населенных пунктов – 633,7155 га (7% от общей площади поселения).

**Демографический потенциал и расселение**

Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 составляет 2545 человек (по сведениям, предоставленным администрацией сельского поселения). Динамика оценки численности населения Сятракасинского сельского поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ед.  изм. | Оценка численности населения на 1 января текущего года | | | | | | | | | | |
| Все население | чел. | 2561 | 2583 | 2580 | 2577 | 2574 | 2574 | 2579 | 2585 | 2563 | 2552 | 2545 |
| Сельское население | 2519 | 2544 | 2539 | 2532 | 2534 | 2536 | 2539 | 2544 | 2524 | 2513 | 2504 |
| Число родившихся (без мертворожд.) | 39 | 24 | 39 | 39 | 34 | 29 | 24 | 30 | 22 | 23 | 16 |
| Число умерших | 43 | 37 | 38 | 55 | 38 | 23 | 29 | 30 | 25 | 33 | 38 |
| Естественный  прирост (+)/убыль (-) | -4 | -13 | 1 | -16 | -4 | 6 | -5 | 0 | -3 | -10 | -22 |
| Число прибывших | 79 | 56 | 71 | 68 | 87 | 89 | 62 | 60 | 46 | 38 | 40 |
| Число выбывших | 53 | 56 | 75 | 55 | 83 | 90 | 51 | 82 | 54 | 35 | 38 |
| Миграц.прирост | 26 | 0 | -4 | 13 | 4 | -1 | 11 | -22 | -8 | 3 | 2 |

За период с 2011 г. до современного состояния численность населения поселения уменьшилась на 16 чел. или на 0,6 %, в т.ч. естественная убыль составила – 70 чел. (в 2011-2021 г.г. родилось 319 чел., умерло – 289). Как видно из приведенных выше данных, за указанный период показатель смертности населения в поселении преобладает над показателем рождаемости населения, что привело к естественной убыли населения, в 2013, 2016 гг. наблюдался естественный прирост населения.

Сятракасинское сельское поселение в период 2011, 2014-2015, 2020-2021 гг. демонстрирует миграционный прирост населения (количество прибывших преобладает над количеством выбывших из сельского поселения), в период 2013, 2016, 2018-2019 гг. количество выбывших преобладает над теми, кто прибыл в поселение

В настоящее время Чувашия вернулась к ситуации с общей естественной убылью населения. Суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий процесс воспроизводства поколений в 2015 г. достиг своего локального пика в 1,91 и в 2019 г. снизился до уровня 1,47, что соответствует уровню 2007 г. Для обеспечения простого воспроизводства населения рассматриваемый показатель должен превышать 2,1, поскольку для замещения поколения материей поколением сопоставимым по численности поколением дочерей на каждую женщину должно приходиться более 2 рожденных ею детей.

Административно-территориальное деление Сятракасинского сельского поселения (по сведениям, предоставленным администрацией сельского поселения) представлено в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель населенного пункта, га | Кол-во человек | Расстояние до районного центра (км.) |
| 1 | д. Сятракасы | 135,7145 | 645 | 3,4 |
| 2 | выс. Хоракасы | 30,4101 | 84 | 5,8 |
| 3 | д. Ирхкасы | 4,3299 | 28 | 10,2 |
| 4 | д. Кашмаши | 180,0379 | 738 | 4,5 |
| 5 | с. Оточево | 50,8255 | 146 | 10,8 |
| 6 | д. Синьял-Оточево | 24,5984 | 114 | 6,0 |
| 7 | д. Торинкасы | 20,4503 | 84 | 7,0 |
| 8 | д. Синьял-Хоракасы | 29,0750 | 122 | 5,0 |
| 9 | д. Шупоси | 59,7124 | 200 | 6,5 |
| 10 | д. Юдеркасы | 21,6443 | 87 | 6,8 |
| 11 | д. Ятманкино | 76,9172 | 297 | 5,4 |
|  | Итого: | 633,7155 | 2545 |  |

Плотность населения на территории Моргаушского района:

- на 01.01.2017 составляла 39,05 чел/кв. км (средний показатель по Чувашской Республике – 67,37 чел/кв. км);

- на 01.01.2021 составляла 37,1 чел/кв. км (средний показатель по Чувашской Республике – 65,85 чел/кв. км).

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения Чувашии соответствующего возраста, в процентах (по данным Чувашстата) указан в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | На начало 2016 года | | | На начало 2021 года | | |
| моложе трудоспособного возраста | трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста | моложе трудоспособного возраста | трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста |
| Чувашская Республика | 18,6 | 57,5 | 23,9 | 19,2 | 55,5 | 25,3 |
| Моргаушский  район | 19,0 | 55,2 | 25,7 | 17,7 | 54,8 | 27,5 |

На территории Моргаушского района (в т.ч. Сятракасинского сельского поселения) доля населения трудоспособного возраста выше 53% и доля лиц моложе трудоспособного возраста ниже 18% (территория с относительно молодой возрастной структурой).

Перспективная численность населения

Расчет перспективной численности населения по сельскому поселению основывается на данных расчета предположительной численности населения Чувашской Республики до 2036 года (прогнозные данные Росстата, размещенные на официальном сайте Чувашстата).

По данному расчету намечается, что численности населения по сельской местности Чувашской Республики к 2035 г. снизиться на 22,7 %, которое определяется:

снижением рождаемости (на территории сельского поселения годовая рождаемость за 5 последних лет снизилась на 18 %);

увеличением смертности (на территории сельского поселения смертность за 5 последних лет увеличилась на 12 %);

ростом механического оттока населения (на территории сельского поселения миграционная убыль населения за 2019 и 2020 г.г. составила – 33 чел.).

Численность населения по новому оптимистичному варианту демографического прогноза на начало года, в тыс.человек.

Таблица 4

| Территория | 2021 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год | 2040  год | 2040 г. к 2020 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чувашская Республика | 1207,9 | 1206,5 | 1197,8 | 1195,4 | 1200,3 | 98,6 |
| Моргаушский  район | 31,4 | 29,9 | 28,3 | 27,0 | 25,9 | 81,8 |

По оптимистичному варианту прогноза перспективной численности населения в Моргаушском муниципальном районе (в том числе и в Сятракасинском сельском поселении), демонстрирующем в настоящее время наиболее стабильное демографическое развитие численность населения стабилизируется.

Предполагаемая возрастная структура населения на перспективу в Сятракасинском сельском поселении представлена в таблице 5 (по сведениям, предоставленным администрацией сельского поселения).

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы | Современное состояние, чел. | 2021 г., чел. | 2040 г., чел. |
| Моложе трудоспособного | 503 | 500 | 508 |
| Трудоспособный возраст | 1660 | 1662 | 1648 |
| Старше трудоспособного | 380 | 383 | 396 |
| Итого | 2543 | 2545 | 2552 |

Экономический потенциал

Производственная сфера

Сельское хозяйство занимает стратегически важное место в экономике Чувашской Республики. Чувашия является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов в Приволжском округе.

По природно-экономическим условиям Чувашия делится на пять зон: северо-западная, северо-восточная, центральная, юго-западная и юго-восточная. Моргаушский район относится к северо-западной зоне, которая характеризуется зерново-картофеле-овощеводческим направлением в растениеводстве, ведущей отраслью в животноводстве является молочно-мясное скотоводство. Наличие крупных городов определило специализацию хозяйств этой зоны пригородного направления (птицеводство, свиноводство, овощеводство защищенного грунта и пр.). Эта зона – крупный центр промышленной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сятракасинское сельское поселение входит в центральную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства Моргаушского муниципального района. Специализация сельского хозяйства поселения – мясо-молочно-зерновая. Развито производство картофеля, овощей, технических культур, кормопроизводство, свиноводство.

На территории сельского поселения осуществляют производственную деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства и 1056 личных подсобных хозяйств. Основными направлениями деятельности хозяйств является выращивание картофеля. Личные подсобные хозяйства – одно из значимых экономических составляющих для поселения и от их развития  во многом, зависит сегодня благосостояние населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| правление колхоза 2010 годОснову градообразующей базы Сятракасинского сельского поселения составляет одно сельхозпредприятие СПК – племзавод «Свобода». Основные направления хозяйства: производство элитных семян зерновых культур и картофеля, разведение племенного поголовья крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Ежегодно хозяйство работает над обновлением машино-тракторного парка. На территории СПК – ПЗ «Свобода» функционируют: 2 молочно-товарные фермы, автотракторный парк, ремонтная мастерская, столярный цех. Кооператив является семеноводческим хозяйством и занимается производством и продажей элитных семян сельскохозяйственных растений (зерновых, зернобобовых и злаковых трав, картофеля).  В 2019 г. в СПК – ПЗ «Свобода» скошено 65 га озимой пшеницы, намолочено 182 тонны зерна. Подготовка почвы под сев озимых культур проведена на площади 300 га.  Сведения о поголовье скота в СПК – ПЗ «Свобода» на 01.06.2022 г. представлены в таблице 6.  Таблица 6   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | МТФ-1, количество голов | МТФ-2, количество голов | | Коровы | 163 | 89 | | Бычки 2022 г. | 13 | 5 | | Коровы на откорме | 34 | 12 | | Нетели | 7 | 41 | | Телки 2020 г. | - | - | | Телки 2021 г. | 84 | 39 | | Телки 2022 г. | 38 | 10 | | Итого | 535 | |   Показатели развития малого и среднего предпринимательства Сятракасинского сельского поселения за 2020 – 2021 года представлены в таблице 7.  Таблица 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели |  |  |  |
| 2020 год | 2021 год | % |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), единиц, в том числе: | 44 | 43 | 97,7 |
|  | юридические лица, единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | индивидуальные предприниматели, единиц | 43 | 42 | 97,7 |
| 2 | Средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, человек | 67,2 | 66,2 | 98,5 |
| 3 | Численность населения муниципалитета, человек | 2522 | 2545 | 100,9 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций муниципалитета (без внешних совместителей), в % | 67,2 | 66,2 | 98,5 |
| 5 | Среднемесячная начисленная заработная плата в малом и среднем предпринимательстве, рублей | 19800 | 27280 | 137,8 |
| 6 | Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства, по индивидуальным предпринимателям – объем выручки, млн. рублей всего, в том числе по видам экономической деятельности: | 86,4 | 79,0 | 91,4 |
| 6.1 | Сельское хозяйство | 61,7 | 53,9 | 87,0 |
| 6.2 | Производство | 6,3 | 5,9 | 93,6 |
| 6.3 | Транспортные услуги | 6,8 | 6,9 | 101,5 |
| 6.4 | Строительство и ремонтно-строительные работы | - | - | - |
| 6.5 | Торговля оптовая и розничная | 11,6 | 12,3 | 106,4 |
| 6.6 | Сфера услуг |  |  |  |
| 7 | Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет, тыс. рублей | 538,2 | 498,0 | 92,5 |
| 8 | Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий, тыс. рублей | 18215,0 | 21926,0 | 120,4 |
| 9 | Структура малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности (указать в % по отраслям) | прилагается | прилагается | - |

Структура малого и среднего бизнеса на территории Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района по видам экономической деятельности на 2020 год характеризуется преобладанием оказания услуг и производства. Количество малых предприятий торговли составляет 25,6 % от общего числа малых предприятий. Малые предприятия также сосредоточены в таких сферах как: сельское хозяйство – 14,8 %, транспортные услуги – 25,6 %, производство – 3,9 %, строительство и ремонтно-строительные работы – 13,9 %, сфера услуг – 16,2 %.

Структура малого и среднего бизнеса на территории Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района по видам экономической деятельности на 2021 год характеризуется преобладанием оказания услуг и производства. Количество малых предприятий торговли составляет 23,1 % от общего числа малых предприятий. Малые предприятия также сосредоточены в таких сферах как: сельское хозяйство – 25,1 %, транспортные услуги – 8,7 %, производство – 13,9 %, строительство и ремонтно-строительные работы – 13,9 %, сфера услуг – 15,3%.

Развитие малого предпринимательства позволит создать в Сятракасинском сельском поселении здоровую конкурентную среду, новые рабочие места и получить дополнительные налоговые поступления в бюджет. Общее количество малых предприятий в 2021 году составило 43 ед. Ситуация на рынке труда регулируется программой содействия занятости населения, которая позволит обеспечить социальную защиту граждан, временно оставшихся без работы. Органы службы занятости, учитывая жизненный уклад сельчан, создают возможности обучить профессиям, востребованным на рынке труда.

Жилищный фонд

Общая площадь жилого фонда сельского поселения в составляет 77,5 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жильем составляла 30,45 кв.м./человека. Всего в поселении насчитывается 1056 индивидуальных домов, многоквартирных жилых домов нет.

Структура жилищного фонда сельского поселения представлена в таблице 8 (по сведениям, предоставленным администрацией сельского поселения).

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество МКД | Кол-во квартир в МКД | Кол-во индивидуальных домов |
| 1 | д. Сятракасы | - | - | 240 |
| 2 | выс. Хоракасы | - | - | 28 |
| 3 | д. Ирхкасы | - | - | 8 |
| 4 | д. Кашмаши | - | - | 292 |
| 5 | с. Оточево | - | - | 81 |
| 6 | д. Синьял-Оточево | - | - | 48 |
| 7 | д. Торинкасы | - | - | 42 |
| 8 | д. Синьял-Хоракасы | - | - | 53 |
| 9 | д. Шупоси | - | - | 86 |
| 10 | д. Юдеркасы | - | - | 42 |
| 11 | д. Ятманкино | - | - | 136 |
|  | Итого: |  |  | 1056 |

В деревнях идет капитализация жилищного фонда – замена некапитальных деревянных домов на капитальные каменные, также на территории поселения активно идет строительство новых домов усадебного типа (что обусловлено расположением населенных пунктов в непосредственной близости от административного центра муниципального района – с. Моргауши).

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная застройка. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городам и местам приложения труда.

Динамика строительства жилья на территории сельского поселения (по сведениям, предоставленным администрацией сельского поселения) представлена в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | м2 общей площади | 2000 | 1900 | 1400 | 1079 | 1375 | 1535 | 1801 | 2041 | 895 | 170 | 120 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | м2 общей площади | 2000 | 1900 | 1400 | 1079 | 1375 | 1535 | 1801 | 2041 | 895 | 170 | 120 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года/ |  | 18 | 36 | 34 | 35 | 35 | 32 | 31 | 26 | 15 | 13 | 12 |
| Всего | единица | 18 | 36 | 34 | 35 | 35 | 32 | 31 | 26 | 15 | 13 | 12 |
| многодетных семей | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| молодых семей | единица | 11 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 |
| семьи проживающие в ветхом и аварийном жилфонде | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| семьи проживающие в сельской местности | единица |  | 24 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 13 | 6 | 4 | 3 |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| семьи молодых специалистов, проживающие в сельской местности | единица | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (единиц) |  | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Всего | единица | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| многодетных семей | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| молодых семей | единица | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| семьи проживающие в сельской местности | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| семьи молодых специалистов, проживающие в сельской местности | единица |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уровень инженерного благоустройства деревень – средний (централизованы системы электроснабжения и газоснабжения, водоснабжения, индивидуальные выгреба, а также колодцы).

Благоустроенность жилого фонда Сятракасинского сельского поселения представлена в таблице 10 (%%).

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация | Центральное  отопление | Ванна | Газ | Горячая вода |
| Сятракасинское сельского поселения | 90 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 |

Перспективы развития жилищного строительства

Перспективное жилищное строительство Сятракасинского сельского поселения обусловлено спросом на усадебные индивидуальные жилые дома и направленно на создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья, путем снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства, содействия обеспечению жилищного строительства земельными участками и их инфраструктурному обустройству.

Генеральным планом планируется включить в границы населенного пункта выс. Хоракасы земельный участок с кадастровым номером 21:17:000000:5528 площадью 12,1999 га из категории земель сельскохозяйственного назначения. Проектом планировки территории предполагается разместить здесь группу их 57 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками для ведения личного подсобного хозяйства, средней площадью 1250 кв.м.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Удельное среднесуточное водопотребление принято в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет для муниципальных районов – 230 л/сут./чел.

Прогнозное водопотребление в целом по Моргаушскому району составит на 2040 г. – 6 тыс. м3/сут.

Централизованными системами водоснабжения Сятракасинского сельского поселения охвачены: д. Кашмаши, д. Сятракасы, д. Синьял-Хоракасы, д. Юдеркасы, д. Ятманкино, д. Синьял-Оточево, д. Шупоси, д. Торинкасы, с. Оточево, выс. Хоракасы от водозаборных узлов (ВЗУ). Действующих станций водоподготовки на территории поселения нет. Водоснабжение осуществляется от 15 артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню.

Основные характеристики источников водоснабжения сельского поселения представлены в таблице 11.

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глуби  на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| 1 | ВЗУ (д. Кашмаши МТП) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1981 | 0,1 | 122 | 40,0 |
| 2 | ВЗУ №2 (д. Сятракасы МТФ №1 и СТФ №1) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1973 | резерв | 77 | 60,0 |
| 3 | ВЗУ № 3 (д. Сятракасы ОКЦ) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1959 | 0,1 | 70 | 50 |
| 4 | ВЗУ №4 (д. Сятракасы Седойкино МТФ №2 ) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1978 | резерв | 111 | 50 |
| 5 | ВЗУ № 5 (д. Сятракасы Седойкино ) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1965 | 0,06 | 66,8 | 50 |
| 6 | ВЗУ № 6 (д. Сятракасы Школьная ) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1965 | 0,02 | 67,3 | 60 |
| 7 | ВЗУ № 7 (д. Синьял-Хоракасы) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1972 | 0,05 | 150 | 60 |
| 8 | ВЗУ № 8 (д. Юдеркасы) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1970 | 0,02 | 110 | 60 |
| 9 | ВЗУ № 1 (д. Торинкасы) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1970 | 0,02 | 102 | 30 |
| 10 | ВЗУ № 4 (д. Шупоси, ул. Орлова) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1971 | 0,02 | 163 | 30 |
| 11 | ВЗУ № 5 (д. Ятманкино, ул. Центральная) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1965 | 0,02 | 79,8 | 30 |
| 12 | ВЗУ № 6 (д. Ятманкино, ул. Мира) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1990 | 0,02 | 85 | 30 |
| 13 | ВЗУ № 7 (д. Синьял-Оточево) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1990 | 0,02 | 80 | 30 |
| 14 | ВЗУ № 8 (с. Оточево, ул. Победы) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1965 | 0,02 | 92,3 | 30 |
| 15 | ВЗУ № 9 (с. Оточево, ул. Восточная) | артскважина  ВБ 1х25м3 | 1972 | 0,02 | 135 | 30 |

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 110 мм общей протяженностью около 28,3 км. Износ существующих водопроводных сетей по Cятракасинскому сельскому поселению составляет более 70%.

Централизованные системы водоснабжения сельского поселения обеспечивают потребителей следующими видами водоснабжения:

- хозяйственно-питьевые нужды;

- производственные нужды промышленных предприятий.

Лабораторный испытания от 25.03.2021 показали, что качество воды (место отбора: водопровод д. Шупоси) соответствует нормативным требованиям [СанПиН 1.2.3685-21](https://login.consultant.ru/link/?rnd=2815DC5CC81BC64B0E603FFC4EB989B3&req=doc&base=RZR&n=375839&dst=100137&fld=134&date=24.08.2021) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Показатели: железо 0,18±0,04 мг/дм3 (при норме не более 0,3 мг/дм3), сульфаты 110±17 мг/дм3 (при норме не более 500 мг/дм3), хлориды 14,4±1,7 мг/дм3 (при норме не более 350 мг/дм3), мутность 0,70±0,14 мг/дм3 (при норме не более 1,5 мг/дм3).

Ни один из источников водоснабжения сельского поселения в настоящее время не оборудован приборами учета воды. Отсутствие данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения сельского поселения при ее производстве и транспортировке.

Сети и сооружения требуют проведения реконструкции на наиболее изношенных участках.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Чувашской Республики».

Система централизованного снабжения потребителей горячей водой в  
Сятракасинском сельском поселении отсутствует. Горячее водоснабжение части потребителей, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения, осуществляется через индивидуальные водонагреватели, расположенные непосредственно у потребителей.

Проектные мероприятия по развитию системы водоснабжения

В соответствии с ППТ, утвержденным постановлением администрации Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 07.05.2020 г. №28 на территории д. Кашмаши планируется:

- строительство водонапорной башни.

В соответствии с ППТ на территории выс. Хоракасы планируется:

- строительство водонапорной башни.

Проектом Генерального плана даны предложения по размещению на территории сельского поселения следующих социально-значимых объектов местного значения:

- строительство артезианской скважины в д. Ирхкасы;

- реконструкция сетей водоснабжения в д. Сятракасы, ОКЦ;

- реконструкция водонапорных башен в д. Сятракасы, Школьная;

- реконструкция водонапорных башен в д. Сятракасы, Седойкино;

- реконструкция водонапорных башен в д. Кашмаши, МТП;

- реконструкция водонапорной башни в д. Синьял-Хоракасы;

- реконструкция водонапорной башни в д. Ятманкино, ул. Центральная.

**Система водоотведения**

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению и составляет для муниципальных районов – 230 л/сут./чел.

Таким образом, прогнозный объем сточных вод в целом по Моргаушскому району составит на 2040 г. – 6 тыс. м3/сут.

Система канализации в Сятракасинском сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. Необходимость в строительстве на территории Сятракасинского сельского поселения централизованной системы водоотведения не имеется. Планируется вывозить сточные воды за пределы сельского поселения ассенизаторскими машинами.

**Электроснабжение**

Электроснабжение потребителей Сятракасинского сельского поселения осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых Филиалом ПАО «Россети Волга» -«Чувашэнэрго». Организация, эксплуатирующая электросети - Северное производственное отделение. Электроснабжение осуществляется от опорной подстанции 110/10 кВ. Распределение электроэнергии между потребителями сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

По поселению проходят:

ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Нижегородская;

ВЛ 110 кВ Катраси – Венец с участками Катраси – Моргауши, Моргауши – Кукшумы с отпайкой на ПС Нискасы;

ВЛ 35 кВ Моргауши – Аликово с участками Советское – Аликово, Моргауши – Ударник, Ударник – Советское;

ВЛ 35 кВ Моргауши – Красноармейское с участками Моргауши – Вурманкас-Туруново, Красноармейское – Вурманкас-Туруново.

На территории сельского поселения расположена ПС 110 кВ Моргауши, обслуживаемая Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги.

Характеристики ПС 110 кВ Моргауши представлены в таблице 12.

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  подстанции | Напряжение  кВ | Наименование трансформатора | Sном, МВ·А | Обмотка тр-ра ВН, СН, НН | Uном, кВ | Год ввода |
| 2.18. | ПС 110 кВ Моргауши | 110/35/10 | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1978 |
| СН | 38,5 |
| НН | 11 |
| Т-2 | 10,0 | ВН | 110 | 1966 |
| СН | 38,5 |
| НН | 11 |

Сведения о загрузке центра питания ПС Моргауши представлены в таблице 13.

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование центра питания | Месторасположение | Технические характеристики | | |
| Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| ПС 110/35/10 кВ Моргауши | 110/35/10 | 26 | 3,1088 | 2,643385 |

Всего в поселении 24 трансформаторных подстанций. Распределение электроэнергии между потребителями сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

Основное оборудование подстанций находится в удовлетворительном состоянии. Трассы ВЛ в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение поселения.

Проектное предложение, для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Проектные мероприятия по развитию системы электроснабжения

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

**Газоснабжение**

Чувашская Республика занимает лидирующее положение в Приволжском федеральном округе по плотности магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Ее территорию пересекают 11 ниток магистральных газопроводов общей протяженностью в границах Республики 1292,3 км, что создало благоприятные условия для газификации населенных пунктов.

По территории Сятракасинского сельского поселения проходит 2 ветки магистральных газопроводов:

- Ямбург – Тула – 1;

- Ямбург – Тула – 2.

В настоящее время природный газ доведен практически до каждого населенного пункта Чувашской Республики. Суммарно, на территории всей республики остаются негазифицированными 114 населенных пунктов. Уровень газификации природным газом в Чувашской Республике на 01.01.2020 составляет 91,4%.

Газоснабжение населенных пунктов Сятракасинского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Все населенные пункты газифицированы. Газоснабжение осуществляется от газораспределительной станции Моргауши. Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет филиал ОАО «Газпром газораспределение г. Чебоксары в с. Моргауши». Протяженность уличной газовой сети составляет 51,3 км.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшает условия проживания населения, позволяет использовать газ как топливо для котельных, значительно снижает расходы тепло - и электроснабжение.

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений к газораспределительным сетям.

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Имеющиеся в поселении котельные работают на газовом топливе, отапливает общественные здания. Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котлы.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Теплоснабжение Сятракасинского поселения осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соцкультбыта и сельскохозяйственного производства. Жилой фонд отапливается поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

Объекты информатики и связи.

Сятракасинское сельское поселение обеспечено услугами связи посредством почтового отделения № 429530, расположенного в с. Моргауши, ул. Мира, д. 6;

Большинство населенных пунктов поселения находятся в зоне цифрового эфирного наземного вещания. Территория поселения закольцована оптоволоконным каналом связи и полностью покрыта сетями мобильной связи и мобильного интернета.

**Проектные мероприятия**

Проектом Генерального плана даны предложения по размещению на территории сельского поселения следующих социально-значимых объектов местного значения:

- строительство почтового отделения в д. Ятманкино;

- строительство сотовой вышки в д. Торинкасы.

Дорожное хозяйство

Единственный вид путей сообщения в Сятракасинском сельском поселении – автомобильные дороги. Основу транспортной сети поселения составляют автомобильные дороги общего пользования:

- регионального значения а/д «Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск» (до границы Республики Марий Эл) (97 ОП РЗ 97К-005);

- муниципального значения а/д «Шупоси – Синьял-Оточево – Оточево»;

- муниципального значения а/д «Синьял-Хоракасы – Акрамово»;

- муниципального значения а/д «Моргауши – Шатьмапоси – Юдеркасы».

Железнодорожным транспортом население поселения пользуются через железнодорожные вокзалы в Чебоксарах, Урмарах и Канаше, водным и воздушным транспортом посредством речного вокзала и аэропорта Чебоксарской агломерации.

В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на территории Сятракасинского сельского поселения реализуются средствами автомобильных дорог.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории населенных пунктов.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты культурной и спортивной сферы;

- объект школьного образования;

- объекты трудовой занятости населения.

Потребность внутрипоселковых перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси.

Уровень автомобилизации по Моргаушскому муниципальному району составляет 262 легковых автомобиля на 1000 жителей (в целом по Чувашской Республике – 210 легковых автомобилей на 1000 жителей).

Доставка к объектам трудовой занятости населения внутри и за пределы сельского поселения осуществляется преимущественно автотранспортом предприятий.

Сельское поселение связано с районным центром – с. Моргауши дорогой с твердым покрытием.

Сведения о протяженности и виде покрытия проезжей части улиц и дорог в населенных пунктах Сятракасинского сельского поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование улиц | Протяженность улиц (км) | |
| с твердым покрытием | грунтовые |
| 1 | Выс. Хоракасы | ул. Быкова | - | 0,4 |
| Итого: |  | 0,4 |
| 2 | д. Кашмаши | ул. Мира | - | 2,4 |
| ул. Молодежная | 0,53 (щебенчатое) | 0,57 |
| ул. Токарева | 0,8 (щебенчатое) | - |
| ул. Львова | 0,6 (щебенчатое) | - |
| ул. Ярикова | 0,7 (асфальтобетонное) | - |
| Итого: | 2,63 | 2,97 |
| 3 | д. Сятракасы | ул. Нагорная | - | 0,6 |
| ул. Седойкино | - | 1,2 |
| ул. Заовражная | 0,2 (щебенчатое) | 0,5 |
| ул.Пришкольная | - | 1,6 |
| ул. Привольная | 0,7 (щебенчатое) | 0,5 |
| Итого: | 0,9 | 4,4 |
| 4 | д. Синьял-Хоракасы | ул. Лесная | - | 1,4 |
| Итого: |  | 1,4 |
| 5 | д. Ятманкино | ул. Нагорная | 0,65 (щебенчатое) | 0,35 |
| ул. Школьная | - | 0,5 |
| ул. Мокрая | - | 0,7 |
| ул. Мира | 2,64 (асфальтобетонное) | - |
| Итого: | 3,29 | 1,55 |
| 6 | д. Юдеркасы | ул. Новая | 0,46 (асфальтобетонное) | - |
| ул. Ключевая | 1,042 (асфальтобетонное) | - |
| Итого: | 1,502 |  |
| 7 | д. Синьял-Оточево | ул. Учительская | 0,22 (щебенчатое) | 0,68 |
| Итого: | 0,22 | 0,68 |
| 8 | д. Шупоси | ул. Орлова | 0,8 (щебенчатое) | 0,5 |
| ул. Комсомольская | - | 1,2 |
| Итого: | 0,8 | 1,7 |
| 9 | д. Торинкасы | ул. Торинино | 0,9 (асфальтобетонное) | - |
| Итого: | 0,9 |  |
| 10 | д. Ирхкасы | ул. Малая | - | 0,2 |
| Итого: |  | 0,2 |
| 11 | с. Оточево | ул. Восточная | 1,8 (щебенчатое) | - |
| ул. Победы | - | 0,20 |
|  | Итого: | 1,8 | 0,2 |
|  | ВСЕГО: |  | 12,042 | 13,5 |
| 25,542 | |

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развитие Сятракасинского сельского поселения является неудовлетворительное состояние (несоответствие нормативным требованиям более чем 58 процентов протяженности дорожной сети) и недостаточный уровень развития существующей сети автомобильных дорог общего пользования районного значения. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования районного значения имеет высокую степень износа.

На территории Сятракасинского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения составляет 25,542 км, из них с твердым покрытием – 12,042 км (асфальтобетонные – 6,442 км, щебенчатые – 6,3 км), грунтовые – 13,5 км.

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог Моргаушского района Чувашской Республики были выше темпов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

Проблемой дорожного хозяйства является недостаток финансовых средств для строительства автодорог с твердым покрытием в большинстве сельских населенных пунктах, для капитального ремонта муниципальных автомобильных дорог.

В Стратегии социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики до 2035 года одна из стратегических задач направленных на рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств - это развитие транспортной инфраструктуры. На территории Моргаушского муниципального района, в том числе и Сятракасинского сельского поселения к 2035 году планируется:

- увеличение объема ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2 раза;

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с 58 процентов в 2016 году до 35,3 процента;

- увеличение объема ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2 раза;

- увеличение срока службы дорожных одежд на 20 процентов на основе применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций.

Проектные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В соответствии с ПМТ, утвержденным постановлением администрации Сятракасинского сельского поселения от 13.09.2021 г. №40 на территории выс. Хоракасы планируется:

- строительство автомобильной дороги;

- строительство насыпного моста через р. Моргаушка.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется:

- ремонт автомобильной дороги Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл) на участке км 10+000 – км 17+320 в Моргаушском районе Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:17:000000:2687), из республиканского бюджета выделено 110 027,291 руб. (Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2021 №736).

Проектом Генерального плана даны предложения по проведению на территории сельского поселения следующих социально-значимых мероприятий:

- строительство автомобильной дороги по улицам: ул. Привольная, ул. Пришкольная в д. Сятракасы Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:17:170304:92). Протяженность автомобильной дороги: 2170,00 м, в т.ч. по улицам:

- ул. Привольная -1430 м

- ул. Пришкольная – 740 м.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Таблица 14

|  | Наименование объекта | Юридический адрес | Количественный показатель (современное состояние) |
| --- | --- | --- | --- |
| Образователь-ные организации | МБОУ «Сятракасинская средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республики | Моргаушский район,  д. Сятракасы, ул. Школьная, д. 17 | 170 учащихся при проектной мощности – 225 чел., 26 работников |
| МБОУ «Моргаушская средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республики | Моргаушский район, д. Кашмаши, ул. Молодежная, д. 1 | 86 учащихся при проектной мощности – 108 чел., 24 работника. |
| Организации дошкольного и дополнительного образования | Структурное подразделение МБОУ «Сятракасинская средняя общеобразовательная школа» «Оточевское ДОУ» | Моргаушский район,  д. Шупоси, ул. Комсомольская, д. 2 | Количество детей – 11, при проектной мощности – 30 мест, работников – 4 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №4 «Березка» Моргаушского района Чувашской Республики | Моргаушский район, д. Сятракасы, ул. Победы, д. 3 | Количество детей – 68 чел., работников – 25 чел.  Функционируют 4 группы.  В здании детского сада имеются: групповые, раздевальные, спальные, умывальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, микромузей, экологический кабинет, медицинский кабинет, процедурный кабинет, прачечная, кухня |
| Организации здраво-охранения | Сятракасинский фельдшерско-акушерский пункт БУ ЧР «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашской Республики | Моргаушский район,  д. Сятракасы, ул. Победы, д. 9 | Общая площадь 95,5 кв.м. |
| Кашмашский фельдшерско-акушерский пункт БУ ЧР «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашской Республики | Моргаушский район, д. Кашмаши, ул. Советская, д. 82 | Общая площадь 80,9 кв.м. |
| Оточевский фельдшерско-акушерский пункт  БУ ЧР «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашской Республики | Моргаушский район, с. Оточево, ул. Победы, д. 15 | Общая площадь 47,7 кв.м. |
| Ятманкинский фельдшерско-акушерский пункт  БУ ЧР «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашской Республики | Моргаушский район, д. Ятманкино, ул. Школьная, д. 9 | Общая площадь 81,9 кв.м. |
| Учреждения культуры | Кашмашский сельский дом культуры  МБУК «Централизованная клубная система» Моргаушского района | Моргаушский район, д. Кашмаши, ул. Советская, д. 82 | Здание кирпичное, двухэтажное, общей Площадью 770,7 кв. м.  Обслуживает население д. Кашмаши и выс. Хоракасы |
| Оточевский сельский клуб  МБУК «Централизованная клубная система» Моргаушского района | Моргаушский район, с. Оточево, ул. Победы, д. 45 | Здание кирпичное одноэтажное, общей площадью 455,7 кв. м.  Обслуживает население с. Оточево, д. Ирхкасы, д. Шупоси, д. Торинкасы |
| Ятманкинский сельский клуб  МБУК «Централизованная клубная система» Моргаушского района | Моргаушский район, д. Ятманкино, ул. Центральная, д. 38 | Здание одноэтажное, деревянное, общей площадью 275,8 кв. м.  Обслуживает население д. Ятманкино, д. Синьял-Оточево, д. Юдеркасы |
| Сятракасинская сельская библиотека  МБУК «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района Чувашской Республики | Моргаушский район,  д. Сятракасы, ул. Школьная, д. 17 | Площадь помещения 72 кв.м.  Обслуживает население д. Сятракасы и д. Синьял-Хоракасы |
| Кашмашская сельская библиотека  МБУК «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района Чувашской Республики | Моргаушский район, д. Кашмаши, ул. Советская, д. 82 | Площадь помещения 89 кв.м. Общий фонд печатных и электронных изданий составляет 7182 экз.  Обслуживает население д. Кашмаши и выс. Хоракасы |
| Оточевская сельская библиотека  МБУК «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района Чувашской Республики | Моргаушский район, с. Оточево, ул. Победы, д. 45 | Площадь помещения 51 кв.м. Общий фонд – 6146 экз.  Обслуживает население с. Оточево, д. Ирхкасы, Шупоси, д. Торинкасы |
| Религиозные организации | Храм Богоявления Господня | Моргаушский район, с. Оточево, ул. Победы, д. 17 | Построен в 1785 г, каменный. Двухпрестольный: приделы Богоявления Господня и Покрова Пресвятой Богородицы. |
| Учреждения управления | Администрация Сятракасинского сельского поселения | Моргаушский район,  д. Сятракасы, ул. Победы, д. 1 |  |



Обеспеченность населения сельского поселения образовательными организациями, учреждениями культуры в Сятракасинском сельском поселении близкая к нормативной.

В 2022 г. в д. Кашмаши открылась основная общеобразовательная школа на 108 мест. Построена в рамках муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие образования»

Школа имеет 14 оборудованных учебных класса, столовую, актовый зал, спортивный зал.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

- стабильный рост численности постоянного населения поселения за счет положительной миграции населения столицы республики;

- существующая сеть организаций социальной инфраструктуры не соответствует нормативам минимальной обеспеченности;

- сильный износ зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры.

В области здравоохранения продолжается реализация национального проекта «Здоровье». Происходящие изменения в медико-демографической ситуации связаны с улучшением оказания первичной медико-санитарной помощи, с ведением родовых сертификатов для беременных, дополнительной диспансеризацией населения, с вакцинопрофилактикой.

В системе социальной защиты населения на территории Сятракасинского сельского поселения функционируют 4 фельдшерско-акушерских пунктов.

Наблюдается тенденция снижения численности учащихся в школах. В Сятракасинском сельском поселении реализуется программа сохранения и развития культуры. Принятый Указ Президента Чувашской Республики предусматривает ускоренное оснащение сети сельских культурно-досуговых учреждений современными техническими средствами с целью повышения качества услуг, предоставляемых населению. В модельных библиотеках, для населения имеется свободный доступ в сеть Интернета.

Обеспечением товарами повседневного спроса заняты 7 торговых точек Моргаушского Райпо и 2 торговые точки индивидуальных предпринимателей.

Проектные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Проектом Генерального плана даны предложения по размещению на территории сельского поселения следующих социально-значимых объектов местного значения:

- строительство сельского клуба в д. Сятракасы;

- реконструкция сельского клуба в д. Шупоси.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В границах Сятракасинского сельского поселения расположены особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения:

- памятное природное место местного значения «Родник д. Сятракасы» (№ М-ППМ-016) площадью 0,01 га гидрологического профиля. ООПТ образована на основании Решения собрания депутатов Моргаушского района Чувашской Республики от 15.10.2004 № С-25/4 «О формировании базы данных по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) местного значения» с целью санитарной охраны источника.

Объекты культурного наследия

На территории Сятракасинского сельского поселения расположен охраняемый объект культурного наследия федерального значения (таблица 15).

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Вид объекта культурного значения | Входит в ансамбль | Адрес ОКН | Категория историко-культурного значения | Реквизиты и наименование акта органа госвласти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |
| Курган, бронзовый век | Памятник |  | Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Оточево | Федерального значения | Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» |

**Минерально-сырьевые ресурсы**

В границах Сятракасинского сельского поселения отсутствуют разведанные месторождения минерального сырья.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЯТРАКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Чувашской Республики сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.

В настоящий момент на территории Чувашской Республики действует Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской республики от 25.12.2017 № 522.

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Чувашской Республики, планируемые для размещения на территории Сятракасинского сельского поселения объекты федерального значения, объекты регионального значения отсутствуют.

2.2. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения.

Документом территориального планирования муниципального района является Схема территориального планирования Моргаушского района Чувашской Республики, утвержденная решением Собрания депутатов Моргаушского района от 09.11.2005 № С-5/1. Одна из стратегических задач района – выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации.

В целях реализация проекта «Схема территориального планирования Моргаушского района Чувашской Республики», который позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории района, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни населения, приняты:

- муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики «Социально-экономическое развитие Моргаушского района Чувашской Республики на 2020 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 10.08.2020 № 728;

- Стратегия социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Моргаушского района от 28.05.2019 № С-38/5.

Утвержденные документами территориального планирования муниципального района, планируемые для размещения на территории Сятракасинского сельского поселения объекты местного значения отсутствуют.

2.3. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Генеральным планом предусмотрено расширение границ населенного пункта выс. Хоракасы Сятракасинского сельского поселения за счет включения земельного участка площадью 12,1999 га из категории земель сельскохозяйственного назначения. Перечень земельных участков, планируемые включить в границы населенных пунктов представлен в таблице 16.

Таблица 16

| № пп | Местоположение ЗУ | Кадастровый номер ЗУ | Площадь ЗУ, кв.м. | Категория земель ЗУ | Наименование НП, в который планируется включить ЗУ | Цель планируемого использования ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | участки для включения в выс. Хоракасы | | | | | |
| 1 | Моргаушский район, Сятракасинское с/пос. | 21:17:000000:5528 | 121999 | сельскохозяйственного назначения | выс. Хоракасы | Индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого: |  | 121999 |  |  |  |

Исключение земельных участков из границ населенных пунктов Сятракасинского сельского поселения не предусматривается.

3. ХАРАКТИРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В связи с размещением объектов местного значения устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории – санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных коммуникаций, зоны санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Установление таких зон требуется для планируемых к размещению или реконструкции:

- автогазозаправочной станции;

- водопроводов;

- электроподстанции;

- линий электропередачи.

3.1. Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте обоснования размера санитарно-защитной зоны. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 газозаправочная станция имеет V класс опасности. А значит санитарно-защитная (охранная) зона должна составлять 50 метров, т.е. от границы участка АГЗС должно быть не менее 50 м до границы территорий:

- жилой застройки,

- ландшафтно-рекреационных зон,

- зон отдыха и территорий курортов,

- санаториев и домов отдыха,

- стационарных лечебно-профилактических учреждений,

- территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

3.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются:

1) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для ВЛ с проектным номинальным классом напряжения до 1 кВ – 2 метра;

- для ВЛ проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ – 10 метров;

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранная зона электроподстанции ПС 110/10 кВ устанавливается вокруг станции в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 20 м.

3.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Для водозаборных скважин подземных вод зоны санитарной охраны источников организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается в размере не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Размеры поясов зон санитарной охраны устанавливаются соответствующим проектом на основе гидродинамических расчетов.

Для водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, зоны санитарной охраны устанавливаются:

1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м;

2) от водонапорных башен — не менее 10 м;

3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) не менее 15 м.

Для водопроводов устанавливаются санитарно-защитные полосы от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод – шириной не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Анализ территории Сятракасинского сельского поселения с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

1) Геологические процессы (эрозия). Для большей части сельского поселения характерна высокая степень опасности овражной эрозии. Основными причинами водной эрозии являются:

- сильно расчлененный и глубоко изрезанный характер рельефа;

- слабая противоэрозионная устойчивость распыленных слабо структурных дерново-подзолистых и серых лесных почв;

- неравномерное выпадение осадков летом;

- скоротечная весна с бурным снеготаянием;

- недостаточная облесенность сильноовражных районов;

- большая распаханность территории;

- несоблюдение противоэрозионных агротехнических мероприятий при обработке почв.

Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на урожайность селькохозяйственных культур, что отрицательно сказывается на эффективности сельскохозяйственного производства. Этот процесс можно приостановить и в первую очередь, за счет создания защитных и противоэрозионных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения.

2) Метеорологические (источниками такого рода ЧС могут послужить: сильный туман, сильный ветер, сильная метель, резкая оттепель в период таяния снега, очень сильный снег, сильный мороз, гололёдно-изморозевые отложения, а также длительная засуха). Метели и снегопады в зимнее время на длительный период оставляют без сообщения населенные пункты. Метели и снегопады в зимнее время на длительный период оставляют без сообщения населенные пункты с. Оточево, д. Ирхкасы;

3) Лесные пожары в жаркую летнюю погоду на всей территории Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, в том числе близко расположенных построек к лесным массивам в д. Синьял-Хоракасы.

Пожарную безопасность на территории Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики обеспечивает ПЧ-37 ЧРПС ГКЧС Чувашии и пожарная специализированная машина СПК – ПЗ «Свобода».

В подразделении противопожарной службы ПЧ-37 имеется 4 единиц техники (4 автоцистерны), 2 –в боевом расчете, 2 – в резерве. В течение 2008 года ГУ «Чувашская республиканская ППС» приобретена пожарная автоцистерны на шасси автомобиля КамАЗ за счет республиканского бюджета Чувашской Республики на условиях софинансирования, за счет средств районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики в сумме 1,2 млн. рублей.

**Техногенные опасности**

1) Аварии на системах жизнеобеспечения (в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации);

2) Аварии на транспорте (аварии (катастрофы) на автодорогах, перевозка опасных грузов, на трубопроводном транспорте (газопроводах);

Биолого-социальные опасности (эпидемии, инфекционные и паразитарные заболевания, эпизоотическая обстановка);

**Террористическая угроза.**

Наличие на территории Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей является фактором возможного планирования террористических акций членами бандформирований, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. В учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в спортивных сооружениях постоянно находится большое количество людей, в том числе и детей, а уровень материально-технической оснащенности указанных учреждений достаточно уязвим в террористическом отношении.