	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей " Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Серебряная, дом №34", необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	Раздел 1

	[bookmark: _GoBack]Сведения об объекте

	№
п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары городской округ, город Чебоксары.

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	44 ± 2 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей " Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Серебряная, дом №34", необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения
Орган, принявший решение об установлении публичного сервитута: Администрация города Чебоксары
Срок публичного сервитута: продолжительность: 10 лет
Обладатель публичного сервитута: Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации АО "Газпром газораспределение Чебоксары" (ИНН: 2128049998, ОГРН: 1032128009605, адрес эл. почты: ivanovaan@chsetgaz.ru, почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика, город Чебоксары, пр-кт 
И.Я.Яковлева, д.19 к.а).

	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат
	МСК-21, зона 1
	

	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек
границ
	
Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	409 557,30
	1 235 419,85
	Аналитический метод
	0,10
	—

	2
	409 566,84
	1 235 425,34
	Аналитический метод
	0,10
	—

	3
	409 564,79
	1 235 428,77
	Аналитический метод
	0,10
	—

	4
	409 555,30
	1 235 423,31
	Аналитический метод
	0,10
	—

	1
	409 557,30
	1 235 419,85
	Аналитический метод
	0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—

	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат
	МСК-21, зона 1
	

	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	



