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Форма в соответствии с Приложением № 1
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

[bookmark: _Toc228820228]Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа на 2027 - 2029 годы

	Полное наименование организации
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

	Полное наименование разработчиков программы
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики;
АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии

	Цели программы
	Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям и снижение энергоемкости;
Достижение целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды рассчитанных в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425

	Задачи программы
	первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости;
снижение удельных величин потребления организацией  топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения и обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований;
снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);
сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
заключение энергосервисных контрактов на комплексную реализацию мероприятий по энергосбережению

	Целевые показатели программы
	Перечень целевых показателей представлен в разделе 4 программы

	Сроки реализации программы
	2027 - 2029 годы

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	Общий объем финансирования Программы составляет 206 тыс. рублей, в том числе по годам:
 - 2027 год - 0 тыс. руб.
 - 2028 год - 58 тыс. руб.
 - 2029 год - 148 тыс. руб.
Источниками средств для реализации Программы являются: 
- средства муниципальных образований.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета на соответствующий финансовый год, плана финансово-хозяйственной деятельности.

	Планируемые результаты реализации программы
	Реализация Программы позволит достигнуть:
- суммарной экономии электрической энергии в размере 2,155 тыс. кВтч;
- суммарной экономии природного газа в размере 21,582 тыс. куб.м.;
- суммарной экономии моторного топлива в размере 0,6518 т у. т.;
- снижения платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации;
- сокращения нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов;
- повышения уровня энергосберегающей дисциплины работников учреждения и формирования бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов и воды;
- достижения целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
- исполнения требований о необходимости снижения целевого уровня снижения потребления ресурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1289 от 7 октября 2019.






[bookmark: _Toc228820229]ВВЕДЕНИЕ

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 - 2029 годы (далее - Программа) является системным документом, определяющим цели и задачи учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период с 2027 - 2029 годы, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения.
Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, целевые уровни снижения потребления топливно-энергетических ресурсов, целевые показатели и результаты реализации Программы как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.
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Настоящая Программа разработана на основании следующих документов:
· Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».
Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов:
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».


[bookmark: _Toc228820232]1.2. Основные сведения о УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа


	№ п.п.
	Наименование
	Значение

	1
	Организационно-правовая форма
	Муниципальные казенные учреждения

	2
	Полное наименование учреждения
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

	3
	Сокращенное наименование учреждения
	УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	4
	Юридический адрес учреждения
	429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20

	5
	Фактический адрес учреждения
	429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20

	6
	ОГРН
	1222100009922

	7
	ИНН
	2100003464

	8
	КПП
	210001001

	9
	Основной код ОКВЭД
	84.11.34

	10
	Расшифровка основного кода ОКВЭД
	Деятельность органов местного самоуправления муниципальных округов

	11
	Дополнительный код ОКВЭД
	84.25.1

	12
	Расшифровка дополнительного кода ОКВЭД
	Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

	13
	Ф.И.О. руководителя учреждения
	Мулеев Владимир Валерьевич

	14
	Должность руководителя учреждения
	Начальник управления



[bookmark: _Toc228820233]1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа осуществляет свою деятельность в помещениях, расположенных на территории 37 объектов. В учреждении назначен ответственный за проведение энергосберегающих мероприятий: Мулеев Владимир Валерьевич на должности начальник управления.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – ПП РФ № 1289) и первым абзацем п. 6 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – Приказ № 425), в качестве исходной информации используются данные декларации о потреблении энергетических ресурсов за базовый период (2025 год), составленной в соответствии с Порядком предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 707 «Об утверждении Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов».
В таблице ниже приведены показатели объемов потребляемых учреждением топливно-энергетических ресурсов и соответствующие финансовые затраты на их оплату. Также в представленной таблице отражены данные потребления ТЭР и воды по средствам учета относительно оснащения приборами учета каждого объекта.
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Объем потребляемых учреждением энергоресурсов и финансовые затраты на их оплату

	№ п.п.
	Наименование ТЭР и воды
	Ед. изм.
	Потребление в базовом 2025 году
	Ед. изм. средневзве-шенного тарифа
	Средневзве-шенный тариф
	Доля затрат на оплату ТЭР и воды, % [доля потребления в т у.т., %]

	
	
	
	в натуральном выражении
	в т у. т.
	в стоимостном выражении, тыс. руб.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Электрическая энергия, всего, в том числе:
	тыс. кВтч
	84,716
	29,185
	839,424
	руб./кВтч
	9,9
	14,7
[6,80000000000001]

	1.1.
	по приборам учета*
	тыс. кВтч
	75,161
	25,893
	745,248
	руб./кВтч
	9,9
	

	2.
	Тепловая энергия, всего, в том числе:
	Гкал
	-
	-
	-
	руб./Гкал
	-
	-
[-]

	2.1.
	по приборам учета*
	Гкал
	-
	-
	-
	руб./Гкал
	-
	

	3.
	Твердое топливо
	т.
	-
	-
	-
	руб./т.
	-
	-
[-]

	4.
	Жидкое топливо
	т.
	-
	-
	-
	руб./т.
	-
	-
[-]

	5.
	Природный газ, всего, в том числе:
	тыс. м3
	334,09
	385,54
	4356,495
	руб./м3
	13
	76,5
[90,6]

	5.1.
	по приборам учета*
	тыс. м3
	326,793
	377,119
	4261,328
	руб./м3
	13
	

	6.
	Моторное топливо**
	л.
	9659,7
	10,863
	499,213
	руб./л.
	51,7
	8,8
[2,6]

	7.
	Холодное водоснабжение, всего, в том числе:
	тыс. м3
	-
	-
	-
	руб./м3
	-
	-
[-]

	7.1.
	по приборам учета*
	тыс. м3
	-
	-
	-
	руб./м3
	-
	

	8.
	Горячее водоснабжение, всего, в том числе:
	тыс. м3
	-
	-
	-
	руб./м3
	-
	-
[-]

	
	
	Гкал
	-
	-
	-
	руб./Гкал
	-
	-
[-]

	8.1.
	по приборам учета*
	тыс. м3
	-
	-
	-
	руб./м3
	-
	-

	
	
	Гкал
	-
	-
	-
	руб./Гкал
	-
	

	ИТОГО:
	-
	425,588
	5695,132
	-
	-
	100
[100]


* по приборам учета, предназначенных для учета ТЭР и воды в каждом здании индивидуально
** данные по моторному топливу приведены для автотранспортных средств с пробегом, которые могут быть использованы для расчетов целевого уровня снижения ТЭР


На диаграммах ниже представлены данные по объемам потребления топливно-энергетических ресурсов учреждением в тоннах условного топлива и соответствующее распределение финансовых затрат на их оплату.

[image: ]
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Данные по потреблению топливно-энергетических ресурсов и воды в разрезе объектов и по направлениям использования представлены в п. 3.2 настоящей Программы вместе с информацией по уровню оснащения приборами учета.


[bookmark: _Toc228820234]2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями программы являются:
· повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям, и снижение энергоемкости;
· достижение целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, рассчитанных в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
· первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости;
· снижение удельных величин потребления организацией  топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения и обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований;
· снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);
· сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
· заключение энергосервисных контрактов на комплексную реализацию мероприятий по энергосбережению.
Срок реализации Программы – 2027 - 2029 годы.
[bookmark: _Toc228820235]
3. РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ

[bookmark: _Toc228820236]3.1. Основание для расчета целевых уровней снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды

Целевой уровень снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ЦУС), потенциал снижения потребления и объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (далее - ОСП) в разрезе каждого вида ресурса и каждого отдельно стоящего здания/строения/сооружения/помещения рассчитываются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».
В программу включены обязательные корректировки в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов, определенными на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 « Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». 

[bookmark: _Toc228820237]3.2. Основные данные для расчета ЦУС, ОСП

В соответствии с общими положениями Приказа № 425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов определяется в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.
Расчет ЦУС и ОСП производится на основании фактических данных по потреблению ТЭР и воды для объектов оснащенных приборами коммерческого или технического учета. В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах применяются показания данных приборов технического учета.
Последовательность расчеты ЦУС, ОСП определена в п. 4 Приказа № 425:
- определяется базовый год, по отношению к показателям которого осуществляется определение потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня снижения потребления ресурсов;
- определяется потенциал снижения потребления ресурсов по каждому виду ресурсов, для каждого здания;
- определяется целевой уровень снижения потребления ресурсов на трехлетний период (2027 - 2029 годы) в сопоставимых условиях.
В соответствии с п. 5 Приказа № 425 и п. 3 ПП РФ № 1289 определяется базовый полный год. Базовый полный период для расчетов определен 2025 год.
Помимо определенной в п. 6 Приказа № 425 информации дополнительно использовались уточненные данные из технических паспортов в соответствии с уточнениями вводимыми примечанием 5 к формуле полезной площади №2 (п. 6.3.1.1 Приказа № 425). Так же подлежат корректировке данные по численности пользователей в соответствии с примечанием № 7 (п. 6.3.3 Приказа № 425).
Для целей расчета ЦУС и ОСП были использованы объектные данные, приведенные в таблице ниже.
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Данные по объектам УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	Наименование объекта
	Кол-во этажей
	Площади: полная/ отапливаемая/ используемая, м2
	Год постройки
	Режим работы (смены)
	Кол-во пользователей, чел
	Наличие лифтов
	Наличие бассейна
	ГСОП, С*сутки
	Т воздуха, С
	Кэтажа, ое

	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	1
	210,4/ 210,4/ 210,4
	2004
	1
	2
	 
	 
	4062
	20
	1,1

	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	2
	1124/ 1124/ 1124
	1986
	1
	8
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	2
	1197,8/ 1197,8/ 1197,8
	1967
	1
	10
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	1
	277,5/ 277,5/ 277,5
	1980
	1
	9
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	2
	1104,8/ 1104,8/ 1104,8
	1985
	1
	4
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	1
	341,5/ 341,5/ 341,5
	1961
	1
	8
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	2
	964,7/ 964,7/ 964,7
	1978
	1
	4
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	2
	858,4/ 858,4/ 858,4
	1984
	1
	2
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	1
	414/ 414/ 414
	1978
	1
	9
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	2
	1126,7/ 1126,7/ 1126,7
	1986
	1
	8
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	2
	820,4/ 820,4/ 820,4
	1977
	1
	9
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	1
	426,4/ 426,4/ 426,4
	1967
	1
	15
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	2
	817,9/ 817,9/ 817,9
	1978
	1
	5
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	1
	681/ 681/ 681
	1976
	1
	10
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	2
	1138,6/ 1138,6/ 1138,6
	1971
	1
	15
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	2
	1137,9/ 1137,9/ 1137,9
	1986
	1
	10
	 
	 
	4062
	20
	1

	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	1
	274/ 274/ 274
	1948
	1
	9
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	1
	121,2/ 121,2/ 121,2
	1936
	1
	1
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	1
	327,3/ 327,3/ 327,3
	1978
	1
	8
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	1
	220/ 220/ 220
	1972
	1
	3
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	1
	111,4/ 111,4/ 111,4
	1943
	1
	3
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	1
	110,2/ 110,2/ 110,2
	1971
	1
	7
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	1
	337,4/ 337,4/ 337,4
	1985
	1
	4
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	1
	417,2/ 417,2/ 417,2
	1978
	1
	6
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	1
	111,8/ 111,8/ 111,8
	1996
	1
	2
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	1
	118,6/ 118,6/ 118,6
	1975
	1
	2
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	1
	431,8/ 431,8/ 431,8
	1968
	1
	8
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	1
	226,4/ 226,4/ 226,4
	1960
	1
	7
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	1
	199,3/ 199,3/ 199,3
	1990
	1
	9
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	1
	109,9/ 109,9/ 109,9
	1976
	1
	7
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	1
	132,9/ 132,9/ 132,9
	1964
	1
	2
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	1
	132,3/ 132,3/ 132,3
	1955
	1
	4
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	1
	601,9/ 601,9/ 601,9
	1967
	1
	5
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	1
	175,7/ 175,7/ 175,7
	1990
	1
	3
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	1
	228,5/ 228,5/ 228,5
	1977
	1
	5
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	1
	158,1/ 158,1/ 158,1
	1965
	1
	7
	 
	 
	4062
	20
	1,05

	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	1
	147,3/ 147,3/ 147,3
	1967
	1
	5
	 
	 
	4062
	20
	1,05



В приведенной выше таблице градусо-сутки отопительного периода (далее – ГСОП) определены в соответствии с Приложением № 2 Приказа №425 (таблица П2-2). Расчетные (нормативные) температуры внутреннего воздуха в помещениях общественных зданий были определены в соответствии с п. 6.3.2.1 Приказа № 425 по таблице № П2-1 Приложения № 2, так как на объектах отсутствует система наблюдения за температурой воздуха во время отопительного периода.
Корректировочные коэффициенты на этажность и режим работы (Кэтажа, ое) определены в соответствии с Приложением 3 Приказа № 425 в разрезе функционально-типологических групп, приведенных в итоговых расчетных таблицах ниже. 
Потенциал снижения потребления ресурсов определяется по таблицам Приложения № 4 (П4-1-1 - П4-22-1) Приказа № 425. Номер соответствующей таблицы находится по таблице П1-2 Приложения № 1 Приказа № 425 в зависимости от вида ресурса и функционально-типологической группы, к которой принадлежит объект.
В дальнейшем по выбранной таблице (П4-1-1 - П4-22-1) для каждого ресурса по величине его удельного годового расхода, приведенного к сопоставимым условиям в соответствии с разделом 6.3 Приказа № 425, определяется потенциал снижения потребления данного ресурса.
В таблице ниже представлены данные по типам, функционально-типологическим группам (далее – ФТГ) и выбранным в соответствии с ФТГ и ресурсом таблицам. 



Тип объектов и функционально-типологические группы УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Наименование ресурса
	Тип объекта в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций
	Функционально-типологическая группа в соответствии с приложением П1-1 Рекомендаций
	Номера таблиц Рекомендаций с удельными показателями в соответствии с приложением П1-2 Рекомендаций

	1
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Учреждения органов управления
	Административные здания
	П4-20-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-20-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-20-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-20-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-20-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-20-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	2
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	3
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	4
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	5
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	6
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	7
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	8
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	9
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	10
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	11
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	12
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	13
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	14
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	15
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	16
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	17
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	18
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	19
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	20
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	21
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	22
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	23
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	24
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	25
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	26
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	27
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	28
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	29
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	30
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	31
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	32
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	33
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	34
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	35
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	36
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 

	37
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения
	Клубы (дома досуга, дома культуры, центры культуры, центры досуга, дворцы культуры, сельские клубы)
	П4-19-1

	
	
	Горячая вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Холодная вода
	
	
	П4-19-2

	
	
	Электрическая энергия
	
	
	П4-19-1

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	
	
	П4-19-3

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	
	
	П4-19-3

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	
	
	 

	
	
	Моторное топливо
	
	
	 



В соответствии с разделом 1 и п. 6.2 Приказа № 425 для целей расчета ЦУС подходят объекты, потребление ресурсов на которых осуществляется с использованием коммерческих средств учета, данные по которым учитывают исключительно только потребление конкретных объектов/зданий/строений/сооружений/помещений. Для случаев, когда установлен коммерческий учет, однако существует техническая возможность разделения потребления посредством технического учета, то ЦУС для таких объектов так же рассчитывается. Во всех остальных случаях, для возможности применения Приказа № 425 на последующий трехлетний период рекомендуется реализация мероприятий, направленных на реализацию поэлементного и ресурсного учета потребляемых ТЭР.
По состоянию на базовый год уровень оснащенности приборами учета для возможности расчета ЦУС представлен в таблице ниже.



Данные по уровню оснащения приборами учета потребляемых ТЭР для целей расчета ЦУС УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Электроэнергия
	Тепловая энергия
	ГВС
	ХВС
	Природный газ
	Учет ГВС в ТЭ
	Отопление/ГВС из ЭЭ

	1
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	2
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	4
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	5
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	6
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	7
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	8
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	9
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	10
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	11
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	12
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	13
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	14
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	15
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	20
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	21
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	есть

	22
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	24
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	не оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	25
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	28
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	29
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	-
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	30
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	31
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	не оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	-
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	34
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	35
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	полностью оснащено
	-
	-

	36
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	не оснащено
	-
	-

	37
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	полностью оснащено
	-
	-
	-
	-
	-
	-



В соответствии с разделом 6.2 Приказа № 425 для целей расчета ЦУС определяется фактический объем потребляемых ресурсов по каждому зданию/строению/сооружению. Дополнительно формируются данные по потреблению ТЭР, определяемые не только на основании коммерческих средств учета для информационного расчета целевых показателей и ориентировочного расчета удельного потребления. Объем потребления ТЭР для возможности расчета в соответствии с п. 6.3 Приказа № 425 представлен в таблице ниже.

Данные по потреблению ТЭР и воды для целей определения ЦУС УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Электрическая энергия (всего), тыс. кВтч
	Электрическая энергия на ТЭ/ГВС, тыс. кВтч
	Электрическая энергия на лифты, тыс. кВтч
	Тепловая энергия (общая), Гкал
	Тепловая энергия при учете ГВС в ТЭ, Гкал
	ГВС (общая), м3
	ГВС на бассейн, м3
	ХВС, м3
	ХВС на бассейн, м3
	Природный газ, тыс. м3
	Твердое топливо, т

	1
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	0,463
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,629
	-

	2
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	1,372
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	2,229
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,66
	-

	4
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	1,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,75
	-

	5
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	4,971
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28,039
	-

	6
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	2,776
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,764
	-

	7
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	5,567
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,056
	-

	8
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	4,288
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,776
	-

	9
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	1,054
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,305
	-

	10
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	4,167
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,931
	-

	11
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	3,958
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,855
	-

	12
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	3,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,21
	-

	13
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	4,889
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,525
	-

	14
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	1,792
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,825
	-

	15
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	5,706
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	3,615
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	3,285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	0,341
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,378
	-

	20
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	0,631
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,22
	-

	21
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	6,292
	4,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	1,057
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,82
	-

	24
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	1,109
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,729
	-

	25
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	0,168
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	0,141
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	0,804
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,477
	-

	28
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	0,251
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,16
	-

	29
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,129
	-

	30
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	1,142
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,61
	-

	31
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	8,446
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	0,19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,149
	-

	34
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	0,821
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,904
	-

	35
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	0,273
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,892
	-

	36
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	4,326
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,297
	-

	37
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	4,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



В соответствии с п. 6.3.9 Приказа № 425 дополнительно отражается расчет ЦУС по потреблению моторных топлив (далее - МТ). Соответствующие исходные и промежуточные расчетные данные для определения удельного годового расхода моторных топлив и соответствующих ЦУС приведены в таблице ниже.

Данные по потреблению моторных топлив для целей определения ЦУС УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	№ п.п.
	Марка транспортного средства
	Количество транспортных средств
	Вид использованного топлива
	Удельный паспортный расход топлива, л/100км
	Пробег, км
	Кол-во израсходованного топлива, л.
	Потребление МТ, т у.т.
	Произведение пробега на удельный расход топлива, л.

	1
	 Lada Granta
	1
	бензин
	7,15
	28092
	1570,7
	1,7663
	200857,8

	2
	 Lada Granta
	1
	бензин
	7,15
	27287
	1945,6
	2,18788
	195102,05

	3
	 Lada Granta
	1
	бензин
	9,07
	19423
	1744,9
	1,96219
	176166,61

	4
	 Lada Granta
	1
	бензин
	6,825
	9545
	638,9
	0,71846
	65144,625

	5
	 Lada Granta
	1
	бензин
	7,15
	21067
	1550,1
	1,74313
	150629,05

	6
	 Lada Vesta
	1
	бензин
	10,375
	12819
	1200,2
	1,34966
	132997,125

	7
	 Lada Largus
	1
	бензин
	9,765
	14463
	1009,3
	1,13499
	141231,195




[bookmark: _Toc228820238]3.3. Результаты расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии, целевого уровня снижения и объема снижения потребления

В соответствии с разделом 6.3 Приказа № 425 на основании приведенных выше исходных и промежуточных данных производится расчет удельного потребления всех видов ресурсов, результат которого представлен в таблице ниже. На основании рассчитанного удельного потребления ТЭР и воды, определяется потенциал снижения потребления ресурсов в соответствии с п. 6.4 Приказа № 425 по таблицам П4-1-1 – П4-22-1 приложения № 4. После определения потенциала снижения потребления производится определение целевого уровня экономии каждого ресурса в соответствии с разделом 7 Приказа № 425. 
Сводный расчет удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии и целевого уровня снижения потребления ТЭР представлен в таблице ниже.

Результат расчета удельного годового потребления, потенциала снижения потребления, целевого уровня экономии и целевого уровня снижения потребления ТЭР и воды УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Удельное годовое значение
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения на 2027 год
	Целевой уровень снижения на 2028 год
	Целевой уровень снижения на 2029 год

	1
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	2,201
	0,00%
	0,00%
	2,201
	2,201
	2,201

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	96,095
	6,00%
	6,00%
	94,653
	93,212
	90,329

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	0,00001023
	Не устанавливается
	6,00%
	0,00001008
	0,00000992
	0,00000962

	2
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,221
	0,00%
	0,00%
	1,221
	1,221
	1,221

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,861
	0,00%
	0,00%
	1,861
	1,861
	1,861

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	57,193
	6,00%
	6,00%
	56,335
	55,477
	53,761

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	3,611
	0,00%
	0,00%
	3,611
	3,611
	3,611

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	21,799
	6,00%
	6,00%
	21,472
	21,145
	20,491

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	4,499
	0,00%
	0,00%
	4,499
	4,499
	4,499

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	58,619
	6,00%
	6,00%
	57,739
	56,860
	55,101

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	8,129
	0,00%
	0,00%
	8,129
	8,129
	8,129

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	114,424
	6,00%
	6,00%
	112,708
	110,991
	107,559

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	5,771
	0,00%
	0,00%
	5,771
	5,771
	5,771

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	31,259
	6,00%
	6,00%
	30,790
	30,321
	29,383

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	4,995
	0,00%
	0,00%
	4,995
	4,995
	4,995

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	72,046
	6,00%
	6,00%
	70,966
	69,885
	67,724

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	2,546
	0,00%
	0,00%
	2,546
	2,546
	2,546

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	60,067
	6,00%
	6,00%
	59,166
	58,265
	56,463

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	3,698
	0,00%
	0,00%
	3,698
	3,698
	3,698

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	51,108
	6,00%
	6,00%
	50,341
	49,575
	48,041

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	4,824
	0,00%
	0,00%
	4,824
	4,824
	4,824

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	86,867
	6,00%
	6,00%
	85,564
	84,261
	81,655

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	7,387
	0,00%
	0,00%
	7,387
	7,387
	7,387

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	57,830
	6,00%
	6,00%
	56,963
	56,095
	54,360

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	5,978
	0,00%
	0,00%
	5,978
	5,978
	5,978

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	69,257
	6,00%
	6,00%
	68,218
	67,180
	65,102

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	2,631
	0,00%
	0,00%
	2,631
	2,631
	2,631

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	54,347
	6,00%
	6,00%
	53,532
	52,717
	51,086

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	5,011
	0,00%
	0,00%
	5,011
	5,011
	5,011

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	3,177
	0,00%
	0,00%
	3,177
	3,177
	3,177

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	11,990
	24,10%
	2,40%
	11,918
	11,846
	11,702

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,042
	0,00%
	0,00%
	1,042
	1,042
	1,042

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	56,307
	6,00%
	6,00%
	55,462
	54,618
	52,928

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	2,868
	0,00%
	0,00%
	2,868
	2,868
	2,868

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	32,196
	6,00%
	6,00%
	31,713
	31,230
	30,264

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	16,086
	46,20%
	7,70%
	15,777
	15,467
	14,848

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	0,907
	0,00%
	0,00%
	0,907
	0,907
	0,907

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	3,133
	0,00%
	0,00%
	3,133
	3,133
	3,133

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	44,464
	6,00%
	6,00%
	43,797
	43,130
	41,796

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	2,658
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	61,842
	6,00%
	6,00%
	60,914
	59,987
	58,132

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,503
	0,00%
	0,00%
	1,503
	1,503
	1,503

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,189
	0,00%
	0,00%
	1,189
	1,189
	1,189

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,862
	0,00%
	0,00%
	1,862
	1,862
	1,862

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	73,750
	6,00%
	6,00%
	72,644
	71,538
	69,325

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,109
	0,00%
	0,00%
	1,109
	1,109
	1,109

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	40,419
	6,00%
	6,00%
	39,813
	39,206
	37,994

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	1,424
	6,00%
	6,00%
	1,402
	1,381
	1,338

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	10,391
	12,70%
	1,30%
	10,357
	10,324
	10,256

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	92,272
	6,00%
	6,00%
	90,888
	89,504
	86,736

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	63,552
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,436
	0,00%
	0,00%
	1,436
	1,436
	1,436

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	59,019
	6,00%
	6,00%
	58,133
	57,248
	55,477

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	4,673
	0,00%
	0,00%
	4,673
	4,673
	4,673

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	61,397
	6,00%
	6,00%
	60,476
	59,555
	57,713

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	1,195
	0,00%
	0,00%
	1,195
	1,195
	1,195

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	47,094
	6,00%
	6,00%
	46,388
	45,681
	44,269

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	27,362
	68,00%
	20,80%
	25,940
	24,517
	21,671

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	0,000
	0,00%
	0,00%
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	Втч/(м2*С*сутки)
	101,527
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч/м2
	29,464
	72,00%
	23,20%
	27,755
	26,046
	22,628

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	Втч/(м2*С*сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	тут/л
	-
	-
	-
	-
	-
	-



В соответствии с п. 9 третьего раздела приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (далее – Приказ № 419) определяется объем снижения потребления за каждый год трехлетнего периода на основании рассчитанных удельных годовых расходов ресурсов, приведенных к сопоставимым условиям в соответствии с Приказом № 425. Расчет объема снижения потребления ТЭР и воды осуществляется нарастающим итогом в соответствии с формулой № 2 Приказа № 419 и представлен в таблице ниже.

Результат расчета объема снижения потребления ТЭР УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Объем снижения потребления за 2027 год
	Объем снижения потребления за 2028 год
	Объем снижения потребления за 2029 год
	Примечание

	1
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	144,435
	288,870
	577,740
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	0,163
	0,326
	0,652
	-

	2
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	3
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	444,900
	889,800
	1779,600
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	4
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	41,250
	82,500
	165,000
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	5
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	420,585
	841,170
	1682,340
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	6
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	266,460
	532,920
	1065,840
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	7
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	195,840
	391,680
	783,360
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	8
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	401,640
	803,280
	1606,560
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	9
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	169,575
	339,150
	678,300
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	10
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	373,965
	747,930
	1495,860
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	11
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	462,825
	925,650
	1851,300
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	12
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	168,150
	336,300
	672,600
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	13
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	367,875
	735,750
	1471,500
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	14
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	252,375
	504,750
	1009,500
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	15
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	16
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	17
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	19,711
	39,422
	78,845
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	18
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	19
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	125,670
	251,340
	502,680
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	20
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	48,300
	96,600
	193,200
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	21
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	34,496
	68,992
	137,984
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	22
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-
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	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	102,300
	204,600
	409,200
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	24
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	175,935
	351,870
	703,740
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	25
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	26
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	27
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	217,155
	434,310
	868,620
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	28
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	62,400
	124,800
	249,600
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	29
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	1,935
	3,870
	7,740
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	30
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	3,712
	7,423
	14,846
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	69,150
	138,300
	276,600
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	31
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	32
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	33
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	-
	-
	-
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	242,235
	484,470
	968,940
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	34
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	73,560
	147,120
	294,240
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	35
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	73,380
	146,760
	293,520
	Потребление природного газа на цели отопления. Потенциал и целевой уровень были установлены на основании раздела 7.1, абзац 4 425 Приказа (6%). В соответствии с разделом 6.4 (абзац 5) рекомендуется провести энергетическое обследование для установления потенциала и целевого уровня.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	36
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	224,952
	449,904
	899,808
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	0
	0
	0
	Природный газ используется для целей отопления и вентиляции

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция - природный газ)
	м3
	-
	-
	-
	Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа.

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-

	37
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	Тепловая энергия (отопление и вентиляция)
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	
	
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Холодная вода
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Электрическая энергия
	кВтч
	251,720
	503,440
	1006,880
	-

	
	
	Природный газ для приготовления пищи
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Твердое топливо (отопление и вентиляция)
	т.
	-
	-
	-
	-

	
	
	Иной энергетический ресурс (отопление и вентиляция)
	м3
	-
	-
	-
	-

	
	
	Моторное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-
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[bookmark: _Toc228820239]4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

[bookmark: _Toc228820240]4.1. Основание для расчета целевых показателей

В соответствии со ст. 25 Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;
2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:
- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (далее – Приказ № 398).
Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксироваться в формах фактического выполнения целевых показателей как за год, так и с нарастающим итогом.
В соответствии с п. 4 и п. 7 требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации Приказа № 398 ежегодно формируется отчетность о достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с приложением № 4 к данным требованиям. Соответствующие формы отчетности представлены в приложении № 2 данной Программы с отражением плановых значений.

[bookmark: _Toc228820241]4.2. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Целевые показатели определены в размерности рассчитанных ранее целевых уровней снижения потребления ТЭР и воды для возможности в последующем проводить сопоставление в последующем их достижения для каждого объекта, в том числе для целей применения Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях.
Целевые показатели рассчитываются на основании запланированных мероприятий, включенных в программу и представленных в разделе 5 Программы.
В таблице ниже представлены основные целевые показатели реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Форма в соответствии с Приложением № 2
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№ п.п.
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Базовый год
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]:
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,201
	2,201
	2,201
	2,201

	1.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	96,095
	89,67
	89,67
	89,67

	1.3.
	Удельный годовой расход моторного топлива
	тут/л
	0,00001023
	0,00001008
	0,00000992
	0,00000962

	2.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]:
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,221
	1,221
	1,221
	1,221

	3.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]:
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,861
	1,861
	1,861
	1,861

	3.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,193
	55,703
	53,717
	53,717

	4.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,611
	3,611
	3,611
	3,611

	4.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	21,799
	19,758
	19,758
	19,758

	5.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]:
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,499
	4,499
	4,499
	4,499

	5.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	58,619
	56,735
	56,735
	54,85

	6.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]:
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,129
	8,129
	8,129
	8,129

	6.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	114,424
	106,959
	106,959
	106,959

	7.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]:
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,771
	5,771
	5,771
	5,771

	7.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	31,259
	29,101
	29,101
	29,101

	8.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]:
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,995
	4,995
	4,995
	4,995

	8.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	72,046
	69,621
	69,621
	67,195

	9.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]:
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,546
	2,546
	2,546
	2,546

	9.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	60,067
	55,962
	55,962
	55,962

	10.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,698
	3,698
	3,698
	3,698

	10.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	51,108
	49,524
	49,524
	47,94

	11.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]:
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,824
	4,824
	4,824
	4,824

	11.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	86,867
	83,604
	83,604
	81,429

	12.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]:
	-
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	7,387
	7,387
	7,387
	7,387

	12.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,83
	53,844
	53,844
	53,844

	13.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]:
	-
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,978
	5,978
	5,978
	5,978

	13.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	69,257
	66,712
	66,712
	64,893

	14.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]:
	-
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,631
	2,631
	2,631
	2,631

	14.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	54,347
	51,019
	51,019
	51,019

	15.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]:
	-
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,011
	5,011
	5,011
	5,011

	16.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]:
	-
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177

	17.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]:
	-
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	11,99
	11,698
	11,698
	11,698

	18.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]:
	-
	-
	-
	-
	-

	19.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]:
	-
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042

	19.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	56,307
	52,845
	52,845
	52,845

	20.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868

	20.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	32,196
	29,621
	29,621
	29,621

	21.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]:
	-
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	16,086
	14,829
	14,829
	14,829

	22.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]:
	-
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	0,907
	0,907
	0,907
	0,907

	23.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,133
	3,133
	3,133
	3,133

	23.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	44,464
	41,106
	41,106
	41,106

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]:
	-
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,658
	2,658
	2,658
	2,658

	24.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	61,842
	57,768
	57,768
	57,768

	25.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]:
	-
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,503
	1,503
	1,503
	1,503

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]:
	-
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-

	27.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,862
	1,862
	1,862
	1,862

	27.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	73,75
	70,47
	70,47
	68,502

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]:
	-
	-
	-
	-
	-

	28.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,109
	1,109
	1,109
	1,109

	28.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	40,419
	36,666
	36,666
	36,666

	29.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-

	29.1.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	1,424
	1,282
	1,282
	1,282

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]:
	-
	-
	-
	-
	-

	30.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,391
	10,255
	10,255
	10,255

	30.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	92,272
	85,828
	85,828
	85,828

	31.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]:
	-
	-
	-
	-
	-

	31.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	63,552
	63,552
	63,552
	63,552

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]:
	-
	-
	-
	-
	-

	32.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,436
	1,436
	1,436
	1,436

	33.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-
	-

	33.1.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	59,019
	57,137
	57,137
	55,254

	34.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]:
	-
	-
	-
	-
	-

	34.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,673
	4,673
	4,673
	4,673

	34.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	61,397
	56,561
	56,561
	56,561

	35.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-

	35.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,195
	1,195
	1,195
	1,195

	35.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	47,094
	43,375
	43,375
	43,375

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]:
	-
	-
	-
	-
	-

	36.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	27,362
	24,516
	24,516
	21,606

	36.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	101,527
	101,527
	101,527
	101,527

	37.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]:
	-
	-
	-
	-
	-

	37.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	29,464
	26,545
	22,607
	22,607







[bookmark: _Toc228820242]5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

[bookmark: _Toc228820243]5.1. Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с разделом III приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и перечнем мероприятий представленных в системе ГИС «Энергоэффективность».
Конкретный перечень мероприятий разрабатывается с учетом необходимости достижения минимального уровня целевого уровня снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и формирования принципа энергосберегающего поведения в учреждении.

[bookmark: _Toc228820244]5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Система мероприятий по реализации Программы делится на:
· обеспечивающие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (мероприятия, не дающие экономию энергетических ресурсов и воды в натуральном выражении либо не требующие прямого финансирования);
· организационные и малозатратные мероприятия;
· среднезатратные;
· долгосрочные, крупнозатратные
Сводный перечень рекомендуемых мероприятий за весь период действия Программы представлен в таблице ниже.


Сводный перечень рекомендуемых мероприятий УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Вид ресурса
	Суммарные затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.
	Суммарная годовая экономия ресурса
	Рекомендуемый период реализации

	
	
	
	
	ед. изм.
	кол-во
	в стоимостном выражении, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	-
	0
	-
	-
	37,377
	-

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	-
	0
	-
	-
	0
	2027 - 2029

	1.6.
	Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу
	моторное топливо
	0
	т у. т.
	0,6517564
	37,377
	2027 - 2029

	2.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	-
	0
	-
	-
	9,614
	-

	2.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	5
	9,614
	2027

	3.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	4.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	-
	21
	-
	-
	27,996
	-

	4.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	21
	Гкал
	8
	16,459
	2028

	4.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	6
	11,537
	2027

	5.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	-
	0
	-
	-
	3,846
	-

	5.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	2
	3,846
	2027

	6.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	-
	20
	-
	-
	28,869
	-

	6.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	20
	Гкал
	7
	15,41
	2029

	6.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	7
	13,459
	2027

	7.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	-
	0
	-
	-
	17,305
	-

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	9
	17,305
	2027

	8.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	-
	0
	-
	-
	13,459
	-

	8.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	7
	13,459
	2027

	9.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	-
	20
	-
	-
	28,869
	-

	9.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	20
	Гкал
	7
	15,41
	2029

	9.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	7
	13,459
	2027

	10.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	-
	0
	-
	-
	11,537
	-

	10.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	6
	11,537
	2027

	11.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	-
	18
	-
	-
	24,745
	-

	11.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	18
	Гкал
	6
	13,208
	2029

	11.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	6
	11,537
	2027

	12.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	-
	18
	-
	-
	30,513
	-

	12.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	18
	Гкал
	6
	13,208
	2029

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	9
	17,305
	2027

	13.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	-
	0
	-
	-
	11,537
	-

	13.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	6
	11,537
	2027

	14.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	-
	15
	-
	-
	24,466
	-

	14.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	15
	Гкал
	5
	11,007
	2029

	14.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	7
	13,459
	2027

	15.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	-
	0
	-
	-
	15,333
	-

	15.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	8
	15,333
	2027

	16.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	16.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	17.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	18.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	-
	0
	-
	-
	0,907
	-

	18.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	электрическая энергия
	0
	кВтч
	80
	0,907
	2027

	19.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	19.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	20.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	-
	0
	-
	-
	7,691
	-

	20.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	4
	7,691
	2027

	21.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	-
	0
	-
	-
	3,846
	-

	21.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	2
	3,846
	2027

	22.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	-
	0
	-
	-
	1,662
	-

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	электрическая энергия
	0
	кВтч
	140
	1,662
	2027

	23.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	23.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	-
	0
	-
	-
	7,691
	-

	24.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	4
	7,691
	2027

	25.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	-
	0
	-
	-
	11,537
	-

	25.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	6
	11,537
	2027

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	26.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	27.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	-
	12
	-
	-
	16,218
	-

	28.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	12
	Гкал
	3
	6,604
	2029

	28.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	5
	9,614
	2027

	29.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	-
	0
	-
	-
	5,768
	-

	29.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	3
	5,768
	2027

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	-
	0
	-
	-
	0,192
	-

	30.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	0,1
	0,192
	2027

	31.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	-
	0
	-
	-
	4,992
	-

	31.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	электрическая энергия
	0
	кВтч
	15
	0,185
	2027

	31.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	2,5
	4,807
	2027

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	32.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	33.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	33.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	34.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	-
	16
	-
	-
	16,496
	-

	34.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	16
	Гкал
	4
	8,805
	2029

	34.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	4
	7,691
	2027

	35.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	-
	0
	-
	-
	5,768
	-

	35.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	3
	5,768
	2027

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	-
	0
	-
	-
	5,768
	-

	36.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	тепловая энергия (эквивалент природного газа)
	0
	Гкал
	3
	5,768
	2027

	37.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	-
	29
	-
	-
	12,243
	-

	37.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	электрическая энергия
	0
	кВтч
	450
	5,641
	2027

	37.2.
	Применение датчиков движения
	электрическая энергия
	29
	кВтч
	460
	6,602
	2029

	38.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	-
	37
	-
	-
	12,143
	-

	38.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	электрическая энергия
	0
	кВтч
	430
	4,97
	2027

	38.2.
	Применение датчиков движения
	электрическая энергия
	37
	кВтч
	580
	7,173
	2028



Перечень программных мероприятий в разрезе объемов финансирования по годам реализации в соответствии с приложением № 3 требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» приведены в таблице ниже.


Форма в соответствии с Приложением № 3
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

Перечень мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027 - 2029 годы

	№ п.п.
	Наименование мероприятия программы
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб.
	
	в натуральном выражении
	в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб.
	
	в натуральном выражении
	в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб.

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	 
	0
	 
	 
	8,573
	 
	0
	 
	 
	9,173
	 
	0
	 
	 
	19,631

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0
	мун-ый бюджет
	0
	-
	-
	0

	1.6.
	Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу
	мун-ый бюджет
	0
	0,16294
	т у. т.
	8,573
	мун-ый бюджет
	0
	0,16294
	т у. т.
	9,173
	мун-ый бюджет
	0
	0,32588
	т у. т.
	19,631

	2.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	 
	0
	 
	 
	9,614
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	2.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,644
	тыс. м3
	9,614
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	 
	0
	 
	 
	11,537
	 
	21
	 
	 
	16,459
	 
	0
	 
	 
	0

	4.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	21
	1,03
	тыс. м3
	16,459
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,773
	тыс. м3
	11,537
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	 
	0
	 
	 
	3,846
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	5.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,258
	тыс. м3
	3,846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	 
	0
	 
	 
	13,459
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	20
	 
	 
	15,41

	6.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	20
	0,901
	тыс. м3
	15,41

	6.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,901
	тыс. м3
	13,459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	 
	0
	 
	 
	17,305
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	1,159
	тыс. м3
	17,305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	 
	0
	 
	 
	13,459
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	8.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,901
	тыс. м3
	13,459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	 
	0
	 
	 
	13,459
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	20
	 
	 
	15,41

	9.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	20
	0,901
	тыс. м3
	15,41

	9.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,901
	тыс. м3
	13,459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	 
	0
	 
	 
	11,537
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	10.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,773
	тыс. м3
	11,537
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	 
	0
	 
	 
	11,537
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	18
	 
	 
	13,208

	11.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	18
	0,773
	тыс. м3
	13,208

	11.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,773
	тыс. м3
	11,537
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	 
	0
	 
	 
	17,305
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	18
	 
	 
	13,208

	12.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	18
	0,773
	тыс. м3
	13,208

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	1,159
	тыс. м3
	17,305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	 
	0
	 
	 
	11,537
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	13.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,773
	тыс. м3
	11,537
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	 
	0
	 
	 
	13,459
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	15
	 
	 
	11,007

	14.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	15
	0,644
	тыс. м3
	11,007

	14.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,901
	тыс. м3
	13,459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	 
	0
	 
	 
	15,333
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	15.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	1,03
	тыс. м3
	15,333
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	16.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	 
	0
	 
	 
	0,907
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	18.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	0,08
	тыс. кВтч
	0,907
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	19.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	 
	0
	 
	 
	7,691
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	20.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,515
	тыс. м3
	7,691
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	 
	0
	 
	 
	3,846
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	21.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,258
	тыс. м3
	3,846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	 
	0
	 
	 
	1,662
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	0,14
	тыс. кВтч
	1,662
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	23.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	 
	0
	 
	 
	7,691
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	24.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,515
	тыс. м3
	7,691
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	 
	0
	 
	 
	11,537
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	25.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,773
	тыс. м3
	11,537
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	26.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	27.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	 
	0
	 
	 
	9,614
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	12
	 
	 
	6,604

	28.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	12
	0,386
	тыс. м3
	6,604

	28.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,644
	тыс. м3
	9,614
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	 
	0
	 
	 
	5,768
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	29.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,386
	тыс. м3
	5,768
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	 
	0
	 
	 
	0,192
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	30.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,013
	тыс. м3
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	 
	0
	 
	 
	4,992
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	31.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	0,015
	тыс. кВтч
	0,185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,322
	тыс. м3
	4,807
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	32.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	33.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	 
	0
	 
	 
	7,691
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	16
	 
	 
	8,805

	34.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	16
	0,515
	тыс. м3
	8,805

	34.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,515
	тыс. м3
	7,691
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	 
	0
	 
	 
	5,768
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	35.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,386
	тыс. м3
	5,768
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	 
	0
	 
	 
	5,768
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0

	36.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	0,386
	тыс. м3
	5,768
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	 
	0
	 
	 
	5,641
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	29
	 
	 
	6,602

	37.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	0,45
	тыс. кВтч
	5,641
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.2.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	29
	0,46
	тыс. кВтч
	6,602

	38.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	 
	0
	 
	 
	4,97
	 
	37
	 
	 
	7,173
	 
	0
	 
	 
	0

	38.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	0,43
	тыс. кВтч
	4,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.2.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	мун-ый бюджет
	37
	0,58
	тыс. кВтч
	7,173
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по мероприятиям
	 
	0
	 
	 
	255,698
	 
	58
	 
	 
	32,805
	 
	148
	 
	 
	109,885
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Сопоставление планируемого объема снижения потребления разрабатывается в соответствии с п.3 и п. 11 Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях Приказа № 419, в том числе для реализации п.23 указанного Приказа, на основании которого до 31 мая года, следующего за отчетным, учреждение обязано представить информацию о снижении потребления энергоресурсов главному распорядителю бюджетных средств. 

	№ п. п.
	Наименование вида ресурса
	Единица измерения
	Базовый объем потребления ресурса
	Установлен-ный суммарный объем снижения на 2027 год
	Планируе-мый суммарный объем снижения на 2027 год
	Установлен-ный суммарный объем снижения на 2028 год
	Планируе-мый суммарный объем снижения на 2028 год
	Установлен-ный суммарный объем снижения на 2029 год
	Планируе-мый суммарный объем снижения на 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	463
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	9629
	144,435
	643,847
	288,87
	643,847
	577,74
	643,847

	1.3.
	Потребление моторного топлива
	т.у.т.
	10,863
	0,163
	0,163
	0,326
	0,326
	0,652
	0,652

	2.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1372
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	2229
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	29660
	444,9
	772,617
	889,8
	1802,773
	1779,6
	1802,773

	4.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1002
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	2750
	41,25
	257,539
	82,5
	257,539
	165
	257,539

	5.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	4971
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	28039
	420,585
	901,386
	841,17
	901,386
	1682,34
	1802,773

	6.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	2776
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	17764
	266,46
	1158,925
	532,92
	1158,925
	1065,84
	1158,925

	7.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	5567
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	13056
	195,84
	901,386
	391,68
	901,386
	783,36
	901,386

	8.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	4288
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	26776
	401,64
	901,386
	803,28
	901,386
	1606,56
	1802,773

	9.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1054
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	11305
	169,575
	772,617
	339,15
	772,617
	678,3
	772,617

	10.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	4167
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	24931
	373,965
	772,617
	747,93
	772,617
	1495,86
	1545,234

	11.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	3958
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	30855
	462,825
	1158,925
	925,65
	1158,925
	1851,3
	1931,542

	12.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	3150
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	11210
	168,15
	772,617
	336,3
	772,617
	672,6
	772,617

	13.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	4889
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	24525
	367,875
	901,386
	735,75
	901,386
	1471,5
	1545,234

	14.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1792
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	16825
	252,375
	1030,156
	504,75
	1030,156
	1009,5
	1030,156

	15.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	5706
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	3615
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	3285,2
	19,711
	80
	39,422
	80
	78,845
	80

	18.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	341
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	8378
	125,67
	515,078
	251,34
	515,078
	502,68
	515,078

	20.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	631
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	3220
	48,3
	257,539
	96,6
	257,539
	193,2
	257,539

	21.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1792
	34,496
	140
	68,992
	140
	137,984
	140

	22.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1057
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	6820
	102,3
	515,078
	204,6
	515,078
	409,2
	515,078

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1109
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	11729
	175,935
	772,617
	351,87
	772,617
	703,74
	772,617

	25.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	168
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	141
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	804
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	14477
	217,155
	643,847
	434,31
	643,847
	868,62
	1030,156

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	251
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	4160
	62,4
	386,308
	124,8
	386,308
	249,6
	386,308

	29.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29.1.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	129
	1,935
	12,877
	3,87
	12,877
	7,74
	12,877

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	1142
	3,712
	15
	7,423
	15
	14,846
	15

	30.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	4610
	69,15
	321,924
	138,3
	321,924
	276,6
	321,924

	31.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	8446
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33.1.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	16149
	242,235
	515,078
	484,47
	515,078
	968,94
	1030,156

	34.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	821
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	4904
	73,56
	386,308
	147,12
	386,308
	294,24
	386,308

	35.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	273
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	4892
	73,38
	386,308
	146,76
	386,308
	293,52
	386,308

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	4326
	224,952
	450
	449,904
	450
	899,808
	910

	36.2.
	Потребление природного газа на цели отопления и вентиляции
	куб. м
	7297
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37.1.
	Потребление электрической энергии
	кВт*ч
	4340
	251,72
	430
	503,44
	1010
	1006,88
	1010





[bookmark: _Toc228820246]5.4. Краткое описание программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Название мероприятия: Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально).
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие предусматривает организацию контроля за соблюдением сроков поверки приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, а также иных используемых приборов учета. Своевременная поверка необходима для обеспечения достоверности показаний, корректного учета фактического потребления ресурсов и недопущения использования приборов с истекшим межповерочным интервалом.
В рамках мероприятия осуществляется ведение графика поверки, мониторинг сроков, подготовка необходимых документов и взаимодействие со специализированными организациями, уполномоченными на выполнение соответствующих работ. Реализация данного мероприятия способствует повышению качества учета энергоресурсов, снижению риска искажения данных и формированию достоверной базы для анализа эффективности использования ресурсов.
Название мероприятия: Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально).
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие направлено на систематическое наблюдение за объемами потребления электрической энергии, тепловой энергии, топлива и воды в учреждении. Проведение регулярного анализа позволяет выявлять тенденции изменения потребления, случаи необоснованного роста расхода ресурсов, возможные потери и отклонения от плановых значений.
В рамках реализации мероприятия осуществляется сбор и сопоставление данных приборов учета, анализ динамики потребления по отчетным периодам, оценка влияния сезонных и эксплуатационных факторов, а также подготовка предложений по устранению выявленных причин перерасхода. Результатом является повышение обоснованности управленческих решений и своевременное принятие мер по снижению потребления ресурсов.
Название мероприятия: Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398.
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие направлено на обеспечение своевременного и полного формирования отчетности о ходе реализации программы энергосбережения и достигнутых результатах в соответствии с Приказом № 398 по приложениям 1.1-1.3, 2.1-2.3 к данной программе. Подготовка отчетов необходима для подтверждения выполнения запланированных мероприятий, оценки эффективности принятых решений и соблюдения установленных требований к отчетности.
В рамках мероприятия осуществляется сбор сведений о выполненных работах, фактических значениях целевых показателей, объемах достигнутой экономии ресурсов и причинах возможных отклонений от плановых параметров. Реализация мероприятия позволяет обеспечить прозрачность исполнения программы, повысить качество контроля и сформировать достоверную информацию для дальнейшего планирования.
Название мероприятия: Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419.
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие предусматривает формирование и представление информации о достигнутом снижении объема потребления энергетических ресурсов и воды за отчетный период главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с формами представленными в приложениях 3.1-3.3 к данной программе. Подготовка таких сведений позволяет оценить фактическую результативность мероприятий по энергосбережению и обеспечить сопоставимость результатов по периодам.
В ходе реализации мероприятия проводятся сбор исходных данных, расчет показателей снижения потребления, сопоставление фактических значений с базовыми и плановыми уровнями, а также оформление соответствующей информации в установленном порядке. Ожидаемым результатом является наличие обоснованных и документально подтвержденных данных о достигнутой экономии ресурсов.
Название мероприятия: Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие относится к обеспечивающему типу (без прямой экономии топливно-энергетических ресурсов и воды). 
Мероприятие направлено на формирование в учреждении устойчивой практики рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет информационной и разъяснительной работы. Важным условием достижения эффекта является вовлечение работников учреждения в процесс энергосбережения и повышение их осведомленности о способах снижения потребления ресурсов.
Реализация мероприятия может включать размещение памяток, информационных материалов, проведение разъяснительных бесед, тематических совещаний и иных форм информирования работников. Результатом является повышение дисциплины в части использования освещения, оборудования, воды и тепловой энергии, а также снижение непроизводительных потерь ресурсов за счет изменения повседневного поведения персонала.
Название мероприятия: Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие предусматривает рациональную организацию режимов работы оргтехники, компьютерного оборудования, периферийных устройств и осветительных приборов с учетом фактической потребности в их использовании. Основной задачей является исключение необоснованной работы оборудования в периоды, когда его использование не требуется.
В рамках мероприятия внедряются организационные меры по отключению оборудования по окончании рабочего дня, в перерывах, выходные и праздничные дни, а также по использованию энергосберегающих режимов. Реализация данного мероприятия позволяет снизить расход электрической энергии без существенных капитальных затрат и повысить культуру ресурсосбережения в учреждении.
Название мероприятия: Применение датчиков движения.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие направлено на автоматизацию управления освещением в помещениях и зонах с периодическим пребыванием людей. Использование датчиков движения позволяет включать освещение только при фактическом нахождении человека в помещении и автоматически отключать его при отсутствии движения.
Наиболее целесообразно применение таких устройств в коридорах, санузлах, лестничных клетках, подсобных и складских помещениях. Реализация мероприятия позволяет снизить нерациональный расход электрической энергии, исключить случаи оставления включенного света и повысить общую эффективность эксплуатации осветительного оборудования.
Название мероприятия: Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие предусматривает установку теплоотражающих экранов за отопительными приборами, расположенными у наружных стен. Такие конструкции позволяют уменьшить передачу тепла в толщу наружной стены и направить большую часть теплового потока внутрь помещения.
В рамках реализации мероприятия устанавливаются специальные отражающие материалы или панели в местах размещения радиаторов. Ожидаемым результатом является повышение эффективности работы системы отопления, улучшение обогрева помещений и сокращение непроизводительных потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции.
Название мероприятия: Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие направлено на устранение неплотностей оконных конструкций и снижение теплопотерь через зазоры и продувания. Даже при наличии современных оконных блоков нарушение регулировки створок может существенно ухудшать теплозащитные характеристики остекления.
В рамках мероприятия производится проверка состояния оконной фурнитуры, регулировка прилегания створок, перевод окон ПВХ на зимний режим и устранение выявленных дефектов. Результатом является повышение герметичности оконных конструкций, уменьшение инфильтрации холодного воздуха и снижение расхода тепловой энергии на отопление.
Название мероприятия: Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу.
Мероприятие относится к типу организационных и малозатратных. 
Мероприятие направлено на снижение расхода моторного топлива при эксплуатации автотранспортных средств учреждения за счет соблюдения водителями принципов экономичного вождения. Существенная часть перерасхода топлива может быть связана с резкими ускорениями, неравномерным движением, длительным прогревом и необоснованной работой двигателя на холостом ходу.
В рамках реализации мероприятия проводятся инструктажи водителей, контроль соблюдения режимов эксплуатации транспорта и формирование практики экономичного управления автотранспортными средствами. Результатом является снижение расхода топлива, уменьшение эксплуатационных затрат, сокращение выбросов загрязняющих веществ и повышение общей эффективности использования служебного транспорта.
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Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, представленных выше.
Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень. При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы подлежат уточнению при формировании бюджета на следующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году. 
Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной (предпринимательской или иной приносящей доход) деятельности, а также средства из местного бюджета и прочие источники.
Общий объем финансирования Программы составляет 206 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы

	№ п. п.
	Источники финансирования мероприятий
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	2
	Средства регионального бюджета
	0
	0
	0
	0

	3
	Средства муниципальных образований
	206
	0
	58
	148

	4
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0



Основными источниками финансирования Программы могут являться средства учреждения, либо средства, получаемые в соответствии с действующим законодательством из бюджетов любых уровней или кредитные ресурсы банков, а также средства энергосервисных компаний при заключении соответствующего энергосервисного контракта.
Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета.
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Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающих практическое достижение целей, установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.
Методы управления Программой должны основываться на:
 - нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга;
 - организационных формах, в которые должны входить такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию Программы;
 - техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами.
Контроль за выполнением Программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации.
Механизм реализации Программы включает:
 - выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
 - ежегодная подготовка отчетов о реализации Программы (приложения 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3) и анализ достигнутых результатов;
 - ежегодная корректировка Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (при необходимости);
- ежегодное представление декларации о потреблении энергетических ресурсов в установленном порядке.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ежегодно отражаются в отчетах как в натуральном, так и в стоимостном выражении в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Отчет о реализации составляется ежегодно в соответствии с формами, представленными в приложениях 1.1-1.3, 2.1-2.3.
Корректировка Программы осуществляется по итогам анализа ее реализации за предыдущий год с учетом фактических объемов потребления ресурсов, изменения условий функционирования учреждения, уточнения объемов финансирования, необходимости переноса сроков реализации мероприятий, а также при наличии результатов энергетического обследования или иных документов, содержащих предложения по повышению энергетической эффективности.
Ежегодно подводятся итоги реализации Программы с формированием сведения о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период по приложениям 3.1-3.3 к Программе для направления главному распорядителю бюджетных средств в срок до 31 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с п. 23 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.07.2021г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». 
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Реализация Программы должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды в соответствии с Приказом № 425, Приказом № 419, 24 статьей Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ожидаемыми результатами реализации Программы является:
- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии электрической энергии в размере 2,155 тыс. кВтч;
- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии природного газа в размере 21,582 тыс. куб.м.;
- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии моторного топлива в размере 0,6518 т у. т.;
- достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации;
[bookmark: _Toc310760882]- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов;
- повышение уровня энергосберегающей дисциплины работников учреждения и формирование бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов и воды.

[bookmark: _Toc228820250]Приложение 1.1. Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2028 г. (за 2027 год)

Форма в соответствии с Приложением № 4
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2028 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]:
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,201
	 
	 

	1.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	89,67
	 
	 

	1.3.
	Удельный годовой расход моторного топлива
	тут/л
	0,00001008
	 
	 

	2.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]:
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,221
	 
	 

	3.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]:
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,861
	 
	 

	3.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	55,703
	 
	 

	4.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,611
	 
	 

	4.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	19,758
	 
	 

	5.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]:
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,499
	 
	 

	5.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	56,735
	 
	 

	6.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]:
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,129
	 
	 

	6.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	106,959
	 
	 

	7.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]:
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,771
	 
	 

	7.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	29,101
	 
	 

	8.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]:
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,995
	 
	 

	8.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	69,621
	 
	 

	9.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]:
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,546
	 
	 

	9.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	55,962
	 
	 

	10.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,698
	 
	 

	10.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	49,524
	 
	 

	11.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]:
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,824
	 
	 

	11.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	83,604
	 
	 

	12.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]:
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	7,387
	 
	 

	12.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	53,844
	 
	 

	13.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]:
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,978
	 
	 

	13.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	66,712
	 
	 

	14.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]:
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,631
	 
	 

	14.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	51,019
	 
	 

	15.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,011
	 
	 

	16.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]:
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,177
	 
	 

	17.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]:
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	11,698
	 
	 

	18.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]:
	-
	-
	-
	-

	19.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]:
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,042
	 
	 

	19.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	52,845
	 
	 

	20.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,868
	 
	 

	20.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	29,621
	 
	 

	21.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]:
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	14,829
	 
	 

	22.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]:
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	0,907
	 
	 

	23.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,133
	 
	 

	23.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	41,106
	 
	 

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]:
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,658
	 
	 

	24.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,768
	 
	 

	25.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]:
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,503
	 
	 

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]:
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,189
	 
	 

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]:
	-
	-
	-
	-

	27.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,862
	 
	 

	27.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	70,47
	 
	 

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	28.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,109
	 
	 

	28.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	36,666
	 
	 

	29.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	29.1.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	1,282
	 
	 

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]:
	-
	-
	-
	-

	30.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,255
	 
	 

	30.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	85,828
	 
	 

	31.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]:
	-
	-
	-
	-

	31.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	63,552
	 
	 

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]:
	-
	-
	-
	-

	32.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,436
	 
	 

	33.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	33.1.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,137
	 
	 

	34.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]:
	-
	-
	-
	-

	34.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,673
	 
	 

	34.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	56,561
	 
	 

	35.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	35.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,195
	 
	 

	35.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	43,375
	 
	 

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]:
	-
	-
	-
	-

	36.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	24,516
	 
	 

	36.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	101,527
	 
	 

	37.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]:
	-
	-
	-
	-

	37.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	26,545
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	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]:
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,201
	 
	 

	1.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	89,67
	 
	 

	1.3.
	Удельный годовой расход моторного топлива
	тут/л
	0,00000992
	 
	 

	2.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]:
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,221
	 
	 

	3.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]:
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,861
	 
	 

	3.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	53,717
	 
	 

	4.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,611
	 
	 

	4.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	19,758
	 
	 

	5.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]:
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,499
	 
	 

	5.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	56,735
	 
	 

	6.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]:
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,129
	 
	 

	6.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	106,959
	 
	 

	7.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]:
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,771
	 
	 

	7.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	29,101
	 
	 

	8.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]:
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,995
	 
	 

	8.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	69,621
	 
	 

	9.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]:
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,546
	 
	 

	9.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	55,962
	 
	 

	10.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,698
	 
	 

	10.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	49,524
	 
	 

	11.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]:
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,824
	 
	 

	11.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	83,604
	 
	 

	12.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]:
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	7,387
	 
	 

	12.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	53,844
	 
	 

	13.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]:
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,978
	 
	 

	13.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	66,712
	 
	 

	14.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]:
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,631
	 
	 

	14.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	51,019
	 
	 

	15.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,011
	 
	 

	16.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]:
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,177
	 
	 

	17.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]:
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	11,698
	 
	 

	18.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]:
	-
	-
	-
	-

	19.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]:
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,042
	 
	 

	19.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	52,845
	 
	 

	20.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,868
	 
	 

	20.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	29,621
	 
	 

	21.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]:
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	14,829
	 
	 

	22.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]:
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	0,907
	 
	 

	23.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,133
	 
	 

	23.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	41,106
	 
	 

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]:
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,658
	 
	 

	24.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,768
	 
	 

	25.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]:
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,503
	 
	 

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]:
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,189
	 
	 

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]:
	-
	-
	-
	-

	27.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,862
	 
	 

	27.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	70,47
	 
	 

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	28.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,109
	 
	 

	28.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	36,666
	 
	 

	29.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	29.1.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	1,282
	 
	 

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]:
	-
	-
	-
	-

	30.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,255
	 
	 

	30.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	85,828
	 
	 

	31.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]:
	-
	-
	-
	-

	31.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	63,552
	 
	 

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]:
	-
	-
	-
	-

	32.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,436
	 
	 

	33.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	33.1.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,137
	 
	 

	34.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]:
	-
	-
	-
	-

	34.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,673
	 
	 

	34.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	56,561
	 
	 

	35.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	35.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,195
	 
	 

	35.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	43,375
	 
	 

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]:
	-
	-
	-
	-

	36.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	24,516
	 
	 

	36.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	101,527
	 
	 

	37.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]:
	-
	-
	-
	-

	37.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	22,607
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	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]:
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,201
	 
	 

	1.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	89,67
	 
	 

	1.3.
	Удельный годовой расход моторного топлива
	тут/л
	0,00000962
	 
	 

	2.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]:
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,221
	 
	 

	3.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]:
	-
	-
	-
	-

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,861
	 
	 

	3.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	53,717
	 
	 

	4.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,611
	 
	 

	4.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	19,758
	 
	 

	5.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]:
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,499
	 
	 

	5.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	54,85
	 
	 

	6.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]:
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	8,129
	 
	 

	6.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	106,959
	 
	 

	7.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]:
	-
	-
	-
	-

	7.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,771
	 
	 

	7.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	29,101
	 
	 

	8.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]:
	-
	-
	-
	-

	8.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,995
	 
	 

	8.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	67,195
	 
	 

	9.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]:
	-
	-
	-
	-

	9.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,546
	 
	 

	9.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	55,962
	 
	 

	10.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	10.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,698
	 
	 

	10.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	47,94
	 
	 

	11.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]:
	-
	-
	-
	-

	11.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,824
	 
	 

	11.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	81,429
	 
	 

	12.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]:
	-
	-
	-
	-

	12.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	7,387
	 
	 

	12.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	53,844
	 
	 

	13.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]:
	-
	-
	-
	-

	13.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,978
	 
	 

	13.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	64,893
	 
	 

	14.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]:
	-
	-
	-
	-

	14.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,631
	 
	 

	14.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	51,019
	 
	 

	15.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]:
	-
	-
	-
	-

	15.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	5,011
	 
	 

	16.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]:
	-
	-
	-
	-

	16.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,177
	 
	 

	17.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]:
	-
	-
	-
	-

	17.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	11,698
	 
	 

	18.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]:
	-
	-
	-
	-

	19.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]:
	-
	-
	-
	-

	19.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,042
	 
	 

	19.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	52,845
	 
	 

	20.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	20.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,868
	 
	 

	20.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	29,621
	 
	 

	21.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]:
	-
	-
	-
	-

	21.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	14,829
	 
	 

	22.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]:
	-
	-
	-
	-

	22.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	0,907
	 
	 

	23.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	23.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	3,133
	 
	 

	23.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	41,106
	 
	 

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]:
	-
	-
	-
	-

	24.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	2,658
	 
	 

	24.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	57,768
	 
	 

	25.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]:
	-
	-
	-
	-

	25.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,503
	 
	 

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]:
	-
	-
	-
	-

	26.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,189
	 
	 

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]:
	-
	-
	-
	-

	27.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,862
	 
	 

	27.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	68,502
	 
	 

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]:
	-
	-
	-
	-

	28.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,109
	 
	 

	28.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	36,666
	 
	 

	29.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	29.1.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	1,282
	 
	 

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]:
	-
	-
	-
	-

	30.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	10,255
	 
	 

	30.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	85,828
	 
	 

	31.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]:
	-
	-
	-
	-

	31.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	63,552
	 
	 

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]:
	-
	-
	-
	-

	32.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,436
	 
	 

	33.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]:
	-
	-
	-
	-

	33.1.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	55,254
	 
	 

	34.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]:
	-
	-
	-
	-

	34.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	4,673
	 
	 

	34.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	56,561
	 
	 

	35.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]:
	-
	-
	-
	-

	35.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	1,195
	 
	 

	35.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	43,375
	 
	 

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]:
	-
	-
	-
	-

	36.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	21,606
	 
	 

	36.2.
	Удельный расход природного газа на отопление и вентиляцию, приведенный к сопоставимым условиям
	Втч/(м2* С*сутки)
	101,527
	 
	 

	37.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]:
	-
	-
	-
	-

	37.1.
	Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной площади)
	кВтч/м2
	22,607
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Форма в соответствии с Приложением № 5
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2028 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние
	план
	факт
	отклоне-ние
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	8,573
	 
	 

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.6.
	Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,16294
	 
	 
	т у. т.
	8,573
	 
	 

	2.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	9,614
	 
	 

	2.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,644
	 
	 
	тыс. м3
	9,614
	 
	 

	3.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	11,537
	 
	 

	4.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	11,537
	 
	 

	5.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	3,846
	 
	 

	5.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,258
	 
	 
	тыс. м3
	3,846
	 
	 

	6.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	13,459
	 
	 

	6.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,901
	 
	 
	тыс. м3
	13,459
	 
	 

	7.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	17,305
	 
	 

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	1,159
	 
	 
	тыс. м3
	17,305
	 
	 

	8.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	13,459
	 
	 

	8.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,901
	 
	 
	тыс. м3
	13,459
	 
	 

	9.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	13,459
	 
	 

	9.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,901
	 
	 
	тыс. м3
	13,459
	 
	 

	10.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	11,537
	 
	 

	10.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	11,537
	 
	 

	11.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	11,537
	 
	 

	11.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	11,537
	 
	 

	12.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	17,305
	 
	 

	12.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	1,159
	 
	 
	тыс. м3
	17,305
	 
	 

	13.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	11,537
	 
	 

	13.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	11,537
	 
	 

	14.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	13,459
	 
	 

	14.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,901
	 
	 
	тыс. м3
	13,459
	 
	 

	15.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	15,333
	 
	 

	15.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	1,03
	 
	 
	тыс. м3
	15,333
	 
	 

	16.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	16.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0,907
	 
	 

	18.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,08
	 
	 
	тыс. кВтч
	0,907
	 
	 

	19.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	19.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	7,691
	 
	 

	20.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	7,691
	 
	 

	21.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	3,846
	 
	 

	21.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,258
	 
	 
	тыс. м3
	3,846
	 
	 

	22.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	1,662
	 
	 

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,14
	 
	 
	тыс. кВтч
	1,662
	 
	 

	23.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	23.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	7,691
	 
	 

	24.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	7,691
	 
	 

	25.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	11,537
	 
	 

	25.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	11,537
	 
	 

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	26.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	27.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	9,614
	 
	 

	28.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,644
	 
	 
	тыс. м3
	9,614
	 
	 

	29.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	5,768
	 
	 

	29.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	5,768
	 
	 

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0,192
	 
	 

	30.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,013
	 
	 
	тыс. м3
	0,192
	 
	 

	31.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	4,992
	 
	 

	31.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,015
	 
	 
	тыс. кВтч
	0,185
	 
	 

	31.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,322
	 
	 
	тыс. м3
	4,807
	 
	 

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	32.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	33.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	7,691
	 
	 

	34.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	7,691
	 
	 

	35.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	5,768
	 
	 

	35.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	5,768
	 
	 

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	5,768
	 
	 

	36.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	5,768
	 
	 

	37.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	5,641
	 
	 

	37.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,45
	 
	 
	тыс. кВтч
	5,641
	 
	 

	37.2.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	4,97
	 
	 

	38.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,43
	 
	 
	тыс. кВтч
	4,97
	 
	 

	38.2.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по мероприятиям
	X
	0
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	255,698
	 
	 



	СПРАВОЧНО:

	Всего с начала года реализации программы
	0
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	255,698
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Форма в соответствии с Приложением № 5
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2029 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние
	план
	факт
	отклоне-ние
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	9,173
	 
	 

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.6.
	Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,16294
	 
	 
	т у. т.
	9,173
	 
	 

	2.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	2.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	X
	21
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	16,459
	 
	 

	4.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	21
	 
	 
	1,03
	 
	 
	тыс. м3
	16,459
	 
	 

	4.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	5.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	6.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	8.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	9.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	10.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	11.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	12.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	13.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	14.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	15.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	16.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	18.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	19.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	20.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	21.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	23.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	24.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	25.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	26.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	27.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	28.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	29.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	30.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	31.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	32.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	33.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	34.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	35.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	36.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	37.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.2.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	X
	37
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	7,173
	 
	 

	38.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.2.
	Применение датчиков движения
	мун-ый бюджет
	37
	 
	 
	0,58
	 
	 
	тыс. кВтч
	7,173
	 
	 

	 
	Всего по мероприятиям
	X
	58
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	32,805
	 
	 



	СПРАВОЧНО:

	Всего с начала года реализации программы
	58
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	288,503
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Форма в соответствии с Приложением № 5
к Требованиям к форме программы в области энергосбережения
 и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	на 1 января 2030 г.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование организации: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклоне-ние
	план
	факт
	отклоне-ние
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Общие мероприятия для учреждения
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	19,631
	 
	 

	1.1.
	Соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.2.
	Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов и воды (ежеквартально)
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.3.
	Заполнение отчетов о реализации мероприятий и достижении значений целевых показателей Программы в соответствии с Приказом № 398
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.4.
	Подготовка информации о снижении объема потребления ресурсов за отчетный период в соответствии с Приказом № 419
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.5.
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	0
	 
	 

	1.6.
	Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу
	мун-ый бюджет
	0
	 
	 
	0,32588
	 
	 
	т у. т.
	19,631
	 
	 

	2.
	Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	2.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	3.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	4.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	5.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]
	X
	20
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	15,41
	 
	 

	6.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	20
	 
	 
	0,901
	 
	 
	тыс. м3
	15,41
	 
	 

	6.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	7.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	8.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]
	X
	20
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	15,41
	 
	 

	9.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	20
	 
	 
	0,901
	 
	 
	тыс. м3
	15,41
	 
	 

	9.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	10.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]
	X
	18
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	13,208
	 
	 

	11.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	18
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	13,208
	 
	 

	11.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]
	X
	18
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	13,208
	 
	 

	12.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	18
	 
	 
	0,773
	 
	 
	тыс. м3
	13,208
	 
	 

	12.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	13.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]
	X
	15
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	11,007
	 
	 

	14.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	15
	 
	 
	0,644
	 
	 
	тыс. м3
	11,007
	 
	 

	14.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	15.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	16.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	17.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	18.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	19.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	20.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	21.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	22.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	23.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	24.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	25.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	26.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	27.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]
	X
	12
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	6,604
	 
	 

	28.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	12
	 
	 
	0,386
	 
	 
	тыс. м3
	6,604
	 
	 

	28.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	29.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	30.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	31.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	32.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	33.1.
	Мероприятия не предусмотрены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]
	X
	16
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	8,805
	 
	 

	34.1.
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	мун-ый бюджет
	16
	 
	 
	0,515
	 
	 
	тыс. м3
	8,805
	 
	 

	34.2.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	35.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	36.1.
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]
	X
	29
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	6,602
	 
	 

	37.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.2.
	Применение датчиков движения
	мун-ый бюджет
	29
	 
	 
	0,46
	 
	 
	тыс. кВтч
	6,602
	 
	 

	38.
	Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]
	X
	0
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	0
	 
	 

	38.1.
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.2.
	Применение датчиков движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по мероприятиям
	X
	148
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	109,885
	 
	 



	СПРАВОЧНО:

	Всего с начала года реализации программы
	206
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	398,388
	 
	 



	Руководитель
	
	
	
	
	

	(уполномоченное лицо)
	
	
	_______________________
	_______________________
	_______________________

	
	
	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	Руководитель технической службы
	
	
	
	

	(уполномоченное лицо)
	
	
	_______________________
	_______________________
	_______________________

	
	
	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	Руководитель финансово-экономической службы
	
	
	

	(уполномоченное лицо)
	
	
	_______________________
	_______________________
	_______________________

	
	
	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	 "___" __________________ 2030 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc228820256]Приложение 3.1. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2027 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку
определения объема снижения потребляемых 
государственным (муниципальным)учреждением 
ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок), 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. N 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

	Базовый год
	2025

	Отчетный год
	2027

	1. Наименование организации
	УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	  1.1. ИНН
	2100003464

	  1.2. Место нахождения и адрес организации
	429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20

	  1.3. Адрес для направления корреспонденции
	429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20

	  1.4. ОГРН
	1222100009922

	  1.5. ОКВЭД
	84.11.34

	  1.6. ОКОГУ
	

	  1.7. ОКТМО
	

	2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация
	

	3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы
	

	  3.1. Ф.И.О.
	

	  3.2. Должность
	

	  3.3. Номер телефона
	

	  3.4. Адрес электронной почты
	





Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

	Показатели
	Фактический
	Плановый

	
	п. 11 Порядка

	Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч
	 
	-534,591

	Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м
	 
	-4901,895

	Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	 



Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

	Показатели
	Методика расчета
	Значение

	Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	0,00001023

	Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	0,00001008

	Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т.
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	10,86261

	Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 10 Порядка
	 

	Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 9 Порядка
	-0,16293915





	
	
	
	

	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,201
	 
	2,201

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	96,095
	 
	94,653

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	463,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,112
	 
	-0,167

	
	
	
	

	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,221
	 
	1,221

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1372,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,861
	 
	1,861

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,193
	 
	56,335

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2229,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	34,228
	 
	-0,513

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,611
	 
	3,611

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	21,799
	 
	21,472

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1002,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	3,174
	 
	-0,048

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,499
	 
	4,499

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	58,619
	 
	57,739

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4971,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	32,357
	 
	-0,485

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,129
	 
	8,129

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	114,424
	 
	112,708

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2776,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	20,500
	 
	-0,307

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,771
	 
	5,771

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	31,259
	 
	30,790

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5567,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	15,067
	 
	-0,226

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,995
	 
	4,995

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	72,046
	 
	70,966

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4288,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	30,900
	 
	-0,463

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,546
	 
	2,546

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	60,067
	 
	59,166

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1054,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	13,046
	 
	-0,196

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,698
	 
	3,698

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	51,108
	 
	50,341

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4167,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	28,770
	 
	-0,432

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,824
	 
	4,824

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	86,867
	 
	85,564

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3958,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	35,607
	 
	-0,534

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	7,387
	 
	7,387

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,830
	 
	56,963

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3150,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,936
	 
	-0,194

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,978
	 
	5,978

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	69,257
	 
	68,218

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4889,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	28,302
	 
	-0,425

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,631
	 
	2,631

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	54,347
	 
	53,532

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1792,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	19,416
	 
	-0,291

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,011
	 
	5,011

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5706,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,177
	 
	3,177

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3615,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	11,990
	 
	11,918

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3285,0
	 
	-19,711

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,042
	 
	1,042

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	56,307
	 
	55,462

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	341,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	9,668
	 
	-0,145

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,868
	 
	2,868

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	32,196
	 
	31,713

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	631,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	3,716
	 
	-0,056

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	16,086
	 
	15,777

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1792,0
	 
	-34,496

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	0,907
	 
	0,907

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	100,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,133
	 
	3,133

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	44,464
	 
	43,797

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1057,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,870
	 
	-0,118

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,658
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,842
	 
	60,914

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1109,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	13,535
	 
	-0,203

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,503
	 
	1,503

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	168,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,189
	 
	1,189

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	141,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,862
	 
	1,862

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	73,750
	 
	72,644

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	804,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	16,706
	 
	-0,251

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,109
	 
	1,109

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	40,419
	 
	39,813

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	251,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,801
	 
	-0,072

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	1,424
	 
	1,402

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	0,149
	 
	-0,002

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,391
	 
	10,357

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	92,272
	 
	90,888

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1142,0
	 
	-3,712

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,320
	 
	-0,080

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	63,552
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	8446,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,436
	 
	1,436

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	190,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	59,019
	 
	58,133

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	18,636
	 
	-0,280

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,673
	 
	4,673

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,397
	 
	60,476

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	821,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,659
	 
	-0,085

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,195
	 
	1,195

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	47,094
	 
	46,388

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	273,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,645
	 
	-0,085

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	27,362
	 
	25,940

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	101,527
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4326,0
	 
	-224,952

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,421
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	29,464
	 
	27,755

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4340,0
	 
	-251,720

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc228820257]Приложение 3.2. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2028 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку
определения объема снижения потребляемых 
государственным (муниципальным)учреждением 
ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок), 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. N 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

	Базовый год
	2025

	Отчетный год
	2028

	1. Наименование организации
	УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	  1.1. ИНН
	2100003464

	  1.2. Место нахождения и адрес организации
	429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20

	  1.3. Адрес для направления корреспонденции
	429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20

	  1.4. ОГРН
	1222100009922

	  1.5. ОКВЭД
	84.11.34

	  1.6. ОКОГУ
	

	  1.7. ОКТМО
	

	2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация
	

	3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы
	

	  3.1. Ф.И.О.
	

	  3.2. Должность
	

	  3.3. Номер телефона
	

	  3.4. Адрес электронной почты
	





Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

	Показатели
	Фактический
	Плановый

	
	п. 11 Порядка

	Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч
	 
	-1069,181

	Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м
	 
	-9803,79

	Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	 



Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

	Показатели
	Методика расчета
	Значение

	Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	0,00001023

	Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	0,00000992

	Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т.
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	10,86261

	Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 10 Порядка
	 

	Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 9 Порядка
	-0,3258783





	
	
	
	

	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,201
	 
	2,201

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	96,095
	 
	93,212

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	463,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,112
	 
	-0,333

	
	
	
	

	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,221
	 
	1,221

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1372,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,861
	 
	1,861

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,193
	 
	55,477

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2229,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	34,228
	 
	-1,027

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,611
	 
	3,611

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	21,799
	 
	21,145

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1002,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	3,174
	 
	-0,095

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,499
	 
	4,499

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	58,619
	 
	56,860

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4971,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	32,357
	 
	-0,971

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,129
	 
	8,129

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	114,424
	 
	110,991

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2776,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	20,500
	 
	-0,615

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,771
	 
	5,771

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	31,259
	 
	30,321

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5567,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	15,067
	 
	-0,452

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,995
	 
	4,995

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	72,046
	 
	69,885

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4288,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	30,900
	 
	-0,927

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,546
	 
	2,546

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	60,067
	 
	58,265

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1054,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	13,046
	 
	-0,391

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,698
	 
	3,698

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	51,108
	 
	49,575

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4167,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	28,770
	 
	-0,863

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,824
	 
	4,824

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	86,867
	 
	84,261

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3958,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	35,607
	 
	-1,068

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	7,387
	 
	7,387

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,830
	 
	56,095

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3150,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,936
	 
	-0,388

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,978
	 
	5,978

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	69,257
	 
	67,180

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4889,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	28,302
	 
	-0,849

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,631
	 
	2,631

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	54,347
	 
	52,717

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1792,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	19,416
	 
	-0,582

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,011
	 
	5,011

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5706,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,177
	 
	3,177

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3615,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	11,990
	 
	11,846

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3285,0
	 
	-39,422

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,042
	 
	1,042

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	56,307
	 
	54,618

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	341,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	9,668
	 
	-0,290

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,868
	 
	2,868

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	32,196
	 
	31,230

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	631,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	3,716
	 
	-0,111

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	16,086
	 
	15,467

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1792,0
	 
	-68,992

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	0,907
	 
	0,907

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	100,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,133
	 
	3,133

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	44,464
	 
	43,130

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1057,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,870
	 
	-0,236

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,658
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,842
	 
	59,987

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1109,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	13,535
	 
	-0,406

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,503
	 
	1,503

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	168,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,189
	 
	1,189

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	141,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,862
	 
	1,862

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	73,750
	 
	71,538

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	804,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	16,706
	 
	-0,501

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,109
	 
	1,109

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	40,419
	 
	39,206

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	251,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,801
	 
	-0,144

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	1,424
	 
	1,381

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	0,149
	 
	-0,004

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,391
	 
	10,324

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	92,272
	 
	89,504

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1142,0
	 
	-7,423

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,320
	 
	-0,160

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	63,552
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	8446,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,436
	 
	1,436

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	190,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	59,019
	 
	57,248

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	18,636
	 
	-0,559

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,673
	 
	4,673

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,397
	 
	59,555

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	821,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,659
	 
	-0,170

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,195
	 
	1,195

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	47,094
	 
	45,681

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	273,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,645
	 
	-0,169

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	27,362
	 
	24,517

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	101,527
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4326,0
	 
	-449,904

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,421
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	29,464
	 
	26,046

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4340,0
	 
	-503,440

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc228820258]Приложение 3.3. Информация (отчет) о снижении объема потребления ресурсов за 2029 год.

Форма в соответствии с приложением к Порядку
определения объема снижения потребляемых 
государственным (муниципальным)учреждением 
ресурсов в сопоставимых условиях (далее – Порядок), 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 9 июля 2021 г. N 419

Сведения о государственном (муниципальном) учреждении

	Базовый год
	2025

	Отчетный год
	2029

	1. Наименование организации
	УБИРТ администрации Вурнарского муниципального округа

	  1.1. ИНН
	2100003464

	  1.2. Место нахождения и адрес организации
	429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20

	  1.3. Адрес для направления корреспонденции
	429220, Чувашская Республика - Чувашия, м. о. Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Советская, д. 20

	  1.4. ОГРН
	1222100009922

	  1.5. ОКВЭД
	84.11.34

	  1.6. ОКОГУ
	

	  1.7. ОКТМО
	

	2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация
	

	3. Информация о лице, ответственном за заполнение формы
	

	  3.1. Ф.И.О.
	

	  3.2. Должность
	

	  3.3. Номер телефона
	

	  3.4. Адрес электронной почты
	





Данные о суммарных объемах снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям, сооружениям государственного (муниципального) учреждения

	Показатели
	Фактический
	Плановый

	
	п. 11 Порядка

	Суммарный объем снижения потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления горячей воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления холодной воды, куб. м
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления электрической энергии, кВт*ч
	 
	-2138,363

	Суммарный объем снижения потребления природного газа, куб. м
	 
	-19607,58

	Суммарный объем снижения потребления твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	0

	Суммарный объем снижения потребления иного ресурса на нужды отопления и вентиляции, т у.т.
	 
	 



Данные об объемах снижения потребления моторного топлива

	Показатели
	Методика расчета
	Значение

	Удельное годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	0,00001023

	Фактический удельный годовой расход моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	 

	Целевой уровень снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т./л
	В соответствии с Приказом № 425
	0,00000962

	Годовое потребление моторного топлива в базовом году, т у.т.
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	10,86261

	Фактический суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 10 Порядка
	 

	Плановый суммарный объем снижения потребления моторного топлива в отчетном году, т у.т.
	п. 9 Порядка
	-0,6517566





	
	
	
	

	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Административное здание [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Мамалаево д, Административная ул, влд. 3]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,201
	 
	2,201

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	96,095
	 
	90,329

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	463,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	11,112
	 
	-0,667

	
	
	
	

	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429208, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кольцовка д, Центральная ул, д. 64а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,221
	 
	1,221

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1372,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429211, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Вурманкасы д, Советская ул, д. 64]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,861
	 
	1,861

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,193
	 
	53,761

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2229,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	34,228
	 
	-2,054

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429234, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кожар-Яндоба д, Новая ул, зд. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,611
	 
	3,611

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	21,799
	 
	20,491

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1002,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	3,174
	 
	-0,190

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Абызово с, Солнечная ул, д. 1А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,499
	 
	4,499

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	58,619
	 
	55,101

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4971,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	32,357
	 
	-1,941

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ермошкино д, Школьная ул, зд. 38]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	8,129
	 
	8,129

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	114,424
	 
	107,559

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	2776,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	20,500
	 
	-1,230

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чирш-Хирлепы д, Шоссейная ул, двлд. 54]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,771
	 
	5,771

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	31,259
	 
	29,383

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5567,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	15,067
	 
	-0,904

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429203, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Большие Яуши д, Коммунальная ул, зд. 9]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,995
	 
	4,995

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	72,046
	 
	67,724

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4288,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	30,900
	 
	-1,854

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429216, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хумуши д, Школьная ул, стр. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,546
	 
	2,546

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	60,067
	 
	56,463

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1054,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	13,046
	 
	-0,783

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429218, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сявалкасы д, Шоссейная ул, зд. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,698
	 
	3,698

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	51,108
	 
	48,041

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4167,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	28,770
	 
	-1,726

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Хирпоси д, Советская ул, зд. 37]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,824
	 
	4,824

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	86,867
	 
	81,655

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3958,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	35,607
	 
	-2,136

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Калинино с, Гагарина ул, стр. 28]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	7,387
	 
	7,387

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	57,830
	 
	54,360

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3150,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	12,936
	 
	-0,776

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Чириш-Шинеры д, Парковая ул, д. 207]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,978
	 
	5,978

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	69,257
	 
	65,102

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4889,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	28,302
	 
	-1,698

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429210, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сендимиркино д, Центральная ул, д. 55]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,631
	 
	2,631

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	54,347
	 
	51,086

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1792,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	19,416
	 
	-1,165

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янгорчино с, Мира пр-кт, д. 1а]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	5,011
	 
	5,011

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	5706,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский дом культуры [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Новые Яхакасы д, 40 лет Победы ул, д. 1В]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,177
	 
	3,177

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3615,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ойкас-Кибеки д, Ленина ул, д. 27]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	11,990
	 
	11,702

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	3285,0
	 
	-78,845

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429205, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Синь-Сурьял д, Николаева ул, д. 24]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Янишево с, Центральная ул, д. 48]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,042
	 
	1,042

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	56,307
	 
	52,928

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	341,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	9,668
	 
	-0,580

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429235, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Рунги д, Цивиль ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,868
	 
	2,868

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	32,196
	 
	30,264

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	631,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	3,716
	 
	-0,223

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429213, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Шоркасы д, Луговая ул, д. 101]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	16,086
	 
	14,848

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1792,0
	 
	-137,984

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429206, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Напольное Тугаево д, Дружбы ул, д. 22]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	0,907
	 
	0,907

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	100,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малдыкасы д,  Восточная ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	3,133
	 
	3,133

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	44,464
	 
	41,796

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1057,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	7,870
	 
	-0,472

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429214, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Сирма д, Советская ул, д. 22А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	2,658
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,842
	 
	58,132

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1109,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	13,535
	 
	-0,812

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малды-Кукшум д, Молодежная ул, двлд. 30]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,503
	 
	1,503

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	168,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум д, Кукшумская ул, д. 12]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,189
	 
	1,189

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	141,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Алгазино д, Центральная ул, зд. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,862
	 
	1,862

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	73,750
	 
	69,325

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	804,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	16,706
	 
	-1,002

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429219, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кукшум с, Центральная ул, д. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,109
	 
	1,109

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	40,419
	 
	37,994

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	251,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	4,801
	 
	-0,288

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Старые Яхакасы д, Новая ул, д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	1,424
	 
	1,338

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	0,149
	 
	-0,009

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429220, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Апнеры д, Кузнецкая ул, д. 32А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	10,391
	 
	10,256

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	92,272
	 
	86,736

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	1142,0
	 
	-14,846

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,320
	 
	-0,319

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Пуканкасы д, Воробьева ул, зд. 39]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	63,552
	 
	-

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	8446,0
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429217, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Альменево с, Садовая ул, зд. 13]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,436
	 
	1,436

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	190,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429209, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюстюмеры д, Школьная ул, д. 1]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	59,019
	 
	55,477

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	 
	 
	 

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	18,636
	 
	-1,118

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429212, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Ямбахтино д, Центральная ул, двлд. 49]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	4,673
	 
	4,673

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	61,397
	 
	57,713

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	821,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,659
	 
	-0,340

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Кюмель-Ямаши д, Кооперативная ул, д. 2]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	1,195
	 
	1,195

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	47,094
	 
	44,269

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	273,0
	 
	0,000

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	5,645
	 
	-0,339

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429202, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Малые Яуши с, Молодежная ул, д. 26]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	27,362
	 
	21,671

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	0,000
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ),Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	101,527
	 
	-

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4326,0
	 
	-899,808

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	0,000

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (природный газ), т.у.т.
	8,421
	 
	 

	
	
	
	




	Данные об объеме снижения потребляемых ресурсов по зданию, строению, сооружению:  Сельский клуб [429204, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский м.о., Усландыр-Янишево д, Комсомольская ул, д. 16А]

	
	

	Удельные показатели
	Удельный годовой расход ресурса в базовом году
	Фактический удельный годовой расход  ресурса в отчетном году
	Целевой уровень снижения потребления  ресурса в отчетном году

	Методика расчета
	Разделы 6.3, 8.2 Приказа 425
	Раздел 6.3 Приказа 425
	Раздел 7 Приказа 425

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м/чел.
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч/кв. м
	29,464
	 
	22,628

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м/кв. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), Вт·ч/(кв. м×°С×сутки)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	Абсолютные показатели
	Годовое потребление  ресурса в базовом году
	Фактический объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году
	Установленный объем снижения потребления  ресурсов в отчетном году

	Методика расчета
	пп. 6, 7, 8 Порядка
	п. 10 Порядка
	п. 9 Порядка

	
	
	
	

	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию, Гкал
	 
	 
	 

	Горячая вода, куб. м
	 
	 
	 

	Холодная вода, куб. м
	 
	 
	 

	Электрическая энергия, кВт·ч
	4340,0
	 
	-1006,880

	Природный газ на приготовление пищи, куб. м
	 
	 
	 

	Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции, т.у.т.
	 
	 
	 

	Иной ресурс на нужды отопления и вентиляции (указать), т.у.т.
	 
	 
	 




[bookmark: _Toc228820259]Приложение 4. Формы для занесения информации о программе энергосбережения в ГИС «Энергоэффективность».

Форма создания новой программы

	Полное наименование организации
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

	Наименование программы*
	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на 2027 - 2029 годы

	Базовый год
	2025
	Статус
	Проект

	Дата начала реализации программы*
	01.01.2027
	Дата окончания реализации программы (план)*
	31.12.2029

	Полное наименование разработчика программы*
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики;
АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии

	Тип программы*
	Программа энергосбережения организации с участием государства или муниципальных образований

	Основание для разработки программы*
	Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ

	Цели программы*
	Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов

	Задачи программы*
	Реализация комплексных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности

	Планируемые результаты реализации программы*
	Исполнение требований о необходимости снижения целевого уровня снижения потребления ресурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1289 от 7 октября 2019; обеспечение: суммарной экономии электрической энергии в размере 2,155 тыс. кВтч; суммарной экономии природного газа в размере 21,582 тыс. куб.м.; суммарной экономии моторного топлива в размере 0,6518 т у. т..

	Ответственный*
	Мулеев Владимир Валерьевич, Начальник управления




После заполнения данных по мероприятиям необходимо прикрепить программу в электронном виде (вкладка «Файлы»), после чего подписать программу ЭЦП. В разделе «Финансовое обеспечение» при нулевых значениях планового финансирования необходимо занести отличное от нуля значение (система не даст отразить значение равное 0), сохранить и выбрать редактирование, после чего уже можно будет ввести нулевое значение.

Сводная форма заполнения данных по мероприятиям, финансированию и показателям программы

	№ п/п
	Вкладка "Мероприятие - добавить"
	Год
	Вкладка мероприятия "Финансовое обеспечение"
	Вкладка мероприятия "Вид сэкономленного ресурса"
	Вкладка мероприятия "Целевые показатели"

	
	Объект*
	Наименование*
	Цель мероприятия*
	Дата начала*
	Дата окончания (план)*
	Примечание**
	
	Источник финансирования
	Плановое финансирование, тыс. руб.
	Вид сэкономленного ресурса
	В натуральном выражении (план)
	В стоимостном выражении (план), тыс. руб.
	Показатель
	Значение (план)

	1
	Административное здание
	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности
	Экономия ТЭР
	01.01.2027
	31.12.2029
	Организация рационального стиля управления автотранспортными средствами в процессе движения с исключением простоя на холостом ходу
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Комплекс ТЭР
	0,16294
	8,573
	Сокращение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,000774

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	0
	
	0,16294
	9,173
	
	0,001549

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	0
	
	0,32588
	19,631
	
	0,003098

	2
	Административное здание
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	5
	9,614
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,024

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	3
	Сельский дом культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	21
	
	8
	16,459
	
	0,007

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	4
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	6
	11,537
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	5
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	2
	3,846
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,007

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	6
	Сельский дом культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	20
	
	7
	15,41
	
	0,006

	7
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	7
	13,459
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,006

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	8
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	9
	17,305
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,026

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	9
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	7
	13,459
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,007

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	10
	Сельский дом культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	20
	
	7
	15,41
	
	0,008

	11
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	7
	13,459
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	12
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	6
	11,537
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,014

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	13
	Сельский дом культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	18
	
	6
	13,208
	
	0,005

	14
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	6
	11,537
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	15
	Сельский дом культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	18
	
	6
	13,208
	
	0,007

	16
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	9
	17,305
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,011

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	17
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	6
	11,537
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,014

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	18
	Сельский дом культуры
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	15
	
	5
	11,007
	
	0,006

	19
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	7
	13,459
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,009

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	20
	Сельский дом культуры
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	8
	15,333
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,012

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	21
	Сельский клуб
	Измерение параметров электрической сети
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Электри-ческая энергия
	80
	0,907
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,292

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	22
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	4
	7,691
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,012

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	23
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	2
	3,846
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,009

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	24
	Сельский клуб
	Измерение параметров электрической сети
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Электри-ческая энергия
	140
	1,662
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	1,257

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	25
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	4
	7,691
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,012

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	26
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	6
	11,537
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,014

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	27
	Сельский клуб
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	12
	
	3
	6,604
	
	0,007

	28
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	5
	9,614
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,012

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	29
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	3
	5,768
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,013

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	30
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	0,1
	0,192
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,001

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	31
	Сельский клуб
	Измерение параметров электрической сети
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Электри-ческая энергия
	15
	0,185
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,136

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	32
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	2,5
	4,807
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,023

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	33
	Сельский клуб
	Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Тепловая энергия
	 
	 
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	16
	
	4
	8,805
	
	0,007

	34
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	4
	7,691
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,007

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	35
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	3
	5,768
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,017

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	36
	Сельский клуб
	Регулировка прилегания створок, в т. ч. перевод на зимний режим окон ПВХ
	Экономия тепловой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	 
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Тепловая энергия
	3
	5,768
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	0,013

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	37
	Сельский клуб
	Измерение параметров электрической сети
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Электри-ческая энергия
	450
	5,641
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	2,846

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	38
	Сельский клуб
	Применение датчиков движения
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2029
	31.12.2029
	 
	2027
	 
	 
	Электри-ческая энергия
	 
	 
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	Средства муниципальных образований
	29
	
	460
	6,602
	
	2,91

	39
	Сельский клуб
	Измерение параметров электрической сети
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2027
	31.12.2027
	Оптимизация времени использования оргтехники, осветительного оборудования
	2027
	Средства муниципальных образований
	0
	Электри-ческая энергия
	430
	4,97
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	2,919

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	40
	Сельский клуб
	Применение датчиков движения
	Экономия электри-ческой энергии
	01.01.2028
	31.12.2028
	 
	2027
	 
	 
	Электри-ческая энергия
	 
	 
	Сокращение  удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2028
	Средства муниципальных образований
	37
	
	580
	7,173
	
	3,938

	
	
	
	
	
	
	
	2029
	 
	 
	
	 
	 
	
	 


** в примечании отражается действительное название мероприятия, в случае, если в базе данных ГИС «Энергоэффективность» отсутствует его аналог.


[bookmark: _Toc54843803][bookmark: _Toc228820260]Приложение 5. Свидетельство о членстве в СРО разработчика программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
[image: Свидетельство СРО]
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