[image: image15.png]


[image: image2.png]



Заказчик:
Администрация Шемуршинского муниципального округа

Чувашской Республики
Муниципальный контракт:

№ 19 от 21.04.2023 г

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики
Том 2. Материалы по обоснованию
	Генеральный директор
	[image: image1.jpg]G-Dynamic
VHHEHEPHO-TEXHUYECKIA
LIEHTP



[image: image12.png]



	А.С. Ложкин

	Руководитель отдела территориального
планирования
	[image: image13.png]


[image: image14.png]



	М.П. Терлеева

	Руководитель проекта
	
	В.А. Морозов


Санкт-Петербург – Шемурша
2023 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
	М.П. Терлеева
	Руководитель отдела территориального планирования
	______________

	С.А. Комаристый
	Зам.руководителя отдела территориального планирования
	______________

	В.А. Морозов
	Руководитель проекта
	______________

	Е.В. Липатова
	Главный инженер проекта
	______________

	В.Ю. Михайлова
	ГИС-специалист
	______________

	Е.Ю. Кононова
	Главный экономист
	______________

	Е.С. Стешенко
	Экономист
	______________

	О.В. Дмитриева
	Ведущий инженер проекта, эколог
	______________

	М.В. Жаворонкова
	Специалист в области охраны объектов культурного наследия
	______________

	В.Г. Губеладзе
	Помощник руководителя проекта
	______________


СОСТАВ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование материалов
	Масштаб
	Инв. №

	1
	2
	3
	4

	I
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
	
	

	1
	Положение о территориальном планировании
	
	

	1.1
	Текстовые материалы
	
	

	1.1.1
	Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании
	
	

	1.2
	Графические материалы
	
	

	1.2.1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа
	1:10 000
	

	1.2.2
	Карта границ населенных пунктов
	1:10 000
	

	1.2.3
	Карта функциональных зон
	1:10 000
	

	2
	Материалы по обоснованию
	
	

	2.1
	Текстовые материалы
	
	

	2.1.1
	Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию
	
	

	2.2
	Графические материалы
	
	

	2.2.1
	Проектный план (Основной чертеж)
	1:10 000
	

	2.2.2
	Карта инженерной инфраструктуры. Карта транспортной инфраструктуры муниципального округа
	1:10 000
	

	2.2.3
	Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта объектов культурного наследия. Карта границ лесничеств.
	1:10 000
	

	2.2.4
	Карта социальной инфраструктуры муниципального округа
	1:10 000
	

	2.2.5
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10 000
	


СОДЕРЖАНИЕ
4ВВЕДЕНИЕ


10ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


121 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


121.1 Общая характеристика территории


141.2 Природно-ресурсный потенциал


231.3 Объекты культурного наследия


301.4 Социально-экономическая ситуация


301.4.1 Экономическая база


331.4.2 Население и трудовые ресурсы


361.4.3 Жилищный фонд


361.4.4 Культурно-бытовое обслуживание


401.5 Транспортная инфраструктура


401.5.1 Внешний транспорт


421.5.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения


471.5.3 Пассажирский транспорт


551.6 Инженерная инфраструктура


551.6.1 Водоснабжение


591.6.2 Водоотведение


611.6.3 Теплоснабжение


631.6.4 Электроснабжение


641.6.5 Газоснабжение


651.6.6 Связь


661.7 Состояние окружающей среды и санитарная очистка территории


711.8 Особо охраняемые природные территории


731.9 Зоны с особыми условиями использования территории


922 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ


922.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения


952.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения


962.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа


962.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чувашской Республики применительно к территории муниципального округа


972.3 Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории


992.4 Основные направления социально-экономического развития


992.4.1 Развитие экономической базы


1042.4.2 Прогноз численности населения


1062.4.3 Жилищное строительство


1072.4.4 Развитие объектов обслуживания населения


1102.5 Развитие транспортной инфраструктуры


1102.5.1 Внешний транспорт


1112.5.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения


1122.5.3 Общественный и индивидуальный транспорт


1122.6 Развитие инженерной инфраструктуры


1122.6.1 Водоснабжение


1232.6.2 Водоотведение


1292.6.3 Электроснабжение


1332.6.4 Теплоснабжение


1342.6.5 Газоснабжение


1372.6.6 Связь


1382.7 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории


1422.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


1422.8.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций


1432.8.2 Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные источники


1452.8.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные источники


1472.8.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера и их возможные источники


1482.9 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


1482.9.1 Силы и средства пожарной безопасности


1502.9.2 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера


1512.9.3 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера


1522.9.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


1542.10 Предложения по установлению границ населенных пунктов муниципального округа


1662.11 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие его территории


1682.12 Перспективные направления развития отдельных территорий в границах Шемуршинского муниципального округа


1713 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ




ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Генеральный план) разработан ООО «Джи Динамика» по заказу Администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с Муниципальным контрактом № 19 от 21.04.2023 г.

Объект территориального планирования – Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики (далее – Шемуршинский муниципальный округ, муниципальный округ, округ).

Разработка Генерального плана осуществляется в отношении территории, границы которой установлены законом Чувашской Республики от 29.03.2022 года № 29 «О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и муниципального округа».

Этапы проектирования:

· исходный год проектирования – 2023 г.;

· расчетный срок – 2043 г.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цели территориального планирования:

· обеспечение устойчивого развития территории Шемуршинского муниципального округа, создание благоприятных условий проживания населения в населенных пунктах муниципального образования, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов;

· определение долгосрочной стратегии и этапов развития Шемуршинского муниципального округа и населенных пунктов, входящих в его состав, с учетом экономического потенциала территории;

· обоснование предложений по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Шемуршинского муниципального округа;

· совершенствование архитектурно-планировочной организации, инженерно-транспортной и социально-бытовой инфраструктуры территории Шемуршинского муниципального округа и населенных пунктов, входящих в его состав;

· создание Генерального плана, отвечающего всем потребностям местного самоуправления.

Основные задачи:

· выявление проблем градостроительного развития территории Шемуршинского муниципального округа;

· определение (оптимизация) функционального использования территории;

· обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

· актуализация местоположения планируемых к размещению объектов федерального, регионального и местного значения

· разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения муниципального округа;

· создание генерального плана Шемуршинского муниципального округа в цифровом виде на основе компьютерных технологий с учетом требований к формированию ресурсов федеральной геоинформационной системы территориального планирования.

Нормативная база:

· Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 № 51-ФЗ;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);

· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

· Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

· Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

· Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

· Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»  

· Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

· Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

· п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 31.08.2013 № 693;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

· Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2016 г. № 460 «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

· Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

· Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

· Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»; иными законами и нормативными правовыми актами  и РФ.

· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр «Об утверждении «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

· иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы по разработке документов территориального планирования.

Все нормативно-правовые акты и техническая литература использовались в актуальной на дату разработки редакции. 
При разработке Генерального плана учитывалась следующая градостроительная документация:

1. Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522.

2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

6. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р (с изменениями).
Материалы по обоснованию Генерального плана содержат информацию, предусмотренную статьей 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального округа на основе анализа использования его территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях Муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
Генеральный план разработан на цифровых векторных картах масштаба 1:10000 (отдельные фрагменты – 1:5000). Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo 12.5, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана учтены нормативно-правовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, Шемуршинского муниципального округа, регулирующие градостроительные отношения в области использования территорий, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Целями пространственного развития Шемуршинского муниципального округа является создание условий для реализации ключевых стратегических, программных и законодательных актов, а именно:

1.
Национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, в части создания условий для увеличения численности и повышения уровня жизни населения, создания комфортных условий для проживания;

2.
Плана мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 20-р, в части повышения качества документов территориального планирования;

3.
Целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части согласованности решений документов стратегического планирования и территориального планирования;

4.
Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» в части устранения противоречий сведений государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости;

5.
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, а также Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной законом Чувашской Республики от 26.11.2020 г. № 102, в части реализации комплексного подхода к социально-экономическому развитию территорий, учета интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий, повышения устойчивости системы расселения путем социально-экономического развития городов и сельских территорий, обеспечения условий для развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций;

6.
Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, в части внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении (изменении) границ населенных пунктов, о территориальных зонах.

Задачами разработки проекта Генерального плана являются:

· обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

· обеспечение учета интересов граждан и их объединений Шемуршинского муниципального округа, в том числе формирование комплекса мер и проектных предложений для создания комфортных социальных условий для проживающего на территории населения;

· обеспечение реализации на территории муниципального округа программ комплексного социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа;

· мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Шемуршинского муниципального округа;

· создание условий для повышения конкурентоспособности экономики, инвестиционной привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности, торговли, науки, туризма;

· обеспечение сохранения естественных условий окружающей среды природных комплексов, и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;

· обеспечение сохранения объектов культурного наследия на территории Шемуршинского муниципального округа;

· подготовка предложений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· приведение Генерального плана в соответствие с нормами действующего законодательства.

· актуализация положений Генерального плана и карт планируемого размещения объектов местного значения Шемуршинского муниципального округа;

· уточнение перечня планируемых объектов капитального строительства местного значения муниципального округа с отображением их местоположения и основных характеристик;

· приведение графических материалов Генерального плана в соответствие с требованиями действующего приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».
Цели и задачи пространственного развития Шемуршинского муниципального округа направлены на ликвидацию инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, повышение устойчивости системы расселения путем социально-экономического развития территории.
1 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.1 Общая характеристика территории

Шемуршинский муниципальный округ граничит на севере с Батыревским, на западе с Алатырским муниципальными округами Чувашской Республики, на юге с Сурским районом Ульяновской области, на юге и юго-востоке с Дрожжановским районом Республики Татарстан.

Административный центр – село Шемурша, один из старейших населенных пунктов в округе, основан в 1661 году, находится на расстоянии 152 км от столицы республики г. Чебоксары, 89 км от г. Ульяновск, и 75 км от г. Канаш.

Через территорию Муниципального округа проходит автомагистраль федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск», связывающая округ со многими субъектами России.

Территория Муниципального округа составляет 79,91 тыс. га, из которых 56% составляют земли лесного фонда.

Постоянное население составляет 11,184 тыс. человек, из них 78% - чуваши, 11% - татары, остальную часть населения составляют русские, мордва и другие национальности.

В границах Муниципального округа расположен 31 населенный пункт, все населенные пункты – сельские.

Законом Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29 «О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа». (далее – Закон Чувашской Республики от 29.03.2022 № 29) Шемуршинский район и все входящие в его состав сельские поселения были преобразованы в Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики.

Административно-территориальная граница Шемуршинского муниципального округа соответствует границе Шемуршинского района и установлена Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» (далее – Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37).

В настоящее время сведения об административной границе Муниципального округа отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). При этом административная граница Батыревского муниципального округа совпадает с границей Батыревского кадастрового района (21:22). 

Кроме того, на учёт в ЕГРН поставлены границы всех населенных пунктов, входящих в состав Муниципального округа. Перечень населенных пунктов, входящих в состав Батыревского муниципального округа, а также сведения об их административных границах приведены ниже в таблице.

Таблица 1.1‑1 Перечень населенных пунктов, входящих в состав Шемуршинского муниципального округа, сведения об их административных границах

	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Границы населенного пункта внесены в ЕГРН, реестровый номер (при наличии)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	деревня
	Андреевка
	21:22-4.3

	2. 
	деревня
	Асаново
	21:22-4.23

	3. 
	деревня
	Байдеряково
	21:22-4.10

	4. 
	посёлок
	Баскаки
	21:22-4.27

	5. 
	село
	Бичурга-Баишево
	21:22-4.24

	6. 
	деревня
	Большое Буяново
	21:22-4.6

	7. 
	деревня
	Верхнее Буяново
	21:22-4.4

	8. 
	деревня
	Какерли-Шигали
	21:22-4.20

	9. 
	посёлок
	Канаш
	21:22-4.29

	10. 
	деревня
	Карабай-Шемурша
	21:22-4.7

	11. 
	посёлок
	Красный Вазан
	21:22-4.16

	12. 
	посёлок
	Красный Ключ
	21:22-4.13

	13. 
	посёлок
	Кучеки
	21:22-4.1

	14. 
	посёлок
	Максим Горький
	21:22-4.2

	15. 
	деревня
	Малое Буяново
	21:22-4.5

	16. 
	деревня
	Мордовские Тюки
	21:22-4.18

	17. 
	посёлок
	Муллиная
	21:22-4.19

	18. 
	деревня
	Нижнее Буяново
	21:22-4.31

	19. 
	деревня
	Новая Шемурша
	21:22-4.9

	20. 
	деревня
	Новое Буяново
	21:22-4.21

	21. 
	деревня
	Новые Чукалы
	21:22-4.30

	22. 
	деревня
	Русские Чукалы
	21:22-4.26

	23. 
	деревня
	Старая Шемурша
	21:22-4.14

	24. 
	деревня
	Старые Чукалы
	21:22-4.22

	25. 
	село
	Трехбалтаево
	21:22-4.17

	26. 
	село
	Трехизб-Шемурша
	21:22-4.8


	27. 
	деревня
	Чепкас-Ильметево
	21:22-4.12

	28. 
	село
	Чепкас-Никольское
	21:22-4.28

	29. 
	село
	Шамкино
	21:22-4.11

	30. 
	село
	Шемурша
	21:22-4.25

	31. 
	деревня
	Яблоновка
	21:22-4.15


Указанные выше границы из ЕГРН принимаются исходными существующими границами населенных пунктов во вновь разрабатываемом проекте Генерального плана Муниципального округа.

Согласно ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) «установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности», а именно главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ). Исходя из положений ст.23 ГрК РФ следует, что утвержденные в генеральном плане границы населенных пунктов подлежат постановке на учёт в ЕГРН.
Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.04.2023   № 374-р утвержден Перечень региональных опорных населенных пунктов Чувашской Республики.

В Шемуршинском муниципальном округе к региональным опорным населенным пунктам отнесены: с. Трехбалтаево, с. Бичурга-Баишево, д. Карабай-Шемурша.
Таблица 1.1‑2 Перечень региональных опорных населенных пунктов Чувашской Республики на территории Шемуршинского муниципального округа

	№ пп
	Наименование регионального опорного населенного пункта 
	ОКТМО регионального опорного населенного пункта

	1
	2
	3

	1. 
	с. Трехбалтаево
	97547000171

	2. 
	с. Бичурга-Баишево
	97547000106

	3. 
	д. Карабай-Шемурша
	97547000131


Исполнительные органы Чувашской Республики осуществляют реализацию мероприятий по созданию, реконструкции, капитальному ремонту объектов государственной (муниципальной) собственности на территории региональных опорных населенных пунктов в рамках мероприятий, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» и планами долгосрочного социально-экономического развития региональных опорных населенных пунктов, включающими планы комплексного развития инфраструктуры региональных опорных населенных пунктов.

1.2 Природно-ресурсный потенциал

Климат

Климат территории муниципального округа умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым, иногда жарким летом.

Солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность, составляет 136,4 кал/см²·мин. Облачность в 1.5 раза снижает приход солнечной радиации и в среднем за год составляет 86,9 кал/см²·мин. Продолжительность солнечного сияния равна 1937 часов, что составляет 46% от возможной.

В годовом ходе температура воздуха изменяется от –13ºС в январе до +18,7ºС в июле. Среднегодовая температура равна +3,1ºС. Абсолютные температуры равны –49ºС в январе и +37ºС в июле, однако практически ежегодно температура воздуха в январе может опускаться до – 32ºС, а в июле подниматься до +32ºС.

Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет –32º, продолжительность отопительного периода 215 дней.

Территория муниципального округа относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75% с максимумом в холодный период с октября по март (88%). Осадки связаны с циклонической деятельностью. В среднем за год выпадает 490 мм осадков с максимумом в тёплый период.

Снежный покров появляется в конце октября, а через три недели образуется устойчивый снежный покров, который держится до конца первой декады апреля. К середине апреля снег сходит. Средняя высота снежного покрова составляет 46 см, а в наиболее снежные зимы может достигать 83 см.

В среднем за год преобладают юго-западные ветры. Зимой наблюдается увеличение юго-восточных ветров, а летом преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра равна 4,2 м/с с максимумом 4,7 м/с в марте.

К наиболее часто наблюдаемым атмосферным явлениям относятся туманы, метели и грозы.

Критические погодные явления, наблюдаемые на территории округа:

· сильная жара, достигающая +35ºС, отмечаемая практически ежегодно;

· усиление ветра до 18-23 м/с может наблюдаться один раз в год;

· сложное отложение (налипание мокрого снега на проводах) при оттепелях;

· ливни со шквалами и градом;

· метели могут наблюдаться за зиму до 54 дней (сильные метели при выпадении снега вызывают большие заносы);

· туманы, число дней которых в среднем достигает 24, а в отдельные годы до 44. При сильных туманах (в основном осенью) видимость достигает 100 м; продолжительность такого тумана может составлять 12 часов и больше;

· Сильные морозы – ежегодно температура воздуха может опускаться до – 35ºС;

· Высокие уровни воды в период паводка.

Агроклиматическая характеристика

Территория Шемуршинского муниципального округа по природным условиям относится к I агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями тепло- и влагообеспеченности.

Таблица 1.2‑1 Климатические характеристики Шемуршинского муниципального округа

	Характеристики
	Показатели

	1
	2

	Продолжительность периода активной вегетации растений (средняя температура воздуха выше +10º) (дн).
	132-137

	Сумма температур выше +10º
	2150-2200

	Продолжительность безморозного периода (дн.)
	142

	Средняя глубина промерзания почвы (см)
	99

	Средняя высота снежного покрова на полях (см)
	46

	Запасы воды в снеге на полях (мм)
	110

	Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом (дн.)
	147

	Среднегодовая температура воздуха (ºС)
	+3.1

	Гидротермический коэффициент
	1.1-1.2


По теплообеспеченности территория относится к умеренному поясу (скороспелые и среднеспелые культуры), по увлажнению – к незначительно засушливой подзоне засушливой зоны. Условия перезимовки в целом благоприятные.

К одному из наиболее опасных метеорологических явлений относятся засухи. На территории Чувашии они бывают в среднем 3-4 раза за 10 лет. Засухи обычно сопровождаются суховеями, которые обезвоживают листья растений и те погибают. Особенно это явление опасно для молодых побегов в начале вегетационного периода.

Большой вред сельскому хозяйству наносят заморозки, особенно поздние весенние и ранние осенние. Ливневые осадки и град сопровождаются сильными ветрами, которые способствуют полеганию зерновых культур.

Из неблагоприятных явлений в зимний период наиболее часто наблюдаются вымерзание и выпревание озимых культур и многолетних трав.

В целом, климатические условия округа благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Неблагоприятным условиям погоды отдельных лет, которые наносят ущерб сельскому хозяйству, следует противопоставлять высокую культуру земледелия.

Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды

Реки, протекающие по территории Шемуршинского муниципального округа: р. Бездна, р. Карла, р. М. Цильна и малые водотоки. Озера на территории округа единичны и очень малы по своим размерам.

Таблица 1.2‑2 Основные водные объекты Шемуршинского муниципального округа

	Наименование рек
	Длина, км

	1
	2

	р. Бездна
	106

	р. Карла
	91,5

	р. Малая Цильна
	54

	р. Черная Бездна
	32

	р. Абамза
	29

	р. Большая Карла
	29

	р. Хирла
	15

	р. Малая Карла
	16


Гидрологических наблюдений на реках в пределах территории Шемуршинского муниципального округа не проводилось.

В теплую часть года большое число малых рек часто пересыхают, превращаясь в цепь отдельных малых прудов. На многих реках построены запруды, небольшие водохранилища, иногда в каскаде.

В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и устойчивая продолжительная зимняя межень. Весеннее половодье начинается в первых числах апреля, продолжается в среднем 15 – 20 дней. Высота подъема уровней зависит от величины реки: на самых малых водотоках она составляет 1,0 – 2,0 м, на более крупных до 3,0 – 4,0 м. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки территорий, прилегающие к ним.

После медленного спада, в конце июня – в июле месяце наступает летне-осенняя межень. В этот период, практически каждый год, на реках отмечаются подъемы от дождевых паводков. По величине эти подъемы значительно уступают весенним и лишь на самых малых водотоках могут быть соизмеримы. Межень теплого периода продолжается вплоть до появления ледяных образований – до начала ноября. Зимняя межень – самый устойчивый и продолжительный период, лишь в отдельные теплые зимы может нарушаться небольшими снеговыми паводками. Изменение стока рек в течение года практически полностью соответствует характеру уровенного режима. Величина модуля среднегодового составляет для рек рассматриваемого района 3,7 – 4,0 л/сек км2. В маловодные годы 95% обеспеченности его величина снижается до 2,2 – 2,4 л/сек км2.

Основной объем стока до 70 – 85 % от общего за год проходит за весенний паводковый период; 15 – 20% - за летне-осенний и 5 – 8% - за зимнюю межень.

Для большинства рек к зимней межени приурочены и наименьшие годовые расходы.

На водотоках с площадями водосбора менее 50 км2 – периодически, а с площадями до 150 – 200 км2 – в отдельные засушливые годы и в годы с очень суровыми зимами наблюдается пересыхание летом и перемерзание зимой.

Обычно в первых числах ноября, через 3 – 5 дней после снижения температуры воздуха ниже 0°С, почти одновременно на всех реках появляются ледяные образования.

Устойчивый ледостав устанавливается в середине второй декады ноября, его средняя продолжительность 140 – 160 дней. Вскрытие рек происходит в первой декаде апреля.

По химическому составу воды рек рассматриваемой территории носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией, изменяющейся от малой (100 – 300 мг/л) в период весеннего половодья до средней и повышенной (500 – 600 мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой до умеренно жесткой.

Подземные воды

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна и характеризуется довольно сложными гидрогеологическими условиями.

Учитывая значительную расчленённость территории мелкими водотоками и оврагами, а также сравнительно высокое положение территории относительно основного базиса эрозии – р. Волги (превышения достигают 130 – 150 м), водоносные горизонты верхней гидрогеологической (гидродинамической) зоны в значительной степени сдренированы, а горизонты нижней гидродинамической зоны отличаются повышенной минерализацией. Мощность зоны пресных подземных вод, как правило, не превышает 40 – 50 м, в отдельных случаях она составляет 60 – 70 м.

Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, юрского и пермского возрастов.

В толще четвертичных отложений подземные воды связаны с элювиально-делювиальными, флювиогляциальными и аллювиальными образованиями. Воды элювиально-делювиальных и флювиогляциальных отложений, имеющих ограниченное распространение, характеризуются низкими дебитами – от сотых долей литра до 0,3 – 0,5 л/сек.

В силу слабой водообильности водовмещающих пород, ограниченных ресурсов и подверженности поверхностному загрязнению, они не могут служить источником централизованного водоснабжения населённых пунктов. Однако в настоящее время они используются местным населением для хозяйственно-питьевых целей посредством колодцев.

Пресные подземные воды по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые, умеренно жёсткие и жёсткие (в среднем 5 – 7 ммоль/дм3). Воды нижней зоны – сульфатно-натриево-кальциевые, жёсткие и очень жёсткие.

Посредством одиночных скважин, подземные воды горизонта используются многими населёнными пунктами округа и верхнеказанский – характеризуются большой глубиной залегания и высокой минерализацией – 5 – 10г/дм3 и более. Подземные воды являются основным источником водоснабжения населённых пунктов муниципального округа.

По степени водообеспеченности большая часть Шемуршинского муниципального округа недостаточно обеспечена пресными подземными водами.

Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах Шемуршинского муниципального округа разведано и учтено «Балансом запасов полезных ископаемых Чувашской Республики» одно месторождение кирпично-черепичного сырья (глины и суглинки), 1 пески-отощители, 4 песка строительного, 5 карбонатной породы, 3 трепела.

Перечень месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Шемуршинского муниципального округа, предоставлен сектором недропользования отдела водного хозяйства и природопользования и приведен в таблице 1.2-3.

Таблица 1.2‑3 Перечень месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых
	№№ п/п
	Наименование месторождений, их местоположение, координаты
	Полезное ископаемое, качество, выпускаемая продукция и её марка
	Утверждённые  и апробированные запасы, тыс. куб. м; № протокола
	Добыто (+потери) за 2022 г.
Запасы по состоянию на
01.01.2023 
	Пользователь недрами, № лицензии и дата выдачи.
Паспорт ГКМ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КИРПИЧНО - ЧЕРЕПИЧНОЕ СЫРЬЁ (глины и суглинки)

	
	Учтённые балансом

	1
	ШЕМУРШИНСКОЕ
Шемуршинский МО,
0,5 км В с. Шемурша
с.ш. 54°53′40′′ в.д. 47°32′50′′
	Суглинок и глина для кирпича марки 100 по ГОСТ 530-80
	А+В+С1 - 837;
ТКЗ № 224 от
31.12.1974 г.                 S - 14,54 га
	715,6
	Госрезерв
Паспорт ГКМ № 26 Прирост возможен на глубину и в восточном направлении 

	КИРПИЧНО - ЧЕРЕПИЧНОЕ СЫРЬЁ (пески-отощители)

	Учтённые балансом

	1
	ШЕМУРШИНСКОЕ
Шемуршинский МО,
1,5 км С с.Шемурши,
В а/д Чебоксары -Ульяновск
с.ш. 54°54′20′′ в.д. 47°31′30′′
	Песок-отощитель для Шемуршинского месторождения
	В+С1 - 427,58; 
ТКЗ ТГУЦР
№ 224  от 31.12.1974 г. S = 10,61 га
	427
	Госрезерв 

Паспорт ГКМ № 148

	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

	Учтённые балансом

	1
	ВЕРХНЕ-БУЯНОВСКОЕ Шемуршинский МО, в 1,6 км СЗ с. Верхнее Буяново, в кв. 174 выд. 9 Трехбалтаевского участкового лесничества Шемуршинского лесничества
	Песок строительный
	С1 – 181,8;
Зак. № 34 от 21.05.2014 г. Минприроды Чувашии
	0
159,24
	ИП Якушев Р.М.                         ЧЕБ 80067 ТЭ  от 25.06.2014 г.

	2
	КАРАБАЙ-ШЕМУРШИНСКОЕ Шемуршинский МО, в 0,65 км Ю д. Карабай-Шемурша, в выд. 22 кв. 97 Требалтаевского участкового лесничества Шемуршинского лесничества
	Песок строительный
	С1 – 283,4;
Зак. № 42 от 24.12.2014 г.  Минприроды Чувашии 
	10,5
98,8
	ОАО "Яманчуринская сельхозхимия"
ЧЕБ 80081 ТЭ от  1302.2015 г.

	3
	ХУРАМА-ТВАРСКОЕ Шемуршинский МО, в 1,3 км Ю д. Хурама-Твар в кв. 22 выд. 6, 7, кв. 23 выд. 4, 8 Шемуршинского участкового лесничества Шемуршинского лесничества
	Песок строительный 
	С1- 355,5;
Зак. № 36 от          04.09.2014 г.
Минприроды Чувашии
	16,72
262,8

 
	ООО "Лестехсервис"
ЧЕБ 80079 ТЭ от 20.01.2015 г.

	Участки недр, включенные в Перечень участков недр местного значения

	4
	Трехбалтаевское, Шемуршинский МО, в 0,5 км северо-западнее с.Трехбалтаево, в выделе 6 квартале 155 Трехбалтаевского участкового лесничества Шемуршинского лесничества 
	Песок строительный
	 
	 
	 

	КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ

	Учтённые балансом

	1
	КРАСНО-ВАЗАНСКОЕ
Шемуршинский МО, на З окраине пос. Красный Вазан
с.ш. 54°48′45′′ в.д. 47°47′50′′
	Мергель, мел для известняковых удобрений
	С1 - 352,14
(493 тыс. т);
НТС СВГРЭ
№ 43 от 
30.05.1985 г. 
	202,19
	Госрезерв 

Паспорт ГКМ № 77

	2
	ШАМКИНСКОЕ
Шемуршинский МО, 0,5 км от  З окраины д. Шамкино,
с.ш. 54°42'50" в.д. 47°15'35"
	Мергель, мел для известняковых удобрений
	С1 - 517,14; 
НТС СВГРЭ № 43 от 30.05.1985 г.
	291
	Госрезерв

 Паспорт ГКМ № 80

	Не учтённые балансом

	3
	НИКИШКИНСКОЕ
Шемуршинский МО, ЮВ окр. бывшей  д. Никишкино,  2,5 км ЮВ д. Яблоновка, 28 км ЮЗ с. Шемурша
	Карбонатные породы. Известняковая мука, озерная известь
ТУ 44-6-77
мощн. вскр.-3,8,  мощн. пол. толщ.- 4,8 м
Ср. сод. суммы карб. 76,59%
	С2 -2990 тыс.т (2135,7 тыс.куб.м)
НТС № 43 от 30.05.85 г.
S - 44,5 га
	 
	Заслуживает дальнейшего изучения

Объёмная масса  1,4

	4
	ЯБЛОНОВСКОЕ
Шемуршинский МО, Ю окр. д. Яблоновки, 25 км ЮЗ с. Шемурши
с.ш. 54°40'22" в.д. 47°19'20"
	Карбонатные породы. Известняковая мука
ТУ 44-6-77
мощн. вскр. - 3,14, 
мощн. пол.т. - 9,1 м
Ср. сод. суммы карб. 66,24%
	С2 - 6204 тыс.т (4431,7 тыс.куб.м);
НТС
30.05.1985 г.
S-48,7 га
	 
	Заслуживает дальнейшего изучения       Объёмный вес  1,4

	Проявления

	5
	ВЫСОТА - 306,6
Шемуршинский МО,
Северный участок в 5 км  Ю д.Шамкино, северный склон возвышенности 
	Карбонатные породы. Известняковая мука
Сев.уч-к:  вскр.2.7, пол.толща - 4.0 м;  Сод. суммы карбон. 72.62%
	Р – 728 тыс. т;
НТС  № 43 от  30.05.1985 г. объемн.вес 1,4
	 
	Заслуживает дальнейшего изучения

	ТРЕПЕЛ

	Учтённые балансом

	1
	РУССКО-ЧУКАЛИНСКОЕ
Шемуршинский МО, 35 км ЮЗ р/ц 
с. Шемурши
с.ш. 54°43'15"
в.д. 47°08'30"
	Трепел.  Для производства строительных материалов и изделий, применение в животноводстве и ве-теринарии, земледелии и промыш., для доочистки смазочно-охлаждающих жидкостей и в качестве фильтрующих материалов при очистке питьевых и сточных вод
	С2 – 4350,3;
ТКЗ КПР по ЧР
№ 14 от
13.09.2001 г.
S – 27,2  га
	6,05
4285,3
Среднее
	АО "СЗ «ТУС» ЧЕБ 80024 ТЭ  от 06.12.2011 г.
Паспорт ГКМ № 142

	Проявления

	2
	НОВО-ЧУКАЛИНСКОЕ
Шемуршинский МО, 3,3 км ЮВ д. Новые Чукалы
с.ш. 54°40'20"
в.д. 47°14'30"
	Опал-кристобалитовые цеолитсодержащие породы.. Три пачки: карбонатная (содержание цеолитов 21-24 %), кремнистая (содержание цеолитов 12-20 %) и карбонатная (содержание цеолитов 13-18 %)
	продуктивная толща 7,2-38,2 м;
V - 3800 тыс.м3;
S - 14 га        Вскрыша 0,5-16,2 м
	Среднее
	Рекомендуется для дальнейшего изучения

	3
	ЯБЛОНОВСКОЕ
Шемуршинский МО, 4,7 км ЮВ д. Яблоновка
	Опал-кристобалитовые цеолитсодержащие породы. Три пачки: карбонатная (содержание цеолитов 21-35 %), кремнистая (содержание цеолитов 12-24 %) и карбонатная (содержание цеолитов 9-17 %). Карбонатная пачка до гл. 19 м пригодна для произ-водства фильтрующих материалов
	Прогнозные ресурсы.                    ср. мощн. прод. толщи - 39,6м;
V- 9227 тыс. куб.м;
S- 23,3 га Вскрыша 1,6 -2,2 м,
	Крупное
	ООО "Трепел"
ЧЕБ 80446 ТР от 06.04.2018


1.3 Объекты культурного наследия

Согласно данным Министерства культуры Чувашской Республики на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской республики в настоящее время расположено 4 объекта культурного наследия регионального значения – памятников истории (таблица 1.3-1) и три памятника археологии федерального значения (таблица.1.3-2), внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Территории объекта культурного наследия установлена только для одного памятника археологии. для остальных объектов культурного наследия на территории Шемуршинского муниципального округа территории не установлены.

Зоны охраны для всех объектов культурного наследия не установлены, не разработаны проекты зон охраны. 

Основными задачами по сохранению объектов культурного наследия являются мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

Для этого в первую очередь в срочном порядке необходимо установить территории объектов культурного наследия. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством Чувашской республики до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Для памятников градостроительства и архитектуры (Мечеть) до утверждения проектов зон охраны в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ вокруг объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, устанавливается защитная зона. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. Ей размер составляет 100 метров от границы территории памятника. В границе защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками истории и архитектуры, испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи, повышенная пожароопасность и другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях. 

Основными задачами по сохранению объектов культурного наследия являются мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

В целях сохранения имеющихся объектов культурного наследия необходимо установить территории и осуществить разработку проектов зон охраны в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. В границах зон охраны объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Также необходима популяризация данных памятников среди населения Шемуршинского муниципального округа и Чувашской Республики, Российской Федерации в целом – проведение патриотических и краеведческих мероприятий, дней памяти, религиозных праздников, сбор пожертвований на поддержание и обустройство храма, включение посещения памятников в туристские и экскурсионные маршруты.

Таблица 1.3‑1 Объекты культурного наследия регионального значения

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав
	Год создания.

Тип памятника
	Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав
	Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия.

Реестровый номер ОКН
	Сведения о территории, зонах охраны, защитной зоне
	Фото

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Памятник Герою Советского Союза В.И. Урукову, погибшему в 1942 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками
	Дата создания (возникновения) не определена.

Монументальное искусство.
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, с. Шемурша, ул. Космовского
	 Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» №128 от 25.02.1974.

Реестровый номер ОКН 211510255200005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.
Защитная зона не устанавливается в соответствии с ч.2 ст. 34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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	2. 
	Обелиск герою гражданской войны И.С. Космовскому, погибшему в 1919 г. в бою с белогвардейцами 
	Дата создания (возникновения) не определена.

 Монументальное искусство.
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, с. Шемурша, ул. Космовского
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» №128 от 25.02.1974.

Реестровый номер ОКН 211510256460005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.
Защитная зона не устанавливается в соответствии с ч.2 ст. 34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
	[image: image4.jpg]




	3. 
	Могила комиссара Е.К. Карзанова, убитого в 1918 г. белогвардейцами. На могиле установлен памятник
	Дата создания (возникновения) не определена.

Захоронение.
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, д. Старые Чукалы, ул. Комсомольская
	Постановление Совета Министров Чувашской АССР «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» №128 от 25.02.1974.

Реестровый номер ОКН 211510256560005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.
Защитная зона не устанавливается в соответствии с ч.2 ст. 34.1 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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	4. 
	Мечеть
	1906 г.

Памятник градостроительства и архитектуры
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, 

с. Трехбалтаево, 

ул. Победы, д.5
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» № 77 от 10.04.1997.

Реестровый номер ОКН 211510255160005
	Сведения об установлении территории и зон охраны отсутствуют.

Защитная зона составляет 200 метров от линии внешней стены памятника.
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Таблица 1.3‑2 Объекты культурного наследия федерального значения – памятники археологии

	№

п/п
	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, дата создания
	Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав
	Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия. 

Реестровый номер ОКН 
	Границы территорий (реквизиты НПА).
Зоны охраны. 



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Курган «Шеме темески», бронзовый век
	Шемуршинский муниципальный округ, д. Малое Буяново, в районе мехпарка деревни
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики № 

372 от 29.10.1993.

Реестровый номер ОКН 211440132060006
	Информация отсутствует.

	2.
	Старое кладбище «Мишер масаре» (надгробные камни), средние века
	Шемуршинский муниципальный округ, д. Новое Буяново, территория кладбища
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики № 

372 от 29.10.1993.

Реестровый номер ОКН 211440132270006
	Информация отсутствует.

	3. 
	Карлинская засечная черта (валы, рвы), средние века
	Шемуршинский муниципальный округ, у деревень: Байдеряково, Трехбалтаево, Нижнее Буяново, Верхнее Буяново, Шемурша, Андреевка
	Постановление Совета Министров Чувашской Республики № 

372 от 29.10.1993.

Реестровый номер ОКН 211440132880006
	от 22.12.2020 № 01-07/953




1.4 Социально-экономическая ситуация

1.4.1 Экономическая база

Социально-экономическая ситуация муниципального округа характеризуется следующими статистическими показателями за 2022 год:

- оборот организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, составил 651,5 млн.руб. или 110,9% к уровню 2021 года;

- среднесписочная численность работающих в экономике составила 1010 человек или 97,5 % к уровню 2021 года;

- среднемесячная начисленная заработная плата по муниципальному округу за 2022 год на одного работника составила 29208,6 руб., 112,4% к уровню 2021 года.

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Муниципального округа. Основными производителями сельскохозяйственной продукции в муниципальном округе наряду с сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами являются и личные подсобные хозяйства.

В настоящее время для Шемуршинского муниципального округа характерны положительные тенденции роста объемов сельскохозяйственного производства.

В аграрной отрасли за 2022 год произведено продукции на сумму более 86,3 млн.рублей. В Шемуршинском округе ведут деятельность 50 крестьянских (фермерских) хозяйств, два сельскохозяйственных предприятия и 5390 единиц личных подсобных хозяйств. Валовый сбор зерна аграриями муниципального округа в минувшем году вырос на 9,2 тысяч тонн и составил 32,9 тысяч тонн (темп прироста 38,9 %). Урожайность составила 31,9 центнера с гектара (32,8 ц/га по Чувашии), выросла на 60,6 % к уровню прошлого года. В 2022 году, несмотря на сложные погодные условия, собрано 22,7 тыс. тонн картофеля. Индекс сельскохозяйственного производства составил 103,2 (по Чувашии 117,6%). Сельскохозяйственные культуры заняли 15820 га посевной площади или 104,9 % к 2021 году. Под урожай 2023 года посеяно 1693 га озимых культур (в 2022 году 1720 га). В муниципальном округе в прошлом году внесено 1909 тонн минеральных удобрений, благодаря чему улучшается урожайность сельскохозяйственных культур.
На 1 января 2023 года во всех категориях хозяйств муниципального округа поголовье крупного рогатого скота составило 6842 голов (прирост на 2,8 %), в том числе коров 2614 голов (98,8 % к уровню прошлого года). За 2022 год во всех категориях хозяйств муниципального округа производство скота и птицы на убой в живом весе составило 1684 тонн, что составляет 98,5 % к 2021 году. Валовой надой молока составил 12818 тонн, вырос на 3,1% по сравнению 2021 годом, в КФХ производство молока увеличилось на 10,9 % и составило 3100 тонн. Получено от каждой коровы в среднем по 5093 кг молока. Получено 4,88 млн. штук яиц, (в 2021 году 4,87 млн.руб.).
Промышленное производство

Промышленность развита слабо, представлена предприятиями по производству железобетонных изделий ООО «Лига-С», а также предприятия по переработке продукции сельского хозяйства СПСК «Шемуршинское» занимающееся переработкой и консервированием мяса.

Потребительский рынок

Потребительский рынок является одной из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающей благополучие жителей. Потребительский рынок района характеризуется постоянно расширяющимся ассортиментом товаров и услуг, совершенствованием организации торговых процессов, а также внедрением прогрессивных технологий и форм продаж. Товарная насыщенность его носит устойчивый характер и соответствует платежеспособному спросу населения с разным уровнем достатка на социально значимые продукты питания.

В 2022 году оборот розничной торговли составил 583,9 млн.рублей или 95,9 % к уровню 2021 года, оборот общественного питания составил 4,6 млн.рублей или 92,1 к уровню 2021 года. 

Малое предпринимательство

В 2022 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 252 субъекта, число самозанятых – 420 человек. Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства 1380 человек (в 2021 году -1300 человек, 2020 году -1200 человек). 5 Оборот малых и средних предприятий за 2022 год – 950 млн.рублей ( в 2021 году 850 млн.руб., в 2020 году – 780,0 млн.рублей) Через гарантийный фонд Чувашской Республики получили государственную поддержку 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, сумма поручительства составила 33,34 млн. рублей, общая сумма кредита 93,82 млн. рублей. Через Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике (АПМБ) в 2022 году финансовую поддержку получили 4 субъекта малого и среднего предпринимательства на сумму 21,91 млн. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляется имущественная, информационная, консультационная и образовательная поддержка.

Инвестиции

Главной движущей силой развития любого региона и его экономической состоятельности являются инвестиции. Привлечение инвестиций – это приоритетная задача, стоящая перед администрацией округа, поскольку рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета, развитию инфраструктуры и напрямую влияет на уровень и качество жизни населения. 

В 2022 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 8,7 млн.рублей или 94,2 % к уровню 2021 года, введено в действие 1426 кв.метров жилья, что составило 25,2 % к уровню 2021 года.

Стратегическим направлением для муниципалитета остается развитие малого и среднего бизнеса.

В 2022 году субъектами малого и среднего предпринимательства за отчетный год реализованы 10 инвестиционных проектов на сумму 126,3 млн. рублей ( за 2021 год – 153,8 млн.руб ): 

1. Реконструкция двух ангаров для хранения зерна обществом с ограниченной ответственностью «Победа» на сумму 8,0 млн. руб.; 

2. Реконструкция фермы для откорма крупного рогатого скота Рахматуллов Ф.С. на сумму 17,0 млн. руб.; 

3. Реконструкция зернохранилища крестьянским (фермерским) хозяйством Быков И.Н. на сумму 3,5 млн. руб.; 

4. Реконстрация сенохранилища крестьянским (фермерским) хозяйством Макаров Г.Н. на сумму 3,5 млн. руб.; 

5. Приобретение сушильного комплекса для зерна обществом с ограниченной ответственностью «Победа» на сумму 5,9 млн. руб.; 

6. Техническое обновление, приобретение сельскохозяйственной техники (закуплены опрыскиватель-разбрасгиватель самоходный Туман-2М, 2 трактора, 

7 Комбайн АКРОС, с/х оборудование ) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на сумму 76,4 млн. руб. 7. Открытие кафе "Угли" крестьянским (фермерским) хозяйством Макатдесова А. Х. на сумму 2,0 млн. руб.; 

8. Развитие овощеводства открытого грунта (производство лука севка) крестьянским (фермерским) хозяйством Краснов Д.А. на сумму 3,0 млн. руб.; 

9. Организация выращивания картофеля крестьянским (фермерским) хозяйством Юнкеров Д.А. на сумму 3,0 млн. руб.; 

10. Развитие мясного скотоводства крестьянским (фермерским) хозяйством Хлюкин И.О. на сумму 4,0 млн. руб.

В 2021 году для Шемуршинского муниципального округа разработан инвестиционный профиль - документ тактики муниципалитета для достижения развития инвестиционной активности округа. 

В рамках разработки инвестпрофиля проведено глубокое аналитическое исследование разных сфер жизни и экономической активности территории. Командой проекта разработано 38 идей, бизнесом предложено 10 проектов. Один из векторов решения социальных задач – проекты в формате ГЧП/МЧП – открытие филиала Чулочно-трикотажной фабрики в трех населенных пунктов. Дополнительный вектор предпринимательского развития – объекты инфраструктуры и организация активного отдыха, охоты, рыбалки. 

Туризм и рекреация

Туризм является перспективным направлением повышения инвестиционной привлекательности округа. 

На территории Шемуршинского муниципального округа расположен уникальный национальный парк “Чaваш вaрманe”, площадью 25 200 га. По красивейшим местам парка проложены экологические тропы, организуются пешие прогулки с посещением исторических мест, заслуживающие внимание. К услугам туристов: оборудованные места отдыха с кострищами «Липовый кРай» и «Лесной привал», гриль - беседки для зимнего отдыха, стоянки для автомашин, прокат мангалов и спортивного инвентаря, несколько видов качелей. По данным ФГБЦ «Национальный парк «Чаваш вармане» туристический поток в округе за 2022 год составил 13514 человек (туристы 4862 человек, визит центр 8652 человек).

На территории поселка Баскаки Шемуршинского муниципального округа планируется реализовать инвестиционный проект в сфере туризма «Вӑй вырӑнӗ», который включен в государственную программу Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

1.4.2 Население и трудовые ресурсы

Численность населения на начало 2023 года составляет 11184 человека (на 01.01.2022 г. - 11438 человек).

Таблица 1.4.2-1 Динамика численности населения Шемуршинского муниципального округа за период 2013-2022 гг. (данные на 1 января), человек

	Показатели
	Ед. измерения
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Все население
	человек
	13731
	13369
	13147
	12569
	12569
	12300
	11969
	11673
	11438
	11184


За период с 2013 по 2022 годы численность населения Муниципального округа уменьшилась на 2547 человек или на 19%.

Основными факторами, оказывающими влияние на динамику изменения численности населения, являются естественное движение населения и миграция.

Естественное движение населения

Демографическая ситуация в Муниципальном округе на протяжении ряда лет характеризуется уменьшением численности населения, в результате естественной убыли населения и продолжающегося процесса миграции населения в крупные города.

За 2022 год в Муниципальном округе родилось 87 детей (в 2021 г. – 113, в 2020г-117), что на 26 детей или на 23% меньше аналогичного показателя 2021 года.

Естественная убыль населения составила 131 человек (в 2021 году -162).

Умерло за 2022 год 218 человек (в 2021г. -275, в 2020г.-260), что на 57 человека, или на 21% меньше с аналогичным периодом 2021 года.
Показатель рождаемости в расчете на 1000 человек населения в январе ноябре 2022 года составил 7,9 (в целом по республике – 8,4), смертности – 19,3 (в целом по республике –13,1).

За 2022 год в Шемуршинском муниципальном округе число прибывших людей составляет 292 (в 2021 году - 400), а число выбывших 422 (в 2021 году - 492). Миграционный отток населения составил 130 человек (в 2021 году -92).

В среднем за 2012-2022гг. средняя убыль населения составляет около 292 человека.

Таблица 1.4.2-2 Динамика численности населения Шемуршинского муниципального округа за счет естественной убыли и миграционного оттока

	Год
	Численность постоянного населения на начало года
	Общий прирост (убыль) населения
	Число родив-шихся
	Число умерших
	Естественный прирост, убыль
	Число прибыв-ших
	Число выбывших
	Миграцион-ный прирост (убыль)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2012
	14137
	-406
	217
	231
	-14
	183
	575
	-392

	2013
	13731
	-362
	209
	281
	-72
	236
	526
	-290

	2014
	13369
	-222
	180
	231
	-51
	397
	568
	-171

	2015
	13147
	-301
	170
	238
	-68
	435
	668
	-233

	2016
	12846
	-277
	155
	208
	-53
	423
	647
	-224

	2017
	12569
	-269
	141
	234
	-93
	415
	591
	-176

	2018
	12300
	-331
	140
	229
	-89
	434
	676
	-242

	2019
	11969
	-296
	113
	232
	-119
	383
	560
	-177

	2020
	11673
	-235
	117
	260
	-143
	408
	500
	-92

	2021
	11438
	-254
	113
	275
	-162
	400
	492
	-92

	2022
	11184
	-261
	87
	218
	-131
	292
	422
	-130


В 2022 году зарегистрировано 72 брака, (в 2021г. -69) что на 3 больше, чем за аналогичный период 2021 года. Расторгнуто 31 браков, (в 2021г. - 29) что на 2 брака больше, чем за январь-ноябрь 2021 года/
Возрастная структура населения

Немаловажным показателем, характеризующим демографическую ситуацию в Муниципальном округе, является и возрастная структура населения, которая за ряд последних лет является регрессивной.

Таблица 1.4.2-3 Динамика численности населения Шемуршинского муниципального округа за период 2013-2022 гг. (данные на 1 января), человек

	Показатели
	Ед. измерения
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	моложе трудоспособного возраста
	человек
	2694
	2658
	2614
	2559
	2456
	2344
	2221
	2126
	2094
	2067

	трудоспособный возраст
	человек
	7550
	7234
	6982
	6690
	6454
	6178
	5946
	5933
	5755
	5745

	старше трудоспособного возраста
	человек
	3487
	3477
	3551
	3597
	3659
	3778
	3802
	3614
	3589
	3372


В структуре численности населения на начало 2022 года удельный вес граждан в трудоспособном возрасте составляет 51,4 %, доля детей – 18,5 %, доля граждан старше трудоспособного возраста- 30,1 %.

Занятость
Всего в муниципальном центре занятости на 01.01.2023 года в качестве безработных зарегистрировано 46 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,80% к численности населения в трудоспособном возрасте (по республике - 0,67%). 

Таблица 1.4.2-4 Уровень безработицы 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Единица измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Шемуршинский муниципальный округ
	%
	0,70
	0,71
	1,65
	0,82
	0,80


Выводы:

Результаты выполненного анализа демографической ситуации Шемуршинского муниципального округа позволяют сделать следующие выводы:

· демографическая ситуация муниципального округа характеризуется, как достаточно неблагоприятная, наблюдается процесс депопуляции населения за счет естественной убыли и миграционного оттока населения.
· происходит процесс старения населения, что влияет на качественные характеристики трудовых ресурсов муниципального округа и потенциал мобильности населения, необходимый для дальнейшего развития территории;

· продолжаются процессы обезлюдения территории муниципального округа, что влечет за собой усиление диспропорции его территориального развития.

Необходимо отметить, что дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального округа невозможно без решения вышеуказанных проблем. 

Главная цель демографической политики Шемуршинского муниципального округа должна заключаться в стабилизации численности населения, что возможно при повышении уровня благосостояния населения, расширении возможностей занятости, внедрении новых мер по стимулированию повышения рождаемости, по оптимизации миграционных потоков.

1.4.3 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Шемуршинского муниципального округа по данным Базы данных «Показатели муниципальных образований (БД ПМО)» Федеральной службы государственной статистики на 2022 год составляет 482,8 тыс.кв. м, в том числе: 

- малоэтажные секционные многоквартирные жилые дома – 41,2 тыс. кв. м (8,5 %);

- двухквартирные и индивидуальные жилые дома – 441,6 тыс. кв. м (91,5 %).

Данные по жилищному фонду представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4.3-1 Жилищный фонд, тыс. кв. м

	Показатели
	Ед. измерения
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Весь жилищный фонд
	тысяча квадратных метров
	447,5
	457,2
	466,1
	470,7
	473,5
	473,5
	474,8
	476,2
	481,6
	482,8


По данным интернет-ресурса «Реформа ЖКХ» Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» малоэтажные секционные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей) расположены в с. Шемурша.

Объем ввода жилищного фонда в последние годы в среднем составляет порядка 7 тыс. кв. м в год, за последние десять лет в муниципальном образовании строились как индивидуальные, так и многоквартирные жилые дома.

Таблица 1.4.3-2 Строительство жилья, кв. м общей площади

	Показатели
	Ед. измерения
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Жилые здания
	квадратный метр общей площади
	15404
	13000
	13003
	9011
	2678
	344
	2244
	1543
	5666
	1 426

	Жилые дома, построенные населением
	квадратный метр общей площади
	14416
	12486
	11173
	9011
	2678
	124
	2244
	1543
	5666
	1 426


В 2022 году введено в действие 1 426 кв. метров (или 25,2% к 2021 г., 5666 кв. метров в 2021 году). В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на территории нашего муниципального образования реализуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2023 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92. В 2023 году предусмотрено расселение 103 граждан, проживающих в 41 жилых помещениях (3 аварийных многоквартирных дома) общей площадью 1274 кв. метров.

1.4.4 Культурно-бытовое обслуживание
Образование

Сегодня в системе общего образования Шемуршинского муниципального округа обучаются 1321 школьник и 115 воспитанников дошкольных групп при школе. В 2021-2022 учебном году было 1357 школьников, на 36 больше. В дошкольных учреждениях всего 270 воспитанников. 445 детей занимаются в учреждениях дополнительного образования.

Дошкольным образованием в муниципальном округе, по состоянию на 31 декабря 2022 года, охвачено 385 детей от 1,5 года до 7 лет (в 2022 году – 410 детей) в 27 дошкольных группах. В очереди на получение мест в дошкольные организации по состоянию на 01.02.2023г. зарегистрировано 35 детей в возрасте до 2 лет. Очередности детей старше двух лет в муниципальном округе нет.

В эксплуатации находятся 8 школ, 4 детских сада, два учреждения дополнительного образования.

В настоящее время в образовательных учреждениях муниципального округа работают 354 человека, из них 183 педагогических работника, в том числе 120 учителей. На одного учителя в среднем по муниципальному округу приходится 11 учеников. Средняя наполняемость классов составляет 15 человек.

31% учителей имеют высшую квалификационную категорию и 60% имеют первую. 

В рамках организации оздоровительной компании на территории Шемуршинского муниципального округа в летнее время действуют пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Кроме того, дети направляются в загородные оздоровительные лагеря Чувашской Республики, в том числе в профильные лагеря.
С сентября 2019 года в муниципальном округе открыты 5 образовательных центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе школ муниципального округа.

Следует отметить, что с 2022 года в системе воспитания муниципального округа запущено несколько значимых республиканских проектов таких как: «Школьные музеи», «Школьные театры» и «Школьные СМИ». Во всех школах открыты школьные музеи, работают школьные театры и ежемесячно выпускаются школьные газеты.

В Шемуршинском муниципальном округе - 2 учреждения дополнительного образования: Шемуршинская детская школа искусств и Детско-юношеская спортивная школа «Туслах», в которых на сегодняшний день занимаются 445 детей не только из Шемурши, но и из Бичурга-Баишевской, Карабай-Шемуршинской, Малобуяновской, Трехбалтаевской школ.

Общий охват детей дополнительным образованием в Шемуршинском муниципальном округе в возрасте от 5 до 18 лет составляет 81,8 % (2020-2021 уч. году-76%).

Здравоохранение

Значительное развитие получило здравоохранение благодаря реализации национальных проектов. В поликлинике, созданы комфортные условия для оказания медицинской помощи населению и внедрены технологии бережливого производства (открытая регистратура, упрощенная запись на прием к врачу, оптимизированные логистика движения пациентов и время ожидания очереди на прием к врачу, электронный документооборот, комфортные условия для пациента в зонах ожидания).

В структуре БУ «Шемуршинской РБ» состоят: 

· поликлиника на 160 посещений в смену, в т. ч. детская поликлиника, стоматологическое отделение, отделение общей врачебной практики (семейной медицины);

· 5 врачебных амбулаторий;

· 11 фельдшерско-акушерских пункта;

· круглосуточный стационар на 56 коек, где оказывается медицинская помощь по терапевтическому, неврологическому, инфекционному, педиатрическому, хирургическому, гинекологическому, анестезиолого-реанимационному профилям;

На конец 2022 г. в лечебно-профилактических учреждениях Шемуршинского муниципального округа работают 205 человек, из них 27 врачей, 107 медработников со средним медицинским образованием.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, на 2022 год составила 22,7 (в 2021 г.- 20,5). Укомплектованность врачебными штатами составила 73,9 %, средним медицинским персоналом 91,7 %.

В 2022 году, в рамках реализации мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике, построена и введена в эксплуатацию врачебная амбулатория в с.Чепкас-Никольское.
Социальное обслуживание

На территории Шемуршинского муниципального округа функционируют три учреждения по социальному обслуживанию населения. 

Таблица 1.4.4-1 Объекты социального обслуживания

	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	2
	3

	1.
	Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, с. Шемурша, ул. Ленина, д. №50

	2.
	Отдел социальной защиты населения Шемуршинского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8

	3.
	Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Карабай-Шемуршинский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, д. Карабай-Шемурша, ул. Лесная, д. 10


Центр социального обслуживания населения является учреждением по оказанию различных видов социальных услуг в Шемуршинском муниципальном округе. Центр в своей структуре имеет:

 -отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на 94 места;

 - отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Шемурша на 26 мест.

Основные цели деятельности Центра: удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация нестационарного социального обслуживания, оказание гражданам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, необходимой социальной помощи.

Физическая культура и спорт

Доля физически активных граждан Шемуршинского муниципального округа составила в 2022 году 49,1% (по Чувашии -52,1%), в 2021 году -48,2% увеличившись по сравнению с 2021 годом на 0,9 процентных пунктов. Этому в первую очередь способствовало принятие Указа Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 г. № 210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни», согласно которому граждане старшего поколения имеют право на бесплатные посещения всех спортивных учреждений в часы их минимальной загруженности. .

К спортивным сооружениям муниципального округа, используемым для занятий физической культурой и спортом относятся: МАУ ДО ДЮСШ «Туслах» (спортивные залы и спортивные площадки), лыжные трассы и хоккейные площадки, спортивно-игровые площадки Шемуршинского муниципального округа, спортивно-игровые площадки и лыжные трассы при общеобразовательных школах.

В муниципальном округе при школах работают 8 спортивных клубов, где занимаются более 200 детей различными видами спорта.
Учреждения культуры и досуга

В Шемуршинском муниципальном округе 31 учреждение культуры - это 16 культурно-досуговых учреждений, 13 сельских библиотек, архив, 2 музея.

В 2022 г. в КДУ функционировали 123 клубных формирования (кружки, секции, студии), в них было занято - 1594 чел. Из общего числа клубных формирований организовано для детей – 46, для молодежи – 36. В них занято 578 ребенка и 464 человек молодежи.

Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях составил 14 %. 

Три коллектива носят почетное звание «Народный»: Шемуршинский народный театр, народный детский танцевальный коллектив «Антонина», народный фольклорный коллектив «Аххаяс» Малобуяновского ЦСДК.

В 2022 году учреждениями клубного типа было подготовлено и проведено 1863 мероприятий, посещаемость составила 59606.
Прочие объекты сферы культурно-бытового обслуживания

В 2022 году услуги розничной торговли оказывали 105 объекта розничной торговли, 16 точек бытового обслуживания и 7 точек общественного питания. Сетевые торговые структуры представлены магазинами «Магнит», «Пятерочка». В прошедшем году открылся один объект общественного питания. Очень активно развивается онлайн-торговля, для этого открыт один пункт выдачи Wildberries. Это позволило создать дополнительно 5 рабочих места.
Таблица 1.4.4-2 Количество предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Торговля
	ед.
	117
	105
	90
	106
	105

	2
	Общественное питание
	ед.
	13
	10
	9
	7
	7

	3
	Бытовое обслуживание
	ед.
	30
	28
	30
	19
	16


1.5 Транспортная инфраструктура

1.5.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

В границах Шемуршинского муниципального округа железнодорожная инфраструктура общего пользования отсутствует.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Шемуршинского муниципального округа с сопредельными регионами и муниципальными образованиями осуществляются автомобильными дорогами федерального, а также регионального и межмуниципального значения. 

В меридиональном направлении основой транспортного каркаса Муниципального округа является автомобильная дорога федерального значения А-151 Цивильск – Ульяновск, обеспечивающая связи округа: на севере – с Батыревским муниципальным округом Чувашской Республики, на юге – с Дрожжановским районом Республики Татарстан. Общая протяженность участка дороги, проходящего по территории Муниципального округа, составляет 17,6 км.

В широтном направлении транспортный каркас территории Шемуршинского муниципального округа формирует автомобильная дорога регионального значения 97 ОП РЗ 97К-016 Шемурша – Сойгино – Алтышево – а/д «Аниш», частично проходящая по территории Республики Татарстан в юго-западном направлении (общая протяженность в границах Муниципального округа составляет 6,5 км), а также сеть автомобильных дорог местного значения. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проходящих по территории Муниципального округа приведены ниже в таблице.

Таблица 1.5.1-1 Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шемуршинского муниципального округа, расположенных за границами населенных пунктов

	№ п/п
	Наименование
	Протяжен-ность, км
	Категория
	Покры-тие
	Искуств. сооружения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	«Асаново-Яблоновка»
	10,82
	4
	асфальт
	Ж/б трубы – 5 шт

	2
	«Бичурга Баишево-Русские Чукалы»
	13,75
	4
	асфальт
	Ж/б трубы – 5 шт

Ж/б мост L=17,2 м на км 13+052

	3
	«Шемурша-Новая Шемурша-Большое Буяново»
	9,5
	4
	асфальт
	Ж/б трубы – 5 шт

	4
	«Шемурша-Чепкас Никольское-Красный Ключ»
	17,65
	4
	асфальт
	Ж/б трубы – 14 шт

Ж/б мост – L=40, 6 м на км 8+012

Ж/б мост – L=40,6 м на км 17+015

	5
	«Шемурша-Чепкас Никольское-Красный Ключ»-Байдеряково»
	1,036
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 5 шт

	6
	«Шемурша-Сойгино-Алтышево»-Мордовские Тюки
	1
	5
	асфальт
	

	7
	«Трехбалтаево-Байдеряково-Яманчуринский Карьер» (ул.Сейфутдинова, ул.Чапаева)
	5,971
	4, 5
	асфальт
	Ж/б трубы – 3 шт

Ж/б мост – L=64 м на км 4+086

	8
	«Цивильск-Ульяновск»-Трехизб- Шемурша-Малое Буяново»
	5,8
	4
	асфальт
	Ж/б трубы – 5 шт



	9
	«Шемурша-Чепкас-Никольское-Красный-Ключ»-(подъезд к) п.Красный Вазан
	10,46
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 10 шт



	10
	«Шемурша-Чепкас-Никольское-Красный-Ключ»-Красный Вазан (ул.Центральная)
	0,42
	5
	асфальт
	-

	11
	«Бичурга-Баишево – Русские-Чукалы»-д.Шамкино
	1,02
	5
	асфальт
	-

	12
	«Канаш-Малая Цильна-«Цивильск-Ульяновск» (подъезд к п.Канаш)
	1,113
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 2 шт

	13
	«Шемурша-Бичурга-Баишево»-Мордовские Тюки»-Баскаки - Муллиная
	13,682
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 13 шт

	14
	«Шемурша-Чепкас-Никольское-Красный Ключ»-Максим Горький
	5,755
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 12 шт

	15
	«Цивильск-Ульяновск-Карабай-Шемурша» - Новое Буяново»(ул.Полевая, Новая, Калинина, Советская, Ленина)
	2,28
	5
	асфальт, щебень
	Ж/б трубы – 3 шт



	16
	 «Цивильск-Ульяновск»-(под. дорога ч/з лес) в д.Карабай Шемурша
	1,84
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 3 шт

Ж/б мост L=19,5 м на км 0+306

Ж/б мост L=23,14 м на км 1+134

	17
	«Шемурша-Бичурга Баишево»-Андреевка»
	2,26
	5
	асфальт, щебень
	Ж/б трубы – 5 шт

	18
	«Чепкас Никольское-Чепкас Ильметьево» (подъезд Ч-Ильметьево, ул.Уруково, Победы, п-д к ферме), (ул.М-Горького, ул.Чапаева, ул.Ленина в с.Ч-Никольское)
	5,174
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 11 шт

	19
	«Цивильск-Ульяновск»-Трехизб - Шемурша» (ул.Ленина – 0,65км, дорога к/з-0,65)
	1,305
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 3 шт



	20
	«Цивильск-Ульяновск»-Трехизб-Шемурша-Малое Буяново-Какерли Шигали» (ул.Ленина д.М-Буяново)
	0,955
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 2 шт



	21
	А/д «Шемурша-Чепкас Никольское-Красный Ключ»-Трехбалтаево» (ул.Ленина, Спортивная, Советская, Победы, подъезд к парку)
	3,219
	5
	асфальт, щебень
	Ж/б трубы – 3 шт



	22
	«Шемурша-Чепкас Никольское-Красный Ключ»-Нижнее Буяново» (ул.К-Маркса д.Н-Буяново)
	0,928
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 1 шт



	23
	«Русские Чукалы-Новые Чукалы» (ул.Ленина в д.Н-Чукалы и ул.Ленина Р-Чукалы)
	1,68
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 6 шт

	24
	«Шемурша-Бичурга-Баишево-Асаново» (ул.Р-Козлова, Кирова, Мичурина)
	3,71
	5
	асфальт
	Ж/б трубы – 6 шт

	25
	Канаш-Малая Цильна-«Цивильск-Ульяновск»-п.Канаш
	0,418
	5
	асфальт
	-

	26
	«ул.Лесхозная в с.Шемурша»
	0,870
	5
	асфальт
	Ж/б трубы -1 шт

Ж/б мост L=20 м

	
	ИТОГО:
	122,616
	
	
	


Протяженность автомобильных дорог местного значения Шемуршинского муниципального округа по состоянию на 1 января 2023 года составляет 122,616 км, все дороги с твердым покрытием. Все населенные пункты Шемуршинского муниципального округа соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием с общей сетью автомобильных дорог. Отдельные участки автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям.

Движение грузового транспорта, в т.ч. транзитного транспорта, обеспечивающего функционирования промышленных и сельскохозяйственных предприятий, осуществляется по внешним автомобильным дорогам, преимущественно федерального и регионального значения, в меньшей степени, по автомобильным дорогам местного значения. Данные грузовые маршруты проходят через административный центр (с. Шемурша) или в непосредственной близости от отдельных населенных пунктов (д. Карабай-Шемурша, д. Новая Шемурша, с. Трехизб-Шемурша, д. Андреевка).

Водный транспорт

Объекты водного транспорта на территории Муниципального округа отсутствуют.

Воздушный транспорт

Объекты воздушного транспорта на территории Муниципального округа отсутствуют.

1.5.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

Улично-дорожная сеть

Населенные пункты Шемуршинского муниципального округа имеют сложившуюся структуру улично-дорожной сети, соединенную с внешними транспортными связями муниципального округа, дорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения. 

Административный центр – село Шемурша – имеет регулярную планировочную структуру. Основной каркас улично-дорожной сети формируют улицы, расположенные на внешних транспортных коридорах, проходящих через населенный пункт (ул. Автовокзальная, ул. Космовского, ул. Урукова, ул. Ленина, ул. Мира), связывая застроенную территорию с внешними автодорожными направлениями. Граничащие непосредственно с административным центром деревни Андреевка и Новая Шемурша формируют с с. Шемуршой единую улично-дорожную сеть. 

Остальные населенные пункты, как правило, имеют простую линейную планировку, формирующуюся вдоль основной улицы.

Таблица 1.5.2-1 Характеристика улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Шемуршинского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование
	Протяженность, км

	1
	2
	3

	1. 
	А/д «подъезд к ферме с.Бичурга-Баишево»
	0,871

	2. 
	А/д «Шемурша – Бичурга-Баишево – Асаново» (ул.в с.Бичурга-Баишево) 
	2,464

	3. 
	А/д «Внутрипоселенческая а/д по ул.Партизанская в с.Бичурга-Баишево»
	1,204

	4. 
	А/д по ул.советская в с.Бичурга-Баишево  
	1,255

	5. 
	ул.Карла Маркса в с.Бичурга-Баишево (проезд к кладбищу)
	0,695

	6. 
	ул. Набережная в с.Бичурга-Баишево (проезд от ул Карла Маркса)
	0,425

	7. 
	ул. Набережная в с.Бичурга-Баишево (проезд от ул Ленина)
	0,61

	8. 
	ул. Крымская в с.Бичурга-Баишево
	1,059

	9. 
	ул. Лесная в с.Бичурга-Баишево
	0,795

	10. 
	ул.Партизанская в с.Бичурга-Баишево
	0,241

	11. 
	ул.Карла Маркса в с.Бичурга-Баишево
	0,876

	12. 
	Переулок между ул.Советская и ул.Мичурина в с.Бичурга-Баишево
	0,223

	13. 
	Проезд к СДК в с.Бичурга-Баишево
	0,082

	14. 
	Проезд к пожарному депо в с.Бичурга-Баишево
	0,07

	15. 
	Переулки по ул.Мичурина в с.Бичурга-Баишево
	0,8

	16. 
	Переулок от ул.Кирова в д.Асаново
	0,26

	17. 
	Переулок по ул.Романа Козлова в д.Асаново
	0,16

	18. 
	ул.Кирова в д.Асаново
	0,617

	19. 
	Переулок между ул.Ленина и ул.Кирова в д.Асаново
	0,442

	20. 
	ул. Мусы Джалиля в д.Асаново
	0,612

	21. 
	Переулок по ул.Мусы Джалиля в д. Асаново
	0,513

	22. 
	ул.Романа Козлова в д.Асаново
	0,748

	23. 
	Подъезд к кладбищу в д.Асаново
	0,877

	24. 
	ул.Ленина в д.В-Буяново
	1,969

	25. 
	ул.Советская в д.В-Буяново
	1,531

	26. 
	Подъезд к кладбищу в д.Верхнее Буяново
	0,326

	27. 
	ул.Кирова в д.Большое Буяново
	0,225

	28. 
	ул.Карла Маркса в д.Большое Буяново
	0,741

	29. 
	Подъезд к кладбищу в д.Большое Буяново
	0,358

	30. 
	ул.Мичурина в д.Большое Буяново
	0,235

	31. 
	ул.Речная в д.Большое Буяново
	0,437

	32. 
	ул.Октябрьская в д.Большое Буяново
	0,745

	33. 
	ул.Школьная в д.Большое Буяново
	0,137

	34. 
	А/д «Шемурша-Новая Шемурша-Большое Буяново» -(улица в д.Старая Шемурша подъезд к ферме)
	1,2

	35. 
	А/д по ул.Свердлова и ул.Чкалова в д.Старая Шемурша
	2,74

	36. 
	ул.Свердлова в д.Старая Шемурша
	0,702

	37. 
	ул.Чкалова в д.Старая Шемурша
	0,566

	38. 
	А/д «подъезд к школе в д.Карабай-Шемурша» (ул.Школьная д.К-Шемурша)
	0,432

	39. 
	А/д «подъезд к школе от автомобильной дороги «Цивильск-Ульяновск»
	0,31

	40. 
	Подъезд к детскому саду в д.Карабай-Шемурша
	0,112

	41. 
	А/д «Цивильск-Ульяновск»-Новое-Буяново (ул.Чапаева д.Новое Буяново)
	1,9

	42. 
	ул.Победы в д.Карабай-Шемурша
	1,154

	43. 
	ул.Речная в д.Карабай-Шемурша
	0,356

	44. 
	ул.Карла Маркса в д.Карабай-Шемурша
	0,475

	45. 
	Ул.Советская в д.Карабай-Шемурша
	0,186

	46. 
	ул.Молодежная в д.Карабай-Шемурша
	0,455

	47. 
	Ул.Ленина в д.Карабай-Шемурша
	0,15

	48. 
	Ул.Московская в д.Карабай-Шемурша
	0,604

	49. 
	Ул.Воргаш в д.Карабай-Шемурша
	0,354

	50. 
	Ул.Ленина в д.Карабай-Шемурша и проезд к ферме в д.Карабай-Шемурша
	0,776

	51. 
	Проезд к противопожарному водоему в д.Карабай-Шемурша
	0,154

	52. 
	Проезд к зернохранилищу в д.Карабай-Шемурша
	0,164

	53. 
	Ул.Калинина в д.Карабай-Шемурша заезд от а/д Цивильск-Ульяновск
	0,239

	54. 
	Ул.Калинина в д.Карабай-Шемурша заезд от а/д «Цивильск-Ульяновск»-Новое-Буяново (ул.Чапаева д.Новое Буяново)
	0,223

	55. 
	Проезд к кладбищу в д.Карабай-Шемурша
	0,05

	56. 
	Ул.Лесная в д.Новое Буяново
	1,199

	57. 
	Ул.Восточная в д.Новое Буяново
	0,395


	58. 
	Ул.Чапаева в д.Новое Буяново
	0,398

	59. 
	А/д«Малое-Буяново – Какерли Шигали» (ул.Советская, ул.Ленина в д.К-Шигали)
	1,036

	60. 
	«Цивильск-Ульяновск»-Чепкас-Никольское-Красный Ключ»-Нижнее Буяново (ул.Ворошилова, пер-к, ул.К-Маркса)
	1,687

	61. 
	А/д «Цивильск-Ульяновск»-Трехизб-Шемурша-Малое Буяново (ул.Ленина в д.Трехизб-Шемурша)
	1,12

	62. 
	А/д «Цивильск-Ульяновск»-Малое Буяново-Трехизб-Шемурша (ул.Центральная в д.Т-Шемурша)
	1,885

	63. 
	А/д по ул.Бараева в д.Трехизб-Шемурша  (есть проект)
	1,8

	64. 
	ул.Озерная в д.Трехизб-Шемурша
	0,509

	65. 
	ул.Садовая в д.Трехизб-Шемурша
	0,653

	66. 
	ул.Калинина д.Какерли-Шигали
	0,78

	67. 
	ул.Афанасьева в д.Какерли-Шигали
	0,3

	68. 
	ул.Ленина в д.Какерли-Шигали
	0,371

	69. 
	переулок  Комсомольский  в д.Какерли-Шигали
	0,216

	70. 
	подъезд к кладбищу в д.Какерли-Шигали
	0,141

	71. 
	ул.Ленина в д.Малое Буяново
	0,288

	72. 
	Подъезд к СДК в д.Малое Буяново
	0,092

	73. 
	ул.Павлова в д.Малое Буяново
	0,509

	74. 
	Подъезд к кладбищу в д.Малое Буяново
	0,304

	75. 
	Переулок между ул.Ленина и ул.Карла Маркса в д.Малое Буяново
	0,284

	76. 
	А/д «Бичурга – Баишево – Русские – Чукалы» - Старые Чукалы
	5,918

	77. 
	А/д «Шемурша-Русские Чукалы»-Старые Чукалы-Шамкино (ул.Партизанская)
	1,726

	78. 
	А/д  по ул.Пионерская, ул.Комсомольская и Сосновка в д.Старые Чукалы
	2,611

	79. 
	ул.Советская в д.Старые Чукалы
	0,167

	80. 
	ул.Ленина в д.Старые Чукалы
	1,046

	81. 
	Переулок между ул.Советская и ул.Партизанская в д.Старые Чукалы
	0,284

	82. 
	Переулок по ул.Партизанская в д.Старые Чукалы
	0,162

	83. 
	Проезд  в с. Шамкино
	0,981

	84. 
	«Цивильск-Ульяновск»-Чепкас-Никольское-Красный Ключ»-Трехбалтаево-Байдеряково
	4,4

	85. 
	А/д  по ул.Тукая в с.Трехбалтаево 
	1

	86. 
	А/д по ул. Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево
	0,76

	87. 
	А/д по ул. Урукова и Спортивная
	1,248

	88. 
	Ул.Полевая в с.Трехбалтаево
	0,302

	89. 
	Ул.Новая в с.Трехбалтаево
	0,477

	90. 
	Ул.Карла Маркса в с.Трехбалтаево
	0,444

	91. 
	Ул.Михайлова в с.Трехбалтаево
	0,556

	92. 
	Переулок между ул.Ленина и ул.3-я Набережная в с.Трехбалтаево
	0,39

	93. 
	Ул.Центральная  в с.Трехбалтаево
	0,382

	94. 
	Переулок между ул.Центральная и ул.3-я Набережная
	0,235

	95. 
	Переулок между ул.Победы и ул.Гагарина в с.Трехбалтаево
	0,242

	96. 
	Ул.Победы в с.Трехбалтаево
	0,23

	97. 
	Переулок по ул.Победы в с.Трехбалтаево
	0,199

	98. 
	Проезд к детскому саду и ул.Школьная в с.Трехбалтаево
	0,143

	99. 
	Переулок по ул.Молодежная в с.Трехбалтаево
	0,333

	100. 
	Проезд к парку в с.Трехбалтаево
	0,394

	101. 
	Ул. 1-я Набережная в с.Трехбалтаево
	0,866

	102. 
	Ул. 2-я Набережная в с.Трехбалтаево
	0,446

	103. 
	Ул. 3-я Набережная в с.Трехбалтаево
	1,048

	104. 
	Переулок между ул.Колхозная и ул. 1-я Набережная в с.Трехбалтаево
	0,277

	105. 
	Переулок между ул.Тукая и ул.Колхозная в с.Трехбалтаево
	0,245

	106. 
	Переулок по ул.1-я Набережная в с.Трехбалтаево
	0,094

	107. 
	Ул.Алеева в д.Байдеряково
	1,06

	108. 
	Ул.Песчаная в д.Байдеряково
	0,293

	109. 
	Ул.Полевая в д.Байдеряково
	0,895

	110. 
	Подъезд к кладбищу в д.Байдеряково
	0,674

	111. 
	А/д «Чепкас-Никольское-Чепкас-Ильметево» (ул.Терешковой в д. Чепкас-Ильметево) 
	0,42

	112. 
	ул.Полевая в д.Чепкас-Ильметево
	0,508

	113. 
	ул.Молодежная в с. Чепкас-Никольское
	0,988

	114. 
	ул.Победы в д.Чепкас-Ильметево
	0,337

	115. 
	ул.Речная в д. Чепкас-Ильметево
	0,242

	116. 
	ул.Национальная в д.Чепкас-Ильметево
	0,58

	117. 
	Подьезд к кладбищу в д.Чепкас-Ильметево
	0,101

	118. 
	Переулки по ул.Гастелло в с.Чепкас-Никольское
	0,566

	119. 
	ул.Ленина до школы д.Русские Чукалы
	0,829

	120. 
	ул.Октябрьская д.Русские Чукалы
	0,7

	121. 
	ул.Партизанскаяд.Русские Чукалы
	0,763

	122. 
	ул.Комсомольская д.Русские Чукалы
	0,299

	123. 
	подъезд к водонапорной башни д.Русские Чукалы
	0,1

	124. 
	по ул.Ленина от перекрестка с ул.Мира д.Новые Чукалы
	0,5

	125. 
	по ул.Мира Новые Чукалы
	0,8

	126. 
	по ул.Маяковского.Первомайская.Советская д.Новые Чукалы
	0,755

	127. 
	ул.Новая и подъезд к кладбищу д.Новые Чукалы
	1,475

	128. 
	пер.по ул.Ленина д.Новые Чукалы
	0,122

	129. 
	ул.Мельничная д.Новые Чукалы
	0,545

	130. 
	ул.Пионерская д.Новые Чукалы
	0,325

	131. 
	ул.Набережная д.Новые Чукалы
	0,15

	132. 
	ул.Горная д.Новые Чукалы
	0,75

	133. 
	пер.Кувайский д.Новые Чукалы
	0,18

	134. 
	ул.Чапаева д.Новые Чукалы
	0,17

	135. 
	ул.Школьная д.Яблоновка
	1,151

	136. 
	подъезд к кладбищу д.Яблоновка
	0,86

	137. 
	ул.Пролетарская д.Яблоновка
	0,3

	138. 
	ул.Кооперативная д.Яблоновка
	0,255

	139. 
	ул. Шоссейная в с. Шемурша 
	1,431

	140. 
	подъезд к кладбищу в д. Андреевка 
	0,281

	141. 
	ул. Заводская в с. Шемурша
	2,352

	142. 
	ул. Красный Бор в с.Шемурша
	1,258

	143. 
	ул. Речная в с.Шемурша
	0,776

	144. 
	ул. Набережная в с.Шемурша
	0,665

	145. 
	ул. Лесная в д.Андреевка 
	1,297

	146. 
	улично-дорожная сеть по ул. Ленина, ул. Ильбекова, ул. Карла Маркса,  ул. Урукова и ул. Западная в с.Шемурша 
	4,371

	147. 
	ул. Совхозная в с.Шемурша
	1,079

	148. 
	ул. 50 лет Октября в с.Шемурша
	0,49

	149. 
	ул. Садовая в с.Шемурша
	0,697

	150. 
	ул. Молодежная в с.Шемурша
	0,78

	151. 
	ул. Корчагина в с.Шемурша 
	0,454

	152. 
	ул. Луговая в с.Шемурша 
	0,836

	153. 
	ул. 70 лет Октября в с.Шемурша 
	0,502

	154. 
	ул. Заречная в с.Шемурша 
	0,343

	155. 
	переулок Пионерский в с.Шемурша 
	0,446

	156. 
	переулок Комсомольский в с.Шемурша
	0,228

	157. 
	ул. Полевая в с.Шемурша
	0,59

	158. 
	ул. Дружбы в с.Шемурша 
	0,452

	159. 
	ул. Денисова в с.Шемурша 
	0,395

	160. 
	ул. Энтузиастов в с.Шемурша 
	0,367

	161. 
	ул. Долгова в с.Шемурша 
	0,336

	162. 
	ул. 55-лет Победы в с.Шемурша 
	0,329

	163. 
	ул. Победы в с.Шемурша
	0,636

	164. 
	ул. Юбилейная в с.Шемурша
	0,283

	165. 
	ул. Дорожников в д.Новая Шемурша
	0,354

	166. 
	ул. Новая в д.Новая Шемурша
	0,339

	167. 
	ул. Строителей в д.Новая Шемурша
	0,351

	168. 
	ул. Чапаева в д.Новая Шемурша
	0,74

	169. 
	ул. Мира в с.Шемурша 
	0,31

	170. 
	ул. Восточная в с.Шемурша
	0,363

	171. 
	ул. Агрохимиков в с.Шемурша
	0,53

	172. 
	ул. Афанасьева в с.Шемурша
	0,437

	173. 
	ул. Максимова  в с.Шемурша
	0,435

	174. 
	подъезд к ипподрому в с.Шемурша
	0,425

	175. 
	ул. Животноводов и ул. Шоссейная в  д.Новая Шемурша
	0,552

	176. 
	ул. В. Кудряшова в  д. Новая Шемурша
	0,351

	177. 
	ул. Николаева в д.Андреевка
	0,518

	178. 
	ул. Шоссейная в  д. Андреевка
	0,56

	179. 
	ул. Садовая в д.Андреевка
	0,201

	180. 
	ул. Гагарина в д.Андреевка 
	1,881

	181. 
	ул.  Октябрьская в с.Шемурша
	0,747

	182. 
	ул. Лесная  в с.Шемурша
	0,986

	183. 
	ул. Ильбекова  в с.Шемурша
	0,168

	184. 
	переулок от д. № 27 по ул. Ленина до д. № 30 по ул. Космовского в с.Шемурша
	0,119

	185. 
	переулок  по ул. Лесная в д.Андреевка 
	0,154

	186. 
	ул. Ленина от д. № 28 до д. № 26 в с.Шемурша
	0,213

	187. 
	ул. Овражная в с.Шемурша
	0,314

	188. 
	ул. Лесхозная  в с.Шемурша
	0,525

	189. 
	ул. Шоссейная в  д. Андреевка
	0,56

	190. 
	ул. Садовая в д.Андреевка
	0,201

	191. 
	ул. Гагарина в д.Андреевка 
	1,881

	192. 
	ул.  Октябрьская в с.Шемурша
	0,747

	193. 
	ул. Лесная  в с.Шемурша
	0,986

	194. 
	ул. Ильбекова  в с.Шемурша
	0,168


	195. 
	переулок от д. № 27 по ул. Ленина до д. № 30 по ул. Космовского в с.Шемурша
	0,119

	196. 
	переулок  по ул. Лесная в д.Андреевка 
	0,154

	197. 
	ул. Ленина от д. № 28 до д. № 26 в с.Шемурша
	0,213

	198. 
	ул. Овражная в с.Шемурша
	0,314

	199. 
	ул. Лесхозная  в с.Шемурша
	0,525

	
	ВСЕГО
	129,399


Движение пешеходов осуществляется по краю проезжей части улиц и дорог, конструктивно выделенные тротуары в составе поперечного профиля улично-дорожной сети, как правило, отсутствуют, что создает угрозу дорожно-транспортных происшествий. 

Инфраструктура для велосипедного движения (велосипедные дорожки, велосипедные полосы, велопарковки) на территории Шемуршинского муниципального округа не развита. Движение велосипедистов осуществляется по проезжей части улиц и дорог.

Основными недостатками современной УДС муниципального округа являются:

· отсутствие твердого покрытия проезжей части на отдельных участках улично-дорожной сети;

· несоответствие параметров поперечного профиля улиц требованиям технических норм;

· недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улично-дорожной сети;

· недостаточный уровень комплексного обустройства дорог: освещения дорог, технические средства организации дорожного движения и пр.
Искусственные сооружения

На территории Шемуршинского муниципального округа расположено 18 мостовых сооружений, из которых 4 федерального значения, 2 регионального значения и 12 местного значения.
1.5.3 Пассажирский транспорт

Через территорию Шемуршинского муниципального округа проходят межрегиональные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Сведения о них приведены ниже в таблице.

Таблица 1.5.3-1 Сведения о межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, проходящих по территории Шемуршинского муниципального округа

	№
	Рейс
	Промежуточные остановочные пункты
	Время в   пути
	Дни и время следования

	1
	2
	3
	4
	5

	553
	Шемурша с. АВ - Москва Красногвардейская, АС

(Рейс: Шемурша с. ДКП — Москва АС Красногвардейская 553)
	Батырево с., Комсомольское с., Нижний Новгород, Владимир
	8:10
	Ежедневно

15:00

	737
	Шемурша с. АВ - Новочебоксарск

(Рейс: Ульяновск Центральный АВ — Новочебоксарск г. ДКП 737)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское п. поворот, Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот, Кугеси пгт, Чебоксары АВ Центральный
	2:50
	Ежедневно

17:38

	1156
	Шемурша с. АВ - Новочебоксарск

(Рейс: Ульяновск Центральный АВ — Новочебоксарск г. ДКП 1156)
	Карабай-Шемурша д., Батырево с., Новое Котяково д., Долгий Остров д., Новочелны-Сюрбеево с., Яльчики с. пов., Комсомольское с., Канаш АВ, Цивильск поворот, Кугеси пгт, Чебоксары АВ Центральный
	2:50
	Ежедневно

14:05, 15:22

	695
	Шемурша с. АВ - Новочебоксарск

(Рейс: Ульяновск Центральный АВ — Новочебоксарск г. ДКП 695)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Новое Котяково д., Долгий Остров д., Новочелны-Сюрбеево с., Яльчики с. пов., Комсомольское п. поворот, Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот, Кугеси пгт, Чебоксары АВ Центральный
	2:50
	Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс

13:35, 15:39

	2207
	Шемурша с. АВ - Новочебоксарск

(Рейс: Ульяновск (Новый город) — Новочебоксарск г. ДКП 2207)
	Карабай- Шемурша д., Батырево с., Комсомольское с., Канаш АВ, Чебоксары АВ Центральный
	2:58
	Ежедневно

09:42

	136
	Шемурша с. АВ - Русские Чукалы д.

(Рейс: Шемурша с. ДКП — Русские Чукалы д. 136)
	Андреевка д., Татарские Тюки д., Мордовские Тюки д., Шланга с. -1 пов., Шланга с. -2 пов., Асаново д., Бичурга-Баишево с., Шамкино с., Старые Чукалы д.
	0:47
	Пн, Вт, Ср, Чт, Пт

08:11 16:31

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб

11:31 14:31

	670

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ - Русские Чукалы д. 

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Русские Чукалы д. 670)
	Мордовские Тюки д., Асаново д., Бичурга-Баишево с., Шамкино с.
	0:37
	Пт

15:51

Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс

11:57

	726

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ - Самара

(Рейс: Йошкар-Ола АВ — Самара АВ ч/з Тольятти АВ 726)
	Ульяновск АВ, Димитровград, Тольятти СГ
	18:22
	Через день, начиная с 02.02.2019

23:30

	555

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ - Самара

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Самара АВ ч/з Мирный пгт 555)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Старые Алгаши с. пов., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с., Ульяновск АВ, Ульяновск АС Верхняя Терраса, Чердаклы пгт, Димитровград, Высокий Колок с. пов., Елховка с., Старый Буян с., Мирный пгт, Красный Яр с.
	9:03
	Через день, начиная с 23.01.2019
10:11

	651

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ - Самара

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Самара АВ 651)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с., Ульяновск АВ, Ульяновск АС Верхняя Терраса, Чердаклы пгт, Димитровград, Высокий Колок с. пов., Елховка с., Старый Буян с., Мирный пгт, Красный Яр с.
	9:03
	Через день, начиная с 22.01.2019

10:11

	703

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Самара

(Рейс: Йошкар-Ола АВ — Самара АВ ч/з Тольятти АВ 703)
	Ульяновск АВ, Димитровград, Тольятти СГ
	16:19
	Через день, начиная с 01.02.2019

22:00

	630

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Саратов

(Рейс: Йошкар-Ола АВ — Саратов АВ ч/з Балаково 630)
	Ульяновск АВ, Сызрань АВ, Балаково
	12:14
	Ежедневно

20:05

	771

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Тереньга

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Тереньга 771)
	Трёхизб-Шемурша с., Старое Дрожжаное с., Новые Алгаши с., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с., Ульяновск АВ, разъезд Большие Ключищи, Солдатская Ташла с., Скугареевка с., Подкуровка с., Ясашная Ташла с., Федькино с.
	4:05
	Пн, Вт, Чт, Пт, Сб, Вс

15:29

	1893

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск (Новый город) 1893)
	Трёхизб-Шемурша с., Новые Какерли с. пов., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Орловка п., Новые Тимерсяны с. пов., Большое Нагаткино с., Ульяновск АВ
	2:45
	Ежедневно

16:25

	585
	Шемурша с. АВ - Ульяновск

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск Центральный АВ 585)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Старое Дрожжаное с., Новые Алгаши с., Старые Алгаши с. пов., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с.
	3:20
	11:10

	585

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск (Новый город) 585)
	Трёхизб-Шемурша с., Новые Какерли с. пов., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Средние Алгаши д. пов., Старые Алгаши с. пов., Орловка п., Новые Тимерсяны с. пов., Большое Нагаткино с., Крестниково с., Новый Урень с., Ульяновск АВ
	2:55
	Ежедневно

13:05

	585

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск Центральный АВ 585)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Старое Дрожжаное с., Новые Алгаши с., Старые Алгаши с. пов., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с.
	3:03
	Ежедневно

11:10, 12:20, 13:37, 14:38, 17:50, 18:40, 20:26

	585

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск (Новый город) ч/з Батырево с. ДКП 585)
	Татарский Саплык д. пов., Старое Дрожжаное с., Новые Алгаши с., Старые Алгаши с. пов., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с., Ульяновск АВ
	3:12
	Ежедневно

10:00, 11:47, 17:00, 19:19, 19:24

	737

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Ульяновск Центральный АВ 737 через Чебоксары)
	Трёхизб-Шемурша с., Старое Дрожжаное с., Старые Алгаши с. пов., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с.
	3:26
	Ежедневно

13:14

	1156

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Ульяновск Центральный АВ 1156)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Старые Алгаши с. пов., Орловка п., Большое Нагаткино с.
	2:54
	Ежедневно

10:55, 12:48

	555

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск Центральный АВ 555)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с.
	2:33
	Ежедневно

15:43

	724

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Шумерля г. ДКП — Ульяновск Центральный АВ 724)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Старые Алгаши с., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с.
	2:35
	Ежедневно

16:55

	695

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Ульяновск Центральный АВ 695)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Старые Алгаши с., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с.
	2:42
	Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 

09:43 12:03

	585

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ – Ульяновск

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск (Новый город) ч/з Комсомольское с. ДКП 585)
	Трёхизб-Шемурша с., Татарский Саплык д. пов., Новые Алгаши с., Старые Алгаши с. пов., Орловка п., Большое Нагаткино с., Новый Урень с., Ульяновск АВ
	3:00
	Ежедневно

08:35

	670
	Шемурша с. АВ - Чебоксары АВ Центральный

(Рейс: Русские Чукалы д. — Чебоксары Центральный АВ 670)
	Батырево с., Комсомольское с., Канаш АВ
	2:50
	Пт 

17:58

Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс

15:12

	697
	Шемурша с. АВ - Чебоксары АВ Центральный

(Рейс: Чепкас-Никольское п. — Чебоксары Центральный АВ 697 )
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское с., Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот, Кугеси пгт
	2:30
	Ежедневно

06:55

	546
	Шемурша с. АВ - Чебоксары АВ Центральный

(Рейс: Шемурша с. ДКП — Чебоксары Центральный АВ 546)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Новое Котяково д., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское с., Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот, Кугеси пгт
	2:30
	Ежедневно 

15:30

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 

06:30

Вс 

11:00

	585
	Шемурша с. АВ - Чебоксары АВ Центральный

(Рейс: Ульяновск (Новый город) — Чебоксары Центральный АВ 585)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Новое Котяково д., Долгий Остров д., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское с., Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот, Кугеси пгт
	2:30
	Ежедневно
09:12, 11:30, 12:41, 12:50, 14:32, 16:20, 17:05, 17:25

	651
	Шемурша с. АВ - Чебоксары АВ Центральный

(Рейс: Самара АВ — Чебоксары Центральный АВ 651)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское с., Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот,   Кугеси пгт
	2:30
	Через день,  начиная с 23.01.2019
14:37



	771
	Шемурша с. АВ - Чебоксары АВ Центральный

(Рейс: Тереньга — Чебоксары Центральный АВ 771)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское с., Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот, Кугеси пгт
	2:20
	Пн, Вт, Чт, Пт, Сб, Вс 

09:05

	585
	Шемурша с. АВ - Чебоксары АВ Центральный

(Рейс: Ульяновск Центральный АВ — Чебоксары Центральный АВ 585)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Новое Котяково д., Долгий Остров д., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское с., Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот, Кугеси пгт
	4:00
	Ежедневно
07:32, 07:53, 10:09, 11:10, 12:25

	555
	Шемурша с. АВ - Чебоксары АВ Центральный

(Рейс: Самара АВ — Чебоксары Центральный АВ 555)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское п. поворот, Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Чурачики с., Цивильск поворот, Кугеси пгт
	2:30
	Через день,  начиная с 14.04.2019
14:37

	697

ТРАНЗИТ
	Шемурша с. АВ - Чепкас-Никольское п.

(Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Чепкас-Никольское п. 697)
	Большое Буяново д., Нижнее Буяново д., Трехбалтаево с., Новое Байдеряково д.
	0:25
	Ежедневно
16:35

	724
	Шемурша с. АВ – Шумерля

(Рейс: Ульяновск Центральный АВ — Шумерля г. ДКП 724)
	Карабай-Шемурша д., Яманчурино д. пов., Батырево с., Новое Котяково д., Долгий Остров д., Сюрбеево трасса, Яльчики с. пов., Комсомольское с., Маяк д., Канаш АВ, Шихазаны п., Калинино с., Юманай с.
	3:00
	Ежедневно
10:43


Внутренние пассажирские перевозки на территории муниципального округа осуществляются по двум муниципальным маршрутам движения общественного автотранспорта. Сведения о них приведены ниже в таблицах.

Таблица 1.5.3-2 Сведения о муниципальных маршрутах движения общественного автотранспорта на территории Шемуршинского муниципального округа

	Наименование маршрута, проходящего через сельское поселение
	№
	Наименование остановки
	Протяженность (км)
	Количество ед. подвижного состава на линии
	Средний интервал (мин)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Шемурша - Чепкас-Никольское»
	130
	Шемурша(автовокзал)

Старая Шемурша

Большое Буяново

Верхнее Буяново

Нижнее Буяново

Трехбалтаево

Байдеряково

Чемкас-Ильметьево

Чепкас-Никольское


	21
	н/д
	н/д

	«Шемурша – Русские Чукалы»
	136
	Малое Буяново

Трехизб-Шемурша

Шемурша(автовокзал)

Шемурша (рынок)

Андреевка

Тат.Тюки

Морд.Тюки

Шланги

Асаново

Бичурга-Баишево

Шамкино,

Старые Чукалы

Новые Чукалы

Русские Чукалы
	35
	н/д
	н/д


Таблица 1.5.3-3 Схемы и остановочные пункты по маршрутам движения общественного автотранспорта в границе Шемуршинского муниципального округа
	Наименование объекта
	Схема

	1
	2

	«Шемурша - Чепкас-Никольское»
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	«Шемурша – Русские Чукалы»
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Автомобилизация, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Общее количество автомобилей на территории муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 1870 единиц. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями в среднем составляет 167,2 легковых автомобилей на 1000 жителей. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики уровень автомобилизации принимается 279,4 автомобилей на 1000 жителей.

Таблица 1.5.3-4 Уровень автомобилизации в Шемуршинском муниципальном округе

	Наименование показателя
	На 01.01.2023 г.

	1
	2

	Количество автомобилей:
	1870

	В том числе:

- легковые автомобили, находящиеся в собственности граждан;

- ведомственные автомобили;

- такси;

- грузовые автомобили.
	1846

31

10

182

	Количество мототранспортных средств
	323


Хранение легковых автомобилей на территории населенных пунктов Шемуршинского муниципального округа осуществляется преимущественно на территории земельных участков частной собственности, в индивидуальных гаражах на территории таких участков, на открытых стоянках, обочинах улиц и дорог. Обустроенные парковки имеются вблизи общественных объектов. Гаражные кооперативы и организованные внеуличные парковки на территории муниципального округа отсутствуют.

На территории Шемуршинского муниципального округа действуют 2 автозаправочных станции и 2 станции технического обслуживания автомобилей.

Потребность населения в АЗС и СТО удовлетворена.

1.6 Инженерная инфраструктура

1.6.1 Водоснабжение

На территории Шемуршинского муниципального округа имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в 6 населенных пунктах: с. Шемурша и д. Новая Шемурша, с. Трехбалтаево, с. Бичурга – Байшево, деревне Новые Чукалы, д. Байдеряково.

Водоснабжение села Шемурша и деревни Новая Шемурша

На территории села Шемурша существует развитая, централизованная, кольцевая система водоснабжения, которая охватывает 80 % территории.

На территории деревни Новая Шемурша существует развитая, централизованная система водоснабжения, которая охватывает 90 % территории.

Централизованная система водоснабжения на территории с. Шемурша и д. Новая Шемурша обеспечивает водой население и социально-бытовые объекты и производство.

Источником хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения на территории села Шемурша и деревни Новая Шемурша являются воды из шести подземных источников (пять – в селе Шемурша и один – в деревне Новая Шемурша).

Вода, забираемая из скважин, проходит очистку в фильтровых колоннах, установленных в скважинах.

Артезианская скважина №1 была пробурена в 1975г., располагается в центральной части села Шемурша по улице Ленина рядом с домом №48, Скважина состоит из обсадной и фильтровой колонны, общая глубина скважины составляет 63м. Обсадная колонна Ø219мм расположена на глубине от 0 до 40 м, фильтровая колонна Ø168мм - от 35 до 63м. Дебет скважины при динамическом уровне 35м составляет 172,8 м3/сут. Водоносные горизонты залегают на глубине 42-46м. 

Артезианская скважина №2 была пробурена в 1978г., располагается в центральной части села Шемурша по улице Ленина напротив дома №54А, географические координаты 54°52´55˝ с. ш., 47°30´53˝ в. д. Скважина состоит из обсадной и фильтровой колонны, общая глубина скважины составляет 62м. Обсадная колонна Ø219мм расположена на глубине от 0 до 29 м, фильтровая колонна Ø168мм - от 23 до 62м. Статический уровень воды скважины – 12м. Дебет скважины при динамическом уровне 26м составляет 103,7 м3/сут. Водоносные горизонты залегают на глубинах 36-37м и 43- 50м. 

Артезианская скважина №3 была пробурена в 1987г., располагается в центральной части села Шемурша по улице Совхозная рядом с домом №22, географические координаты 54°52´59˝ с. ш., 47°30´41˝ в. д. Скважина состоит из обсадной и фильтровой колонны, общая глубина скважины составляет 67м. Обсадная колонна Ø245мм расположена на глубине от 0 до 55 м, фильтровая колонна Ø168мм - от 45 до 67м.

Статический уровень воды скважины – 30м. Дебет скважины при динамическом уровне 44м составляет 103,7 м3/сут. Водоносные горизонты залегают на глубине 55-60м.

Артезианская скважина №4 была пробурена в 1961г., располагается в центральной части села Шемурша по улице Ленина рядом с домом №65. Скважина состоит из обсадной и фильтровой колонны, общая глубина скважины составляет 50м. Обсадная колонна Ø273мм расположена на глубине от 0 до 35 м, фильтровая колонна Ø168мм - от 35 до 50м. 

Статический уровень воды скважины – 27м. Дебет скважины при динамическом уровне 35м составляет 172,8 м3/сут. Водоносные горизонты залегают на глубине 36,5-50м. 

Артезианская скважина №5 была пробурена в 1967г., располагается в северной части села Шемурша по улице Лесная на территории Лесхоза. Скважина состоит из обсадной и фильтровой колонны, общая глубина скважины составляет 62м. Обсадная колонна Ø219мм расположена на глубине от 0 до 22,5 м, фильтровая колонна Ø168мм - от 19 до 62м.

Статический уровень воды скважины – 22м. Дебет скважины при динамическом уровне 27м составляет 86,4м3/сут. Водоносные горизонты залегают на глубине 32-37м.

Артезианская скважина №6 была пробурена в 1978г., располагается на юго- восточной окраине деревни Новая Шемурша. Скважина состоит из обсадной и фильтровой колонны, общая глубина скважины составляет 62м. Обсадная колонна Ø219мм расположена на глубине от 0 до 29 м, фильтровая колонна Ø168мм - от 23 до 62м. Статический уровень воды скважины – 12м. Дебет скважины при динамическом уровне 26м составляет 103,7м3/сут.

Рабочая часть фильтра каждой скважины: дырчатая или щелевая. Другие очистные сооружения на источниках воды отсутствуют.

Режим работы насосного оборудования всех скважин осуществляется в автоматическом режиме. Учет объемов поднятых и отпущенных вод потребителям ведется косвенным методом по показаниям счетчика электрической энергии.

Максимальный суточный расход воды, согласно расчетам, составляет 557,975 м3/сут

Вокруг всех источников установлена зона санитарной охраны (ЗСО).

Вода из артезианских скважин перекачивается насосами в водонапорные башни системы Рожновского, тип - ВБР-10-15. Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 960 мм, диаметр бака – 2500 мм. Общая полезная вместимость башни 23 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака.

Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой

Водонапорные башни и резервуары одиночных скважин в cеле Шемурша и деревне Новая Шемурша находятся в удовлетворительном состоянии.

Качество воды из скважин и централизованной системы водоснабжения с. Шемурша контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике» 

Характеристики водозаборных сооружений с насосным оборудованием (глубинные насосы типа ЭЦВ) приведены в таблице 1.6.1-1.

Таблица 1.6.1-1 Устройства водозабора из подземных источников Шемуршинского муниципального округа
	№ п/п.
	Расположение скважины
	Год постройки
	Тип насоса
	Количество
	Мощность насоса, кВт
	Производительность, м3/ч.
	Фактический % износа
	Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт*ч/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	№ 1, с. Шемурша, рядом с ул. Ленина, д. 48
	1975
	ЭЦВ 6-6,3-80
	1
	2,8
	6,3
	100
	0,44

	2.
	№ 2, с. Шемурша, рядом с ул. Ленина, д. 54А
	1978
	ЭЦВ 6-6,3-125
	1
	4,5
	6,3
	100
	0,714

	3.
	№ 3, с. Шемурша, рядом с ул. Совхозная, д. 22
	1987
	ЭЦВ 6-6,3-80
	1
	2,8
	6,3
	100
	0,44

	4.
	№ 4, с. Шемурша, рядом с ул. Ленина, д. 65
	1961
	ЭЦВ 6-6,3-80
	1
	2,8
	6,3
	100
	0,44

	5.
	№ 5, с. Шемурша, ул. Лесная, территория Лесхоза
	1967
	ЭЦВ 6-10-80
	1
	4
	10
	100
	0,4

	7.
	№ 6, д. Новая Шемурша, восточная часть
	1978
	ЭЦВ 6-10-80
	1
	4
	10
	100
	0,4


Установленная производственная мощность водопровода составляет 743,1 м3/сут. Износ водопроводных сетей села Шемурша и деревни Новая Шемурша составляет 32%.

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 22,65 км.

Общий балансы подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения за 2017 г. приведены в таблице ниже. Балансы составлены на основе предоставленных данных администрацией. Системы горячего водоснабжения в селе Шемурша и деревне Новая Шемурша отсутствуют. Потребление технической воды не производится.

Таблица 1.6.1-2 Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2017 г. в селе Шемурша и деревни Новая Шемурша

	Показатель
	Единица измерения
	Значение

	1
	2
	3

	Поднято воды
	тыс. м3
	137,556

	Пропущено через очистные
	тыс. м3
	0,000

	Собственные нужды
	тыс. м3
	0,000

	Неучтенные потери на источнике
	тыс. м3
	0,000

	Подано в сеть
	тыс. м3
	137,556

	Естественная убыль
	тыс. м3
	6,998

	Неучтенные потери в сетях
	тыс. м3
	22,684

	Отпущено воды потребителям
	тыс. м3
	107,874


Водоснабжение села Трехбалтаево

В с. Трехбалтаево имеются три водонапорные башни, требуется капитальный ремонт очистных сооружений. Анализ современного состояния системы водоснабжения села Трехбалтаево выявил следующее: –система очистки и обеззараживания воды не функционирует, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой; – не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

В остальных населенных пунктах водоснабжение организовано из личных скважин и колодцев. 

Основными проблемами в сфере водоснабжения Шемуршинского муниципального округа являются:

· недостаточная развитость системы централизованного водоснабжения,

· износ водопроводных насосного оборудования,

· отсутствие водопроводных очистных сооружений в с. Шемурша и д. Новая Шемурша, c. Трехбалтаево.

1.6.2 Водоотведение

Система централизованной хозяйственно-бытовой канализации в настоящее время на территории Шемуршинского муниципального округа существует только в с. Шемурша., охватывающая 40 % территории села.

В с. Шемурша имеется централизованная система водоотведения, где стоки удаляются сплавным методом. Канализационная сеть состоит из самотечных участков, расположенных в жилой застройке, ряда уличных коллекторов и центрального главного коллектора. Система водоотведения подключена к крупным общественным зданиям, некоторым производственным предприятиям и большей части многоквартирных домов.

Протяженность канализационных сетей в селе Шемурша составляет 8,93 км из них: 2,602 км напорных сетей от КНС, 6,328 км самотечных сетей. 

Система водоотведения села Шемурша была построена в 2009 году и выполнена из полиэтиленовых труб диаметрами от 0,063 до 0,225 м. 

Для перекачки хозбытовых стоков предусмотрены четыре канализационные насосные станции:

· КНС №1 (запорожец) с установленным погружным насосом WILO-Drain STC-80- 17/95 в количестве 1 шт.;

· КНС №2 (ЦРБ) с установленными погружными насосами типа НПК 20-22 в количестве 2 шт.;

· КНС №3 (ул. К. Маркса) с установленными погружными насосами типа GRUNDFOS SEV 80.80.22.4.50D в количестве 2 шт.; 

· КНС №4 (ГИДББ) с установленными погружными насосами типа GRUNDFOS SEV 65.65.22.2 в количестве 2 шт.

Стоки по системе напорно-самотечных коллекторов направляются в приемные камеры канализационных очистных сооружений. Очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод расположены на восточной окраине села. Установка биологической очистки предназначена для биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, доочистки стоков, обеззараживания воды до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обезвоживания осадка. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в р. М. Карла.

Комплекс очистных сооружений биологической очистки с пропускной способностью 400 куб. м/сутки разработан ЗАО «Федеральный центр Госстроя России» по строительству систем и сооружений водоснабжения и водоотведения «Экострой». Работы по строительству и пуско-наладке проводились ООО «Спецстройкоммуникации». Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2009 году. Режим работы очистных сооружений – 365 дней в году, тип очистных сооружений – биологические с биологической доочисткой.

Техническое состояние централизованной системы водоотведения удовлетворительное.

Очистные сооружения построены двумя блоками по 200 м3/сут. Оба блока размещаются в одном технологическом корпусе. Сточные воды на очистку подаются технологической канализационной станцией.

В состав каждого блока очистных сооружений входят: приемная камера, песколовка, блок регулирования стоков, первичный анаэробный отстойник-биореактор, аэротенк I-ступени, вторичный отстойник, аэротенк II-ступени, третичный отстойник, узел обеззараживания.

Очищенные сточные воды из каждого блока собираются в один коллектор и направляются в контактный резервуар.

С периодичностью один раз в квартал проводятся отборы проб из р. Малая Карла в трех контрольных точках: 500 метров выше, 500 метров ниже и в точке сброса очищенных сточных вод. Качество очищенных сточных вод соответствует микробиологическим и санитарно-гигиеническим нормам

Баланс поступления сточных вод за 2017 год представлен в таблице ниже.

Таблица 1.6.2-1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Объем отведенных стоков, тыс. м3/год
	Доля отведенных стоков, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Жилые здания
	49,914
	75,8

	2
	Объекты общественно-делового назначения
	15,858
	24,1

	3
	Производственные объекты
	0,039
	0,1

	
	Всего
	65,811
	100


В остальных населенных пунктах муниципального округа жители пользуются септикам, выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Основными проблемами системы водоотведения являются:

· отсутствие системы водоотведения в населённых пунктах.

1.6.3 Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение в районе имеется в с. Шемурша. МКД, социальная сфера и прочие организации отапливаются от теплоснабжающей организации ОАО «Коммунальник».

Теплоснабжение с. Шемурша осуществляется от 3 отопительных котельных, оснащенных устаревшим оборудованием. Мощностью до 3-х Гкал/час на территории муниципального округа составляют 33,3 % котельных. Топливо для большинства котельных – газ. 

В остальных населенных пунктах отопление индивидуальное- с использованием природного газа или твердого топлива (дрова, уголь).

Сведения об источниках теплоснабжения Шемуршинского муниципального округа приведены в следующей таблице.

Таблица 1.6.3-1 Характеристика котельных

	№ п/п
	Адрес котельной (сельсовет, населенный пункт, улица, номер)
	Эксплуатирующая организация
	Установленная мощность, Гкал/час
	Мощ-ность источ-ника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв мощности на котельных, Гкал/час
	Марка котла, завод-изготовитель 
	Мощность котла, МВт
	Режим использования (указать основной или резервный котел)
	Топливо (уголь, газ, пеллеты, дрова, иное)
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Котельная ул. ЦРБ (с. Шемурша, ул. Ленина, 20д)
	ОАО "Коммунальник"
	3,982
	3,693
	1,662
	2,031
	КВа-1 “Экран”
	0,86
	основной
	газ
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	Факел-1Г
	0,86
	основной
	газ
	1996

	
	
	
	
	
	
	
	Факел-1Г
	0,86
	основной
	газ
	1996

	
	
	
	
	
	
	
	КВа-1
	0,86
	основной
	газ
	1996

	
	
	
	
	
	
	
	КСВ-0,63
	0,54
	резервный
	уголь
	1996

	2
	Котельная квартальная (с. Шемурша, ул. Космовского, 9а)
	ОАО "Коммунальник"
	1,032
	0,957
	0,653
	0,304
	Vitoplex-100
	0,344
	основной
	газ
	2004

	
	
	
	
	
	
	
	Vitoplex-100
	0,344
	основной
	газ
	2004

	
	
	
	
	
	
	
	Vitoplex-100
	0,344
	основной
	газ
	2004

	3
	Котельная РДК (с. Шемурша, ул. Советская, 3а)
	ОАО "Коммунальник"
	3,982
	3,529
	1,428
	2,100
	КВа-1 “Экран”
	0,86
	основной
	газ
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	КВа-1 “Экран”
	0,86
	основной
	газ
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	КВа-1 “Экран”
	0,86
	основной
	газ
	1996

	
	
	
	
	
	
	
	Факел-1Г
	0,86
	основной
	газ
	1996

	
	
	
	
	
	
	
	КСВ-0,63
	0,542
	резервный
	уголь
	2000


Общая протяжённость сетей теплоснабжения на территории Шемуршинского муниципального округа составляет 3,776 км в двухтрубном исчислении.

Большая часть населения муниципального округа использует нецентрализованное индивидуальное печное теплоснабжение и водогрейные котлы, что обусловлено низкой плотностью застройки, высокой степенью газификации и историческими особенностями муниципального округа.

Основные проблемы и трудности системы теплоснабжения муниципального округа:

· высокий износ тепловых сетей;

· отсутствует коммерческий приборный учет отпуска тепловой энергии потребителям от источников ОАО «Коммунальник»;

· наличие не востребованной установленной мощности водогрейных котлов, в связи с отключением жилых домов от централизованного теплоснабжения и переводом квартир на индивидуальное теплоснабжение; 

недостаточная пропускная способность тепловой сети от котельной «ЦРБ» до УТ-4, от УТ-14 до Юбилейная, 1а, УТ-2 до УТ-3).

1.6.4 Электроснабжение

Электроснабжение Шемуршинского муниципального округа осуществляется от электрических сетей ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" через районную подстанцию «Шемурша» 110/35/10 кВ.

Таблица 1.6.4-1 Перечень подстанций на территории Шемуршинского муниципального округа напряжением 35 кВ и выше
	Наименование подстанции
	Уровни напряжений, ВН/СН/НН, кВ
	Ведомственная принадлежность
	Кол-во и мощность трансформаторов МВА
	Возможность модернизации ПС

	ПС 110/35/10 кВ Шемурша
	110
	ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
	2 шт., 15 МВА
	ДА

	ПС 35/10 кВ Бичурга-Байшево
	35
	ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
	2 шт., 6,3 МВА
	ДА


Опорным пунктом электроснабжения муниципального округа служит подстанция 110/35/10 кВ «Шемурша», на которой установлены два трансформатора мощностью 15,0 МВА. Общая мощностью 30,0 МВА. 

Всего в муниципальном округе имеется 2 подстанций, на которых установлены 4 трансформатора общей мощностью 42,6 МВА. По сетям 10 кВ запитаны ТП-10/0,4 кВ, от которых по ВЛ-0,4 электроэнергию получают промышленные, коммунально-бытовые и сельские потребители муниципального округа.

Питание подстанции 35кВ «Бичурга-Байшево» осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Шемурша» по одноцепной ВЛ-35 кВ «Бичурга-Байшево».

В целях рационального использования энергоресурсов и экономии бюджетных средств, ежегодно устанавливаются лимиты на потребление электроэнергии бюджетными учреждениями. Бесхозяйных электросетей нет. 

Источников генерации электроэнергии на территории Шемуршинского муниципального округа нет.

Размещенные на территории Шемуршинского МО ПС 110кВ, ПС 35кВ и ТП 10/0,4 кВ не имеют часов загрузки до максимально допустимых значений.

Основные проблемы и трудности системы электроснабжения муниципального округа:

· устаревшее оборудование на подстанциях и сетях 110/35/10/0,4 кВ.

1.6.5 Газоснабжение

Газоснабжение Шемуршинского муниципального округа осуществляется природным газом.

Природный газ поступает в муниципальный округ по газопроводу-отводу 325мм Дрожжаное-Шемурша со стороны Дрожжановского района Республики Татарстан области от ГРС Ст. Дрожжаное, расположенной в районе с. Старое Дрожжаное.

В районе г. Шемурша расположена ГРС.

В настоящее время от ГРС Шемурша газифицированы населенные пункты Шемуршинского муниципального района по газопроводам высокого давления 6 кгс/см2.

Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 163 км из которых: 125 км - газопроводов среднего давления, 38 км - газопроводов высокого давления.

Таблица 1.6.5-1 Перечень пунктов редуцирования системы газоснабжения в Шемуршинском муниципальном округе
	Название ГРС, ГРП, ШРП, КС
	Форма собственности (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная)
	Местонахождение объекта
	Давление на, входе/ выходе, Мпа
	Производительность, куб. м./час

	1
	2
	3
	4
	5

	ГРС Шемурша
	местная
	с. Шемурша
	5,5/0,6
	10000


Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).

Уровень газификации Шемуршинского муниципального района составляет - 100% населенных пунктов и 99% населения. В настоящее время из населенных пунктов, входящих в Шемуршинский муниципальный район, газифицировано природным газом: деревня Андреевка, деревня Асаново, деревня Байдеряково, посёлок Баскаки, село Бичурга-Байшево, деревня Большое Буяново, деревня Верхнее Буяново, деревня Какерли-Шигали, посёлок Канаш, деревня Карабай-Шемурша, посёлок Красный Вазан, посёлок Красный Ключ, посёлок Кучеки, посёлок Максим Горький, деревня Малое Буяново, деревня Мордовские Тюки, посёлок Муллиная, деревня Нижнее Буяново, деревня Новая Шемурша, деревня Новое Буяново, деревня Новые Чукалы, деревня Русские Чукалы, деревня Старая Шемурша, деревня Старые Чукалы, село Трехбалтаево, село Трёхизб-Шемурша, деревня Чепкас-Ильметево, село Чепкас-Никольское, село Шамкино, село Шемурша, деревня Яблоновка.

1.6.6 Связь

Населению Шемуршинского муниципального округа предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

· почтовая связь;

· телефонная связь общего пользования;

· услуги доступа в сеть Интернет;

· проводное радиовещание;

· телевизионное вещание;

· услуги мобильной телефонной связи.

Телефонная связь

Телефонная связь обеспечивается через АТС.

Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения. 

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории Шемуршинского муниципального округа представлена ведущими российскими операторами сотовой связи, такими как: Би Лайн, МТС, Мегафон. Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне. 

Информатизация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Ростелеком». Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM/2G/3G/4G (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

В основе проблемы развития сельской телефонной связи в муниципальном округе лежат, главным образом, экономические причины — это высокие финансово-экономические затраты на содержание систем из-за износа оборудования, снижение бюджетной поддержки, как следствие, уменьшение технических возможностей сельской телефонной связи, сокращение количества пользователей этими услугами.

1.7 Состояние окружающей среды и санитарная очистка территории

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Состояние окружающей природной среды в целом по Шемуршинскому муниципальному округу достаточно сложное и обусловлено техногенными нагрузками. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется значительными объемами выбросов в атмосферный воздух, водопотребления для промышленных целей, сброса сточных вод, образования и захоронения отходов.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по основным направлениям:

· Состояние атмосферного воздуха;

· Состояние водных ресурсов;

· Санитарная очистка территории.

Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных (Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96 – ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания в виду многокомпонентности загрязнения и реализации прямого ингаляционного пути поступления токсических веществ в организм человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Качество атмосферного воздуха рассматриваемой территории определяется интенсивностью загрязнения его выбросами, как от стационарных (промышленные и коммунальные предприятия), так и передвижных (автомобильный транспорт) источников. Результаты многочисленных гигиенических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о существенном влиянии загрязнителей атмосферного воздуха на заболеваемость населения, прежде всего, болезнями органов дыхания.

Также на качество атмосферного воздуха влияют ландшафтные особенности территории и климатические факторы.

По данным «Территориального отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе» в Шемуршинском муниципальном образовании загрязнение атмосферного воздуха в 2022 году складывалось из поступлений вредных веществ от стационарных и передвижных источников – промышленных, сельхозпредприятий и автомобильного транспорта. Основными загрязняющими веществами по массе выбросов являются взвешенные вещества (пыль), углеводороды, окись углерода, диоксид азота и диоксид серы, сероводород, сернистый газ, фенол и производные.
В 2022 г. исследования атмосферного воздуха на территории округа не проводились.

По данным федерального статистического наблюдения «Сведения об охране атмосферного воздуха» по форме № 2-ТП (воздух) за 2022 год (по информации Волжско-Камского межрегионального Управления Росприродназора) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2022 г.  в округе составили 27,087 тыс. тонн.

Таблица 1.7‑1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация по Шемуршинскому муниципальному округу в 2022 году, тонн в год

	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Выбрасывается без очистки - всего
	В том числе, от организованных источников
	Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ - всего
	Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено - всего
	Из них утилизировано
	Всего выброшено в атмосферу

	1
	Всего
	8
	4
	0
	0
	0
	8

	2
	в том числе твердых
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	3
	в том числе газообразные и жидкие
	7
	3
	0
	0
	0
	7

	4
	из них: диоксид серы
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	5
	оксид углерода
	3
	2
	0
	0
	0
	3

	6
	оксид азота (в пересчете на NO2)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	углеводороды (без летучих органических соединений)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	летучие органические соединения (ЛОС)
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	9
	прочие газообразные и жидкие
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.7‑2 Реестр выданных СЭЗ по Шемуршинскому муниципальному округу Чувашской Республики (период c 01.01.2016 по 15.05.2023)
	Фирма-получатель
	Наименование проекта
	Номер документа
	Дата

	ООО «ДЭ-Лес»
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для АГЗС №1 ООО «ДЭ-Лес»
	21.04.04.000.Т.000001.01.16
	15.01.2016

	АО «Газпром газораспределение»
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для АО «Газпром газораспределение»
	21.04.04.000.Т.000004.03.16
	24.03.2016

	ФГБУ "Национальный парк «Чавашвармане».
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ФГБУ «Национальный парк «Чавашвармане».
	21.04.04.000.Т.000005.06.16
	08.06.2016

	ООО «Шемуршинский коопторг».
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ООО «Шемуршинскийкоопторг».
	21.04.04.000.Т.000006.08.16
	15.08.2016

	ООО «Газпром трансгаз Казань»
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для АГРС н.п.Шемурша Константиновского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань»
	21.04.04.000.Т.000002.02.17
	16.02.2017

	БУ «Карабай-Шемуршинский ПНИ»
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для БУ «Карабай-Шемуршинский ПНИ»
	21.04.04.000.Т.000007.08.17
	28.08.2017

	АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
	21.04.04.000.Т.000010.11.17
	24.11.2017

	ООО "Лига-С»
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ООО «Лига-С»
	21.04.04.000.Т.000001.01.18
	15.01.2018

	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для Шемуршинского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	21.04.04.000.Т.000001.05.19

21.04.04.000.Т.000001.05.19
	31.05.2019


Основными проблемами для Шемуршинского муниципального округа остается загрязнение атмосферного воздуха выбросами автотранспорта в связи с тем, что по территории округа пролегают автомагистрали межрегионального значения.

Состояние водных ресурсов

Гидрография территории Шемуршинского муниципального округа представлена реками: р. Бездна, р. Карла, р. М. Цильна и другими малыми водотоками. Озера на территории округа единичны и очень малы по своим размерам, единственное Шемуршинское вдхр.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Шемуршинского муниципального округа в 2022 году осуществлялось за счет 15 артезианских скважин и 15 хозяйственно-питьевых водопроводов. Все источники, используемые в централизованном водоснабжении, подземные. В муниципальном округе централизованным водоснабжением охвачено 13 населенных пунктов, централизованным водоснабжением пользуются 46,13% населения.

В 2022 г. рамках социально-гигиенического мониторинга исследования проводились в 2-х мониторинговых точках, из подземного водоисточника исследования питьевой воды проводились по следующим приоритетным веществам: органолептическим показателям: запах, мутность, цветность, обобщенным показателям: общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная; микробиологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ; неорганическим показателям: железо (включая хлорное железо) по Fe, марганец, нитраты (по NO3), нитриты (по NO2), фтор, хлориды, сульфаты; неорганическим показателям:   бериллий, литий,  алюминий, бром, селен,  кремний, никель, ртуть, хром, мышьяк,  барий,  бор, стронций; радиологическим показателям (удельная активность родона (222Rn), удельная эффективность  альфа – радиактивность, удельная бета – радиактивность).

По результатам исследований концентрация лития в исследованных пробах водопроводной воды в мониторинговых точках в с. Шемурша составила 0,035 мг/ дм3 при допустимой норме 0,03 мг/дм3, также не соответствовали пробы по содержанию общей жесткости,  марганцу и мутности.

В 2022 г. из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследовано  17 проб воды (в 2021 г. –18), гигиеническим нормативам не соответствовали 2 пробы – 11,7 % (в 2021 г. – 16,6 %, в 2020г. – 16,7 %). Приоритетным загрязняющим веществами являются: железо, литий, мутность. Концентрация железа в исследованных пробах составила  0,34-1,0 мг/дм3 при допустимой норме 0,3 мг/дм3. 

Качество воды из источников централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям остается благополучной, всего исследовано 31 проба воды, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. 

В  2022г. из распределительной сети по санитарно- химическим показателям исследованы 30 проб воды (в 2021 г.- 29, в 2020 г.- 21), на микробиологические показатели в течение 2022 г. исследовано 62 пробы воды (в 2021 г.- 48, в 2020 г.- 46 проб), не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям 23,3% исследованных проб (2021- 6,8%, 2020 – 66,6%) по содержанию железа, мутности. Высокий удельный вес проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам на санитарно-химические показатели, связан с природным составом подземных вод и требует водоподготовки.  

В 2022 г. из источников нецентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследовано 3 пробы воды, по микробиологическим показателям – 7 проб,  все исследованные пробы воды соответствовали гигиеническим нормативам.
Санитарная очистка территории

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания коммунальных и промышленных отходов на территории округа до конца не решена. На момент разработки генерального плана на территории Шемуршинского муниципального округа нет ни одного полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) включенных в ГРОРО.

Источниками образования твердых коммунальных отходов являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального округа осуществляет Региональный оператор ООО «Ситиматик Чувашия». В округе организован централизованный сбор, транспортирование твердых коммунальных отходов с размещением на полигон ТКО с. Батырево Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. Предприятия по сортировке и переработке отходов, полигоны ТКО на территории МО отсутствуют, свалка ТБО с. Шемурша закрыта, подлежит рекультивации.

Таблица 1.7‑3 Свалка ТКО Шемуршинского муниципального округа, рекомендованная к закрытию и рекультивации

	№ п/п
	Местонахождение
	Площадь объекта, га
	Год проведения работ по рекультивации

	
	Муниципальный округ
	Наименование ближайшего населенного пункта
	
	

	1
	Шемуршинский Мо
	Большебуяновское с/п
	1,0
	2023


Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий населенных пунктов округа осуществляется по графику. Полигон размещен в южной части с. Батырево на расстоянии 3,3 км от села.

Таблица 1.7‑4 Данные по полигону ТКО Батыревского муниципального округа

	Наименование объекта размещения отходов
	Объем ТКО, входящего с МО
	Место нахождения объектов обработки и размещения отходов
	Номер ГРОРО 
	Эксплуатирующая организация
	Наименование муниципального округа (городского округа)

	Полигон ТКО с. Батырево
	15,237
	Батыревский МО, с. Батырево, ОКАТО 97607000
	21-00024-З-00592-250914
	ООО «Ситиматик Чувашия»,

лицензия № Л020-00113-21/00156368 от 05.10.2022 г.
	Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский


На территории Чувашской Республики разработаны нормативы накопления твердых коммунальных отходов, которые утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. № 03/1-03/1012 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики» (с изменениями на 8 июля 2020 года).

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» (корректировка от 21.11.2022 года) на территории Шемуршинского муниципального округа образуется порядка 1,70 тыс. тонн/год твердых коммунальных отходов.

На территории округа сортировка отходов от населения на этапе сбора (на контейнерные площадках) не производится. Участки сортировки отсутствуют. Содержащиеся в отходах вторичные ресурсы безвозвратно теряются, нанося ущерб окружающей среде.

Проблемы:

· по удалению отходов в жилищно-коммунальном секторе, такие как: несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок, неудовлетворительная организация сбора, хранения и вывоза крупногабаритных отходов; несоблюдение санитарных правил размещения контейнеров для сбора коммунальых отходов вблизи жилых зданий;

· в населенных пунктах не внедрен раздельный сбор, сортировка и переработка твердых коммунальных отходов, учитывающий изменившуюся структуру образующихся отходов, нет контейнеров для накопления и вывоза на специализированные предприятия бумажных, стеклянных, пластмассовых отходов, отходов древесины для облегчения дальнейшей ее сортировки.

1.8 Особо охраняемые природные территории

Основную роль в сохранении биоразнообразия на территории Российской Федерации играет система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

В целях защиты и охраны особо охраняемых природных территорий в границах таких территорий устанавливается режим особой охраны, представляющий собой систему ограничений и запретов в отношении хозяйственной и иной деятельности, которая причиняет или может причинить вред природным комплексам и объектам особо охраняемых природных территорий.

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения по Чувашской Республике утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19.01.2023 г. №11 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения по Чувашской Республики». Согласно перечню, на территории Шемуршинского муниципального округа расположены один государственный природный заказник федерального значения и один государственный природный заказник регионального значения.

Сведения об указанных объектах приведены в таблице 1.8-1.

Таблица 1.8‑1 Перечень особо охраняемых природных территорий расположенных на территории Шемуршинского муниципального округа

	№ п/п
	Название ООПТ
	Категория
	Значение
	Профиль
	Кластерность
	Площадь, га
	Площадь охранной зоны, га
	Местоположение
	Реквизиты правовых актов об организации ООПТ
	Ведомственная подчиненность

	Государственные природные заказники федерального значения

	1
	Национальный парк «Чаваш вармане»
	национальный парк
	федеральный
	комплексный
	1
	25200,0
	-
	Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики
	Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 г. № 588 «О создании в Чувашской Республике национального природного парка «Чаваш вармане» Федеральной службы лесного хозяйства России»
	Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации

	Государственные природные заказники регионального значения

	1
	Яблоновка
	государственный природный заказник
	региональный
	комплексный
	3
	48
	
	Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.04.2012 № 162 «О создании государственного природного заказника регионального значения «Яблоновка»
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики


1.9 Зоны с особыми условиями использования территории

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ (от 03.06.2006 № 74-ФЗ), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров – в размере 50 м;

· от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;

· от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Гидрография в границах округа представлена реками: Була, Карла, Люля, Юхма и др. и мелкими водотоками. Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос основных водотоков приведена в следующей таблице.

Таблица 1.9‑1 Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос основных водных объектов Шемуршинского муниципального округа

	№
	Название водотока/озера
	Общая протяженность/площадь, км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Прибрежная защитная полоса, м
	Ширина береговой полосы, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	р. Бездна
	106
	200
	50
	20

	2 
	р. Карла
	91,5
	200
	50
	20

	3 
	р. Малая Цильна
	54
	200
	50
	20

	4 
	р. Черная Бездна
	32
	100
	50
	20

	5 
	р. Абамза
	29
	100
	50
	20

	6 
	р. Большая Карла
	29
	100
	50
	20

	7 
	р. Хирла
	15
	100
	50
	20

	8 
	р. Иниш
	12
	100
	50
	20

	9 
	р. Чукалы
	12
	100
	50
	20

	10 
	р. Кичерла
	10
	100
	50
	20

	11 
	р. Бичурга
	11
	100
	50
	20

	12 
	р. Агафоновка
	10
	100
	50
	20

	13 
	р. Тюбер-Сирма
	12
	100
	50
	20

	14 
	р. Тюкинка
	12
	100
	50
	20

	15 
	р. Чершила
	13
	100
	50
	20

	16 
	р. Малая Карла
	16
	100
	50
	20

	17 
	р. Чепкасы
	13
	100
	50
	20

	18 
	р. Яранка
	5,5
	50
	50
	5

	19 
	р. Вугурла
	7
	50
	50
	5

	20 
	р. Мордово
	4,5
	50
	50
	5

	21 
	р. Роданка
	6
	50
	50
	5

	22 
	р. Сменер
	5
	50
	50
	5

	23 
	р. Болотная
	9,5
	50
	50
	5

	24 
	р. Белый ключ
	6
	50
	50
	5

	25 
	р. Дингелди
	8
	50
	50
	5

	26 
	р. Ташлык
	9
	50
	50
	5

	27 
	Для прочих малых водотоков (ручьев, каналов, рек) с протяженностью до 10 км
	-
	50
	50
	5


Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в следующей таблице.

Таблица 1.9‑2 Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

	Зона
	Запрещается
	Допускается

	Водоохранная зона
	1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
	проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.



	Прибрежная защитная полоса
	Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

	Береговая полоса
	использование для передвижения механических транспортных средств
	Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств


Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28 февраля 2022 года). Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.). 

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

· I класса с СЗЗ 1000 м;

· II класса с СЗЗ 500 м;

· III класса с СЗЗ 300 м;

· IV класса с СЗЗ 100 м;

· V класса с СЗЗ 50 м.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. СЗЗ не может быть использована под расширение предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки в границах СЗЗ рекомендуется высадка зеленых насаждений специального назначения.

Регламенты использования территории СЗЗ предприятий сооружений и иных объектов представлены в следующей таблице.

Таблица 1.9‑3 Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

	Разрешенные виды использования
	Запрещенные виды использования

	Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

здания управления,

конструкторские бюро,

здания административного назначения,

научно-исследовательские лаборатории,

поликлиники,

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,

бани, прачечные,

объекты торговли и общественного питания,

мотели, гостиницы,

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

пожарные депо,

местные и транзитные коммуникации,

ЛЭП, электроподстанции,

нефте- и газопроводы,

артезианские скважины для технического водоснабжения,

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,

канализационные насосные станции,

сооружения оборотного водоснабжения,

автозаправочные станции,

станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека
	жилую застройку, включая отдельные жилые дома,

ландшафтно-рекреационные зоны,

зоны отдыха,

территории курортов, санаториев и домов отдыха,

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

спортивные сооружения,

детские площадки,

образовательные и детские учреждения,

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности,

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.


По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в СЗЗ.

Ориентировочный, нормативный размер санитарно-защитной зоны определяется следующим образом: внешняя граница санитарно-защитной зоны устанавливается от границы предприятия, в зависимости от его санитарной опасности. Ориентировочный размер СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферу (предварительная СЗЗ), выполненных в проекте СЗЗ. Окончательная граница СЗЗ устанавливается на основании результатов натурных наблюдений и измерений, осуществляемых для подтверждения расчетных параметров, с периодичностью, установленной в СанПиН.

Согласно СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п.8.6 минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:

· до 300 м – 60 %

· свыше 300 м до 1000 м – 50 %

· от 1000 до 3000 м – 40 %

· 3000 м – 20 %.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

По состоянию на конец 2022 года на территории Шемуршинского муниципального округа для 16 объектов не разработаны и не согласованы в установленном порядке проекты СЗЗ. Это объекты 3, 4, 5 класса опасности (машино-тракторные парки, молочно-товарные фермы сельскохозяйственных предприятий, предприятия промышленности, деревообработки, коммунальные объекты (очистные сооружения). В границах ориентировочных СЗЗ предприятий население не проживает.

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения
Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

· вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

· вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;

· вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

· вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

· вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

Регламенты использования охранных зон объектов газораспределительной сети:

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

· возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;

· сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

· перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

· устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

· огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

· разводить огонь и размещать источники огня;

· устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

· открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

· набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

· самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изм. от 21 декабря 2018 г.) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

· для ВЛ до 1 кВ – 2 м;

· для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 м;

· ВЛ 35 кВ – 15 м;

· ВЛ 110 кВ – 20 м;

· ВЛ 220 кВ – 25 м.

На территории Шемуршинского муниципального округа» расположены следующие объекты электросетевого хозяйства: высоковольтные линии электропередачи 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и ниже, подстанции 110 кВ, 35 кВ.

Охранные зоны составляют:

· вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

· вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

· вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

· вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Регламенты использования охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

· размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

· размещать свалки;

· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

· складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

· осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

· строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

· горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

· посадка и вырубка деревьев и кустарников;

· дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

· проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

· проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

· полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

· полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны линий и сооружений связи
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

· создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

· при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Охранные зоны тепловых сетей
В соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

· размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

· загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

· устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

· устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

· производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно - активных веществ и горюче - смазочных материалов;

· проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

· снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

· занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

· производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

· производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

· производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

· сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

На территории муниципального округа в настоящее время установлена только одна охранная зона тепловых сетей.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изменениями на 25 сентября 2014 года), зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории Шемуршинского муниципального источниками питьевого водоснабжения являются только подземные источники.

Граница первого пояса подземных источников устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Мероприятия на территории ЗСО источников водоснабжения:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Не допускается:

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зоны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:

· охранная зона территории, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

· зона охраняемого природного ландшафта территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Защитные зоны объектов культурного наследия

Статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлены защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1. для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2. для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля;

3. для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Придорожные полосы автомобильных дорог

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

· 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

· 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

· 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

· 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

· 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.

Санитарные разрывы

Санитарный разрыв от автомобильных дорог, объектов водного и воздушного транспорта

Для автомобильных дорог, морских портов, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается санитарные разрывы от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающие эти воздействия до значений гигиенических нормативов. В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленными в разделе «Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства»

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

В границах территории Шемуршинского муниципального округа расположены государственный природный заказник федерального значения «Чаваш вармане» и государственный природный заказник регионального значения «Яблоновка».

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

В рамках реализации статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны.

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для таких земельных участков, особого правового режима.

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный реестр недвижимости. Границы охранных зон обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

Решения о создании охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения и об установлении их границ принимаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, регионального значения – высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 устанавливает запрет на осуществление в границах охранных зон деятельности, оказывающей негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

Хозяйственная деятельность в границах охранных зон должна осуществляться с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».
2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Создание объектов местного значения, предусмотренное мероприятиями настоящего Генерального плана, направлено на реализацию следующих планов и программ комплексного социально-экономического развития:

· Национальный проект «Здравоохранение»;

· Национальный проект «Образование»;

· Национальный проект «Демография»;

· Национальный проект «Культура»;

· Национальный проект «Безопасные качественные дороги»;

· Национальный проект «Жильё и городская среда»;

· Национальный проект «Экология»;

· Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

· Национальный проект «Производительность труда»;

· Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»;

· Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;

· Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»;

· Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;

· Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

· Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208;

· Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254;

· Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;

· План мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 г. № 1259-р;

· Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 993-р;

· Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная законом Чувашской Республики от 26.11.2020 г. № 102;

· Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года, утвержденный постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 12.09.2019 г. № 380;

· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Доступная среда»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»;
· Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»;
· Стратегии социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа от 28.03.2023 № 9.3;

· Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»;

· Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»;

· Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»;

· Муниципальная программа «Содействие занятости населения»;

· Муниципальная программа «Развитие образования»;

· Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2035 годы»;

· Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

· Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»;

· Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»;

· Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»;

· Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления»;

· Муниципальная программа «Информационное общество Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики»;

· Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры»;

· Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

· Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»;

· Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

· Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений»;

· Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики»;

· Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики»;

· Муниципальная программа «Экономическое развитие»;

· Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»;

· Муниципальная программа «Цифровая трансформация Шемуршинского района Чувашской Республики»;

· Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»;

· Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики».
2.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения

2.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа

Таблица 2.2.1-1 Характеристика мероприятий, утвержденных Схемами территориального планирования Российской Федерации применительно к территории Шемуршинского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование планируемого мероприятия (ОКС)
	Территориальное местоположение
	Характеристики объекта

	1
	2
	3
	4

	1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р, с изменениями от 26.08.2022 г.)

	1.1
	-
	-
	-

	2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р, с изменениями от 24.08.2022 г.)

	2.1
	-
	-
	-

	3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р, с изменениями от 07.07.2022 г.)

	3.1
	Реконструкция автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск
	Республика Татарстан, Дрожжановский район, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ульяновский, Цильнинский район, Чувашская Республика, Батыревский район, г. Канаш, Канашский, Комсомольский, Цивильский, Шемуршинский районы
	реконструкция на участке км 0 + 000 - км 199 + 000 протяженностью 199 км, категория IБ



	4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р, с изменениями от 30.07.2021 г.)

	4.1
	-
	-
	-

	5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2607-р, с изменениями от 23.11.2016 г.)

	5.1
	-
	-
	-


2.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чувашской Республики применительно к территории муниципального округа

Таблица 2.2.2-1 Характеристика мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования Чувашской Республики (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 г. № 522, с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.12.2021 г. № 609) применительно к территории Муниципального округа

	№ п/п
	Наименование планируемого мероприятия (объекта капитального строительства)
	Территориальное местоположение
	Характеристики объекта
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Транспортная инфраструктура

	1.1
	Строительство автомобильной дороги  Шемурша - Сойгино - Алтышево - а.д. «Аниш»
	Алатырский район, Сойгинское сельское поселение;

Шемуршинский район, Чукальское сельское поселение, Старочукальское сельское поселение, Бичурга-Баишевское сельское поселение
	10,0 км/IV
	Мероприятие регионального уровня

	2. Инженерная инфраструктура

	2.1
	Строительство группового водовода
	Шемуршинский, 
Батыревский, Комсомольский районы
	II - XI пусковые комплексы
	Мероприятие регионального уровня

	3. Социально-культурно-бытовая инфраструктура

	3.1
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта
	д. Асаново
	по заданию на проектирование
	Мероприятие регионального уровня

	3.2
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта
	с. Бичурга-Баишево
	по заданию на проектирование
	Мероприятие регионального уровня

	3.3
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта
	д. Верхнее Буяново
	по заданию на проектирование
	Мероприятие регионального уровня

	3.4
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта
	с. Трехбалтаево
	по заданию на проектирование
	Мероприятие регионального уровня

	3.5
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта
	д. Русские Чукалы
	по заданию на проектирование
	Мероприятие регионального уровня

	3.6
	Котельная бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Шемуршинский район, Шемуршинское сельское поселение, 

с. Шемурша
	строительство котельной

(по заданию на проектирование)
	Мероприятие регионального уровня


2.3 Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории

Развитие планировочной структуры

Общая планировочная структура Муниципального округа и основные планировочные оси не претерпят изменений.

Развитие планировочной структуры Муниципального округа будет носить локальный характер и связано, прежде всего, с укреплением внутренних местных транспортных связей, обеспечением доступности к основным объектам социального назначения. В частности, предусматриваются дополнительные подъезды к кладбищам, формирование новых улиц и дорог в районах новой жилой и общественно-деловой застройки.

Главным планировочным центром является с. Шемурша – административный центр Муниципального округа – с прилегающими к нему деревнями Андреевка и Новая Шемурша. Остальные населенные пункты выполняют вспомогательные функции в части обеспечения социально-экономического и инфраструктурного развития своих территорий, наиболее мелкие населенные пункты сосредотачивают в своих границах небольшие по площади массивы индивидуальной жилой застройки, как правило, с приусадебными участками. Основная их специализация – ведение сельского хозяйства для собственных нужд.

Развитие функциональных зон

Развитие функционального зонирования населенных пунктов направлено на упорядочивание территории в соответствии с её фактическим использованием и предусмотренными Администрацией Муниципального округа перспективами по землепользованию.

Генеральным планом предусматривается выделение новых жилых и общественно-деловых зон в отдельных населенных пунктах. Также предусматривается развитие и уточнение и других функциональных зон, в частности, зон сельскохозяйственного использования и производственных зон, зон рекреационного назначения, с учётом перспектив дальнейшего землепользования .

Функциональное зонирование территории предлагается скорректировать с учётом материалов лесоустройства и актуальных данных ЕГРН.

В результате, структура функциональных зон будет выглядеть следующим образом (см. таблицу ниже).

Таблица 2.3‑1 Изменение структуры функциональных зон Шемуршинского муниципального округа

	№ п/п
	Функциональная зона
	Существующая
	Расчетный срок

	
	
	га
	%
	га
	%

	1
	2
	3
	4
	7
	8

	1
	Жилые зоны
	2763,6
	3,36
	2812,49
	3,42

	1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2737,18
	
	2786,07
	

	1.2
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	26,42
	
	26,42
	

	2
	Общественно-деловые зоны
	118,78
	0,14
	124,05
	0,15

	3.1
	многофункциональная общественно-деловая зона
	21,16
	
	22,05
	

	3.2
	зона специализированной общественной застройки
	97,62
	
	102,00
	

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	395,45
	0,48
	406,32
	0,49

	3.1
	производственная зона
	65,58
	
	65,58
	

	3.2
	коммунально-складская зона
	1,40
	
	1,40
	

	3.3
	зона инженерной инфраструктуры
	8,92
	
	19,41
	

	3.4
	зона транспортной инфраструктуры
	319,55
	
	319,93
	

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	26969,13
	32,75
	26895,62
	32,66

	4.1
	зона сельскохозяйственного использования
	26664,92
	
	26587,32
	

	4.2
	зона сельскохозяйственных угодий
	304,21
	
	308,30
	

	5
	Зоны рекреационного назначения
	51316,05
	62,30
	51317,01
	62,30

	5.2
	зона лесов
	51213,22
	
	51213,22
	

	5.3
	зона рекреационного назначения
	96,45
	
	97,41
	

	5.4
	зона озелененных территорий общего пользования
	6,38
	
	6,38
	

	6
	Зоны специального назначения
	59,99
	0,07
	67,51
	0,08

	6.1
	зона кладбищ
	57,09
	
	57,09
	

	6.2
	зона складирования и захоронения отходов
	2,90
	
	2,90
	

	6.3
	зона озелененных территорий специального назначения
	-
	
	7,52
	

	8
	Зона акваторий
	748,07
	0,90
	748,07
	0,90

	Итого

	82371,07
	100
	82371,07
	100


2.4 Основные направления социально-экономического развития 
2.4.1 Развитие экономической базы

В настоящее время основными документами стратегического планирования, реализуемыми на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, являются:

· Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

· Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, принятой Государственным Советом Чувашской Республики от 26.11.2020 г. № 102;

· Стратегия социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики от 28.03.2023 № 9.3.

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года Чувашская Республика входит в состав Волго-Камского макрорегиона, и её перспективная экономическая специализация включает следующие отрасли:

· производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

· производство бумаги и бумажных изделий;

· производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

· производство кожи и изделий из кожи;

· производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

· производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

· производство напитков;

· производство одежды;

· производство пищевых продуктов;

· производство прочей неметаллической минеральной продукции;

· производство прочих готовых изделий;

· производство прочих транспортных средств и оборудования;

· производство резиновых и пластмассовых изделий;

· производство текстильных изделий;

· производство химических веществ и химических продуктов;

· производство электрического оборудования;

· растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях;

· деятельность в области информации и связи;

· деятельность профессиональная, научная и техническая;

· туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма)

Согласно Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года территория южных муниципальных образований, в том числе Шемуршинского муниципального округа, почти на 40 процентов покрыта лесом. Шемуршинский муниципальный округ – один из лидеров в эффективном использовании сельскохозяйственных и лесных угодий в республике.

Главный стратегический приоритет Чувашской Республики - повышение благосостояния населения Чувашской Республики на основе формирования конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом в экологически чистом регионе. А одни из приоритетных задач развития республики – достижение ощутимого перелома в социально-демографической ситуации, повышение качества жизни населения.

Помимо этого, определены цели развития экономики Чувашии до 2023 года:

1. Развитие инновационных конкурентоспособных, высокопроизводительных, наукоемких секторов промышленности, способных удовлетворять потребности традиционных рынков, обеспечивать промышленный экспорт, активно участвовать в межрегиональных и международных экономических процессах, интеграции производственных компаний в глобальные производственные цепочки;

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив на основе производственной кооперации (модель промышленного производства, основанная на взаимодействии малого, среднего и крупного бизнеса, на примере технопарков, промышленно-логистических центров, "сухих портов", научно-технологических кластеров как центров экономического роста);

3. Формирование конкурентоспособного региона на основе сбалансированного пространственного развития территорий (локализация производств) с обеспечением диверсификации оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК), импортозамещения, применением механизма специального инвестиционного контракта;

4. Повышение уровня энергетической, экологической безопасности и ресурсосбережения;

5. Повышение производительности труда и экспортного потенциала промышленности;

6. Повышение эффективности государственного управления путем снижения административного давления на бизнес.

Основными проблемами развития Чувашской Республики согласно стратегии являются:

· продолжение влияния политики санкций и ограничений на ситуацию в экономике как в Российской Федерации в целом, так и в Чувашской Республике (ухудшение инвестиционного климата, рост инфляции, ослабление курса рубля, рост себестоимости продукции, ухудшение условий заимствования и др.);

· жесткая конкуренция на внутреннем и мировых рынках технологий, обусловливающая трудности выхода на эти рынки с инновационной продукцией;

· недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отвечающий потребностям роста экономики;

· отток талантливых и квалифицированных кадров в относительно более привлекательные для жизни крупные столичные центры или зарубежные страны;

· дефицит квалифицированного производственного персонала, отсутствие современных сертифицированных систем управления производственным процессом и контроля качества выпускаемой продукции, что в значительной степени снижает ее технологическую конкурентоспособность;

· высокая степень дифференциации муниципальных образований Чувашской Республики по уровню социально-экономического развития.

В 2022 году начался второй этап реализации стратегии до 2025 года. За этот период планируется достижение значительных темпов роста экономики за счет стимулирования инвестиционной деятельности. 

В рамках этапа должна быть сформирована сеть инвестиционно привлекательных территорий, в частности особых экономических зон и ТОСЭР и развиты ГЧП и практика концессионных соглашений, позволяющие привлечь дополнительные инвестиции для реализации крупных инвестиционных и социальных проектов. Помимо этого, будет сделан упор на развитие цифровой экономики и внедрение технологических инноваций.

На последнем этапе (2026 - 2035 годы) будут достигнуты ощутимые результаты в повышении качества и уровня жизни населения Чувашской Республики посредством гармоничного пространственного развития. 

Активно будут реализовываться крупные инфраструктурные проекты, обеспечивающие высокий уровень мобильности и комфорта передвижения как внутри региона, так и к федеральным центрам. Продолжится работа на развитие институциональной среды, повышением эффективности государственного управления, повышением конкурентоспособности региональных кластеров.

Стратегия социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года является документом стратегического планирования, разработана в соответствии Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года". Стратегия социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа до 2035 года включает в себя две основные цели: обеспечение экономического роста и улучшение качества жизни населения в муниципальном округе.

Основными направлениями экономического развития являются: 

-привлечение инвестиций в экономику муниципального округа;

-развитие агропромышленного комплекса;

-развитие промышленного потенциала, модернизацией существующих производств, создание новых;

-эффективное использования имеющихся природных ресурсов;

-развитие туризма на базе национального парка «Чаваш Вармане».

Рост продукции сельского хозяйства будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве и растениеводстве на основе использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, заменой выбывающей устаревшей сельскохозяйственной техники новой. Для повышения производства продукции растениеводства увеличиваются площади, засеваемые элитными семенами. Увеличится доступность приобретения элитных семян, внесение минеральных удобрений.

Улучшение качества жизни населения района состоит из улучшения качества и благосостояние населения (состояние физического здоровья, воспроизводства, приверженность семейным ценностям, уровень образования и культуры, величина доходов, обеспеченность жильем и собственностью) и качества окружающей среды (безопасность, условия труда, инфраструктурная обеспеченность, экологическая обстановка, социальная и политическая стабильность). 

Основными задачами здесь являются:

-рост среднедушевых денежных доходов населения в месяц минимум в 2 раза к 2035 году;

-снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума – до 10% от общей численности населения района;

- расширение возможностей для трудоустройства молодежи;

-стимулирование более высокого уровня социального потребления (улучшение качества услуг в сфере образования и здравоохранения);

-повышение роли и значения семьи, создание необходимых условий для реализации семьей ее функций;

-развитие системы социального обеспечения с учетом тенденции повышения доли пожилых граждан в общей численности населения;

-разнообразие культурной жизни и обеспечение доступности культурных услуг;

-обеспечение условий развития институтов гражданского общества.

Приоритетные направления социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики являются:

· Развитие агропромышленного комплекса;
· Развитие промышленности;
· Строительство и реконструкция дорог общего пользования с твердым покрытием;
· Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;
· Содействие развитию инвестиционной деятельности и повышение предпринимательской активности;
· Повышение качества жизни населения, развитие образовательного, духовного потенциала жителей района;
· Развитие здравоохранения;
· Создание условий для массового привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом;
· Снижение численности населения с денежными доходам ниже величины прожиточного минимума до 10% от общей численности населения.

Инвестиционные проекты

За 2023-2035 годы планируется реализовать следующие коммерческие проекты: 

· «Реконструкция зерносклада и зернотока» в ООО «Агрофирма «Колос», сметной стоимостью 6 млн. рублей

· «Реконструкция здания коровника для мясного скота на 100 голов» в КФХ Макаров О.Н., сметной стоимостью 7 млн. рублей; 

· «Реконструкция телятника для выращивания молодняка КРС на 80 голов» в КФХ Макаров Г.Н., сметной стоимостью 5 млн. рублей; 

· «Строительство телятника по откорму КРС на 150 голов», в КФХ Рахматуллов Ф.С., сметной стоимостью 8 млн. рублей; 

· «Реконструкция телятника для выращивания молодняка КРС на 150 голов», в КФХ Хлюкин О.А., сметной стоимостью 6 млн. рублей; 

· «Строительство и модернизация телятника на 100 голов», в КФХ Егоров А.П., сметной стоимостью 8 млн. рублей; 

2.4.2 Прогноз численности населения

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года

Согласно положениям Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. №102, демографическая ситуация остается неблагоприятной ввиду ряда факторов: увеличения численности населения старше трудоспособного возраста, миграционного оттока населения и низкого уровня рождаемости. К 2035 году ожидается сокращение естественной убыли населения за счет как роста числа родившихся, так и снижения числа умерших во всех возрастных группах благодаря значительному улучшению качества медицинского обслуживания. Стратегией предусмотрено сокращение численности населения до 1180 тыс. человек к 2035 году, что составляет 97% от показателя 2021 года.

Прогноз численности населения (Чувашстат)
Согласно предположительной численности населения, основанной на прогнозных данных Росстата
, численность сельского населения Чувашской Республики продолжит сокращаться и к 2036 году достигнет 333228 человек, что составляет 76% от показателя за 2021 год (численность сельского населения Чувашской Республики в 2021 году составляла 438087 человек). Численность мужчин в 2036 году предположительно составит 175967 человек, что составляет 79% от показателя за 2021 год (221293 человека), численность женщин в 2036 году предположительно составит 157261 человек, что составляет 72% от показателя за 2021 год (216794 человека).

Прогноз численности населения Шемуршинского муниципального округа

Численность населения Шемуршинского муниципального округа на начало 2023 года составляет 11184 человека (в 1979 – 21,5 тыс., в 1989 – 18,1 тыс., в 2002 – 16,6 тыс. чел., в 2022 – 11,4 чел). Сокращение численности связано с естественной и миграционной убылью населения. 

Согласно стратегии социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года (далее также - Стратегия), являющейся документом стратегического планирования, к 2035 году планируется повышение рождаемости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения на основе внедрения новых медицинских технологий, повышения качества и доступности медицинской помощи, способствующей улучшению состояния здоровья населения. Так же предусматривается стабилизация демографической ситуации в районе, реализацию мер по повышению рождаемости населения, снижению смертности в трудоспособном возрасте, укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития детей и создание условий для совмещения родителями воспитания детей с трудовой занятостью.

Прогнозируемая численность населения была рассчитана на основе прогноза численности населения Чувашии от Росстата. 

Таблица 2.4.2-1 Прогноз численности населения Чувашской Республики по данным Росстата. 

	Вариант
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2035 г.
	2036 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Средний вариант
	1206,5
	1200,5
	1194,1
	1187,5
	1180,7
	1154,8
	1148,9
	1128,1
	1124,0

	Высокий вариант
	1214,4
	1211,3
	1208,4
	1205,1
	1201,8
	1189,5
	1187,2
	1180,8
	1180,2

	Низкий вариант
	1210,2
	1202,0
	1192,9
	1183,2
	1173,0
	1130,2
	1119,3
	1076,8
	1066,4


Численность населения Шемуршинского муниципального округа была рассчитана из среднего показателя убыли населения по прогнозу и из среднего показателя убыли населения Чувашии за последние 10 лет. Результаты расчёта представлены в таблице ниже.

Таблица 2.4.2-2. Прогноз численности населения Шемуршинского муниципального округа
	№
	Показатель
	Ежегодная убыль, %
	Прогнозируемое население, чел.
	Сокращение населения к 2043 г. %

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Средний вариант
	0,5
	10066,6
	10

	2.
	Высокий вариант
	0,2
	10723,5
	4,1

	3.
	Низкий вариант
	0,9
	9250,0
	17,3


Для дальнейшего расчета показателей жилищного фонда и инфраструктуры прогнозируемая численность населения была принята за 10066,6 человека.
Проблемы: 

• сокращение численности граждан трудоспособного возраста и увеличение доли пожилого населения; 

• дефицит финансового обеспечения программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, что снижает доступность медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и может способствовать их росту; 

• низкая ответственность граждан за сохранение и укрепление своего здоровья.

Приоритетные направления: 

• повышение уровня рождаемости путем предоставления мер поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным семьям, включая меры повышения качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и матерей); 

• поддержка молодых и многодетных семей, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка, в том числе: 

• предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

• организация отдыха и оздоровления детей; 

• строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций; 

• обеспечение доступной и качественной первичной медикосанитарной помощью. Реализация приоритетных проектов в рамках национальной программы демографического развития, предусматривающих решение следующих задач: 

• создание условий для осуществления трудовой деятельности женщинами, имеющими детей, включая достижение 100-процентной доступности; 

• создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, а также подготовка спортивного резерва. Ожидаемые результаты к 2035 году: 

• рост ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет; 

• повышение коэффициента рождаемости до 11,0 на 1 тыс. родившихся; 

• снижение смертности населения до 10 случаев на 1 тыс. населения.
2.4.3 Жилищное строительство

Согласно положениям Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. №102, планируемая на 2035 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 33 м2. Также согласно Сведениям о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. №405, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2035 г. будет составлять 33 м2. 

Соответственно, средняя обеспеченность жилищным фондом будет увеличиваться на 0,39 м2 ежегодно и к 2043 году достигнет уровня 48,28 м2.

На расчетный срок объем нового жилищного строительства в целом по Шемуршинскому муниципальному округу составит 8,8 тыс. м2 общей площади. В муниципальном образовании в основном планируются к строительству индивидуальные жилые дома.

Новое жилищное строительство предусматривается как на свободных территориях, так и за счет внутренних резервов существующих жилых зон. 

К концу расчетного срока жилищный фонд муниципального округа с учетом убыли части существующего фонда (2,3 тыс. м2) вырастет до 575,21 тыс. м2.

Таблица 2.4.3-1 Новое жилищное строительство на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок (2043 год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	11,2
	10,0

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м²/чел.
	43,1
	48,28

	3
	Существующий жилищный фонд
	тыс. м²
	482.8
	-

	4
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м²
	-
	575,21

	5
	Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья)
	тыс. м²
	-
	2,3

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м²
	-
	566,41

	7
	Объем нового жилищного строительства, в том числе:
	тыс. м²
	-
	8,8

	
	Индивидуальная застройка
	
	-
	8,8


2.4.4 Развитие объектов обслуживания населения

Расчет общей потребности в объектах социальной инфраструктуры на расчетный срок представлен в таблице ниже на основе МНГП Шемуршинского района Чувашской Республики.
В целом, с учетом прогнозной убыли населения, имеющаяся система социальной инфраструктуры будет удовлетворять нормативной потребности.

Таблица 2.4.4-1. Расчет общей потребности в объектах социальной инфраструктуры на расчетный срок

	№ п/п
	 Наименование объекта
	Расчетный норматив
	Существующая инфраструктура
	Нормативная потребность расчетный срок

	
	
	Наименование расчетного показателя, ед. изм.
	Предельные показатели расчетного показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области образования 

	1.1
	Дошкольные образовательные организации
	количество мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет
	45
	395
	378

	1.2
	Общеобразовательные школы
	количество мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет
	93,7
	2752
	1363

	1.3
	Общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы
	количество мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях 
	65
	132
	1086

	2
	Объекты в области культуры

	2.1
	Общедоступная библиотека
	количество объектов на админ. центр, ед.
	1
	13
	13

	2.2
	Детская библиотека
	количество объектов на админ. центр, ед.
	1
	13
	13

	2.3
	Музей (краеведческий)
	количество на муниципальный округ, ед.
	1
	1
	1

	2.4
	Центр культурного развития
	количество объектов на админ. центр МО, ед.
	1
	12
	12

	3
	Объекты в области физической культуры и массового спорта

	3.1
	Стадионы, плоскостные спортивные сооружения
	количество мест на 1000 человек
	24
	Нет данных
	242

	3.2
	Плавательные бассейны
	площадь зеркала воды, м2 на 1000 человек
	50
	Нет данных
	503

	3.3
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	количество посещений в смену на 1000 человек
	8,14
	Нет данных
	81,9

	4
	Объекты в иных областях в связи с решением вопросом местного значения

	4.1
	Кладбища традиционного захоронения
	площадь, га на 1000 чел.
	0,24
	Нет данных
	2,42

	4.2
	Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища
	площадь, га на 1000 чел.
	0,02
	Нет данных
	0,20


2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

2.5.1 Внешний транспорт

В соответствии со стратегическими и программными документами в области развития автомобильных дорог, действующими на территории Чувашской Республики, выделяются следующие приоритеты в развитии автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения: сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, в том числе: сокращение доли дорог, не удовлетворяющих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию, обеспечение безопасного и бесперебойного движения по сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, повышение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение связности территории, уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р, с изменениями) в границах Шемуршинского муниципального округа предусмотрено:

· Реконструкция автомобильной дороги А-151 Цивильск – Ульяновск на участке км 0 + 000 - км 199 + 000 протяженностью 199 км, категория IБ.

Схемой территориального планирования Чувашской Республики (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 г. № 522, с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.12.2021 г. № 609) в границах Шемуршинского муниципального округа предусмотрено:

· Строительство автомобильной дороги  Шемурша - Сойгино - Алтышево - а.д. «Аниш» (Шемуршинский район, Чукальское сельское поселение), категория IV.

Реконструкция мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, расположение объектов определяется при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, искусственных сооружений на стадии проектной документации.

Документами стратегического и территориального планирования в границах Шемуршинского муниципального округа развитие железнодорожного, воздушного и водного транспорта не предусмотрено. Существующие объекты внешнего транспорта сохраняются.

Настоящим Генеральным планом дополнительно предлагается строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории (подъезды к кладбищам) суммарной протяженностью 1,8 км.

2.5.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального округа осуществляется с целью создания комфортных и безопасных условий движения индивидуального транспорта и транспорта общего пользования, улучшению условий движения пешеходов, улучшению связности и транспортной доступности территории, обеспечения транспортной инфраструктурой территорий перспективного освоения.

Для решения названных задач необходима реализация комплекса по строительству и реконструкции улиц, дорог, искусственных сооружений и иных объектов транспортной инфраструктуры. Генеральным планом Шемуршинского муниципального округа предлагаются следующие мероприятия.

В связи с несоответствием нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию значительной доли улично-дорожной сети в населенных пунктах муниципального округа требуется ремонт отдельных участков улично-дорожной сети населенных пунктов.

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает приведение параметров (ширины проезжей части, ширины пешеходной части тротуаров) существующей улично-дорожной сети к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. 

Реконструкция улично-дорожной сети предусматривается в населенных пунктах, имеющих постоянно проживающее население. Строительство новых участков улично-дорожной сети необходимо для обеспечения подъезда к новым жилым и общественно-деловым зонам и объектам капитального строительства, расположенным в них. Общая протяженность строительства улиц в жилой застройке составит, ориентировочно, 5,1 км.
Категории улиц и дорог населенных пунктов Шемуршинского муниципального округа назначены в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 11.3 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также с учетом значения объекта в классе «Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта», установленного в Требованиях к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10, а именно:

· главная улица;

· улица в жилой застройке.
Параметры улично-дорожной сети (ширина полосы движения, количество полос движения, ширина тротуара) приняты в зависимости от категории в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.5.3 Общественный и индивидуальный транспорт
Основной целью развития общественного транспорта в соответствии со Схемой территориального планирования Чувашской Республики является улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров, удовлетворение потребностей населения и создание безопасных условий при перевозке пассажиров и багажа.

Исходя из это, выделяются основные направления развития транспортного обслуживания населения общественным транспортом:

· Развитие межрегиональных маршрутов регулярных перевозок;

· Развитие межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по территории Чувашской Республики;

· Создание и реконструкция объектов сети общественного пассажирского транспорта.

На расчетный срок реализации Генерального плана необходимо провести капитальный ремонт всех остановочных пунктов, расположенных в границах муниципального округа. В рамках капитального ремонта возможно проведение следующих видов работ: замена и установка остановочных павильонов, установка информационных табло, замена покрытия остановочный площадки, замена и установка скамьи и урны для мусора.
На расчетный срок уровень обеспеченности легковыми автомобилями в среднем может составить 198,7 легковых автомобилей на 1000 жителей.
2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

2.6.1 Водоснабжение

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (далее также - СП 31.13330.2021), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Шемуршинского района».

Нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях, а также расходы коммунальных объектов. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и принятой гипотезы развития муниципального округа.

Таблица 2.6.1-1. Удельные суточные нормы водопотребления

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	134,3


Таблица 2.6.1-2. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
	№ п/п
	Степень благоустройства
	Проектная численность населения, тыс. чел.
	Объем водопотребеления, л/сут. на 1 чел.
	Среднесуточный расход, м3/сут
	Максимально суточный расход, м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	д. Андреевка

	1
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,295
	134,3
	39,6185
	47,5422

	д. Асаново

	2
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,442
	134,3
	59,3606
	71,23272

	д. Байдеряково

	3
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,326
	134,3
	43,7818
	52,53816

	пос. Баскаки

	4
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,029
	134,3
	3,8947
	4,67364

	с. Бичурга-Баишево

	5
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,624
	134,3
	83,8032
	100,56384

	д. Большое Буяново

	6
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,359
	134,3
	48,2137
	57,85644

	д. Верхнее Буяново

	7
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,31
	134,3
	41,633
	49,9596

	д. Какерли-Шигали

	8
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,201
	134,3
	26,9943
	32,39316

	пос. Канаш

	9
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,043
	134,3
	5,7749
	6,92988

	д. Карабай-Шемурша

	10
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,757
	134,3
	101,6651
	121,99812

	пос. Красный Вазан

	11
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,04
	134,3
	5,372
	6,4464

	пос. Красный Ключ

	12
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0
	134,3
	0
	0

	пос. Кучеки

	13
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,005
	134,3
	0,6715
	0,8058

	пос. Максим Горький

	14
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,019
	134,3
	2,5517
	3,06204

	д. Малое Буяново

	15
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,342
	134,3
	45,9306
	55,11672

	д. Мордовские Тюки

	16
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,038
	134,3
	5,1034
	6,12408

	пос. Муллиная

	17
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,033
	134,3
	4,4319
	5,31828

	д. Нижнее Буяново

	18
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,2
	134,3
	26,86
	32,232

	д. Новая Шемурша

	19
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,256
	134,3
	34,3808
	41,25696

	д. Новое Буяново

	20
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,252
	134,3
	33,8436
	40,61232

	д. Новые Чукалы

	21
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,346
	134,3
	46,4678
	55,76136

	д. Русские Чукалы

	22
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,176
	134,3
	23,6368
	28,36416

	д. Старая Шемурша

	23
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,265
	134,3
	35,5895
	42,7074

	д. Старые Чукалы

	24
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,612
	134,3
	82,1916
	98,62992

	с. Трёхбалтаево

	25
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,877
	134,3
	117,7811
	141,33732

	с. Трёхизб-Шемурша

	26
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,377
	134,3
	50,6311
	60,75732

	д. Чепкас-Ильметево

	27
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,171
	134,3
	22,9653
	27,55836

	с. Чепкас-Никольское

	28
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,426
	134,3
	57,2118
	68,65416

	с. Шамкино

	29
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,013
	134,3
	1,7459
	2,09508

	с. Шемурша

	30
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	2,15
	134,3
	288,745
	346,494

	д. Яблоновка

	31
	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	0,083
	134,3
	11,1469
	13,37628


Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

В соответствии со Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» принимаются в соответствии с таблицами ниже.

Таблица 2.6.1-3. Расход воды на пожаротушение в населенных пунктах Шемуршинского муниципального округа

	Наименование
	Принятая величина

	Количество одновременных наружных пожаров
	1 пожар 

	Расход воды на один наружный пожар
	5 л/с


Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов, существующих и устанавливаемых на проектируемых сетях водоснабжения пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Нормы полива покрытий приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и составляет 50 л/сут. на человека. 

Согласно СП 31.13330.2012 количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами, и неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 20% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. В производственное водопотребление включено количество питьевой воды на содержание скота и птицы в личных приусадебных хозяйствах.

Таблица 2.6.1-4. Суммарные суточные расходы воды

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Суточные расходы воды, м³/сут.

	
	
	Среднесуточный расход, м³/сут.
	В сутки наибольшего водопотребления, м³/сут.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Жилой фонд
	1352,00
	1622,40

	2
	Промышленность и неучтенные расходы
	270,40
	324,48

	3
	Полив территории
	503,35
	503,35

	 
	ИТОГО
	2125,75
	2450,23


В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция централизованной системы водоснабжения на территории Шемуршинского муниципального округа. Предлагается сохранение существующей системы водоснабжения, а также строительство новых сетей для планируемой застройки и существующей, где сети водоснабжения в настоящее время отсутствуют.

По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоснабжением в Шемуршинском сельском поселении:

· Строительство новых водопроводных сетей в д. Андреевка;

· Строительство нового подземного водозабора (в т.ч. водонапорн. башни) в д. Мордовские Тюки;

· Строительство новых водопроводных сетей в д. Мордовские Тюки.

Наибольшие трудности в обеспечении качественной питьевой водой испытывают центральные и южные районы Чувашской Республики - Батыревский, Шемуршинский, Комсомольский. Данные районы республики недостаточно обеспечены ресурсами подземных и поверхностных вод. Действующие подземные источники водоснабжения в Чувашской Республике характеризуются повышенной минерализацией, повышенным содержанием сульфатов, бора, железа, бария, лития и требуют специальных современных методов очистки. Вода из общественных колодцев и родников не имеет надежной защиты от загрязнения, и неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние представляет высокую опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Основные проблемы гигиены водоснабжения населения связаны с антропогенными и техногенными загрязнениями объектов водопользования, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. В целях повышения качества питьевой воды требуется дополнительное устройство централизованных систем водоснабжения для 9225 жителей, проживающих в частном секторе.

Для оздоровления населения и улучшения гигиенических условий водоснабжения в Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском районах, находящихся в неблагоприятных гидрогеологических условиях, принято решение использовать поверхностные воды реки Карла. В период с 2005 по 2009 годы велось строительство водохранилища – источника водоснабжения запроектированной ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» групповой системы водоснабжения. Водохранилище стоимостью 427 млн. рублей построено в Шемуршинском районе возле села Трехбалтаево на реке Карла. Объем введенного в эксплуатацию водохранилища составляет 15,9 млн. куб. метров.

В настоящее время ведется строительство группового водовода, который должен обеспечивать качественной питьевой водой население 84 населенных пунктов 3-х районов Чувашской Республики (более 56 тыс. человек). В состав группового водовода входят станция водоподготовки, производительностью 19,2 тыс. куб. м в сутки, 8 перекачивающих насосных станций, магистральный водовод протяженностью 297 км.

По данным «Схемы территориального планирования республики Чувашия» предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоснабжением в Шемуршинском районе:

· Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (II пусковой комплекс) с подключением к групповому водоводу следующих населённых пунктов: д. Байдеряково, д. Большое Буяново, д. Верхнее Буяново, д. Какерли-Шигали, д. Нижнее Буяново, д. Новая Шемурша, д. Старая Шемурша, с. Трехбалтаево, с. Трехизб-Шемурша, с. Шемурша, д. Чепкас-Ильметево, с. Чепкас-Никольское;

· Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс) с подключением к групповому водоводу следующих населённых пунктов: д. Андреевка, с. Бичурга-Баишево, д. Мордовские Тюки, д. Новые Чукалы, д. Старые Чукалы, д. Русские Чукалы, с. Шамкино;

· Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс) с подключением к групповому водоводу следующих населённых пунктов: д. Карабай-Шемурша, д. Новое Буяново.

По данным «Генерального плана Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской республики» предлагаются следующие мероприятия» :

· Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями, 

· Реконструкция водозаборных скважин и водонапорных башен;

· Строительство водопровода для водоснабжения новых потребителей на территориях, резервируемых для градостроительного развития населенных пунктов, северо-восточнее д. Новая Шемурша и юго-восточнее с. Шемурша;

· Строительство артезианских скважин с водопроводными сетями в населенных пунктах Андреевка, Баскаки, Канаш, Кучеки, Муллиная.

По данным «Генерального плана Трёхбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской республики» предлагаются следующие мероприятия» :

Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями;

· Реконструкция существующих артезианских скважин и водонапорных башен;

· Ремонт и реконструкция уличных сетей водоснабжения;

· Строительство водопровода для водоснабжения новых потребителей на территориях, резервируемых для градостроительного развития населенных пунктов.

Значительная часть населения пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

В системах водоснабжения промпредприятий как существующих, так и проектируемых предлагается максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также сооружений повторного и последовательного использования воды. При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной системе водоснабжения должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды.

Водопроводная сеть на территории населенных пунктов трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Одними из основных мероприятий по развитию системы водоснабжения, которые следует провести, являются:

· Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (II пусковой комплекс) с подключением к групповому водоводу следующих населённых пунктов: д. Байдеряково, д. Большое Буяново, д. Верхнее Буяново, д. Какерли-Шигали, д. Нижнее Буяново, д. Новая Шемурша, д. Старая Шемурша, с. Трехбалтаево, с. Трехизб-Шемурша, с. Шемурша, д. Чепкас-Ильметево, с. Чепкас-Никольское;

· Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс) с подключением к групповому водоводу следующих населённых пунктов: д. Андреевка, с. Бичурга-Баишево, д. Мордовские Тюки, д. Новые Чукалы, д. Старые Чукалы, д. Русские Чукалы, с. Шамкино;

· Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс) с подключением к групповому водоводу следующих населённых пунктов: д. Карабай-Шемурша, д. Новое Буяново;

· Строительство нового подземного водозабора (в т.ч. водонапорн. башни) в д. Мордовские Тюки;

· Строительство новых водопроводных сетей в д. Мордовские Тюки.

· Реконструкция водозаборных скважин и водонапорных башен в с. Шемурша и д. Новая Шемурша.

· строительство водопровода для водоснабжения новых потребителей на территориях, резервируемых для градостроительного развития населенных пунктов, северо-восточнее д. Новая Шемурша и юго-восточнее с. Шемурша;

· строительство артезианских скважин с водопроводными сетями в населенных пунктах Андреевка, Баскаки, Канаш, Кучеки, Муллиная.

· Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в с. Трехбалтаево и д. Байдеряково;

· Реконструкция существующих артезианских скважин и водонапорных башен в с. Трехбалтаево и д. Байдеряково;

· Ремонт и реконструкция уличных сетей водоснабжения с. Трехбалтаево и д. Байдеряково;

·  Строительство водопровода для водоснабжения новых потребителей на территориях, резервируемых для градостроительного развития населенных пунктов в с. Трехбалтаево.

2.6.2 Водоотведение

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений согласно СП 32.13330.2018. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Шемуршинского района».

Таблица 2.6.2-1 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

	№ п/п
	Степень благоустройства
	Проектная численность населения, тыс. чел.
	Объем водопотребеления, л/сут. на 1 чел.
	Среднесуточный расход, м3/сут
	Максимально суточный расход, м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	д. Андреевка

	1
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,295
	134,3
	39,6185
	47,5422

	д. Асаново

	2
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,442
	134,3
	59,3606
	71,23272

	д. Байдеряково

	3
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,326
	134,3
	43,7818
	52,53816

	пос. Баскаки

	4
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,029
	134,3
	3,8947
	4,67364

	с. Бичурга-Баишево

	5
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,624
	134,3
	83,8032
	100,56384

	д. Большое Буяново

	6
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,359
	134,3
	48,2137
	57,85644

	д. Верхнее Буяново

	7
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,31
	134,3
	41,633
	49,9596

	д. Какерли-Шигали

	8
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,201
	134,3
	26,9943
	32,39316

	пос. Канаш

	9
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,043
	134,3
	5,7749
	6,92988

	д. Карабай-Шемурша

	10
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,757
	134,3
	101,6651
	121,99812

	пос. Красный Вазан

	11
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,04
	134,3
	5,372
	6,4464

	пос. Красный Ключ

	12
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0
	134,3
	0
	0

	пос. Кучеки

	13
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,005
	134,3
	0,6715
	0,8058

	пос. Максим Горький

	14
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,019
	134,3
	2,5517
	3,06204

	д. Малое Буяново

	15
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,342
	134,3
	45,9306
	55,11672

	д. Мордовские Тюки

	16
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,038
	134,3
	5,1034
	6,12408

	пос. Муллиная

	17
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,033
	134,3
	4,4319
	5,31828

	д. Нижнее Буяново

	18
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,2
	134,3
	26,86
	32,232

	д. Новая Шемурша

	19
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,256
	134,3
	34,3808
	41,25696

	д. Новое Буяново

	20
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,252
	134,3
	33,8436
	40,61232

	д. Новые Чукалы

	21
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,346
	134,3
	46,4678
	55,76136

	д. Русские Чукалы

	22
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,176
	134,3
	23,6368
	28,36416

	д. Старая Шемурша

	23
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,265
	134,3
	35,5895
	42,7074

	д. Старые Чукалы

	24
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,612
	134,3
	82,1916
	98,62992

	с. Трёхбалтаево

	25
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,877
	134,3
	117,7811
	141,33732

	с. Трёхизб-Шемурша

	26
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,377
	134,3
	50,6311
	60,75732

	д. Чепкас-Ильметево

	27
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,171
	134,3
	22,9653
	27,55836

	с. Чепкас-Никольское

	28
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,426
	134,3
	57,2118
	68,65416

	с. Шамкино

	29
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,013
	134,3
	1,7459
	2,09508

	с. Шемурша

	30
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	2,15
	134,3
	288,745
	346,494

	д. Яблоновка

	31
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	0,083
	134,3
	11,1469
	13,37628


Таблица 2.6.2-2 Суммарный расход сточных вод

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Суточные расход сточных вод, м³/сут.

	
	
	Среднесуточный расход, м³/сут.
	В сутки наибольшего водопотребления, м³/сут.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Жилой фонд
	1352,00
	1622,40

	2
	Промышленность и неучтенные расходы
	270,40
	324,48

	 
	ИТОГО
	1622,40
	1946,88


Проектом планируется дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения в деревне Андреевка и деревне Новая Шемурша.

Централизованная система водоотведения предназначена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий. 

На очистных сооружениях предлагается полная биологическая очистка, с последующей доочисткой сточных вод. Обезвоженный осадок сточных вод с канализационных очистных сооружений планируется вывозиться на площадки компостирования либо на полигон ТБО.

По данным «Генерального плана Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской республики» в деревне Андреевка и деревне Новая Шемурша для обеспечения надежной и эффективной работы системы водоотведения, необходимо провести следующие мероприятия:

· Строительство канализационных сетей в д. Андреевка;

· Строительство канализационных сетей в д. Новая Шемурша.

В остальных населенных пунктах, не оборудованных сетями канализации, предусматривается организация локальных систем канализации (септики) с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами в приемные камеры у КОС или в места, согласованные с местными органами надзора.

Локальная система канализации (септики) — это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с водоотведением в Шемуршинском районе для обеспечения надежной и эффективной работы системы водоотведения, необходимо провести следующие мероприятия:

· Строительство канализационных сетей в д. Андреевка;

· Строительство канализационной насосной станции в д. Андреевка;

· Строительство канализационных сетей в д. Новая Шемурша;

· Строительство канализационной насосной станции в д. Андреевка.

2.6.3 Электроснабжение

Расчёт электрической нагрузки жилой застройки определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и согласно с «Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики».

Согласно нормативам, укрупнённой показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей:

· Для городских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 2300 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5350, со стационарными электроплитами, соответственно, 2880 кВт ч/год на 1 человека и 5550 часов;

· Для сельских населенных пунктов, не оборудованных стационарными электроплитами – 2170 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВт ч/год на 1 человека и 5500 часов.
Таблица 2.6.3-1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

	№ п/п
	Наименование поселения
	Кол-во населения чел.
	Годовое электропотре-бление, млн. кВт
	Максимальная электрическая нагрузка, МВт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Бичурга-Баишевское сельское поселение (упраздненное)
	1066
	1,013
	0,248

	2
	Большебуяновское сельское поселение (упраздненное)
	934
	0,887
	0,217

	3
	Карабай-Шемуршинское сельское поселение (упраздненное)
	1009
	0,959
	0,235

	4
	Малобуяновское сельское поселение (упраздненное)
	1120
	1,064
	0,261

	5
	Старочукальское сельское поселение (упраздненное)
	625
	0,594
	0,145

	6
	Трёхбалтаевское сельское поселение (упраздненное)
	1203
	1,143
	0,280

	7
	Чепкас-Никольское сельское поселение (упраздненное)
	656
	0,623
	0,153

	8
	Чукальское сельское поселение (упраздненное)
	605
	0,575
	0,141

	9
	Шемуршинское сельское поселение (упраздненное)
	2849
	2,707
	0,663


Таблица 2.6.3-2 Максимальная электрическая нагрузка с учётом промышленности и прочих потребителей

	№ п/п
	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	1
	Жилищно-коммунальный сектор
	2,343

	2
	Промышленность и прочие потребители
	-

	3
	Итого
	2,343


Уточнённые расчётные электрические нагрузки определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со утверждённым «Генеральным планом Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской республики» планируются следующие мероприятия местного значения:

· Строительство трансформаторной подстанции на территории, расположенной северо- восточнее д. Новая Шемурша;

· Ремонт и реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

· Строительство линий электропередачи для электроснабжения новых потребителей на территории, расположенной северо- восточнее д. Новая Шемурша.

В соответствии со утверждённой инвестиционной программой развития электрических сетей Акционерного общества «ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"» по Республике Чувашия на период 2023-2027 годов планируются следующие мероприятия регионального значения:

· Модернизация ПС 110/10 кВ Шемурша, в части установки регистратора аварийных событий (1 комплект).;

· Модернизация КТП-10/0,4 кВ №3/400 кВА по ВЛ-10кВ Чепкассы Шемуршинского района (400 кВА на 100 кВА);

· Реконструкция ВЛ 10 кВ Чепкассы от РП 10 кВ Трехбалтаево Шемуршинского района (3 км);

· Реконструкция ВЛ 10 кВ Волга от ПС 35 кВ Бичурга-Баишево Шемуршинского района (3 км);

· Реконструкция ВЛ 10 кВ КРС Восход от РП 10 кВ Трехбалтаево Шемуршинского района (3 км);

· Реконструкция ВЛ 10 кВ РПК от ПС 110кВ Шемурша Шемуршинского района (3 км);(регион)

· Реконструкция ВЛ 10 кВ Трехбалтаево от ПС 110 кВ Шемурша Шемуршинского района (3 км);

· Реконструкция ВЛ 10 кВ Малая Цильна - село Убей от ПС 35кВ Малая Цильна Шемуршинского района (2,6 км).

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства планируется проектирование и строительство новых электрических сетей. В центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции - 10/0,4 кВ.  Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Местоположение новых ТП 10/0,4 кВ и трассы сетей к ним определяются на последующих стадиях планирования и рабочего проектирования.

Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода.

Проектом предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

Также необходимо выполнить работы по приведению в соответствие с техническими нормативами сетей уличного освещения в населённых пунктах с установкой энергосберегающих устройств. 

Для обеспечения надежной и эффективной работы системы электроснабжения проектом Генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:

· Строительство трансформаторной подстанции на территории, расположенной северо- восточнее д. Новая Шемурша;

· Реконструкция существующих трансформаторных подстанций в с. Трехбалтаево, д. Байдеряково, с. Шемурша, д. Андреевка, с. Баскаки, с. Канаш, с. Муллиная;

· Строительство линий электропередачи для электроснабжения новых потребителей на территории, расположенной северо- восточнее д. Новая Шемурша;

· Модернизация КТП-10/0,4 кВ №3/400 кВА по ВЛ-10кВ Чепкассы Шемуршинского района (400 кВА на 100 кВА);

· Реконструкция изношенных сетей 10 и 0,4 кВ.
2.6.4 Теплоснабжение

Проектом генерального плана предлагается сохранение централизованного теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в Шумихинском муниципальном округе.

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-02-2003), СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*). А также в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Чувашия».

Дополнительные тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и соответствующее увеличение потребления природного газа для нужд отопления необходимо уточнять на стадии разработки проектов планировки территории на основании проектных параметров застройки.

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов.

Согласно утверждённым «Генеральным планом Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской республики» планируется провести следующие мероприятия:

· Реконструкция тепловых сетей с установкой котла наружного размещения для МКД № 1,2,4 по ул. Юбилейная в с. Шемурша (до 2025 года);

· Реконструкция тепловых сетей с установкой котла наружного размещения для МКД № 26 по ул. Ленина в с. Шемурша (до 2025 года);

· Строительство модульной котельной детского сада «Сказка» (2020-2025 гг.).

По данным «Схемы теплоснабжения Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» предлагаются следующие мероприятия для улучшения ситуации с теплоснабжением в с. Шемурша:

· Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до УТ-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 30,06 м в 2-х тр. исп.;

· Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 30,06 м в 2-х тр. исп.;

· Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-14 до УТ-15 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 7,91 м в 2-х тр. исп.;

· Реконструкция теплотрассы от УТ-14 до УТ-15 c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 7,91 м в 2-х тр. исп.;

· Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-15 до Юбилейная, 1А c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп.;

· Реконструкция теплотрассы от УТ-15 до Юбилейная, 1А c увеличением наружного диаметра с 2Д 89 мм на 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп.

Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.

Основными направлениями развития теплоснабжения в Шемуршинского муниципального округа являются:

· Применение систем индивидуального теплоснабжения в индивидуально-жилой застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;

· Строительство тепловых сетей в с. Шемурша;

· Реконструкция существующих сетей теплоснабжения и оборудования, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

· Утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту.
2.6.5 Газоснабжение

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) (далее согласно СП 62.13330.2011), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Шемуршинского района» и составляет 31 м3/год на человека.
Таблица 2.6.5-1 Расходы природного газа (при 100% газификации по срокам проектирования)

	№ п/п
	Наименование поселения
	Кол-во населения чел.
	Расход газа, млн. нм³

	1
	2
	3
	4

	1
	Бичурга-Баишевское сельское поселение (упраздненное)
	1066
	0,397

	2
	Большебуяновское сельское поселение (упраздненное)
	934
	0,347

	3
	Карабай-Шемуршинское сельское поселение (упраздненное)
	1009
	0,375

	4
	Малобуяновское сельское поселение (упраздненное)
	1120
	0,417

	5
	Старочукальское сельское поселение (упраздненное)
	625
	0,233

	6
	Трёхбалтаевское сельское поселение (упраздненное)
	1203
	0,448

	7
	Чепкас-Никольское сельское поселение (упраздненное)
	656
	0,244

	8
	Чукальское сельское поселение (упраздненное)
	605
	0,225

	9
	Шемуршинское сельское поселение (упраздненное)
	2849
	1,060


Таблица 2.6.5-2 Суммарные прогнозируемые потребности (без учета нужд отопления)

	№ п/п
	Потребитель
	Годовой расход, млн. м3/год

	1
	Жилищно-коммунальный сектор (без учета нужд отопления)
	3,745

	2
	Промышленные предприятия
	-

	3
	Прочее
	-

	 
	Итого 
	3,745


Общая потребность (без учета нужд отопления) составит на расчетный срок – 3.745 млн. м3.

· Согласно утверждённому «Генеральным планом Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской республики» планируется провести следующие мероприятия:

· Замена изношенного оборудования и газовых сетей;

· Строительство газопровода распределительного для газоснабжения новых потребителей на территории, расположенной северо- восточнее д. Новая Шемурша.

Согласно утверждённому «Генеральным планом Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской республики» планируется провести следующие мероприятия:

· Замена изношенного оборудования и газовых сетей;

· Строительство газопровода распределительного для газоснабжения новых потребителей на резервируемых для жилищного строительства территориях Трехбалтаево.

Согласно государственной программе "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства", принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №588 от 29 декабря 2018 года (с изменениями на 29 мая 2023 года) на территории Шумихинского муниципального округа, планируется проведение следующих мероприятий:

· Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв. см; кадастровый (условный) номер 21:22:000000:3217 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г5); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с. Шемурша, ул. Космовского (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 18 в с. Шемурша) - замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении;

· Надземный газопровод низкого давления 0,05 кгс/кв. см; кадастровый (условный)номер 21:22:000000:3215 (ранее присвоенный кадастровый (условный) номер 21:22:00:0000:633-16/Г9); адрес: Чувашская Республика - Чувашия, район Шемуршинский, сельское поселение Шемуршинское, с. Шемурша, ул. Южная (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП N 15 в с. Шемурша) – замена газового оборудования, находящегося в собственности Чувашской Республики, по заключению экспертизы промышленной безопасности, предусматривающему снос объекта недвижимости (здания ГРП) и установку взамен него ПРГ в шкафном исполнении. (абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.11.2019 N 449)

Детальные расчеты газопотребления осуществляются на следующих стадиях проектирования.

Для газоснабжения предлагается выполнить проектную документацию газопроводов и сооружений с учетом планируемых зон, существующей застройки и газопотребляющего оборудования.

В новом строительстве газ будет использоваться на хозбытовые нужды (плиты, водонагреватели), а также в качестве топлива для источников теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Для обеспечения надежной и эффективной работы системы газоснабжения, необходимо провести следующие мероприятия:

· Строительство газопровода распределительного для газоснабжения новых потребителей на территории, расположенной северо- восточнее д. Новая Шемурша;

· Строительство газопровода распределительного для газоснабжения новых потребителей на резервируемых для жилищного строительства территориях в с. Трехбалтаево;

· Замена ГРП N 15 в с. Шемурша на ПРГ в шкафном исполнении;

· Замена ГРП N 18 в с. Шемурша на ПРГ в шкафном исполнении;

· Замена изношенного оборудования и газовых сетей.

2.6.6 Связь

Проектом принята 100% телефонизация населения Шемуршинского муниципального округа, т.е. обеспечение каждой семьи телефонной связью. Для обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Проектом предлагается реконструкция существующих слаботочных сетей и строительство новых сетей. А также замена сети внутри населенных пунктов на волокно-оптическую.

Развитие радиовещания в поселении будет осуществляться за счет эфирного вещания коммерческих радиостанций.

Размещение дополнительных отделений почтовой связи на территории поселения не планируется.

Основные задачи: 

· Повышение надежности системы теле- и радиовещания в районе;

· Повышение качества предоставления услуг связи на селе;

· Плановое развитие и расширение возможностей системы цифрового телевещания;

· Максимальный охват населения района услугами (номерной, сотовой) связи, расширение возможностей и повышение оперативности оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Приоритетные направления: 
· Развитие эфирного радиовещания;

· Внедрение услуг связи с цифровым оборудованием;

· Повышение надежности, качества и расширение возможности системы телевещания.

· Планируется развитие широкополосного доступа в интернет по технологии ADSL.

2.7 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

Охрана воздушного бассейна

На первую очередь проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

1) Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ. Замена устаревшего, изношенного оборудования.

2) Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях округа.

3) Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях муниципального округа. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4) Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка стационарных и передвижных постов наблюдения.

5) Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с нормативами, реконструкция наиболее загруженных участков, строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков).

6) В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно центральных улиц, для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения.

7) Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон. Обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

8) Перевод всех котельных на газ.

9) Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна (котельных на угольном и мазутном топливе и т.п.).

Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль всех водных объектов муниципального округа.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 03.04.2023).

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

1) Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Шемуршинского муниципального округа. Поэтапная реконструкция изношенных сетей, имеющих большой износ с использованием современных материалов.

2) Повышение качества питьевой воды в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

3) Реализация национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая вода».

4) Строительство локальных очистных сооружений для населения и на предприятиях.

5) Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

6) Благоустройство и расчистка русел рек и прудов;

7) Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

8) Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

9) В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих сбросов неочищенных сточных вод.

10) Оборудование всех водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой.

11) Строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов.

12) Введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

13) Организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

На территории Чувашской Республики разработаны нормативы накопления твердых коммунальных отходов, которые утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. № 03/1-03/1012 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики» (с изменениями на 8 июля 2020 года).

Таблица 2.7‑1 Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетная единица
	Среднегодовая норма накопления твердых коммунальных отходов
	Плотность

	
	
	
	куб. м
	кг
	кг/куб. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилищный фонд

	1
	жилые здания городов республиканского и районного значения, поселков городского типа
	на 1 проживающего
	1,97
	213,06
	108,2

	2
	Жилые здания сельских населенных пунктов
	на 1 проживающего
	1,57
	160,47
	102,2


Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» (корректировка от 21.11.2022 года) (далее – Схема) к 2030 году на территории Шемуршинского муниципального округа будет образовываться порядка 1,70 тыс. тонн/год твердых коммунальных отходов.

На перспективу Схемой предлагается вывозить все образующиеся на территории муниципального округа отходы на проектируемый мусоросортировочный комплекс (МСК) Батыревского муниципального округа, мощностью 30 тыс. тонн/год. А далее на объект переработки ТКО в г. Новочебоксарск. Также Схемой предлагается рекультивация закрытой свалки ТКО в с. Шемурша.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий.

Вся территория муниципального образования должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

Планово-регулярная система включает в себя:

· удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

· организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

· организацию сбора и переработки утильных фракций;

· осуществление захоронения (обезвреживания) неутильной части коммунальных отходов.

В качестве основной системы сбора и удаления ТКО на территории Шемуршинского муниципального округа предлагается система несменяемых контейнеров, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволяет снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления ТКО при наличии экономической целесообразности. Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО, установлены постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра».

Согласно п. 2.4 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» для определения количества мусоросборников (контейнеров и бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, хозяйствующим субъектам необходимо исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления ТКО. Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО.

В период с 2019 по 2024 годы в России реализуется Национальный проект «Экология», нацеленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления. В рамках нацпроекта «Экология», в российских регионах постепенно внедряется практика раздельного сбора коммунальных отходов.

По статистике, среднестатистический россиянин выбрасывает около 450 килограмм мусора в год. Внедрение раздельного сбора ТКО позволит сократить количество отходов, которое попадает на объекты размещения, как минимум, в два раза. Это в свою очередь приведет к сокращению вырубки деревьев, добычи нефти, металлов, уменьшению влияния на изменение климата.

Специальной программой в муниципальном образовании необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья необходимо приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку. 

Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Для решения проблем со сбором и утилизацией опасных отходов от многоквартирных домов и у других образователей отходов является установка на каждой контейнерной площадке специальных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная компания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами ТКО.

Накопление, транспортирование и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных коммунальных отходов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Исходя из вышеизложенного, ниже представлены проектные предложения по организации управления отходами:

1. Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование.

2. Внедрение «Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике» на территории Шемуршинского муниципального округа.

3. Рекультивация свалки ТКО с. Шемурша.

4. Недопущение образования несанкционированных свалок на территории округа.

5. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

6. Приведение всех контейнерных площадок в соответствие с нормативными требованиями. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

7. Организация планово-регулярной механизированной уборки усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

8. Внедрение селективного сбора отходов, организация специализированных контейнерных площадок.

2.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.8.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В качестве наиболее вероятных ЧС в мирное время на территории Шемуршинского муниципального округа рассматриваются:

· ЧС, вызываемые опасными природными процессами;

· ЧС, вызываемые опасными техногенными процессами;

· ЧС биолого-социального характера.
2.8.2 Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные источники

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ Р 22.0,03-95, пункт 3.5.1). Под лесными пожарами понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01-83).

Горимость лесов – комплексное, обобщающее понятие, показывающее, как часто в конкретном районе бывают лесные пожары и какую площадь лесов они охватывают. Исходными данными для характеристики горимости лесов служат число и площади лесных пожаров в конкретном районе за отдельный сезон (год) или средние многолетние. На основе этих данных вычисляются: частота лесных пожаров, средняя площадь одного пожара, а также доля (в %) площади лесного фонда, пройденной огнем. Под пожарной опасностью понимается возможность возникновения и (или) развития пожара (по ГОСТ 12.1.033–81).

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

На территории Шемуршинского муниципального округа риску возникновения природных пожаров подвержены следующие населенные пункты:
· с. Бичурга-Баишево;

· д. Карабай-Шемурша;

· д. Новое Буяново;

· д. Старые Чукалы;

· д. Байдеряково;

· д. Новые Чукалы;

· пос. Баскаки;

· пос. Кучеки;

· пос. Муллиная;

· с. Шемурша.

Наводнения и подтопления

На территории Шемуршинского муниципального округа насчитывается 20 малых и больших водоемов, в том числе 8 гидротехнических сооружений. Зон катастрофического затопления нет. Судоходных рек нет.

Сроки образования ледостава на реках: ранние – 7 ноября, средние – 20 ноября и поздние – 29 ноября.

Сроки вскрытия рек в среднем: в конце марта – раннее; 2-7 апреля – среднее; 18-24 апреля – позднее.

Реки муниципального округа отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением. Большинство рек берет свое начало из соседних районов. Медленное таяние снега в лесах и на полях делают реки полноводными в течение не большого времени, весеннее половодье растягивается до 15-20 дней. Высокий уровень рек поддерживается и обильными дождями. Питание рек смешанное, основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

По степени опасности наводнений выделены пять типов районов:

· чрезвычайно опасных наводнений, где максимальные уровни более чем на 3,2 метра превышают уровни начала затопления прибрежных территорий (ЧС федерального уровня);

· весьма опасных наводнений, где максимальные уровни на 2,1-3,2 метра превышают уровни начала затопления (ЧС межрегионального уровня);

· опасных наводнений, где максимальное уровни на 1,5-2,0 метра превышают уровни начала затопления (ЧС регионального уровня);

· умеренно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,8-1,4 метра превышают уровни начала затопления (ЧС муниципального уровня);

· мало опасных и незначительно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,3- 0,7 метра превышают уровни начала затопления (ЧС локального уровня).

Территория Шемуршинского муниципального округа относится к 5 степени опасности наводнений в период весеннего половодья на реках. Превышения уровня воды возможно раз в 3-5 лет, что приводит к чрезвычайным ситуациям муниципального или локального уровня. Площадь затопления поймы реки Малая Карла составляет от 10 до 20 %. Превышение уровня воды возможно раз в 2-5 лет. Максимальный уровень подъема воды – 0,3-0,7 м. превышает уровень начала затопления.

Среди населенных пунктов, которые подвержены риску наводнений и подтоплений, можно выделить д. Карабай-Шемурша.

Оползни

Территория Шемуршинского муниципального округа расположена в южной части Чувашской Республики. По территории округа протекают реки Малая Карла, Большая Карла, Бездна, относящиеся к категории «малых». В весеннее половодье в речках значительно усиливается эрозия речных берегов. При возникновении ЧС его масштаб может быть не более муниципального.

Ураганы, смерчи, бури

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение легких построек и, таким образом создать чрезвычайную ситуацию. В Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасными – более 20 м/с.

Таблица 2.8.2-1 Шкала Э. Бофорта

	Степень опасности сильных ветров, балл
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Максимальная скорость ветра, м/с
	<20
	20-26
	26-30
	30-35
	35-42
	42-49
	49-58
	58-70
	>70


Территория Шемуршинского муниципального округа относится ко второй степени опасности сильных ветров: возможны чрезвычайные ситуации муниципального / межмуниципального уровня. В южной части округа наблюдается высокий риск сильных ветров: среднее многолетнее число дней с сильным ветром за год (скорость 23 м/с и более) составляет 0,1- 1,0. На большей части территории округа наблюдается низкий риск сильных ветров – число дней менее 0,01.
Сильные грозы, градобития

Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары маловероятны, но в засушливые сезоны могут быть нарушения на линиях электропередачи и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. Все эти явления приносят значительный материальный ущерб хозяйству и населению.

В Шемуршинском муниципальном округе наблюдается средний риск града диаметром 18 мм и более (среднее многолетние число дней с градом составляет 1,5-2). Среднее многолетние число дней с грозой за год – 14 дней. Масштаб возможной ЧС – муниципальная.

Землетрясения

На большей части территории Чувашской Республики, в том числе и для Шемуршинского муниципального округа, значение ИСР составляет 0,5-l0-5, что является пренебрежимо малым риском. Вероятность возникновения ЧС природного характера, связанной с землетрясением, практически равна нулю.

2.8.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные источники

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут привлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения, окружающей среды и экономики страны. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет. Одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности, социально-экономическому развитию района представляют чрезвычайным ситуации, связанные с объектами топливно- энергетического комплекса, имеющими выработку проектного ресурса на уровне 80-90 %, что увеличивает риск возникновения на них чрезвычайной ситуаций.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте набольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия: наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, число которых с каждым годом растет.

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели и травмированию людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций.

Большой ущерб наносят аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, связанные с нарушением тепло- и энергоснабжения и изношенностью основных фондов. Аварии на тепловых сетях в холодное время года обуславливают возникновение большого числа чрезвычайных ситуаций.

Потенциально-опасные объекты на территории округа отсутствуют.

Вместе с тем, на территории Шемуршинского муниципального округа расположено 2 АЗС:

1) с. Шемурша, ул. Автовокзальная, дом 2 (КН 21:22:100106:1) (АЗС «ЛУКОЙЛ»);
2) с. Шемурша, ул. Ленина, дом 69 (КН 21:22:100135:10) АЗС «Премиум».
ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения

Обобщенные сведения о состоянии безопасности эксплуатации систем (объектов) жизнеобеспечения населения, степени износа основных производственных фондов и систем защиты приведены в таблице 2.8.3-1.

Таблица 2.8.3-1 Характеристика систем жизнеобеспечения населения

	Наименование объектов
	Протяженность объекта, км
	Показатель аварийности, единица/год
	Степень износа, %

	
	
	
	Основных производственных фондов
	Систем защиты

	1
	2
	3
	4
	5

	Системы жизнеобеспечения:
	
	
	
	

	Теплоснабжения
	6,5
	1/1
	50%
	нет

	Энергоснабжения
	644
	1/1
	75%
	нет

	Водоснабжения
	41,2
	1/1
	80%
	нет

	Канализации
	5.9
	l/l
	80%
	нет


На территории округа действуют 10 котельных различных форм собственности.

Масштаб ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения может быть не более муниципального.

ЧС на электроэнергетических системах и системах связи
На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10 кВ, повреждение KTП 10/0,4 кВ. За последние пять лет серьезных аварий на электрических сетях не произошло.

На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций ATC как электронных так координатных, повреждение радиорелейной линии.

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более муниципального масштаба.

ЧС на транспорте

Железнодорожного транспорта на территории округа нет. 

Автомобильный транспорт

Всего на автомобильные дорогах Шемуршинского муниципального округа существует 18 мостов, в том числе, 4 моста федеральных, 2 моста региональных и 12 местного значения.

Зимних переправ на территории Шемуршинского муниципального округа нет.

Данные о транспортных коммуникациях, степени износа основных производственных фондов и систем защиты проведены в таблице 2.8.3-2.

Таблица 2.8.3-2 Характеристика опасности на транспорте

	Наименование видов транспорта
	Протяжённость (количество) объектов, тыс.км. (единиц)
	Объект перевозок населения и грузов
	Показатель аварийности, единиц/тыс.км.
	Степень износа, %

	
	
	
	
	Основных производственных фондов
	Систем защиты

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Автомобильный
	0,228
	3,265 тыс. т./км

2,445 тыс. пасс/км
	0,39
	-
	-


Масштаб возможных ЧС на автомобильном транспорте может быть локальным.

2.8.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера и их возможные источники

Чрезвычайная ситуация биолого-социального характера – обстановка, сложившаяся в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определённой территории, когда нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.
Эпидемии

На территории округа природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Согласно многолетним данным от 52-70 % от всех случаев инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания.

Кишечные инфекции людей

Ежегодно в округе регистрируются суммарные вспышки острых кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез и др.) и составляют 30 случаев. С массовым заболеванием (эпидемия) не зарегистрировано.

Природно-очаговые инфекции
Массовых заболеваний не наблюдается. Масштаб возможных ЧС – муниципальная.

Эпизоотии

Бешенство

В Шемуршинском муниципальном округе заболевание не регистрируется более 10 лет.
Сибирская язва

В Шемуршинском муниципальном округе заболевание людей не зарегистрировано.

Классическая чума свиней

По данным Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных эпизоотическая обстановка среди животных по острым заразным инфекциям крупного рогатого скота, свиней – благополучная. Случаев заболевания KPC в муниципальном округе не зарегистрировано.

Грипп птиц

Случаев гриппа птиц в муниципальном округе нe зарегистрировано. Масштаб возможных ЧС – межмуниципальная.

2.9 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.9.1 Силы и средства пожарной безопасности

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории муниципального округа созданы аварийно-спасательные формирования, личный состав которых оснащен необходимым оборудованием для проведения химической разведки и наблюдения, аварийно-восстановительных работ, оказания первой медицинской и медицинской помощи, проведения эвакуационных мероприятий на территории округа.

Созданные формирования готовы к выполнению возложенных на них задач.

Перечень и характеристики подразделений пожарной охраны, расположенных на территории Шемуршинского муниципального округа, приведены в таблице ниже.

Таблица 2.9.1-1 Перечень и характеристики подразделений пожарной охраны, расположенных на территории Шемуршинского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта пожарной охраны
	Место расположения объекта пожарной охраны
	Мощность/год строительства/степень износа
	Зона прикрытия объекта пожарной охраны

	1
	2
	3
	4
	5

	Противопожарная служба субъекта

	1. 
	ПЧ-42 Казенного учреждения «Чувашская республиканская противопожарная служба»
	Чувашская Республика, с.Шемурша, ул.Шоссейная, д.2а
	2/1989/средний
	н/д

	2. 
	ОП ПЧ-42 Казенного учреждения «Чувашская республиканская противопожарная служба»
	Чувашская Республика, д.Карабай-Шемурша, ул.Лесная, д.10
	1/1977/средний
	н/д

	Муниципальная пожарная охрана

	3. 
	Шемуршинский муниципальный округ 

МПО Трехбалтаевского  муниципального отдела
	Чувашская Республика, д. Байдеряково, ул. Центральная, д. 2 
	1/1993/средний
	н/д

	Ведомственная пожарная охрана

	4. 
	ВПО СХПК «Восход»
	Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, ул. Карла Маркса, д.30
	2/1970/средний
	н/д

	5. 
	ЛПС Баишевского участкового лесничества ФГБУ «Национальный парк «Чаваш вармане»
	Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Бичурга-Баишево, ул. Ленина, д.51
	2/1983/средний
	н/д

	6. 
	ЛПС Баскакского участкового лесничества ФГБУ «Национальный парк «Чаваш вармане»
	Чувашская Республика, Шемуршинский район, п. Баскаки, д. б/н 1
	2/1996/средний
	н/д

	7. 
	ЛПС Шемуршинского участкового лесничества БУ «Шемуршинское лесничество»
	Чувашская Республика, Шемуршинский район, Чукальское лесничество, квартал № 117
	2/1973/средний
	н/д

	8. 
	ЛПС Чукальского участкового лесничества БУ «Шемуршинское лесничество»
	Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша,

ул. Лесхозная, д.32Б
	2/1996/средний
	н/д

	Добровольная пожарная охрана

	9. 
	Общественное учреждение Добровольная пожарная команда Малое Буяново Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, д. Малое Буяново, ул. Карла Маркса, д. 34а
	1/1985/высокий
	н/д

	10. 
	Общественное учреждение Добровольная пожарная команда Старые Чукалы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, д. Старые Чукалы, ул. Ленина, д. 42
	1/1978/высокий
	н/д

	11. 
	Общественное учреждение Добровольная пожарная команда Новые Чукалы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, д. Новые Чукалы, ул. Ленина, д. 32
	1/1966/высокий
	н/д

	12. 
	Общественное учреждение Добровольная пожарная команда Бичурга-Баишево Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики
	Чувашская Республика, Шемуршинский муниципальный округ, с. Бичурга-Баишево, ул. Ленина, д. 1
	1/2020/низкий
	н/д


Настоящим Генеральным планом расширение существующих или размещение новых подразделений муниципальной пожарной охраны на территории Муниципального округа не предусмотрены.
2.9.2 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера
Настоящим Генеральным планом предусмотрены следующие общие мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера:

· от наводнений и подтопления – в соответствии с СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления (актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85);

· от лесных пожаров – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

а) предупреждение лесных пожаров – противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров;

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

в) разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров;

г) устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

д) организация противопожарной пропаганды;

е) поддержание пожаро-защитной полосы и подъездных дорог в лесных массивах;

ж) проведение разведки вертолетной авиацией и пр.

Для защиты населенных пунктов от воздействия лесных пожаров необходима разработка и проведение мероприятий, исключающих возможности перебрасывания огня при лесных пожарах на здания и сооружения.

Настоящим Генеральным планом в соответствии с п. 4.14 СП 4.13130.2013 рекомендуется выделение противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений в границах населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки шириной 30 м.

Заблаговременное проведение перечисленных мероприятий обеспечит защищенность территории Муниципального округа в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных чрезвычайных ситуаций.
2.9.3 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению аварий и ликвидации их последствий на пожароопасных и взрывоопасных объектах включают:

· полное оснащение объектов средствами пожаро-, взрывопредупреждения;

· выведение из эксплуатации оборудования с отработанными нормативными сроками и замена их па новые;

· наращивание количества и возможностей аварийно-восстановительных сил, укрепление служб безопасности.

Мероприятия по предупреждению аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения

Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения населения носят предупредительный характер.

Для повышения надежности и устойчивости работ инженерных систем необходимо проведение следующих мероприятий:

· планово-предупредительные ремонтные работы оборудования и сетей;

· замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

· наличие резервного источника электроснабжения и водоснабжения;

· создание аварийного запаса материалов;

· постоянный контроль технического состояния коммунальных систем жизнеобеспечения;

· поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта коммунальных систем жизнеобеспечения;

· соблюдение технологических норм и правил эксплуатации коммунальных систем жизнеобеспечения;

· организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайного состояния на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Мероприятия по предотвращению аварий автомобильного транспорта

К мероприятиям по предотвращению аварий автомобильного транспорта относятся:

· постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

· своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

· соблюдение водителями правил дорожного движения;

· поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

· соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей.

Мероприятия по защите населения и территорий при перевозке опасных грузов

Средствами предотвращения ЧС должны являться, прежде всего, строгий контроль за состоянием транспортных средств, сопровождение передвижения опасных грузов.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдение постановления Правительства РФ 15.04.2011г. №272 «Об утверждении Правил перевозки грузов автомобильным транспортом».

Общие требования по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов:

· прокладка маршрутов перевозки опасных грузов вне густонаселенных районов проживания, зон отдыха, объектов здравоохранения, территорий предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий;

· разработка грузоотправителями, грузополучателями планов действий в аварийной ситуации для водителя (сопровождающего) в каждую перевозку.

Мероприятия по защите населения и территорий при перевозке опасных грузов на транспорте устанавливаются согласно «Руководству по безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах железнодорожными и автомобильными транспортными средствами», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.01.2017 г. №20.
Мероприятия по предотвращению аварий на гидротехнических сооружениях

· уменьшение максимального расхода воды путем перераспределения стока во времени;

· регулирование паводковых стоков с помощью водохранилищ;

· укрепление и своевременный ремонт ГТС и ограждающих дамб (валов);

· проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, подсыпка низких мест.

2.9.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилом секторе и на производственных объектах.

Наибольшее число пожаров в муниципальном округе приходится на жилой сектор в период до начала отопительного сезона и после его окончания.

В это время населением широко используются различные электроприборы.

Основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

· неисправность печного или газового оборудования;

· несоблюдение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств;

· несоблюдение правил противопожарной безопасности при топке печей;

· замыкание или неисправность электропроводки;

· несоблюдение правил противопожарной эксплуатации бытовых электроприборов.

Большое количество пожаров, пострадавших в них людей отмечается и в весенний период, с началом дачного сезона, когда на дачных участках активно используются теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы и пр.

Кроме того, пожары в жилом секторе могут быть связаны и с ветхостью инженерных сетей.

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления муниципального округа по обеспечению безопасности при техногенных пожарах должны состоять из:

· приведения в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечения проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоемам;

· доведения до населения сигналов экстренной эвакуации и порядка действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (раздел 2, ст. 15) и учитывать следующие обстоятельства:

· производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера должны размещаться, как правило, за границами населенных пунктов;

· вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей;

· на территориях всех населенных пунктов должно быть обеспечено устройство открытых водоемов (прудов, обводных карьеров и др.) для хранения воды с возможностью их использования в противопожарных целях

· здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с документом «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», утвержденным Постановлением РФ от 07.10.2020 г. №1614, эти правила включают в себя:

· предупреждение лесных пожаров;

· мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

· разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

· устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

· организацию противопожарной пропаганды.

При угрозе лесных и торфяных пожаров для смягчения последствий опасных природных явлений необходимо принять следующие предупредительные меры:

· проверка состояния противопожарной безопасности, готовности противопожарных средств защиты в населенных пунктах;

· поддержание пожаро-защитной полосы и подъездных дорог в лесных массивах;

· проведение разведки вертолетной авиацией;

· соблюдение технологических норм перевозки и хранения пожаро-взрывоопасных веществ;

· информирование населения о нормах противопожарной безопасности в лесу и в быту;

· создание резерва материальных и финансовых средств.

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления, по обеспечению пожарной безопасности должны состоять из:

· проведения мероприятий по вопросу готовности к пожароопасному сезону;

· организации работ по содержанию дорожной сети;

· системного информированию населения через СМИ о пожарной обстановке в лесах;

· регулярного уточнения планов действий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, эвакуации населения из зон особого риска.

Настоящим Генеральным планом в соответствии с п. 4.14 СП 4.13130.2013 рекомендуется предусматривать противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений в границах населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

2.10 Предложения по установлению границ населенных пунктов муниципального округа

При формировании планируемых границ населенных пунктов Шемуршинского муниципального округа настоящим Генеральным планом были учтены следующие основополагающие принципы и подходы:

1. Базисом планируемых границ населенных пунктов в настоящем Генеральном плане являются поставленные на учет в ЕГРН границы населенных пунктов. В Шемуршинском муниципальном округе на учёт в ЕГРН поставлены границы всех населенных пунктов, входящих в его состав.

2. Исключение из границ населенных пунктов земель лесного фонда, учтенных в материалах лесоустройства соответствующего лесохозяйственного регламента лесничества, расположенного в границах Муниципального округа.

3. Включение в границы населенных пунктов земельных участков из ЕГРН, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», которые оказались за их пределами.

4. Включение в границы населенных пунктов земельных участков, занятых объектами жилой или общественно-деловой застройки, которые оказались за границами существующих на сегодняшний день населенных пунктов.

5. Исключение из границ населенных пунктов земельных участков (в том числе многоконтурных земельных участков), которые по данным ЕГРН отнесены к иной категории земель кроме категории «земли населенных пунктов».

6. Исключение из границ населенных пунктов земельных участков, находящихся в настоящее время по данным ЕГРН в границах особо охраняемых природных территорий, виды разрешенного использования и функциональное назначение которых противоречит положению о данной ООПТ в части регламента использования его территории.

7. Уточнение границ населенных пунктов в местах пересечения ранее установленной границы населенного пункта с земельными участками из ЕГРН для исключения таких пересечений.

8. Учет предложений Администрации Шемуршинского муниципального округа.

9. Включение в границы села Шемурша лесного поселка, расположенного в Трехбалтаевском и Шемуршинском участковых лесничествах Шемуршинского лесничества. 

В соответствии с частью 24 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 августа 2022 г. № 839-р утверждены предложения комиссии по опре​делению при подготовке проекта генерального плана Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, созданной постановлением администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики от 28 декабря 2021 г. № 91, относительно местоположения границ населенного пункта село Шемурша Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, образуемых с учетом включения в его границы лесного поселка, расположенного в Трехбалтаевском и Шемуршинском участковых лесничествах Шемуршинского лесничества.

Описание местоположения границ лесного поселка, включаемого в границы населенного пункта село Шемурша:

Трехбалтаевское участковое лесничество Шемуршинского лесничества:

квартал 187, выдел 12 площадью 21,4 га – поселок, защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, леса лесопарковых зон);

Шемуршинское участковое лесничество Шемуршинского лесничества:

квартал 90, выдел 9 площадью 4,7 га – прочие земли, защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, леса лесопарковых зон).

Общая площадь лесного поселка по фактическому расположению и согласно материалам лесоустройства составляет 26,1 га. 

Протокол заседания комиссии по определению при подготовке проекта генерального плана Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов от 4 марта 2022 г. № 1. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 29
«О преобразовании муниципальных образований Шемуршинского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» Шемуршинское сельское поселение, наряду со всеми другими входящими в состав Шемуршинского района сельскими поселениями, было преобразовано в Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики.
По 31 декабря 2022 г. устанавливался переходный период, в течение которого, а также до формирования органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики полномочия по решению вопросов местного значения вновь образованного муниципального образования на территориях сельских поселений и Шемуршинского района Чувашской Республики осуществлялись органами местного самоуправления, которые на день создания вновь образованного муниципального образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории. 
В результате, настоящим Генеральным планом предлагаются к утверждению границы населенных пунктов, представленные на Карте границ населенных пунктов.
Ниже приводится перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Шемуршинского муниципального округа (см. таблицу 2.14-1), или исключаются из них (см. таблицу 2.14-2), с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Таблица 2.10-1 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Шемуршинского муниципального округа, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

	№ п/п
	Местоположение земельного участка (ЗУ)
	Кадастровый номер ЗУ
	Площадь включаемой территории ЗУ, га
	Современное состояние ЗУ
	Планируемое использование ЗУ

	
	
	
	
	Категория земель
	Вид разрешенного использования
	Категория земель
	Вид разрешенного использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030325:158
	0,15
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	Земли населенных пунктов
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках

	2. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030320:24
	0,15
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	3. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:319
	0,39
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	4. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:336
	0,31
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование
	Земли населенных пунктов
	Сельскохозяйственное использование

	5. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:42
	0,41
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	6. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:38
	0,4
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:334
	0,99
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование
	Земли населенных пунктов
	Сельскохозяйственное использование

	8. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:37
	0,93
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства

	9. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:335
	0,92
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	10. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:28
	0,32
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства

	11. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:31
	0,33
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства

	12. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030308:30
	0,34
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства

	13. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030101:356
	14,19
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование
	Земли населенных пунктов
	Сельскохозяйственное использование

	14. 
	д. Нижнее Буяново
	21:22:070102:56
	1,34
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного

	15. 
	д. Нижнее Буяново
	21:22:070104:66
	1,34
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного

	16. 
	с. Трёхизб-Шемурша
	21:22:080202:52
	3,54
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания стадиона
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания стадиона

	17. 
	с. Трёхизб-Шемурша
	21:22:080201:62
	1,50
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного

	18. 
	с. Шемурша
	21:22:100102:19
	0.05
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	19. 
	с. Шемурша
	21:22:100164:227
	20,88
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Спорт
	Земли населенных пунктов
	Спорт

	20. 
	с. Шемурша
	21:22:100164:231
	0.05
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
	Размещение и эксплуатации башни базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи
	Земли населенных пунктов
	Размещение и эксплуатации башни базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи

	21. 
	с. Шемурша
	21:22:100164:114
	0.16
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	22. 
	с. Шемурша
	21:22:100156:210
	0,002
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
	Коммунальное обслуживание
	Земли населенных пунктов
	Коммунальное обслуживание

	23. 
	с. Шемурша
	21:22:100156:5
	0,10
	Земли лесного фонда
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	24. 
	д. Андреевка
	21:22:100180:23
	0,72
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

	25. 
	д. Андреевка
	21:22:100179:26
	1,12
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

	26. 
	д. Андреевка
	21:22:100201:689
	0,25
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для сельскохозяйственного производства
	Земли населенных пунктов
	для сельскохозяйственного производства

	27. 
	п. Баскаки
	21:22:120201:38
	1,09
	Земли населенных пунктов
	Для обслуживания автомобильной дороги
	Земли населенных пунктов
	Для обслуживания автомобильной дороги

	28. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140101:104
	0,98
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

	29. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140108:46
	0,2
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

	30. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140117:248
	2,1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	сельскохозяйственное использование
	Земли населенных пунктов
	сельскохозяйственное использование

	31. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140117:14
	0,07
	Земли населенных пунктов
	Для обслуживания магазина
	Земли населенных пунктов
	Для обслуживания магазина

	32. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140117:31
	0,05
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания скважины
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания скважины

	33. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140117:254
	0,81
	Земли сельскохозяйственного назначения
	сельскохозяйственное использование
	емли населенных пунктов
	сельскохозяйственное использование

	34. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140117:45
	0.02
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания магазина
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания магазина

	35. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140112:58
	0,37
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания детского сада
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания детского сада

	36. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140101:99
	0,1
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания административного здания
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания административного здания

	37. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140117:134
	0,07
	Земли сельскохозяйственного назначения
	сельскохозяйственное использование
	Земли населенных пунктов
	сельскохозяйственное использование

	38. 
	д. Старые Чукалы
	21:22:150208:24
	0,55
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного

	39. 
	д. Старые Чукалы
	21:22:150215:23
	0,75
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства

	40. 
	д. Старые Чукалы
	21:22:150211:58
	0,84
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства

	41. 
	д. Старые Чукалы
	21:22:150206:72
	0,27
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного

	42. 
	д. Новые Чукалы
	21:22:170221:128
	4,14
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	43. 
	д. Русские Чукалы
	21:22:170101:450
	0,49
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания детского сада
	Земли населенных пунктов
	Для содержания и обслуживания детского сада

	44. 
	д. Яблоновка
	21:22:990301:3
	0,35
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	45. 
	д. Яблоновка
	21:22:990301:4
	0,33
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства

	46. 
	д. Яблоновка
	21:22:990303:14
	0,59
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли населенных пунктов
	Для расширения личного подсобного хозяйства


Таблица 2.10.2 Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав Шемуршинского муниципального округа, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

	№ п/п
	Местоположение земельного участка (ЗУ)
	Кадастровый номер ЗУ
	Площадь исключаемой территории ЗУ, га
	Современное состояние ЗУ
	Планируемое использование ЗУ

	
	
	
	
	Категория земель
	Вид разрешенного использования
	Категория земель
	Вид разрешенного использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030301:67
	0,23
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	2. 
	с. Трёхбалтаево
	21:22:030305:3
	0,34
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	3. 
	д. Какерли-Шигали, д. Малое Буяново
	21:22:070409:66
	0,47
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для расширения личного подсобного хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для расширения личного подсобного хозяйства

	4. 
	с. Бичурга-Баишево
	21:22:140106:56
	1,44
	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

	5. 
	д. Асаново
	21:22:130210:40
	0,4


	Земли населенных пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

	6. 
	д. Асаново
	21:22:130209:33
	1,34
	Земли населенных пунктов
	для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
	для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

	7. 
	д. Старые Чукалы
	21:22:150202:28
	0,08
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
	Под объекты транспорта автомобильного

	8. 
	д. Старые Чукалы
	21:22:150205:39
	0,91
	Земли населенных пунктов
	Под объекты транспорта автомобильного
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
	Под объекты транспорта автомобильного

	9. 
	д. Яблоновка
	21:22:990307:19
	60,9
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного производства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного производства


2.11 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие его территории

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме должны содержать оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории муниципального образования.

В настоящем Генеральном плане перечень планируемых для размещения объектов местного значения социального и культурно-бытового обслуживания населения, инженерной и транспортной инфраструктур, иных сфер жизнедеятельности сформирован в результате выполнения следующих задач:

· оценки сопоставления нормативного уровня обеспеченности населения объектами инфраструктуры на конец расчетного срока реализации проекта;

· анализа выявленного перечня объектов, планируемых к размещению (реконструкции, ликвидации) на территории Муниципального округа, предусмотренных в действующих документах территориального планирования федерального, регионального и местного уровней, муниципальных программах, а также документах стратегического социально-экономического развития;

· выявления благоприятных условий и направлений для развития территории и ограничений ее использования;

· выработки дополнительных проектных решений местного уровня в части размещения, реконструкции или ликвидации объектов капитального строительства, а также линейных объектов, в том числе, с учетом предложений муниципальных органов власти и иных заинтересованных лиц.

При формировании перечня проектных предложений также учитывались ежегодные послания Президента РФ и Главы Чувашской Республики, определяющие основные направления развития, значения показателей. 

Развитие социальной инфраструктуры предусмотрено с учетом результатов демографического прогноза, предложений по выводу из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, а также планов по вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству жилых и социальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, что позволяет увеличить зону обслуживания данных селитебных территорий. Это, в свою очередь, позволяет сформировать новые жилые и общественно-деловые зоны, более рациональную систему улично-дорожной сети населенных пунктов. 

Оценка потребности в объектах социальной инфраструктуры определена на основании действующей нормативно-правовой документации. Реализация предусмотренных в настоящем Генеральном плане мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения социальной инфраструктуры окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности среды проживания, улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для развития деловой и социальной инициативы в Муниципальном округе. 

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры сформированы на основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и газоснабжения, разработанных схем тепло- и водоснабжения, иной документации в сфере развития инженерной инфраструктуры.

Характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение определено в настоящем Генеральном плане в соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной соответствующими расчетами, с учетом действующих норм и правил.

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории Муниципального округа. При планировании транспортных коридоров учитывалась проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной базы Муниципального округа, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов промышленности, сельского хозяйства, позволяющие выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения установлены параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, скорости и экономичности сообщения. 

В целом, влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории базируется на следующих критериях: 

· безопасность среды жизнедеятельности; 

· комфортность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей; 

· ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

· охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, в настоящем Генеральном плане сформирован общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных видах деятельности с указанием обоснованного места размещения (функциональной зоны) по каждому объекту, который приведен в разделе 1 тома 1 положения о территориальном планировании.
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие территории в виде конкретных количественных показателей такого влияния представлена в разделе 3 «Основные технико-экономические показатели» настоящего тома.
2.12 Перспективные направления развития отдельных территорий в границах Шемуршинского муниципального округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 в генеральном плане рекомендуется определять перспективный срок реализации генерального плана до 30-40 лет.

При этом, определение приоритетных направлений развития населенных пунктов на долгосрочную перспективу за расчетным сроком генерального плана позволит обеспечить взаимоувязку краткосрочной политики и долгосрочных стратегических целей развития населенных пунктов.

Необходимость выделения перспективных направлений развития территории населенных пунктов при разработке генерального плана обусловлена следующими факторами:

· определенные земельные участки не могут быть включены в границы населенных пунктов или включены в состав определенных функциональных зон в связи с нерешенными техническими вопросами, например, не устраненные пересечения с землями лесного фонда, необходимость выделения функционального назначения для части земельного участка, которое отлично от его основного вида разрешенного использования согласно ЕГРН, нерешенные вопросы относительно собственника земельного участка и т. д.;

· при оценке потребности в территориях различного функционального назначения указанные территории не требуют освоения согласно расчетам на двадцатилетний срок. Учет указанных предложений в составе настоящего генерального плана не целесообразен в связи с отдаленной перспективой их освоения и вероятностью изменения представленных решений.

Выделение территорий для перспективного развития позволит органам государственной власти и местного самоуправления проводить политику, направленную на решение вопросов, не позволяющих учесть указанные территории в действующей градостроительной документации. Например, завершить процедуру прекращения права аренды на земельные участки, размежевать земельные участки, подготовить необходимые обоснования для последующих изменений в градостроительную документацию.

В рамках настоящего Генерального плана перспективные направления развития рассматриваются в отношении:

· жилищного строительства;
· расширения кладбищ;
· рекреационных зон;
· производственных зон.
В Шемуршинском муниципальном округе в процессе разработки генерального плана были выявлены населенные пункты, в которых есть территории для перспективного развития:

· жилищное строительство в с. Шемурша;
· расширение кладбища вблизи с. Трехизб-Шемурша;
· рекреационная зона вблизи д. Русские Чукалы.
Схематическое отображение территорий для перспективного развития представлены на рисунках 2.12-1 – 2.12-3.
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Рисунок 2.12-1 Перспектива жилищного строительства в с. Шемурша
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Рисунок 2.12-2 Перспектива расширения кладбища вблизи с. Трехизб-Шемурша
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Рисунок 2.12-3 Перспектива развития рекреационной зоны вблизи д. Русские Чукалы
Основные характеристики территорий для перспективного развития представлены в таблице ниже:

Таблица 2.12-1 Основные характеристики территорий для перспективного развития в границах Шемуршинского муниципального округа

	Вид территории
	Местоположение
	Ориентировочная площадь
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	Жилищное строительство
	с. Шемурша
	15 га
	Не планируется к освоению в пределах расчетного срока генерального плана

	Расширение кладбищ


	вблизи д. Русские Чукалы
	5 га
	Требуется размежевание земельного участка для учета в ЕГРН

	Рекреационная зона
	вблизи пос. Малобуяновское
	7 га
	Требуется решение вопроса с переводом земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию


3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	га
	79910,0
	79910,0

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	га
	82371,07
	82371,07

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Жилые зоны
	га / %
	2763,6/3,36%
	2812,49/3,42%

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	2737,18
	2786,07

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	26,42
	26,42

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	118,78/0,14%
	124,05/0,15%

	
	многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	21,16
	22,05

	
	зона специализированной общественной застройки
	га
	97,62
	102,00

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га / %
	395,45/0,48%
	406,32/0,49%

	
	производственная зона
	га
	65,58
	65,58

	
	коммунально-складская зона
	га
	1,40
	1,40

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	8,92
	19,41

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	319,55
	319,93

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	26969,13/32,75%
	26895,62/32,66%

	
	зона сельскохозяйственного использования
	га
	26664,92
	26587,32

	
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	304,21
	308,30

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	51316,05/62,30%
	51317,01/62,30%

	
	зона лесов
	га
	51213,22
	51213,22

	
	зона рекреационного назначения
	га
	96,45
	97,41

	
	зона озелененных территорий общего пользования
	га
	6,38
	6,38

	2.6
	Зоны специального назначения
	га / %
	59,99/0,07%
	67,51/0,08%

	
	зона кладбищ
	га
	57,09
	57,09

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	2,90
	2,90

	
	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	7,52

	2.7
	Зона акваторий
	га / %
	748,07/0,90%
	748,07/0,90%

	3
	Население
	
	
	

	3.1
	Численность населения всего
	тыс. чел.
	11184
	10067

	
	в том числе:
	
	
	

	3.1.1
	городское население
	тыс. чел.
	-
	-

	3.1.2
	сельское население
	тыс. чел.
	11184
	10067

	4
	Жилищный фонд

	4.1
	Жилищный фонд – всего, в том числе:
	тыс. кв.м общей площ.
	482,8
	575,21

	4.1.1
	Многоэтажная многоквартирная застройка
	тыс. кв.м общей площ.
	41,2
	48,8

	4.1.2
	Индивидуальная застройка
	тыс. кв.м общей площ.
	441,6
	526,41

	4.2
	Убыль жилищного фонда - всего 
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	2,3

	4.3
	Новое жилищное строительство – всего, в том числе:
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	8,8

	4.3.4
	Индивидуальная застройка
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	8,8

	4.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м / чел.
	43,1
	48,28

	5
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	5.1
	Дошкольные образовательные организации
	место
	395
	395

	5.2
	Общеобразовательные организации
	место
	2752
	2752

	5.3
	Стадионы, плоскостные спортивные сооружения
	м2
	Нет данных
	242

	5.4
	Плавательные бассейны
	площадь зеркала воды, м2
	Нет данных
	503

	5.4
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	посещений в смену
	Нет данных
	81,9

	5.7
	Объекты культуры клубного типа
	ед.
	12
	12

	5.8
	Библиотеки
	ед.
	13
	13

	6
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	6.1
	Плотность транспортной сети
	
	
	

	6.1.1
	- автомобильной
	км/100 кв.км
	34,55
	35,41

	6.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего
	км
	276,1
	283,0

	
	в том числе:
	
	
	

	6.2.1
	- федерального значения
	км
	17,6
	17,6

	6.2.2
	- регионального или межмуниципального значения
	км
	6,5
	6,5

	6.2.3
	- местного значения
	км
	122,6
	124,4

	6.3
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	129,4
	134,5

	6.4
	Уровень автомобилизации
	автомобилей/1000 чел.
	167,2
	198,7

	7
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	7.1
	Водоснабжение
	
	
	

	7.1.1
	водопотребление - всего
	куб. м/ сут
	-
	2125,75

	7.2
	Водоотведение (канализация)
	
	
	

	7.2.1
	общее поступление сточных вод - всего
	куб. м/ сут
	107,874
	362,74

	7.2.2
	производительность очистных сооружений канализации
	куб. м/ сут
	4004
	400

	7.3
	Электроснабжение
	
	
	

	7.3.1
	потребность в электроэнергии - всего
	МВт
	-
	2,343

	7.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	7.4.1
	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
	Гкал/ час
	8,996
	8,996

	
	в том числе котельные
	Гкал/ час
	8,996
	8,996

	7.5
	Газоснабжение
	
	
	

	7.5.1
	удельный вес газа в топливном балансе поселения
	%
	99
	100

	7.5.2
	потребление газа - всего
	млн куб. м/ год
	-
	3,745

	
	в том числе:
	
	
	-

	
	на коммунально-бытовые нужды
	млн куб. м/ год
	-
	3,745

	
	на прочие расходы
	млн куб. м/ год
	-
	-


� По данным обмера основного чертежа Генплана.


� Расчеты численности населения основаны на прогнозе численности населения Чувашской Республики, размещенной на официальном сайте Чувашстата, согласно рекомендациям Чувашстата (исх. 03.03.2023 №ЭМ-Т21-09/1457-Ш)


� Согласно ГОСТ Р 22.002-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий».


� Сведения об источниках противопожарного водоснабжения не были предоставлены.
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